[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
pr=SEKO Prix	1.1
pe=10
own=3	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0
opn=0	0	2	1	0	0	1	8	1	10	0	0	0	0	1.	1	
[STRONA TYT]
dt=24.06.2024 r.
ni=Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
ai=ul. Marcinkowskiego 12-14,85-056 Bydgoszcz
nw=
aw=
nb=Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie
ab=ul. Bydgoska 9,86-070 Ostromecko
br=Wentylacja mechaniczna i CT
nk=techn. Wiesława Lenart
npn=

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu
wa=0.00	1
nm=10
op=0	0	0

[GRUPY RMS]
gr=Materialy,Materialy inwestora,Materialy wlasne,Materialy pozostale,Materialy pozostale inwestora,Materialy pozostale wlasne,Różne,Materiały sypkie [%],Materiały sypkie [zł]
gm=Materialy,Materialy inwestora,Materialy wlasne,Materialy pozostale,Materialy pozostale inwestora,Materialy pozostale wlasne,Różne,Materiały sypkie [%],Materiały sypkie [zł]
gs=Materialy,Materialy inwestora,Materialy wlasne,Materialy pozostale,Materialy pozostale inwestora,Materialy pozostale wlasne,Różne,Materiały sypkie [%],Materiały sypkie [zł]

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna 
jm=r-g	149
ce=0.00
id=999

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=OKAP Nr 109  JSI-R-FF-2290x1300x330-3x200-1x315+800m3/h-900m3/h 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=6522299

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4000 mm 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=6580999

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4000 mm 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=6582699

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=1570100

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm 
jm=kg	033
ce=0.00
id=6801406

[RMS ZEST 7]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze 
jm=%	147
ce=0.00
id=0000000

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=39531

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=żuraw samochodowy 5-6 t 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=31114

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=OKAP Nr 209  JSI-R-FF-2560x1200x330-3x200-2x315+1000m3/h-1900m3/h 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=6522299

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=OKAP Nr 309  JSI-R-FF-2420x1200x330-3x200-2x315+1000m3/h-1450m3/h 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=6522299

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=OKAP Nr 409  JSKI-1000x1000x330-1x200-1x250+350m3/h-500m3/h 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=6522299

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Centrala wentylacyjna nawiewna wewnętrzna wym. W=940 Lc=2150 H=740  Vn=4 900 m3/h, ?pn=300 Pa, Filtry M4; dostarczane z zaworem 3-drogowym dla nagrzewnicy, podłączenie nagrzewnicy zgodnie z schematem instalacyjnym; z kompletną szafą zasilająco – sterującą producenta.  Parametr 80/60oCMoc 62,40 kWPojemność: 3,95 l?P: 6,5 kPa; DN25  Czynnik R410A 6/5Moc 19,97 kWPojemność: 4,88 lSkropliny: 4,52 kg/h 
jm=kpl	090
ce=0.00
id=3

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=39511

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Wentylator dachowy ROOFTEC 2-315/3600S P=1094 W; I=7,1 A; U=230V' 
jm=szt	020
ce=0.00
id=3

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm 
jm=kg	033
ce=0.00
id=6801405

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Wyrzutnie ścienne kołowe o śr. do 315 mm 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=6524099

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 315 mm 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=6582299

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne 
jm=m2	050
ce=0.00
id=6505605

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej 
jm=m2	050
ce=0.00
id=6505899

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych 
jm=szt	020
ce=0.00
id=6580999

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
jm=szt	020
ce=0.00
id=6582699

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Otwory kontrolne systemmowe izolowane, 
jm=szt	020
ce=0.00
id=6522599

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 400 mm 
jm=szt	020
ce=0.00
id=6582299

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych 
jm=m2	050
ce=0.00
id=6701099

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki ocynkowany śr. 1.2 mm' 
jm=kg	033
ce=0.00
id=1120711

[RMS ZEST 27]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 4.5 t 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=39612

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Tłumik kanałowy prostokątny a=400 b=600 l=1500 
jm=szt	020
ce=0.00
id=6525299

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2000 mm 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=6580999

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2000 mm 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=6582699

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Czerpnia powietrza a=400 b=1000 l=1500 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=6520499

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2520 mm 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=6582699

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=kausze stalowe ocynkowane 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=7830199

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widełkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=1342306

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5 mm 
jm=m	040
ce=0.00
id=1120001

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=linka stalowa ocynkowana śr. 5 mm 
jm=m	040
ce=0.00
id=1331200

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej 
jm=m2	050
ce=0.00
id=6507499

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej 
jm=m2	050
ce=0.00
id=6507599

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 200 mm 
jm=szt	020
ce=0.00
id=6581199

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 200 mm' 
jm=szt	020
ce=0.00
id=6582299

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Przewód elastyczny izolowane śr. 200mm 
jm=m	040
ce=0.00
id=6507499

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Regulatora stałego wydatku powietrza na układzie nawiewnym  fi200 
jm=szt	020
ce=0.00
id=6510499

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=6582299

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Regulatora stałego wydatku powietrza na układzie nawiewnym  fi160 
jm=szt	020
ce=0.00
id=6510499

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Przepustnica prostokątna a=250 b=500 l=200 
jm=szt	020
ce=0.00
id=6510399

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1600 mm 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=6580999

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1600 mm 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=6582699

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Przepustnica okrągła d=160 l=160 
jm=szt	020
ce=0.00
id=6510499

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Zawór wentylacyjny D=100 
jm=szt	020
ce=0.00
id=6520299

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=6582299

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Anemostat okrągły D2=200 
jm=szt	020
ce=0.00
id=6520299

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 280 mm 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=6582299

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Kratka wentylacyjna prostokątna L=325 H=75 
jm=szt	020
ce=0.00
id=6521599

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 800 mm 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=6582699

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm 
jm=kg	033
ce=0.00
id=6802734

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Kratka wentylacyjna prostokątna L=325 H=125 
jm=szt	020
ce=0.00
id=6521599

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Kratka wentylacyjna prostokątna L=525 H=125 
jm=szt	020
ce=0.00
id=6521599

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=6582699

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Kratka wentylacyjna prostokątna L=625 H=125 
jm=szt	020
ce=0.00
id=6521599

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Przewód elastyczny izolowane śr. 250mm 
jm=m	040
ce=0.00
id=6507499

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Kratka wentylacyjna prostokątna L=125 H=525 
jm=szt	020
ce=0.00
id=6521599

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Anemostat okrągły D2=250 
jm=szt	020
ce=0.00
id=6520299

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Przewód elastyczny izolowane śr. 315mm 
jm=m	040
ce=0.00
id=6507499

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 40 mm 
jm=m	040
ce=0.00
id=5040999

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=łuki stalowe gładkie czarne o śr.nominalnej 40 mm 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=5122999

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 40 mm 
jm=szt	020
ce=0.00
id=6601999

[RMS ZEST 67]
ty=S
na=środek transportowy 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=39000

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=benzyna do ekstrakcji 
jm=dm3	066
ce=0.00
id=1050099

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=farba silikonowa do gruntowania termoodporna do 400 st.C srebrzysto-szara 
jm=dm3	066
ce=0.00
id=1523000

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania 
jm=dm3	066
ce=0.00
id=1530512

[RMS ZEST 71]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37-50 KM 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=39116

[RMS ZEST 72]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 3,5 t 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=39611

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=emalia silikonowa termoodporna do 400 st.C aluminiowa 
jm=dm3	066
ce=0.00
id=1523001

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=otulina PUR w osłonie o śr. 40 mm i gr. 40 mm, 
jm=m	040
ce=0.00
id=knz1571

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m 
jm=szt	020
ce=0.00
id=knz1587

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=mankiet 20 mm o dł. 10 m 
jm=m	040
ce=0.00
id=knz1588

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=drut ocynkowany 0,7 mm 
jm=kg	033
ce=0.00
id=knz1589

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=nity plastikowe 
jm=szt	020
ce=0.00
id=knz1590

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=kolana z PCV  do izolacji rur o śr. 25-50 mm' 
jm=szt	020
ce=0.00
id=knz1592

[RMS ZEST 80]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=39521

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Pompa obiegowa podwójna typ Yonos MAX 30/0,5-7, Pn10, H=20,6kPa, Q=2,78m3/h 
jm=szt	020
ce=0.00
id=3

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Przepustnica odcinajaca kołnierzowa o śr. 40 mm 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=5820040

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania o śr. nominalnej 40 mm 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=5110999

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=6810999

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Zawory zwrotne kołnierzowa o śr. 40 mm 
jm=szt	020
ce=0.00
id=5820040

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Zawór równoważący kołnierzowy dn 40mm MSV-F2 
jm=szt	020
ce=0.00
id=5829599

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Termomanometry 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=6143999

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=kurki manometrowe gwintowane 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=5856999

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=rurki syfonowe 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=6154000

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Zawory spustowe o śr. 15 mm 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=5730000

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 
jm=szt	020
ce=0.00
id=5732499

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm 
jm=szt	020
ce=0.00
id=5104003

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Zawory odcinajace o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm 
jm=szt	020
ce=0.00
id=5730000

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna z żeliwa ciągliwego o śr. nominalnej 15 mm 
jm=szt	020
ce=0.00
id=5106399

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=złączka nakrętna równoprzelotowa z żeliwa ciągliwego o śr. nominalnej 15 mm 
jm=szt	020
ce=0.00
id=5104099

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=zawory odcinajace  o śr. nominalnej 40 mm 
jm=szt	020
ce=0.00
id=5730000

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Regulator przepływu  śr. 40mm 
jm=szt	020
ce=0.00
id=5829599

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Zaworów mieszajacych 3-drogowych dn 32mm 
jm=szt	020
ce=0.00
id=3

[RMS ZEST 99]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.25 m3 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=11161

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe (wypraski) 
jm=kg	033
ce=0.00
id=1121199

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III 
jm=m3	060
ce=0.00
id=2640003

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=drewno na stemple iglaste nasycone 
jm=m3	060
ce=0.00
id=2640900

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane 
jm=m3	060
ce=0.00
id=1602199

[RMS ZEST 104]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna 50m3/h 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=12512

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=piasek do betonów zwykły 
jm=m3	060
ce=0.00
id=1601899

[RMS ZEST 106]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=11333

[RMS ZEST 107]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=12612

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Jednostka zew. chłodu wym. 940x1420x330  Qch=19,97kW, N=5,72kW 3~380-415/50V/h  M=135kg 
jm=kpl	090
ce=0.00
id=3

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=konstrukcja wsporcza 
jm=kg	033
ce=0.00
id=6611099

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=rury miedziane dla chłodnictwa o śr. 9,52 mm' 
jm=m	040
ce=0.00
id=5300999

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 9,52mm' 
jm=szt	000
ce=0.00
id=5309099

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. 9,52mm' 
jm=szt	000
ce=0.00
id=6609999

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=rury miedziane dla chłodnictwa   o śr.  19,05 mm 
jm=m	040
ce=0.00
id=5300999

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 19,05 mm 
jm=szt	000
ce=0.00
id=5309099

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. 19,05 mm 
jm=szt	000
ce=0.00
id=6609999

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=otuliny wyposażone w płaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego np.: K-FLEX ST AICLAD śr. 9,52 mm 
jm=m	040
ce=0.00
id=6750175

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=klej do izolacji 
jm=dm3	066
ce=0.00
id=6761201

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=taśma Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9 m 
jm=m	040
ce=0.00
id=6761126

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=otuliny wyposażone w płaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego np.: K-FLEX ST AICLAD sr. 19,05mm, 
jm=m	040
ce=0.00
id=6750122

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=taśma  3x50 mm 
jm=m	040
ce=0.00
id=6761120

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=klipsy montażowe do izolacji 
jm=szt	000
ce=0.00
id=6760010

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 32 mm 
jm=m	040
ce=0.00
id=5600399

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=kształtki ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 32 mm 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=5611999

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=6602999

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=azot gazowy sprężony techniczny osuszony 
jm=m3	060
ce=0.00
id=6840203

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=tlen techniczny 
jm=m3	060
ce=0.00
id=1540802

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony 
jm=kg	033
ce=0.00
id=1540000

[ELEMENT 1]
na=Okapy 
ops=
id=
je=0.00	

[POZYCJA]
na=OKAP Nr 109  JSI-R-FF-2290x1300x330-3x200-1x315+800m3/h-900m3/h 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=12.09

[RMS 2]
nz=1.00

[RMS 3]
nz=2.02

[RMS 4]
nz=1.05

[RMS 5]
nz=2.14

[RMS 6]
nz=1.49

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 8]
nz=0.73

[RMS 9]
nz=0.10

[POZYCJA]
na=OKAP Nr 209  JSI-R-FF-2560x1200x330-3x200-2x315+1000m3/h-1900m3/h 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=12.09

[RMS 10]
nz=1.00

[RMS 3]
nz=2.02

[RMS 4]
nz=1.05

[RMS 5]
nz=2.14

[RMS 6]
nz=1.49

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 8]
nz=0.73

[RMS 9]
nz=0.10

[POZYCJA]
na=OKAP Nr 309  JSI-R-FF-2420x1200x330-3x200-2x315+1000m3/h-1450m3/h 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=12.09

[RMS 11]
nz=1.00

[RMS 3]
nz=2.02

[RMS 4]
nz=1.05

[RMS 5]
nz=2.14

[RMS 6]
nz=1.49

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 8]
nz=0.73

[RMS 9]
nz=0.10

[POZYCJA]
na=OKAP Nr 409  JSKI-1000x1000x330-1x200-1x250+350m3/h-500m3/h 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=2.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=2.00	1	2	

[RMS 1]
nz=12.09

[RMS 12]
nz=1.00

[RMS 3]
nz=2.02

[RMS 4]
nz=1.05

[RMS 5]
nz=2.14

[RMS 6]
nz=1.49

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 8]
nz=0.73

[RMS 9]
nz=0.10

[ELEMENT 1]
na=Układ CZ 
ops=
id=
je=0.00	

[POZYCJA]
na=Centrala wentylacyjna nawiewna wewnętrzna wym. W=940 Lc=2150 H=740  Vn=4 900 m3/h, pn=300 Pa, Filtry M4; dostarczane z zaworem 3-drogowym dla nagrzewnicy, podłączenie nagrzewnicy zgodnie z schematem instalacyjnym; z kompletną szafą zasilająco – sterującą producenta.  Parametr 80/60oCMoc 62,40 kWPojemność: 3,95 l?P: 6,5 kPa; DN25  Czynnik R410A 6/5Moc 19,97 kWPojemność: 4,88 lSkropliny: 4,52 kg/h 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=23.26

[RMS 13]
nz=1.00

[RMS 7]
nz=0.80
np=0

[RMS 14]
nz=0.97

[RMS 9]
nz=0.76

[POZYCJA]
na=Wentylator dachowy ROOFTEC 2-315/3600S P=1094 W; I=7,1 A; U=230V 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=4.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=4.00	1	4	

[RMS 1]
nz=5.7300000000000006

[RMS 15]
nz=1.00

[RMS 16]
nz=0.36

[RMS 7]
nz=0.80
np=0

[RMS 14]
nz=0.16

[POZYCJA]
na=Wyrzutnie ścienne kołowe o śr. do 315 mm 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=3.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=3.00	1	3	

[RMS 1]
nz=1.99

[RMS 17]
nz=1.00

[RMS 18]
nz=1.05

[RMS 16]
nz=0.28

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.02

[ELEMENT 1]
na=Układ CZ 
ops=
id=
je=0.00	

[POZYCJA]
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=21.35
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=21.35	1	21,35	

[RMS 1]
nz=1.3999999999999998

[RMS 19]
nz=0.53

[RMS 20]
nz=0.51

[RMS 21]
nz=0.13

[RMS 22]
nz=0.76

[RMS 5]
nz=0.14

[RMS 16]
nz=0.23

[RMS 7]
nz=0.50

[RMS 14]
nz=0.07

[POZYCJA]
na=Otwory kontrolne systemmowe izolowane, 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=3.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=3.00	1	3	

[RMS 1]
nz=1.19

[RMS 23]
nz=1.00

[RMS 24]
nz=2.08

[RMS 16]
nz=0.5699999999999999

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.14

[POZYCJA]
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=22.845
nsn=ST-5.3
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=22.845	1	21,35*1.07	

[RMS 1]
nz=0.45

[RMS 25]
nz=1.05

[RMS 26]
nz=0.08

[RMS 9]
nz=0.04

[RMS 27]
nz=0.04

[POZYCJA]
na=Tłumik kanałowy prostokątny a=400 b=600 l=1500 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=4.96

[RMS 28]
nz=1.00

[RMS 29]
nz=2.00

[RMS 30]
nz=1.04

[RMS 5]
nz=2.14

[RMS 16]
nz=0.49

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.35

[POZYCJA]
na=Czerpnia powietrza a=400 b=1000 l=1500 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=4.76

[RMS 31]
nz=1.00

[RMS 32]
nz=1.05

[RMS 33]
nz=12.50

[RMS 34]
nz=3.12

[RMS 35]
nz=1.25

[RMS 36]
nz=6.24

[RMS 16]
nz=0.5699999999999999

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.20

[ELEMENT 1]
na=Układ N 
ops=
id=
je=0.00	

[POZYCJA]
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  okrągłe 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=15.23
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=15.23	1	15,23	

[RMS 1]
nz=1.72

[RMS 37]
nz=0.75

[RMS 38]
nz=0.29

[RMS 39]
nz=0.41

[RMS 40]
nz=2.02

[RMS 5]
nz=0.43

[RMS 16]
nz=0.37

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.08

[POZYCJA]
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=42.67
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=42.67	1	42,67	

[RMS 1]
nz=1.3999999999999998

[RMS 19]
nz=0.53

[RMS 20]
nz=0.51

[RMS 21]
nz=0.13

[RMS 22]
nz=0.76

[RMS 5]
nz=0.14

[RMS 16]
nz=0.23

[RMS 7]
nz=0.50

[RMS 14]
nz=0.07

[POZYCJA]
na=Otwory kontrolne systemmowe izolowane, 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=5.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=5.00	1	5	

[RMS 1]
nz=1.19

[RMS 23]
nz=1.00

[RMS 24]
nz=2.08

[RMS 16]
nz=0.5699999999999999

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.14

[POZYCJA]
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=61.953
nsn=ST-5.3
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=61.953	1	57,9*1.07	

[RMS 1]
nz=0.45

[RMS 25]
nz=1.05

[RMS 26]
nz=0.08

[RMS 9]
nz=0.04

[RMS 27]
nz=0.04

[POZYCJA]
na=Przewód elastyczny izolowane śr. 200mm l=5,5m 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=3.454
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=3.454	1	2*3.14*0.1*5,5	

[RMS 1]
nz=1.72

[RMS 41]
nz=5.50	1

[RMS 39]
nz=0.41

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.08

[POZYCJA]
na=Tłumik kanałowy prostokątny a=400 b=600 l=1500 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=4.96

[RMS 28]
nz=1.00

[RMS 29]
nz=2.00

[RMS 30]
nz=1.04

[RMS 5]
nz=2.14

[RMS 16]
nz=0.49

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.35

[POZYCJA]
na=Regulatora stałego wydatku powietrza na układzie nawiewnym  fi200 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=0.49

[RMS 42]
nz=1.00

[RMS 43]
nz=2.08

[RMS 16]
nz=0.38

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.03

[POZYCJA]
na=Regulatora stałego wydatku powietrza na układzie nawiewnym  fi160 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=0.49

[RMS 44]
nz=1.00

[RMS 43]
nz=2.08

[RMS 16]
nz=0.38

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.03

[POZYCJA]
na=Przepustnica prostokątna a=250 b=500 l=200 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=1.26

[RMS 45]
nz=1.00

[RMS 46]
nz=1.01

[RMS 47]
nz=2.06

[RMS 5]
nz=1.07

[RMS 16]
nz=0.77

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.11

[POZYCJA]
na=Przepustnica okrągła d=160 l=160 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=0.49

[RMS 48]
nz=1.00

[RMS 43]
nz=2.08

[RMS 16]
nz=0.38

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.03

[POZYCJA]
na=Zawór wentylacyjny D=100 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=1.01

[RMS 49]
nz=1.00

[RMS 50]
nz=1.04

[RMS 16]
nz=0.19

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.01

[POZYCJA]
na=Anemostat okrągły D2=200 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=10.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=10.00	1	9+1	

[RMS 1]
nz=1.18

[RMS 51]
nz=1.00

[RMS 52]
nz=1.04

[RMS 16]
nz=0.30

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.03

[POZYCJA]
na=Kratka wentylacyjna prostokątna L=325 H=75 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=0.92

[RMS 53]
nz=1.00

[RMS 54]
nz=1.04

[RMS 55]
nz=0.003

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.02

[POZYCJA]
na=Kratka wentylacyjna prostokątna L=325 H=125 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=0.92

[RMS 56]
nz=1.00

[RMS 54]
nz=1.04

[RMS 55]
nz=0.003

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.02

[POZYCJA]
na=Kratka wentylacyjna prostokątna L=525 H=125 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=1.46

[RMS 57]
nz=1.00

[RMS 58]
nz=1.04

[RMS 55]
nz=0.002

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.04

[POZYCJA]
na=Kratka wentylacyjna prostokątna L=625 H=125 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=2.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=2.00	1	1+1	

[RMS 1]
nz=1.66

[RMS 59]
nz=1.00

[RMS 30]
nz=1.04

[RMS 55]
nz=0.004

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.07

[ELEMENT 1]
na=Układ W 
ops=
id=
je=0.00	

[POZYCJA]
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  okrągłe 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=14.96
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=14.96	1	14,96	

[RMS 1]
nz=1.72

[RMS 37]
nz=0.75

[RMS 38]
nz=0.29

[RMS 39]
nz=0.41

[RMS 40]
nz=2.02

[RMS 5]
nz=0.43

[RMS 16]
nz=0.37

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.08

[POZYCJA]
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=25.61
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=25.61	1	25,61	

[RMS 1]
nz=1.3999999999999998

[RMS 19]
nz=0.53

[RMS 20]
nz=0.51

[RMS 21]
nz=0.13

[RMS 22]
nz=0.76

[RMS 5]
nz=0.14

[RMS 16]
nz=0.23

[RMS 7]
nz=0.50

[RMS 14]
nz=0.07

[POZYCJA]
na=Otwory kontrolne systemmowe izolowane, 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=4.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=4.00	1	4	

[RMS 1]
nz=1.19

[RMS 23]
nz=1.00

[RMS 24]
nz=2.08

[RMS 16]
nz=0.5699999999999999

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.14

[POZYCJA]
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=43.4099999999999936
nsn=ST-5.3
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=43.4099999999999936	1	40,57*1.07	

[RMS 1]
nz=0.45

[RMS 25]
nz=1.05

[RMS 26]
nz=0.08

[RMS 9]
nz=0.04

[RMS 27]
nz=0.04

[POZYCJA]
na=Przewód elastyczny izolowane śr. 250mm l=0,8m 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=0.653
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=0.653	1	2*3.14*0.13*0.8	

[RMS 1]
nz=1.72

[RMS 60]
nz=0.80	1

[RMS 39]
nz=0.41

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.08

[POZYCJA]
na=Kratka wentylacyjna prostokątna L=125 H=525 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=1.46

[RMS 61]
nz=1.00

[RMS 58]
nz=1.04

[RMS 55]
nz=0.002

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.04

[POZYCJA]
na=Zawór wentylacyjny D=100 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=7.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=7.00	1	7	

[RMS 1]
nz=1.01

[RMS 49]
nz=1.00

[RMS 50]
nz=1.04

[RMS 16]
nz=0.19

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.01

[POZYCJA]
na=Anemostat okrągły D2=250 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=1.18

[RMS 62]
nz=1.00

[RMS 52]
nz=1.04

[RMS 16]
nz=0.30

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.03

[ELEMENT 1]
na=Układ WW1 
ops=
id=
je=0.00	

[POZYCJA]
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=8.14
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=8.14	1	8,14	

[RMS 1]
nz=1.3999999999999998

[RMS 19]
nz=0.53

[RMS 20]
nz=0.51

[RMS 21]
nz=0.13

[RMS 22]
nz=0.76

[RMS 5]
nz=0.14

[RMS 16]
nz=0.23

[RMS 7]
nz=0.50

[RMS 14]
nz=0.07

[POZYCJA]
na=Otwory kontrolne systemmowe izolowane, 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=1.19

[RMS 23]
nz=1.00

[RMS 24]
nz=2.08

[RMS 16]
nz=0.5699999999999999

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.14

[POZYCJA]
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=8.7100000000000013
nsn=ST-5.3
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=8.7100000000000013	1	8,14*1.07	

[RMS 1]
nz=0.45

[RMS 25]
nz=1.05

[RMS 26]
nz=0.08

[RMS 9]
nz=0.04

[RMS 27]
nz=0.04

[POZYCJA]
na=Przewód elastyczny izolowane śr. 315mm l=0,5m 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=0.502
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=0.502	1	2*3.14*0.16*0.5	

[RMS 1]
nz=1.72

[RMS 63]
nz=0.50	1

[RMS 39]
nz=0.41

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.08

[ELEMENT 1]
na=Układ WW2 
ops=
id=
je=0.00	

[POZYCJA]
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=6.17
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=6.17	1	6,17	

[RMS 1]
nz=1.3999999999999998

[RMS 19]
nz=0.53

[RMS 20]
nz=0.51

[RMS 21]
nz=0.13

[RMS 22]
nz=0.76

[RMS 5]
nz=0.14

[RMS 16]
nz=0.23

[RMS 7]
nz=0.50

[RMS 14]
nz=0.07

[POZYCJA]
na=Otwory kontrolne systemmowe izolowane, 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=1.19

[RMS 23]
nz=1.00

[RMS 24]
nz=2.08

[RMS 16]
nz=0.5699999999999999

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.14

[POZYCJA]
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=6.602
nsn=ST-5.3
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=6.602	1	6,17*1.07	

[RMS 1]
nz=0.45

[RMS 25]
nz=1.05

[RMS 26]
nz=0.08

[RMS 9]
nz=0.04

[RMS 27]
nz=0.04

[POZYCJA]
na=Przewód elastyczny izolowane śr. 315mm l=1,0m 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.0049999999999998
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.0049999999999998	1	2*3.14*0.16*1	

[RMS 1]
nz=1.72

[RMS 63]
nz=1.00	1

[RMS 39]
nz=0.41

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.08

[ELEMENT 1]
na=Układ WW3 
ops=
id=
je=0.00	

[POZYCJA]
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=5.94
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=5.94	1	5,94	

[RMS 1]
nz=1.3999999999999998

[RMS 19]
nz=0.53

[RMS 20]
nz=0.51

[RMS 21]
nz=0.13

[RMS 22]
nz=0.76

[RMS 5]
nz=0.14

[RMS 16]
nz=0.23

[RMS 7]
nz=0.50

[RMS 14]
nz=0.07

[POZYCJA]
na=Otwory kontrolne systemmowe izolowane, 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=1.19

[RMS 23]
nz=1.00

[RMS 24]
nz=2.08

[RMS 16]
nz=0.5699999999999999

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.14

[POZYCJA]
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=6.356
nsn=ST-5.3
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=6.356	1	5,94*1.07	

[RMS 1]
nz=0.45

[RMS 25]
nz=1.05

[RMS 26]
nz=0.08

[RMS 9]
nz=0.04

[RMS 27]
nz=0.04

[POZYCJA]
na=Przewód elastyczny izolowane śr. 315mm l=1,0m 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.0049999999999998
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.0049999999999998	1	2*3.14*0.16*1	

[RMS 1]
nz=1.72

[RMS 63]
nz=1.00	1

[RMS 39]
nz=0.41

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 14]
nz=0.08

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wew. C.T. 
ops=
id=
je=0.00	

[POZYCJA]
na=Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 40 mm 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=2.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=2.00	1	2	

[RMS 1]
nz=1.63

[RMS 7]
nz=1.50
np=0

[POZYCJA]
na=Rurociągi w instalacjach stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 
pd=	
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
ob=61.00
nsn=0117/WK/ST
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=61.00	1	61	

[RMS 1]
nz=0.589

[RMS 64]
nz=1.00

[RMS 65]
nz=0.17

[RMS 66]
nz=0.36

[RMS 7]
nz=1.50
np=0

[RMS 67]
nz=0.0196

[POZYCJA]
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych(robocizna) 
pd=	
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
ob=61.00
nsn=0117/WK/ST
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=61.00	1	61	

[RMS 1]
nz=0.0955

[POZYCJA]
na=Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=9.211
nsn=0117/WK/ST
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=9.211	1	61*0.151	

[RMS 1]
nz=0.6818

[POZYCJA]
na=Odtłuszczanie rurociągów 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=9.2100000000000013
nsn=0117/WK/ST
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=9.2100000000000013	1	9,21	

[RMS 1]
nz=0.0399

[RMS 68]
nz=0.119

[RMS 7]
nz=1.00
np=0

[POZYCJA]
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=9.2100000000000013
nsn=0117/WK/ST
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=9.2100000000000013	1	9,21	

[RMS 1]
nz=0.2378

[RMS 69]
nz=0.123

[RMS 70]
nz=0.00984

[RMS 7]
nz=0.90
np=0

[RMS 71]
nz=0.0003

[RMS 72]
nz=0.0003

[POZYCJA]
na=Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=9.2100000000000013
nsn=0117/WK/ST
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=9.2100000000000013	1	9,21	

[RMS 1]
nz=0.2021

[RMS 73]
nz=0.113

[RMS 70]
nz=0.00904

[RMS 7]
nz=0.90
np=0

[RMS 71]
nz=0.0004

[RMS 72]
nz=0.0004

[POZYCJA]
na=Montaż otulin termoizolacyjnych w osłonie dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. 40 mm, 
pd=	
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
ob=61.00
nsn=0117/WK/ST
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=61.00	1	61	

[RMS 1]
nz=0.19

[RMS 74]
nz=1.01

[RMS 75]
nz=0.038

[RMS 76]
nz=0.08

[RMS 77]
nz=0.007

[RMS 78]
nz=8.00

[RMS 79]
nz=0.14

[RMS 80]
nz=0.013

[POZYCJA]
na=Pompa obiegowa podwójna typ Yonos MAX 30/0,5-7, Pn10, H=20,6kPa, Q=2,78m3/h 
pd=	
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=14.67

[RMS 81]
nz=1.00

[RMS 14]
nz=0.22

[POZYCJA]
na=Przepustnica odcinajaca kołnierzowa o śr. 40 mm 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=4.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=4.00	1	2+2	

[RMS 1]
nz=2.2999999999999997

[RMS 82]
nz=1.00

[RMS 83]
nz=2.00

[RMS 84]
nz=2.00

[RMS 7]
nz=3.00
np=0

[RMS 67]
nz=0.04

[POZYCJA]
na=Zawory zwrotne kołnierzowa o śr. 40 mm 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=2.2999999999999997

[RMS 85]
nz=1.00

[RMS 83]
nz=2.00

[RMS 84]
nz=2.00

[RMS 7]
nz=3.00
np=0

[RMS 67]
nz=0.04

[POZYCJA]
na=Zawór równoważący kołnierzowy dn 40mm MSV-F2 
pd=	
jm=ukł.	000
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=4.6500000000000006

[RMS 86]
nz=1.00

[RMS 7]
nz=5.00
np=0

[RMS 14]
nz=0.01

[POZYCJA]
na=Termomanometry montowane wraz z wykonaniem tulei 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=3.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=3.00	1	3	

[RMS 1]
nz=1.3799999999999998

[RMS 87]
nz=1.00

[RMS 88]
nz=1.00

[RMS 89]
nz=1.00

[RMS 7]
nz=3.00
np=0

[RMS 67]
nz=0.02

[POZYCJA]
na=Zawory spustowe o śr. 15 mm 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=0117/WK/ST
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=0.296

[RMS 90]
nz=1.00

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 67]
nz=0.003

[POZYCJA]
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=2.00
nsn=0117/WK/ST
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=2.00	1	2	

[RMS 1]
nz=0.342

[RMS 91]
nz=1.00

[RMS 92]
nz=1.00

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 67]
nz=0.002

[POZYCJA]
na=Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm  Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=2.00
nsn=0117/WK/ST
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=2.00	1	2	

[RMS 1]
nz=0.5659999999999999

[RMS 93]
nz=1.00

[RMS 94]
nz=1.00

[RMS 95]
nz=1.00

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 67]
nz=0.005

[POZYCJA]
na=Zawory odcinajace o połączeniach gwintowanych o śr.  40 mm 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=2.00
nsn=0117/WK/ST
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=2.00	1	2	

[RMS 1]
nz=0.5540000000000001

[RMS 96]
nz=1.00

[RMS 7]
nz=0.50
np=0

[RMS 67]
nz=0.014

[POZYCJA]
na=Regulator przepływu  śr. 40mm 
pd=	
jm=ukł.	000
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=0117/WK/ST
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=4.6500000000000006

[RMS 97]
nz=1.00

[RMS 7]
nz=5.00
np=0

[RMS 67]
nz=0.003

[POZYCJA]
na=Zaworów mieszajacych 3-drogowych dn 32mm 
pd=	
jm=ukł.	000
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=0117/WK/ST
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=33.69

[RMS 98]
nz=1.00

[RMS 7]
nz=5.00
np=0

[RMS 14]
nz=1.28

[POZYCJA]
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania 
pd=	
jm=urz.	000
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=0117/WK/ST
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=0.357

[ELEMENT 1]
na=Wymiennik gruntowy 
ops=
id=
je=0.00	

[POZYCJA]
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III 
pd=	
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
ob=579.60
nsn=D-03.02.01
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=579.60	1	4,5*2,3*70*0.8	

[RMS 1]
nz=0.1284

[RMS 99]
nz=0.0495

[POZYCJA]
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 
pd=	
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
ob=144.90
nsn=D-03.02.01
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=144.90	1	4.5*2.3*70*0.2	

[RMS 1]
nz=2.41

[POZYCJA]
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. 4.5 m) 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=322.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=322.00	1	2.3*70*2	

[RMS 1]
nz=1.33135

[RMS 100]
nz=0.445

[RMS 101]
nz=0.00112

[RMS 102]
nz=0.0051

[POZYCJA]
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm 
pd=	
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
ob=21.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=21.00	1	3*70*0.1	

[RMS 1]
nz=2.10

[RMS 103]
nz=1.22

[RMS 7]
nz=2.50
np=0

[RMS 104]
nz=0.77

[POZYCJA]
na=Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa 
pd=	
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
ob=99.624
nsn=D-03.02.01
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=99.624	1	3*70*0.6-3.14*0.2*0.2*210	

[RMS 1]
nz=2.50

[RMS 105]
nz=1.92

[POZYCJA]
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 
pd=	
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
ob=432.604
nsn=D-03.02.01
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=432.604	1	579.6-(21+99,62+3.14*0.2*0.2*210)	

[RMS 106]
nz=0.0135

[POZYCJA]
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m 
pd=	
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
ob=144.90
nsn=D-03.02.01
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=144.90	1	144,9	

[RMS 1]
nz=1.28

[POZYCJA]
na=Zagęszczenie zasypanych wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 
pd=	
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
ob=577.50
nsn=D-03.02.01
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.86
wm=1.00
ws=1.86

[PRZEDMIAR]
wo=577.50	1	432,6+144,9	

[RMS 1]
nz=0.1337

[RMS 107]
nz=0.0704

[POZYCJA]
na=Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 
pd=	
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
ob=146.996
nsn=D-03.02.01
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=146.996	1	21+99,62+3.14*0.2*0.2*210	

[RMS 1]
nz=0.0462

[RMS 99]
nz=0.0856

[RMS 106]
nz=0.0325

[RMS 80]
nz=0.2133

[POZYCJA]
na=Odtworzenie różnych nawierzchni wczesniej rozkopanych 
pd=	
jm=kpl	
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
cj=0.00
kj=0	0	0
cjw=0.00	PLN
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[POZYCJA]
na=Wymiennik rehaua składajacy z elementów: rurociągi, mufamy systemowym, złączki, trójniki, przejściami szczelnymi 
pd=	
jm=kpl.	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
cj=0.00
kj=0	0	0
cjw=0.00	PLN
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[ELEMENT 1]
na=Instalacja chłodu 
ops=
id=
je=0.00	

[POZYCJA]
na=Jednostka zew. chłodu wym. 940x1420x330  Qch=19,97kW, N=5,72kW 3~380-415/50V/h  M=135kg 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=13.10

[RMS 108]
nz=1.00

[RMS 109]
nz=15.50

[RMS 7]
nz=1.00
np=0

[RMS 67]
nz=1.05

[POZYCJA]
na=Rurociągi dla chłodnictwa miedziane o śr. 9,52mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 
pd=	
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
ob=13.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=13.00	1	13	

[RMS 1]
nz=0.533

[RMS 110]
nz=1.04

[RMS 111]
nz=0.68

[RMS 112]
nz=1.01

[RMS 7]
nz=1.50
np=0

[RMS 67]
nz=0.0026

[POZYCJA]
na=Rurociągi dla chłodnictwa miedziane o śr. 19,05 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 
pd=	
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
ob=13.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=13.00	1	13	

[RMS 1]
nz=0.72

[RMS 113]
nz=1.04

[RMS 114]
nz=0.66

[RMS 115]
nz=0.5600000000000001

[RMS 7]
nz=1.50
np=0

[RMS 67]
nz=0.0052

[POZYCJA]
na=Izolacja rurociągów śr. 9,52 mm otuliną wyposażoną w płaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego np.: K-FLEX ST AICLAD 
pd=	
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
ob=13.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=13.00	1	13	

[RMS 1]
nz=0.1553

[RMS 116]
nz=1.1000000000000002

[RMS 117]
nz=0.0059

[RMS 118]
nz=0.0496

[RMS 7]
nz=3.00
np=0

[RMS 67]
nz=0.0006

[POZYCJA]
na=Izolacja rurociągów śr. 19,05mm otuliną wyposażoną w płaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego np.: K-FLEX ST AICLAD 
pd=	
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
ob=13.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=13.00	1	13	

[RMS 1]
nz=0.1553

[RMS 119]
nz=1.1000000000000002

[RMS 117]
nz=0.011

[RMS 120]
nz=0.0738

[RMS 121]
nz=6.00

[RMS 7]
nz=3.00
np=0

[RMS 67]
nz=0.00135

[POZYCJA]
na=Skropliny -Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 32 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 
pd=	
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
ob=10.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=10.00	1	10	

[RMS 1]
nz=0.332

[RMS 122]
nz=1.04

[RMS 123]
nz=0.5699999999999999

[RMS 124]
nz=1.05

[RMS 7]
nz=3.00
np=0

[RMS 67]
nz=0.0024

[POZYCJA]
na=Przedmuchanie  urządzeń i instalacji chłodniczych 
pd=	
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=36.90

[RMS 125]
nz=6.00

[POZYCJA]
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu czynnika chłodniczego 
pd=	
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=73.80

[RMS 126]
nz=16.00

[RMS 127]
nz=5.00

[RMS 125]
nz=9.00

[POZYCJA]
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur 
pd=	
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=93.60

[POZYCJA]
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym 
pd=	
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=34.80

[ELEMENT 1]
na=Demontaże 
ops=
id=
je=0.00	

[POZYCJA]
na=Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm 
pd=	
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
ob=93.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=93.00	1	93	

[RMS 1]
nz=0.96

[RMS 7]
nz=2.00
np=0

[POZYCJA]
na=Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm 
pd=	
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
ob=52.30
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=52.30	1	52,3	

[RMS 1]
nz=1.07

[RMS 7]
nz=2.00
np=0

[POZYCJA]
na=Demontaż przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, prostokątnych o obwodzie do 1200 mm 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 1]
nz=0.53

[RMS 7]
nz=2.00
np=0

[POZYCJA]
na=Demontaż okapów wentylacyjnych o obwodzie do 2000 mm 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=3.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=3.00	1	3	

[RMS 1]
nz=3.01

[RMS 7]
nz=2.00
np=0

[POZYCJA]
na=Demontaż kratek ze stali profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym - odkręcenie kratki o obwodzie do 2400 mm 
pd=	
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
ob=19.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=19.00	1	19	

[RMS 1]
nz=0.97

[RMS 7]
nz=2.00
np=0
