[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
pr=SEKO Prix	1.1
pe=10
own=3	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0
opn=0	0	2	1	0	0	1	8	1	10	0	0	0	0	1.	1	
[STRONA TYT]
dt=
ni=
ai=
nw=
aw=
nb=
ab=
br=
nk=
npn=

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu
wa=0.00	1
nm=10
op=0	0	0

[GRUPY RMS]
gr=Materialy,Materialy inwestora,Materialy wlasne,Materialy pozostale,Materialy pozostale inwestora,Materialy pozostale wlasne
gm=Materialy,Materialy inwestora,Materialy wlasne,Materialy pozostale,Materialy pozostale inwestora,Materialy pozostale wlasne
gs=Materialy,Materialy inwestora,Materialy wlasne,Materialy pozostale,Materialy pozostale inwestora,Materialy pozostale wlasne

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robotnicy gr.I 
jm=r-g	149
ce=0.00
id=003

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Cement portlandzki 35 
jm=t	034
ce=0.00
id=0000002

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Wapno gaszone (ciasto wapienne) 
jm=m3	060
ce=0.00
id=0000026

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Piasek do zapraw 
jm=m3	060
ce=0.00
id=0000012

[RMS ZEST 5]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M) 
jm=%	147
ce=0.00
id=9999999

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Robotnicy 
jm=r-g	149
ce=0.00
id=001

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Rozdzielnica TW wraz z wyposażeniem wg. rys. E.3 
jm=szt	020
ce=0.00
id=0000020

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Rury winidurowe do  28mm 
jm=m	040
ce=0.00
id=0000023

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Złączki 
jm=szt	020
ce=0.00
id=0000028

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastykowe 
jm=szt	020
ce=0.00
id=0000006

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Uchwyty 
jm=szt	020
ce=0.00
id=0000025

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Przewód N2XH 5x6 
jm=m	040
ce=0.00
id=0000018

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Końcówki kablowe do zaprasowania 6mm2 
jm=szt	020
ce=0.00
id=0000008

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Rozłącznik bezpiecznikowy 3F + wkładki bezpiecznikowe 32A gG/gL 
jm=szt	020
ce=0.00
id=0000021

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Wymiana obudowy rozdzielnicy T3 wraz z zaślepkami pomiędzy aparatami elektrycznymi 
jm=szt	020
ce=0.00
id=0000027

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Rury winidurowe do  20mm 
jm=m	040
ce=0.00
id=0000022

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=Robotnicy (ATH 1) 
jm=r-g	149
ce=0.00
id=002

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Przewód N2XH 3x1,5 
jm=m	040
ce=0.00
id=0000015

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Przewód N2XH 5x2,5 
jm=m	040
ce=0.00
id=0000017

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Końcówki kablowe do zaprasowania 2,5 
jm=szt	020
ce=0.00
id=0000007

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Przewód N2XH 3x2,5 
jm=m	040
ce=0.00
id=0000016

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Puszka n/t IP65 
jm=szt	020
ce=0.00
id=0000019

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Piasek 
jm=m3	060
ce=0.00
id=0000011

[RMS ZEST 24]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=00003

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Kabel YKY 5x2,5 
jm=m	040
ce=0.00
id=0000005

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Opaski kablowe OKi 
jm=szt	020
ce=0.00
id=0000010

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm 
jm=m2	050
ce=0.00
id=0000003

[RMS ZEST 28]
ty=S
na=Środek transportowy 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=00005

[RMS ZEST 29]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=00002

[RMS ZEST 30]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=00001

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Bednarka ocynkowana 25x4 
jm=m	040
ce=0.00
id=0000001

[RMS ZEST 32]
ty=S
na=Spawarka 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=00004

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Pręty stalowe ocynkowane 
jm=m	040
ce=0.00
id=0000013

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=Wibromłot elektryczny 3kW 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=00006

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Miejscowa szyna wyrównawcza 
jm=szt	020
ce=0.00
id=0000009

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Rury winidurowe karbowane do 19mm 
jm=m	040
ce=0.00
id=0000024

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Przewód LgY 6 
jm=m	040
ce=0.00
id=0000014

[ELEMENT 1]
na=Rozdzielnica TW, WLZ, rozbudowa rozdzielnicy GTR 
ops=
id=
je=0.00	

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=11.50	1
nm=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=7.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=7.00	1
nr=13
ns=13
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=7.00	1
nr=12
ns=12
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=7.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=17
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=16
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=15
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=14
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=17
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=16
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=15
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=14
op=0	0	0

[POZYCJA]
na=Wykucie wnęk wraz z wyprawieniem o głębokości do 1 i 1/2 cegły w ścianach z cegły 
pd=	
jm=m2	50
op=0	0	0	0	0	0
ob=0.30
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=0.30	1	0,3	

[RMS 1]
nz=13.84

[RMS 2]
nz=0.004

[RMS 3]
nz=0.004

[RMS 4]
nz=0.0023

[RMS 5]
nz=4.00

[POZYCJA]
na=Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej - Rozdzielnica TW wraz z wyposażeniem wg. rys. E.3 
pd=	
jm=szt	20
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 6]
nz=4.99

[RMS 7]
nz=1.00

[POZYCJA]
na=Przebijanie otworów długości do 40cm i średnicy 40mm w ścianach lub stropach betonowych 
pd=	
jm=otworów	
op=0	0	0	0	0	0
ob=2.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2.00	1	2	

[RMS 6]
nz=2.13

[POZYCJA]
na=Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na tynku na podłożu betonowym 
pd=	
jm=m	40
op=0	0	0	0	0	0
ob=40.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=40.00	1	40	

[RMS 6]
nz=0.365

[RMS 8]
nz=1.04

[RMS 9]
nz=0.41

[RMS 10]
nz=2.10

[RMS 11]
nz=2.10

[RMS 5]
nz=2.50

[POZYCJA]
na=Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 do rur - Przewód N2XH 5x6 
pd=	
jm=m	40
op=0	0	0	0	0	0
ob=40.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=40.00	1	40	

[RMS 6]
nz=0.0536

[RMS 12]
nz=1.04

[RMS 5]
nz=2.50

[POZYCJA]
na=Montaż końcówek kablowych o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie 
pd=	
jm=szt	20
op=0	0	0	0	0	0
ob=10.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10.00	1	10	

[RMS 6]
nz=0.0525

[RMS 13]
nz=1.03

[RMS 5]
nz=2.50

[POZYCJA]
na=Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 6mm2 
pd=	
jm=szt	20
op=0	0	0	0	0	0
ob=10.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10.00	1	10	

[RMS 6]
nz=0.0263

[POZYCJA]
na=Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia 
pd=	
jm=odcinek	
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 6]
nz=1.98

[POZYCJA]
na=Montaż w rozdzielnicach wyłącznika 3-biegunowego - Rozłącznik bezpiecznikowy 3F + wkładki bezpiecznikowe 32A gG/gL 
pd=	
jm=szt	20
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 6]
nz=0.34

[RMS 14]
nz=1.00

[ELEMENT 1]
na=Modernizacja rozdzielnicy T3 
ops=
id=
je=0.00	

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=11.50	1
nm=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=7.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=7.00	1
nr=13
ns=13
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=7.00	1
nr=12
ns=12
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=7.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=17
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=16
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=15
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=14
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=17
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=16
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=15
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=14
op=0	0	0

[POZYCJA]
na=Wymiana obudowy rozdzielnicy T3 wraz z zaślepkami pomiędzy aparatami elektrycznymi 
pd=	
jm=szt	20
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 6]
nz=11.95

[RMS 15]
nz=1.00

[ELEMENT 1]
na=Instalacja oświetleniowa pochłaniaczy 
ops=
id=
je=0.00	

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=11.50	1
nm=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=7.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=7.00	1
nr=13
ns=13
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=7.00	1
nr=12
ns=12
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=7.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=17
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=16
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=15
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=14
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=17
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=16
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=15
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=14
op=0	0	0

[POZYCJA]
na=Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm na tynku na podłożu betonowym 
pd=	
jm=m	40
op=0	0	0	0	0	0
ob=20.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=20.00	1	20	

[RMS 6]
nz=0.356

[RMS 16]
nz=1.04

[RMS 9]
nz=0.41

[RMS 10]
nz=2.10

[RMS 11]
nz=2.10

[RMS 5]
nz=2.50

[POZYCJA]
na=Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - Przewód N2XH 3x1,5 
pd=	
jm=m	40
op=0	0	0	0	0	0
ob=25.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=25.00	1	25	

[RMS 17]
nz=0.0352

[RMS 18]
nz=1.04

[RMS 5]
nz=2.50

[POZYCJA]
na=Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia 
pd=	
jm=pomiar	
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[RMS 6]
nz=1.30

[ELEMENT 1]
na=Zasilanie urządzeń technologicznych - wentylatorów pochłaniaczy, centrali wentylacyjnej, agregatu chłodu 
ops=
id=
je=0.00	

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=11.50	1
nm=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=7.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=7.00	1
nr=13
ns=13
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=7.00	1
nr=12
ns=12
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=7.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=17
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=16
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=15
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=14
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=17
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=16
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=15
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=14
op=0	0	0

[POZYCJA]
na=Przebijanie otworów długości do 40cm i średnicy 40mm w ścianach lub stropach betonowych 
pd=	
jm=otworów	
op=0	0	0	0	0	0
ob=2.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2.00	1	2	

[RMS 6]
nz=2.13

[POZYCJA]
na=Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm na tynku na podłożu betonowym 
pd=	
jm=m	40
op=0	0	0	0	0	0
ob=30.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=30.00	1	30	

[RMS 6]
nz=0.356

[RMS 16]
nz=1.04

[RMS 9]
nz=0.41

[RMS 10]
nz=2.10

[RMS 11]
nz=2.10

[RMS 5]
nz=2.50

[POZYCJA]
na=Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 do rur - Przewód N2XH 5x2,5 
pd=	
jm=m	40
op=0	0	0	0	0	0
ob=35.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=35.00	1	35	

[RMS 6]
nz=0.039

[RMS 19]
nz=1.04

[RMS 5]
nz=2.50

[POZYCJA]
na=Montaż końcówek kablowych o przekroju do 2,5mm2 przez zaciskanie 
pd=	
jm=szt	20
op=0	0	0	0	0	0
ob=20.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=20.00	1	20	

[RMS 6]
nz=0.0525

[RMS 20]
nz=1.03

[RMS 5]
nz=2.50

[POZYCJA]
na=Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 
pd=	
jm=szt	20
op=0	0	0	0	0	0
ob=20.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=20.00	1	20	

[RMS 6]
nz=0.02

[POZYCJA]
na=Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia 
pd=	
jm=pomiar	
op=0	0	0	0	0	0
ob=2.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2.00	1	2	

[RMS 6]
nz=1.76

[POZYCJA]
na=Przebijanie otworów długości do 40cm i średnicy 40mm w ścianach lub stropach betonowych 
pd=	
jm=otworów	
op=0	0	0	0	0	0
ob=2.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2.00	1	2	

[RMS 6]
nz=2.13

[POZYCJA]
na=Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm na tynku na podłożu betonowym 
pd=	
jm=m	40
op=0	0	0	0	0	0
ob=45.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=45.00	1	45	

[RMS 6]
nz=0.356

[RMS 16]
nz=1.04

[RMS 9]
nz=0.41

[RMS 10]
nz=2.10

[RMS 11]
nz=2.10

[RMS 5]
nz=2.50

[POZYCJA]
na=Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 do rur - Przewód N2XH 3x2,5 
pd=	
jm=m	40
op=0	0	0	0	0	0
ob=50.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=50.00	1	50	

[RMS 6]
nz=0.039

[RMS 21]
nz=1.04

[RMS 5]
nz=2.50

[POZYCJA]
na=Montaż końcówek kablowych o przekroju do 2,5mm2 przez zaciskanie 
pd=	
jm=szt	20
op=0	0	0	0	0	0
ob=15.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=15.00	1	15	

[RMS 6]
nz=0.0525

[RMS 20]
nz=1.03

[RMS 5]
nz=2.50

[POZYCJA]
na=Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 
pd=	
jm=szt	20
op=0	0	0	0	0	0
ob=15.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=15.00	1	15	

[RMS 6]
nz=0.02

[POZYCJA]
na=Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia 
pd=	
jm=pomiar	
op=0	0	0	0	0	0
ob=3.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3.00	1	3	

[RMS 6]
nz=1.30

[POZYCJA]
na=Montaż puszek 4-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 95x115 i 140x140mm z przewodem o przekroju do 16mm2 - Puszka n/t IP65 
pd=	
jm=szt	20
op=0	0	0	0	0	0
ob=3.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3.00	1	3	

[RMS 6]
nz=0.62

[RMS 22]
nz=1.02

[RMS 5]
nz=2.50

[POZYCJA]
na=Przebijanie otworów długości do 40cm i średnicy 40mm w ścianach lub stropach betonowych 
pd=	
jm=otworów	
op=0	0	0	0	0	0
ob=3.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3.00	1	3	

[RMS 6]
nz=2.13

[POZYCJA]
na=Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m 
pd=	
jm=m	40
op=0	0	0	0	0	0
ob=70.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=70.00	1	70	

[RMS 1]
nz=0.7448

[POZYCJA]
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m - krotność x2 
pd=	
jm=m	40
op=0	0	0	0	0	0
ob=70.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=70.00	1	70	

[RMS 6]
nz=0.0252

[RMS 23]
nz=0.112

[RMS 5]
nz=2.50

[RMS 24]
nz=0.016

[POZYCJA]
na=Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - Kabel YKY 5x2,5 
pd=	
jm=m	40
op=0	0	0	0	0	0
ob=225.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=225.00	1	225	

[RMS 6]
nz=0.0461

[RMS 25]
nz=1.04

[RMS 26]
nz=0.10

[RMS 27]
nz=0.42

[RMS 5]
nz=2.50

[RMS 28]
nz=0.0149

[RMS 29]
nz=0.0053

[RMS 30]
nz=0.0043

[POZYCJA]
na=Układanie w rowach kablowych bednarki o przekroju do 120mm2 - Bednarka FeZn 25x4 
pd=	
jm=m	40
op=0	0	0	0	0	0
ob=24.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=24.00	1	24	

[RMS 6]
nz=0.104

[RMS 31]
nz=1.04

[RMS 5]
nz=2.50

[RMS 32]
nz=0.052

[POZYCJA]
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kategorii III 
pd=	
jm=m	40
op=0	0	0	0	0	0
ob=24.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=24.00	1	24	

[RMS 6]
nz=0.304

[RMS 33]
nz=1.04

[RMS 5]
nz=2.50

[RMS 34]
nz=0.152

[RMS 32]
nz=0.152

[POZYCJA]
na=Ręczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,6m 
pd=	
jm=m	40
op=0	0	0	0	0	0
ob=70.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=70.00	1	70	

[RMS 1]
nz=0.3078

[POZYCJA]
na=Montaż końcówek kablowych o przekroju do 2,5mm2 przez zaciskanie 
pd=	
jm=szt	20
op=0	0	0	0	0	0
ob=15.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=15.00	1	15	

[RMS 6]
nz=0.0525

[RMS 20]
nz=1.03

[RMS 5]
nz=2.50

[POZYCJA]
na=Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 
pd=	
jm=szt	20
op=0	0	0	0	0	0
ob=15.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=15.00	1	15	

[RMS 6]
nz=0.02

[POZYCJA]
na=Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar 
pd=	
jm=szt	20
op=0	0	0	0	0	0
ob=3.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3.00	1	3	

[RMS 6]
nz=1.24

[POZYCJA]
na=Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia 
pd=	
jm=pomiar	
op=0	0	0	0	0	0
ob=3.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3.00	1	3	

[RMS 6]
nz=1.76

[ELEMENT 1]
na=Połączenia wyrównawcze 
ops=
id=
je=0.00	

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=11.50	1
nm=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=7.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=7.00	1
nr=13
ns=13
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=7.00	1
nr=12
ns=12
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=7.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=17
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=16
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=15
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=14
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=17
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=16
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=15
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=14
op=0	0	0

[POZYCJA]
na=Montaż aparatów elektrycznych - MSW 
pd=	
jm=szt	20
op=0	0	0	0	0	0
ob=6.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=6.00	1	6	

[RMS 6]
nz=0.63

[RMS 35]
nz=1.00

[POZYCJA]
na=Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 19mm 
pd=	
jm=m	40
op=0	0	0	0	0	0
ob=45.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=45.00	1	45	

[RMS 6]
nz=0.0861

[RMS 36]
nz=1.04

[RMS 5]
nz=2.50

[POZYCJA]
na=Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 6mm2  - Przewód LgY 6 
pd=	
jm=m	40
op=0	0	0	0	0	0
ob=50.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=50.00	1	50	

[RMS 6]
nz=0.0294

[RMS 37]
nz=1.04

[RMS 5]
nz=2.50

[POZYCJA]
na=Montaż końcówek kablowych o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie 
pd=	
jm=szt	20
op=0	0	0	0	0	0
ob=6.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=6.00	1	6	

[RMS 6]
nz=0.0525

[RMS 13]
nz=1.03

[RMS 5]
nz=2.50

[POZYCJA]
na=Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 6mm2 
pd=	
jm=szt	20
op=0	0	0	0	0	0
ob=6.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=6.00	1	6	

[RMS 6]
nz=0.0231

[POZYCJA]
na=Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar 
pd=KNNR 5 1304-01	KNNR 5 1304-01
jm=szt	20
op=0	0	0	0	0	0
ob=6.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=6.00	1	6	

[RMS 6]
nz=1.24

[ELEMENT 1]
na=Dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna 
ops=
id=
je=0.00	

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=11.50	1
nm=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=7.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=7.00	1
nr=13
ns=13
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=7.00	1
nr=12
ns=12
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=7.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=17
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=16
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=15
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie zabytkowym
wa=10.00	1
nr=14
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=17
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=16
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=15
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Roboty na obiekcie czynnym
wa=7.00	1
nr=14
op=0	0	0

[POZYCJA]
na=Sporządzenie protokołów pomiarowych, dokumentacji powykonawczej 
pd=	
jm=kpl	90
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
cj=0.00
kj=0	0	0
cjw=0.00	PLN
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	

[POZYCJA]
na=Obsługa geodezyjna 
pd=	
jm=kpl	90
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
cj=0.00
kj=0	0	0
cjw=0.00	PLN
ob=1.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=67.80	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.00	1	1	
