[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
pr=SEKO Prix	1.1
pe=10
own=3	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0
opn=0	0	2	1	0	0	1	8	1	10	0	0	0	0	1.	1	
[STRONA TYT]
dt=24.06.2024 r.
ni=Miejskie Centrum Kultury
ai=ul. Marcinkowskiego 12-14,85-056 Bydgoszcz
nw=
aw=
nb=Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie
ab=ul. Bydgoska 9,86-070 Ostromecko
br=Budowlana
nk=
npn=

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu
wa=0.00	1
nm=10
op=0	0	0

[GRUPY RMS]
gr=Materialy,Materialy inwestora,Materialy wlasne,Materialy pozostale,Materialy pozostale inwestora,Materialy pozostale wlasne
gm=Materialy,Materialy inwestora,Materialy wlasne,Materialy pozostale,Materialy pozostale inwestora,Materialy pozostale wlasne
gs=Materialy,Materialy inwestora,Materialy wlasne,Materialy pozostale,Materialy pozostale inwestora,Materialy pozostale wlasne

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna 
jm=r-g	149
ce=0.00
id=999

[RMS ZEST 2]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze 
jm=%	147
ce=0.00
id=0000000

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe 
jm=m2	050
ce=0.00
id=1750899

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U 
jm=m	040
ce=0.00
id=1323300

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C 
jm=m	040
ce=0.00
id=1323320

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania z nabojami 
jm=szt.	020
ce=0.00
id=8990599

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=blachowkręty 
jm=kg	033
ce=0.00
id=1346399

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy 
jm=t	034
ce=0.00
id=1740110

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=taśma 
jm=m	040
ce=0.00
id=3903010

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=woda 
jm=m3	060
ce=0.00
id=3930099

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=wyciąg 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=34000

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=środek transportowy 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=39000

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=zaprawa 
jm=m3	060
ce=0.00
id=2380899

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=wyciągi towarowo-osobowe i budowlane 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=34000

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=preparat gruntujący RIGIPS RIKOMBI GRUND 
jm=kg	033
ce=0.00
id=at43001

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 
jm=kg	033
ce=0.00
id=202x050

[RMS ZEST 17]
ty=S
na=środek transportowy 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=39599

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 
jm=t	034
ce=0.00
id=1740103

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=gips budowlany zwykły 
jm=t	034
ce=0.00
id=1740100

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=narożniki stalowe ze stali kątowej 
jm=kg	033
ce=0.00
id=1360499

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=woda 
jm=m3	060
ce=0.00
id=3930000

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=farba dyfuzyjna 
jm=dm3	066
ce=0.00
id=1510899

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY ZABUDOWY GK W KUCHNI WŁAŚCIWEJ 
ops=
id=1
je=0.00	

[ELEMENT 2]
na=Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni 
ops=
id=
je=0.00	

[ELEMENT 3]
na=Rozbiórka obudowy GK istniejącej instalacji  wentylacji  mechanicznej 
ops=
id=
je=0.00	

[POZYCJA]
na=Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni demontażu ponad 2 m2 - okładzina pojedyncza 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=52.8300000000000064
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=20.21	1	(0,6+0,8*2)*(2,55+3,20)+(0,60+0,60)*(2,10+0,80+2,10+1,30)	A
scn=20.21	1
wo=14.30	1	(0,60+0,80*2)*(4,30+2,20)	B
scn=14.30	1
wo=7.68	1	(0,60+0,60)*4,20+(0,60+0,50)*2,40	C
scn=7.68	1
wo=10.64	1	(0,80+0,60)*7,60	D
scn=10.64	1

[RMS 1]
nz=0.173
np=0

[RMS 2]
nz=5.00
np=0

[POZYCJA]
na=Demontaż rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 2 m2 - rozstaw profili do 30 cm 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=52.8300000000000064
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=20.21	1	(0,6+0,8*2)*(2,55+3,20)+(0,60+0,60)*(2,10+0,80+2,10+1,30)	A
scn=20.21	1
wo=14.30	1	(0,60+0,80*2)*(4,30+2,20)	B
scn=14.30	1
wo=7.68	1	(0,60+0,60)*4,20+(0,60+0,50)*2,40	C
scn=7.68	1
wo=10.64	1	(0,80+0,60)*7,60	D
scn=10.64	1

[RMS 1]
nz=0.474
np=0

[RMS 2]
nz=3.00
np=0

[POZYCJA]
na=Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 
pd=	
jm=t	034
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
cj=0.00
kj=0	0	0
cjw=0.00	PLN
ob=0.792
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=0.792	1	52,83*0,015	

[ELEMENT 3]
na=Zabudowa GK nowych kanałów wentylacyjnych 
ops=
id=
je=0.00	

[POZYCJA]
na=Obudowa kanałów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - kanałów nowo zamontowanych 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=107.895
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=107.895	1	9,6*0,35*3+1,35*(0,415*2+0,30)+7,50*(0,415*2+0,35)+9,45*(0,50*2+0,35)+5,13*(0,60*2+0,35)+(3,30+4,70)*(0,70*2+0,50)+(6,10+2,43+1,35)*(0,30*3)+13,30*(0,26*3)+5,00*(0,35*3)+7,70*(0,30*3)+(5,00+1,35)*(0,20*3)+9,00*(0,225*3)+8,50*(0,26*3)+3,40*(0,35*3)	

[RMS 1]
nz=2.14
np=0

[RMS 3]
nz=1.05

[RMS 4]
nz=0.76

[RMS 5]
nz=2.0499999999999997

[RMS 6]
nz=4.0599999999999994

[RMS 7]
nz=0.04164

[RMS 8]
nz=0.00132

[RMS 9]
nz=2.2639999999999997

[RMS 10]
nz=0.00086

[RMS 2]
nz=1.50
np=0

[RMS 11]
nz=0.0205
np=0

[RMS 12]
nz=0.016
np=0

[ELEMENT 3]
na=Malowanie nowej kuchni po zabudowie 
ops=
id=
je=0.00	

[POZYCJA]
na=Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=95.03
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=95.03	1	6,30*5,50+0,80*(6,30+5,50*2+1,40*2)+5,00*5,50+0,80*(5,0*2+5,50*2)	

[RMS 1]
nz=0.4023
np=0

[RMS 13]
nz=0.007

[RMS 2]
nz=2.00
np=0

[RMS 14]
nz=0.0267
np=0

[POZYCJA]
na=Gruntowanie podłoży pionowych chłonnych 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=32.88
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=32.88	1	0,80*(6,30+5,50*2+1,40*2)+0,80*(5,0*2+5,50*2)	

[RMS 1]
nz=0.10
np=0

[RMS 15]
nz=0.16

[RMS 2]
nz=0.50
np=0

[POZYCJA]
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=62.15
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=62.15	1	6,30*5,50+5,00*5,50	

[RMS 1]
nz=0.06
np=0

[RMS 16]
nz=0.21

[RMS 2]
nz=1.50
np=0

[RMS 11]
nz=0.0002
np=0

[RMS 17]
nz=0.0003
np=0

[POZYCJA]
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=32.88
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=32.88	1	0,80*(6,30+5,50*2+1,40*2)+0,80*(5,0*2+5,50*2)	

[RMS 1]
nz=0.5093
np=0

[RMS 18]
nz=0.0025

[RMS 19]
nz=0.0015

[RMS 20]
nz=0.0129

[RMS 21]
nz=0.0027

[RMS 2]
nz=1.50
np=0

[RMS 11]
nz=0.0029
np=0

[RMS 17]
nz=0.0043
np=0

[POZYCJA]
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i  betonowych wylewanych 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=62.15
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=62.15	1	6,30*5,50+5,00*5,50	

[RMS 1]
nz=0.5416999999999999
np=0

[RMS 18]
nz=0.0025

[RMS 19]
nz=0.0015

[RMS 21]
nz=0.0027

[RMS 2]
nz=1.50
np=0

[RMS 11]
nz=0.0029
np=0

[RMS 17]
nz=0.0039
np=0

[POZYCJA]
na=Dwukrotne malowanie farbami dyfuzyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=95.03
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=95.03	1	6,30*5,50+0,80*(6,30+5,50*2+1,40*2)+5,00*5,50+0,80*(5,0*2+5,50*2)	

[RMS 1]
nz=0.1391
np=0

[RMS 22]
nz=0.2891

[RMS 2]
nz=1.50
np=0

[RMS 17]
nz=0.0003
np=0
