Zestawienie materiałów branża drogowa ul. Konwaliowa – Opis przedmiotu zamówienia

1. Kostka brukowa betonowa typu Holland o grubości 8cm w kolorze **grafit**, połówki z fazą ) – 8,72 m2
2. Kostka brukowa betonowa typu Holland o grubości 8cm w kolorze **grafit**, do ręcznego układania z fazą ) – 673 m2
3. Kostka brukowa betonowa typu Holland o grubości 8cm w kolorze **szarym**, połówki z fazą ) – 140 m2
4. Kostka brukowa betonowa typu Holland o grubości 8cm w kolorze **szarym**, do maszynowego układania z fazą ) – 4602 m2
5. Krawężniki drogowe betonowe 15x22x100 cm w kolorze szarym – 1367 mb
6. Krawężniki drogowe betonowe 15x30x100 cm w kolorze szarym – 204 mb
7. Krawężniki drogowe betonowe skośne 15x22-30x100 w kolorze szarym (lewe)– 6 mb
8. Krawężniki drogowe betonowe skośne 15x22-30x100 w kolorze szarym (prawe)– 6 mb
9. Krawężniki betonowe łukowe 15 cm R8 w kolorze szarym – 50 mb
10. Obrzeża betonowe 30x8x100 cm w kolorze szarym – 1187 mb
11. Kostka brukowa o trapezowym kształcie do obrabiania studni kanalizacyjnych typu Picolo   
    o grubość kostki 6 cm w kolorze szarym – 2 palety
12. Pierścień wyrównawczy fi 800 mm o wysokość 60 mm np. ZPB Kaczmarek – 10 szt.
13. Pierścień wyrównawczy fi 800 mm o wysokość 80 mm np. ZPB Kaczmarek – 10 szt.
14. Pierścień wyrównawczy fi 800 mm o wysokość 100 mm np. ZPB Kaczmarek – 12 szt.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać niezbędne świadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz posiadać znak bezpieczeństwa. Do materiałów należy dołączyć deklaracje zgodności oraz certyfikaty. Miejsce dostawy: Milicz.