Zakres naprawy amortyzatora rys. X073100-3-00:

 - czyszczenie powierzchni amortyzatora poprzez piaskowanie,

 - demontaż i mycie części składowych amortyzatora,

 - pomiar i weryfikacja elementów składowych,

 - wymiana oleju i wymiana wszystkich uszczelnień,

 - wymiana wyeksploatowanych tulei metalowo-gumowych,

 - wymiana wyeksploatowanych części składowych, które nie spełniają wymagań,

 - konserwacja amortyzatora poprzez malowanie,

 - oznakowanie amortyzatora (czytelny i trwały znak wykonawcy naprawy, typ

 amortyzatora, siła tłumienia, rok naprawy oraz nr kolejny amortyzatora),

 - sprawdzenie amortyzatora po naprawie na stanowisku prób, badanie oraz wydanie

 świadectwa odbioru.