Załącznik nr 5 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia[[1]](#footnote-1)**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, w oparciu art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) nazadanie pn.**„Dostawa ładowarki przegubowej wielofunkcyjnej wraz z osprzętem”**

Znak sprawy : DzAI 281/04/22

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p** | **Nazwa sprzętu / minimalne parametry****wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowanego sprzętu (opis techniczny) oraz potwierdzenie spełnienia**(podać parametry w odniesieniu do wymagań zawartych w kolumnie nr 2 obok |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Podnośnik – ładowarka przegubowa wielofunkcyjna – 1 szt** | Producent………………………… model/typ …………………………rok produkcji ………………………… |
|  | Silnik 3-cylindrowy, wysokoprężny z bezpośrednim rozruchem, chłodzony cieczą,moc znamionowa silnika min: kW /KM 18,4 / 25,wbudowane urządzenie do łatwiejszego rozruchu w temperaturach ujemnych, wyposażony w wentylatorsilnik musi spełniać wymagania aktualnych norm poziomu emisji spalin: stage V,ogumienie: min.10,0/75-15,3 napęd hydrostatyczny na wszystkie koła, możliwość wyboru kierunku jazdy za pomocą manipulatora drążkowego,płyta do szybkiej wymiany osprzętu,prędkość: min 20 km/h, masa robocza min: 1910 kg,pojemność zbiornika (paliwo): min. 20,pojemność zbiornika na olej hydrauliczny min. 20 l, ciśnienie robocze min. 330 bar,pompa hydrauliczna o wydajności min. 30 l/min,2 siłowniki do podnoszenia wysięgnika,1 siłownik do wychyłu osprzętu,kąt załamania układu kierowniczego min.50 stopni,kąt wychylenia przegubu +/- 12 stopni,ciężary przechyłowe: z łyżką prostą min 1000 kg z łyżką załamaną min 800 kg. z prostymi widłami do palet min 800 kg. z załamanymi widłami do palet min 600 kg.kabina operatora: zadaszenie stanowiskaoperatoraukład elektryczny: napięcie 12 VWymiary:długość całkowita bez łyżki max 3010 mm rozstaw osi max 1500 mm.występ tylnej części max 920 mm.całkowita wysokość robocza max 3450 mm szerokość całkowita max 1050 mm |  |
| 2 | **Osprzęt umożliwiający współpracę z ładowarką z poz. 1** |  |
| 2.1 | Łyżka z krokodylem o szerokości min. 0,8 metra max 1,2 metra– 1 szt |  |
| 2.2 | Widły typu krokodyl min. 0,8 metra max 1,2 metra – 1 szt. |  |
| 2.3 | Widły do palet wymienne z widelcami do bel – o długości min. 1200 mm- min. 2 tony udźwigu – 1 szt. |  |
| 2.4 | Kosiarka bijakowa mulczer szerokości min.1,2 m - 1 szt. |  |
| 2.5 | Zamiatarka z wanną, kołem podporowym i fartuchem przeciwrozbryzgowym o szerokości min. 1,2 m- 1 szt. |  |
| 2.6 | Kosiarka do obkaszania trawy przy ogrodzeniu- szerokość min. 0,95m – 1 szt. |  |
| 2.7 | Nożyce do żywopłotu, tną do fi min. 19mm, o wysokości min. 1,65 metra- 1 szt. |  |
| 2.8 | Stalowa szczotka obrotowa do usuwania chwastów o średnicy min. 700 mm – 1 szt. |  |
| 2.9 | Świder glebowy, z wiertłem min. fi 22cm – 1 szt. |  |

1. Wykonawca obowiązany jest wypełnić kol. 2 w sposób odpowiadający na wszystkie wymagania i parametry wskazane w kol. 1. ww. załącznika. Po wypełnieniu kol. 2 niniejszy dokument, jako przedmiotowy środek dowodowy należy złożyć wraz z ofertą. [↑](#footnote-ref-1)