**TP-Link EAP110 (802.11b/g/n 300Mb/s) PoE**

Specyfikacja

**Tryb pracy**

Access Point

**Rodzaje wejść/wyjść**

RJ-45 10/100 (LAN - PoE) - 1 szt.

**Obsługiwane standardy**

Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)

**Częstotliwość pracy**

2,4 GHz

**Antena**

Wewnętrzna - 2 szt.

**Moc wyjściowa**

21 dBm

**Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej**

300 Mb/s

**Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej**

64/128-bit WEP

WPA2-PSK

WPA-PSK

WPA Enterprise

WPA2 Enterprise

**Zasilanie**

Zasilacz sieciowy

PoE

**Dodatkowe informacje**

Przycisk Reset

**Wysokość**

30 mm

**Szerokość**

190 mm

**Głębokość**

180 mm

172,5 mm

**Dołączone akcesoria**

Zasilacz

Zestaw do montażu

Adapter PoE

**Gwarancja**

60 miesięcy (gwarancja producenta)

**Kod producenta**

EAP110 (SMB) Omada

**Kod x-kom**

265511