Załącznik

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**1.SZOROWARKA BD 30/4 C**

Zasilana bez przewodów , ultrakompaktowa szorowarka Urządzenie może pracować we wszystkich kierunkach, dzięki obrotowej listwie ssącej.

**Dane techniczne :**

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj napędu | Zasilanie bateryjne |
| Napęd trakcyjny | Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej |
| Szerokość robocza szczotek (mm) | 280 |
| Szerokość robocza / odkurzanie (mm) | 325 |
| Zbiornik wody: czystej / brudnej (l) | 4 / 4 |
| Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) | 900 |
| Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) | 600 |
| Zasilanie bateryjne (V/Ah) | 36,5 / 5,2 |
| Czas pracy akumulatora (h) | maks. 1 |
| Czas ładowania akumulatora (h) | 3 |
| Zasilanie do ładowarki (V/Hz) | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) | 150 |
| Nacisk szczotki (g/cm²/kg) | 20 / 10 |
| Zużycie wody (l/min) | 1 |

**WYPOSAŻENIE :**

- Szczotka tarczowa

- Zasilanie bateryjne

- Ładowarka

- Kółka transportowe

- Belka ssąca łukowa

- System dwóch zbiorników