**(nazwa i adres Wykonawcy)**

Rozdział 2: dostawa młyna do rozdrabniania z pomiarem temperatury, (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin

Producent (marka)      

Model:

rok produkcji**: nie wcześniej niż 2022 rok**, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Wymagane parametry techniczne** | **Parametry techniczne oferowanego sprzętu** |
| 1. | Sprzęt powinien być wyposażony w wymienialne, nadające się do autoklawowania naczynie mielące o pojemności roboczej 250 ml ± 50 ml z nożem ze stali nierdzewnej, naczynie mielące powinno być wyposażone w czujnik umożliwiający pomiar temperatury wewnątrz naczynia | wymagane |  |
| 2. | Sprzęt powinien być wyposażony w wymienialne, nadające się do autoklawowania naczynie mielące o pojemności 400 ml ± 50 ml z nożem ze stali nierdzewnej, naczynie mielące powinno być wyposażone w czujnik umożliwiający pomiar temperatury wewnątrz naczynia | wymagane |  |
| 3. | Sprzęt powinien być wyposażony w zdejmowalną obudowę ochronną pasującą do sprzętu, gdy pracuje on z komorami mielącymi jednorazowymi z przeźroczystego tworzywa sztucznego o pojemnościach roboczych od 150 ml do 250 ml | wymagane |  |
| 4. | Możliwość samodzielnego demontażu noża mielącego z komór mielących w celu dokładnego wyczyszczenia | wymagane |  |
| 5. | Możliwość zastosowania komór mielących jednorazowych plastikowych o różnych pojemnościach roboczych: od 150 ml do 250 ml | wymagane |  |
| 6. | Sprzęt wyposażony w dwa tryby pracy: ciągłej oraz okresowej | wymagane |  |
| 7. | Możliwość regulacji prędkości obrotowej | w zakresie od: nie więcej niż 3000 obr/min do minimum 20000 obr/min | Należy podać |
| 8. | Możliwość ustawienia czasu mielenia | wymagane |  |
| 9. | Sprzęt wyposażony w czytelny wyświetlacz elektroniczny | wymagane |  |
| 10. | Sprzęt wyposażony w funkcję pomiaru temperatury wewnątrz naczynia mielącego | wymagane |  |
| 11. | Możliwość ustawienia granicznej wartości temperatury w celu ochrony przed przegrzaniem próbki | wymagane |  |
| 12. | Sprzęt wyposażony w funkcję rozpoznawania zastosowanych naczyń mielących | wymagane |  |
| 13. | Sprzęt wyposażony w funkcję ważenia bez konieczności wyciągania próbki z komory mielącej | wymagane |  |
| 14. | Nóż gwiaździsty ze stali nierdzewnej do rozdrabniania materiałów włóknistych np. mięsa, roślin, pasujący do komory ze stali nierdzewnej o pojemności roboczej 250ml ± 50 ml kompatybilnej ze sprzętem – 1 sztuka | wymagane |  |
| 15. | Nóż gwiaździsty ze stali nierdzewnej do rozdrabniania materiałów włóknistych np. mięsa, roślin, pasujący do komory ze stali nierdzewnej o pojemności roboczej 400 ml ±50 ml kompatybilnej ze sprzętem – 1 sztuka | wymagane |  |
| 16. | Plastikowa komora mieląca z bijakiem ze stali nierdzewnej, nadająca się do autoklawowania, o pojemności 150 ml ± 10 ml, kompatybilna ze sprzętem - 1 opakowanie (1 op. = 5 sztuk) | wymagane |  |
| 17. | Plastikowa komora mieląca z bijakiem ze stali nierdzewnej, nadająca się do autoklawowania, o pojemności 250 ml ± 10 ml, kompatybilna ze sprzętem - 1 opakowanie (1 op. = 5 sztuk) | wymagane |  |
| 18. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej razem z dostawą | wymagane |  |
| 19. | Certyfikat CE | wymagane |  |
| 20. | Praktyczne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu – 2 godziny | wymagana |  |
| 21. | Gwarancja | co najmniej 24 miesięcy | Należy podać |

**Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowanego sprzętu) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.**

data podpisania formularza

(kwalifikowany podpis elektroniczny/, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)