|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Formularz oferty** | | | | | | | | | |
| **Lp** | **Kod** | | **Opis** | **Jm** | **Ilość robót** | | **Cena jedn. roboty** | **Wartość** |  | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 1 |  | | ROBOTY BUDOWLANE |  |  | |  |  |
| 1.1 | KNNR 3 0702-0500 | | Wykucie z muru drzwi płytowych | m2 | 3,780 | |  |  |
| 1.2 | KNR-I 0-19 0928-0400 | | Demontaż i montaż okien z PCV uchylnych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0 m2,obsadzonych na kotwach stalowych | m2 | 2,310 | |  |  |
| 1.3 | KNR-I 0-19 1023-1200 | | Drzwi z PCV obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia, ocieplone dwuskrzydłowe | m2 | 6,951 | |  |  |
| 1.4 | KNNR 2 0505-0101 | | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy cynkowej przy szerokości, w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewn. | m2 | 0,660 | |  |  |
| 1.5 | KNR-W 4-01 1202-0900 | | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 52,608 | |  |  |
| 1.6 | KNR 2-02 1017-0200 | | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ zamykane na zamek patentowy kl. C, prod. Porta lub równoważne, szerokość w świetle 1,0 m wraz z ościeżnicą | m2 | 3,780 | |  |  |
| 1.7 | NNRNKB 2-02U 1134-0200 | | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) | m2 | 52,608 | |  |  |
| 1.8 | KNKRB 3 1002-1000 | | Ochrony narożników wypukłych.Profil naroża aluminiowy | m | 17,300 | |  |  |
| 1.9 | KNR-W 2-02 0830-0200 | | Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na ścianach | m2 | 32,880 | |  |  |
| 1.10 | KNR 2-02 1505-0300 | | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". | m2 | 32,880 | |  |  |
| 1.11 | KNNR-W 3 1206-0100 | | Zabezpieczenie powierzchni ścian przeciw "graffiti", jednokrotne nałożanie pędzlem wierzchniej warstwy lakieru na uprzednio przygotowanym podłożu, powierzchnie gładkie i skośne, lakier bezbarwny, matowy, dwuskładnikowy | m2 | 16,440 | |  |  |
| 1.12 | KNNR 5 0203-0100 | | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur | m | 18,000 | |  |  |
| 1.13 | NNRNKB 2-02U 2702-0200 | | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług.60cm i 120cm (Orgbud W-wa) | m2 | 7,506 | |  |  |
| 1.14 | N.Z. 5-08U 0016-0300 | | Montaż opraw świetlówkowych o źródle światła do 2x58 W do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej. Podłączenie końcowe oprawy (z.nr 11/94) | szt. | 2,000 | |  |  |
| 1.15 | KNNR 5 0306-0600 | | Łączniki instalacyjne natynkowe umocowane do przygotowanego podłoża, świecznikowe | szt. | 2,000 | |  |  |
| 1.16 | KNNR 2 0507-0100 | | Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną | m2 | 6,000 | |  |  |
| 2 |  | | WYMIANA OKIEN |  |  | |  |  |
| 2.1 | KNR-I 0-19 0928-0600 | | Demontaż i montaż okien z PCV rozwieranych i uchylno- rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5 m2,obsadzonych na kotwach stalowych | m2 | 3,960 | |  |  |
| 2.2 | KNR-I 0-19 0928-0400 | | Demontaż i montaż okien z PCV uchylnych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0 m2,obsadzonych na kotwach stalowych | m2 | 8,820 | |  |  |
| 2.3 | KNNR 2 0505-0101 | | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy cynkowej przy szerokości, w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewn. | m2 | 3,030 | |  |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | Wartość kosztorysowa: Podatek VAT (VAT) = 23%WK: | | | |  | | | |
|  | | **Wartość końcowa:** | | | |  | | | |