***Załącznik nr 2 do SWZ***

 ***Kosztorys ofertowy***

***Remont nawierzchni na istniejącej szerokości droga powiatowa nr 5155P w m. Rozdrażewek ETAP II***

***Zamawiający***

Powiatowy Zarząd Dróg

Ul. Transportowa 1

63-700 Krotoszyn

***Nazwa Wykonawcy***

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowany przez: ………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko/stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

nr tel./fax :………………………………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….

NIP: …………………………………………………., REGON ………………………………………………..

………………………………………………………………………….

 Podpis wykonawcy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p | Podstawa wyceny | opis robót | jednostkamiary | Ilość  | cena jednostkowanetto | wartość(kolumna 5x6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe | km | 1,00 |  |  |
| 2 | KNNR 6 1005-07 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni oraz skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 5500,00 |  |  |
| 3 | KNR AT 030101-02 | Cięcie nawierzchni bitumicznej piłą spalinową na głębokość od 6 do 10 cm  | m | 11,00 |  |  |
| 4 | KNR 2-31 0310-010310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- asfaltowa warstwa wiążąca grubości 7 cm  | m2 | 550,00 |  |  |
| 5 | KNR 2-310310-050310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- asfaltowa warstwa ścieralna grubości 7 cm  | m2 | 5500,00 |  |  |
| 6 | KNR 2-310102-010102-02 | Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni o szerokości 0,75 m pod utwardzenie pobocza grubości 20 cm w gruncie kat. III-IV  | m2 | 1500,00 |  |  |
| 7 | KNR 2-310114-070114-08analogia | Utwardzenie pobocza na poszerzeniu jezdni o szerokości 0,75 m z kamienia łamanego frakcji 0/31,5 mm grubości 30 cm | m2 | 1500,00 |  |  |
| 8 | KNR 2-310103-04analogia | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod utwardzenie pobocza w gruncie kat I-IV | m2 | 1500,00 |  |  |
| 9 | KNNR 61302-02 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20 cm | mb | 2000,00 |  |  |
|  Razem |  |
|  Podatek VAT 23 % |  |
|  Wartość ogółem  |  |

Słownie złotych:………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………, dnia ……………………………………………r.

(miejscowość)

 …………………………………………………………………………..

 (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)