|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry przedmiotu zamówienia** | | |
| **Przedmiot zamówienia** | **Typ, rodzaj, wymiary w cm dł. x gł. x wys.** | **Ilość/j.m.** |
| **Szafa na ubrania**    Zdjęcie poglądowe | 1. Dwudrzwiowa. 2. Dwie półki, drążek lub wieszak poprzeczny na wieszaki zamocowany od spodu do górnej półki. 3. Wykonane z płyt wiórowych obustronnie laminowanych  o właściwościach antyrefleksyjnych, dużą odpornością: na ścieranie i zarysowanie, działanie czynników chemicznych i wilgoć, na działanie temperatury w klasie higieniczności E1, oraz parametrom zawartych w normie PN-EN 14323. 4. Front - Kolor brzoza, płyta wiórowa, laminowana gr 18 mm. 5. Korpus - płyta wiórowa, laminowana gr 18 mm. Kolor RAL 9006. 6. Ściana tylna - płyta wiórowa, laminowana grubość min. 10 mm. Kolor RAL 9006. 7. Półki - płyta wiórowa, laminowana grubość min. 22 mm. Kolor RAL 9006. 8. Wykończenie krawędzi - PCV/PP grubość 2 mm. 9. Uchwyty - metalowe kolor RAL 9006, rozstaw 128 mm. 10. Zamek – fronty płytowe-zamek patentowy + 2 klucze, klucz  i zamek mają posiadać swój indywidualny numer. 11. Osadzone na stopkach lub nóżkach o gr/ fi 4- 5 cm, wys. 2,5-5 cm, regulacja od wewnątrz szafy, zakres regulacji od 0 do min 1 cm. 12. Wymiary w cm: 60 x 42 – 45 x 184-205. | 25 sztuk |
| **Szafa na dokumenty  5 OH**    Zdjęcie poglądowe | 1. Dwudrzwiowa. 2. 4 półki (5 przestrzeni), przestrzeń między półkami na swobodne włożenie segregatorów A-4. 3. Możliwość regulacji wysokości półek nie dot. półek konstrukcyjnych. 4. Wykonane z płyt wiórowych obustronnie laminowanych o właściwościach antyrefleksyjnych, dużą odpornością: na ścieranie i zarysowanie, działanie czynników chemicznych i wilgoć, na działanie temperatury w klasie higieniczności E1, oraz parametrom zawartych w normie PN-EN 14323. 5. Front - Kolor brzoza, płyta wiórowa, laminowana gr 18 mm. 6. Korpus - płyta wiórowa, laminowana grubość 18 mm. Kolor RAL 9006. 7. Ściana tylna - płyta wiórowa, laminowana grubość min. 10 mm. Kolor RAL 9006. 8. Półki - płyta wiórowa, laminowana grubość min. 22 mm. Kolor RAL 9006. 9. Wykończenie krawędzi - PCV/PP grubość 2 mm. 10. Uchwyty - metalowe kolor RAL 9006, rozstaw 128 mm. 11. Zamek – fronty płytowe -zamek patentowy + 2 klucze, klucz i zamek mają posiadać swój indywidualny numer. 12. Osadzone na stopkach lub nóżkach o gr/ fi 4- 5 cm, wys. 2,5-5 cm, regulacja od wewnątrz szafy, zakres regulacji od 0 do min 1 cm. 13. Wymiary w cm: 80 x 42 – 45 x 184-205. | 15 sztuk |
| **Przedmiot zamówienia** | **Typ, rodzaj, wymiary w cm dł. x gł. x wys.** | **Ilość/j.m.** |
| **Szafka - komoda  3 OH 2/3 częściowo zamknięta**    Zdjęcie poglądowe | 1. Dwudrzwiowa. 2. Górna cześć otwarta. 3. W 2/3 dwudrzwiowa zamknięta 1 półka z możliwością regulacji. 4. Wykonane z płyt wiórowych obustronnie laminowanych o właściwościach antyrefleksyjnych, dużą odpornością: na ścieranie  i zarysowanie, działanie czynników chemicznych i wilgoć, na działanie temperatury w klasie higieniczności E1, oraz parametrom zawartych  w normie PN-EN 14323. 5. Front - kolor brzoza, płyta wiórowa, laminowana grubość 18 mm. 6. Korpus - płyta wiórowa, laminowana grubość 18 mm. Kolor RAL 9006. 7. Ściana tylna - płyta wiórowa, laminowana grubość min. 10 mm. Kolor RAL 9006. 8. Półki - płyta wiórowa, laminowana grubość min. 22 mm. Kolor RAL 9006. 9. Wykończenie krawędzi - PCV/PP grubość 2 mm. 10. Uchwyty - metalowe kolor RAL 9006, rozstaw 128 mm. 11. Zamek - fronty płytowe - zamek patentowy + 2 klucze, klucz i zamek mają posiadać swój indywidualny numer. 12. Osadzone na stopkach lub nóżkach o grubości fi 4- 5 cm, wysokości 2,5-5 cm, regulacja od wewnątrz szafy, zakres regulacji od 0 do min 1 cm. 13. Wymiary w cm: 80 x 42 – 45 x 112-128. | 13 sztuk |
| **Front** | Kolor brzoza. Płyta wiórowa, laminowana grubość 18 mm. | |
| **Wieniec górny + korpus + ściana tylna + wieniec dolny + półki** | Średnio-szary (RAL 9006) | |
| **Wieniec górny + wieniec dolny** | Płyta wiórowa, laminowana grubość min. 18 mm | |
| **Korpus** | Płyta wiórowa, laminowana grubość 18 mm. | |
| **Ściana tylna** | Płyta wiórowa, laminowana grubość min. 10 mm. | |
| **Półki** | Płyta wiórowa, laminowana grubość min. 22 mm.  Mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wypadnięciu. | |
| **Wykończenie krawędzi** | PCV/PP grubość 2 mm | |
| **Uchwyty** | Metalowe kolor RAL 9006 rozstaw 128 mm | |
| **Zamek – fronty płytowe** | Patentowy + 2 klucze, klucz i zamek mają posiadać swój indywidualny numer. | |
| **Szafy bez cokołu** | Osadzone na stopkach lub nóżkach o grubości fi 4- 5 cm, wysokości 2,5-5 cm;  Regulacja od wewnątrz szafy, zakres regulacji od 0 do min 1 cm; | |

|  |
| --- |
| **Wymagane Dokumenty** |
| **Karta katalogowa** format (min A-4) zawierająca: 1) zdjęcie/wizualizacja, 2) model, nazwę, 3) producenta,  4) podstawowe parametry - wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.  **Certyfikat lub Atest** potwierdzający zgodność oferowanych (kontenerów, szaf, szafek z aktualnymi normami PN-EN 14 073-2 wystawiony przez niezależną jednostkę (polską lub innego kraju Unii Europejskiej) |