**Załącznik nr 3a do zapytania ofertowego**

**SPECYFIKACJA WYMAGAŃ**

**Wykaz planowanego wyposażenia wraz z określonymi wymaganiami ( wymagania techniczne i jakościowe, cechy charakterystyczne produktów i towarów ) w ramach zadania „** **Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia kuchni w Zespole Placówek w Bystrzycy Górnej” które realizowane jest w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu ”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyposażenie w kuchni szkolnej** | | | |
| **L.p.** | **Nazwa sprzętu** | **Liczba sztuk** | **Specyfikacja** |
| **1.** | **Obieraczka do ziemniaków 12kg** | **1** | * powierzchnia wnętrza walca, drzwiczek i dna pokryta materiałem ściernym (korund) * czas obierania: 1,5 - 3 min (zależy od jakości ziemniaków) * zużycie wody: 2,5 l/min * urządzenie do obierania ziemniaków i innych warzyw korzeniowych * czas cyklu: 6 min. * możliwość montowania do podłogi (przygotowane otwory na śruby) * wyłącznik * Szerokość: 700mm * Głębokość: 700mm * Wysokość: 900mm * Zasilanie: Prąd * Napięcie: 400V * Moc elektryczna: 550W * Wsad: 12Kg |
| **2.** | **Separator do obierzyn okrągły** | **1** | * do oddzielania obierzyn z obieraczki * separator okrągły * stal nierdzewna |
| **3.** | **Stół przyścienny metalowy z półką 1900x600x850mm** | **1** | * Stół przyścienny z półką: * Wykonany ze stali nierdzewnej * Nogi, o profilu kwadratowym, posiadające możliwość regulacji wysokości * Blat dodatkowo wzmocniony. |
| **4.** | **Stół stalowy załadowczy ze zlewem 2 komorowym** | **1** | * Wykonany ze stali nierdzewnej * Nogi, o profilu kwadratowym, posiadające możliwość regulacji wysokości * Blat dodatkowo wzmocniony * Szerokość: 2150mm * Głębokość:735mm * Wysokość: 880mm * Ilość komór: 2 * Konstrukcja spawana |
| **5.** | **Stół wyładowczy stalowy 1100x735x880mm** | **1** | * Stół wyładowczy stalowy * Wykonany ze stali nierdzewnej * Nogi, o profilu kwadratowym, posiadające możliwość regulacji wysokości * Blat dodatkowo wzmocniony. |
| **6.** | **Młynek koloidalny** | **1** | * model przystosowany do większych obciążeń * pełne wyciszenie komory rozdrabniającej * elastyczne zawieszenie młynka * cylindryczna komora wraz z elementami rozdrabniającymi wykonane są ze stali nierdzewnej * nowy typ tarczy z podwójnym stopniem rozdrabniania * obroty: 1420 / min * wyłącznik pneumatyczny * wzmacniacz mocy wraz z mikroprocesorem * Wysokość: 344mm * Średnica 234mm * Napięcie: 230V * Moc elektryczna 750W |
| **7.** | **Wózek kelnerski 3 półkowy** | **1** | * **stal nierdzewna**, bezpieczna do kontaktu z żywnością. * duża wytrzymałość na obciążenia, * odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz łatwość w utrzymaniu czystości * Szerokość:860mm * Głębokość: 540mm * Wysokość: 940mm |
| **8.** | **Okap przyścienny skrzyniowy 2300x1000x450mm** | **1** | * Okap z wysokiej jakości stali nierdzewnej. * Rynienka ociekowa z zaworem spustowym. * Szerokość: 2300mm * Głębokość: 1000mm * Wysokość: 450mm |
| **9.** | **Okap kondensacyjny do pieców** | **1** | * Silnik jednofazowy o jednym kierunku obrotów * Maksymalny przepływ powietrza: od 400 m³/h do 600 m³/h * Podłączenie do świeżej wody ¾” o ciśnieniu 100-200 kPa (1,0-2,0 bar) * Szerokość: 730mm * Głębokość: 860mm * Wysokość: 308mm * Moc 600W * Napięcie 230V |
| **10.** | **Profesjonalny mikser planetarny 10L** | **1** | * Dzieża ze stali nierdzewnej, * Rózga, mieszadło i hak do ciasta. * Szerokość: 450mm * Głębokość: 470mm * Wysokość: 600mm * Moc 600W * Pojemność: 10L * Maksymalny wsad mąki: 2,5 kg * Napięcie 230V |
| **11.** | **Wilk - maszyna do mielenia mięsa 220kg/h** | **1** | * Szerokość: 517mm * Wysokość: 328mm * Głębokość: 410mm * System mielący jednozakresowy * Napięcie 230V * Moc elektryczna 800W * podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej * taca wykonana ze stali nierdzewnej * rewers * praca ciągła do 8 godzin * regulowane antypoślizgowe nóżki * bieg wsteczny |
| **12.** | **Robot - szatkownica do warzyw** | **1** | * Szerokość: 320mm * Wysokość: 304mm * Głębokość: 590mm * Napięcie 230V * Moc elektryczna 500W * Wydajność na godzinę 200kg/h * Ilość obrotów – 500 obr/min |
| **13.** | **Tarcza do robota kostka 8x8x8x8mm** | **1** | * Wymiary: 8x8x8mm |
| **14.** | **Zestaw tarcz do robota 4szt.** | **1** | * Wykonane z wysokiej jakości komponentów * Tarcza na plastry 2 mm, * Tarcza na wiórki 1,5 mm, * Tarcza na słupki 2x6 mm, * Tarcza na tarte ziemniaki |
| **15.** | **Szafa chłodnicza 2 drzwiowa 400L** | **1** | * Szerokość: 600mm * Wysokość: 745mm * Głębokość: 1950mm * Pojemność 400L * Pojemność netto 400/370L * Napięcie 230V * Moc elektryczna 250W * Liczba półek 3 szt. * Zużycie energii 2 kWh/dobę * obudowa oraz wnętrze w całości wykonane z blachy nierdzewnej * elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury * wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi * chłodzenie nawiewowe * energooszczędny i cichy agregat skraplający * automatyczne odszranianie * automatyczne odparowanie skroplin * półki rusztowe (metalowe plastyfikowane) * samozamykające się drzwi * regulowane nogi w zakresie do 50 mm * klasa klimatyczna: 4 * drzwi dzielone |
| **16.** | **Szafa chłodnicza 1 drzwiowa 570L ze stali nierdzewnej** | **1** | * wentylowane chłodzenie * elektroniczny sterownik Dixell * agregat chłodniczy Danfoss * automatyczne rozmrażanie * zamek drzwi * łatwo wymienna uszczelka drzwi * czynnik chłodniczy: R600a * 4 przestawne ruszty (3 ruszty 630x480 mm + 1 ruszt 630x290 mm) * możliwość włożenia GN2/1 lub dodatkowej półki * regulowane nóżki z przodu * kółka z tyłu * Szerokość: 777mm * Głębokość: 695mm * Wysokość: 1895mm * Pojemność: 570L * Napięcie 230V * Moc elektryczna: 130W * Układ chłodzenia- dynamiczny * Odszranianie – automatyczne * Sterowanie: elektroniczne |
| **17.** | **Szafa mroźnicza 1 drzwiowa 350L ze stali nierdzewnej** | **1** | * wentylowane chłodzenie (agregat) * elektroniczny sterownik * agregat chłodniczy * dodatkowy ruszt mrożący od góry * automatyczne rozmrażanie * zamek drzwi * łatwo wymienna uszczelka drzwi * czynnik chłodniczy: R600a * 6 stałych rusztów * Szerokość: 600mm * Głębokość: 585mm * Wysokość: 1855mm * Pojemność: 340L * Napięcie 230V * Moc elektryczna: 210W * Układ chłodzenia- statyczny * Odszranianie – automatyczne |
| **18.** | **Stół przyścienny stalowy z szafką na butlę z gazem** | **1** | * Stół przyścienny z szafką na butlę gazową * Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 201 * Nogi, o profilu kwadratowym, posiadające możliwość regulacji wysokości * Szerokość: 950mm * Głębokość: 600mm * Wysokość: 880mm |
| **19.** | **Mikser spiralny 7L,m 5kg** | **1** | * obrotowa niedemontowalna dzieża nierdzewna * przycisk START / STOP * jedna prędkość * regulowane nóżki * Szerokość: 260mm * Głębokość: 540mm * Wysokość: 527mm * Napięcie 230V * Moc elektryczna: 370W * Zasilanie: prąd |