[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.54
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	7.3	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=Remont łazienke w mieszkaniach Nr 1,2,4,5 I 8. - instalacja elektryczna 
ab=Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul.Metalowców 2 w GLIWICACH
ni=Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.
ai=44-102 Gliwice,ul. Warszawska 35b
dt=30.11.2020	0
kln=KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ1310WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,1310PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ1310TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.1310ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI1310I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD1310ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII1310WYKONANIA ROBÓT.1310PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY1310KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE1310KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 30]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 35]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 39]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=20.43	1606305436
cw=20.43	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Łazienka  – mieszkanie M1
wa=0
kn=0	0	0
id=154
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=155
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-06	5-08	0401-06		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=158
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-02	5-08	0404-02		1
mpn=_1211
na=Obudowa natynkowa 1x12modułowa, z drzwiami transparentnymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=162
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-04	5-08	0407-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Rozłącznik izolacyjny, modułowy, prąd znamionowy 63A, 1-biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=165
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Wyłącznik różnicowoprądowy, dwubiegunowy, prąd znamionowy 40A, prąd różnicowy 30mA, charakterystyka AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=168
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy, o charakterystyce B i prądzie znamionowym 10A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=171
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy, o charakterystyce B i prądzie znamionowym 16A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=174
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1129-03	4-03	1129-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż starej tablicy mieszkaniowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=176
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01	18 D13	1301-01		1
mpn=1211
na=Pomiary tablicy mieszkaniowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=178
pd=		KNR 508-0502-10		KNR 508-0502-10		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, cztery mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=182
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego - II klasa1310ochronności, klosz matowy, ze źródłem św. LED 24W, 3000K,13101600lm, szczelny IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=187
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Oprawa naścienna, montaż nad lustrem, ze źródłem światła LED,131011W, 1300 lm, 3000K, szczelna IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=192
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Oprawa nastropowa, plafon LED, klosz mleczny, 230V:AC,1310(wzór wg doboru lokatorów)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=197
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-24	5-08	0301-24		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=199
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=203
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-07	5-08	0308-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników  klawiszowych 1bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, szczelny IP44, mechanizm + klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=316
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-07	5-08	0308-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników  klawiszowych 2bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, szczelny IP44, mechanizm + klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=207
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników klawiszowych 1bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, mechanizm + klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=239
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników  klawiszowych, schodowych 10A:250V p/t, mechanizm + klawisze
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=211
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazda wtyczkowego pojedyńcze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC bryzgoszczelne IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=250
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd  wtyczkowych pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=320
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
mpn=_1211
na=Transformator toroidalny do wentylatorów 230/12V:AC, 60W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=215
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=229
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 4x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=219
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[POZYCJA]
id=223
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-07	4-03	1001-07		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						

[POZYCJA]
id=225
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01	4-03	1012-01		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						

[POZYCJA]
id=235
pd=						0
na=Malowanie bruzd
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=227
pd=						0
na=Demontaż zbędnej lub przełożenie istniejącej instalacji elektrycznej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Łazienka  – mieszkanie M2
wa=0
kn=0	0	0
id=327
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=328
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-06	5-08	0401-06		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=331
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-02	5-08	0404-02		1
mpn=_1211
na=Obudowa natynkowa 1x12modułowa, z drzwiami transparentnymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=335
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-04	5-08	0407-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Rozłącznik izolacyjny, modułowy, prąd znamionowy 63A, 1-biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=338
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Wyłącznik różnicowoprądowy, dwubiegunowy, prąd znamionowy 40A, prąd różnicowy 30mA, charakterystyka AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=341
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy, o charakterystyce B i prądzie znamionowym 10A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=344
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy, o charakterystyce B i prądzie znamionowym 16A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=347
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1129-03	4-03	1129-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż starej tablicy mieszkaniowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=349
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01	18 D13	1301-01		1
mpn=1211
na=Pomiary tablicy mieszkaniowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=351
pd=		KNR 508-0502-10		KNR 508-0502-10		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, cztery mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=355
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego - II klasa1310ochronności, klosz matowy, ze źródłem św. LED 24W, 3000K,13101600lm, szczelny IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=360
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Oprawa naścienna, montaż nad lustrem, ze źródłem światła LED,131011W, 1300 lm, 3000K, szczelna IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=365
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Oprawa nastropowa, plafon LED, klosz mleczny, 230V:AC,1310(wzór wg doboru lokatorów)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=370
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-24	5-08	0301-24		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=372
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=376
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-07	5-08	0308-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników  klawiszowych 1bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, szczelny IP44, mechanizm + klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=380
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-07	5-08	0308-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników  klawiszowych 2bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, szczelny IP44, mechanizm + klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=384
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników klawiszowych 1bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, mechanizm + klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=388
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników  klawiszowych, schodowych 10A:250V p/t, mechanizm + klawisze
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=392
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazda wtyczkowego pojedyńcze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC bryzgoszczelne IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=396
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd  wtyczkowych pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=400
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
mpn=_1211
na=Transformator toroidalny do wentylatorów 230/12V:AC, 60W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=404
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=408
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 4x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=412
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[POZYCJA]
id=416
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-07	4-03	1001-07		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160						

[POZYCJA]
id=418
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01	4-03	1012-01		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160						

[POZYCJA]
id=420
pd=						0
na=Malowanie bruzd
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=422
pd=						0
na=Demontaż zbędnej lub przełożenie istniejącej instalacji elektrycznej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Łazienka  – mieszkanie M4
wa=0
kn=0	0	0
id=424
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=425
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-06	5-08	0401-06		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=428
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-02	5-08	0404-02		1
mpn=_1211
na=Obudowa natynkowa 1x12modułowa, z drzwiami transparentnymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=432
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-04	5-08	0407-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Rozłącznik izolacyjny, modułowy, prąd znamionowy 63A, 1-biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=435
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Wyłącznik różnicowoprądowy, dwubiegunowy, prąd znamionowy 40A, prąd różnicowy 30mA, charakterystyka AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=438
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy, o charakterystyce B i prądzie znamionowym 10A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=441
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy, o charakterystyce B i prądzie znamionowym 16A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=444
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1129-03	4-03	1129-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż starej tablicy mieszkaniowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=446
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01	18 D13	1301-01		1
mpn=1211
na=Pomiary tablicy mieszkaniowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=448
pd=		KNR 508-0502-10		KNR 508-0502-10		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, cztery mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=452
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego - II klasa1310ochronności, klosz matowy, ze źródłem św. LED 24W, 3000K,13101600lm, szczelny IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=457
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Oprawa naścienna, montaż nad lustrem, ze źródłem światła LED,131011W, 1300 lm, 3000K, szczelna IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=462
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Oprawa nastropowa, plafon LED, klosz mleczny, 230V:AC,1310(wzór wg doboru lokatorów)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=467
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-24	5-08	0301-24		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=469
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=473
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-07	5-08	0308-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników  klawiszowych 1bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, szczelny IP44, mechanizm + klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=477
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-07	5-08	0308-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników  klawiszowych 2bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, szczelny IP44, mechanizm + klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=481
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników klawiszowych 1bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, mechanizm + klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=485
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników  klawiszowych, świecznikowych 10A:250V p/t, mechanizm + klawisze
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=489
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazda wtyczkowego pojedyńcze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC bryzgoszczelne IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=493
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd  wtyczkowych pojedynczych  2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=521
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd  wtyczkowych podwójnych 2x 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=497
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
mpn=_1211
na=Transformator toroidalny do wentylatorów 230/12V:AC, 60W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=501
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=505
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 4x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=509
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[POZYCJA]
id=513
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-07	4-03	1001-07		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[POZYCJA]
id=515
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01	4-03	1012-01		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[POZYCJA]
id=517
pd=						0
na=Malowanie bruzd
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=519
pd=						0
na=Demontaż zbędnej lub przełożenie istniejącej instalacji elektrycznej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Łazienka  – mieszkanie M5
wa=0
kn=0	0	0
id=525
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=526
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-06	5-08	0401-06		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=1
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=529
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-02	5-08	0404-02		1
mpn=_1211
na=Obudowa natynkowa 1x12modułowa, z drzwiami transparentnymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=533
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-04	5-08	0407-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Rozłącznik izolacyjny, modułowy, prąd znamionowy 63A, 1-biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=536
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Wyłącznik różnicowoprądowy, dwubiegunowy, prąd znamionowy 40A, prąd różnicowy 30mA, charakterystyka AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=539
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy, o charakterystyce B i prądzie znamionowym 10A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=542
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy, o charakterystyce B i prądzie znamionowym 16A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=545
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1129-03	4-03	1129-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż starej tablicy mieszkaniowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=547
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01	18 D13	1301-01		1
mpn=1211
na=Pomiary tablicy mieszkaniowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=549
pd=		KNR 508-0502-10		KNR 508-0502-10		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, cztery mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=553
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego - II klasa1310ochronności, klosz matowy, ze źródłem św. LED 24W, 3000K,13101600lm, szczelny IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=558
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Oprawa naścienna, montaż nad lustrem, ze źródłem światła LED,131011W, 1300 lm, 3000K, szczelna IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=563
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Oprawa nastropowa, plafon LED, klosz mleczny, 230V:AC,1310(wzór wg doboru lokatorów)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=568
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-24	5-08	0301-24		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=570
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=574
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-07	5-08	0308-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników  klawiszowych 1bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, szczelny IP44, mechanizm + klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=578
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-07	5-08	0308-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników  klawiszowych 2bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, szczelny IP44, mechanizm + klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=582
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników klawiszowych 1bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, mechanizm + klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=586
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników  klawiszowych, schodowy 10A:250V p/t, mechanizm + klawisze
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=590
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazda wtyczkowego pojedyńcze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC bryzgoszczelne IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=594
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd  wtyczkowych pojedynczych  2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=602
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
mpn=_1211
na=Transformator toroidalny do wentylatorów 230/12V:AC, 60W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=606
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=610
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 4x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=614
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[POZYCJA]
id=618
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-07	4-03	1001-07		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=130
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						

[POZYCJA]
id=620
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01	4-03	1012-01		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=130
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						

[POZYCJA]
id=622
pd=						0
na=Malowanie bruzd
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=624
pd=						0
na=Demontaż zbędnej lub przełożenie istniejącej instalacji elektrycznej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Łazienka  – mieszkanie M8
wa=0
kn=0	0	0
id=626
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=643
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy, o charakterystyce B i prądzie znamionowym 16A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=648
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01	18 D13	1301-01		1
mpn=1211
na=Pomiary tablicy mieszkaniowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=650
pd=		KNR 508-0502-10		KNR 508-0502-10		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, cztery mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=654
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego - II klasa1310ochronności, klosz matowy, ze źródłem św. LED 24W, 3000K,13101600lm, szczelny IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=659
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Oprawa naścienna, montaż nad lustrem, ze źródłem światła LED,131011W, 1300 lm, 3000K, szczelna IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=669
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-24	5-08	0301-24		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=671
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=675
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-07	5-08	0308-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników  klawiszowych 1bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, szczelny IP44, mechanizm + klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=679
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-07	5-08	0308-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników  klawiszowych 2bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, szczelny IP44, mechanizm + klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=691
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazda wtyczkowego pojedyńcze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC bryzgoszczelne IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=695
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd  wtyczkowych pojedynczych  2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=699
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
mpn=_1211
na=Transformator toroidalny do wentylatorów 230/12V:AC, 60W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=703
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=711
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=715
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-07	4-03	1001-07		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[POZYCJA]
id=717
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01	4-03	1012-01		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[POZYCJA]
id=719
pd=						0
na=Malowanie bruzd
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=721
pd=						0
na=Demontaż zbędnej lub przełożenie istniejącej instalacji elektrycznej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=723
pd=						0
na=Podłączenie istniejącej lampy pod istniejący łącznik oświetleniowy
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
291a8796f97fe9bf6bfd28a4c8cbd993