[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.26
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nb=BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO  OGRZEWANIA, BUDOWA INSTALACJI GAZU ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD-KAN   
ab=ul. Metalowców 2 44-100 Gliwice
ni=ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II TBS SP. Z O.O.
ai=44-100 GLIWICE, UL.WARSZAWSKA 35B
br=INSTALACJE SANITARNE
dt=10.2020
cpv=45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
cpv=45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
cpv=45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Bateria jednouchwytowa natryskowa z deszczownicą	0
id=5714010	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Bateria stojąca dla umywalki	0
id=5711200	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Bateria stojąca dla zlewozmywaka	0
id=5711200	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Belka montażowa na gazomierz G-4 R130	0
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 211]
ty=S
na=betoniarka 150 dm3'	0
id=43211	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.29

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.55 mm	0
id=1120301	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.2

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=blachowkręty'	0
id=1343799	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=brodziki natryskowe akrylowe głębokie	0
id=6356699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=cegła ceramiczna pełna	0
id=1800199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=527.45

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami"25"	0
id=1701102	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0222

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"'	0
id=1700310	3
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0171

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=Ciasto wapienne	0
id=1720301	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0208

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Czyszczak Dz110	0
id=5613600	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=Daszek wentylacyjny	0
id=6524199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane	0
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.112

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=Dwufunkcyjny, gazowy kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, wraz ze stelażem spełniający następujące wymagania:1310- sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń - od 90%,1310-klasa efektywności energetycznej dla c.o. - "A",1310-klasa efektywności energetycznej dla c.w.u. - "A",1310-nominalna moc kotła w przedziale 23-25kW,1310- minimalna moc cieplna kotła -  nie mniej więcej niż 6kW1310- wydatek ciepłej wody dla dT30stC - 11-14 l/min,1310- klasa ochrony IP4D,1310- gabaryty urządzenia - max. 815/400/3651310- poziom mocy akustycznej Lwa - max. 54 Db1310- emisja NOx - klasa NOX - 5.	0
id=6340599	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=dwuzłączki z polipropylenu	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowane	0
id=5116999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=dysza gazowa	0
id=5720099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=farba emulsyjna	0
id=1510899	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.1487

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania	0
id=1510210	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.217

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa	0
id=1510100	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2015

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=Filtr gazu Dn20	0
id=5720099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Filtr wody DN15	0
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Filtr wody DN20	0
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0013

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach łazienkowych	0
id=5733199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach płytowych zintegrowanych	0
id=5733199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Grzejnik łazienkowy - drabinkowy 1130/600	0
id=6013999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Grzejnik łazienkowy - drabinkowy 1130/750	0
id=6013999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=Grzejnik łazienkowy - drabinkowy 1470/500	0
id=6013999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 11/600/800	0
id=6011099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/500/1120	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/500/720	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/500/920	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/600/1120	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/600/1200	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/600/600	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/600/720	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/600/800	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/600/920	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/900/1600	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/900/1800	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 33/500/1000	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 33/600/1120	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 33/600/800	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 33/600/920	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.336

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	0
id=1330500	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.16

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=gwoździe budowlane papowe zwykłe	0
id=1330699	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną hydrofobizowaną gr.5cm	0
id=6701550	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.178

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=kabiny natryskowe	0
id=6361811	1
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=kausze stalowe ocynkowane	0
id=7830199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=100

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=klej	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.7548

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=klipsy montażowe	0
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=876

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania	0
id=6803599	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.06

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=kołki rozporowe	0
id=899	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=680.96

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Kominek wentylacyjny Dz110	0
id=6328710	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm	0
id=5613503	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	0
id=5115903	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm	0
id=1120000	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.6

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.8

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.56

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.17

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Kształtki miedziane zaprasowywane fi18	0
id=6460999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.25

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Kształtki miedziane zaprasowywane fi22	0
id=6460999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.45

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=Kształtki miedziane zaprasowywane fi28	0
id=6460999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.45

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Kształtki stalowe zaciskane 15-15	0
id=	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=326

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Kształtki stalowe zaciskane 18-18	0
id=	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=198

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Kształtki stalowe zaprasowywane 22	0
id=	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=122

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	0
id=6502599	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4721

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 16 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=74.48

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=98.44

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34.65

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=kształtki z pp (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5629999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=kształtki z pp o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5629999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	0
id=1324999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.05

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	0
id=1324999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.76

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=Kuchenka elektryczna	0
id=6340000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem	0
id=6340120	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=kurki gazowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5720001	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.112

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=lepik asfaltowy na zimno	0
id=1040799	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.4

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=lewar	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=linka stalowa ocynkowana śr.5 mm	0
id=1331200	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.96

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=6341899	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm	0
id=5109903	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.16

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm	0
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=132.8

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Miska ust. kompaktowa z płuczką	0
id=6327799	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=Nadzór PSG RG Gliwice związany z demontażem i montażen gazomierzy	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=nośniki styropianowe pod brodziki natryskowe	0
id=6361811	1
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=Odbiór kominiarski	0
id=5720099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Odpowietrznik prosty wraz z zaworem odcinającym	0
id=5732499	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm gr.25mm	0
id=6750124	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=37.4

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm gr.6mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.55

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.25mm	0
id=6750124	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.9

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.6mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.25

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 25 mm gr.6mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.5

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=papa asfaltowa na osnowie z tkanin technicznych	0
id=2302100	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.32

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=papier ścierny	0
id=3920099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0357

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2002

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=płytki i kształtki fajansowe szkliwione ścienne	0
id=2530099	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.4

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe	0
id=1750803	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.05

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 200 mm	0
id=6581199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6913

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Półsyfon zlewozmywakowy  mosiężny, chromowany	0
id=6328313	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujący pracą kotła	0
id=5720099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=Przejście Cu-fi18/Dn15	0
id=6460999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=Przejście Cu-fi22/Dn20	0
id=6460999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=Przejście Cu-fi28/Dn25	0
id=6460999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	0
id=6502499	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.2476

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=Przewód giętki do podłączenia kuchenek	0
id=5720099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej  o długości 50cm	0
id=5708399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=Przewód spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotła 100/60, l=1,0m, h=ok.3,	0
id=5720099	2
jm=kpl	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=Przewód spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotła 125/80,l=ok. 1,0m  h=ok.8,0m -	0
id=5720099	2
jm=kpl	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=1524.7525

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=rozcieńczalnik	0
id=1530999	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0946

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=Rura miedziana twarda Cu-fi18 łączona przez zaprasowywanie	0
id=6450199	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.2

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Rura miedziana twarda Cu-fi20 łączona przez zaprasowywanie	0
id=6450199	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.145

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Rura miedziana twarda Cu-fi28 łączona przez zaprasowywanie	0
id=6450199	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.445

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Rura PCV Dz110	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.49

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Rura PCV Dz75	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Rura PP-R Dz25	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.38

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Rura PP PN16 16 x 2,2	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=73.15

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Rura PP PN16 20 x 2,8	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=73.7

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Rura PP PN16 25 x 3,5	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.2

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=Rura stalowa czarna bez szwu łączona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.12

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na ze- wnątrz 15x1,2	0
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=254.41

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na ze- wnątrz 18x1,2	0
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=211.15

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 22x1,2	0
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=61.8

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.84

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=rury PCV przepustowe o śr. 110 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.76

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=rury PCV przepustowe o śr. 50 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.94

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=rury PCV przepustowe o śr. 75 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.32

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne śr.15 mm	0
id=5030010	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.48

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne śr.15 mm	0
id=5030999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=rury z pp śr.20 mm	0
id=5604999	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=454

[RMS ZEST 6]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=33.5381

[RMS ZEST 56]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.2857

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=sedesy typu kompakt	0
id=6328112	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych	0
id=1478102	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.95

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Skrzynki podtynkowe na licznik zimnej  wody wraz z zaworami odcinającymi	0
id=5761200	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiane	0
id=1200299	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.064

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Syfon pralkowy	0
id=6328313	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=syfony umywalkowe mosiężne ze spustem	0
id=5717000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831830	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane, z gwintem lewym i prawym m 16-A/O,63, z uchwytami widełkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewym i prawym	0
id=1344410	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.96

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm	0
id=6801502	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.2199

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=taśma 3x50 mm	0
id=6761120	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.7632

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=taśma aluminiowa samoprzylepna	0
id=6582800	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48.356

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=taśma spoinowa	0
id=3901000	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.264

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=trójniki PCV kanalizacji wewnętrznej Dz110	0
id=5613199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=trójniki z polipropylenu	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=trójniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane	0
id=5111999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=Tuleja stalowa ochronna DN32	0
id=5031999	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.442

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=Tuleja stalowa ochronna DN40	0
id=5031999	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.575

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=6600099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. 18 mm	0
id=0_13005	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=272.65

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. 22 mm	0
id=0_13005	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=79.8

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nom. 25 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.78

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.4

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 75 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.8

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm	0
id=6602999	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=95.095

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=95.81

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 22 mm	0
id=6602999	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.75

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm'	0
id=6602999	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.375

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=uchwyty do stalowych o śr. 15 mm	0
id=0_13005	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=328.51

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych	0
id=6602099	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=37.91

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=umywalki porcelanowe	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	0
id=6582299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.1641

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720299	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0096

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0009

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej wyposażony w nakładkę radiową do komunikacji i zdalnego odczytu Qnom: 1,6 m3/h DN15	0
id=6305099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=wsporniki do umywalek	0
id=6328600	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.1722

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=Wykonanie zasilania elektrycznego pod projektowany kocioł gazowy	0
id=5720099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=zaprawa cementowa na białym cemencie m 80	0
id=2380015	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7055

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=zaprawa klejowa - sucha mieszanka	0
id=202x034	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=57.7392

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm'	0
id=5701002	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.4

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm'	0
id=5703800	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.4

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Zawór ćwierćobrotowy do podłączenia wc	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Zawór do podłączenia pralki 20/15	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Zawór kątowy dla grzejników zintegrowanych 1310dolnozasilanych  DN15	0
id=5730901	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Zawór kątowy Dn15 montowany na podejściu 1310zasilającym baterie stojące	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Zawór kątowy termostatyczny montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15	0
id=5730901	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Zawór kulowy  DN15	0
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Zawór kulowy  DN20	0
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Zawór kulowy  DN25	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Zawór kulowy DN15	0
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Zawór kulowy DN15	0
id=5830200	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Zawór kulowy DN15 gwintowany	0
id=5720099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=Zawór kulowy DN20 gwintowany	0
id=5720099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=Zawór kulowy DN25 gwintowany	0
id=5720099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Zawór powrotny kątowy montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15	0
id=5730901	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Zlewozmywak dwukomorowy	0
id=6321699	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm	0
id=5104003	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=złączki PCV kanalizacji wewnętrznej 2 kielichowe Dz110	0
id=5613400	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=złączki z żeliwa ciągliwego ocynkowane	0
id=5114999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 5]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=CZĘŚĆ WSPÓLNA
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1.1
cpv=45332000-3

[POZYCJA]
id=9
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0234-08	4-02	0234-08		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Demontaż muszli wc wraz z płuczką (wc na klatce schodowej) z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=3.44	0	3.44
np=1
wa=0
wb=0
il=6.88

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 35]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-01	4-02	0120-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej instalacji wody z rur 1310Dn15-20
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[POZYCJA]
id=11
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0229-08	4-02	0229-08		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej z rur 1310Dn50-75
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[POZYCJA]
id=3
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-02	2-15	0111-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura PP PN16 25 x 3,5 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 1]
nz=0.314	0	0.314
np=1
wa=0
wb=0
il=4.71

[RMS 12]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=16.2

[RMS 9]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5

[RMS 10]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=18.75

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0285

[POZYCJA]
id=4
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-02	0-34	0101-02		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 25 mm gr.6mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5875

[RMS 22]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5

[RMS 14]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1125

[RMS 15]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1265

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=90

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0173

[POZYCJA]
id=5
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-03	2-15	0130-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy  DN25
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.211	0	0.211
np=1
wa=0
wb=0
il=0.211

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[POZYCJA]
id=6
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rura PCV Dz110 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 1]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=4.005

[RMS 26]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=13.95

[RMS 27]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 28]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 29]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0172	0	0.0172
np=1
wa=0
wb=0
il=0.258

[POZYCJA]
id=7
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
mpn=1211
na=Kominek wentylacyjny Dz110
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=8
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02	2-15	0222-02		1
mpn=1211
na=Czyszczak Dz110
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=12
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0211-06	4-02	0211-06		1
mpn=_1211_
na=Wpięcie do istniejącej kanalizacji sanitarnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 26]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0108-03	4-02	0108-03		1
mpn=_121,0:1,0911_
na=Wpięcie do istniejącej instalacji wody
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.39	0	2.39
np=1
wa=0
wb=0
il=2.39

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 41]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=14
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-14 2011-07	0-14	2011-07		1
mpn=_1211
na=Obudowanie płytami G-K
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.1051	0	2.1051
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1051

[RMS 44]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 45]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 46]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.05

[RMS 47]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.06

[RMS 48]
nz=17	0	17
np=1
wa=0
wb=0
il=17

[RMS 49]
nz=0.00132	0	0.00132
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0013

[RMS 50]
nz=2.264	0	2.264
np=1
wa=0
wb=0
il=2.264

[RMS 51]
nz=0.00086	0	0.00086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0009

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[RMS 6]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[POZYCJA]
id=15
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0209-01	7-28	0209-01		1
mpn=1211
na=Wykucie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem bruzd w ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 1]
nz=1.47	0	1.47
np=1
wa=0
wb=0
il=22.05

[RMS 147]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 146]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.105

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3512

[RMS 55]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=0.518

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0006

[POZYCJA]
id=17
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09 0109-10 	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 56]
nz=0.8	0	0.72+4*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=18
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=16
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[POZYCJA]
id=19
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wod-kan w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[RMS 1]
nz=0.0645	0	0.0645
np=1
wa=0
wb=0
il=1.935

[POZYCJA]
id=20
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01	2-15	0127-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=30	0	łączna długość rurociągu
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[RMS 1]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=3.39

[RMS 57]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 58]
nz=0.006667	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 59]
nz=0.006667	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 3]
nz=0.02	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.000333	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[ELEMENT 1]
na=MIESZKANIE NR 1
wa=0
kn=0	0	0
id=21
nu=2

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=22
nu=2.1
cpv=45332000-3

[POZYCJA]
id=49
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0144-06 + KNR-W 4-02 0142-01	4-02	0144-06 + KNR-W 4-02 0142-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejących zestawów wodomierzowych wraz z zaworami
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.3+0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=51
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0152-01	4-02	0152-01		1
mpn=1211
na=Demontaż istniejących podgrzewaczy c.w.u.
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.27

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=52
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0141-03	4-02	0141-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii wannowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=53
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż wanny
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.47	0	2.47
np=1
wa=0
wb=0
il=2.47

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=55
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0141-01	4-02	0141-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii zlewozmywakowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 33]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=54
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-03	4-02	0235-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż  zlewu kuchennego
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=56
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-01	4-02	0120-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej instalacji wody z rur 1310Dn15-20
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[POZYCJA]
id=57
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0229-08	4-02	0229-08		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej z rur 1310Dn50-75
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[POZYCJA]
id=23
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura PP PN16 20 x 2,8 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=2.574

[RMS 2]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9

[RMS 3]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=10.08

[RMS 4]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=12.87

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0153

[POZYCJA]
id=24
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura PP PN16 16 x 2,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=13.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=13.5	1	13,5					

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=3.861

[RMS 60]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=14.85

[RMS 61]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=15.12

[RMS 62]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=19.305

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0229

[POZYCJA]
id=25
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm gr.6mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0871

[RMS 63]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7

[RMS 14]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0413

[RMS 15]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3472

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0042

[POZYCJA]
id=26
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.6mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7765

[RMS 13]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 14]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0295

[RMS 15]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.248

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=27
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm gr.25mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1388

[RMS 64]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 14]
nz=0.0197	0	0.0197
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1182

[RMS 15]
nz=0.1153	0	0.1153
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6918

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.00255	0	0.00255
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0153

[POZYCJA]
id=28
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.25mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7592

[RMS 65]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 14]
nz=0.0197	0	0.0197
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0788

[RMS 15]
nz=0.1153	0	0.1153
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4612

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.00255	0	0.00255
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0102

[POZYCJA]
id=29
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-01	2-15	0140-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej wyposażony w nakładkę radiową do komunikacji i zdalnego odczytu Qnom: 1,6 m3/h DN15 + 2xZawór kulowy DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 70]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 68]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-03	2-15	0142-03		1
mpn=_1211
na=Skrzynki podtynkowe na licznik zimnej  wody wraz z zaworami odcinającymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=31
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór ćwierćobrotowy do podłączenia wc
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.213

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=32
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór do podłączenia pralki 20/15
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.213

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=33
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kątowy Dn15 montowany na podejściu 1310zasilającym baterie stojące
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.852

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=34
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej  o długości 50cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	4+1+2					

[RMS 1]
nz=0.682	0	0.682
np=1
wa=0
wb=0
il=4.774

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[POZYCJA]
id=262
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy  DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.426

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[POZYCJA]
id=40
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Syfon pralkowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=38
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Umywalka + syfon
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=39
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Bateria stojąca dla umywalki
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.957

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=35
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0124-04	0-35	0124-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Basen głęboki pod natrysk, kwadratowy z kabiną
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=4.43	0	4.43
np=1
wa=0
wb=0
il=4.43

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 80]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 6]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=36
pd=IGM wyd.I 2002						1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż nośników styropianowych pod brodziki natryskowe
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=37
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		1
mpn=1211
na=Bateria jednouchwytowa natryskowa z deszczownicą
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.877	0	0.877
np=1
wa=0
wb=0
il=0.877

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=41
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
mpn=1211
na=Miska ust. kompaktowa z płuczką
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 90]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=42
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Bateria stojąca dla zlewozmywaka
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.957

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=43
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Półsyfon zlewozmywakowy  mosiężny, chromowany
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 93]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=44
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zlewozmywak dwukomorowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=45
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rura PCV Dz50 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0
il=0.885

[RMS 96]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 97]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 98]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[POZYCJA]
id=46
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-02	2-15	0208-02		1
mpn=_1211
na=Rura PCV Dz75 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5					

[RMS 1]
nz=0.228	0	0.228
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 101]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.175

[RMS 102]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 103]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0225

[POZYCJA]
id=47
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rura PCV Dz110 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5					

[RMS 1]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4005

[RMS 26]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=1.395

[RMS 27]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 28]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 29]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0172	0	0.0172
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0258

[POZYCJA]
id=48
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-02	2-15	0111-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura PP-R Dz25 - odprowadzenie skroplin z pieca kondensacyjnego
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.314	0	0.314
np=1
wa=0
wb=0
il=0.628

[RMS 104]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 9]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 105]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0038

[POZYCJA]
id=58
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0209-01	7-28	0209-01		1
mpn=1211
na=Wykucie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem bruzd w ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[RMS 1]
nz=1.47	0	1.47
np=1
wa=0
wb=0
il=17.64

[RMS 147]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 146]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=59
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=2.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5					

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=0.439

[RMS 55]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6475

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[POZYCJA]
id=60
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09 0109-10 	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 56]
nz=0.8	0	0.72+4*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=61
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=57
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[POZYCJA]
id=62
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wod-kan w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=33.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=33.5	1	33,5					

[RMS 1]
nz=0.0645	0	0.0645
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1608

[POZYCJA]
id=63
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01	2-15	0127-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=33.5	0	łączna długość rurociągu
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=33.5	1	33,5					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[RMS 1]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7855

[RMS 57]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=67

[RMS 58]
nz=0.00597	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 59]
nz=0.00597	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 3]
nz=0.01791	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.000299	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[ELEMENT 2]
na=Instalacja c.o.
wa=0
kn=0	0	0
id=392
nu=2.2
cpv=45331100-7

[POZYCJA]
id=416
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0410-01	4-02	0410-01		1
mpn=1211
na=Demontaż kotła na paliwo stałe wraz z armaturą
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=22.5	0	22.5
np=1
wa=0
wb=0
il=22.5

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=417
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0419-01	4-02	0419-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż naczynia wzbiorczego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=1.81

[POZYCJA]
id=418
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0521-02	4-02	0521-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż grzejnika płytowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[POZYCJA]
id=420
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0512-01	4-02	0512-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż zaworu grzejnikowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[POZYCJA]
id=421
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0506-04	4-02	0506-04		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej instalacji c.o.  Dn15-Dn25
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=18.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=422
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0310-04	4-01	0310-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie otworu po czopuchu przewodu dymowego włączonego do kanału dymowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 147]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 207]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 208]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 152]
nz=0.00056	0	0.00056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0006

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 211]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 52]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=423
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0706-01	4-01	0706-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie tynków  po zamurowanych przebiciach
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 155]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[RMS 210]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[RMS 208]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0027

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=424
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=0.03
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	0,03					

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0053

[RMS 55]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0078

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=393
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 11/600/800
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.19

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=394
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/600/800
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 113]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=395
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/600/1120
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=396
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
mpn=1211
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 33/600/920
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0
il=5.14

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[POZYCJA]
id=397
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
mpn=1211
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 33/600/1120
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0
il=2.57

[RMS 117]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[POZYCJA]
id=398
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
mpn=1211
na=Grzejnik łazienkowy - drabinkowy 1130/750
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=0.93

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=399
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 15x1,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=49
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=49	1	49					

[RMS 1]
nz=0.1941	0	0.1941
np=0
wa=0
wb=0
il=9.5109

[RMS 122]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=50.47

[RMS 123]
nz=50	1	50
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[RMS 124]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=65.17

[RMS 125]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=65.17

[RMS 5]
nz=0.025	0	0.025
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0392

[POZYCJA]
id=400
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na ze- wnątrz 18x1,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					

[RMS 1]
nz=0.1941	0	0.1941
np=0
wa=0
wb=0
il=6.7935

[RMS 126]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=36.05

[RMS 127]
nz=48	1	48
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 125]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=46.55

[RMS 128]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=46.55

[RMS 5]
nz=0.025	0	0.025
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.028

[POZYCJA]
id=401
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 22x1,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23					

[RMS 1]
nz=0.1941	0	0.1941
np=0
wa=0
wb=0
il=4.4643

[RMS 129]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=23.69

[RMS 130]
nz=30	1	30
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 125]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=30.59

[RMS 131]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=30.59

[RMS 5]
nz=0.025	0	0.025
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0184

[POZYCJA]
id=402
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr wody DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0
il=0.353

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=403
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy  DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0
il=1.059

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[POZYCJA]
id=404
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór kątowy dla grzejników zintegrowanych 1310dolnozasilanych  DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.265395	0	0.2779*0.955
np=0
wa=0
wb=0
il=1.5924

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0013	0	0.0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0078

[POZYCJA]
id=405
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach płytowych zintegrowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=0
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=406
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór powrotny kątowy montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.265395	0	0.2779*0.955
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2654

[RMS 139]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0013	0	0.0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0013

[POZYCJA]
id=407
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór kątowy termostatyczny montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.265395	0	0.2779*0.955
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2654

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0013	0	0.0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0013

[POZYCJA]
id=408
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach łazienkowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=0
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 141]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=409
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211
na=Odpowietrznik prosty wraz z zaworem odcinającym
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0
il=0.684

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=410
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0838-04	202	0838-04		1
mpn=1211
na=Odtworzenie powierzchni wykończonej kafelkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.0223	0	2.0223
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0223

[RMS 144]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 145]
nz=7.2174	0	7.2174
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2174

[RMS 146]
nz=0.00006	0	0.00006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.0164	0	0.0164
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0164

[RMS 6]
nz=0.0249	0	0.0249
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0249

[POZYCJA]
id=411
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych  w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=6
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=5.76

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 146]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=412
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 0310-01	4-07	0310-01		1
mpn=_1211
na=Płukanie instalacji c.o. - rurociąg
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=107
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=107	1	107					

[RMS 1]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=9.63

[POZYCJA]
id=413
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Regulacja wstępna nastaw na  zaworach termostatycznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=7
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=2.499

[POZYCJA]
id=414
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Regulacja właściwa nastaw na zaworach termostatycznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=7
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=2.499

[POZYCJA]
id=415
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-01	2-15	0406-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=7
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=próba	172

[RMS 1]
nz=0.325	0	0.325
np=1
wa=0
wb=0
il=2.275

[RMS 148]
nz=0.285714	0		2	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 58]
nz=0.028571	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 59]
nz=0.028571	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 149]
nz=0.085714	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.001429	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=489
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09 0109-10 	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 56]
nz=0.8	0	0.72+4*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=490
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=92
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[ELEMENT 2]
na=Instalacja gazu
wa=0
kn=0	0	0
id=674
nu=2.3
cpv=45333000-0

[POZYCJA]
id=675
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0312-02	4-02	0312-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej instalacji gazu Dn15-25
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=676
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0303-01	4-01	0303-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie ubytków w ścianach po zdemontowanej instalacji gazu
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[RMS 1]
nz=1.69	0	1.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.845

[RMS 147]
nz=28.7	0	28.7
np=1
wa=0
wb=0
il=14.35

[RMS 207]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0013

[RMS 152]
nz=0.00145	0	0.00145
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[RMS 208]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0065

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 211]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 52]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[POZYCJA]
id=677
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0711-01	4-01	0711-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[RMS 1]
nz=1.51	0	1.51
np=1
wa=0
wb=0
il=0.755

[RMS 155]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0026

[RMS 210]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[RMS 208]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0133

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[RMS 211]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=678
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0878

[RMS 55]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1295

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[POZYCJA]
id=680
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0313-02	4-02	0313-02		1
mpn=_1211_
na=Demontaż lstniejącego  gazomierza
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[POZYCJA]
id=681
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0315-02	2-15	0315-02		1
mpn=1211
na=Montaż istniejącego  gazomierza
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 149]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=682
pd=						0
na=Nadzór PSG RG Gliwice związany z demontażem i montażem gazomierzy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=683
pd=						0
na=Belka montażowa na gazomierz G-4 R130
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=684
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-02	2-15	0307-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=1
jm=100 m	133
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=15.1	0	15.1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.1

[RMS 177]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 178]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 179]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=685
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-03	2-15	0303-03		1
mpn=_1211
na=Rura stalowa czarna bez szwu łączona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.841	0	0.841
np=1
wa=0
wb=0
il=1.682

[RMS 180]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 181]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.52

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0266

[POZYCJA]
id=686
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1517-01	2-02	1517-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - wraz z czyszczeniem i gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 182]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[RMS 183]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.026

[RMS 184]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0122

[RMS 185]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0046

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=687
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-03	INSTAL	0408-03		1
mpn=1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi18 łączona przez zaprasowywanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=3.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5					

[RMS 1]
nz=0.2762	0	0.2762
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9667

[RMS 186]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 187]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=2.345

[RMS 188]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=688
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-04	INSTAL	0408-04		1
mpn=1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi22 łączona przez zaprasowywanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.2862	0	0.2862
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5724

[RMS 189]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 187]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 190]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=689
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-05	INSTAL	0408-05		1
mpn=1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi28 łączona przez zaprasowywanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.2982	0	0.2982
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7892

[RMS 191]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=6.18

[RMS 187]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=2.94

[RMS 192]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=690
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-05	INSTAL	0406-05		1
mpn=1211
na=Przejście Cu-fi28/Dn25
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.594	0	0.594
np=1
wa=0
wb=0
il=0.594

[RMS 193]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[POZYCJA]
id=691
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-04	INSTAL	0406-04		1
mpn=1211
na=Przejście Cu-fi22/Dn20
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.5094	0	0.5094
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5094

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[POZYCJA]
id=692
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-03	INSTAL	0406-03		1
mpn=1211
na=Przejście Cu-fi18/Dn15
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0
il=0.456

[RMS 195]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[POZYCJA]
id=693
pd=WACETOB wyd.I 1998						1
mpn=_1211
na=Tuleja stalowa ochronna DN40
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=0.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[RMS 1]
nz=0.382	0	0.382
np=1
wa=0
wb=0
il=0.191

[RMS 196]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.515

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0065

[POZYCJA]
id=694
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-01	2-15	0312-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN15 gwintowany
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.231

[RMS 197]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=695
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN20 gwintowany
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=0.273

[RMS 198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=696
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr gazu Dn20
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=0.273

[RMS 199]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=697
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Przewód giętki do podłączenia kuchenek
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=711
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0315-03	4-02	0315-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przeniesienie istniejącej kuchenki gazowej wraz z podłaczeniem do instalacji gazowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0
il=2.26

[POZYCJA]
id=698
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0315-01	2-15	0315-01		1
mpn=1211
na=Dwufunkcyjny, gazowy kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, wraz ze stelażem spełniający następujące wymagania:1310- sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń - od 90%,1310-klasa efektywności energetycznej dla c.o. - "A",1310-klasa efektywności energetycznej dla c.w.u. - "A",1310-nominalna moc kotła w przedziale 23-25kW,1310- minimalna moc cieplna kotła -  nie mniej więcej niż 6kW1310- wydatek ciepłej wody dla dT30stC - 11-14 l/min,1310- klasa ochrony IP4D,1310- gabaryty urządzenia - max. 815/400/3651310- poziom mocy akustycznej Lwa - max. 54 Db1310- emisja NOx - klasa NOX - 5.
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=3.86	0	3.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.86

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 149]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 202]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=699
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Przewód spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotła 125/80,l=ok. 1,0m  h=ok.8,0m -
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 214]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=700
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujący pracą kotła
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=701
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie zasilania elektrycznego pod projektowany kocioł gazowy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=702
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=0.798

[POZYCJA]
id=703
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=0.315

[POZYCJA]
id=704
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Odbiór kominiarski przewodu spalinowo powietrznego
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 206]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=706
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych, wentylacyjnych ispalinowych w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 146]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=708
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 177]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 178]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 179]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=709
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09 0109-10 	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 56]
nz=0.8	0	0.72+4*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=710
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=126
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[ELEMENT 1]
na=MIESZKANIE NR 2
wa=0
kn=0	0	0
id=65
nu=3

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=66
nu=3.1
cpv=45332000-3

[POZYCJA]
id=67
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0144-06 + KNR-W 4-02 0142-01	4-02	0144-06 + KNR-W 4-02 0142-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejących zestawów wodomierzowych wraz z zaworami
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.3+0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=71
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0141-01	4-02	0141-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii zlewozmywakowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 33]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=72
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-03	4-02	0235-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż  zlewu kuchennego
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=73
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-01	4-02	0120-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej instalacji wody z rur 1310Dn15-20
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[POZYCJA]
id=74
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0229-08	4-02	0229-08		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej z rur 1310Dn50-75
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=108
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0211-06	4-02	0211-06		1
mpn=_1211_
na=Wpięcie do istniejącej kanalizacji sanitarnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 26]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=109
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0108-03	4-02	0108-03		1
mpn=_121,0:1,0911_
na=Wpięcie do istniejącej instalacji wody
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.39	0	2.39
np=1
wa=0
wb=0
il=2.39

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 41]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=75
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura PP PN16 20 x 2,8 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=11.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=11.5	1	11,5					

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=3.289

[RMS 2]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.65

[RMS 3]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=12.88

[RMS 4]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=16.445

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0195

[POZYCJA]
id=76
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura PP PN16 16 x 2,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=8.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=8.5	1	8,5					

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=2.431

[RMS 60]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.35

[RMS 61]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=9.52

[RMS 62]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=12.155

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0144

[POZYCJA]
id=77
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm gr.6mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=3.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5					

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5435

[RMS 63]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.85

[RMS 14]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0206

[RMS 15]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1736

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0021

[POZYCJA]
id=78
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.6mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,					

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2424

[RMS 13]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 14]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0472

[RMS 15]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3968

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0048

[POZYCJA]
id=79
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm gr.25mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=3.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5					

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6643

[RMS 64]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.85

[RMS 14]
nz=0.0197	0	0.0197
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0689

[RMS 15]
nz=0.1153	0	0.1153
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4036

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.00255	0	0.00255
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0089

[POZYCJA]
id=80
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.25mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5694

[RMS 65]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 14]
nz=0.0197	0	0.0197
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0591

[RMS 15]
nz=0.1153	0	0.1153
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3459

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.00255	0	0.00255
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0077

[POZYCJA]
id=81
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-01	2-15	0140-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej wyposażony w nakładkę radiową do komunikacji i zdalnego odczytu Qnom: 1,6 m3/h DN15 + 2xZawór kulowy DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 70]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 68]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=82
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-03	2-15	0142-03		1
mpn=_1211
na=Skrzynki podtynkowe na licznik zimnej  wody wraz z zaworami odcinającymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=83
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór ćwierćobrotowy do podłączenia wc
op=0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.213

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=84
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór do podłączenia pralki 20/15
op=0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.213

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=85
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kątowy Dn15 montowany na podejściu 1310zasilającym baterie stojące
op=0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.852

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=86
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej  o długości 50cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	4+1+2					

[RMS 1]
nz=0.682	0	0.682
np=1
wa=0
wb=0
il=4.774

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[POZYCJA]
id=261
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy  DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.426

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[POZYCJA]
id=87
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Syfon pralkowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=88
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Umywalka + syfon
op=0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=89
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Bateria stojąca dla umywalki
op=0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.957

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=90
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0124-04	0-35	0124-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Basen głęboki pod natrysk, kwadratowy z kabiną
op=0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=4.43	0	4.43
np=1
wa=0
wb=0
il=4.43

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 80]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 6]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=91
pd=IGM wyd.I 2002						1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż nośników styropianowych pod brodziki natryskowe
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=92
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		1
mpn=1211
na=Bateria jednouchwytowa natryskowa z deszczownicą
op=0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.877	0	0.877
np=1
wa=0
wb=0
il=0.877

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=93
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
mpn=1211
na=Miska ust. kompaktowa z płuczką
op=0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 90]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=94
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Bateria stojąca dla zlewozmywaka
op=0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.957

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=95
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Półsyfon zlewozmywakowy  mosiężny, chromowany
op=0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 93]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=96
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zlewozmywak dwukomorowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=97
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rura PCV Dz50 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0
il=0.885

[RMS 96]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 97]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 98]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[POZYCJA]
id=98
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-02	2-15	0208-02		1
mpn=_1211
na=Rura PCV Dz75 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=3.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5					

[RMS 1]
nz=0.228	0	0.228
np=1
wa=0
wb=0
il=0.798

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5

[RMS 101]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.645

[RMS 102]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 103]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0315

[POZYCJA]
id=99
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rura PCV Dz110 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=0.534

[RMS 26]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=1.86

[RMS 27]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 28]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 29]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0172	0	0.0172
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0344

[POZYCJA]
id=100
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-02	2-15	0111-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura PP-R Dz25 - odprowadzenie skroplin z pieca kondensacyjnego
op=0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.314	0	0.314
np=1
wa=0
wb=0
il=0.942

[RMS 104]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[RMS 9]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 105]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=3.75

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0057

[POZYCJA]
id=101
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0209-01	7-28	0209-01		1
mpn=1211
na=Wykucie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem bruzd w ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=1.47	0	1.47
np=1
wa=0
wb=0
il=14.7

[RMS 147]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 146]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=102
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=2.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5					

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=0.439

[RMS 55]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6475

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[POZYCJA]
id=103
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09 0109-10 	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 56]
nz=0.8	0	0.72+4*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=104
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=164
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[POZYCJA]
id=105
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wod-kan w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=33.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=33.5	1	33,5					

[RMS 1]
nz=0.0645	0	0.0645
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1608

[POZYCJA]
id=106
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01	2-15	0127-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=33.5	0	łączna długość rurociągu
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=33.5	1	33,5					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[RMS 1]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7855

[RMS 57]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=67

[RMS 58]
nz=0.00597	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 59]
nz=0.00597	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 3]
nz=0.01791	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.000299	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[ELEMENT 2]
na=Instalacja c.o.
wa=0
kn=0	0	0
id=425
nu=3.2
cpv=45331100-7

[POZYCJA]
id=435
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/600/920
op=0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[POZYCJA]
id=437
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
mpn=1211
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 33/600/920
op=0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0
il=5.14

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[POZYCJA]
id=439
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
mpn=1211
na=Grzejnik łazienkowy - drabinkowy 1130/750
op=0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=0.93

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=440
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 15x1,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=31
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31					

[RMS 1]
nz=0.1941	0	0.1941
np=0
wa=0
wb=0
il=6.0171

[RMS 122]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=31.93

[RMS 123]
nz=44	1	44
np=1
wa=0
wb=0
il=44

[RMS 124]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=41.23

[RMS 125]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=41.23

[RMS 5]
nz=0.025	0	0.025
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0248

[POZYCJA]
id=441
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na ze- wnątrz 18x1,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36					

[RMS 1]
nz=0.1941	0	0.1941
np=0
wa=0
wb=0
il=6.9876

[RMS 126]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=37.08

[RMS 127]
nz=28	1	28
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 125]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=47.88

[RMS 128]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=47.88

[RMS 5]
nz=0.025	0	0.025
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0288

[POZYCJA]
id=442
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 22x1,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.1941	0	0.1941
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1941

[RMS 129]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.03

[RMS 130]
nz=12	1	12
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 125]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.33

[RMS 131]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.33

[RMS 5]
nz=0.025	0	0.025
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0008

[POZYCJA]
id=443
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr wody DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0
il=0.353

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=444
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy  DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0
il=1.059

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[POZYCJA]
id=445
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór kątowy dla grzejników zintegrowanych 1310dolnozasilanych  DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.265395	0	0.2779*0.955
np=0
wa=0
wb=0
il=1.0616

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0013	0	0.0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0052

[POZYCJA]
id=446
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach płytowych zintegrowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=0
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=447
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór powrotny kątowy montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.265395	0	0.2779*0.955
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2654

[RMS 139]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0013	0	0.0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0013

[POZYCJA]
id=448
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór kątowy termostatyczny montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.265395	0	0.2779*0.955
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2654

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0013	0	0.0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0013

[POZYCJA]
id=449
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach łazienkowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=0
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 141]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=450
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211
na=Odpowietrznik prosty wraz z zaworem odcinającym
op=0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0
il=0.684

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=451
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0838-04	202	0838-04		1
mpn=1211
na=Odtworzenie powierzchni wykończonej kafelkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.0223	0	2.0223
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0223

[RMS 144]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 145]
nz=7.2174	0	7.2174
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2174

[RMS 146]
nz=0.00006	0	0.00006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.0164	0	0.0164
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0164

[RMS 6]
nz=0.0249	0	0.0249
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0249

[POZYCJA]
id=452
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych  w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 146]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=453
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 0310-01	4-07	0310-01		1
mpn=_1211
na=Płukanie instalacji c.o. - rurociąg
op=0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=68
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	68					

[RMS 1]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[POZYCJA]
id=454
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Regulacja wstępna nastaw na  zaworach termostatycznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=5
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=1.785

[POZYCJA]
id=455
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Regulacja właściwa nastaw na zaworach termostatycznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=5
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=1.785

[POZYCJA]
id=456
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-01	2-15	0406-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=5
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=próba	172

[RMS 1]
nz=0.325	0	0.325
np=1
wa=0
wb=0
il=1.625

[RMS 148]
nz=0.4	0		2	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 58]
nz=0.04	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 59]
nz=0.04	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 149]
nz=0.12	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=491
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09 0109-10 	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 56]
nz=0.8	0	0.72+4*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=492
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=188
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[ELEMENT 2]
na=Instalacja gazu
wa=0
kn=0	0	0
id=747
nu=3.3
cpv=45333000-0

[POZYCJA]
id=748
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0312-02	4-02	0312-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej instalacji gazu Dn15-25
op=0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=749
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0303-01	4-01	0303-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie ubytków w ścianach po zdemontowanej instalacji gazu
op=0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[RMS 1]
nz=1.69	0	1.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.845

[RMS 147]
nz=28.7	0	28.7
np=1
wa=0
wb=0
il=14.35

[RMS 207]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0013

[RMS 152]
nz=0.00145	0	0.00145
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[RMS 208]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0065

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 211]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 52]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[POZYCJA]
id=750
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0711-01	4-01	0711-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[RMS 1]
nz=1.51	0	1.51
np=1
wa=0
wb=0
il=0.755

[RMS 155]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0026

[RMS 210]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[RMS 208]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0133

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[RMS 211]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=751
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0878

[RMS 55]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1295

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[POZYCJA]
id=753
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0315-02	2-15	0315-02		1
mpn=1211
na=Montaż gazomierza G4 R130 dostawa PSG Sp. z .o.o.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 149]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=754
pd=						0
na=Nadzór PSG RG Gliwice związany z  montażem gazomierzy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=755
pd=						0
na=Belka montażowa na gazomierz G-4 R130
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=756
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-02	2-15	0307-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=1
jm=100 m	133
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=15.1	0	15.1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.1

[RMS 177]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 178]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 179]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=757
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-03	2-15	0303-03		1
mpn=_1211
na=Rura stalowa czarna bez szwu łączona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.841	0	0.841
np=1
wa=0
wb=0
il=1.682

[RMS 180]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 181]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.52

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0266

[POZYCJA]
id=758
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1517-01	2-02	1517-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - wraz z czyszczeniem i gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 182]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[RMS 183]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.026

[RMS 184]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0122

[RMS 185]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0046

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=759
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-03	INSTAL	0408-03		1
mpn=1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi18 łączona przez zaprasowywanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=3.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5					

[RMS 1]
nz=0.2762	0	0.2762
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9667

[RMS 186]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 187]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=2.345

[RMS 188]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=760
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-04	INSTAL	0408-04		1
mpn=1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi22 łączona przez zaprasowywanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.2862	0	0.2862
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5724

[RMS 189]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 187]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 190]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=761
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-05	INSTAL	0408-05		1
mpn=1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi28 łączona przez zaprasowywanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 1]
nz=0.2982	0	0.2982
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3856

[RMS 191]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[RMS 187]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=3.92

[RMS 192]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=762
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-05	INSTAL	0406-05		1
mpn=1211
na=Przejście Cu-fi28/Dn25
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.594	0	0.594
np=1
wa=0
wb=0
il=0.594

[RMS 193]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[POZYCJA]
id=763
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-04	INSTAL	0406-04		1
mpn=1211
na=Przejście Cu-fi22/Dn20
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.5094	0	0.5094
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5094

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[POZYCJA]
id=764
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-03	INSTAL	0406-03		1
mpn=1211
na=Przejście Cu-fi18/Dn15
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0
il=0.456

[RMS 195]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[POZYCJA]
id=765
pd=WACETOB wyd.I 1998						1
mpn=_1211
na=Tuleja stalowa ochronna DN40
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=0.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0,2					

[RMS 1]
nz=0.382	0	0.382
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0764

[RMS 196]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.206

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0026

[POZYCJA]
id=766
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-01	2-15	0312-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN15 gwintowany
op=0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.231

[RMS 197]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=767
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN20 gwintowany
op=0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=0.273

[RMS 198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=768
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr gazu Dn20
op=0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=0.273

[RMS 199]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=769
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Przewód giętki do podłączenia kuchenek
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=770
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0315-03	4-02	0315-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przeniesienie istniejącej kuchenki gazowej wraz z podłaczeniem do instalacji gazowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0
il=2.26

[POZYCJA]
id=771
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0315-01	2-15	0315-01		1
mpn=1211
na=Dwufunkcyjny, gazowy kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, wraz ze stelażem spełniający następujące wymagania:1310- sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń - od 90%,1310-klasa efektywności energetycznej dla c.o. - "A",1310-klasa efektywności energetycznej dla c.w.u. - "A",1310-nominalna moc kotła w przedziale 23-25kW,1310- minimalna moc cieplna kotła -  nie mniej więcej niż 6kW1310- wydatek ciepłej wody dla dT30stC - 11-14 l/min,1310- klasa ochrony IP4D,1310- gabaryty urządzenia - max. 815/400/3651310- poziom mocy akustycznej Lwa - max. 54 Db1310- emisja NOx - klasa NOX - 5.
op=0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=3.86	0	3.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.86

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 149]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 202]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=772
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Przewód spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotła 125/80,l=ok. 1,0m  h=ok.8,0m -
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 214]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=773
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujący pracą kotła
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=774
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie zasilania elektrycznego pod projektowany kocioł gazowy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=775
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=0.798

[POZYCJA]
id=776
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd
op=0	0	0	0	0	0
nu=216
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=0.315

[POZYCJA]
id=777
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Odbiór kominiarski przewodu spalinowo powietrznego
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=217
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 206]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=778
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych, wentylacyjnych ispalinowych w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=218
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 146]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=779
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=219
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 177]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 178]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 179]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=780
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09 0109-10 	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=220
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 56]
nz=0.8	0	0.72+4*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=781
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=221
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[ELEMENT 1]
na=MIESZKANIE NR 3
wa=0
kn=0	0	0
id=110
nu=4

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=111
nu=4.1
cpv=45332000-3

[POZYCJA]
id=115
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-01	4-02	0120-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej instalacji wody 1310Dn20
op=0	0	0	0	0	0
nu=222
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[POZYCJA]
id=152
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Nawiązanie się do istniejącej instalacji wody zimnej1310i ciepłej z rur rurami PP-R Dz20
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=223
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0
il=0.578

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=119
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura PP PN16 20 x 2,8 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=224
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=1.43

[RMS 2]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 3]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[RMS 4]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=7.15

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0085

[POZYCJA]
id=122
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.6mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=225
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5					

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3882

[RMS 13]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.75

[RMS 14]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0147

[RMS 15]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.124

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0015

[POZYCJA]
id=124
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.25mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=226
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5					

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4745

[RMS 65]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.75

[RMS 14]
nz=0.0197	0	0.0197
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0492

[RMS 15]
nz=0.1153	0	0.1153
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2883

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.00255	0	0.00255
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0064

[POZYCJA]
id=130
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej  o długości 50cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=227
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.682	0	0.682
np=1
wa=0
wb=0
il=1.364

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=153
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy  DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=228
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.426

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[POZYCJA]
id=144
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-02	2-15	0111-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura PP-R Dz25 - odprowadzenie skroplin z pieca kondensacyjnego
op=0	0	0	0	0	0
nu=229
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.314	0	0.314
np=1
wa=0
wb=0
il=1.57

[RMS 104]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 9]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 105]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=6.25

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0095

[POZYCJA]
id=154
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0118-06	4-02	0118-06		1
mpn=121,0:0,0911_
na=Włączenie do istniejącego poziomu1310kanalizacji sanitarnej.
op=0	0	0	0	0	0
nu=230
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 107]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 108]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=145
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0209-01	7-28	0209-01		1
mpn=1211
na=Wykucie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem bruzd w ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=231
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=1.47	0	1.47
np=1
wa=0
wb=0
il=4.41

[RMS 147]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 146]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=146
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=232
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1756

[RMS 55]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=0.259

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0003

[POZYCJA]
id=147
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09 0109-10 	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=233
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 56]
nz=0.8	0	0.72+4*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=148
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=234
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[POZYCJA]
id=149
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wod-kan w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=235
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.0645	0	0.0645
np=1
wa=0
wb=0
il=0.645

[POZYCJA]
id=150
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01	2-15	0127-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=236
ob=10	0	łączna długość rurociągu
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[RMS 1]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=1.13

[RMS 57]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 58]
nz=0.02	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 59]
nz=0.02	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 3]
nz=0.06	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.001	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[ELEMENT 2]
na=Instalacja c.o.
wa=0
kn=0	0	0
id=457
nu=4.2
cpv=45331100-7

[POZYCJA]
id=458
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0410-01	4-02	0410-01		1
mpn=1211
na=Demontaż kotła na paliwo stałe wraz z armaturą
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=237
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=22.5	0	22.5
np=1
wa=0
wb=0
il=22.5

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=459
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0419-01	4-02	0419-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż naczynia wzbiorczego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=238
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=1.81

[POZYCJA]
id=460
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0521-02	4-02	0521-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż grzejnika płytowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=239
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=461
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0512-01	4-02	0512-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż zaworu grzejnikowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=240
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[POZYCJA]
id=462
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0506-04	4-02	0506-04		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej instalacji c.o.  Dn15-Dn25
op=0	0	0	0	0	0
nu=241
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=18.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=463
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0310-04	4-01	0310-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie otworu po czopuchu przewodu dymowego włączonego do kanału dymowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=242
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 147]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 207]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 208]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 152]
nz=0.00056	0	0.00056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0006

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 211]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 52]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=464
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0706-01	4-01	0706-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie tynków  po zamurowanych przebiciach
op=0	0	0	0	0	0
nu=243
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 155]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[RMS 210]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[RMS 208]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0027

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=465
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=244
ob=0.03
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	0,03					

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0053

[RMS 55]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0078

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=466
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/500/1120
op=0	0	0	0	0	0
nu=245
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=1.39

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=467
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/600/600
op=0	0	0	0	0	0
nu=246
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 162]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[POZYCJA]
id=469
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-09	2-15	0418-09		1
mpn=1211
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 33/500/1000
op=0	0	0	0	0	0
nu=247
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[POZYCJA]
id=471
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
mpn=1211
na=Grzejnik łazienkowy - drabinkowy 1130/750
op=0	0	0	0	0	0
nu=248
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=0.93

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=472
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 15x1,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=249
ob=23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23					

[RMS 1]
nz=0.1941	0	0.1941
np=0
wa=0
wb=0
il=4.4643

[RMS 122]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=23.69

[RMS 123]
nz=46	1	46
np=1
wa=0
wb=0
il=46

[RMS 124]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=30.59

[RMS 125]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=30.59

[RMS 5]
nz=0.025	0	0.025
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0184

[POZYCJA]
id=473
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na ze- wnątrz 18x1,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=250
ob=37
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37					

[RMS 1]
nz=0.1941	0	0.1941
np=0
wa=0
wb=0
il=7.1817

[RMS 126]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=38.11

[RMS 127]
nz=28	1	28
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 125]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=49.21

[RMS 128]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=49.21

[RMS 5]
nz=0.025	0	0.025
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0296

[POZYCJA]
id=474
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 22x1,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=251
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.1941	0	0.1941
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1941

[RMS 129]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.03

[RMS 130]
nz=12	1	12
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 125]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.33

[RMS 131]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.33

[RMS 5]
nz=0.025	0	0.025
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0008

[POZYCJA]
id=475
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr wody DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=252
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0
il=0.353

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=476
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy  DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=253
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0
il=1.059

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[POZYCJA]
id=477
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór kątowy dla grzejników zintegrowanych 1310dolnozasilanych  DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=254
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.265395	0	0.2779*0.955
np=0
wa=0
wb=0
il=1.0616

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0013	0	0.0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0052

[POZYCJA]
id=478
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach płytowych zintegrowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=255
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=0
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=479
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór powrotny kątowy montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=256
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.265395	0	0.2779*0.955
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2654

[RMS 139]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0013	0	0.0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0013

[POZYCJA]
id=480
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór kątowy termostatyczny montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=257
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.265395	0	0.2779*0.955
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2654

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0013	0	0.0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0013

[POZYCJA]
id=481
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach łazienkowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=258
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=0
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 141]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=482
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211
na=Odpowietrznik prosty wraz z zaworem odcinającym
op=0	0	0	0	0	0
nu=259
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0
il=0.684

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=483
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0838-04	202	0838-04		1
mpn=1211
na=Odtworzenie powierzchni wykończonej kafelkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=260
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.0223	0	2.0223
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0223

[RMS 144]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 145]
nz=7.2174	0	7.2174
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2174

[RMS 146]
nz=0.00006	0	0.00006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.0164	0	0.0164
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0164

[RMS 6]
nz=0.0249	0	0.0249
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0249

[POZYCJA]
id=484
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych  w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=261
ob=5
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 146]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=485
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 0310-01	4-07	0310-01		1
mpn=_1211
na=Płukanie instalacji c.o. - rurociąg
op=0	0	0	0	0	0
nu=262
ob=61
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	61					

[RMS 1]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=5.49

[POZYCJA]
id=486
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Regulacja wstępna nastaw na  zaworach termostatycznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=263
ob=5
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=1.785

[POZYCJA]
id=487
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Regulacja właściwa nastaw na zaworach termostatycznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=264
ob=5
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=1.785

[POZYCJA]
id=488
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-01	2-15	0406-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=265
ob=5
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=próba	172

[RMS 1]
nz=0.325	0	0.325
np=1
wa=0
wb=0
il=1.625

[RMS 148]
nz=0.4	0		2	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 58]
nz=0.04	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 59]
nz=0.04	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 149]
nz=0.12	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=493
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09 0109-10 	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=266
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 56]
nz=0.8	0	0.72+4*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=494
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=267
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[ELEMENT 2]
na=Instalacja gazu
wa=0
kn=0	0	0
id=816
nu=4.3
cpv=45333000-0

[POZYCJA]
id=817
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0312-02	4-02	0312-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej instalacji gazu Dn15-25
op=0	0	0	0	0	0
nu=268
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=818
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0303-01	4-01	0303-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie ubytków w ścianach po zdemontowanej instalacji gazu
op=0	0	0	0	0	0
nu=269
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[RMS 1]
nz=1.69	0	1.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.845

[RMS 147]
nz=28.7	0	28.7
np=1
wa=0
wb=0
il=14.35

[RMS 207]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0013

[RMS 152]
nz=0.00145	0	0.00145
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[RMS 208]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0065

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 211]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 52]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[POZYCJA]
id=819
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0711-01	4-01	0711-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=270
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[RMS 1]
nz=1.51	0	1.51
np=1
wa=0
wb=0
il=0.755

[RMS 155]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0026

[RMS 210]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[RMS 208]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0133

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[RMS 211]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=820
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=271
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0878

[RMS 55]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1295

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[POZYCJA]
id=821
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0313-02	4-02	0313-02		1
mpn=_1211_
na=Demontaż lstniejącego  gazomierza
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=272
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[POZYCJA]
id=822
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0315-02	2-15	0315-02		1
mpn=1211
na=Montaż istniejącego  gazomierza
op=0	0	0	0	0	0
nu=273
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 149]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=823
pd=						0
na=Nadzór PSG RG Gliwice związany z demontażem i montażem gazomierzy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=274
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=824
pd=						0
na=Belka montażowa na gazomierz G-4 R130
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=275
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=825
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-02	2-15	0307-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=276
ob=1
jm=100 m	133
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=15.1	0	15.1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.1

[RMS 177]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 178]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 179]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=826
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-03	2-15	0303-03		1
mpn=_1211
na=Rura stalowa czarna bez szwu łączona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=277
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.841	0	0.841
np=1
wa=0
wb=0
il=1.682

[RMS 180]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 181]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.52

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0266

[POZYCJA]
id=827
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1517-01	2-02	1517-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - wraz z czyszczeniem i gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=278
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 182]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[RMS 183]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.026

[RMS 184]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0122

[RMS 185]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0046

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=830
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-05	INSTAL	0408-05		1
mpn=1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi28 łączona przez zaprasowywanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=279
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 1]
nz=0.2982	0	0.2982
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3856

[RMS 191]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[RMS 187]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=3.92

[RMS 192]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=831
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-05	INSTAL	0406-05		1
mpn=1211
na=Przejście Cu-fi28/Dn25
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=280
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.594	0	0.594
np=1
wa=0
wb=0
il=1.188

[RMS 193]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[POZYCJA]
id=834
pd=WACETOB wyd.I 1998						1
mpn=_1211
na=Tuleja stalowa ochronna DN32
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=281
ob=0.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.4	1	0,4					

[RMS 1]
nz=0.382	0	0.382
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1528

[RMS 215]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.412

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0052

[POZYCJA]
id=836
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN20 gwintowany
op=0	0	0	0	0	0
nu=282
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=0.273

[RMS 198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=837
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr gazu Dn20
op=0	0	0	0	0	0
nu=283
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=0.273

[RMS 199]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=840
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0315-01	2-15	0315-01		1
mpn=1211
na=Dwufunkcyjny, gazowy kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, wraz ze stelażem spełniający następujące wymagania:1310- sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń - od 90%,1310-klasa efektywności energetycznej dla c.o. - "A",1310-klasa efektywności energetycznej dla c.w.u. - "A",1310-nominalna moc kotła w przedziale 23-25kW,1310- minimalna moc cieplna kotła -  nie mniej więcej niż 6kW1310- wydatek ciepłej wody dla dT30stC - 11-14 l/min,1310- klasa ochrony IP4D,1310- gabaryty urządzenia - max. 815/400/3651310- poziom mocy akustycznej Lwa - max. 54 Db1310- emisja NOx - klasa NOX - 5.
op=0	0	0	0	0	0
nu=284
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=3.86	0	3.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.86

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 149]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 202]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=841
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Przewód spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotła 125/80,l=ok. 1,0m  h=ok.8,0m -
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=285
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 214]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=842
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujący pracą kotła
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=286
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=843
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie zasilania elektrycznego pod projektowany kocioł gazowy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=287
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=844
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=288
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=0.798

[POZYCJA]
id=845
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd
op=0	0	0	0	0	0
nu=289
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=0.315

[POZYCJA]
id=846
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Odbiór kominiarski przewodu spalinowo powietrznego
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=290
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 206]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=847
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych, wentylacyjnych ispalinowych w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=291
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 146]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=848
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=292
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 177]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 178]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 179]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=849
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09 0109-10 	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=293
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 56]
nz=0.8	0	0.72+4*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=850
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=294
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[ELEMENT 1]
na=MIESZKANIE NR 4
wa=0
kn=0	0	0
id=155
nu=5

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=156
nu=5.1
cpv=45332000-3

[POZYCJA]
id=157
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0144-06 + KNR-W 4-02 0142-01	4-02	0144-06 + KNR-W 4-02 0142-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejących zestawów wodomierzowych wraz z zaworami
op=0	0	0	0	0	0
nu=295
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.3+0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=158
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0141-01	4-02	0141-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii zlewozmywakowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=296
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 33]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=159
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-03	4-02	0235-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż  zlewu kuchennego
op=0	0	0	0	0	0
nu=297
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=160
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-01	4-02	0120-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej instalacji wody z rur 1310Dn15-20
op=0	0	0	0	0	0
nu=298
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[POZYCJA]
id=161
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0229-08	4-02	0229-08		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej z rur 1310Dn50-75
op=0	0	0	0	0	0
nu=299
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=164
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura PP PN16 20 x 2,8 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=300
ob=11.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=11.5	1	11,5					

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=3.289

[RMS 2]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.65

[RMS 3]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=12.88

[RMS 4]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=16.445

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0195

[POZYCJA]
id=165
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura PP PN16 16 x 2,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=301
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=2.288

[RMS 60]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 61]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=8.96

[RMS 62]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=11.44

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0136

[POZYCJA]
id=166
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm gr.6mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=302
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4659

[RMS 63]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 14]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0177

[RMS 15]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1488

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0018

[POZYCJA]
id=167
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.6mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=303
ob=7.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	7,5					

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1648

[RMS 13]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.25

[RMS 14]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0442

[RMS 15]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.372

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=45

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0045

[POZYCJA]
id=168
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm gr.25mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=304
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=0.949

[RMS 64]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 14]
nz=0.0197	0	0.0197
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0985

[RMS 15]
nz=0.1153	0	0.1153
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5765

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.00255	0	0.00255
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0128

[POZYCJA]
id=169
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.25mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=305
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7592

[RMS 65]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 14]
nz=0.0197	0	0.0197
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0788

[RMS 15]
nz=0.1153	0	0.1153
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4612

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.00255	0	0.00255
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0102

[POZYCJA]
id=170
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-01	2-15	0140-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej wyposażony w nakładkę radiową do komunikacji i zdalnego odczytu Qnom: 1,6 m3/h DN15 + 2xZawór kulowy DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=306
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 70]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 68]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=171
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-03	2-15	0142-03		1
mpn=_1211
na=Skrzynki podtynkowe na licznik zimnej  wody wraz z zaworami odcinającymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=307
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=172
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór ćwierćobrotowy do podłączenia wc
op=0	0	0	0	0	0
nu=308
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.213

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=173
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór do podłączenia pralki 20/15
op=0	0	0	0	0	0
nu=309
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.213

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=174
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kątowy Dn15 montowany na podejściu 1310zasilającym baterie stojące
op=0	0	0	0	0	0
nu=310
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.852

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=175
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej  o długości 50cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=311
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	4+1+2					

[RMS 1]
nz=0.682	0	0.682
np=1
wa=0
wb=0
il=4.774

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[POZYCJA]
id=260
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy  DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=312
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.426

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[POZYCJA]
id=176
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Syfon pralkowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=313
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=177
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Umywalka + syfon
op=0	0	0	0	0	0
nu=314
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=178
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Bateria stojąca dla umywalki
op=0	0	0	0	0	0
nu=315
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.957

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=179
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0124-04	0-35	0124-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Basen głęboki pod natrysk, kwadratowy z kabiną
op=0	0	0	0	0	0
nu=316
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=4.43	0	4.43
np=1
wa=0
wb=0
il=4.43

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 80]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 6]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=180
pd=IGM wyd.I 2002						1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż nośników styropianowych pod brodziki natryskowe
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=317
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=181
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		1
mpn=1211
na=Bateria jednouchwytowa natryskowa z deszczownicą
op=0	0	0	0	0	0
nu=318
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.877	0	0.877
np=1
wa=0
wb=0
il=0.877

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=182
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
mpn=1211
na=Miska ust. kompaktowa z płuczką
op=0	0	0	0	0	0
nu=319
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 90]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=183
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Bateria stojąca dla zlewozmywaka
op=0	0	0	0	0	0
nu=320
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.957

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=184
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Półsyfon zlewozmywakowy  mosiężny, chromowany
op=0	0	0	0	0	0
nu=321
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 93]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=185
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zlewozmywak dwukomorowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=322
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=186
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rura PCV Dz50 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=323
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0
il=0.708

[RMS 96]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 97]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 98]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0224

[POZYCJA]
id=187
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-02	2-15	0208-02		1
mpn=_1211
na=Rura PCV Dz75 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=324
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5					

[RMS 1]
nz=0.228	0	0.228
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 101]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.175

[RMS 102]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 103]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0225

[POZYCJA]
id=188
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rura PCV Dz110 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=325
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5					

[RMS 1]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4005

[RMS 26]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=1.395

[RMS 27]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 28]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 29]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0172	0	0.0172
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0258

[POZYCJA]
id=189
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-02	2-15	0111-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura PP-R Dz25 - odprowadzenie skroplin z pieca kondensacyjnego
op=0	0	0	0	0	0
nu=326
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.314	0	0.314
np=1
wa=0
wb=0
il=0.942

[RMS 104]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[RMS 9]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 105]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=3.75

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0057

[POZYCJA]
id=190
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0209-01	7-28	0209-01		1
mpn=1211
na=Wykucie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem bruzd w ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=327
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=1.47	0	1.47
np=1
wa=0
wb=0
il=14.7

[RMS 147]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 146]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=191
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=328
ob=2.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5					

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=0.439

[RMS 55]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6475

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[POZYCJA]
id=192
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09 0109-10 	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=329
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 56]
nz=0.8	0	0.72+4*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=193
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=330
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[POZYCJA]
id=194
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wod-kan w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=331
ob=30.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=30.5	1	30,5					

[RMS 1]
nz=0.0645	0	0.0645
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9672

[POZYCJA]
id=195
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01	2-15	0127-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=332
ob=30.5	0	łączna długość rurociągu
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=30.5	1	30,5					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[RMS 1]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4465

[RMS 57]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=61

[RMS 58]
nz=0.006557	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 59]
nz=0.006557	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 3]
nz=0.019672	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.000328	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[ELEMENT 2]
na=Instalacja c.o.
wa=0
kn=0	0	0
id=495
nu=5.2
cpv=45331100-7

[POZYCJA]
id=496
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0410-01	4-02	0410-01		1
mpn=1211
na=Demontaż trzonu kuchennego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=333
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=22.5	0	22.5
np=1
wa=0
wb=0
il=22.5

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=501
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0310-04	4-01	0310-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie otworu po czopuchu przewodu dymowego włączonego do kanału dymowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=334
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 147]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 207]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 208]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 152]
nz=0.00056	0	0.00056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0006

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 211]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 52]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=502
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0706-01	4-01	0706-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie tynków  po zamurowanych przebiciach
op=0	0	0	0	0	0
nu=335
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 155]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[RMS 210]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[RMS 208]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0027

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=503
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=336
ob=0.03
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	0,03					

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0053

[RMS 55]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0078

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=527
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/600/920
op=0	0	0	0	0	0
nu=337
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[POZYCJA]
id=507
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
mpn=1211
na=Grzejnik łazienkowy - drabinkowy 1130/750
op=0	0	0	0	0	0
nu=338
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=0.93

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=508
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 15x1,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=339
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					

[RMS 1]
nz=0.1941	0	0.1941
np=0
wa=0
wb=0
il=6.7935

[RMS 122]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=36.05

[RMS 123]
nz=46	1	46
np=1
wa=0
wb=0
il=46

[RMS 124]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=46.55

[RMS 125]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=46.55

[RMS 5]
nz=0.025	0	0.025
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.028

[POZYCJA]
id=528
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr wody DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=340
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 132]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=529
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy  DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=341
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0
il=0.888

[RMS 133]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=513
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór kątowy dla grzejników zintegrowanych 1310dolnozasilanych  DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=342
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.265395	0	0.2779*0.955
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5308

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0013	0	0.0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0026

[POZYCJA]
id=514
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach płytowych zintegrowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=343
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=0
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=515
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór powrotny kątowy montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=344
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.265395	0	0.2779*0.955
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2654

[RMS 139]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0013	0	0.0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0013

[POZYCJA]
id=516
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór kątowy termostatyczny montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=345
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.265395	0	0.2779*0.955
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2654

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0013	0	0.0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0013

[POZYCJA]
id=517
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach łazienkowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=346
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=0
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 141]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=518
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211
na=Odpowietrznik prosty wraz z zaworem odcinającym
op=0	0	0	0	0	0
nu=347
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0
il=0.684

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=519
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0838-04	202	0838-04		1
mpn=1211
na=Odtworzenie powierzchni wykończonej kafelkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=348
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.0223	0	2.0223
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0223

[RMS 144]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 145]
nz=7.2174	0	7.2174
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2174

[RMS 146]
nz=0.00006	0	0.00006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.0164	0	0.0164
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0164

[RMS 6]
nz=0.0249	0	0.0249
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0249

[POZYCJA]
id=520
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych  w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=349
ob=1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 146]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=521
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 0310-01	4-07	0310-01		1
mpn=_1211
na=Płukanie instalacji c.o. - rurociąg
op=0	0	0	0	0	0
nu=350
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					

[RMS 1]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[POZYCJA]
id=522
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Regulacja wstępna nastaw na  zaworach termostatycznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=351
ob=3
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=1.071

[POZYCJA]
id=523
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Regulacja właściwa nastaw na zaworach termostatycznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=352
ob=3
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=1.071

[POZYCJA]
id=524
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-01	2-15	0406-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=353
ob=3
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=próba	172

[RMS 1]
nz=0.325	0	0.325
np=1
wa=0
wb=0
il=0.975

[RMS 148]
nz=0.666667	0		2	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 58]
nz=0.066667	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 59]
nz=0.066667	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 149]
nz=0.2	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003333	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=525
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09 0109-10 	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=354
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 56]
nz=0.8	0	0.72+4*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=526
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=355
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[ELEMENT 2]
na=Instalacja gazu
wa=0
kn=0	0	0
id=851
nu=5.3
cpv=45333000-0

[POZYCJA]
id=856
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0315-02	2-15	0315-02		1
mpn=1211
na=Montaż gazomierza G4 R130 dostawa PSG Sp. z .o.o.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=356
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 149]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=885
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-03	2-15	0312-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN25 gwintowany
op=0	0	0	0	0	0
nu=357
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.294	0	0.294
np=1
wa=0
wb=0
il=0.294

[RMS 218]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[POZYCJA]
id=857
pd=						0
na=Nadzór PSG RG Gliwice związany z  montażem gazomierzy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=358
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=858
pd=						0
na=Belka montażowa na gazomierz G-4 R130
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=359
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=859
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-02	2-15	0307-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=360
ob=1
jm=100 m	133
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=15.1	0	15.1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.1

[RMS 177]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 178]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 179]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=860
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-03	2-15	0303-03		1
mpn=_1211
na=Rura stalowa czarna bez szwu łączona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=361
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.841	0	0.841
np=1
wa=0
wb=0
il=1.682

[RMS 180]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 181]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.52

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0266

[POZYCJA]
id=861
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1517-01	2-02	1517-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - wraz z czyszczeniem i gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=362
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 182]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[RMS 183]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.026

[RMS 184]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0122

[RMS 185]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0046

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=863
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-04	INSTAL	0408-04		1
mpn=1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi22 łączona przez zaprasowywanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=363
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[RMS 1]
nz=0.2862	0	0.2862
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5758

[RMS 189]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=9.27

[RMS 187]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 190]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.045

[POZYCJA]
id=866
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-04	INSTAL	0406-04		1
mpn=1211
na=Przejście Cu-fi22/Dn20
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=364
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.5094	0	0.5094
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0188

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[POZYCJA]
id=868
pd=WACETOB wyd.I 1998						1
mpn=_1211
na=Tuleja stalowa ochronna DN40
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=365
ob=0.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.4	1	0,4					

[RMS 1]
nz=0.382	0	0.382
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1528

[RMS 196]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.412

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0052

[POZYCJA]
id=886
pd=WACETOB wyd.I 1998						1
mpn=_1211
na=Tuleja stalowa ochronna DN32
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=366
ob=0.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0,2					

[RMS 1]
nz=0.382	0	0.382
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0764

[RMS 215]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.206

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0026

[POZYCJA]
id=870
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN20 gwintowany
op=0	0	0	0	0	0
nu=367
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=0.273

[RMS 198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=871
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr gazu Dn20
op=0	0	0	0	0	0
nu=368
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=0.273

[RMS 199]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=874
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0315-01	2-15	0315-01		1
mpn=1211
na=Dwufunkcyjny, gazowy kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, wraz ze stelażem spełniający następujące wymagania:1310- sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń - od 90%,1310-klasa efektywności energetycznej dla c.o. - "A",1310-klasa efektywności energetycznej dla c.w.u. - "A",1310-nominalna moc kotła w przedziale 23-25kW,1310- minimalna moc cieplna kotła -  nie mniej więcej niż 6kW1310- wydatek ciepłej wody dla dT30stC - 11-14 l/min,1310- klasa ochrony IP4D,1310- gabaryty urządzenia - max. 815/400/3651310- poziom mocy akustycznej Lwa - max. 54 Db1310- emisja NOx - klasa NOX - 5.
op=0	0	0	0	0	0
nu=369
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=3.86	0	3.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.86

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 149]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 202]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=875
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Przewód spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotła 125/80,l=ok. 1,0m  h=ok.8,0m -
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=370
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 214]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=887
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0314-04	2-15	0314-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kuchenka elektryczna
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=371
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.47	0	1.47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.47

[RMS 222]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=876
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujący pracą kotła
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=372
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=877
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie zasilania elektrycznego pod projektowany kocioł gazowy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=373
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=878
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=374
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=0.798

[POZYCJA]
id=879
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd
op=0	0	0	0	0	0
nu=375
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=0.315

[POZYCJA]
id=880
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Odbiór kominiarski przewodu spalinowo powietrznego
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=376
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 206]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=881
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych, wentylacyjnych ispalinowych w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=377
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 146]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=882
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=378
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 177]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 178]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 179]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=883
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09 0109-10 	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=379
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 56]
nz=0.8	0	0.72+4*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=884
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=380
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[ELEMENT 1]
na=MIESZKANIE NR 5
wa=0
kn=0	0	0
id=197
nu=6

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=198
nu=6.1
cpv=45332000-3

[POZYCJA]
id=199
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0144-06 + KNR-W 4-02 0142-01	4-02	0144-06 + KNR-W 4-02 0142-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejących zestawów wodomierzowych wraz z zaworami
op=0	0	0	0	0	0
nu=381
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.3+0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=237
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0152-01	4-02	0152-01		1
mpn=1211
na=Demontaż istniejących podgrzewaczy c.w.u.
op=0	0	0	0	0	0
nu=382
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.27

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=238
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0141-03	4-02	0141-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii wannowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=383
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=239
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż wanny
op=0	0	0	0	0	0
nu=384
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.47	0	2.47
np=1
wa=0
wb=0
il=2.47

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=200
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0141-01	4-02	0141-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii zlewozmywakowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=385
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 33]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=201
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-03	4-02	0235-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż  zlewu kuchennego
op=0	0	0	0	0	0
nu=386
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=202
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-01	4-02	0120-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej instalacji wody z rur 1310Dn15-20
op=0	0	0	0	0	0
nu=387
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[POZYCJA]
id=203
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0229-08	4-02	0229-08		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej z rur 1310Dn50-75
op=0	0	0	0	0	0
nu=388
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[POZYCJA]
id=204
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura PP PN16 20 x 2,8 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=389
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=0.858

[RMS 2]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 3]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 4]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=4.29

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0051

[POZYCJA]
id=205
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura PP PN16 16 x 2,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=390
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=6.864

[RMS 60]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=26.4

[RMS 61]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=26.88

[RMS 62]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=34.32

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0408

[POZYCJA]
id=206
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm gr.6mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=391
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8636

[RMS 63]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2

[RMS 14]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0708

[RMS 15]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5952

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=72

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0072

[POZYCJA]
id=207
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.6mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=392
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5					

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2329

[RMS 13]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 14]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0089

[RMS 15]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0744

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0009

[POZYCJA]
id=208
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm gr.25mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=393
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2776

[RMS 64]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2

[RMS 14]
nz=0.0197	0	0.0197
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2364

[RMS 15]
nz=0.1153	0	0.1153
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3836

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=72

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.00255	0	0.00255
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0306

[POZYCJA]
id=209
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.25mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=394
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5					

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2847

[RMS 65]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 14]
nz=0.0197	0	0.0197
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0296

[RMS 15]
nz=0.1153	0	0.1153
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1729

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.00255	0	0.00255
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0038

[POZYCJA]
id=210
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-01	2-15	0140-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej wyposażony w nakładkę radiową do komunikacji i zdalnego odczytu Qnom: 1,6 m3/h DN15 + 2xZawór kulowy DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=395
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 70]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 68]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=211
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-03	2-15	0142-03		1
mpn=_1211
na=Skrzynki podtynkowe na licznik zimnej  wody wraz z zaworami odcinającymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=396
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=212
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór ćwierćobrotowy do podłączenia wc
op=0	0	0	0	0	0
nu=397
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.213

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=213
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór do podłączenia pralki 20/15
op=0	0	0	0	0	0
nu=398
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.213

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=214
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kątowy Dn15 montowany na podejściu 1310zasilającym baterie stojące
op=0	0	0	0	0	0
nu=399
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.852

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=215
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej  o długości 50cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=400
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	4+1+2					

[RMS 1]
nz=0.682	0	0.682
np=1
wa=0
wb=0
il=4.774

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[POZYCJA]
id=259
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy  DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=401
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.426

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[POZYCJA]
id=216
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Syfon pralkowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=402
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=217
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Umywalka + syfon
op=0	0	0	0	0	0
nu=403
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=218
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Bateria stojąca dla umywalki
op=0	0	0	0	0	0
nu=404
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.957

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=219
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0124-04	0-35	0124-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Basen głęboki pod natrysk, kwadratowy z kabiną
op=0	0	0	0	0	0
nu=405
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=4.43	0	4.43
np=1
wa=0
wb=0
il=4.43

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 80]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 6]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=220
pd=IGM wyd.I 2002						1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż nośników styropianowych pod brodziki natryskowe
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=406
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=221
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		1
mpn=1211
na=Bateria jednouchwytowa natryskowa z deszczownicą
op=0	0	0	0	0	0
nu=407
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.877	0	0.877
np=1
wa=0
wb=0
il=0.877

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=222
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
mpn=1211
na=Miska ust. kompaktowa z płuczką
op=0	0	0	0	0	0
nu=408
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 90]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=223
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Bateria stojąca dla zlewozmywaka
op=0	0	0	0	0	0
nu=409
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.957

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=224
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Półsyfon zlewozmywakowy  mosiężny, chromowany
op=0	0	0	0	0	0
nu=410
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 93]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=225
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zlewozmywak dwukomorowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=411
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=226
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rura PCV Dz50 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=412
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0
il=0.531

[RMS 96]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 97]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 98]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0168

[POZYCJA]
id=228
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rura PCV Dz110 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=413
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5					

[RMS 1]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4005

[RMS 26]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=1.395

[RMS 27]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 28]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 29]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0172	0	0.0172
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0258

[POZYCJA]
id=229
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-02	2-15	0111-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura PP-R Dz25 - odprowadzenie skroplin z pieca kondensacyjnego
op=0	0	0	0	0	0
nu=414
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5					

[RMS 1]
nz=0.314	0	0.314
np=1
wa=0
wb=0
il=0.471

[RMS 104]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[RMS 9]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[RMS 105]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.875

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0029

[POZYCJA]
id=230
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0209-01	7-28	0209-01		1
mpn=1211
na=Wykucie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem bruzd w ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=415
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[RMS 1]
nz=1.47	0	1.47
np=1
wa=0
wb=0
il=20.58

[RMS 147]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=56

[RMS 146]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.098

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=231
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=416
ob=3.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5					

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6146

[RMS 55]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9065

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[POZYCJA]
id=232
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09 0109-10 	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=417
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 56]
nz=0.8	0	0.72+4*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=233
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=418
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[POZYCJA]
id=234
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wod-kan w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=419
ob=33
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33					

[RMS 1]
nz=0.0645	0	0.0645
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1285

[POZYCJA]
id=235
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01	2-15	0127-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=420
ob=33	0	łączna długość rurociągu
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[RMS 1]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=3.729

[RMS 57]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=66

[RMS 58]
nz=0.006061	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 59]
nz=0.006061	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 3]
nz=0.018182	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.000303	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[ELEMENT 2]
na=Instalacja c.o.
wa=0
kn=0	0	0
id=530
nu=6.2
cpv=45331100-7

[POZYCJA]
id=563
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0410-01	4-02	0410-01		1
mpn=1211
na=Demontaż trzonu kuchennego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=421
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=22.5	0	22.5
np=1
wa=0
wb=0
il=22.5

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=531
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0410-01	4-02	0410-01		1
mpn=1211
na=Demontaż kotła na paliwo stałe wraz z armaturą
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=422
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=22.5	0	22.5
np=1
wa=0
wb=0
il=22.5

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=532
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0419-01	4-02	0419-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż naczynia wzbiorczego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=423
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=1.81

[POZYCJA]
id=536
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0310-04	4-01	0310-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie otworu po czopuchu przewodu dymowego włączonego do kanału dymowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=424
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 147]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 207]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 208]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 152]
nz=0.00056	0	0.00056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0011

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 211]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 52]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=537
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0706-01	4-01	0706-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie tynków  po zamurowanych przebiciach
op=0	0	0	0	0	0
nu=425
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 155]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 210]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 208]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0054

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=538
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=426
ob=0.06
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=0.06	1	0,06					

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0105

[RMS 55]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0155

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=564
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/600/800
op=0	0	0	0	0	0
nu=427
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=7.52

[RMS 113]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[POZYCJA]
id=542
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
mpn=1211
na=Grzejnik łazienkowy - drabinkowy 1130/600
op=0	0	0	0	0	0
nu=428
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=0.93

[RMS 164]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=543
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 15x1,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=429
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32					

[RMS 1]
nz=0.1941	0	0.1941
np=0
wa=0
wb=0
il=6.2112

[RMS 122]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=32.96

[RMS 123]
nz=42	1	42
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 124]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=42.56

[RMS 125]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=42.56

[RMS 5]
nz=0.025	0	0.025
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0256

[POZYCJA]
id=544
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na ze- wnątrz 18x1,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=430
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[RMS 1]
nz=0.1941	0	0.1941
np=0
wa=0
wb=0
il=5.823

[RMS 126]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=30.9

[RMS 127]
nz=40	1	40
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 125]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=39.9

[RMS 128]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=39.9

[RMS 5]
nz=0.025	0	0.025
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.024

[POZYCJA]
id=565
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr wody DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=431
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 132]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=566
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy  DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=432
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0
il=0.888

[RMS 133]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=548
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór kątowy dla grzejników zintegrowanych 1310dolnozasilanych  DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=433
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.265395	0	0.2779*0.955
np=0
wa=0
wb=0
il=1.0616

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0013	0	0.0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0052

[POZYCJA]
id=549
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach płytowych zintegrowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=434
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=0
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=550
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór powrotny kątowy montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=435
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.265395	0	0.2779*0.955
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2654

[RMS 139]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0013	0	0.0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0013

[POZYCJA]
id=551
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór kątowy termostatyczny montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=436
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.265395	0	0.2779*0.955
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2654

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0013	0	0.0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0013

[POZYCJA]
id=552
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach łazienkowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=437
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=0
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 141]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=553
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211
na=Odpowietrznik prosty wraz z zaworem odcinającym
op=0	0	0	0	0	0
nu=438
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0
il=0.684

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=554
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0838-04	202	0838-04		1
mpn=1211
na=Odtworzenie powierzchni wykończonej kafelkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=439
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.0223	0	2.0223
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0223

[RMS 144]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 145]
nz=7.2174	0	7.2174
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2174

[RMS 146]
nz=0.00006	0	0.00006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.0164	0	0.0164
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0164

[RMS 6]
nz=0.0249	0	0.0249
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0249

[POZYCJA]
id=555
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych  w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=440
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 146]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=556
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 0310-01	4-07	0310-01		1
mpn=_1211
na=Płukanie instalacji c.o. - rurociąg
op=0	0	0	0	0	0
nu=441
ob=62
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62					

[RMS 1]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=5.58

[POZYCJA]
id=557
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Regulacja wstępna nastaw na  zaworach termostatycznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=442
ob=5
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=1.785

[POZYCJA]
id=558
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Regulacja właściwa nastaw na zaworach termostatycznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=443
ob=5
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=1.785

[POZYCJA]
id=559
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-01	2-15	0406-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=444
ob=5
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=próba	172

[RMS 1]
nz=0.325	0	0.325
np=1
wa=0
wb=0
il=1.625

[RMS 148]
nz=0.4	0		2	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 58]
nz=0.04	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 59]
nz=0.04	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 149]
nz=0.12	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=560
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09 0109-10 	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=445
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 56]
nz=0.8	0	0.72+4*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=561
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=446
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[ELEMENT 2]
na=Instalacja gazu
wa=0
kn=0	0	0
id=888
nu=6.3
cpv=45333000-0

[POZYCJA]
id=889
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0312-02	4-02	0312-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej instalacji gazu Dn15-25
op=0	0	0	0	0	0
nu=447
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5					

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.375

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=890
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0303-01	4-01	0303-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie ubytków w ścianach po zdemontowanej instalacji gazu
op=0	0	0	0	0	0
nu=448
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[RMS 1]
nz=1.69	0	1.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.845

[RMS 147]
nz=28.7	0	28.7
np=1
wa=0
wb=0
il=14.35

[RMS 207]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0013

[RMS 152]
nz=0.00145	0	0.00145
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[RMS 208]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0065

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 211]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 52]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[POZYCJA]
id=891
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0711-01	4-01	0711-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=449
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[RMS 1]
nz=1.51	0	1.51
np=1
wa=0
wb=0
il=0.755

[RMS 155]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0026

[RMS 210]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[RMS 208]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0133

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[RMS 211]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=892
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=450
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0878

[RMS 55]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1295

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[POZYCJA]
id=893
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0315-02	2-15	0315-02		1
mpn=1211
na=Montaż gazomierza G4 R130 dostawa PSG Sp. z .o.o.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=451
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 149]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=894
pd=						0
na=Nadzór PSG RG Gliwice związany z  montażem gazomierzy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=452
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=895
pd=						0
na=Belka montażowa na gazomierz G-4 R130
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=453
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=896
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-02	2-15	0307-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=454
ob=1
jm=100 m	133
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=15.1	0	15.1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.1

[RMS 177]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 178]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 179]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=897
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-03	2-15	0303-03		1
mpn=_1211
na=Rura stalowa czarna bez szwu łączona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=455
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5					

[RMS 1]
nz=0.841	0	0.841
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2615

[RMS 180]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[RMS 181]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0199

[POZYCJA]
id=898
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1517-01	2-02	1517-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - wraz z czyszczeniem i gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=456
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5					

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2475

[RMS 182]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[RMS 183]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0195

[RMS 184]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0092

[RMS 185]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0034

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=899
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-03	INSTAL	0408-03		1
mpn=1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi18 łączona przez zaprasowywanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=457
ob=3.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5					

[RMS 1]
nz=0.2762	0	0.2762
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9667

[RMS 186]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 187]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=2.345

[RMS 188]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=900
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-04	INSTAL	0408-04		1
mpn=1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi22 łączona przez zaprasowywanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=458
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.2862	0	0.2862
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8586

[RMS 189]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.09

[RMS 187]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 190]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[POZYCJA]
id=902
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-05	INSTAL	0406-05		1
mpn=1211
na=Przejście Cu-fi28/Dn25
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=459
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.594	0	0.594
np=1
wa=0
wb=0
il=0.594

[RMS 193]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[POZYCJA]
id=903
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-04	INSTAL	0406-04		1
mpn=1211
na=Przejście Cu-fi22/Dn20
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=460
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.5094	0	0.5094
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5094

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[POZYCJA]
id=904
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-03	INSTAL	0406-03		1
mpn=1211
na=Przejście Cu-fi18/Dn15
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=461
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0
il=0.456

[RMS 195]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[POZYCJA]
id=905
pd=WACETOB wyd.I 1998						1
mpn=_1211
na=Tuleja stalowa ochronna DN40
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=462
ob=0.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.4	1	0,4					

[RMS 1]
nz=0.382	0	0.382
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1528

[RMS 196]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.412

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0052

[POZYCJA]
id=922
pd=WACETOB wyd.I 1998						1
mpn=_1211
na=Tuleja stalowa ochronna DN32
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=463
ob=0.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.4	1	0,2*2					

[RMS 1]
nz=0.382	0	0.382
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1528

[RMS 215]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.412

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0052

[POZYCJA]
id=906
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-01	2-15	0312-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN15 gwintowany
op=0	0	0	0	0	0
nu=464
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.231

[RMS 197]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=907
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN20 gwintowany
op=0	0	0	0	0	0
nu=465
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=0.273

[RMS 198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=908
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr gazu Dn20
op=0	0	0	0	0	0
nu=466
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=0.273

[RMS 199]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=909
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Przewód giętki do podłączenia kuchenek
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=467
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=910
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0315-03	4-02	0315-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przeniesienie istniejącej kuchenki gazowej wraz z podłaczeniem do instalacji gazowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=468
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0
il=2.26

[POZYCJA]
id=923
pd=						1
mpn=_1211_
na=Wymiana dysz w istniejącej kuchence
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=469
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 227]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=911
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0315-01	2-15	0315-01		1
mpn=1211
na=Dwufunkcyjny, gazowy kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, wraz ze stelażem spełniający następujące wymagania:1310- sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń - od 90%,1310-klasa efektywności energetycznej dla c.o. - "A",1310-klasa efektywności energetycznej dla c.w.u. - "A",1310-nominalna moc kotła w przedziale 23-25kW,1310- minimalna moc cieplna kotła -  nie mniej więcej niż 6kW1310- wydatek ciepłej wody dla dT30stC - 11-14 l/min,1310- klasa ochrony IP4D,1310- gabaryty urządzenia - max. 815/400/3651310- poziom mocy akustycznej Lwa - max. 54 Db1310- emisja NOx - klasa NOX - 5.
op=0	0	0	0	0	0
nu=470
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=3.86	0	3.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.86

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 149]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 202]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=912
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Przewód spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotła 100/60, l=1,0m, h=ok.3,
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=471
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 223]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=913
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujący pracą kotła
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=472
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=914
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie zasilania elektrycznego pod projektowany kocioł gazowy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=473
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=915
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=474
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=0.798

[POZYCJA]
id=916
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd
op=0	0	0	0	0	0
nu=475
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=0.315

[POZYCJA]
id=917
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Odbiór kominiarski przewodu spalinowo powietrznego
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=476
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 206]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=918
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych, wentylacyjnych ispalinowych w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=477
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 146]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=919
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=478
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 177]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 178]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 179]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=920
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09 0109-10 	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=479
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 56]
nz=0.8	0	0.72+4*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=921
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=480
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[ELEMENT 1]
na=MIESZKANIE NR 6
wa=0
kn=0	0	0
id=240
nu=7

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=241
nu=7.1
cpv=45332000-3

[POZYCJA]
id=242
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-01	4-02	0120-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej instalacji wody 1310Dn20
op=0	0	0	0	0	0
nu=481
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[POZYCJA]
id=243
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Nawiązanie się do istniejącej instalacji wody zimnej1310i ciepłej z rur rurami PP-R Dz20
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=482
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0
il=0.578

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=258
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0152-01	4-02	0152-01		1
mpn=1211
na=Demontaż istniejących podgrzewaczy c.w.u.
op=0	0	0	0	0	0
nu=483
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.27

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=244
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura PP PN16 20 x 2,8 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=484
ob=19
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19					

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=5.434

[RMS 2]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=20.9

[RMS 3]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=21.28

[RMS 4]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=27.17

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0323

[POZYCJA]
id=245
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.6mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=485
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3977

[RMS 13]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9

[RMS 14]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0531

[RMS 15]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4464

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0054

[POZYCJA]
id=246
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.25mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=486
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=1.898

[RMS 65]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 14]
nz=0.0197	0	0.0197
np=1
wa=0
wb=0
il=0.197

[RMS 15]
nz=0.1153	0	0.1153
np=1
wa=0
wb=0
il=1.153

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.00255	0	0.00255
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0255

[POZYCJA]
id=247
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej  o długości 50cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=487
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.682	0	0.682
np=1
wa=0
wb=0
il=1.364

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=248
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy  DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=488
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.426

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[POZYCJA]
id=249
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-02	2-15	0111-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura PP-R Dz25 - odprowadzenie skroplin z pieca kondensacyjnego
op=0	0	0	0	0	0
nu=489
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.314	0	0.314
np=1
wa=0
wb=0
il=1.57

[RMS 104]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 9]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 105]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=6.25

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0095

[POZYCJA]
id=250
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0118-06	4-02	0118-06		1
mpn=121,0:0,0911_
na=Włączenie do istniejącego poziomu1310kanalizacji sanitarnej.
op=0	0	0	0	0	0
nu=490
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 107]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 108]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=251
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0209-01	7-28	0209-01		1
mpn=1211
na=Wykucie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem bruzd w ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=491
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=1.47	0	1.47
np=1
wa=0
wb=0
il=14.7

[RMS 147]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 146]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=252
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=492
ob=2.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5					

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=0.439

[RMS 55]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6475

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[POZYCJA]
id=253
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09 0109-10 	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=493
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 56]
nz=0.8	0	0.72+4*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=254
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=494
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[POZYCJA]
id=255
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wod-kan w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=495
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[RMS 1]
nz=0.0645	0	0.0645
np=1
wa=0
wb=0
il=1.548

[POZYCJA]
id=256
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01	2-15	0127-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=496
ob=24	0	łączna długość rurociągu
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[RMS 1]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=2.712

[RMS 57]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 58]
nz=0.008333	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 59]
nz=0.008333	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 3]
nz=0.025	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.000417	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[ELEMENT 2]
na=Instalacja c.o.
wa=0
kn=0	0	0
id=567
nu=7.2
cpv=45331100-7

[POZYCJA]
id=569
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0410-01	4-02	0410-01		1
mpn=1211
na=Demontaż kotła na paliwo stałe wraz z armaturą
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=497
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=22.5	0	22.5
np=1
wa=0
wb=0
il=22.5

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=570
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0419-01	4-02	0419-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż naczynia wzbiorczego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=498
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=1.81

[POZYCJA]
id=594
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0521-02	4-02	0521-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż grzejnika płytowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=499
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[POZYCJA]
id=595
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0512-01	4-02	0512-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż zaworu grzejnikowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=500
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[POZYCJA]
id=596
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0506-04	4-02	0506-04		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej instalacji c.o.  Dn15-Dn25
op=0	0	0	0	0	0
nu=501
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=15.5

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=571
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0310-04	4-01	0310-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie otworu po czopuchu przewodu dymowego włączonego do kanału dymowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=502
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 147]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 207]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 208]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 152]
nz=0.00056	0	0.00056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0006

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 211]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 52]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=572
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0706-01	4-01	0706-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie tynków  po zamurowanych przebiciach
op=0	0	0	0	0	0
nu=503
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 155]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[RMS 210]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[RMS 208]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0027

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=573
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=504
ob=0.03
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	0,03					

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0053

[RMS 55]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0078

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=574
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/600/1200
op=0	0	0	0	0	0
nu=505
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 165]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=597
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/900/1600
op=0	0	0	0	0	0
nu=506
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 166]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=598
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
mpn=1211
na=Grzejnik łazienkowy - drabinkowy 1130/750
op=0	0	0	0	0	0
nu=507
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=0.93

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=576
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 15x1,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=508
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[RMS 1]
nz=0.1941	0	0.1941
np=0
wa=0
wb=0
il=2.3292

[RMS 122]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=12.36

[RMS 123]
nz=22	1	22
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 124]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=15.96

[RMS 125]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=15.96

[RMS 5]
nz=0.025	0	0.025
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0096

[POZYCJA]
id=577
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na ze- wnątrz 18x1,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=509
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48					

[RMS 1]
nz=0.1941	0	0.1941
np=0
wa=0
wb=0
il=9.3168

[RMS 126]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=49.44

[RMS 127]
nz=30	1	30
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 125]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=63.84

[RMS 128]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=63.84

[RMS 5]
nz=0.025	0	0.025
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0384

[POZYCJA]
id=578
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr wody DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=510
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 132]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=579
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy  DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=511
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0
il=0.888

[RMS 133]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=580
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór kątowy dla grzejników zintegrowanych 1310dolnozasilanych  DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=512
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.265395	0	0.2779*0.955
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5308

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0013	0	0.0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0026

[POZYCJA]
id=581
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach płytowych zintegrowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=513
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=0
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=582
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór powrotny kątowy montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=514
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.265395	0	0.2779*0.955
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2654

[RMS 139]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0013	0	0.0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0013

[POZYCJA]
id=583
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór kątowy termostatyczny montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=515
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.265395	0	0.2779*0.955
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2654

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0013	0	0.0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0013

[POZYCJA]
id=584
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach łazienkowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=516
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=0
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 141]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=585
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211
na=Odpowietrznik prosty wraz z zaworem odcinającym
op=0	0	0	0	0	0
nu=517
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0
il=0.684

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=586
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0838-04	202	0838-04		1
mpn=1211
na=Odtworzenie powierzchni wykończonej kafelkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=518
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.0223	0	2.0223
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0223

[RMS 144]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 145]
nz=7.2174	0	7.2174
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2174

[RMS 146]
nz=0.00006	0	0.00006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.0164	0	0.0164
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0164

[RMS 6]
nz=0.0249	0	0.0249
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0249

[POZYCJA]
id=587
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych  w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=519
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 146]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=588
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 0310-01	4-07	0310-01		1
mpn=_1211
na=Płukanie instalacji c.o. - rurociąg
op=0	0	0	0	0	0
nu=520
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[RMS 1]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[POZYCJA]
id=589
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Regulacja wstępna nastaw na  zaworach termostatycznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=521
ob=3
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=1.071

[POZYCJA]
id=590
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Regulacja właściwa nastaw na zaworach termostatycznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=522
ob=3
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=1.071

[POZYCJA]
id=591
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-01	2-15	0406-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=523
ob=3
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=próba	172

[RMS 1]
nz=0.325	0	0.325
np=1
wa=0
wb=0
il=0.975

[RMS 148]
nz=0.666667	0		2	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 58]
nz=0.066667	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 59]
nz=0.066667	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 149]
nz=0.2	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003333	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=592
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09 0109-10 	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=524
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 56]
nz=0.8	0	0.72+4*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=593
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=525
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[ELEMENT 2]
na=Instalacja gazu
wa=0
kn=0	0	0
id=924
nu=7.3
cpv=45333000-0

[POZYCJA]
id=925
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0312-02	4-02	0312-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej instalacji gazu Dn15-25
op=0	0	0	0	0	0
nu=526
ob=5.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5,5					

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.825

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=926
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0303-01	4-01	0303-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie ubytków w ścianach po zdemontowanej instalacji gazu
op=0	0	0	0	0	0
nu=527
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[RMS 1]
nz=1.69	0	1.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.845

[RMS 147]
nz=28.7	0	28.7
np=1
wa=0
wb=0
il=14.35

[RMS 207]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0013

[RMS 152]
nz=0.00145	0	0.00145
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[RMS 208]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0065

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 211]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 52]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[POZYCJA]
id=927
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0711-01	4-01	0711-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=528
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[RMS 1]
nz=1.51	0	1.51
np=1
wa=0
wb=0
il=0.755

[RMS 155]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0026

[RMS 210]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[RMS 208]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0133

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[RMS 211]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=928
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=529
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0878

[RMS 55]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1295

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[POZYCJA]
id=929
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0313-02	4-02	0313-02		1
mpn=_1211_
na=Demontaż lstniejącego  gazomierza
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=530
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[POZYCJA]
id=930
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0315-02	2-15	0315-02		1
mpn=1211
na=Montaż istniejącego  gazomierza
op=0	0	0	0	0	0
nu=531
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 149]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=931
pd=						0
na=Nadzór PSG RG Gliwice związany z demontażem i montażem gazomierzy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=532
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=932
pd=						0
na=Belka montażowa na gazomierz G-4 R130
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=533
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=933
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-02	2-15	0307-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=534
ob=1
jm=100 m	133
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=15.1	0	15.1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.1

[RMS 177]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 178]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 179]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=934
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-03	2-15	0303-03		1
mpn=_1211
na=Rura stalowa czarna bez szwu łączona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=535
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5					

[RMS 1]
nz=0.841	0	0.841
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2615

[RMS 180]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[RMS 181]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0199

[POZYCJA]
id=935
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1517-01	2-02	1517-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - wraz z czyszczeniem i gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=536
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5					

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2475

[RMS 182]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[RMS 183]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0195

[RMS 184]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0092

[RMS 185]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0034

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=936
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-03	INSTAL	0408-03		1
mpn=1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi18 łączona przez zaprasowywanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=537
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5					

[RMS 1]
nz=0.2762	0	0.2762
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6905

[RMS 186]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[RMS 187]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.675

[RMS 188]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=937
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-04	INSTAL	0408-04		1
mpn=1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi22 łączona przez zaprasowywanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=538
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5					

[RMS 1]
nz=0.2862	0	0.2862
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4293

[RMS 189]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.545

[RMS 187]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 190]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0075

[POZYCJA]
id=938
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-05	INSTAL	0408-05		1
mpn=1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi28 łączona przez zaprasowywanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=539
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5					

[RMS 1]
nz=0.2982	0	0.2982
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4473

[RMS 191]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.545

[RMS 187]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.735

[RMS 192]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0075

[POZYCJA]
id=939
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-05	INSTAL	0406-05		1
mpn=1211
na=Przejście Cu-fi28/Dn25
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=540
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.594	0	0.594
np=1
wa=0
wb=0
il=0.594

[RMS 193]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[POZYCJA]
id=940
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-04	INSTAL	0406-04		1
mpn=1211
na=Przejście Cu-fi22/Dn20
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=541
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.5094	0	0.5094
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5094

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[POZYCJA]
id=941
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-03	INSTAL	0406-03		1
mpn=1211
na=Przejście Cu-fi18/Dn15
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=542
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0
il=0.456

[RMS 195]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[POZYCJA]
id=942
pd=WACETOB wyd.I 1998						1
mpn=_1211
na=Tuleja stalowa ochronna DN40
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=543
ob=0.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0,2					

[RMS 1]
nz=0.382	0	0.382
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0764

[RMS 196]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.206

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0026

[POZYCJA]
id=959
pd=WACETOB wyd.I 1998						1
mpn=_1211
na=Tuleja stalowa ochronna DN32
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=544
ob=0.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0.2					

[RMS 1]
nz=0.382	0	0.382
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0764

[RMS 215]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.206

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0026

[POZYCJA]
id=943
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-01	2-15	0312-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN15 gwintowany
op=0	0	0	0	0	0
nu=545
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.231

[RMS 197]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=944
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN20 gwintowany
op=0	0	0	0	0	0
nu=546
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=0.273

[RMS 198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=945
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr gazu Dn20
op=0	0	0	0	0	0
nu=547
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=0.273

[RMS 199]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=946
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Przewód giętki do podłączenia kuchenek
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=548
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=948
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0315-01	2-15	0315-01		1
mpn=1211
na=Dwufunkcyjny, gazowy kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, wraz ze stelażem spełniający następujące wymagania:1310- sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń - od 90%,1310-klasa efektywności energetycznej dla c.o. - "A",1310-klasa efektywności energetycznej dla c.w.u. - "A",1310-nominalna moc kotła w przedziale 23-25kW,1310- minimalna moc cieplna kotła -  nie mniej więcej niż 6kW1310- wydatek ciepłej wody dla dT30stC - 11-14 l/min,1310- klasa ochrony IP4D,1310- gabaryty urządzenia - max. 815/400/3651310- poziom mocy akustycznej Lwa - max. 54 Db1310- emisja NOx - klasa NOX - 5.
op=0	0	0	0	0	0
nu=549
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=3.86	0	3.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.86

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 149]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 202]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=960
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Przewód spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotła 100/60, l=1,0m, h=ok.3,
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=550
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 223]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=950
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujący pracą kotła
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=551
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=951
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie zasilania elektrycznego pod projektowany kocioł gazowy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=552
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=952
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=553
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=0.798

[POZYCJA]
id=953
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd
op=0	0	0	0	0	0
nu=554
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=0.315

[POZYCJA]
id=954
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Odbiór kominiarski przewodu spalinowo powietrznego
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=555
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 206]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=955
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych, wentylacyjnych ispalinowych w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=556
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 146]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=956
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=557
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 177]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 178]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 179]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=957
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09 0109-10 	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=558
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 56]
nz=0.8	0	0.72+4*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=958
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=559
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[ELEMENT 1]
na=MIESZKANIE NR 7
wa=0
kn=0	0	0
id=263
nu=8

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=264
nu=8.1
cpv=45332000-3

[POZYCJA]
id=265
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-01	4-02	0120-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej instalacji wody 1310Dn20
op=0	0	0	0	0	0
nu=560
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[POZYCJA]
id=266
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Nawiązanie się do istniejącej instalacji wody zimnej1310i ciepłej z rur rurami PP-R Dz20
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=561
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0
il=0.578

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=267
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0152-01	4-02	0152-01		1
mpn=1211
na=Demontaż istniejących podgrzewaczy c.w.u.
op=0	0	0	0	0	0
nu=562
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.27

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=268
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura PP PN16 20 x 2,8 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=563
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=0.858

[RMS 2]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 3]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 4]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=4.29

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0051

[POZYCJA]
id=269
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.6mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=564
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5					

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2329

[RMS 13]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 14]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0089

[RMS 15]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0744

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0009

[POZYCJA]
id=270
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.25mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=565
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5					

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2847

[RMS 65]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 14]
nz=0.0197	0	0.0197
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0296

[RMS 15]
nz=0.1153	0	0.1153
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1729

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.00255	0	0.00255
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0038

[POZYCJA]
id=271
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej  o długości 50cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=566
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.682	0	0.682
np=1
wa=0
wb=0
il=1.364

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=272
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy  DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=567
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.426

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[POZYCJA]
id=273
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-02	2-15	0111-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura PP-R Dz25 - odprowadzenie skroplin z pieca kondensacyjnego
op=0	0	0	0	0	0
nu=568
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.314	0	0.314
np=1
wa=0
wb=0
il=0.628

[RMS 104]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 9]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 105]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0038

[POZYCJA]
id=274
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0118-06	4-02	0118-06		1
mpn=121,0:0,0911_
na=Włączenie do istniejącego poziomu1310kanalizacji sanitarnej.
op=0	0	0	0	0	0
nu=569
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 107]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 108]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=275
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0209-01	7-28	0209-01		1
mpn=1211
na=Wykucie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem bruzd w ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=570
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=1.47	0	1.47
np=1
wa=0
wb=0
il=2.94

[RMS 147]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 146]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=276
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=571
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1756

[RMS 55]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=0.259

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0003

[POZYCJA]
id=277
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09 0109-10 	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=572
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 56]
nz=0.8	0	0.72+4*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=278
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=573
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[POZYCJA]
id=279
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wod-kan w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=574
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.0645	0	0.0645
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3225

[POZYCJA]
id=280
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01	2-15	0127-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=575
ob=5	0	łączna długość rurociągu
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[RMS 1]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=0.565

[RMS 57]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 58]
nz=0.04	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 59]
nz=0.04	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 3]
nz=0.12	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[ELEMENT 2]
na=Instalacja c.o.
wa=0
kn=0	0	0
id=599
nu=8.2
cpv=45331100-7

[POZYCJA]
id=600
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0410-01	4-02	0410-01		1
mpn=1211
na=Demontaż kotła na paliwo stałe wraz z armaturą
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=576
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=22.5	0	22.5
np=1
wa=0
wb=0
il=22.5

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=601
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0419-01	4-02	0419-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż naczynia wzbiorczego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=577
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=1.81

[POZYCJA]
id=602
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0521-02	4-02	0521-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż grzejnika płytowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=578
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[POZYCJA]
id=603
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0512-01	4-02	0512-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż zaworu grzejnikowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=579
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[POZYCJA]
id=604
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0506-04	4-02	0506-04		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej instalacji c.o.  Dn15-Dn25
op=0	0	0	0	0	0
nu=580
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=15.5

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=605
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0310-04	4-01	0310-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie otworu po czopuchu przewodu dymowego włączonego do kanału dymowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=581
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 147]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 207]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 208]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 152]
nz=0.00056	0	0.00056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0006

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 211]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 52]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=606
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0706-01	4-01	0706-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie tynków  po zamurowanych przebiciach
op=0	0	0	0	0	0
nu=582
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 155]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[RMS 210]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[RMS 208]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0027

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=607
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=583
ob=0.03
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	0,03					

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0053

[RMS 55]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0078

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=608
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/500/1120
op=0	0	0	0	0	0
nu=584
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=1.39

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=634
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/500/720
op=0	0	0	0	0	0
nu=585
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=1.39

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=635
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/500/920
op=0	0	0	0	0	0
nu=586
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=1.39

[RMS 169]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=636
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-08	2-15	0418-08		1
mpn=1211
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/900/1800
op=0	0	0	0	0	0
nu=587
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=3.01	0	3.01
np=1
wa=0
wb=0
il=3.01

[RMS 170]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.41

[POZYCJA]
id=637
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
mpn=1211
na=Grzejnik łazienkowy - drabinkowy 1130/600
op=0	0	0	0	0	0
nu=588
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=0.93

[RMS 164]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=614
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 15x1,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=589
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[RMS 1]
nz=0.1941	0	0.1941
np=0
wa=0
wb=0
il=5.823

[RMS 122]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=30.9

[RMS 123]
nz=36	1	36
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 124]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=39.9

[RMS 125]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=39.9

[RMS 5]
nz=0.025	0	0.025
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.024

[POZYCJA]
id=615
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na ze- wnątrz 18x1,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=590
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.1941	0	0.1941
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5823

[RMS 126]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.09

[RMS 127]
nz=8	1	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 125]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=3.99

[RMS 128]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=3.99

[RMS 5]
nz=0.025	0	0.025
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0024

[POZYCJA]
id=616
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 22x1,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=591
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26					

[RMS 1]
nz=0.1941	0	0.1941
np=0
wa=0
wb=0
il=5.0466

[RMS 129]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=26.78

[RMS 130]
nz=36	1	36
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 125]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=34.58

[RMS 131]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=34.58

[RMS 5]
nz=0.025	0	0.025
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0208

[POZYCJA]
id=617
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr wody DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=592
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0
il=0.353

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=618
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy  DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=593
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0
il=1.059

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[POZYCJA]
id=619
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór kątowy dla grzejników zintegrowanych 1310dolnozasilanych  DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=594
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.265395	0	0.2779*0.955
np=0
wa=0
wb=0
il=1.0616

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0013	0	0.0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0052

[POZYCJA]
id=620
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach płytowych zintegrowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=595
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=0
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=621
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór powrotny kątowy montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=596
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.265395	0	0.2779*0.955
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2654

[RMS 139]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0013	0	0.0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0013

[POZYCJA]
id=622
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór kątowy termostatyczny montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=597
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.265395	0	0.2779*0.955
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2654

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0013	0	0.0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0013

[POZYCJA]
id=623
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach łazienkowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=598
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=0
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 141]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=624
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211
na=Odpowietrznik prosty wraz z zaworem odcinającym
op=0	0	0	0	0	0
nu=599
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0
il=0.684

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=625
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0838-04	202	0838-04		1
mpn=1211
na=Odtworzenie powierzchni wykończonej kafelkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=600
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.0223	0	2.0223
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0223

[RMS 144]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 145]
nz=7.2174	0	7.2174
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2174

[RMS 146]
nz=0.00006	0	0.00006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.0164	0	0.0164
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0164

[RMS 6]
nz=0.0249	0	0.0249
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0249

[POZYCJA]
id=626
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych  w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=601
ob=6
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=5.76

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 146]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=627
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 0310-01	4-07	0310-01		1
mpn=_1211
na=Płukanie instalacji c.o. - rurociąg
op=0	0	0	0	0	0
nu=602
ob=59
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=59	1	59					

[RMS 1]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=5.31

[POZYCJA]
id=628
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Regulacja wstępna nastaw na  zaworach termostatycznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=603
ob=5
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=1.785

[POZYCJA]
id=629
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Regulacja właściwa nastaw na zaworach termostatycznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=604
ob=5
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=1.785

[POZYCJA]
id=630
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-01	2-15	0406-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=605
ob=5
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=próba	172

[RMS 1]
nz=0.325	0	0.325
np=1
wa=0
wb=0
il=1.625

[RMS 148]
nz=0.4	0		2	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 58]
nz=0.04	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 59]
nz=0.04	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 149]
nz=0.12	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=631
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09 0109-10 	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=606
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 56]
nz=0.8	0	0.72+4*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=632
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=607
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[ELEMENT 2]
na=Instalacja gazu
wa=0
kn=0	0	0
id=961
nu=8.3
cpv=45333000-0

[POZYCJA]
id=962
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0312-02	4-02	0312-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej instalacji gazu Dn15-25
op=0	0	0	0	0	0
nu=608
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=963
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0303-01	4-01	0303-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie ubytków w ścianach po zdemontowanej instalacji gazu
op=0	0	0	0	0	0
nu=609
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[RMS 1]
nz=1.69	0	1.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.845

[RMS 147]
nz=28.7	0	28.7
np=1
wa=0
wb=0
il=14.35

[RMS 207]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0013

[RMS 152]
nz=0.00145	0	0.00145
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[RMS 208]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0065

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 211]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 52]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[POZYCJA]
id=964
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0711-01	4-01	0711-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=610
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[RMS 1]
nz=1.51	0	1.51
np=1
wa=0
wb=0
il=0.755

[RMS 155]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0026

[RMS 210]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[RMS 208]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0133

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[RMS 211]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=965
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=611
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0878

[RMS 55]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1295

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[POZYCJA]
id=966
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0313-02	4-02	0313-02		1
mpn=_1211_
na=Demontaż lstniejącego  gazomierza
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=612
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[POZYCJA]
id=967
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0315-02	2-15	0315-02		1
mpn=1211
na=Montaż istniejącego  gazomierza
op=0	0	0	0	0	0
nu=613
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 149]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=968
pd=						0
na=Nadzór PSG RG Gliwice związany z demontażem i montażem gazomierzy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=614
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=969
pd=						0
na=Belka montażowa na gazomierz G-4 R130
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=615
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=970
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-02	2-15	0307-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=616
ob=1
jm=100 m	133
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=15.1	0	15.1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.1

[RMS 177]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 178]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 179]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=971
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-03	2-15	0303-03		1
mpn=_1211
na=Rura stalowa czarna bez szwu łączona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=617
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5					

[RMS 1]
nz=0.841	0	0.841
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1025

[RMS 180]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[RMS 181]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0333

[POZYCJA]
id=972
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1517-01	2-02	1517-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - wraz z czyszczeniem i gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=618
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5					

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4125

[RMS 182]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.035

[RMS 183]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0325

[RMS 184]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0153

[RMS 185]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0057

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0003

[POZYCJA]
id=973
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-03	INSTAL	0408-03		1
mpn=1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi18 łączona przez zaprasowywanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=619
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5					

[RMS 1]
nz=0.2762	0	0.2762
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6905

[RMS 186]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[RMS 187]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.675

[RMS 188]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=974
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-04	INSTAL	0408-04		1
mpn=1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi22 łączona przez zaprasowywanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=620
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5					

[RMS 1]
nz=0.2862	0	0.2862
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4293

[RMS 189]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.545

[RMS 187]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 190]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0075

[POZYCJA]
id=975
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-05	INSTAL	0408-05		1
mpn=1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi28 łączona przez zaprasowywanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=621
ob=5.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5,5					

[RMS 1]
nz=0.2982	0	0.2982
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6401

[RMS 191]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=5.665

[RMS 187]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=2.695

[RMS 192]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0275

[POZYCJA]
id=976
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-05	INSTAL	0406-05		1
mpn=1211
na=Przejście Cu-fi28/Dn25
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=622
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.594	0	0.594
np=1
wa=0
wb=0
il=0.594

[RMS 193]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[POZYCJA]
id=977
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-04	INSTAL	0406-04		1
mpn=1211
na=Przejście Cu-fi22/Dn20
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=623
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.5094	0	0.5094
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5094

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[POZYCJA]
id=978
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-03	INSTAL	0406-03		1
mpn=1211
na=Przejście Cu-fi18/Dn15
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=624
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0
il=0.456

[RMS 195]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[POZYCJA]
id=979
pd=WACETOB wyd.I 1998						1
mpn=_1211
na=Tuleja stalowa ochronna DN40
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=625
ob=0.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.4	1	0,4					

[RMS 1]
nz=0.382	0	0.382
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1528

[RMS 196]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.412

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0052

[POZYCJA]
id=981
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-01	2-15	0312-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN15 gwintowany
op=0	0	0	0	0	0
nu=626
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.231

[RMS 197]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=982
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN20 gwintowany
op=0	0	0	0	0	0
nu=627
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=0.273

[RMS 198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=983
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr gazu Dn20
op=0	0	0	0	0	0
nu=628
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=0.273

[RMS 199]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=984
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Przewód giętki do podłączenia kuchenek
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=629
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=985
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0315-01	2-15	0315-01		1
mpn=1211
na=Dwufunkcyjny, gazowy kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, wraz ze stelażem spełniający następujące wymagania:1310- sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń - od 90%,1310-klasa efektywności energetycznej dla c.o. - "A",1310-klasa efektywności energetycznej dla c.w.u. - "A",1310-nominalna moc kotła w przedziale 23-25kW,1310- minimalna moc cieplna kotła -  nie mniej więcej niż 6kW1310- wydatek ciepłej wody dla dT30stC - 11-14 l/min,1310- klasa ochrony IP4D,1310- gabaryty urządzenia - max. 815/400/3651310- poziom mocy akustycznej Lwa - max. 54 Db1310- emisja NOx - klasa NOX - 5.
op=0	0	0	0	0	0
nu=630
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=3.86	0	3.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.86

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 149]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 202]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=986
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Przewód spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotła 100/60, l=1,0m, h=ok.3,
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=631
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 223]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=987
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujący pracą kotła
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=632
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=988
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie zasilania elektrycznego pod projektowany kocioł gazowy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=633
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=989
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=634
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=0.798

[POZYCJA]
id=990
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd
op=0	0	0	0	0	0
nu=635
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=0.315

[POZYCJA]
id=991
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Odbiór kominiarski przewodu spalinowo powietrznego
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=636
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 206]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=992
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych, wentylacyjnych ispalinowych w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=637
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 146]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=993
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=638
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 177]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 178]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 179]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=994
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09 0109-10 	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=639
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 56]
nz=0.8	0	0.72+4*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=995
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=640
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[ELEMENT 1]
na=MIESZKANIE NR 8
wa=0
kn=0	0	0
id=325
nu=9

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=326
nu=9.1
cpv=45332000-3

[POZYCJA]
id=327
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0144-06 + KNR-W 4-02 0142-01	4-02	0144-06 + KNR-W 4-02 0142-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejących zestawów wodomierzowych wraz z zaworami
op=0	0	0	0	0	0
nu=641
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.3+0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=328
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0152-01	4-02	0152-01		1
mpn=1211
na=Demontaż istniejących podgrzewaczy c.w.u.
op=0	0	0	0	0	0
nu=642
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.27

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=329
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0141-03	4-02	0141-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii wannowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=643
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=330
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż wanny
op=0	0	0	0	0	0
nu=644
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.47	0	2.47
np=1
wa=0
wb=0
il=2.47

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=331
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0141-01	4-02	0141-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii zlewozmywakowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=645
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 33]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=332
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-03	4-02	0235-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż  zlewu kuchennego
op=0	0	0	0	0	0
nu=646
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=333
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-01	4-02	0120-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej instalacji wody z rur 1310Dn15-20
op=0	0	0	0	0	0
nu=647
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[POZYCJA]
id=334
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0229-08	4-02	0229-08		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej z rur 1310Dn50-75
op=0	0	0	0	0	0
nu=648
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[POZYCJA]
id=335
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura PP PN16 20 x 2,8 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=649
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=1.43

[RMS 2]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 3]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[RMS 4]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=7.15

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0085

[POZYCJA]
id=336
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura PP PN16 16 x 2,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=650
ob=12.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=12.5	1	12,5					

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=3.575

[RMS 60]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=13.75

[RMS 61]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 62]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=17.875

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0212

[POZYCJA]
id=337
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm gr.6mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=651
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7765

[RMS 63]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 14]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0295

[RMS 15]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.248

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=338
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.6mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=652
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5					

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3882

[RMS 13]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.75

[RMS 14]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0147

[RMS 15]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.124

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0015

[POZYCJA]
id=339
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm gr.25mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=653
ob=7.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	7,5					

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4235

[RMS 64]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.25

[RMS 14]
nz=0.0197	0	0.0197
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1477

[RMS 15]
nz=0.1153	0	0.1153
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8648

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=45

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.00255	0	0.00255
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0191

[POZYCJA]
id=340
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.25mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=654
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5					

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4745

[RMS 65]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.75

[RMS 14]
nz=0.0197	0	0.0197
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0492

[RMS 15]
nz=0.1153	0	0.1153
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2883

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.00255	0	0.00255
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0064

[POZYCJA]
id=341
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-01	2-15	0140-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej wyposażony w nakładkę radiową do komunikacji i zdalnego odczytu Qnom: 1,6 m3/h DN15 + 2xZawór kulowy DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=655
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 70]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 68]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=342
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-03	2-15	0142-03		1
mpn=_1211
na=Skrzynki podtynkowe na licznik zimnej  wody wraz z zaworami odcinającymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=656
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=343
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór ćwierćobrotowy do podłączenia wc
op=0	0	0	0	0	0
nu=657
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.213

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=344
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór do podłączenia pralki 20/15
op=0	0	0	0	0	0
nu=658
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.213

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=345
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kątowy Dn15 montowany na podejściu 1310zasilającym baterie stojące
op=0	0	0	0	0	0
nu=659
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.852

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=346
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej  o długości 50cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=660
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	4+1+2					

[RMS 1]
nz=0.682	0	0.682
np=1
wa=0
wb=0
il=4.774

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[POZYCJA]
id=347
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy  DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=661
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.426

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[POZYCJA]
id=348
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Syfon pralkowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=662
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=349
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Umywalka + syfon
op=0	0	0	0	0	0
nu=663
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=350
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Bateria stojąca dla umywalki
op=0	0	0	0	0	0
nu=664
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.957

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=351
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0124-04	0-35	0124-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Basen głęboki pod natrysk, kwadratowy z kabiną
op=0	0	0	0	0	0
nu=665
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=4.43	0	4.43
np=1
wa=0
wb=0
il=4.43

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 80]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 6]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=352
pd=IGM wyd.I 2002						1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż nośników styropianowych pod brodziki natryskowe
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=666
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=353
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		1
mpn=1211
na=Bateria jednouchwytowa natryskowa z deszczownicą
op=0	0	0	0	0	0
nu=667
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.877	0	0.877
np=1
wa=0
wb=0
il=0.877

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=354
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
mpn=1211
na=Miska ust. kompaktowa z płuczką
op=0	0	0	0	0	0
nu=668
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 90]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=355
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Bateria stojąca dla zlewozmywaka
op=0	0	0	0	0	0
nu=669
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.957

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=356
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Półsyfon zlewozmywakowy  mosiężny, chromowany
op=0	0	0	0	0	0
nu=670
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 93]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=357
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zlewozmywak dwukomorowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=671
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=358
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rura PCV Dz50 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=672
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0
il=0.708

[RMS 96]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 97]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 98]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0224

[POZYCJA]
id=359
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-02	2-15	0208-02		1
mpn=_1211
na=Rura PCV Dz75 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=673
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5					

[RMS 1]
nz=0.228	0	0.228
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 101]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.175

[RMS 102]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 103]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0225

[POZYCJA]
id=360
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rura PCV Dz110 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=674
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5					

[RMS 1]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4005

[RMS 26]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=1.395

[RMS 27]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 28]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 29]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0172	0	0.0172
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0258

[POZYCJA]
id=361
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-02	2-15	0111-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura PP-R Dz25 - odprowadzenie skroplin z pieca kondensacyjnego
op=0	0	0	0	0	0
nu=675
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.314	0	0.314
np=1
wa=0
wb=0
il=0.628

[RMS 104]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 9]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 105]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0038

[POZYCJA]
id=362
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0209-01	7-28	0209-01		1
mpn=1211
na=Wykucie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem bruzd w ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=676
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[RMS 1]
nz=1.47	0	1.47
np=1
wa=0
wb=0
il=13.23

[RMS 147]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 146]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.063

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=363
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=677
ob=2.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5					

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=0.439

[RMS 55]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6475

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[POZYCJA]
id=364
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09 0109-10 	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=678
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 56]
nz=0.8	0	0.72+4*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=365
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=679
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[POZYCJA]
id=366
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wod-kan w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=680
ob=27.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=27.5	1	27,5					

[RMS 1]
nz=0.0645	0	0.0645
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7738

[POZYCJA]
id=367
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01	2-15	0127-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=681
ob=27.5	0	łączna długość rurociągu
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=27.5	1	27,5					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[RMS 1]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1075

[RMS 57]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=55

[RMS 58]
nz=0.007273	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 59]
nz=0.007273	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 3]
nz=0.021818	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.000364	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[ELEMENT 2]
na=Instalacja c.o.
wa=0
kn=0	0	0
id=638
nu=9.2
cpv=45331100-7

[POZYCJA]
id=639
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0410-01	4-02	0410-01		1
mpn=1211
na=Demontaż kotła na paliwo stałe wraz z armaturą
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=682
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=22.5	0	22.5
np=1
wa=0
wb=0
il=22.5

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=640
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0419-01	4-02	0419-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż naczynia wzbiorczego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=683
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=1.81

[POZYCJA]
id=641
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0521-02	4-02	0521-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż grzejnika płytowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=684
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[POZYCJA]
id=642
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0512-01	4-02	0512-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż zaworu grzejnikowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=685
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[POZYCJA]
id=643
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0506-04	4-02	0506-04		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej instalacji c.o.  Dn15-Dn25
op=0	0	0	0	0	0
nu=686
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=15.5

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=644
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0310-04	4-01	0310-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie otworu po czopuchu przewodu dymowego włączonego do kanału dymowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=687
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 147]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 207]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 208]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 152]
nz=0.00056	0	0.00056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0006

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 211]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 52]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=645
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0706-01	4-01	0706-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie tynków  po zamurowanych przebiciach
op=0	0	0	0	0	0
nu=688
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 155]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[RMS 210]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[RMS 208]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0027

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=646
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=689
ob=0.03
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	0,03					

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0053

[RMS 55]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0078

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=671
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/600/720
op=0	0	0	0	0	0
nu=690
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=672
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/600/800
op=0	0	0	0	0	0
nu=691
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 113]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=673
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
mpn=1211
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 33/600/800
op=0	0	0	0	0	0
nu=692
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0
il=7.71

[RMS 171]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[POZYCJA]
id=651
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-03	2-15	0425-03		1
mpn=1211
na=Grzejnik łazienkowy - drabinkowy 1470/500
op=0	0	0	0	0	0
nu=693
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 172]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=652
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 15x1,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=694
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					

[RMS 1]
nz=0.1941	0	0.1941
np=0
wa=0
wb=0
il=6.7935

[RMS 122]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=36.05

[RMS 123]
nz=40	1	40
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 124]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=46.55

[RMS 125]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=46.55

[RMS 5]
nz=0.025	0	0.025
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.028

[POZYCJA]
id=653
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na ze- wnątrz 18x1,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=695
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[RMS 1]
nz=0.1941	0	0.1941
np=0
wa=0
wb=0
il=3.1056

[RMS 126]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=16.48

[RMS 127]
nz=16	1	16
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 125]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=21.28

[RMS 128]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=21.28

[RMS 5]
nz=0.025	0	0.025
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0128

[POZYCJA]
id=654
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 22x1,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=696
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[RMS 1]
nz=0.1941	0	0.1941
np=0
wa=0
wb=0
il=1.7469

[RMS 129]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=9.27

[RMS 130]
nz=32	1	32
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 125]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=11.97

[RMS 131]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=11.97

[RMS 5]
nz=0.025	0	0.025
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0072

[POZYCJA]
id=655
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr wody DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=697
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0
il=0.353

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=656
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy  DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=698
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0
il=1.059

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[POZYCJA]
id=657
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór kątowy dla grzejników zintegrowanych 1310dolnozasilanych  DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=699
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.265395	0	0.2779*0.955
np=0
wa=0
wb=0
il=1.327

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0013	0	0.0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0065

[POZYCJA]
id=658
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach płytowych zintegrowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=700
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=0
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.05

[POZYCJA]
id=659
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór powrotny kątowy montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=701
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.265395	0	0.2779*0.955
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2654

[RMS 139]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0013	0	0.0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0013

[POZYCJA]
id=660
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór kątowy termostatyczny montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=702
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.265395	0	0.2779*0.955
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2654

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0013	0	0.0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0013

[POZYCJA]
id=661
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach łazienkowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=703
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=0
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 141]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=662
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211
na=Odpowietrznik prosty wraz z zaworem odcinającym
op=0	0	0	0	0	0
nu=704
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0
il=0.684

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=663
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0838-04	202	0838-04		1
mpn=1211
na=Odtworzenie powierzchni wykończonej kafelkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=705
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.0223	0	2.0223
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0223

[RMS 144]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 145]
nz=7.2174	0	7.2174
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2174

[RMS 146]
nz=0.00006	0	0.00006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.0164	0	0.0164
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0164

[RMS 6]
nz=0.0249	0	0.0249
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0249

[POZYCJA]
id=664
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych  w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=706
ob=5
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 146]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=665
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 0310-01	4-07	0310-01		1
mpn=_1211
na=Płukanie instalacji c.o. - rurociąg
op=0	0	0	0	0	0
nu=707
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[RMS 1]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[POZYCJA]
id=666
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Regulacja wstępna nastaw na  zaworach termostatycznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=708
ob=6
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=2.142

[POZYCJA]
id=667
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Regulacja właściwa nastaw na zaworach termostatycznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=709
ob=6
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=2.142

[POZYCJA]
id=668
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-01	2-15	0406-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=710
ob=6
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=próba	172

[RMS 1]
nz=0.325	0	0.325
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 148]
nz=0.333333	0		2	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 58]
nz=0.033333	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 59]
nz=0.033333	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 149]
nz=0.1	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.001667	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=669
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09 0109-10 	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=711
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 56]
nz=0.8	0	0.72+4*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=670
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=712
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[ELEMENT 2]
na=Instalacja gazu
wa=0
kn=0	0	0
id=996
nu=9.3
cpv=45333000-0

[POZYCJA]
id=997
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0312-02	4-02	0312-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej instalacji gazu Dn15-25
op=0	0	0	0	0	0
nu=713
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=998
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0303-01	4-01	0303-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie ubytków w ścianach po zdemontowanej instalacji gazu
op=0	0	0	0	0	0
nu=714
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[RMS 1]
nz=1.69	0	1.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.845

[RMS 147]
nz=28.7	0	28.7
np=1
wa=0
wb=0
il=14.35

[RMS 207]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0013

[RMS 152]
nz=0.00145	0	0.00145
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[RMS 208]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0065

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 211]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 52]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[POZYCJA]
id=999
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0711-01	4-01	0711-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=715
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[RMS 1]
nz=1.51	0	1.51
np=1
wa=0
wb=0
il=0.755

[RMS 155]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0026

[RMS 210]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[RMS 208]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0133

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[RMS 211]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=1000
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=716
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0878

[RMS 55]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1295

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[POZYCJA]
id=1001
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0313-02	4-02	0313-02		1
mpn=_1211_
na=Demontaż lstniejącego  gazomierza
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=717
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[POZYCJA]
id=1002
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0315-02	2-15	0315-02		1
mpn=1211
na=Montaż istniejącego  gazomierza
op=0	0	0	0	0	0
nu=718
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 149]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=1003
pd=						0
na=Nadzór PSG RG Gliwice związany z demontażem i montażem gazomierzy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=719
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1004
pd=						0
na=Belka montażowa na gazomierz G-4 R130
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=720
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1005
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-02	2-15	0307-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=721
ob=1
jm=100 m	133
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=15.1	0	15.1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.1

[RMS 177]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 178]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 179]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=1006
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-03	2-15	0303-03		1
mpn=_1211
na=Rura stalowa czarna bez szwu łączona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=722
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.841	0	0.841
np=1
wa=0
wb=0
il=1.682

[RMS 180]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 181]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.52

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0266

[POZYCJA]
id=1007
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1517-01	2-02	1517-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - wraz z czyszczeniem i gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=723
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 182]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[RMS 183]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.026

[RMS 184]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0122

[RMS 185]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0046

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=1008
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-03	INSTAL	0408-03		1
mpn=1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi18 łączona przez zaprasowywanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=724
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.2762	0	0.2762
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5524

[RMS 186]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 187]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.34

[RMS 188]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=1009
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-04	INSTAL	0408-04		1
mpn=1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi22 łączona przez zaprasowywanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=725
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5					

[RMS 1]
nz=0.2862	0	0.2862
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7155

[RMS 189]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.575

[RMS 187]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[RMS 190]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0125

[POZYCJA]
id=1010
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-05	INSTAL	0408-05		1
mpn=1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi28 łączona przez zaprasowywanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=726
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5					

[RMS 1]
nz=0.2982	0	0.2982
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7455

[RMS 191]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.575

[RMS 187]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.225

[RMS 192]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0125

[POZYCJA]
id=1011
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-05	INSTAL	0406-05		1
mpn=1211
na=Przejście Cu-fi28/Dn25
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=727
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.594	0	0.594
np=1
wa=0
wb=0
il=0.594

[RMS 193]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[POZYCJA]
id=1012
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-04	INSTAL	0406-04		1
mpn=1211
na=Przejście Cu-fi22/Dn20
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=728
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.5094	0	0.5094
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5094

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[POZYCJA]
id=1013
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-03	INSTAL	0406-03		1
mpn=1211
na=Przejście Cu-fi18/Dn15
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=729
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0
il=0.456

[RMS 195]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[POZYCJA]
id=1014
pd=WACETOB wyd.I 1998						1
mpn=_1211
na=Tuleja stalowa ochronna DN40
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=730
ob=0.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.4	1	0,4					

[RMS 1]
nz=0.382	0	0.382
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1528

[RMS 196]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.412

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0052

[POZYCJA]
id=1030
pd=WACETOB wyd.I 1998						1
mpn=_1211
na=Tuleja stalowa ochronna DN32
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=731
ob=0.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0.2					

[RMS 1]
nz=0.382	0	0.382
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0764

[RMS 215]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.206

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0026

[POZYCJA]
id=1031
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0314-09	2-15	0314-09		1
mpn=1211
na=Kuchenka czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym i płytą pokrywową + Przewód giętki do podłączenia kuchenek
op=0	0	0	0	0	0
nu=732
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 213]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 220]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=1015
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-01	2-15	0312-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN15 gwintowany
op=0	0	0	0	0	0
nu=733
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.231

[RMS 197]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=1016
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN20 gwintowany
op=0	0	0	0	0	0
nu=734
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=0.273

[RMS 198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=1017
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr gazu Dn20
op=0	0	0	0	0	0
nu=735
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=0.273

[RMS 199]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=1019
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0315-01	2-15	0315-01		1
mpn=1211
na=Dwufunkcyjny, gazowy kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, wraz ze stelażem spełniający następujące wymagania:1310- sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń - od 90%,1310-klasa efektywności energetycznej dla c.o. - "A",1310-klasa efektywności energetycznej dla c.w.u. - "A",1310-nominalna moc kotła w przedziale 23-25kW,1310- minimalna moc cieplna kotła -  nie mniej więcej niż 6kW1310- wydatek ciepłej wody dla dT30stC - 11-14 l/min,1310- klasa ochrony IP4D,1310- gabaryty urządzenia - max. 815/400/3651310- poziom mocy akustycznej Lwa - max. 54 Db1310- emisja NOx - klasa NOX - 5.
op=0	0	0	0	0	0
nu=736
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=3.86	0	3.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.86

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 149]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 202]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=1020
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Przewód spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotła 100/60, l=1,0m, h=ok.3,
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=737
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 223]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=1021
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujący pracą kotła
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=738
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=1022
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie zasilania elektrycznego pod projektowany kocioł gazowy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=739
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=1023
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=740
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=0.798

[POZYCJA]
id=1024
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd
op=0	0	0	0	0	0
nu=741
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=0.315

[POZYCJA]
id=1025
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Odbiór kominiarski przewodu spalinowo powietrznego
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=742
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 206]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1026
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych, wentylacyjnych ispalinowych w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=743
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 146]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1027
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=744
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 177]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 178]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 179]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=1028
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09 0109-10 	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=745
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 56]
nz=0.8	0	0.72+4*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=1029
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=746
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[ELEMENT 1]
na=PRZEWODY WENTYLACYJNE
wa=0
kn=0	0	0
id=1032
nu=10

[POZYCJA]
id=1033
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0113-02	2-17	0113-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=747
ob=1.686
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-00

[PRZEDMIAR]
wo=1.686	1	3,14*0,15*3,58					

[RMS 1]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7313

[RMS 229]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2476

[RMS 230]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4721

[RMS 231]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6913

[RMS 232]
nz=2.28	0	2.28
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8441

[RMS 233]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8599

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.118

[POZYCJA]
id=1037
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0104-06	9-16	0104-06		1
mpn=_121,0:3,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną hydrofobizowaną gr.5cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=748
ob=21.98
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-00

[PRZEDMIAR]
wo=21.98	1	(0.15+0.05+0.05)*3.14*3,5*8					

[RMS 1]
nz=0.184	0	0.184
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0443

[RMS 257]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=24.178

[RMS 256]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=48.356

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 56]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2857

[POZYCJA]
id=1034
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0152-02	2-17	0152-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Daszek wentylacyjny - zakończenie pionu
op=0	0	0	0	0	0
nu=749
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 1]
nz=2.83	0	2.83
np=1
wa=0
wb=0
il=22.64

[RMS 240]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 232]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 236]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0
il=100

[RMS 237]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0
il=24.96

[RMS 238]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0
il=19.6

[RMS 239]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0
il=24.96

[RMS 233]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[POZYCJA]
id=1035
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0208-01	7-28	0208-01		1
mpn=1211
na=Przebicie w dachu otworów wraz z obóbką
op=0	0	0	0	0	0
nu=750
ob=8
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=11.04

[RMS 241]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=11.2

[RMS 242]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.064

[RMS 243]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4

[RMS 244]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 245]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 246]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=0
wb=0
il=6.32

[RMS 247]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.112

[RMS 248]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.336

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

