[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.26
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nb=BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO  OGRZEWANIA, PRZEBUDOWA INSTALACJI C.W.U. ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZU.   
ab=ul. Metalowców 2a/3 44-100 Gliwice
ni=ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II TBS SP. Z O.O.
ai=44-100 GLIWICE, UL.WARSZAWSKA 35B
br=INSTALACJE SANITARNE
dt=10.2020
cpv=45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
cpv=45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
cpv=45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Kształtki stalowe zaciskane 15-15	0
id=	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=60

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Kształtki stalowe zaciskane 18-18	0
id=	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Kształtki stalowe zaprasowywane 22	0
id=	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Nadzór PSG RG Gliwice związany z demontażem i montażen gazomierzy	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=uchwyty do stalowych o śr. 15 mm	0
id=0_13005	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=43.89

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. 18 mm	0
id=0_13005	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.62

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. 22 mm	0
id=0_13005	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.33

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=uchwyty do rur z PE o śr. 16 mm	0
id=0_13005	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.96

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=uchwyty do rur z PE o śr. 18 mm	0
id=0_13005	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.26

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=uchwyty do rur z PE o śr. 25 mm	0
id=0_13005	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.75

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa	0
id=1510100	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0325

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania	0
id=1510210	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.035

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=farba emulsyjna	0
id=1510899	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.7845

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=rozcieńczalnik	0
id=1530999	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0153

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0198

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"'	0
id=1700310	3
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0013

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami"25"	0
id=1701102	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0026

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720299	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0007

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Ciasto wapienne	0
id=1720301	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0024

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=cegła ceramiczna pełna	0
id=1800199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.35

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=cegła budowlana pełna'	0
id=1800199	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=zaprawa klejowa - sucha mieszanka	0
id=202x034	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.2174

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe	0
id=202x096	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=łączniki rozporowe kpl.	0
id=202x098	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.4

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=masa szpachlowa - sucha mieszanka	0
id=202x099	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.4

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=taśma spoinowa	0
id=202x100	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.3

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=wkręty	0
id=202x104	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=153

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=profil sufitowy	0
id=202x111	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=wieszak	0
id=202x112	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.4

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=łącznik krzyżowy	0
id=202x113	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.5

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=zaprawa cementowa na białym cemencie m 80	0
id=2380015	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0141

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=zaprawa	0
id=2380899	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.079

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=płytki i kształtki fajansowe szkliwione ścienne	0
id=2530099	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.05

[RMS ZEST 71]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.5664

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=papier ścierny	0
id=3920099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0057

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=4.587

[RMS ZEST 63]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.5057

[RMS ZEST 70]
ty=S
na=betoniarka 150 dm3'	0
id=43211	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.03

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne śr.15 mm	0
id=5030010	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.06

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne śr.15 mm	0
id=5030999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Tuleja stalowa ochronna DN40	0
id=5031999	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.412

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Rura stalowa czarna bez szwu łączona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.6

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm	0
id=5104003	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm	0
id=5109903	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.02

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm	0
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.6

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Belka montażowa na gazomierz G-4 R130	0
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.07

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Rura PP PN16 20 x 2,8	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.2

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Rura PP-R Dz25	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.16

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=rury z pp śr.20 mm	0
id=5604999	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=rury z polietylenu śr.20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=trójniki PCV kanalizacji wewnętrznej Dz50	0
id=5613199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=złączki PCV kanalizacji wewnętrznej 2 kielichowe Dz50	0
id=5613400	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=kształtki z pp o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5629999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=kształtki z pp (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5629999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na ze- wnątrz 15x1,2	0
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.99

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na ze- wnątrz 18x1,2	0
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.42

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 22x1,2	0
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.03

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT 16x2,0	0
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.36

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT 18x2,0	0
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.66

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT 25x2,5	0
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.09

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Kształtki PE zaprasowywane  16	0
id=5642999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Kształtki PE zaprasowywane  18	0
id=5642999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Kształtki PE zaprasowywane 25	0
id=5642999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.84

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.8

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=kształtki z polietylenu(gwintowane)śr.20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm'	0
id=5701002	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	0
id=5701002	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm'	0
id=5703800	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5703800	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej  o długości 50cm	0
id=5708399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=kurki gazowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5720001	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.014

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Zawór kulowy DN20 gwintowany	0
id=5720099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Filtr gazu Dn20	0
id=5720099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujący pracą kotła	0
id=5720099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Wykonanie zasilania elektrycznego pod projektowany kocioł gazowy	0
id=5720099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Odbiór kominiarski	0
id=5720099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Przewód spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotła 100/60, l=1,0m, h=ok.3,	0
id=5720099	2
jm=kpl	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Kratka rewizyjna w suficie podwieszanym	0
id=5720099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Zawór kulowy DN15	0
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Filtr wody DN20	0
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Zawór kulowy  DN20	0
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Zawór kątowy dla grzejników zintegrowanych 1310dolnozasilanych  DN15	0
id=5730901	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Zawór powrotny kątowy montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15	0
id=5730901	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Zawór kątowy termostatyczny montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15	0
id=5730901	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Odpowietrznik prosty wraz z zaworem odcinającym	0
id=5732499	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach płytowych zintegrowanych	0
id=5733199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach łazienkowych	0
id=5733199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/600/800	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/600/1200	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Grzejnik łazienkowy - drabinkowy 1130/750	0
id=6013999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Dwufunkcyjny, gazowy kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, wraz ze stelażem spełniający następujące wymagania:1310- sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń - od 90%,1310-klasa efektywności energetycznej dla c.o. - "A",1310-klasa efektywności energetycznej dla c.w.u. - "A",1310-nominalna moc kotła w przedziale 23-25kW,1310- minimalna moc cieplna kotła -  nie mniej więcej niż 6kW1310- wydatek ciepłej wody dla dT30stC - 11-14 l/min,1310- klasa ochrony IP4D,1310- gabaryty urządzenia - max. 815/400/3651310- poziom mocy akustycznej Lwa - max. 54 Db1310- emisja NOx - klasa NOX - 5.	0
id=6340599	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Rura miedziana twarda Cu-fi20 łączona przez zaprasowywanie	0
id=6450199	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.15

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Kształtki miedziane zaprasowywane fi22	0
id=6460999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.5

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Przejście Cu-fi22/Dn20	0
id=6460999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=taśma aluminiowa samoprzylepna	0
id=6582800	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.3516

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nom. 25 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.9

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych	0
id=6602099	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.5

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.86

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=6602999	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.5

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 22 mm	0
id=6602999	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną hydrofobizowaną gr.5cm	0
id=6701550	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1758

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.6mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm gr.25mm	0
id=6750124	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.25mm	0
id=6750124	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 25 mm gr.25mm	0
id=6750124	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.2

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=klipsy montażowe	0
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=144

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=taśma 3x50 mm	0
id=6761120	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.7757

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=klej	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4646

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=kołki rozporowe	0
id=899	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=112.81

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=186.3609

[RMS ZEST 5]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45332000-3

[POZYCJA]
id=2
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-01	4-02	0120-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej instalacji wody zimnej Dn20
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[POZYCJA]
id=4
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura PP PN16 20 x 2,8 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=0.572

[RMS 6]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 7]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 8]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=2.86

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0034

[POZYCJA]
id=7
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.6mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1553

[RMS 17]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 14]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0059

[RMS 15]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0496

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0006

[POZYCJA]
id=9
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.25mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1898

[RMS 19]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 14]
nz=0.0197	0	0.0197
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0197

[RMS 15]
nz=0.1153	0	0.1153
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1153

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.00255	0	0.00255
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0026

[POZYCJA]
id=10
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej  o długości 50cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.682	0	0.682
np=1
wa=0
wb=0
il=1.364

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=14
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy  DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.426

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[POZYCJA]
id=24
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-02	2-15	0111-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura PP-R Dz25 - odprowadzenie skroplin z pieca kondensacyjnego
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.314	0	0.314
np=1
wa=0
wb=0
il=0.628

[RMS 50]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 51]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 52]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0038

[POZYCJA]
id=27
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0211-04	4-02	0211-04		1
mpn=_1211_
na=Włączenie do istniejącego pionu 1310kanalizacji sanitarnej przebiegającego w pom. łazienki
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 38]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=28
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Nawiązanie się do istniejącej instalacji wody zimnej 1310i ciepłej z rur rurami PP-R Dz20
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0
il=0.578

[RMS 7]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=29
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych  w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 61]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0209-01	7-28	0209-01		1
mpn=1211
na=Wykucie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem bruzd w ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.47	0	1.47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.47

[RMS 62]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 61]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=33
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wod-kan w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.0645	0	0.0645
np=1
wa=0
wb=0
il=0.258

[POZYCJA]
id=34
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01	2-15	0127-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=4	0	łączna długość rurociągu
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[RMS 1]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=0.452

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 65]
nz=0.05	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 66]
nz=0.05	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 7]
nz=0.15	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0025	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[ELEMENT 1]
na=Instalacja c.o.
wa=0
kn=0	0	0
id=35
nu=2
cpv=45331100-7

[POZYCJA]
id=38
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0521-02	4-02	0521-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż grzejnika płytowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=39
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0512-01	4-02	0512-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż zaworu grzejnikowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[POZYCJA]
id=40
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0506-04	4-02	0506-04		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej instalacji c.o.  Dn15-Dn25
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=45
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/600/800
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=9.4

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[POZYCJA]
id=46
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/600/1200
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 105]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=49
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
mpn=1211
na=Grzejnik łazienkowy - drabinkowy 1130/750
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=0.93

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=50
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 15x1,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=33
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33					

[RMS 1]
nz=0.1941	0	0.1941
np=0
wa=0
wb=0
il=6.4053

[RMS 81]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=33.99

[RMS 82]
nz=60	1	60
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 83]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=43.89

[RMS 84]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=43.89

[RMS 5]
nz=0.025	0	0.025
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0264

[POZYCJA]
id=51
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na ze- wnątrz 18x1,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[RMS 1]
nz=0.1941	0	0.1941
np=0
wa=0
wb=0
il=2.7174

[RMS 85]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=14.42

[RMS 86]
nz=12	1	12
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 84]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=18.62

[RMS 87]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=18.62

[RMS 5]
nz=0.025	0	0.025
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0112

[POZYCJA]
id=52
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 22x1,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.1941	0	0.1941
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1941

[RMS 88]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.03

[RMS 89]
nz=12	1	12
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 84]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.33

[RMS 90]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.33

[RMS 5]
nz=0.025	0	0.025
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0008

[POZYCJA]
id=69
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT 16x2,0 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[RMS 1]
nz=0.1941	0	0.1941
np=0
wa=0
wb=0
il=2.3292

[RMS 106]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=12.36

[RMS 107]
nz=16	1	16
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 108]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=15.96

[RMS 84]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=15.96

[RMS 5]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0096

[POZYCJA]
id=70
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT 18x2,0 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22					

[RMS 1]
nz=0.1941	0	0.1941
np=0
wa=0
wb=0
il=4.2702

[RMS 110]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=22.66

[RMS 111]
nz=12	1	12
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 112]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=29.26

[RMS 84]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=29.26

[RMS 5]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0176

[POZYCJA]
id=71
pd=	KNR	0-13 0127-02	0-13	0127-02		0
na=Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT 25x2,5 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.2114	0	0.2114
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6342

[RMS 113]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.09

[RMS 114]
nz=12	1	12
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 115]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=3.75

[RMS 84]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=3.75

[RMS 5]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.001	0	0.001
np=0
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=72
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm gr.25mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=3.796

[RMS 18]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 14]
nz=0.0197	0	0.0197
np=1
wa=0
wb=0
il=0.394

[RMS 15]
nz=0.1153	0	0.1153
np=1
wa=0
wb=0
il=2.306

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=120

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.00255	0	0.00255
np=1
wa=0
wb=0
il=0.051

[POZYCJA]
id=73
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-15	0-34	0101-15		1
mpn=_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 25 mm gr.25mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4216

[RMS 116]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 14]
nz=0.0225	0	0.0225
np=1
wa=0
wb=0
il=0.045

[RMS 15]
nz=0.1524	0	0.1524
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3048

[RMS 16]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.00585	0	0.00585
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0117

[POZYCJA]
id=53
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr wody DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0
il=0.353

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=54
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy  DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0
il=1.059

[RMS 92]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[POZYCJA]
id=55
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór kątowy dla grzejników zintegrowanych 1310dolnozasilanych  DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.265395	0	0.2779*0.955
np=0
wa=0
wb=0
il=1.5924

[RMS 93]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0013	0	0.0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0078

[POZYCJA]
id=56
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach płytowych zintegrowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=0
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 94]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=57
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór powrotny kątowy montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.265395	0	0.2779*0.955
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2654

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0013	0	0.0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0013

[POZYCJA]
id=58
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór kątowy termostatyczny montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.265395	0	0.2779*0.955
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2654

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0013	0	0.0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0013

[POZYCJA]
id=59
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach łazienkowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=0
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=60
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211
na=Odpowietrznik prosty wraz z zaworem odcinającym
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0
il=1.368

[RMS 98]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=61
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0838-04	202	0838-04		1
mpn=1211
na=Odtworzenie powierzchni wykończonej kafelkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.0223	0	2.0223
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0223

[RMS 100]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 101]
nz=7.2174	0	7.2174
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2174

[RMS 102]
nz=0.00006	0	0.00006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 71]
nz=0.0164	0	0.0164
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0164

[RMS 9]
nz=0.0249	0	0.0249
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0249

[POZYCJA]
id=74
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2030-01	202	2030-01		1
mpn=1211
na=Odtworzenie sufitów podwieszanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=19.5

[RMS 117]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 118]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0
il=44

[RMS 119]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 120]
nz=2.65	0	2.65
np=1
wa=0
wb=0
il=26.5

[RMS 121]
nz=15.3	0	15.3
np=1
wa=0
wb=0
il=153

[RMS 122]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 123]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 124]
nz=1.73	0	1.73
np=1
wa=0
wb=0
il=17.3

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 71]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 9]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[POZYCJA]
id=75
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0209-01	7-28	0209-01		1
mpn=1211
na=Wykucie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem bruzd w ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=1.47	0	1.47
np=1
wa=0
wb=0
il=14.7

[RMS 62]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 61]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=62
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych  w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=5
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 102]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45					

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=7.902

[RMS 74]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=11.655

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0135

[POZYCJA]
id=63
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 0310-01	4-07	0310-01		1
mpn=_1211
na=Płukanie instalacji c.o. - rurociąg
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85					

[RMS 1]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=7.65

[POZYCJA]
id=64
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Regulacja wstępna nastaw na  zaworach termostatycznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=7
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=2.499

[POZYCJA]
id=65
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Regulacja właściwa nastaw na zaworach termostatycznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=7
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=2.499

[POZYCJA]
id=66
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-01	2-15	0406-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=7
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=próba	172

[RMS 1]
nz=0.325	0	0.325
np=1
wa=0
wb=0
il=2.275

[RMS 103]
nz=0.285714	0		2	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 65]
nz=0.028571	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 66]
nz=0.028571	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 104]
nz=0.085714	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.001429	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=76
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-03	2-15	0406-03		1
mpn=1211
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=7.01	0	7.01
np=1
wa=0
wb=0
il=7.01

[RMS 125]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 126]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 127]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 128]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[POZYCJA]
id=77
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-04	2-15	0406-04		1
mpn=1211
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=7
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 1]
nz=0.311	0	0.311
np=1
wa=0
wb=0
il=2.177

[POZYCJA]
id=67
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09 0109-10 	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=0.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.695

[RMS 63]
nz=0.8	0	0.72+4*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=68
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=48
ob=0.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=ST/IS-02

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[ELEMENT 1]
na=Instalacja gazu
wa=0
kn=0	0	0
id=78
nu=3
cpv=45333000-0

[POZYCJA]
id=79
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0312-02	4-02	0312-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejącej instalacji gazu Dn15-25
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=80
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0303-01	4-01	0303-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie ubytków w ścianach po zdemontowanej instalacji gazu
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[RMS 1]
nz=1.69	0	1.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.845

[RMS 60]
nz=28.7	0	28.7
np=1
wa=0
wb=0
il=14.35

[RMS 67]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0013

[RMS 69]
nz=0.00145	0	0.00145
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[RMS 68]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0065

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 70]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 71]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[POZYCJA]
id=81
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0711-01	4-01	0711-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[RMS 1]
nz=1.51	0	1.51
np=1
wa=0
wb=0
il=0.755

[RMS 72]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0026

[RMS 73]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[RMS 68]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0133

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 71]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[RMS 70]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=82
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0878

[RMS 74]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1295

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[POZYCJA]
id=112
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0317-06	4-02	0317-06		1
mpn=_1211
na=Demontaż  gazowego grzejnika wody przepływowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=113
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 40201-01	4-02	40201-01		1
mpn=1211
na=Demontaż przewodu spalinowego fi100 odprowadzającego spaliny z gazowego grzejnika wody przepływowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=83
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0315-02	2-15	0315-02		1
mpn=1211
na=Montaż gazomierza G4 R130 dostawa PSG Sp. z .o.o.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 104]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=84
pd=						0
na=Nadzór PSG RG Gliwice związany z  montażem gazomierzy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 129]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=85
pd=						0
na=Belka montażowa na gazomierz G-4 R130
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 130]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=86
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-02	2-15	0307-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=100 m	133
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=15.1	0	15.1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.1

[RMS 131]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 132]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 133]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=87
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-03	2-15	0303-03		1
mpn=_1211
na=Rura stalowa czarna bez szwu łączona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5					

[RMS 1]
nz=0.841	0	0.841
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1025

[RMS 134]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[RMS 135]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0333

[POZYCJA]
id=88
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1517-01	2-02	1517-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - wraz z czyszczeniem i gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5					

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4125

[RMS 136]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.035

[RMS 137]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0325

[RMS 138]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0153

[RMS 139]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0057

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0003

[POZYCJA]
id=90
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-04	INSTAL	0408-04		1
mpn=1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi22 łączona przez zaprasowywanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.2862	0	0.2862
np=1
wa=0
wb=0
il=1.431

[RMS 143]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=5.15

[RMS 141]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 144]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[POZYCJA]
id=93
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-04	INSTAL	0406-04		1
mpn=1211
na=Przejście Cu-fi22/Dn20
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.5094	0	0.5094
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0188

[RMS 148]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[POZYCJA]
id=95
pd=WACETOB wyd.I 1998						1
mpn=_1211
na=Tuleja stalowa ochronna DN40
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=0.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.4	1	0,4					

[RMS 1]
nz=0.382	0	0.382
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1528

[RMS 150]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.412

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0052

[POZYCJA]
id=97
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN20 gwintowany
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=0.273

[RMS 152]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=98
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr gazu Dn20
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=0.273

[RMS 153]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=101
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0315-01	2-15	0315-01		1
mpn=1211
na=Dwufunkcyjny, gazowy kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, wraz ze stelażem spełniający następujące wymagania:1310- sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń - od 90%,1310-klasa efektywności energetycznej dla c.o. - "A",1310-klasa efektywności energetycznej dla c.w.u. - "A",1310-nominalna moc kotła w przedziale 23-25kW,1310- minimalna moc cieplna kotła -  nie mniej więcej niż 6kW1310- wydatek ciepłej wody dla dT30stC - 11-14 l/min,1310- klasa ochrony IP4D,1310- gabaryty urządzenia - max. 815/400/3651310- poziom mocy akustycznej Lwa - max. 54 Db1310- emisja NOx - klasa NOX - 5.
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=3.86	0	3.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.86

[RMS 155]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 104]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 156]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=114
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Przewód spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotła 100/60, h=ok.3,0m
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=115
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0104-06	9-16	0104-06		1
mpn=_121,0:3,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną hydrofobizowaną gr.5cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1.978
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1.978	1	(0.11+0.05+0.05)*3.14*3					

[RMS 1]
nz=0.184	0	0.184
np=1
wa=0
wb=0
il=0.364

[RMS 162]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1758

[RMS 163]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3516

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 63]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0257

[POZYCJA]
id=103
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujący pracą kotła
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 158]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=104
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie zasilania elektrycznego pod projektowany kocioł gazowy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=105
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=0.798

[POZYCJA]
id=106
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=0.315

[POZYCJA]
id=107
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Odbiór kominiarski przewodu spalinowo powietrznego
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 160]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=108
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych, wentylacyjnych ispalinowych w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 102]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=118
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-02 2063-03	AT-02	2063-03		1
mpn=1211
na=Wykonanie otworu w suficie podwieszanym pod kratkę rewizyjną
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=119
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000						1
mpn=1211
na=Kratka rewizyjna w suficie podwieszanym
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 164]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=109
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 131]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 132]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 133]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=110
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09 0109-10 	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 63]
nz=0.8	0	0.72+4*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=111
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=79
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=ST/IS-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1					

