[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.52
pe=3
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	17	8	0	5.2	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	6	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	7	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nfn=PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o.o.
afn=pl Sikorskiego 3/8, 31-115 Kraków
nb=Projekt rewitalizacji Parku Duchackiego w zakresie instalacji słaboprądowych
ab=Kraków; ul. Estońska/Mochnackiego, Malborska, Macedońska, Laszczki
ni=Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ai=ul. Centralna 53, 31-586 Kraków
br=INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE ETAP II
nk=mgr inż. Piotr Kozek	
dt=11.2016	0
cpv=45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania
cpv=32410000-0	Lokalna sieć komputerowa
cpv=32234000-2	Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym
cpv=45314310-7	Układanie kabli
cpv=45314320-0	Instalowanie okablowania komputerowego
cpv=45312200-9	Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
cpv=42961100-1	System kontroli dostępu
cpv=45312100-8	Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
cpv=45231600-1	Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja mieszana, wyróżnienie pierwszego wiersza	10
ap=1		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=2	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[ELEMENT 1]
na=Kanalizacja kablowa
wa=0
kn=0	0	0
id=9178
nu=1

[POZYCJA]
id=9183
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0702-0203	2-01	0702-0203		1
mpn=1211
na=Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=56
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9184
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0701-0203	2-01	0701-0203		1
mpn=1211
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9185
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=9186
pd=ORGBUD wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0303-02	5-10	0303-02		1
na=Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=56
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9192
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0705-0204	2-01	0705-0204		1
mpn=1211
na=Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=56
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9193
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-02	2-01	0236-02		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=9.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=9.8	1	56*0,25*0,7						

[POZYCJA]
id=9194
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP S.A.	040 0301-01	040	0301-01		1
mpn=1211
na=Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii I-II.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9200
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP S.A.	039 0202-01	039	0202-01		1
mpn=1211
na=Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 32 mm w zwojach (1 szt.)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=56
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						

[ELEMENT 1]
na=System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
wa=0
kn=0	0	0
id=8798
nu=2

[POZYCJA]
id=8799
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[POZYCJA]
id=8915
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0109-02	5-08	0109-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 23 mm podłoże betonowe)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[POZYCJA]
id=8800
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-02	4-03	1012-02		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[POZYCJA]
id=8801
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=0.56
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=0.56	1	70*0,1*0,08						

[POZYCJA]
id=8807
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-16	4-03	1004-16		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 25 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=8808
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0104-19	AT-13	0104-19		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł. przebicia do 40 cm, śr. rury do 25 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=8812
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=86
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=86	1	86						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9353
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=135
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8818
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-05	AL-01	0201-05		1
mpn=_1211
na=Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=8819
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0203-01	AL-01	0203-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=8822
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0105-02	AL-01	0105-02		1
mpn=_1211
na=Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaźnikowa do 8 wejść/wyjść
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9252
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-01	AL-01	0112-01		1
mpn=_1211
na=Montaż zasilacza do 12 V DC/6.5 W
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9253
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-02	AL-01	0114-02		1
mpn=_1211
na=Montaż obudowy o wielkości do 3 HE
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8823
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		1
mpn=_1211
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8834
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1206-01	4-03	1206-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=6
jm=linii	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=8835
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-01	AL-01	0604-01		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8836
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-07	AL-01	0601-07		1
mpn=1211
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 kroków programowych (instrukcji)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=system	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8837
pd=		WYCENA WŁASNA		WYCENA WŁASNA		0
na=Szkolenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=System monitoringu telewizyjnego (CCTV)
wa=0
kn=0	0	0
id=8839
nu=3

[POZYCJA]
id=8884
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=8882
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01	AL-01	0506-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=4
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=9175
pd=		WYCENA WŁASNA		WYCENA WŁASNA		0
na=Szkolenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Sieć strukturalna (LAN)
wa=0
kn=0	0	0
id=7651
nu=4

[ELEMENT 2]
na=Zestawienie okablowania
wa=0
kn=0	0	0
id=8937
nu=4.1

[POZYCJA]
id=9073
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=9074
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0109-02	5-08	0109-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 23 mm podłoże betonowe)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=9075
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-02	4-03	1012-02		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=9076
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=0.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=0.72	1	90*0,1*0,08						

[POZYCJA]
id=9081
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-18	4-03	1004-18		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 60 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=9082
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0104-20	AT-13	0104-20		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł. przebicia do 40 cm, śr. rury do 40 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=9214
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP S.A.	039 0503-01	039	0503-01		1
mpn=1211
na=Wciąganie kabli światłowod.do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 32 mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową - kabel w odc.o dług. 2 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=135
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135						

[POZYCJA]
id=8948
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0102-01 z.sz. 2.3. 	AT-28	0102-01	 z.sz. 2.3. 	1
mpn=1:0:091,101211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=120
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1,2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8949
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0103-04	AT-28	0103-04		1
mpn=_1211
na=Dodatek za układanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=120
jm=m wiązki	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[POZYCJA]
id=8954
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0120-01	AT-28	0120-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia1310(kable miedziane)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8955
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0120-02	AT-28	0120-02		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia1310(kable miedziane)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=5
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=8956
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0120-01	AT-28	0120-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia1310(kable światłowodowe)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8957
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0120-02	AT-28	0120-02		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia1310(kable światłowodowe)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=23
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[ELEMENT 2]
na=Zestawienie elementów gniazd końcowych 
wa=0
kn=0	0	0
id=8938
nu=4.2

[ELEMENT 3]
na=Parter
wa=0
kn=0	0	0
id=8940
nu=4.2.1

[POZYCJA]
id=8971
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0109-02	AT-28	0109-02		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich podtynkowych 2xRJ45
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8972
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0109-02	AT-28	0109-02		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich podtynkowych 1xRJ45
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=8973
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0109-05	AT-28	0109-05		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=8974
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0121-01	AT-28	0121-01		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9299
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0121-01	AT-28	0121-01		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 2]
na=Zestawienie elementów w punktach dystrybucyjnych
wa=0
kn=0	0	0
id=8944
nu=4.3

[ELEMENT 3]
na=PPD
wa=0
kn=0	0	0
id=8945
nu=4.3.1

[POZYCJA]
id=8991
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0110-01	AT-28	0110-01		1
mpn=_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych stojących
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8994
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-11	AT-28	0110-11		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf - komplet zaślepiający
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8995
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0110-08	AT-28	0110-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf - panel wentylacyjny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8997
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0110-14	AT-28	0110-14		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf - organizator kabla
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=8998
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0110-09	AT-28	0110-09		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf - listwa zasilająca
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9003
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0111-01	AT-28	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż paneli światłowodowych w stelażach 19"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9004
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0111-01	AT-28	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż paneli światłowodowych w stelażach 19"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9005
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0111-02	AT-28	0111-02		1
mpn=_1211
na=Wyposażenie paneli rozdzielczych światłowodowych - adapter światłowodowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=9006
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0111-01	AT-28	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż paneli światłowodowych w stelażach 19"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=9007
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0111-02	AT-28	0111-02		1
mpn=_1211
na=Wyposażenie paneli rozdzielczych światłowodowych - adapter światłowodowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=9009
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0111-01	AT-28	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż paneli światłowodowych w stelażach 19"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9010
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0104-02	AT-28	0104-02		1
mpn=_1211
na=Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=9011
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0122-04	AT-28	0122-04		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9305
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0112-01	AT-15	0112-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9021
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0112-03	AT-15	0112-03		1
mpn=_1211
na=Wyposażenie tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 - montaż modułu RJ45 w panelu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=9022
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0119-02	AT-15	0119-02		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=9015
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0110-13	AT-28	0110-13		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=GPD
wa=0
kn=0	0	0
id=9354
nu=4.3.2

[POZYCJA]
id=9355
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0104-02	AT-28	0104-02		1
mpn=_1211
na=Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[SUMA KONTROLNA]
f355e3e4d317e330f1c9c4fce0f4b57a