[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.52
pe=3
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	17	8	0	5.2	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	6	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	7	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o.o.
afn=pl Sikorskiego 3/8, 31-115 Kraków
nb=Projekt rewitalizacji Parku Duchackiego w zakresie instalacji słaboprądowych
ab=Kraków; ul. Estońska/Mochnackiego, Malborska, Macedońska, Laszczki
ni=Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ai=ul. Centralna 53, 31-586 Kraków
br=INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE - ETAP I
nk=mgr inż. Piotr Kozek	
dt=11.2016	0
cpv=45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania
cpv=32410000-0	Lokalna sieć komputerowa
cpv=32234000-2	Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym
cpv=45314310-7	Układanie kabli
cpv=45314320-0	Instalowanie okablowania komputerowego
cpv=45312200-9	Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
cpv=42961100-1	System kontroli dostępu
cpv=45312100-8	Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
cpv=45231600-1	Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
pcn=III kw 2016

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja mieszana, wyróżnienie pierwszego wiersza	10
ap=1		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=2	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[ELEMENT 1]
na=Kanalizacja kablowa
wa=0
kn=0	0	0
id=9178
nu=1

[POZYCJA]
id=9183
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0702-0203	2-01	0702-0203		1
mpn=1211
na=Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9184
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0701-0203	2-01	0701-0203		1
mpn=1211
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=74
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=74	1	74						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9185
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=274
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=274	1	274						

[POZYCJA]
id=9186
pd=ORGBUD wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0303-02	5-10	0303-02		1
na=Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=221
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=221	1	221						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9211
pd=ORGBUD wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0303-02	5-10	0303-02		1
na=Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9187
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0303-01	5-10	0303-01		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9212
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0303-01	5-10	0303-01		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9192
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0705-0204	2-01	0705-0204		1
mpn=1211
na=Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=274
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=274	1	274						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9193
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-02	2-01	0236-02		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=47.95
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=47.95	1	274*0,25*0,7						

[POZYCJA]
id=9194
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP S.A.	040 0301-01	040	0301-01		1
mpn=1211
na=Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii I-II.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=9200
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP S.A.	039 0202-01	039	0202-01		1
mpn=1211
na=Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 32 mm w zwojach (1 szt.)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=274
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=274	1	274						

[ELEMENT 1]
na=Główne trasy kablowe
wa=0
kn=0	0	0
id=8911
nu=2

[POZYCJA]
id=8929
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0101-06	AT-13	0101-06		1
mpn=_1211
na=Osadzenie w podłożu betonowym kołków plastikowych rozporowych; średnica otworu do 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=54
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	15*2+12*2						

[POZYCJA]
id=8930
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0108-02	AT-13	0108-02		1
mpn=_1211
na=Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe o masie do 0,5 kg montowane na stropie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=27
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	15+12						

[POZYCJA]
id=9058
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0109-05	AT-13	0109-05		1
mpn=_1211
na=Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=9219
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0109-01	AT-13	0109-01		1
mpn=_1211
na=Drabinki kablowe o szer. do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=8935
pd=						1
mpn=_1211
na=Zabezpieczenie p.poż PROMAT, HILTI
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=System sterowania oddymianiem grawitacyjnym
wa=0
kn=0	0	0
id=8572
nu=3

[POZYCJA]
id=9239
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=9220
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0809-03	5-08	0809-03		1
mpn=_1211
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych otworach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=231
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=231	1	231						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9221
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0201-04	5-08	0201-04		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków wstrzeliwanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=77
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=77	1	20+25+7+25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9222
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-01	5-08	0214-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9240
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-01	5-08	0214-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9223
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-02	5-08	0214-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	25+7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9225
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0109-02	5-08	0109-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 23 mm podłoże betonowe)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=9226
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-02	4-03	1012-02		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=9227
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=0.045
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=0.045	1	30*0,05*0,03						

[POZYCJA]
id=9229
pd=	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		0
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe wciągane do rur, układanie w korytach w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[POZYCJA]
id=9230
pd=	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		0
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe wciągane do rur, układanie w korytach w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=9241
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9231
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1601-10	5-06	1601-10		0
na=Zainstalowanie centralek oddymiających na cegle:
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9242
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-01	AL-01	0109-01		1
mpn=_1211
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9248
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-03	AL-01	0304-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektromechaniczna blokada wysuwna
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9232
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1601-10	5-06	1601-10		0
na=Zainstalowanie centralek oddymiających na cegle:
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9243
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0403-02	AL-01	0403-02		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=9244
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1612-02	5-06	1612-02		1
mpn=1211
na=Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9234
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1609-03	5-06	1609-03		1
mpn=1211
na=Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle: Ręczny przycisk oddymiania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9235
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1609-03	5-06	1609-03		1
mpn=1211
na=Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle: Przycisk przewietrzania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9245
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1602-06	5-06	1602-06		1
mpn=1211
na=Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9246
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1206-01	4-03	1206-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=17
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	8+4+2+1+2						

[POZYCJA]
id=9236
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-04	AL-01	0604-04		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9237
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1604-01	5-06	1604-01		1
mpn=1211
na=Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant A (alarm dwustopniowy zwykły)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9247
pd=		WYCENA WŁASNA		WYCENA WŁASNA		0
na=zabezpieczenie p.poż 1310Uszczelnianie przejść instalacyjnych masą uszczelniającą PROMAT, HILTI lub inną równowazną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9238
pd=		WYCENA WŁASNA		WYCENA WŁASNA		0
na=Szkolenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
wa=0
kn=0	0	0
id=8798
nu=4

[POZYCJA]
id=8799
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[POZYCJA]
id=8915
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0109-02	5-08	0109-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 23 mm podłoże betonowe)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=240
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=240	1	240						

[POZYCJA]
id=8800
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-02	4-03	1012-02		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[POZYCJA]
id=8801
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=0.96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=0.96	1	120*0,1*0,08						

[POZYCJA]
id=8803
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1009-05	4-03	1009-05		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu betonowym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=25
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=8804
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0809-01	5-08	0809-01		1
mpn=_1211
na=Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8805
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-04	5-08	0101-04		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=25
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8806
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=8807
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-17	4-03	1004-17		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 40 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=24
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=8808
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0104-20	AT-13	0104-20		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł. przebicia do 40 cm, śr. rury do 40 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=8811
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=130
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8812
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1200	1	1200						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8818
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-05	AL-01	0201-05		1
mpn=_1211
na=Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=29
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29						

[POZYCJA]
id=8819
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0203-01	AL-01	0203-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=9172
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0204-01	AL-01	0204-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujki napadowej - ręczny przycisk
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9249
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01	AL-01	0401-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=9250
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		1
mpn=_1211
na=Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9251
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-05	AL-01	0108-05		1
mpn=_1211
na=Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego z zasilaniem awaryjnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8822
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0105-02	AL-01	0105-02		1
mpn=_1211
na=Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaźnikowa do 8 wejść/wyjść
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=9252
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-01	AL-01	0112-01		1
mpn=_1211
na=Montaż zasilacza do 12 V DC/6.5 W
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=9253
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-02	AL-01	0114-02		1
mpn=_1211
na=Montaż obudowy o wielkości do 3 HE
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=8823
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		1
mpn=_1211
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=8825
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-02	AL-01	0111-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=8826
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0102-05	AL-01	0102-05		1
mpn=_1211
na=Montaż modułowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8827
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		1
mpn=_1211
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8828
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0106-03	AL-01	0106-03		1
mpn=_1211
na=Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podłączenia sieciowego typu LAN
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8829
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-03	AL-01	0114-03		1
mpn=_1211
na=Montaż obudowy o wielkości do 6 HE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8834
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1206-01	4-03	1206-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=52
jm=linii	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	1+1+12+2+7+29						

[POZYCJA]
id=8835
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-03	AL-01	0604-03		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementów liniowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8836
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-07	AL-01	0601-07		1
mpn=1211
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 kroków programowych (instrukcji)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=system	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8837
pd=		WYCENA WŁASNA		WYCENA WŁASNA		0
na=Szkolenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=System kontroli dostępu (SKD)
wa=0
kn=0	0	0
id=9089
nu=5

[POZYCJA]
id=9106
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=125
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125						

[POZYCJA]
id=9107
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0109-02	5-08	0109-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 23 mm podłoże betonowe)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=125
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125						

[POZYCJA]
id=9108
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-02	4-03	1012-02		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=125
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125						

[POZYCJA]
id=9109
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	125*0,1*0,08						

[POZYCJA]
id=9110
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1009-05	4-03	1009-05		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu betonowym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=25
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=9111
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0809-01	5-08	0809-01		1
mpn=_1211
na=Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9112
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-04	5-08	0101-04		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=25
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9113
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=9114
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-18	4-03	1004-18		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 60 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=9
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=9115
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0104-21	AT-13	0104-21		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł. przebicia do 40 cm, śr. rury do 63 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=9118
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=450
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9120
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=460
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=460	1	460						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9119
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=225
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=225	1	225						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9257
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9090
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-02	AL-01	0302-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 2 wejść kontrolowanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=9254
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-01	AL-01	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9091
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		1
mpn=_1211
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=9093
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0301-02	AL-01	0301-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=9095
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0203-01	AL-01	0203-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=9096
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0204-01	AL-01	0204-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujki napadowej - ręczny przycisk
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=9099
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-01	AL-01	0304-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=9
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=9121
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1206-01	4-03	1206-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=45
jm=linii	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	18+9+9+9						

[POZYCJA]
id=9102
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0307-03	AL-01	0307-03		1
mpn=1211
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=18
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=9104
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0307-02	AL-01	0307-02		1
mpn=1211
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=9105
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0307-04	AL-01	0307-04		1
mpn=1211
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=9
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=9103
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0306-03	AL-01	0306-03		1
mpn=1211
na=Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magistrali
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9177
pd=						1
mpn=1211
na=Programowanie kart
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=50
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=9256
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-06	AL-01	0702-06		1
mpn=1211
na=Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorującego systemy alarmowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9255
pd=		WYCENA WŁASNA		WYCENA WŁASNA		0
na=Szkolenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=System wideodomofonowy (VD)
wa=0
kn=0	0	0
id=9179
nu=6

[POZYCJA]
id=9258
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=9259
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0109-02	5-08	0109-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 23 mm podłoże betonowe)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=9260
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-02	4-03	1012-02		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=9261
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=0.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=0.4	1	50*0,1*0,08						

[POZYCJA]
id=9262
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1009-05	4-03	1009-05		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu betonowym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=5
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=9263
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0809-01	5-08	0809-01		1
mpn=_1211
na=Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9264
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-04	5-08	0101-04		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9265
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=9266
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-18	4-03	1004-18		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 60 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9267
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0104-21	AT-13	0104-21		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł. przebicia do 40 cm, śr. rury do 63 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9268
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=81
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=81	1	16+25+24+16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9269
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-01	5-08	0210-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	12+16+30+7+3+30+12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9290
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1332
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1332	1	270+300+366+396						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9291
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur1310Przewód do zasilania kamer przy wjazdach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=388
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=388	1	170+218						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9292
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur1310Przewód do sterowania bramami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9272
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-03	AL-01	0302-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 4 wejść kontrolowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9273
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-02	AL-01	0112-02		1
mpn=_1211
na=Montaż zasilacza do 12 V DC/17 W
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9287
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0301-06	AL-01	0301-06		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z układem identyfikacji wizyjnej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9288
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0301-06	AL-01	0301-06		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z układem identyfikacji wizyjnej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9289
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-02	AL-01	0112-02		1
mpn=_1211
na=Montaż zasilacza do 12 V DC/17 W
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=9276
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0105-01	AL-01	0105-01		1
mpn=_1211
na=Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaźnikowa do 4 wejść/wyjść
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=9278
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-01	AL-01	0304-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9279
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1206-01	4-03	1206-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=18
jm=linii	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	12+6						

[POZYCJA]
id=9280
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0307-03	AL-01	0307-03		1
mpn=1211
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=9281
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0307-02	AL-01	0307-02		1
mpn=1211
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9282
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0307-04	AL-01	0307-04		1
mpn=1211
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9283
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0306-02	AL-01	0306-02		1
mpn=1211
na=Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 4 sterowników (kontrolerów) magistrali
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9286
pd=		WYCENA WŁASNA		WYCENA WŁASNA		0
na=Szkolenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=System monitoringu telewizyjnego (CCTV)
wa=0
kn=0	0	0
id=8839
nu=7

[POZYCJA]
id=9215
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-02	5-08	0207-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=505
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=505	1	505						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9218
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-02	5	1302-02		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=3
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=9295
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-02	AL-01	0114-02		1
mpn=_1211
na=Montaż obudowy o wielkości do 3 HE1310Montaż wyposażonej skrzynki na stanowiskach słupowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=9296
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne1310Przełącznik w skrzynkach CCTV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=9297
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-05	AL-01	0112-05		1
mpn=_1211
na=Montaż zasilacza do 12 V DC/65 W1310Zasilacz dla przełącznika sieciowego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=9298
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne1310Konwerter w szafie GPD
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=8857
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=8884
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=9293
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=9138
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9294
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-07	AL-01	0112-07		1
mpn=_1211
na=Montaż zasilacza do 12 V DC/130 W
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8880
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8882
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01	AL-01	0506-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=28
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	15+12+1						

[POZYCJA]
id=9150
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0701-01	AL-01	0701-01		1
mpn=1211
na=Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9151
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9175
pd=		WYCENA WŁASNA		WYCENA WŁASNA		0
na=Szkolenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Sieć strukturalna (LAN)
wa=0
kn=0	0	0
id=7651
nu=8

[ELEMENT 2]
na=Zestawienie okablowania
wa=0
kn=0	0	0
id=8937
nu=8.1

[POZYCJA]
id=9073
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=950
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=950	1	950						

[POZYCJA]
id=9074
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0109-02	5-08	0109-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 23 mm podłoże betonowe)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=1900
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1900	1	1900						

[POZYCJA]
id=9075
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-02	4-03	1012-02		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=950
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=950	1	950						

[POZYCJA]
id=9076
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=11.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=11.4	1	950*0,15*0,08						

[POZYCJA]
id=9077
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1009-05	4-03	1009-05		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu betonowym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=810
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=810	1	810						

[POZYCJA]
id=9078
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0809-01	5-08	0809-01		1
mpn=_1211
na=Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=810
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=810	1	810						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9079
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-04	5-08	0101-04		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=810
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=810	1	810						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9080
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach1310Podejścia rur do floorbox
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=810
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=810	1	810						

[POZYCJA]
id=9081
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-18	4-03	1004-18		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 60 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=24
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=9082
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0104-20	AT-13	0104-20		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł. przebicia do 40 cm, śr. rury do 40 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=9213
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP S.A.	039 0503-01	039	0503-01		1
mpn=1211
na=Wciąganie kabli światłowod.do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 32 mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową - kabel w odc.o dług. 2 km1310Przewód dla kamer na słupach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=505
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=505	1	505						

[POZYCJA]
id=8948
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0102-01 z.sz. 2.3. 	AT-28	0102-01	 z.sz. 2.3. 	1
mpn=1:0:091,101211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=7686
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=7686	1	7686						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1,2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8949
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0103-04	AT-28	0103-04		1
mpn=_1211
na=Dodatek za układanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=4986
jm=m wiązki	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=4986	1	4986						

[POZYCJA]
id=8950
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0103-01	AT-28	0103-01		1
mpn=_1211
na=Dodatek za układanie kabla w korytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=2700
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=2700	1	2700						

[POZYCJA]
id=8954
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0120-01	AT-28	0120-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia1310(kable miedziane)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8955
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0120-02	AT-28	0120-02		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia1310(kable miedziane)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=182
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=182	1	182						

[POZYCJA]
id=8956
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0120-01	AT-28	0120-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia1310(kable światłowodowe)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8957
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0120-02	AT-28	0120-02		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia1310(kable światłowodowe)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=15
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[ELEMENT 2]
na=Zestawienie elementów gniazd końcowych 
wa=0
kn=0	0	0
id=8938
nu=8.2

[ELEMENT 3]
na=Piwnica
wa=0
kn=0	0	0
id=8939
nu=8.2.1

[POZYCJA]
id=8967
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0109-02	AT-28	0109-02		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich podtynkowych 2xRJ45
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=8959
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0109-02	AT-28	0109-02		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich podtynkowych 1xRJ45
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=8963
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0109-05	AT-28	0109-05		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	(2*2)+4						

[POZYCJA]
id=8964
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0121-01	AT-28	0121-01		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=9300
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0121-01	AT-28	0121-01		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 3]
na=Parter
wa=0
kn=0	0	0
id=8940
nu=8.2.2

[POZYCJA]
id=8971
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0109-02	AT-28	0109-02		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich podtynkowych 2xRJ45
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=8972
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0109-02	AT-28	0109-02		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich podtynkowych 1xRJ45
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	14+3						

[POZYCJA]
id=8973
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0109-05	AT-28	0109-05		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=45
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	(14*2)+17						

[POZYCJA]
id=8974
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0121-01	AT-28	0121-01		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[POZYCJA]
id=9299
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0121-01	AT-28	0121-01		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[ELEMENT 3]
na=Piętro I
wa=0
kn=0	0	0
id=8941
nu=8.2.3

[POZYCJA]
id=8976
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0109-02	AT-28	0109-02		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich podtynkowych 2xRJ45
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=36
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[POZYCJA]
id=8977
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0109-02	AT-28	0109-02		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich podtynkowych 1xRJ45
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=8978
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0109-05	AT-28	0109-05		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=79
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=79	1	(36*2)+7						

[POZYCJA]
id=8979
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0121-01	AT-28	0121-01		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=72
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72						

[POZYCJA]
id=9301
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0121-01	AT-28	0121-01		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[ELEMENT 3]
na=Poddasze
wa=0
kn=0	0	0
id=8942
nu=8.2.4

[POZYCJA]
id=8981
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0109-02	AT-28	0109-02		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich podtynkowych 2xRJ45
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=8982
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0109-02	AT-28	0109-02		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich podtynkowych 1xRJ45
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=8983
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0109-05	AT-28	0109-05		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=51
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	(24*2)+3						

[POZYCJA]
id=8984
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0121-01	AT-28	0121-01		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=48
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[POZYCJA]
id=9303
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0121-01	AT-28	0121-01		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 2]
na=Zestawienie elementów w punktach dystrybucyjnych
wa=0
kn=0	0	0
id=8944
nu=8.3

[ELEMENT 3]
na=GPD
wa=0
kn=0	0	0
id=8945
nu=8.3.1

[POZYCJA]
id=8991
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0110-01	AT-28	0110-01		1
mpn=_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych stojących
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8992
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-05	AT-28	0110-05		1
mpn=_1211
na=Dodatek do kol. 01 - za wielkość szafy stojącej - 25U-45U
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8993
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-11	AT-28	0110-11		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf - komplet zaślepiający
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8994
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-11	AT-28	0110-11		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf - komplet zaślepiający
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=8995
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0110-08	AT-28	0110-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf - panel wentylacyjny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8996
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0110-14	AT-28	0110-14		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf - organizator kabla
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=8997
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0110-14	AT-28	0110-14		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf - organizator kabla
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=8998
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0110-09	AT-28	0110-09		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf - listwa zasilająca
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9003
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0111-01	AT-28	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż paneli światłowodowych w stelażach 19"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9004
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0111-01	AT-28	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż paneli światłowodowych w stelażach 19"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9005
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0111-02	AT-28	0111-02		1
mpn=_1211
na=Wyposażenie paneli rozdzielczych światłowodowych - adapter światłowodowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=9006
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0111-01	AT-28	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż paneli światłowodowych w stelażach 19"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=9007
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0111-02	AT-28	0111-02		1
mpn=_1211
na=Wyposażenie paneli rozdzielczych światłowodowych - adapter światłowodowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=9009
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0111-01	AT-28	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż paneli światłowodowych w stelażach 19"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9010
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0104-02	AT-28	0104-02		1
mpn=_1211
na=Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=9011
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0122-04	AT-28	0122-04		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	3+1						

[POZYCJA]
id=9020
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-10	AT-15	0109-10		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9305
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0112-01	AT-15	0112-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=9021
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0112-03	AT-15	0112-03		1
mpn=_1211
na=Wyposażenie tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 - montaż modułu RJ45 w panelu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=183
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=183	1	183						

[POZYCJA]
id=9022
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0119-02	AT-15	0119-02		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=183
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=183	1	183						

[POZYCJA]
id=9015
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0110-13	AT-28	0110-13		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9122
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0110-13	AT-28	0110-13		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 2]
na=Sieć WiFi
wa=0
kn=0	0	0
id=9139
nu=8.4

[POZYCJA]
id=9146
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-13	AT-28	0110-13		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=9147
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-13	AT-28	0110-13		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9353
pd=		WYCENA WŁASNA		WYCENA WŁASNA		0
na=Szkolenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=System integracji
wa=0
kn=0	0	0
id=9140
nu=9

[POZYCJA]
id=9306
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0701-01	AL-01	0701-01		1
mpn=1211
na=Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9307
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9354
pd=		WYCENA WŁASNA		WYCENA WŁASNA		0
na=Szkolenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja A/V
wa=0
kn=0	0	0
id=9154
nu=10

[ELEMENT 2]
na=Sala 0/2
wa=0
kn=0	0	0
id=9308
nu=10.1

[POZYCJA]
id=9155
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-05	4-03	1001-05		1
mpn=1211
na=Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[POZYCJA]
id=9156
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0109-02	5-08	0109-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 23mm podłoże betonowe)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9157
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01	4-03	1012-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[POZYCJA]
id=9310
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=216
ob=0.28
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=0.28	1	35*0,1*0,08						

[POZYCJA]
id=9311
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1009-05	4-03	1009-05		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu betonowym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=217
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=9312
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0809-01	5-08	0809-01		1
mpn=_1211
na=Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=218
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9313
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-04	5-08	0101-04		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=219
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9314
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach1310Podejścia rur do floorbox
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=220
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=9160
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=221
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9315
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=222
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9316
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0102-01 z.sz. 2.3. 	AT-28	0102-01	 z.sz. 2.3. 	1
mpn=1:0:091,101211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=223
ob=30
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1,2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9317
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0109-02	AT-28	0109-02		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich podtynkowych 2xRJ45
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=224
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9318
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0109-05	AT-28	0109-05		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=225
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	(2*2)						

[POZYCJA]
id=9319
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0121-01	AT-28	0121-01		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=226
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=9355
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-01	AT-28	0110-01		1
mpn=_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych stojących
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=227
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9168
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=228
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9322
pd=		WYCENA WŁASNA		WYCENA WŁASNA		0
na=Montaż ekranu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=229
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9323
pd=		WYCENA WŁASNA		WYCENA WŁASNA		0
na=Montaż przyłącza stołowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=230
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9324
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0504-08	AL-01	0504-08		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji cyfrowej sygnałów video (za każdy układ transmisyjny)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=231
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9325
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0504-08	AL-01	0504-08		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji cyfrowej sygnałów video (za każdy układ transmisyjny)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=232
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9326
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0805-03	5-06	0805-03		1
mpn=_1211
na=Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 10 W w obudowie szczelnej na ścianie murowanej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=233
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9327
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0203-12	5-06	0203-12		1
mpn=1211_
na=Instalowanie wolnostojących wzmacniaczy mocy 200 W na podłożu metalowym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=234
ob=1
jm=wzm.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9328
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0301-01	5-06	0301-01		1
mpn=1211
na=Instalowanie mikrofonów przenośnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=235
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9320
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-04	AL-01	0604-04		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=236
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9171
pd=		WYCENA WŁASNA		WYCENA WŁASNA		0
na=Szkolenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=237
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Sala 2/3
wa=0
kn=0	0	0
id=9309
nu=10.2

[POZYCJA]
id=9333
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1009-05	4-03	1009-05		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu betonowym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=238
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=9334
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0809-01	5-08	0809-01		1
mpn=_1211
na=Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=239
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9335
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-04	5-08	0101-04		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=240
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9336
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach1310Podejścia rur do floorbox
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=241
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=9339
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0102-01 z.sz. 2.3. 	AT-28	0102-01	 z.sz. 2.3. 	1
mpn=1:0:091,101211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=242
ob=30
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1,2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9340
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0109-02	AT-28	0109-02		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich podtynkowych 2xRJ45
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=243
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9341
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0109-05	AT-28	0109-05		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=244
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	(2*2)						

[POZYCJA]
id=9342
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0121-01	AT-28	0121-01		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=245
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=9343
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=246
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9344
pd=		WYCENA WŁASNA		WYCENA WŁASNA		0
na=Montaż ekranu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=247
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9345
pd=		WYCENA WŁASNA		WYCENA WŁASNA		0
na=Montaż przyłącza stołowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=248
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9346
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0504-08	AL-01	0504-08		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji cyfrowej sygnałów video (za każdy układ transmisyjny)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=249
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9347
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0504-08	AL-01	0504-08		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji cyfrowej sygnałów video (za każdy układ transmisyjny)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=250
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9351
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-04	AL-01	0604-04		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=251
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9352
pd=		WYCENA WŁASNA		WYCENA WŁASNA		0
na=Szkolenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=252
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST - PD/E-I/XVI/2016; ST - PD/E-I/XVII/2016; ST - PD/E-II/III/2016

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
6bbf9bfc8d1a32b149b3 57fbbc510b8