Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**Formularz wymaganych parametrów technicznych**

**Nr postępowania 17/REG/2024**

**Postanowienia ogólne:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dozownika nawozowego o parametrach technicznych zgodnych ze specyfikacją poniżej.
2. Wymagany jest urządzenie fabrycznie nowy, nieużywane, pełnowartościowe, wolne od wad prawnych oraz od wad fizycznych, w tym produkcyjnych, gotowy do użytku.
3. W**ykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi urządzenie do Zamawiającego na własny koszt**. Ubezpieczenie i transport sprzętu do miejsca dostawy Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie przedmiotu zamówienia, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu.
4. Serwis gwarancyjny świadczony będzie u Zamawiającego. W przypadku niemożliwości naprawy na miejscu u Zamawiającego w trakcie okresu gwarancji, koszty wysyłki/transportu ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca wraz z urządzeniem dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim oraz kartę gwarancyjną.

|  |
| --- |
| **Dozownik nawozowy**  |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia / minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego** | **Wypełnia Wykonawca**  |
| **1** | **2** | **3** |
| **Oferowane urządzenie** **Mieszalnik/mikser nawozowy**   | *Producent:…………………………(należy podać)**Model /nr katalogowy:……………………………(należy podać)* |
| 1. | 5 kanałów dozujących (4x kanały dozujące nawóz + 1x kanał dozujący kwas ) | Tak/Nie \* |
| 2. | Podwójna kontrola EC i pH, | Tak/Nie \* |
| 3. | Zakres przepływów pomp: 5 - 15 m3, | Tak/Nie \* |
| 4. | Zbiornik o pojemności 100 l, | Tak/Nie \* |
| 5. | Możliwość kontroli i sterowania nawadnianiem online z urządzeń mobilnych, | Tak/Nie \* |

***\* niepotrzebne skreślić***

**Pozostałe wymagania:**

1. Gwarancja: 24 miesiące;

2. Termin dostawy: do 120 od dnia zawarcia umowy.

3. Miejsce dostawy: Pracownia Uprawy Warzyw i Grzybów Jadanych , ul. Rybickiego 15/17;96-100 Skierniewice