**Okleiniarka z wstępnym frezowaniem i agregatem zaoblającym naroża – 1 szt.**

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

1. **Parametry techniczne:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę**  **(należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu, opis lub wpisać tak)** |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy |  |
| 2. | Wymiary stołu roboczego [mm]: 3000 x 525 |  |
| 3. | Wysokość stołu roboczego [mm]: 904 |  |
| 4. | Grubość obrzeża z rolki [mm]: 0,4 ÷ 3 |  |
| 5. | Agregat polerki |  |
| 6. | Min - max wysokość płyty [mm]: 8 ÷ 50 |  |
| 7. | Dedykowany kompresor z wężem do podłączenia do okleiniarki ( i ewentualne elementy podłączeniowe ) |  |
| 8. | Min długość/szerokość elementu [mm]: 190/110 |  |
|  | Odpylacz dedykowany wraz z instalacją odpylania (węże, elementy rurociągu, elementy do podwieszenia instalacji) |  |
| 9. | Prędkość posuwu [m / min]: 7 |  |
| 10. | Moc silnika posuwu S1 [kW]: 0,55 |  |
| 11. | Pneumatyczne ciśnienie robocze [bar]: 6,5 |  |
| 12. | Agregat wstępnego frezowania:  - moc silnika S1 [kW]: 2,2  - Prędkość obrotowa [min]: 9,000  - 2 frezy diamentowe [mm]: Ø 80; H56; Z2  - Skrawania [mm]: 0,5 / 1 / 1,5 / 2 |  |
| 13. | Agregat klejowy:  - moc silnika S1 [kW]: 0,18  - Pojemność kleju [kg]: ~ 0,8 |  |
| 14. | Agregat frezujący obrzeże:  - moc silnika S1 [kW]: 2 x 0,35  - frezy [mm]: Ø 55,3; Z3  - Prędkość obrotowa frezów [min]: 12,000  - kopiały rolkowe |  |
| 15. | Szafka elektryczna z PLC, zabezpieczenie wyłącznika głównego i zabezpieczenie przed przeciążeniem |  |
| 16. | Przyciski wyłącznika awaryjnego |  |
| 17. | Montaż instalacji odpylającej |  |
| 18. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 19 | Cyklina promieniowa i prosta |  |
| 20 | Agregat zaoblający |  |
| 21. | Model referencyjny okleiniarki ME 35 TR |  |
| 22. | Przykładowe rozwiązanie: |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

*lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym*

osób/-y uprawnionych/-ej