[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.7.400.9
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI - BRANŻA ELEKTRYCZNA	PRZEDMIAR - BRANŻA ELEKTRYCZNA
nfn=POWERSUN Sp. z o.o.
afn=ul. Łazienkowska 16, 20-416 Lublin
nb=Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipinach. Etap II - Przebudowa istniejącego budynku szkoły
ab=Szkoła Podstawowa w Lipinach1310Lipiny 14, 92-701 Lipiny1310Nowosolna [100608_2]1310dz. nr 17/1, 18/2, 18/6, 18/7, 19 obręb 0008 Lipiny
ni=Urząd Gminy Nowosolna
ai=ul. Rynek Nowosolna 1, 131092-703 Łódź
br=ELEKTRYCZNA
nk=inż. Maciej Delega	ELEKTRYCZNA
dt=Wrzesień 2023	0
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
cpv=45317300-5	Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
cpv=45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
cpv=45314320-0	Instalowanie okablowania komputerowego
kln=Przedmiar wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

[RMS ZEST 1461]
ty=R	0
na=Robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=27,08
cw=27,08	PLN	27,08
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty demontażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=23482
nu=1
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
id=23521
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0305-03	9	0305-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układanych w listwach instalacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=40	40		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=23505
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0403-07	9	0403-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. ponad 60 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=23544
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0206-05	9	0206-05		1
mpn=1211
na=Demontaż tablic rozdzielczych z osprzętem modułowym - 2 rzędy osprzętu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=23491
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0501-06	9	0501-06		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=7	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=23527
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0501-06	9	0501-06		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw LED oświetlenia podstawowego z przeznaczeniem do ponownego montażu
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=43	43		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43						

[POZYCJA]
id=23493
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0401-07	9	0401-07		1
mpn=1211
na=Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=15	15		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=23531
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0401-08	9	0401-08		1
mpn=_1211
na=Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=23497
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0402-05	9	0402-05		1
mpn=1211
na=Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=35	35		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[POZYCJA]
id=23501
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0402-06	9	0402-06		1
mpn=_1211
na=Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=23499
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0402-07	9	0402-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=23533
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0402-05	9	0402-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż gniazd telefonicznych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=23535
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0402-05	9	0402-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż gniazd telefinformatycznych RJ45
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=23539
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01	  z.o  3.2. 	1
mpn=1:0:091,101211
na=Demontaż do ponownego montażu czujki ruchu- pasywna podczerwieni
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,55		0.55
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=23542
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01	  z.o  3.2. 	1
mpn=1:0:091,101211
na=Demontaż do ponownego montażu elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,55		0.55
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=23547
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0210-04	9	0210-04		1
mpn=1211
na=Demontaż urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej (domofon) - aparat odbiorczy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=23549
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0204-07	9	0204-07		1
mpn=1211
na=Demontaż aparatów elektrycznych o masie 5-10 kg - rzutnik multimedialny z przeznaczeniem do ponownego montażu
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=23551
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0204-08	9	0204-08		1
mpn=1211
na=Demontaż aparatów elektrycznych o masie 10-20 kg - tablica interaktywna z przeznaczeniem do ponownego montażu
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Roboty przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=6
nu=2
cpv=45311200-2

[POZYCJA]
id=16236
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-1103	5	1209-1103		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w stropach z betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=1	1		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9563
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0101	5	1209-0101		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach z gazobetonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=7	7		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=24543
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0102	5	1209-0102		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=1	1		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16969
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0201	5	1209-0201		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach z gazobetonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=2	2		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=24539
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0301	5	1209-0301		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=5	5		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=24541
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0302	5	1209-0302		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=1	1		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16984
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0206-04	4-01	0206-04		1
mpn=1211
na=Zabetonowanie otworów w stropach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=17021
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-03	4-01	0323-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z gazobetonu o grubości do 30cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=17031
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-04	4-01	0323-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z gazobetonu o grubości ponad 30cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=115
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=0,95	0,95		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=0,95	1	0,95						

[POZYCJA]
id=116
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10	4-01	0108-10		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=0,95	0,95		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
krn=19	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=0,95	1	0,95						

[ELEMENT 1]
na=Rozdzielnice
wa=0
kn=0	0	0
id=23
nu=3
cpv=45317300-5

[POZYCJA]
id=24546
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-03	5	0407-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wyłącznik przeciwporażeniowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy AC 25A 30mA
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=24549
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-03	5	0407-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wyłącznik przeciwporażeniowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowonadprądowy A 16A 30mA
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=24552
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - B10A
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=24555
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - B16A
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 1]
na=Oświetlenie
wa=0
kn=0	0	0
id=151
nu=4
cpv=45316000-5

[POZYCJA]
id=152
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów podtynkowych w gazobetonie
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=255	255		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=255	1	255						

[POZYCJA]
id=1931
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody N2XH-J 3x1,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=180	180		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						

[POZYCJA]
id=10706
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody N2XH-J 4x1,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=75	75		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[POZYCJA]
id=155
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=255	255		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=255	1	255						

[POZYCJA]
id=156
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=0,23	0,23		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=0,23	1	255*0.03*0.03						

[POZYCJA]
id=1942
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-10	5	0301-10		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=14	14		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=1944
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=7	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=1945
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-05	5	0302-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=7	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=326
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
na=Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1941
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki instalacyjne podtynkowe bryzgoszczelne jednobiegunowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=493
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=234
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Montaż opraw oświetlenia podstawowego ze źródłem LED z demontażu - 1 - 30W 3000lm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=27	27		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[POZYCJA]
id=24558
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Montaż opraw oświetlenia podstawowego ze źródłem LED z demontażu - 2 - 36W 4200lm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=10	10		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=24561
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Montaż opraw oświetlenia podstawowego ze źródłem LED z demontażu - 3 - 54W 5150lm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=6	6		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[ELEMENT 1]
na=Gniazda 230V
wa=0
kn=0	0	0
id=242
nu=5
cpv=45311200-2

[POZYCJA]
id=243
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów podtynkowych w gazobetonie
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=110	110		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[POZYCJA]
id=244
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody N2XH-J 3x2,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=110	110		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[POZYCJA]
id=245
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=110	110		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[POZYCJA]
id=246
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=0,099	0,099		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=0,099	1	110*0.03*0.03						

[POZYCJA]
id=18794
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-10	5	0301-10		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=22	22		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[POZYCJA]
id=540
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=11	11		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=18798
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-05	5	0302-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=11	11		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=251
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=6990
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe bryzgoszczelne 2-biegunowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja teleinformatyczna
wa=0
kn=0	0	0
id=11801
nu=6
cpv=45314320-0

[POZYCJA]
id=20680
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów podtynkowych w gazobetonie
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=110	110		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[POZYCJA]
id=20653
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-04	5	1207-04		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur peszel 16mm w gazobetonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=200	200		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[POZYCJA]
id=20655
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-05	5	0102-05		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - peszel 16mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=200	200		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[POZYCJA]
id=20668
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody N2XH-J 3x2,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=110	110		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[POZYCJA]
id=11810
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany UTP 4x2x0,5 kat.6A B2ca
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=400	400		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400						

[POZYCJA]
id=20650
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-05	AT-14	0102-05		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=400	400		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400						

[POZYCJA]
id=20660
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=62
ob=310	310		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=310	1	310						

[POZYCJA]
id=20662
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=0,279	0,279		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=0,279	1	310*0.03*0.03						

[POZYCJA]
id=24572
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-10	5	0301-10		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=66	66		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66						

[POZYCJA]
id=24574
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-05	5	0302-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=65
ob=21	21		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[POZYCJA]
id=24564
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-04	5	0308-04		1
mpn=_1211
na=Zestaw gniazdowy PEL1: 2x230V; 2x230V DATA; 2xRJ45 - montaż podtynkowy
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=66
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=24568
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-04	5	0308-04		1
mpn=_1211
na=Zestaw gniazdowy dla rzutnika: 1x230V; 1xUSB; 1xHDMI; 1xDVI - montaż natynkowy
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=67
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=24580
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0108-01	AT-14	0108-01		1
mpn=_1211
na=Montaż paneli rozdzielczych RJ45 24 porty w przygotowanych stelażach 19" - montaż w istn. szafie GPD-S
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=68
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=11871
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01	AT-14	0111-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=69
ob=18	18		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[ELEMENT 1]
na=Badania pomontażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=84
nu=7
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
id=85
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=70
ob=9	9		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=89
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=71
ob=1	1		1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=91
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=72
ob=8	8		1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=7177
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=73
ob=1	1		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7178
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-06	5-08	0902-06		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=74
ob=4	4		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=109
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=75
ob=1	1		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=193
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=76
ob=8	8		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=348
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 121-02	9	121-02		1
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - oświetlenie ogólne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=77
ob=8	8		1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=413
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 121-03	9	121-03		1
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=78
ob=24	24		1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	8*3						

[SUMA KONTROLNA]
5C116EF265C067A71E1CE7148B306C35
