[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.7.400.9
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI - BRANŻA ELEKTRYCZNA	PRZEDMIAR - BRANŻA ELEKTRYCZNA
nfn=POWERSUN Sp. z o.o.
afn=ul. Łazienkowska 16, 20-416 Lublin
nb=Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipinach. Etap I - Rozbudowa budynku szkoły o nowy budynek dydaktyczny wraz z łącznikiem
ab=Szkoła Podstawowa w Lipinach1310Lipiny 14, 92-701 Lipiny1310Nowosolna [100608_2]1310dz. nr 17/1, 18/2, 18/6, 18/7, 19 obręb 0008 Lipiny
ni=Urząd Gminy Nowosolna
ai=ul. Rynek Nowosolna 1, 131092-703 Łódź
br=ELEKTRYCZNA
nk=inż. Maciej Delega	ELEKTRYCZNA
dt=Wrzesień 2023	0
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
cpv=45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
cpv=45317300-5	Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
cpv=45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
cpv=45312311-0	Montaż instalacji piorunochronnej
cpv=45314320-0	Instalowanie okablowania komputerowego
cpv=45317000-2	Inne instalacje elektryczne
cpv=45312200-9	Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
kln=Przedmiar wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

[RMS ZEST 1562]
ty=R	0
na=Robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=27,08
cw=27,08	PLN	27,08
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty demontażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=23482
nu=1
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
id=23529
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0501-06	9	0501-06		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw LED oświetlenia awaryjnego
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 1]
na=Roboty przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=6
nu=2
cpv=45311200-2

[POZYCJA]
id=17043
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-14	5	1207-14		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur RLHF 47 w gazobetonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=45	45		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	35+10						

[POZYCJA]
id=16236
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-1103	5	1209-1103		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w stropach z betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=3	3		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=9563
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0101	5	1209-0101		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach z gazobetonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=16	16		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=16965
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0103	5	1209-0103		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 15 cm w ścianach z gazobetonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=1	1		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16969
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0201	5	1209-0201		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach z gazobetonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=18	18		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=16971
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0203	5	1209-0203		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach z gazobetonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=2	2		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=24541
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0205	5	1209-0205		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 30 cm w ścianach z gazobetonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=7	7		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=25466
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0303	5	1209-0303		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 50 cm w ścianach z gazobetonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=1	1		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16984
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0206-04	4-01	0206-04		1
mpn=1211
na=Zabetonowanie otworów w stropach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=17021
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-03	4-01	0323-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z gazobetonu o grubości do 15cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=17	17		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=17031
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-04	4-01	0323-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z gazobetonu o grubości do 30cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=27	27		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[POZYCJA]
id=25479
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-04	4-01	0323-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z gazobetonu o grubości ponad 30cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13723
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=45	45		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[POZYCJA]
id=13725
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=0,113	0,113		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=0,113	1	45*0,05*0,05						

[POZYCJA]
id=115
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=0	0		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0						

[POZYCJA]
id=116
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10	4-01	0108-10		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=0	0		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
krn=14	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0						

[ELEMENT 1]
na=Trasy kablowe
wa=0
kn=0	0	0
id=16
nu=3
cpv=45311200-2

[POZYCJA]
id=25546
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0104-04	5	0104-04		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane na drewnie - rura RLHF 47
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=17815
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-08	5	0101-08		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - rura RLHF 47
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=45	45		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[POZYCJA]
id=25509
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0117-01	5-08	0117-01		1
mpn=_1211
na=Montaż przepustów ppoż EI60 fi 50mm w ścianach lub stropach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=25516
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0117-01	5-08	0117-01		1
mpn=_1211
na=Montaż przepustów ppoż EI60 fi 160mm w ścianach lub stropach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=25495
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0117-01	5-08	0117-01		1
mpn=_1211
na=Montaż przepustów ppoż EI120 fi 50mm w ścianach lub stropach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=25502
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0117-01	5-08	0117-01		1
mpn=_1211
na=Montaż przepustów ppoż EI120 fi 160mm w ścianach lub stropach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9622
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0114-08	5	0114-08		1
mpn=_1211
na=Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do 50 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=9632
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0114-05	5	0114-05		1
mpn=1211
na=Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do 16 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=7	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=1921
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-01	5	1201-01		1
mpn=1211
na=Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=174	174		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=174	1	2*87						

[POZYCJA]
id=1919
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1104-04	5	1104-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocowania) - wspornik korytka 200mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=87	87		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=87	1	87						

[POZYCJA]
id=17053
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08	5	1105-08		1
mpn=1211
na=Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - Korytko kablowe metalowe 200H42
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=130	130		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						

[POZYCJA]
id=17057
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-09	5	1105-09		1
mpn=1211
na=Przegroda separacyjna korytka przykręcana
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=130	130		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						

[POZYCJA]
id=14448
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-05	5	0701-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=203,52	203,52		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=203,52	1	424*0,8*0,6						

[POZYCJA]
id=17803
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=4,8	4,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=4,8	1	10*0,8*0,6						

[POZYCJA]
id=14450
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-02	5	0706-02		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=434	434		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=434	1	434						

[POZYCJA]
id=14460
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych DVK fi 50mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=34	34		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						

[POZYCJA]
id=14475
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-02	5	0706-02		1
mpn=_1211
na=Zasypka warstwą piasku 15cm o szerokości do 0,6 m
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=434	434		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
krn=1,5	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=434	1	434						

[POZYCJA]
id=17812
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-05	5	0702-05		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=139,92	139,92		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=139,92	1	424*0,55*0,6						

[POZYCJA]
id=14480
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=3,3	3,3		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=3,3	1	10*0,55*0,6						

[ELEMENT 1]
na=Wewnętrzne linie zasilające
wa=0
kn=0	0	0
id=129
nu=4
cpv=45311100-1

[POZYCJA]
id=25558
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-04	5	0713-04		1
mpn=1211
na=Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach - YKY 0,6/1kV, 5x95mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=24	24		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=25603
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-03	5	0716-03		1
mpn=1211
na=Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w korytach elektroinstalacyjnych - YKY 0,6/1kV, 5x95mm2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=14	14		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=13180
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-03	5	0713-03		1
mpn=1211
na=Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach - N2XH 0,6/1kV 5x35 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=36	36		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[POZYCJA]
id=25578
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-03	5	0716-03		1
mpn=1211
na=Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w korytach elektroinstalacyjnych - N2XH 0,6/1kV 5x35 mm2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=34	34		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						

[POZYCJA]
id=13194
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-06	5	0209-06		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach - przewody N2XH 5x4 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=75	75		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[POZYCJA]
id=25610
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-03	5	0203-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - przewody N2XH 5x4 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=25	25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=25622
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-06	5	0206-06		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane na uchwytach na podłożu innym niż betonowe - HDGs 5x4mm2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=25614
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-06	5	0209-06		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach - przewody N2XH 5x6 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=25618
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-03	5	0203-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - przewody N2XH 5x6 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=4	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=25637
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0202-02	5	0202-02		1
mpn=1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane na uchwytach - przewód N2XH 1x10 mm2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=25648
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0202-03	5	0202-03		1
mpn=1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35 mm2 układane w gotowych korytkach - przewód N2XH 1x16 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=320	320		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	64*5						

[POZYCJA]
id=25656
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-05	5	0201-05		1
mpn=1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - przewód N2XH 1x16 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=115	115		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	23*5						

[ELEMENT 1]
na=Rozdzielnice
wa=0
kn=0	0	0
id=23
nu=5
cpv=45317300-5

[POZYCJA]
id=22524
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0304-02	3	0304-02		1
mpn=_1211
na=Wykucie wnęk w ścianach z gazoetonu na zaprawie cementowej z ich otynkowaniem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=0,306	0,306		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=0,306	1	0,25+0,056						

[POZYCJA]
id=9697
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-04	5	0404-04		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnica główna RG kompletna z montażem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7015
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-03	5	0404-03		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - tablica rozdzielcza T1 kompletna z montażem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=18588
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-01	5	0403-01		1
mpn=1211
na=Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - tablica rozdzielcza RPOŻ kompletna z montażem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=26624
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy B10 w rozdzielnicach - doposażenie istn. rozdzielnicy TK
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=0	0		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja PWP
wa=0
kn=0	0	0
id=134
nu=6
cpv=45311200-2

[POZYCJA]
id=26651
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle, gipsie, tynku, gazobetonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=40	40		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=26653
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=40	40		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=26655
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=0,036	0,036		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=0,036	1	40*0,03*0,03						

[POZYCJA]
id=26661
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07	4-01	0705-07		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=40	40		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=26669
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=40	40		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=13221
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-01	5	0403-01		1
mpn=1211
na=Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - tablica rozdzielcza WG kompletna z montażem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=10635
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-01	5	0301-01		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu gazobetonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=10639
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-05	5	0306-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przyciski  natynkowe do przygotowanego podłoża - Przycisk PWP z sygnalizacją dozoru i uruchomienia
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=26640
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w przestrzeniach sufitów podwieszanych - przewody HDGs 5x1,5 mm2 E90
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=62
ob=46	46		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[POZYCJA]
id=26646
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody HDGs 5x1,5 mm2 E90
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=40	40		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=145
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1308-01	5	1308-01		1
na=Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego - przyciski PWP
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja Oświetlenia
wa=0
kn=0	0	0
id=151
nu=7
cpv=45316000-5

[POZYCJA]
id=152
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów podtynkowych w gazobetonie
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=65
ob=620	620		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=620	1	620						

[POZYCJA]
id=1931
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody N2XH-J 3x1,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=66
ob=380	380		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=380	1	380						

[POZYCJA]
id=27687
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - przewody N2XH-J 3x1,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=67
ob=180	180		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						

[POZYCJA]
id=18657
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0211-07	5	0211-07		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w przestrzeniach międzysufitowych z mocowaniem - przewody N2XH-J 3x1,5mm2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=68
ob=565	565		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=565	1	565						

[POZYCJA]
id=10706
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody N2XH-J 4x1,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=69
ob=140	140		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140						

[POZYCJA]
id=18667
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0211-07	5	0211-07		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w przestrzeniach międzysufitowych z mocowaniem - przewody N2XH-J 4x1,5mm2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=70
ob=430	430		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=430	1	430						

[POZYCJA]
id=18672
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody N2XH 2x1,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=71
ob=100	100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[POZYCJA]
id=18690
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKY 3x1,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=72
ob=424	424		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=424	1	424						

[POZYCJA]
id=155
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=73
ob=620	620		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=620	1	620						

[POZYCJA]
id=156
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=74
ob=0,558	0,558		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=0,558	1	620*0.03*0.03						

[POZYCJA]
id=1942
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-10	5	0301-10		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=75
ob=140	140		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	64+76						

[POZYCJA]
id=1944
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=76
ob=64	64		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						

[POZYCJA]
id=1945
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-05	5	0302-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=77
ob=76	76		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=76	1	64+12						

[POZYCJA]
id=326
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
na=Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=78
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=1941
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki instalacyjne podtynkowe bryzgoszczelne jednobiegunowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=79
ob=24	24		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=493
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=80
ob=11	11		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=18641
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=81
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=10702
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przyciski jednobiegunowe monostabilne podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=82
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=234
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawa oświetlenia podstawowego ze źródłem LED - A1 - Oprawa LED 25W 4000lm IP66
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=83
ob=8	8		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=6950
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawa oświetlenia podstawowego ze źródłem LED - A2 - Oprawa LED 47W 7400lm IP66
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=84
ob=7	7		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=18606
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawa oświetlenia podstawowego ze źródłem LED - B1 - Oprawa LED 20W 3200lm IP44
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=85
ob=13	13		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=6955
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawa oświetlenia podstawowego ze źródłem LED - B3 - Oprawa LED 38W 6000lm IP44
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=86
ob=7	7		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=6959
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawa oświetlenia podstawowego ze źródłem LED - C2 - Oprawa LED 29W 3537lm IP44
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=87
ob=3	3		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=6961
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawa oświetlenia podstawowego ze źródłem LED - D1 - Oprawa LED 44W 5100lm IP66
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=88
ob=16	16		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=23553
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawa oświetlenia podstawowego ze źródłem LED - D2 - Oprawa LED 44W 5000lm IP66
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=89
ob=16	16		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=23557
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawa oświetlenia podstawowego ze źródłem LED - D3 - Oprawa LED 44W 4900lm IP66
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=90
ob=14	14		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=23561
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawa oświetlenia podstawowego ze źródłem LED - D4 - Oprawa LED 44W 5000lm IP66
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=91
ob=16	16		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=23565
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawa oświetlenia podstawowego ze źródłem LED - E1 - Oprawa LED 19W 2449lm IP20
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=92
ob=4	4		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=23569
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawa oświetlenia podstawowego ze źródłem LED - E2 - Oprawa LED 41W 5122lm IP20
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=93
ob=4	4		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=23573
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawa oświetlenia podstawowego ze źródłem LED - E3 - Oprawa LED 52W 7089lm IP20
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=94
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=23577
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawa oświetlenia podstawowego ze źródłem LED - E4 - Oprawa LED 62W 8491lm IP20
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=95
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=23581
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawa oświetlenia podstawowego ze źródłem LED - F1 - Oprawa LED 17W 1695lm IP65
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=96
ob=8	8		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=27649
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawa oświetlenia podstawowego ze źródłem LED - G1 - Oprawa LED 26W 3502lm IP40
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=97
ob=8	8		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=27653
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawa oświetlenia podstawowego ze źródłem LED - G2 - Oprawa LED 34W 4400lm IP40
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=98
ob=19	19		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[POZYCJA]
id=27657
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawa oświetlenia podstawowego ze źródłem LED - H1 - Oprawa LED 12W 1600lm IP44
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=99
ob=44	44		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44						

[POZYCJA]
id=27661
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawa oświetlenia podstawowego ze źródłem LED - J1 - Oprawa LED 44W 5200lm IP65
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=100
ob=5	5		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=235
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawa awaryjna ze źródłem LED - AW1 - Oprawa awaryjna LED 2W 270lm IP65 1h
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=101
ob=30	30		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=23585
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawa awaryjna ze źródłem LED - AW2 - Oprawa awaryjna LED 2W 260lm IP65 1h
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=102
ob=6	6		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=23589
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawa awaryjna ze źródłem LED - AW3 - Oprawa awaryjna LED 2W 240lm IP65 1h
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=103
ob=5	5		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=27665
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawa awaryjna ze źródłem LED - AW4 - Oprawa awaryjna LED 2W 270lm IP65 1h
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=104
ob=17	17		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=27669
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawa awaryjna ze źródłem LED - AW5 - Oprawa awaryjna LED 2W 260lm IP65 1h
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=105
ob=7	7		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=27673
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawa awaryjna ze źródłem LED - AW6 - Oprawa awaryjna LED 3W 440lm IP65 1h
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=106
ob=5	5		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=27677
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawa awaryjna ze źródłem LED - AW7 - Oprawa awaryjna LED 3W 440lm IP65 1h
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=107
ob=3	3		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=236
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna ze źródłem LED - EW1 - Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna 2,8W IP40 1h
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=108
ob=3	3		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=10695
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawa ewakuacyjna kierunkowa dwustronna ze źródłem LED - EW2 - Oprawa ewakuacyjna dwustronna LED 5,6W IP40 1h
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=109
ob=19	19		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[POZYCJA]
id=23593
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna ze źródłem LED - EW3 - Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna 2,8W IP65 1h
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=110
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=27694
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup oświetleniowy h=7m, fi114mm z wysięgnikiem 1m/5st.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=111
ob=14	14		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=18752
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-02	5	1003-02		1
mpn=1211
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=112
ob=14	14		1
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=18758
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-01	5	1004-01		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - Oprawa LED 36W 4700lm IP66
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=113
ob=14	14		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=18769
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-02	5	1004-02		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku na elewacji budynku - Oprawa LED 36W 4700lm IP66
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=114
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 1]
na=Gniazda 230V i zasilanie urządzeń
wa=0
kn=0	0	0
id=242
nu=8
cpv=45311200-2

[POZYCJA]
id=243
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów podtynkowych w gazobetonie
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=115
ob=420	420		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=420	1	420						

[POZYCJA]
id=10767
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody N2XH-J 3x1,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=116
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=18806
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0211-07	5	0211-07		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w przestrzeniach międzysufitowych z mocowaniem - przewody N2XH-J 3x1,5mm2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=117
ob=40	40		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=244
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody N2XH-J 3x2,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=118
ob=400	400		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400						

[POZYCJA]
id=18814
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0211-07	5	0211-07		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w przestrzeniach międzysufitowych z mocowaniem - przewody N2XH-J 3x2,5mm2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=119
ob=650	650		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=650	1	650						

[POZYCJA]
id=245
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=120
ob=420	420		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=420	1	420						

[POZYCJA]
id=246
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=121
ob=0,378	0,378		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=0,378	1	420*0.03*0.03						

[POZYCJA]
id=18794
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-10	5	0301-10		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=122
ob=118	118		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=118	1	118						

[POZYCJA]
id=18796
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-14	5	0301-14		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie w przestrzeniach międzysufitowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=123
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=540
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=124
ob=59	59		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=59	1	59						

[POZYCJA]
id=18798
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-05	5	0302-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=125
ob=59	59		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=59	1	59						

[POZYCJA]
id=18790
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-01	5	0303-01		1
mpn=_1211
na=Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=126
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=251
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=127
ob=32	32		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[POZYCJA]
id=18781
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe bryzgoszczelne 2-biegunowe pojedyncze o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=128
ob=7	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=6990
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe bryzgoszczelne 2-biegunowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=129
ob=19	19		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[POZYCJA]
id=18785
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-04	5	0302-04		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 2 wylotach - punkt przyłączeniowy 230V
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=130
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Zasilanie urządzeń 400V
wa=0
kn=0	0	0
id=11919
nu=9
cpv=45311200-2

[POZYCJA]
id=11920
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów podtynkowych w gazobetonie
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=131
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=18825
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody N2XH-J 5x4mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=132
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=18844
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0211-09	5	0211-09		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w przestrzeniach międzysufitowych z mocowaniem - przewody N2XH-J 5x4mm2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=133
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=11936
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=134
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=11938
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=135
ob=0,005	0,005		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=0,005	1	5*0.03*0.03						

[POZYCJA]
id=18820
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-04	5	0302-04		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe 80x80mm IP44 - punkt przyłączeniowy 400V
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=136
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Połączenia wyrównawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=70
nu=10
cpv=45311100-1

[POZYCJA]
id=20646
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów podtynkowych w gazobetonie
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=137
ob=270	270		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=270	1	270						

[POZYCJA]
id=1969
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-03	5	0602-03		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych - bednarka FeZn 20x3mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=138
ob=18	18		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=27724
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żył do 50 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody N2XH 1x35mm2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=139
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=20617
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0211-09	5	0211-09		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żył do 30 mm2 układane w przestrzeniach międzysufitowych z mocowaniem - przewody N2XH 1x16mm2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=140
ob=150	150		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[POZYCJA]
id=20612
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody N2XH 1x16mm2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=141
ob=200	200		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[POZYCJA]
id=20635
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody H07Z 1x6mm2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=142
ob=60	60		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=11333
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=143
ob=270	270		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=270	1	270						

[POZYCJA]
id=11335
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=144
ob=0,243	0,243		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=0,243	1	270*0.03*0.03						

[POZYCJA]
id=20585
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-14	5	0301-14		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie w przestrzeniach międzysufitowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=145
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=20602
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-03	5	0304-03		1
mpn=_1211
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=146
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=27728
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-05	5	1203-05		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=147
ob=1	1		1
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=564
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-04	5	1203-04		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=148
ob=17	17		1
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=563
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-03	5	1203-03		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=149
ob=36	36		1
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[POZYCJA]
id=566
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-05	5	0302-05		1
na=Miejscowa szyna wyrównawcza - MSW 10x 4-25
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=150
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=2097
nu=11
cpv=45312311-0

[POZYCJA]
id=27730
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-04	5	0602-04		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające w budynkach - uziom fundamentowy - bednarka 30x4mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=151
ob=110	110		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[POZYCJA]
id=10779
pd=	KNNR	5 0605-08	5	0605-08		1
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - uziom prętowy kompletny dł 2,7m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=152
ob=6	6		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=10788
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-04	5	0601-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych - bednarka 30x4
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=153
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=10794
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-01	5	0103-01		1
mpn=_1211
na=Rury instalacyjne odgromowe o śr. 20mm układane n.t.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=154
ob=42	42		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[POZYCJA]
id=10801
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-03	5	0601-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe w rurach instalacyjnych - drut FeZn 8mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=155
ob=48	48		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[POZYCJA]
id=10806
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
mpn=1211
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej w puszce hermetycznej 140x140x60mm - połączenie pręt-płaskownik
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=156
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=10829
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-01	5	0612-01		1
mpn=1211
na=Złącza w instalacji odgromowej montowane na dachu - uchwyt do blachy na rąbek
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=157
ob=7	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=11352
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0609-03	5	0609-03		1
mpn=1211
na=Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu płaskim - Iglica odgromowa gąsiorowa 1m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=158
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=10833
pd=	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=159
ob=1	1		1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=10835
pd=	KNR	4-03 1205-02	4-03	1205-02		1
na=Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=160
ob=5	5		1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja teleinformatyczna
wa=0
kn=0	0	0
id=11801
nu=12
cpv=45314320-0

[POZYCJA]
id=20680
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów podtynkowych w gazobetonie
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=161
ob=130	130		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						

[POZYCJA]
id=20653
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-04	5	1207-04		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur peszel 16mm w gazobetonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=162
ob=130	130		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						

[POZYCJA]
id=20655
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-05	5	0102-05		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - peszel 16mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=163
ob=130	130		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						

[POZYCJA]
id=27779
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-03	5	0110-03		1
mpn=_1211
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW 25x15mm naścienne przykręcane do gipsu, gazobetonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=164
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=20668
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody N2XH-J 3x2,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=165
ob=130	130		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						

[POZYCJA]
id=20672
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-04	5	0209-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - przewody N2XH-J 3x2,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=166
ob=200	200		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[POZYCJA]
id=11810
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany UTP 4x2x0,5 kat.6A B2ca
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=167
ob=780	780		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=780	1	780						

[POZYCJA]
id=27762
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-12	AT-14	0102-12		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 5 kabli miedzianych UTP 4x2x0,5 kat.6A B2ca
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=168
ob=4	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=20650
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-05	AT-14	0102-05		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=169
ob=260	260		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=260	1	260						

[POZYCJA]
id=27758
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-14	AT-14	0102-14		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 1 kabel światłowodowy OS2 FFTH SM 4J B2ca
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=170
ob=95	95		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95						

[POZYCJA]
id=27766
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0101-01	AT-14	0101-01		1
mpn=_1211
na=Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel światłowodowy OS2 FFTH SM 4J B2ca
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=171
ob=90	90		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=27770
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0101-07	AT-14	0101-07		1
mpn=_1211
na=Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 1 kabel światłowodowy OS2 FFTH SM 4J B2ca
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=172
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=27776
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0101-04	AT-14	0101-04		1
mpn=1211
na=Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy - dodatek za układanie w korytach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=173
ob=80	80		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[POZYCJA]
id=20660
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=174
ob=260	260		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=260	1	260						

[POZYCJA]
id=20662
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=175
ob=0,234	0,234		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=0,234	1	260*0.03*0.03						

[POZYCJA]
id=20682
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-14	5	0301-14		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie w przestrzeniach międzysufitowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=176
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=20684
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-01	5	0303-01		1
mpn=_1211
na=Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=177
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=20648
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-10	5	0301-10		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=178
ob=59	59		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=59	1	59						

[POZYCJA]
id=27747
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-01	5	0301-01		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu gazobetonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=179
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=11822
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-04	5	0308-04		1
mpn=_1211
na=Zestaw gniazdowy PEL1: 2x230V; 2x230V DATA; 2xRJ45 - montaż podtynkowy
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=180
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=27739
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-04	5	0308-04		1
mpn=_1211
na=Zestaw gniazdowy PEL2: 2x230V DATA; 2xRJ45 - montaż podtynkowy
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=181
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=27743
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-04	5	0308-04		1
mpn=_1211
na=Zestaw gniazdowy dla rzutnika: 1x230V; 1xUSB; 1xHDMI; 1xDVI - montaż natynkowy
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=182
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=20688
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-13	AT-14	0110-13		1
mpn=_1211
na=Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg - Szafa GPD 15U 600/600mm z wyposażeniem teleinformatycznym wg projektu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=183
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=11862
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-01	AT-14	0107-01		1
mpn=_1211
na=Podłączenie skrętki w gniazdach RJ45 lub panelach krosujących
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=184
ob=26	26		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[POZYCJA]
id=11871
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01	AT-14	0111-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=185
ob=27	27		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja monitoringu wizyjnego
wa=0
kn=0	0	0
id=15219
nu=13
cpv=45317000-2

[POZYCJA]
id=21532
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-04	5	1207-04		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur peszel 16mm w gazobetonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=186
ob=65	65		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[POZYCJA]
id=21534
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-05	5	0102-05		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - peszel 16mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=187
ob=85	85		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						

[POZYCJA]
id=21551
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany F/FTP 4x2x0,5 kat.6A B2ca
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=188
ob=510	510		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=510	1	510						

[POZYCJA]
id=21555
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-05	AT-14	0102-05		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=189
ob=85	85		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						

[POZYCJA]
id=27786
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-07	AT-14	0102-07		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek za ułożenie w suficie podwieszanym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=190
ob=425	425		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=425	1	425						

[POZYCJA]
id=21558
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=191
ob=85	85		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						

[POZYCJA]
id=21560
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=192
ob=0,077	0,077		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=0,077	1	85*0.03*0.03						

[POZYCJA]
id=15227
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01	 z.sz. 3.3	1
mpn=2:0:09101211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Uchwyt montażowy do kamer wewnętrznych kopułkowych - mocowanie do sufitu podwieszanego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=193
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,1		0.1
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=15224
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera wewnętrzna kopułkowa 2MPx
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=194
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=15220
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-01	5	0301-01		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu gazobetonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=195
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=15230
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera zewnętrzna tubowa 4MPx, zmiennoogniskowa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=196
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=15242
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-04	AL-01	0502-04		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Rejestrator sieciowy NVR 16TB, max 64 kamer
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=197
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=15245
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-01	AL-01	0702-01		1
na=Oprogramowanie - licencja na 1 kamerę IP
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=198
ob=17	17		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=	PLN	0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=15246
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0701-01	AL-01	0701-01		1
mpn=1211
na=Instalacja. uruchomienie i konfiguracja systemu; przeszkolenie personelu
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=199
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=	PLN	0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja domofonowa
wa=0
kn=0	0	0
id=15247
nu=14
cpv=45317000-2

[POZYCJA]
id=21576
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-04	5	1207-04		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur peszel 16mm w gazobetonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=200
ob=60	60		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=21578
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-05	5	0102-05		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - peszel 16mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=201
ob=60	60		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=27800
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany UTP 4x2x0,5 kat.6A B2ca
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=202
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=27804
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-07	AT-14	0102-07		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek za ułożenie w suficie podwieszanym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=203
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=21590
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0211-07	5	0211-07		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w przestrzeniach międzysufitowych z mocowaniem - przewody N2XH-J 3x1,5mm2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=204
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=21606
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0211-07	5	0211-07		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w przestrzeniach międzysufitowych z mocowaniem - przewody HTKSH 1x2x0,8mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=205
ob=100	100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[POZYCJA]
id=21610
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - przewody HTKSH 1x2x0,8mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=206
ob=60	60		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=15257
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=207
ob=60	60		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=15261
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=208
ob=0,054	0,054		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=0,054	1	60*0.03*0.03						

[POZYCJA]
id=15364
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-01	AL-01	0101-01		1
mpn=_1211
na=Montaż kompaktowej centrali domofonowej z zasilaczem 12VAC
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=209
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=15367
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-02	AL-01	0111-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów obsługowych - cyfrowy panel domofonowy
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=210
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=15376
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-01	AL-01	0304-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep drzwi
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=211
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=27789
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-02	AL-01	0304-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - przycisk otwarcia drzwi
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=212
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=27792
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0409-02	5	0409-02		1
mpn=1211
na=Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - unifon
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=213
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=27796
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-01	AL-01	0111-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów obsługowych - zestaw interfejsu do konfiguracji systemu domofonowego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=214
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=27799
pd=		  		 		0
na=Brelok zbliżeniowy
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=215
ob=50	50		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=	PLN	0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=15382
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0306-03	AL-01	0306-03		1
na=Instalacja. uruchomienie i konfiguracja systemu; przeszkolenie personelu
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=216
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=	PLN	0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=System oddymiania
wa=0
kn=0	0	0
id=23323
nu=15
cpv=45312100-8

[POZYCJA]
id=23324
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=217
ob=330	330		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=330	1	330						

[POZYCJA]
id=23326
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=218
ob=330	330		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=330	1	330						

[POZYCJA]
id=23328
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=219
ob=0,297	0,297		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=0,297	1	330*0.03*0.03						

[POZYCJA]
id=27825
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody HTKSHekw 1x2x0,8
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=220
ob=60	60		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=27854
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody HTKSH 1x2x0,8
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=221
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=27829
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody HTKSH 2x2x0,8
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=222
ob=40	40		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=27833
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody HTKSH 4x2x0,8
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=223
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=27841
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody N2XH-J 3x1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=224
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=27845
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody HDGs 3x1,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=225
ob=160	160		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160						

[POZYCJA]
id=27858
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0211-07	5	0211-07		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w przestrzeniach międzysufitowych z mocowaniem - przewody HDGs 3x1,5mm2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=226
ob=35	35		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[POZYCJA]
id=23354
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-01	5	0301-01		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu gazobetonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=227
ob=26	26		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[POZYCJA]
id=23350
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-01	5	0303-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne ppoż nt. dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=228
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=27807
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01	AL-01	0401-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujek pożarowych - optyczna czujka dymu konwencjonalna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=229
ob=7	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=23358
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-01	AL-01	0402-01		1
mpn=_1211
na=Montaż ręcznych przycisków oddymiania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=230
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=27810
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-01	AL-01	0402-01		1
mpn=_1211
na=Montaż przycisków przewietrzania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=231
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=27813
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		1
mpn=1211
na=Montaż konwencjonalnego tonowego sygnalizatora akustyczno-optycznego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=232
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=27816
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-04	AL-01	0304-04		1
mpn=1211
na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna drzwi
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=233
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=27819
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-01	AL-01	0402-01		1
mpn=_1211
na=Montaż ręcznych przycisków zwalniania drzwi
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=234
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=23367
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-01	AL-01	0101-01		1
mpn=_1211
na=Montaż centrali oddymiania - centrala oddymiania modułowa 16A
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=235
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=27822
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0404-16	AL-01	0404-16		1
mpn=1211
na=Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - siłownik rolkowy drzwi napowietrzających
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=236
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=23370
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-01	AL-01	0109-01		1
mpn=1211
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 12Ah 12V
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=237
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=23373
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-01	AL-01	0601-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=238
ob=2	2		1
jm=system	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja SSWiN
wa=0
kn=0	0	0
id=23375
nu=16
cpv=45312200-9

[POZYCJA]
id=23376
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=239
ob=190	190		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=190	1	190						

[POZYCJA]
id=23378
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=240
ob=190	190		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=190	1	190						

[POZYCJA]
id=23380
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=241
ob=0,171	0,171		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=0,171	1	190*0.03*0.03						

[POZYCJA]
id=27863
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0211-07	5	0211-07		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w przestrzeniach międzysufitowych z mocowaniem - kable HTKSH 1x2x0,8mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=242
ob=140	140		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140						

[POZYCJA]
id=23386
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - kable HTKSH 1x2x0,8mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=243
ob=100	100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[POZYCJA]
id=27868
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0211-07	5	0211-07		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w przestrzeniach międzysufitowych z mocowaniem - kable HTKSH 2x2x0,8mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=244
ob=90	90		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=23394
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - kable HTKSH 2x2x0,8mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=245
ob=60	60		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=27873
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0211-07	5	0211-07		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w przestrzeniach międzysufitowych z mocowaniem - kable HTKSH ekw 2x2x0,8mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=246
ob=90	90		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=27878
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0211-07	5	0211-07		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w przestrzeniach międzysufitowych z mocowaniem - kable HTKSH 3x2x0,8mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=247
ob=90	90		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=23410
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - kable HTKSH 3x2x0,8mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=248
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=27883
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-04	5	0209-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - przewody N2XH-J 3x1,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=249
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=23420
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-01	5	0301-01		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu gazobetonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=250
ob=38	38		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[POZYCJA]
id=23428
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-03	AL-01	0114-03		1
mpn=_1211
na=Montaż obudowy metalowej z transformatorem 75VA
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=251
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=23437
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-03	AL-01	0114-03		1
mpn=_1211
na=Montaż obudowy metalowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=252
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=23431
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0102-05	AL-01	0102-05		1
mpn=_1211
na=Montaż modułowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych - centrala systemu CA - płyta główna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=253
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=23434
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		1
mpn=_1211
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 18 Ah 12VDC
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=254
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=23440
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0106-03	AL-01	0106-03		1
mpn=_1211
na=Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podłączenia sieciowego typu LAN - Ethernetowy moduł komunikacyjny
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=255
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=23446
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0103-02	AL-01	0103-02		1
mpn=_1211
na=Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - ekspander do 8 wejść
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=256
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=23449
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-04	AL-01	0112-04		1
mpn=_1211
na=Montaż zasilacza buforowego 12 V DC/ 4A
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=257
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=23455
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-05	AL-01	0201-05		1
mpn=_1211
na=Montaż czujki ruchu dualnej - podczerwieni i mikrofalowa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=258
ob=26	26		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[POZYCJA]
id=23458
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		1
mpn=_1211
na=Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego z zasilaniem awaryjnym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=259
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=23461
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-05	AL-01	0108-05		1
mpn=_1211
na=Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego z zasilaniem awaryjnym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=260
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=23464
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-02	AL-01	0111-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów obsługowych - manipulator z wyświetlaczem LCD
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=261
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=23467
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0208-03	AL-01	0208-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów obsługowych - kombinowany system obsługowy - klawiatura strefowa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=262
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=23473
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-02	AL-01	0601-02		1
mpn=1211
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków programowych (instrukcji)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=263
ob=1	1		1
jm=system	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=23475
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0602-06	AL-01	0602-06		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementów liniowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=264
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=23480
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-02	AL-01	0604-02		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=265
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja fotowoltaiczna
wa=0
kn=0	0	0
id=15383
nu=17
cpv=45317000-2

[ELEMENT 2]
na=Prace przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=15384
nu=17.1
cpv=45317000-2

[POZYCJA]
id=28725
pd=		 				0
na=Montaż systemowego mocowania paneli fotowoltaicznych na dachach skośnych pokrytych blachą płaską na rąbek - montaż "na płasko"
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=266
ob=77	77		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=77	1	77						

[POZYCJA]
id=22467
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1008-08	4-03	1008-08	 z.o.3.1. 9901-11 	1
mpn=2:3:0910121,0:1,0911
na=Montaż przepustów rurowych w dachu - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 40 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=267
ob=2	2		1
jm=przepust.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,1		1.1
wm=1		1
ws=1,1		1.1

[ELEMENT 2]
na=Trasy kablowe
wa=0
kn=0	0	0
id=15433
nu=17.2
cpv=45317000-2

[POZYCJA]
id=22493
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1104-06	5	1104-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykręcanie do konstrukcji metalowej (2 mocowania) - wspornik korytka 50mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=268
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=15448
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-07	5	1105-07		1
mpn=1211
na=Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych wsporników -  korytko kablowe siatkowe 50x35 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=269
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[ELEMENT 2]
na=Elementy układu instalacji fotowoltaicznej
wa=0
kn=0	0	0
id=15470
nu=17.3
cpv=45317000-2

[POZYCJA]
id=15471
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-06	5	0406-06		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - dostawa i montaż panela fotowoltaicznego 400Wp
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=270
ob=77	77		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=77	1	77						

[POZYCJA]
id=15474
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - optymalizator pracy modułu PV
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=271
ob=77	77		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=77	1	77						

[POZYCJA]
id=15477
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0206-02	5-08	0206-02		1
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych korytkach - przewód izolowany - H1Z2Z2-K 1x4mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=272
ob=200	200		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=28737
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-06	5	0206-06		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe  - przewody N2XH-J 5x4 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=273
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=28744
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-05	5	0206-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - przewody N2XH-J 3x1,5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=274
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=22504
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - tablica rozdzielcza TEH kompletna z montażem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=275
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=26637
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - tablica rozdzielcza TPV kompletna z montażem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=276
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=15491
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-05	5	0406-05		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 30 kg - falownik fotowoltaiczny FV1 15kW
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=277
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22512
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-05	5	0406-05		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 30 kg - falownik fotowoltaiczny FV2 12,5kW
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=278
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28750
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - tablica przeciwpożarowego wyłącznika bezpieczeństwa PWB
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=279
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Połączenia wyrównawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=28753
nu=17.4
cpv=45311100-1

[POZYCJA]
id=28758
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0202-03	5	0202-03		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35 mm2 układane w gotowych korytkach - przewód N2XH 1x16mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=280
ob=155	155		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=155	1	155						

[POZYCJA]
id=28766
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-03	5	0203-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - przewód N2XH 1x16mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=281
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=28764
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-04	5	1203-04		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=282
ob=155	155		1
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=155	1	155						

[ELEMENT 1]
na=Badania pomontażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=84
nu=18
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
id=86
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=283
ob=13	13		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=85
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=284
ob=43	43		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43						

[POZYCJA]
id=87
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=285
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1972
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Pomiar ciągłości przewodów wyrównawczych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=286
ob=16	16		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=89
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=287
ob=5	5		1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=91
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=288
ob=56	56		1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						

[POZYCJA]
id=7177
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=289
ob=3	3		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=7178
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-06	5-08	0902-06		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=290
ob=13	13		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=107
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-03	5	1303-03		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=291
ob=3	3		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=212
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-04	5	1303-04		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=292
ob=10	10		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=109
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=293
ob=6	6		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=193
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=294
ob=37	37		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37						

[POZYCJA]
id=348
pd=	KNNR-W	9 1201-02	9	1201-02		1
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - oświetlenie ogólne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=295
ob=47	47		1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	47						

[POZYCJA]
id=413
pd=	KNNR-W	9 1201-03	9	1201-03		1
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=296
ob=141	141		1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=141	1	47*3						

[POZYCJA]
id=349
pd=	KNNR-W	9 1201-02	9	1201-02		1
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - oświetlenie awaryjne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=297
ob=34	34		1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						

[POZYCJA]
id=414
pd=	KNNR-W	9 1201-03	9	1201-03		1
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu - oświetlenie awaryjne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=298
ob=102	102		1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=102	1	34*3						

[POZYCJA]
id=28773
pd=	KNNR-W	9 1201-02	9	1201-02		1
na=Pomiar natężenia oświetlenia zewnętrznego na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=299
ob=24	24		1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=28775
pd=	KNNR-W	9 1201-03	9	1201-03		1
na=Pomiar natężenia oświetlenia zewnętrznego na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w obszarze
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=300
ob=120	120		1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	24*5						

[SUMA KONTROLNA]
A300C3A7832A7AB9741EDD8767E765C7
