Załącznik nr 1 Pakiet nr 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl. | producent | Cena netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
|  | Elektroda bipolarna do przezskórnych zabiegów endoskopii.Kompletna, sterylna elektroda umożliwiająca wykonanie zabiegu prądami wysokiej częstotliwości na zasadzie elektrokoagulacji niskotemperaturowej.Kompatybilna z urządzeniem SURI MAX, GENERUJĄCYM CZĘSTOTLIWOŚĆ OD 1,7 DO 4,0 MHz.Elektrody różnej długości.Zestaw sterylny do endoskopii:-drut prowadzący 0,5x450mm- nitinolowy drut prowadzący 1,0x450mm- igła 17Gx150mm- wiertło ręczne do kości 4mm- bipolarna elektroda radiofrekwencyjna 2,4x390mm kompatybilna z urządzeniem do elektrokoagulacji Surgi Max- nóż n. 11- marker z linijkąIgła dostępowa kręgosłupowa 16Gx4 z mandrynem, jednorazowa, sterylna kompatybilna z elektrodą do zabiegów TERMOLEZJIIgła dostępowa kręgosłupowa 18Gx6 BD z mandrynem, jednorazowa, sterylna kompatybilna z elektrodą do zabiegów ENDOSKOPII.Igła dostępowa kręgosłupowa 16Gx48z mandrynem, jednorazowa, sterylna kompatybilna z elektrodą do zabiegów NUKLEOPLASTYKI | 100 kompletów5kompletów300 szt.100 szt.100 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ………………….. zł Wartość pakiet brutto:……………………………………………….

 Podpis i pieczęć