**Czyszczenie i dezynfekcja ok. 700mb przewodów wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej od poziomu central -6,00m do -3,30 w Budynku A i B szpitala (stołówka, zaplecze i centralne szatnie)**

Minimalny zakres prac:

- przygotowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac

- inspekcja tv instalacji przy użyciu samojezdnego robota wraz z nagraniem na nośnik cyfrowy

- kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja central wentylacyjnych

- czyszczenie wszystkich kanałów metodą szczotkowania mechanicznego z jednoczesnym odciągiem zanieczyszczeń

- czyszczenie anemostatów i kratek oraz pozostałej galanterii wentylacyjnej

- montaż filtrów dostarczonych przez Zamawiającego

- dostawa i montaż atestowanych dekli rewizyjnych według potrzeb

- dezynfekcja całego systemu metodą mikrodyfuzji lub inną wymaganą przepisami szczegółowymi przy użyciu atestowanego środka dezynfekującego

- wykonanie badań mikrobiologicznych po wykonanym czyszczeniu i dezynfekcji – badania wykonane przez laboratorium z akredytacją PCA

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z opracowaniem badań, zaleceń oraz wydanie certyfikatu potwierdzającego wykonanie czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej zgodnie   
z normą PN-EN 15780:2011

**Wraz z ofertą należy przedstawić precyzyjny opis metody czyszczenia i dezynfekcji.**