**RG.271.5.2021 Załącznik nr 8 do SWZ**

Przedmiar robót (do sporządzenia kosztorysu ofertowego na etapie podpisywania umowy)

1. **Remont odcinka drogi gminnej nr 270571K „Ropica Polska - Bystra” w Ropicy Polskiej odcinek na działce nr 6/2**

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa |
| 1 | wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 6 cm – 410 m2  |
| 2 | wykonanie koryta na poszerzeniu drogi na głębokość 30 cm – 6 m2 |
| 3 | usunięcie nawierzchni betonowej grub. 10 cm – 25 m2 |
| 4 | wykonanie podbudowy z tłucznia frakcji 31,5 – 63 mm z zaklinowaniem klińcem frakcji 0-31 mm grub. warstwy 30 cm po uwałowaniu – 6 m2 |
| 5 | mechaniczne profilowanie nawierzchni na zjazdach do posesji – 85 m2 |
| 6 | wykonanie podbudowy klińcowej na zjazdach do posesji grub. warstwy 10 cm po uwałowaniu – 85 m2 |
| 7 | wykonanie pobocza z mieszanki tłuczniowej grub. warstwy 6 cm po uwałowaniu – 80 m2  |

1. **Przebudowa odcinka drogi gminnej 270647K „Zagórzany – Stróżówka” w Zagórzanach na działce nr 1846**

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa |
| 1 | wykonanie koryta drogi na poszerzeniach na głęb. 50 cm – 339 m2  |
| 2 | wykonanie podbudowy żwirowej na poszerzeniach grub. 50 cm – 339 m2 |
| 3 | mechaniczne profilowanie nawierzchni na zjazdach do posesji – 55 m2  |
| 4 | dwukrotne skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową – 810 m2 |
| 5 | wykonanie podbudowy z tłucznia frakcji 31,5-63 mm z zaklinowaniem klińcem frakcji 0-31 mm grub. warstwy po uwałowaniu 20 cm – 850 m2  |
| 6 | wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej grysowej ścieralnej grub. 5 cm – 715 m2  |
| 7 | wykonanie utwardzenia poboczy mieszanką tłuczniowo-klińcową gr. 5 cm po uwałowaniu – 135 m2  |
| 8 | demontaż krawężnika typu drogowego – 4 mb |
| 9 | demontaż kostki brukowej 8 cm – 3 m2 |
| 10 | montaż krawężnika drogowego – 3 mb |

1. **Remont odcinka drogi gminnej nr 270644K „Kociany” w Zagórzanach**
	1. Odcinek I

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa |
| 1 | wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 6 cm –1534 m2  |
| 2 | mechaniczne ścinanie poboczy – 240 m2 |
| 3 | wykonanie podbudowy żwirowej na zjeździe do posesji grub. warstwy po uwałowaniu 30 cm – 40 m2 |
| 4 | mechaniczne profilowanie nawierzchni na zjazdach – 54 m2 |
| 5 | wyrównanie nawierzchni na zjazdach do posesji klińcem grub. warstwy 10 cm – 54 m2 |
| 6 | wykonanie utwardzenia poboczy mieszanką tłuczniowo-klińcową gr. 5 cm po uwałowaniu – 240 m2  |
| 7 | oczyszczenie z namułu rowów odwadniających grub. namułu 30 cm z odwiezieniem urobku do 5 km – 425 mb |

1. **Remont odcinka drogi gminnej nr 270622K „Kawiory” w Szymbarku**

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa |
| 1 | rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm na odkład – 112 m2  |
| 2 | wykonanie podbudowy żwirowej na poszerzeniu drogi grub. warstwy po uwałowaniu 100 cm – 80 m2 |
| 3 | wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej frakcji 0-63 mm grub. warstwy po uwałowaniu 20 cm – 200 m2 |
| 4 | wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 5 cm – 160 m2 |
| 5 | przebudowa istniejącego przepustu z rury K-2 Ø50 cm (przedłużenie) – 3 mb |
| 6 | wykonanie poboczy z mieszanki tłuczniowej grub. 5 cm po uwałowaniu – 40 m2 |
| 7 | oczyszczenie rowu odwadniającego z namułu grub. warstwy 30 cm z profilowaniem skarp na odkład – 40 mb |

1. **Remont nawierzchni drogi gminnej „Centrum” w Kobylance**

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa |
| 1 | wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 6 cm – 150 m2  |
| 2 | wykonanie poboczy z mieszanki tłuczniowej grub. 6 cm – 80 m2  |

1. **Remont drogi gminnej na działkach nr 666/2, 670/4, 806/2, 806/4, 807/2, 808/2, 811/2, 814/4 w Ropicy Polskiej**

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa |
| 1 | mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żwirowej – 100 m2 |
| 2 | wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 3 cm – 100 m2  |
| 3 | wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 4 cm – 1130 m2  |
| 4 | wykonanie poboczy z mieszanki klińcowej grub. 4 cm po uwałowaniu – 350 m2  |
| 5 | Regulacja zasuwy wodociągowej – 1 szt. |
| 6 | Wymiana przepustu betonowego Ø500 mm dł. 3 m na rurę karbowaną K-2 Ø500 ze ściankami czołowymi – 9 m  |
| 7 | Zasypanie przepustu mieszanką tłuczniową – 3 m3 |

1. **Remont odcinka drogi gminnej rolniczej „Kopalnia” na działce nr 1854 w Bystrej**

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa |
| 1 | Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej – 2115 m2  |
| 2 | Wykonanie podbudowy żwirowej grub. warstwy 15 cm – 2115 m2 |
| 3 | Wykonanie podbudowy z tłucznia frakcji 31,5-63 mm z zaklinowaniem klińcem frakcji 5-31 mm grub. warstwy po uwałowaniu 8 cm – 2115 m2 |
| 4 | Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej grysowej ścieralnej grub. 5 cm – 1410 m2  |
| 5 | Wykonanie utwardzenia poboczy mieszanką tłuczniowo-klińcową gr. 5 cm – 705 m2  |
| 6 | Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp 1/3 zamulenia – 900 mb |

1. **Remont odcinka drogi gminnej rolniczej „Pod Podlesie” na działce nr 1625/1 w Dominikowicach**

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa |
| 1 | Wykonanie korytowania istniejącej jezdni gruntowo-żwirowej na całej szerokości na głębokość 30 cm z odwiezieniem urobku do 5 km – 1575 m2  |
| 2 | Wykonanie podbudowy z pospółki grub. warstwy po uwałowaniu 30 cm – 1575,00 m2  |
| 3 | Wykonanie rowu odwadniającego o wymiarach 35 x 35 – 200 mb |
| 4 | Umocnienie rowu korytkami betonowymi 35 x 35 na podsypce cementowo – piaskowej z zaspoinowaniem – 200 mb |
| 5 | Wykonanie studzienki betonowej Ø600 gł. 1,0 m z pokrywą betonową – 1 szt. |
| 6 | Wykonanie odprowadzenia wody ze studni przepustem z rury K-2 Ø300 – 6 mb |

1. **Remont odcinka drogi gminnej rolniczej „Pańskie Pola” na działce nr 836 w Kobylance – II etap**

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa |
| 1 | Wykonanie korytowania istniejącej jezdni gruntowej na całej szerokości na głębokość 30 cm z odwiezieniem urobku do 5 km – 960 m2  |
| 2 | Wykonanie podbudowy z pospółki grub. warstwy po uwałowaniu 30 cm – 960,00 m2  |

1. **Remont odcinka drogi gminnej rolniczej „Do Boru” na działkach nr 451 i 450/1 w Kwiatonowicach**

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa |
| 1 | wykonanie podbudowy z tłucznia frakcji 20-40 mm grub. warstwy po uwałowaniu 20 cm – 837 m2  |
| 2 | wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej grub. 5 cm – 671 m2  |
| 3 | wykonanie poboczy z mieszanki tłuczniowej grub. 5 cm - 186 m2  |
| 4 | utwardzenie nawierzchni na zjazdach z mieszanki tłuczniowej 5-63 mm grub. 20 cm – 40 m2  |

1. **Remont odcinka drogi gminnej „Gurbówka II” na działce nr 1177/1 w Ropicy Polskiej**

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa |
| 1 | mechaniczne profilowanie istniejącego podłoża – 481 m2 |
| 2 | wykonanie podbudowy żwirowej grub. warstwy po uwałowaniu 20 cm – 481 m2  |
| 3 | wykonanie podbudowy z tłucznia frakcji 31,5-63 mm z zaklinowaniem klińcem frakcji 5-31,5 mm grub. warstwy po uwałowaniu 8 cm – 481 m2  |
| 4 | wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej grysowej ścieralnej grub. 5 cm – 351 m2  |
| 5 | Wykonanie utwardzenia poboczy mieszanką tłuczniowo-klińcową gr. 5 cm – 130 m2  |

1. **Remont odcinka drogi gminnej rolniczej „Koło Grybosia” dz. 5/1, 6/7, 31/1 w Stróżówce**

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa |
| 1 | Wykonanie podbudowy z tłucznia frakcji 31,5-63 mm z zaklinowaniem klińcem frakcji 5-31 mm grub. warstwy po uwałowaniu 15 cm – 1100 m2  |
| 2 | Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej grysowej ścieralnej grub. 5 cm – 850 m2  |
| 3 | Wykonanie utwardzenia poboczy mieszanką tłuczniowo-klińcową gr. 5 cm – 250 m2  |
| 4 | Utwardzenie istniejących zjazdów do posesji mieszanką tłuczniową frakcji 0-63 mm grub. warstwy 15 cm – 60 m2 |

1. **Remont odcinka drogi gminnej rolniczej „Pod Polankę I” na działce nr 185 w Szymbarku**

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa |
| 1 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża grunt kat. V-VI – 665,00 m2  |
| 2 | Wykonanie podbudowy z pospółki grub. warstwy po uwałowaniu 20 cm – 665,00 m2  |
| 3 | Wykonanie podbudowy z tłucznia frakcji 31,5-63 mm z zaklinowaniem klińcem frakcji 5-31 mm grub. warstwy po uwałowaniu 8 cm – 665 m2 |
| 4 | Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej grysowej ścieralnej grub. 5 cm – 510 m2 |
| 5 | Wykonanie utwardzenia poboczy mieszanką tłuczniowo-klińcową gr. 5 cm – 190 m2  |
| 6 | Oczyszczenie rowu odwadniającego z namułu grub. 50 cm – 118 mb |
| 7 | Umocnienie rowu korytkami betonowymi 50 x 50 x 50 na podsypce cementowo – piaskowej z zaspoinowaniem – 118 mb |

1. **Przebudowa odcinka drogi gminnej „Brzezina-boczna” odcinek na działce nr 535/1 w Kobylance**

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa |
| 1 | mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni – 1064 m2  |
| 2 | Wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej frakcji 0+63 mm grub. warstwy po uwałowaniu 20 cm – 1064 m2 |
| 3 | Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 5 cm – 1096 m2  |
| 4 | Wykonanie korytowania nawierzchni na zjazdach do posesji grub. 15 cm – 35 m2 |
| 5 | Wykonanie podbudowy klińcowej na zjazdach do posesji grub. warstwy 20 cm – 165 m2 |
| 6 | wykonanie pobocza z mieszanki tłuczniowej grub. warstwy 5 cm po uwałowaniu – 133 m2  |
| 7 | montaż znaków drogowych D46 i D47 na słupku stalowym ocynkowanym dł. 3500  - 1 kpl |