

**POWIAT**

**CHOJNICKI**

**89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, 52 39 66 500, fax. 52 39 66 503, e-mail:** [**sekretariat@powiat.chojnice.pl**](mailto:sekretariat@powiat.chojnice.pl)

**Errata do dokumentacji punktu przystankowego dotycząca dokumentacji technicznej punktu przystankowego**

1. Malowany znak identyfikacyjny na belkach pionowych konstrukcji wiat

Wg załączonego do dokumentacji wzoru.

Farba kryjąca żółta Kolor RAL 1026

Farba odporna na czynniki atmosferyczne

1. Słupki do parkowania rowerów

Słupek drewniany 12x30, h=72 wraz z elementami mocowania po obu stronach słupka, do którego można przypiąć rower.

1. Meble do wiaty

2 stoły, 4 ławy, możliwy materiał na stelaż – podstawa ze zbrojonego betonu lub innego trwałego materiału. Blat stołu z drewna lub betonu zbrojonego, siedziska z drewna. Elementy drewniane pokryte lakierem ochronnym, odpornym na działania atmosferyczne. Trwale przymocowane do podłoża. Drewno w kolorze naturalnym. Długość stołu od 2m do 2,5m, długość ławek dostosowana do długości stołu. Możliwe zastosowanie ławostołu.

1. Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów

Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów do przestrzeni publicznej, najlepiej w kolorze żółtym, z zestawem kluczy przymocowanymi trwale do Stacji Naprawy, pompką do roweru. Trwale przymocowana do gruntu.

1. Oświetlenie

W projektach omyłkowo wskazano oświetlenie led. W elementach konstrukcyjnych Bramy głównej z funkcją serwisu rowerowego, wiacie wypoczynkowej oraz wiacie małej z funkcją serwisu rowerowego.

1. Witacz

Podstawa witacza: materiał: bloczek betonowy 120x60x60cm w kolorze naturalnym betonu.

Część pionowa witacza: blacha gr. 2 mm. zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo w kolorze podstawy betonowej.

Elementy graficzne wpuszczone w blachę przez wyfrezowanie po obrysie elementów graficznych. Po dwóch równoległych stronach witacza.

Elementy graficzne (herby, logo), napis) z tworzywa sztucznego 6 mm np. plexi, poliwęglan (2mm podklejenie, 2 mm blacha, 2 mm wypukłe), odporny na warunki atmosferyczne.

Herby i logo drukowane, zabezpieczone laminatem UV z trwałością co najmniej 5 lat.

Napis z nazwą miejscowości w kolorze czarnym.

Podklejenie elementów graficznych od strony wewnętrznej Witacza, wg załączonego wzoru.

1. Tablica PUNKT INFO

Podkład grafiki blacha stalowa co najmniej 2 mm malowana proszkowo w kolorze naturalnego betonu na profilu.

1. Wiata wypoczynkowa

Blacha ozdobna wiaty wypoczynkowej malowana proszkowo w kolorze naturalnego betonu.

Pozostałe elementy zgodnie z projektem.