Przygodzice dnia: 2024-03-25

**Zespół Szkół Ponadpodstawowych   
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach**

PTR 6

63-421 Przygodzice

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza budynku internatu szkolnego na pokoje mieszkalne - etap 2**”– **ZP/ZSP/343/1/2024.**

Zamawiający, **Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 5**  - w dokumentacji sanitarnej jest napisana wymiana źródła ciepła na kocioł gazowy, wraz z całą instalacją i armaturą kotłowni, oraz instalacją gazową. Natomiast w kosztorysie nie ma uwzględnionego demontażu kotłowni, wraz z wymianą kotła na kocioł gazowy, brak armatury kotłowni, brak komina, oraz brak instalacji gazowej do projektowanego kotła.  - w projekcie instalacji zewnętrznej jest wrysowana nowo projektowana instalacja kanalizacyjna fi 160, wraz z studniami DN400. Natomiast w kosztorysie brak wzmianki nt. instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej.  Jeśli wyżej wymienione prace mają być uwzględnione, proszę o podanie kosztorysu na brakujące pozycje.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Pierwsze pytanie dotyczy etapu już zakończonego, o którym mowa w SWZ i wcześniejszych odpowiedziach na pytania i nie jest przedmiotem zamówienia.  Jeśli chodzi natomiast o instalację kanalizacyjną, to Zamawiający informuje, iż zakres prac dotyczący kanalizacji sanitarnej zewnętrznej wynosi:  - 36,3m kanalizacji z rur PCV DZ160 SN8 (29,9m w terenie nieutwardzonym, 6,4m pod kostką betonową),  - 2 studnie rewizyjne DN400.  W miejscu włączenia dno będzie na głębokości 1,70, przy ścianie budynku 1,00. Średnie zagłębienie do dna wyniesie 1,35m. |

/-/ Tomasz Guliński  
Dyrektor ZSP CKU w Przygodzicach