[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=SYKAL	19.9.1NET
nan=
opn=0	0	2
prn=2	2	2	3	2	0	5
wk=0

[STRONA TYT]
ni=Gmina Poniec
ai=64-125 Poniec
nw=
aw=
nfn=
afn=
nb=TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ab=ul. Szkolna 9
br=Instalacje elektryczne
nk=mgr inż. Krzysztof Płatek

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=Robotnik budowlany
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0

[RMS ZEST 2]
ty=M	0
na=INWERTER  Fronius Symo 20.0-3-M1310Fronius Datamanager 2.0
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 3]
ty=M	0
na=Szyna wyrównawcza 7x25mm2 + 2x95mm2 + 1x płaskownik 1801 VDE 5015650
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 4]
ty=M	0
na=kabel YKY 5x10 mm2
id=0000000 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 5]
ty=M	0
na=kabel okablowania strukturalnego miedziany UTP 4x2x0,5 kat. 5e
id=0000000 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 6]
ty=M	0
na=kabel solarny 6 mm2 CZARNY
id=0000000 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=kabel solarny 6 mm2 CZERWONY
id=0000000 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 8]
ty=M	0
na=konstrukcje wsporcze 
id=0000000 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 9]
ty=M	0
na=końcówki kablowe K16
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 10]
ty=M	0
na=końcówki kablowe K6
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 11]
ty=M	0
na=opaski kablowe typu Oki
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 12]
ty=M	0
na=panel PV
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 13]
ty=M	0
na=przewody Lgy 16 mm2
id=0000000 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 14]
ty=M	0
na=przewód Lgy 6 mm2
id=0000000 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 15]
ty=M	0
na=rozdzielnia przyłączeniowa RPV
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 16]
ty=M	0
na=złącze MC4
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 17]
ty=M	0
na=Wazelina techniczna
id=1031199 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 18]
ty=M	0
na=Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm
id=1560420 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 19]
ty=M	0
na=Piaski do betonów
id=1601099 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 20]
ty=M	0
na=Rura przepustowa PVC fi 110
id=5631204 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 21]
ty=M	0
na=Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką
id=6801599 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 22]
ty=M	0
na=Czujka obecności
id=7040001 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 23]
ty=M	0
na=Dzwonek szkolno-alarmowy 230V duży DNS-212D SUN10000044
id=7040001 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 24]
ty=M	0
na=Dzwonek szkolno-alarmowy 230V mały DNS-212M SUN10000045
id=7040001 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 25]
ty=M	0
na=Kamera wewnetrzna
id=7040001 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 26]
ty=M	0
na=Kamera zewnetrzna
id=7040001 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 27]
ty=M	0
na=OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ P-ZRJ1 PULSAR
id=7040001 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=Zarządzalny switch (przełącznik)
id=7040001 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 29]
ty=M	0
na=Zestaw gniazdowy
id=7040002 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 30]
ty=M	0
na=Przeciwpożarowy wyłącznik prądu-zestaw-uzadzenie sygnalizująco wykonawcze typu CX2004
id=7040097 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 31]
ty=M	0
na=Urządzenie uruchamiające UU PWP
id=7040099 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 32]
ty=M	0
na=Gniazdo internetowe 1x RJ45 UTP kat.5e ekranowane moduł 1M
id=7232399 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 33]
ty=M	0
na=Kabel HDMI High Speed with Ethernet CCS 20m
id=7240101 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 34]
ty=M	0
na=Oprawa oświetleniowa L01
id=7301561 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 35]
ty=M	0
na=Oprawa oświetleniowa L02
id=7301562 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 36]
ty=M	0
na=Oprawa oświetleniowa L03
id=7301563 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 37]
ty=M	0
na=Oprawa oświetleniowa L04
id=7301564 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 38]
ty=M	0
na=Oprawa oświetleniowa L06
id=7301566 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 39]
ty=M	0
na=Oprawa oświetleniowa L07
id=7301567 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 40]
ty=M	0
na=Oprawa oświetleniowa L08
id=7301568 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 41]
ty=M	0
na=Oprawa oświetleniowa L09
id=7301569 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 42]
ty=M	0
na=Oprawa oświetleniowa L10
id=7301570 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 43]
ty=M	0
na=Oprawa oświetleniowa L11
id=7301571 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 44]
ty=M	0
na=Oprawa oświetleniowa L12
id=7301572 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 45]
ty=M	0
na=Oprawa oświetleniowa L13
id=7301573 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 46]
ty=M	0
na=Oprawa awaryjna AW1
id=7301581 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 47]
ty=M	0
na=Oprawa awaryjna AW2
id=7301582 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 48]
ty=M	0
na=Oprawa awaryjna AW3
id=7301583 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 49]
ty=M	0
na=Oprawa awaryjna EW1
id=7301584 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 50]
ty=M	0
na=Oprawa awaryjna EW2
id=7301585 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 51]
ty=M	0
na=Oprawa awaryjna EW3
id=7301586 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 52]
ty=M	0
na=Łącznik klaw 1-bieg pt 10A/250V NF-501
id=7410021 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 53]
ty=M	0
na=Łącznik klaw świeczn pt 10A/250V NF-502
id=7410024 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 54]
ty=M	0
na=Łącznik klaw krzyżowy pt 10A/250V NF-521
id=7410031 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 55]
ty=M	0
na=Łącznik schod z syg świet pt 10A WPt-5FS
id=7410045 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 56]
ty=M	0
na=Łącznik bryzg 1-bieg 10A/250V
id=7410502 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 57]
ty=M	0
na=Łącznik bryzg świe 10A/250V
id=7410504 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 58]
ty=M	0
na=Łącznik bryzg schod nt 10A/250V
id=7410506 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 59]
ty=M	0
na=Łącznik bryzg krzyż nt 10A/250V
id=7410508 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 60]
ty=M	0
na=Gniazdo zasilające z uziemieniem podwójne z przesłoną styków 16A/250VAC biały
id=7420014 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 61]
ty=M	0
na=Gniazdo zasilające 230V [2P+Z] 2M 45x45
id=7420023 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 62]
ty=M	0
na=Gniazdo HDMI podwójne
id=7420070 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 63]
ty=M	0
na=Gniazdo HDMI
id=7420079 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 64]
ty=M	0
na=Ramka podwójna pozioma biała
id=7420082 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 65]
ty=M	0
na=Ramka poczwórna biała
id=7420083 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 66]
ty=M	0
na=Gniazdo pojedyncze z/u 16A białe
id=7420096 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 67]
ty=M	0
na=Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 Cat.5e UTP białe
id=7420097 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 68]
ty=M	0
na=Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ45 Cat.5e UTP białe
id=7420097 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 69]
ty=M	0
na=Ramka potrójna pozioma biała 
id=7420098 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 70]
ty=M	0
na=Gniazda wtyk 230V podtynkowe bryzgoszczelne podwójne
id=7420099 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 71]
ty=M	0
na=Ramka pojedyncza biała
id=7420215 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 72]
ty=M	0
na=Gniazdo hermetyczne pojedyncze z/u 16A IP44 białe
id=7420236 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 73]
ty=M	0
na=Gniazdo natynkowe UTP 1xRJ45 kat. 5e
id=7420237 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 74]
ty=M	0
na=Puszka instal końcowa PK-60 pt
id=7430001 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 75]
ty=M	0
na=RURA HDPE 50 mm 
id=7460007 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 76]
ty=M	0
na=Kanał el/inst z PCV naścienny 130x60
id=7460607 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 77]
ty=M	0
na=Elementy kanałów elektroinstal z PCV
id=7460799 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 78]
ty=M	0
na=Wspornik ścienny dla bednarki
id=7470013 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 79]
ty=M	0
na=Złącze kontrolne
id=7470303 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 80]
ty=M	0
na=Tablica rozdzielcza RK
id=7480301 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 81]
ty=M	0
na=Tablica rozdzielcza R1
id=7480302 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 82]
ty=M	0
na=Tablica rozdzielcza R2
id=7480302 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 83]
ty=M	0
na=Tablica rozdzielcza R3 
id=7480303 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 84]
ty=M	0
na=Tablica rozdzielcza R4
id=7480303 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 85]
ty=M	0
na=Tablica rozdzielcza R5
id=7480303 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 86]
ty=M	0
na=Opaska kablowa OKI
id=7530111 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 87]
ty=M	0
na=Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V
id=8030012 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 88]
ty=M	0
na=Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V
id=8030013 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 89]
ty=M	0
na=Przewód miedziany YDY 5x4,0 - 750V
id=8030034 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 90]
ty=M	0
na=Przewód miedziany YDY 5x10,0 - 750V
id=8030036 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 91]
ty=M	0
na=Kabel miedziany YKY 3x1,5  - 1kV
id=8051321 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 92]
ty=M	0
na=Kabel miedziany YKY 5x2,5  - 1kV
id=8051362 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 93]
ty=M	0
na=Kabel miedziany YKY 5x25   - 1kV
id=8051367 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 94]
ty=M	0
na=Kabel miedziany YKY 5x35   - 1kV
id=8051368 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 95]
ty=M	0
na=Słupek betonowy oznaczeniowy SO
id=8350701 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 96]
ty=M	0
na=Bednarka stalowa ocynkowana 25x4
id=8440006 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 97]
ty=M	0
na=Kołki rozporowe plastikowe
id=8462699 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 98]
ty=M	0
na=Kabel teleinformatyczny F/UTP kat.5e 4x2x0,5 drut LSOH BL-1633ENH
id=8600002 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 99]
ty=M	0
na=Rura karbowana z pilotem 25mm kolor naturalny
id=8600004 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 100]
ty=M	0
na=Szafa teletechn 19" EmiterNet wisząca
id=8600023 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 101]
ty=M	0
na=Penel wentyl 19"/panel went dach-podłogo
id=8600026 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 102]
ty=M	0
na=Panel zasilający 19" 230V
id=8600029 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 103]
ty=M	0
na=Półka 19" do szafy teletechnicznej EmNet
id=8600030 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 104]
ty=M	0
na=Panel krosowy EmiterNet 24xRJ45 ekranowa
id=8600046 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 105]
ty=M	0
na=Panel krosowy EmiterNet 48xRJ45 ekranowa
id=8600048 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 106]
ty=M	0
na=Obudowa na złącze kontrolne z dnem 200x193x166mm
id=99      	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 107]
ty=S	0
na=ciągnik kołowy
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 108]
ty=S	0
na=przyczepa do przewożenia kabli
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 109]
ty=S	0
na=środek transportowy
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 110]
ty=S	0
na=żuraw samochodowy
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 111]
ty=S	0
na=Koparko-spycharka
id=11111 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 112]
ty=S	0
na=Żuraw samochodowy (1)
id=31100 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 113]
ty=S	0
na=Środek transportowy (1)
id=39000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 114]
ty=S	0
na=Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)
id=39116 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 115]
ty=S	0
na=Samochód wywrotka 10-15 Mg
id=39813 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 116]
ty=S	0
na=Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg
id=39972 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 117]
ty=S	0
na=Spawarka wirująca 300 A
id=72111 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 118]
ty=S	0
na=Przyrząd pomiarowy okablowania struktura
id=73913 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 119]
ty=S	0
na=Środek łączności bezprzewodowej
id=73914 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 120]
ty=M	1
na=Materiał pomocniczy
id=	3
jm=%	147
ce=0

[ELEMENT 1]
na=LINIA ZASILAJĄCA

[POZYCJA]
na=Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego
pd=		KNNR N009-03-01-03-00
ob=20
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.169
np=0

[POZYCJA]
na=Układanie kabla YKY 5x25 w budynkach, na estakadach bez mocowania
pd=		KNNR N005-07-14-03-27
ob=20
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.163
np=0

[RMS 17]
nz=0.0085
np=1

[RMS 86]
nz=0.05
np=1

[RMS 93]
nz=1.04
np=1

[RMS 112]
nz=0.0045
np=0

[RMS 113]
nz=0.0067
np=0

[RMS 114]
nz=0.0045
np=0

[RMS 116]
nz=0.0045
np=0

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Podłączanie przewodów pojedyńczych do 50 mm2 pod zaciski
pd=		KNNR N005-12-03-05-00
ob=20
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0378
np=0

[POZYCJA]
na=Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
pd=		KNNR N005-04-06-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=3
np=0

[RMS 30]
nz=1
np=1

[RMS 31]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Kopanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4
pd=		KNNR N005-07-01-05-01
ob=45
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.1
np=0

[RMS 111]
nz=0.18
np=0

[POZYCJA]
na=Zasypanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4
pd=		KNNR N005-07-02-05-00
ob=45
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.03
np=0

[RMS 111]
nz=0.06
np=0

[POZYCJA]
na=Ułożenie rur osłonowych z PCV fi 110
pd=		KNNR N005-07-05-01-03
ob=140
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.128
np=0

[RMS 20]
nz=1.04
np=1

[RMS 112]
nz=0.007
np=0

[RMS 113]
nz=0.014
np=0

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m
pd=		KNNR N005-07-06-01-00
ob=140
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0126
np=0

[RMS 19]
nz=0.056
np=1

[RMS 115]
nz=0.008
np=0

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Układanie kabla YKY 5x35 w rowach kablowych ręcznie
pd=		KNNR N005-07-07-04-46
ob=160
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.177
np=0

[RMS 17]
nz=0.017
np=1

[RMS 18]
nz=0.42
np=1

[RMS 86]
nz=0.1
np=1

[RMS 94]
nz=1.04
np=1

[RMS 95]
nz=0.015
np=1

[RMS 112]
nz=0.0045
np=0

[RMS 113]
nz=0.0149
np=0

[RMS 114]
nz=0.0045
np=0

[RMS 116]
nz=0.0045
np=0

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 1]
na=ROZDZIELNIE

[POZYCJA]
na=Montaż tablicy elektrycznej R1
pd=		KNNR N005-04-04-02-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.99
np=0

[RMS 81]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż tablicy elektrycznej R2
pd=		KNNR N005-04-04-02-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.99
np=0

[RMS 82]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż tablicy elektrycznej RG
pd=		KNNR N005-04-04-03-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=3.28
np=0

[RMS 83]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż tablicy elektrycznej R3
pd=		KNNR N005-04-04-03-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=3.28
np=0

[RMS 84]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż tablicy elektrycznej R4
pd=		KNNR N005-04-04-03-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=3.28
np=0

[RMS 85]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż tablicy elektrycznej RK
pd=		KNNR N005-04-04-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.63
np=0

[RMS 80]
nz=1
np=1

[ELEMENT 1]
na=OKABLOWANIE

[POZYCJA]
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
pd=		KNNR N005-12-07-01-00
ob=700
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0798
np=0

[POZYCJA]
na=Zaprawianie bruzd szer do 50 mm
pd=		KNNR N005-12-08-02-00
ob=700
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0525
np=0

[POZYCJA]
na=Przebijanie otworu fi 40 mm dł 1 c w cegle
pd=		KNNR N005-12-09-05-01
ob=40
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.473
np=0

[POZYCJA]
na=Przebijanie otworu fi 40 mm dł 2 c w cegle
pd=		KNNR N005-12-09-07-01
ob=20
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.2
np=0

[POZYCJA]
na=Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach
pd=		KNNR N005-02-05-01-05
ob=1300
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0546
np=0

[RMS 88]
nz=1.04
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewód kabelkowy YDY 5x4,0 P.T. w gotowych bruzdach
pd=		KNNR N005-02-05-03-03
ob=30
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.084
np=0

[RMS 89]
nz=1.04
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 wciągany do rur
pd=		KNNR N005-02-03-01-05
ob=300
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0352
np=0

[RMS 88]
nz=1.04
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach
pd=		KNNR N005-02-05-01-04
ob=500
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0546
np=0

[RMS 87]
nz=1.04
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur
pd=		KNNR N005-02-03-01-04
ob=1200
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0352
np=0

[RMS 87]
nz=1.04
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewód kabelkowy YDY 5x10,0 P.T. w gotowych
pd=		KNNR N005-02-05-06-04
ob=50
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0946
np=0

[RMS 90]
nz=1.04
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Układanie kabla YKY 3x1,5 w budynkach, na estakadach z mocowaniem
pd=		KNNR N005-07-15-01-27
ob=50
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.118
np=0

[RMS 17]
nz=0.005
np=1

[RMS 86]
nz=0.05
np=1

[RMS 91]
nz=1.04
np=1

[RMS 112]
nz=0.0044
np=0

[RMS 113]
nz=0.0067
np=0

[RMS 114]
nz=0.0044
np=0

[RMS 116]
nz=0.0044
np=0

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Układanie kabla YKY 5x2,5 w budynkach, na estakadach z mocowaniem
pd=		KNNR N005-07-15-01-26
ob=100
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.118
np=0

[RMS 17]
nz=0.005
np=1

[RMS 86]
nz=0.05
np=1

[RMS 92]
nz=1.04
np=1

[RMS 112]
nz=0.0044
np=0

[RMS 113]
nz=0.0067
np=0

[RMS 114]
nz=0.0044
np=0

[RMS 116]
nz=0.0044
np=0

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Peszel (rura karbowana)
pd=		KNR 532-01-04-03-01
ob=1500
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0187
np=0

[RMS 99]
nz=1.03
np=1

[POZYCJA]
na=Kanał instalacyjny z PCV szer do 130 mm 130x60 na innym podłożu
pd=		KNNR N005-01-11-04-02
ob=20
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.528
np=0

[RMS 76]
nz=1.04
np=1

[RMS 77]
nz=0.68
np=1

[RMS 97]
nz=5.4
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kabel HDMI
pd=		KNNR N005-04-06-01-01
ob=10
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[RMS 33]
nz=1
np=1

[ELEMENT 1]
na=OSPRZĘT

[POZYCJA]
na=Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyńcza
pd=		KNNR N005-03-02-01-00
ob=198
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.084
np=0

[RMS 74]
nz=1.02
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 GWP-130B końcowe
pd=		KNNR N005-03-08-01-00
ob=67
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.179
np=0

[RMS 60]
nz=1.02
np=1

[RMS 71]
nz=1.02
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5
pd=		KNNR N005-03-08-05-00
ob=64
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.263
np=0

[RMS 70]
nz=1.02
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Gniazdo wtyczk 45x45
pd=		KNNR N005-03-08-01-01
ob=32
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.179
np=0

[RMS 61]
nz=1.02
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Gniazdo wtyczk p.t. RJ 45 końcowe
pd=		KNNR N005-03-08-01-02
ob=16
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.179
np=0

[RMS 32]
nz=1.02
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Gniazdo PEL1
pd=		KNNR N005-03-08-01-01
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.179
np=0

[RMS 64]
nz=1.02
np=1

[RMS 66]
nz=1.02
np=1

[RMS 68]
nz=1
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Gniazdo PEL2
pd=		KNNR N005-03-08-01-01
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.179
np=0

[RMS 66]
nz=2.02
np=1

[RMS 67]
nz=1
np=1

[RMS 69]
nz=1.02
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Gniazdo PEL3
pd=		KNNR N005-03-08-01-01
ob=5
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.179
np=0

[RMS 65]
nz=1
np=1

[RMS 66]
nz=3.02
np=1

[RMS 67]
nz=1
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Gniazdo PEL5
pd=		KNNR N005-03-08-01-01
ob=20
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.179
np=0

[RMS 63]
nz=1.02
np=1

[RMS 66]
nz=1.02
np=1

[RMS 67]
nz=1
np=1

[RMS 69]
nz=1.02
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Gniazdo PEL6
pd=		KNNR N005-03-08-01-01
ob=10
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.179
np=0

[RMS 62]
nz=1
np=1

[RMS 65]
nz=1
np=1

[RMS 66]
nz=2.02
np=1

[RMS 67]
nz=1
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zasilanie WiFi
pd=		KNNR N005-03-11-01-00
ob=10
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.207
np=0

[RMS 72]
nz=1
np=1

[RMS 73]
nz=1
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Łącznik 1-bieg p.t. w puszce instalacyjnej
pd=		KNNR N005-03-06-02-00
ob=18
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.158
np=0

[RMS 52]
nz=1.02
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Łącznik świecznikowy p.t. w puszce instalacyjnej
pd=		KNNR N005-03-06-03-00
ob=12
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.189
np=0

[RMS 53]
nz=1.02
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Łącznik schodowy p.t. w puszce instalacyjnej
pd=		KNNR N005-03-06-04-02
ob=16
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.231
np=0

[RMS 55]
nz=1.02
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Łącznik krzyżowy p.t. w puszce instalacyjnej
pd=		KNNR N005-03-06-04-00
ob=5
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.231
np=0

[RMS 54]
nz=1.02
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Łącznik 1-biegunowy bryzgoszczelny
pd=		KNNR N005-03-07-01-00
ob=13
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.231
np=0

[RMS 56]
nz=1.02
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Łącznik świecznikowy bryzgoszczelny
pd=		KNNR N005-03-07-02-00
ob=4
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.294
np=0

[RMS 57]
nz=1.02
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Łącznik schodowy bryzgoszczelny
pd=		KNNR N005-03-07-03-02
ob=12
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.336
np=0

[RMS 58]
nz=1.02
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Łącznik krzyżowy bryzgoszczelny
pd=		KNNR N005-03-07-03-00
ob=3
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.336
np=0

[RMS 59]
nz=1.02
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż aparatu elektrycznego - czujka obecności
pd=		KNNR N005-04-06-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[RMS 22]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż aparatu elektrycznego - ZG
pd=		KNNR N005-04-06-02-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.75
np=0

[RMS 29]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż aparatu elektrycznego - dzwonek DNS-212D
pd=		KNNR N005-04-06-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[RMS 23]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż aparatu elektrycznego - dzwonek DNS-212M
pd=		KNNR N005-04-06-01-00
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[RMS 24]
nz=1
np=1

[ELEMENT 1]
na=OŚWIETLENIE

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy oswietl L01
pd=		KNNR N005-05-03-01-00
ob=20
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.86
np=0

[RMS 34]
nz=1
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy oswietl L02
pd=		KNNR N005-05-03-01-00
ob=14
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.86
np=0

[RMS 35]
nz=1
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy oswietl L03
pd=		KNNR N005-05-03-01-00
ob=14
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.86
np=0

[RMS 36]
nz=1
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy oswietl L04
pd=		KNNR N005-05-03-01-00
ob=45
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.86
np=0

[RMS 37]
nz=1
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy oswietl L06
pd=		KNNR N005-05-03-01-00
ob=14
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.86
np=0

[RMS 38]
nz=1
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy oswietl L07
pd=		KNNR N005-05-03-01-00
ob=6
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.86
np=0

[RMS 39]
nz=1
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy oswietl L08
pd=		KNNR N005-05-03-01-00
ob=3
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.86
np=0

[RMS 40]
nz=1
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy oswietl L09
pd=		KNNR N005-05-03-01-00
ob=22
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.86
np=0

[RMS 41]
nz=1
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy oswietl L10
pd=		KNNR N005-05-03-01-00
ob=16
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.86
np=0

[RMS 42]
nz=1
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy oswietl L11
pd=		KNNR N005-05-03-01-00
ob=46
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.86
np=0

[RMS 43]
nz=1
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy oswietl L12
pd=		KNNR N005-05-03-01-00
ob=32
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.86
np=0

[RMS 44]
nz=1
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy oswietl L13
pd=		KNNR N005-05-03-01-00
ob=2
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.86
np=0

[RMS 45]
nz=1
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy awaryjnej AW1
pd=		KNNR N005-05-03-01-00
ob=10
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.86
np=0

[RMS 46]
nz=1
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy awaryjnej AW2
pd=		KNNR N005-05-03-01-00
ob=10
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.86
np=0

[RMS 47]
nz=1
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy awaryjnej AW3
pd=		KNNR N005-05-03-01-00
ob=4
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.86
np=0

[RMS 48]
nz=1
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy awaryjnej EW1
pd=		KNNR N005-05-03-01-00
ob=6
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.86
np=0

[RMS 49]
nz=1
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy awaryjnej EW2
pd=		KNNR N005-05-03-01-00
ob=5
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.86
np=0

[RMS 50]
nz=1
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy awaryjnej EW3
pd=		KNNR N005-05-03-01-00
ob=2
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.86
np=0

[RMS 51]
nz=1
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE TELETECHNICZNE

[ELEMENT 2]
na=OKABLOWANIE STRUKTURALNE

[POZYCJA]
na=Montaż szafy RACK GPD
pd=		KNR 532-01-09-01-00
ob=1
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.4
np=0

[RMS 100]
nz=1
np=1

[RMS 101]
nz=1
np=1

[RMS 102]
nz=1
np=1

[RMS 103]
nz=1
np=1

[RMS 104]
nz=1
np=1

[RMS 105]
nz=1
np=1

[RMS 120]
nz=5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Układanie odcinków poziomych 1 kabel miedziany do 8mm
pd=		KNR 532-01-02-01-00
ob=1500
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.017
np=0

[RMS 98]
nz=1.1
np=1

[POZYCJA]
na=Peszel (rura karbowana)
pd=		KNR 532-01-04-03-01
ob=800
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0187
np=0

[RMS 99]
nz=1.03
np=1

[POZYCJA]
na=Rura  fi 50 P.T. w przestrzeni międzystropowej
pd=		KNNR N005-01-01-04-00
ob=200
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.15
np=0

[RMS 75]
nz=1.04
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego pierwsza linia
pd=		KNR 532-01-15-01-00
ob=70
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.84
np=0

[RMS 118]
nz=0.42
np=0

[RMS 119]
nz=0.42
np=0

[POZYCJA]
na=Czynności dodatkowe - udostępnienie punktu pomiarowego
pd=		KNR 532-01-15-03-00
ob=70
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.08
np=0

[ELEMENT 2]
na=MONITORING

[POZYCJA]
na=Układanie odcinków poziomych 1 kabel miedziany do 8mm
pd=		KNR 532-01-02-01-00
ob=300
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.017
np=0

[RMS 98]
nz=1.1
np=1

[POZYCJA]
na=Peszel (rura karbowana)
pd=		KNR 532-01-04-03-01
ob=300
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0187
np=0

[RMS 99]
nz=1.03
np=1

[POZYCJA]
na=Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego pierwsza linia
pd=		KNR 532-01-15-01-00
ob=17
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.84
np=0

[RMS 118]
nz=0.42
np=0

[RMS 119]
nz=0.42
np=0

[POZYCJA]
na=Czynności dodatkowe - udostępnienie punktu pomiarowego
pd=		KNR 532-01-15-03-00
ob=17
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.08
np=0

[POZYCJA]
na=Montaż aparatu elektrycznego switch PoE
pd=		KNNR N005-04-06-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[RMS 28]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż aparatu elektrycznego kamera wew.
pd=		KNNR N005-04-06-01-00
ob=8
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[RMS 25]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż aparatu elektrycznego kamera zew.
pd=		KNNR N005-04-06-01-00
ob=9
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[RMS 26]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż aparatu elektrycznego ogranicznik przepięć
pd=		KNNR N005-04-06-01-00
ob=9
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[RMS 27]
nz=1
np=1

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA PV

[POZYCJA]
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania
pd=		KNNR 5 1101-04
ob=6
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.31
np=0

[RMS 8]
nz=1
np=1

[RMS 110]
nz=0.09
np=0

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż paneli o masie do 20 kg
pd=		KNNR 5 0405-07
ob=48
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.19
np=0

[RMS 12]
nz=1
np=0

[POZYCJA]
na=Montaż falownika
pd=		KNNR 5 0405-06
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[RMS 1]
nz=1.11
np=0

[RMS 2]
nz=1
np=0

[POZYCJA]
na=Montaż rozdzielni RPV
pd=		KNNR 5 0405-06
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=11.1
np=0

[RMS 15]
nz=1
np=0

[POZYCJA]
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
pd=		KNNR 5 0209-04
ob=10
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.546
np=0

[RMS 6]
nz=1.04
np=1

[RMS 11]
nz=0.05
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
pd=		KNNR 5 0209-04
ob=10
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.546
np=0

[RMS 7]
nz=1.04
np=1

[RMS 11]
nz=0.05
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2
pd=		KNNR 5 1204-01
ob=12
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0525
np=0

[RMS 16]
nz=1.03
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
pd=		KNNR 5 0209-04
ob=20
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.546
np=0

[RMS 11]
nz=0.05
np=1

[RMS 14]
nz=1.04
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2
pd=		KNNR 5 1204-01
ob=96
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.525
np=0

[RMS 10]
nz=1.03
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
pd=		KNNR 5 0209-06
ob=10
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.735
np=0

[RMS 11]
nz=0.05
np=1

[RMS 13]
nz=1.04
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2
pd=		KNNR 5 1204-02
ob=4
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0809
np=0

[RMS 9]
nz=1.03
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
pd=		KNNR 5 0715-03
ob=10
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.204
np=0

[RMS 4]
nz=1.04
np=1

[RMS 11]
nz=0.05
np=1

[RMS 107]
nz=0.0045
np=0

[RMS 108]
nz=0.0045
np=0

[RMS 109]
nz=0.0067
np=0

[RMS 110]
nz=0.0045
np=0

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany
pd=		KNR AT-14 0102-01
ob=15
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.017
np=0

[RMS 5]
nz=1.1
np=0

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=R
wa=0

[POZYCJA]
na=Badanie układu PV prądu stałego do 1 kV
pd=		KNR 13-21 0601-04
ob=2
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2

[RMS 1]
nz=8.92
np=0

[POZYCJA]
na=Badanie ciągłości przewodu
pd=		KNR 13-06 1024-01
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=4.2
np=0

[POZYCJA]
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
pd=		KNNR 5 1303-01
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[POZYCJA]
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
pd=		KNNR 5 1303-03
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.83
np=0

[POZYCJA]
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
pd=		KNNR 5 1301-02
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[RMS 1]
nz=1.76
np=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA UZIEMIAJĄCA

[POZYCJA]
na=Przewód uziemiający z bedn OC 25x4 na wspornikach na pozost
pd=		KNNR N005-06-02-02-00
ob=20
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.344
np=0

[RMS 21]
nz=0.006
np=1

[RMS 78]
nz=1.01
np=1

[RMS 79]
nz=0.02
np=1

[RMS 96]
nz=1.04
np=1

[RMS 117]
nz=0.0294
np=0

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Złącze kontrolne
pd=		KNNR N005-06-12-05-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.323
np=0

[RMS 79]
nz=1
np=1

[RMS 106]
nz=1
np=1

[RMS 120]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż aparatu elektrycznego-szyny wyrównawcze
pd=		KNNR N005-04-06-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[RMS 3]
nz=1
np=1

[ELEMENT 1]
na=POMIARY

[POZYCJA]
na=Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz
pd=		KNNR N005-13-01-01-00
ob=92
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.3
np=0

[POZYCJA]
na=Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz
pd=		KNNR N005-13-01-02-00
ob=14
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.76
np=0

[POZYCJA]
na=Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy
pd=		KNNR N005-13-04-01-00
ob=6
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.24
np=0

[POZYCJA]
na=Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego w bud prod
pd=		KNP 1018-46-01-06-00
ob=56
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=4.12
np=0

[ELEMENT 1]
na=DEMONTAŻ

[POZYCJA]
na=Demontaż tablicy rozdzielczej ponad 0,5 m2
pd=		KNNR N009-02-01-06-00
ob=4
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.43
np=0

[POZYCJA]
na=Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego
pd=		KNNR N009-03-01-03-00
ob=1000
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.169
np=0

[POZYCJA]
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych
pd=		KNNR N009-04-01-07-00
ob=30
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.188
np=0

[POZYCJA]
na=Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego
pd=		KNNR N009-04-02-05-00
ob=40
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.173
np=0

[POZYCJA]
na=Demontaż przewodu kabelkowego do 7,5 mm2 z rur instalacyjnych
pd=		KNNR N009-03-04-03-00
ob=500
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0315
np=0

[POZYCJA]
na=Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem
pd=		KNNR N009-05-01-06-00
ob=50
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.55
np=0

