[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.64
nan=INSTALACJE SANITARNESZKOŁA PODSTAWOWA W PONIECU1310
pe=2
op=1
opn=0	1	0	1	1	0	19	8	1	8	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	0
own=3	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty Zakupy	Zysk	Podatek Vat
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nfn= 
nb=Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Poniecu
ab=ul. Szkolna 9, 64-125 Poniec, dz. nr 445/5
ni=Gmina Poniec
ai=64 - 125 Poniec ul. Rynek 24
nw= 
aw= 
br=Sanitarna
dt= marzec 2023	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[GRUPY RMS]
gr= 	
gm= 	
gs= 	

[NARZUTY NORMA 1]
na=Podatek Vat	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty Zakupy	KZ
wa=0	1	0	PLN
op=1	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 828]
ty=M
na=Devireg 850 III	0
id=000005	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 436]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.1068

[RMS ZEST 482]
ty=M
na=benzyna do lakierów''	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0761

[RMS ZEST 508]
ty=M
na=kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej	0
id=1120001	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=7.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121000

[RMS ZEST 650]
ty=M
na=blacha stalowa ocynkowana płaska w arkuszach o gr. 0.55 mm'	0
id=1120300	1
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=63.125

[RMS ZEST 796]
ty=M
na=blacha stalowa ocynkowana płaska, w arkuszach, gr. 0,50 mm'	0
id=1120401	2
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=222.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1120401

[RMS ZEST 373]
ty=M
na=blacha stalowa ocynkowana płaska, w arkuszach, grub. 0,60 mm'	0
id=1120411	2
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=108.3

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 843]
ty=M
na=Konstrukcje wsporcza dla central wentylacyjnych HEB140  oparcie na ścianach nośych dla każdej z central	0
id=1320599	1
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1320550

[RMS ZEST 361]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe'	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.5362

[RMS ZEST 664]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe''	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.44

[RMS ZEST 509]
ty=M
na=linka stalowa ocynkowana śr. 5 mm	0
id=1331200	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=37.44
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1331209

[RMS ZEST 859]
ty=M
na=linka stalowa ocynkowana śr. 6.3 mm	0
id=1331299	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=224.64

[RMS ZEST 868]
ty=M
na=Ogrodzenia z elementów stalowychprefabrykacja wys h= 1,8	0
id=1331511	1
jm=m2	050
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=149.76

[RMS ZEST 823]
ty=M
na=Siatki tkane OC	0
id=1331899	3
jm=m2	050
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1.68

[RMS ZEST 507]
ty=M
na=ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widełkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym	0
id=1342306	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=18.72
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1344491

[RMS ZEST 496]
ty=M
na=śruby fundamentowe kotwowe do wmurowania M16x300 mm	0
id=1342317	1
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=8.72

[RMS ZEST 832]
ty=M
na=trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych	0
id=1361199	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=0.72
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1364599

[RMS ZEST 860]
ty=M
na=uchwyty metalowe	0
id=1361303	1
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=11.52

[RMS ZEST 834]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %	0
id=1511601	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=0.456
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 435]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna	0
id=1511699	1
jm=dm3	066
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.1357

[RMS ZEST 481]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna''	0
id=1511699	1
jm=dm3	066
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.5225

[RMS ZEST 499]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania szara	0
id=1511711	1
jm=dm3	066
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.28

[RMS ZEST 854]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa'	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=1.05

[RMS ZEST 861]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.8224
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	

[RMS ZEST 439]
ty=M
na=farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1514401	1
jm=dm3	066
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.0412

[RMS ZEST 485]
ty=M
na=farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania''	0
id=1514401	1
jm=dm3	066
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.4645

[RMS ZEST 440]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania	0
id=1530512	1
jm=dm3	066
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.1633

[RMS ZEST 486]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania''	0
id=1530512	1
jm=dm3	066
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.1172

[RMS ZEST 498]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony'	0
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1.84

[RMS ZEST 497]
ty=M
na=tlen techniczny'	0
id=1540802	1
jm=m3	060
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1.24

[RMS ZEST 554]
ty=M
na=podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm'	0
id=1570100	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=17.12

[RMS ZEST 564]
ty=M
na=podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm'''''''''''''	0
id=1570100	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=14.98

[RMS ZEST 573]
ty=M
na=podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm''''''''''''	0
id=1570100	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.28

[RMS ZEST 592]
ty=M
na=podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	0
id=1570100	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=366.11

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=piasek do betonów zwykłych	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.2135
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 661]
ty=M
na=piasek do betonów zwykłych'	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.198

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.7322
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 473]
ty=M
na=piasek do zapraw''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0233

[RMS ZEST 966]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.34
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	0
id=1602599	1
jm=m3	060
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.374
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 662]
ty=M
na=żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny'	0
id=1602599	1
jm=m3	060
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.352

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=98.319
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 354]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków''	0
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=41.8

[RMS ZEST 358]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.266

[RMS ZEST 472]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków'	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0044

[RMS ZEST 964]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	0
id=1700310	2
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=68
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=55.462
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 355]
ty=M
na=wapno suchogaszone''	0
id=1720200	1
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=25.46

[RMS ZEST 474]
ty=M
na=wapno suchogaszone'	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.0025

[RMS ZEST 965]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720299	2
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=36.55
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720200;1720210

[RMS ZEST 867]
ty=M
na=Słupki ograodzenia o wys.1.8 m	0
id=1800001	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=28

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=252.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 353]
ty=M
na=cegła budowlana pełna''	0
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=331.75

[RMS ZEST 963]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=425
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 36]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 37]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 673]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 672]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 500]
ty=M
na=masa betonowa B-20	0
id=2370605	1
jm=m3	060
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.116

[RMS ZEST 845]
ty=M
na=Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m prefabrykowane	0
id=2370699	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=73.08

[RMS ZEST 477]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.4263

[RMS ZEST 855]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 50	0
id=2380806	1
jm=m3	060
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=0.01

[RMS ZEST 848]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=2.52

[RMS ZEST 360]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III'	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.0648

[RMS ZEST 479]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	0
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.0055

[RMS ZEST 478]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.0097

[RMS ZEST 830]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane	0
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.0336
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600699

[RMS ZEST 838]
ty=S
na=żuraw samochodowy 5-6 t	0
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2.16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31114

[RMS ZEST 839]
ty=S
na=żuraw samochodowy 12-16 t	0
id=31121	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=4.56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31121

[RMS ZEST 671]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 685]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 40]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=7.563
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 357]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1.52

[RMS ZEST 476]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.1575

[RMS ZEST 968]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2.55
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 362]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny'	0
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=5.085

[RMS ZEST 806]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	3
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.692

[RMS ZEST 44]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=6.158
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 352]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.0072

[RMS ZEST 45]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 674]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 374]
ty=S
na=ciągnik kołowy''	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.76

[RMS ZEST 797]
ty=S
na=ciągnik kołowy	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1.68
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39100

[RMS ZEST 46]
ty=S
na=ciągnik kołowy 40-50 KM;29-37 kW	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=3.6974
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 437]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37-50 KM	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.0208

[RMS ZEST 483]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37-50 KM''	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.0145

[RMS ZEST 652]
ty=S
na=ciągnik kołowy 40-50 KM;29-37 kW'	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.375

[RMS ZEST 840]
ty=S
na=ciągnik kołowy 75-85 KM	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=3.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39121

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.2521
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 356]
ty=M
na=woda z rurociągu'''	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1.9783

[RMS ZEST 51]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2.2177

[RMS ZEST 359]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane'	0
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.0403

[RMS ZEST 663]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane''	0
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.0594

[RMS ZEST 829]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0,9 Mg	0
id=39511	3
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.07

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0,9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.33
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 291]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=95.45

[RMS ZEST 321]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy dostawczy o ładowności do 0.9 t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=15.408

[RMS ZEST 337]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=31.8

[RMS ZEST 368]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0.9 t'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1.32

[RMS ZEST 372]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy dostawczy o ładowności do 0.9 t (1)'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=6.51

[RMS ZEST 381]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'''''''''''''''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1.41

[RMS ZEST 395]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0.9 t'''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1.1

[RMS ZEST 447]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy dostawczy o ładowności do 0.9 t (1)''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.288

[RMS ZEST 532]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.54

[RMS ZEST 541]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'''''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=72.697

[RMS ZEST 548]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t''''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=10.62

[RMS ZEST 556]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'''''''''''''''''''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2.48

[RMS ZEST 566]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2.17

[RMS ZEST 575]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.62

[RMS ZEST 658]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'''''''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.3

[RMS ZEST 970]
ty=S
na=samochód dostawczy 0,9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 305]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=6.74

[RMS ZEST 383]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t''''''	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=6.174

[RMS ZEST 677]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t	0
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39531

[RMS ZEST 811]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5 t	0
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.31

[RMS ZEST 480]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.0462

[RMS ZEST 846]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=8.288

[RMS ZEST 375]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa'	0
id=39610	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.76

[RMS ZEST 798]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa	0
id=39610	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1.68
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39610

[RMS ZEST 438]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 3,5 t	0
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.0208

[RMS ZEST 484]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 3,5 t'''	0
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.0145

[RMS ZEST 56]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 4.5 t	0
id=39612	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=3.6974
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 653]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 4.5 t'	0
id=39612	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.375

[RMS ZEST 841]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa 10 t	0
id=39653	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=3.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39653

[RMS ZEST 57]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=3.571
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 475]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna''	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.0323

[RMS ZEST 665]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna'''	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.66

[RMS ZEST 967]
ty=S
na=betoniarka 150 dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.85
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	43201

[RMS ZEST 755]
ty=M
na=rury stalowe łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 28x1,5'	0
id=5001099	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=6.18

[RMS ZEST 757]
ty=M
na=rury stalowe łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 35x1,5'	0
id=5001099	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=20.6

[RMS ZEST 492]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne śr.15 mm	0
id=5030010	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.1

[RMS ZEST 424]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=18.54

[RMS ZEST 426]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=15.3

[RMS ZEST 441]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=8.24

[RMS ZEST 444]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm'	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8.24

[RMS ZEST 814]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane śr.15 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 412]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 20 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=12.48

[RMS ZEST 414]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=14.42

[RMS ZEST 416]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 32 mm'	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=16.48

[RMS ZEST 418]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 50 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=36

[RMS ZEST 421]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 65 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=41.58

[RMS ZEST 461]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nom. 50 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=23.484

[RMS ZEST 463]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 32 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.545

[RMS ZEST 721]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 80 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=21.56

[RMS ZEST 724]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 40 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=15

[RMS ZEST 969]
ty=M
na=Przejścia - ognioochronne p.poż. przez ściany murowane grub. 1 cegły''	0
id=5043999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=Rurociągi  z rur  np: Uponor    fi 16	0
id=5062900	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=403.716

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=Rurociągi  z rur  np: Uponor    fi 18	0
id=5062900	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=192.372

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=Rurociągi  z rur  np: Uponor    fi 22	0
id=5062900	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=85.68

[RMS ZEST 808]
ty=M
na=rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie ocynk.z końcami gwint. 35 mm	0
id=5064004	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=15.965

[RMS ZEST 803]
ty=M
na=Rur.st.węg.zew.oc.do poł.zapras.fi 76x1,5mm'	0
id=5066507	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2.04

[RMS ZEST 807]
ty=M
na=Rur.st.węg.zew.oc.do poł.zapras.fi54x1,5mm	0
id=5066507	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
gr=1
cw=0	PLN
il=28.56

[RMS ZEST 363]
ty=M
na=Uszczelnienie przejscia przez scianę masą Hilti CP 6015 o odporności E 120	0
id=5071999	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 380]
ty=M
na=Uszczelnienie przejscia przez scianę masą Hilti CP 6015 o odporności E 120''	0
id=5071999	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=17

[RMS ZEST 382]
ty=M
na=Rury ochronne dla przejść inst. Uszczelnione pianką	0
id=5074704	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=24

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=Rura osłonowa PESZEL	0
id=5100400	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=802.08

[RMS ZEST 809]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 32 mm	0
id=5101204	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
gr=1
cw=0	PLN
il=10.4315

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm	0
id=5104003	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=24

[RMS ZEST 379]
ty=M
na=złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm''	0
id=5104003	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 494]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm	0
id=5109903	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.02

[RMS ZEST 490]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.przyłącza 50 mm	0
id=5109999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 887]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	0
id=5119903	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 425]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm	0
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=11.16

[RMS ZEST 427]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm	0
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=6.3

[RMS ZEST 442]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm	0
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=16.16

[RMS ZEST 445]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm'	0
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=16.32

[RMS ZEST 817]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.6

[RMS ZEST 419]
ty=M
na=łuki stalowe gładkie czarne o śr. nominalnej 50 mm	0
id=5122999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=6.12

[RMS ZEST 422]
ty=M
na=łuki stalowe gładkie czarne o śr.nominalnej 65 mm	0
id=5122999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=6.3

[RMS ZEST 722]
ty=M
na=łuki stalowe gładkie czarne o śr. nominalnej 80 mm	0
id=5122999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3.08

[RMS ZEST 725]
ty=M
na=łuki stalowe gładkie czarne o śr.nominalnej 40 mm	0
id=5122999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2.55

[RMS ZEST 390]
ty=M
na=Kołnierzei stalowe dn 80	0
id=5127999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5127099

[RMS ZEST 759]
ty=M
na=Rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 54x1,5 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=28.84

[RMS ZEST 762]
ty=M
na=rury stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 67x1,5 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=26.52

[RMS ZEST 765]
ty=M
na=Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 90x1,5 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=32.64

[RMS ZEST 768]
ty=M
na=Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 100x1,5 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=24.48

[RMS ZEST 760]
ty=M
na=kształtki dwustronnych  do połączeń zaciskowych dn  54x1,5 mm	0
id=5309099	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=12.6

[RMS ZEST 763]
ty=M
na=kształtki dwustronnych  do połączeń zaciskowych dn 64 x1,5 mm	0
id=5309099	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=11.7

[RMS ZEST 766]
ty=M
na=kształtki dwustronnych  do połączeń zaciskowych dn 90 mm	0
id=5309099	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=11.52

[RMS ZEST 769]
ty=M
na=kształtki dwustronnych  do połączeń zaciskowych dn 100 mm	0
id=5309099	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=8.64

[RMS ZEST 892]
ty=M
na=Wpust kanalizacyjny fi 50	0
id=5551399	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=Rurociągi  z rur np: Uponor  fi  35	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=81

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=Rurociągi  z rur  np:Uponor  fi 42	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=34.56

[RMS ZEST 345]
ty=M
na=rury z polietylenu śr.20 mm	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=Rurociągi  z rur np: Uponor   fi  28	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=60.48

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=Rurociągi  z rur np: Uponor  fi  54	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=28.08

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=Izolacja  rurociągu otulinami np: THERMOCOMPACT   fi 16/20	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=395.8

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=Izolacja  rurociągu otulinami np: THERMOCOMPACT   fi 18/20	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=188.6

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=Izolacja  rurociągu otulinami  np: THERMOCOMPACT   fi 22/25	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=84

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=Izolacja  rurociągu otulinami  np:THERMOCOMPACT    fi 28/25	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=56

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=Izolacja  rurociągu otulinami  np: THERMOCOMPACT  fi 35/30	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=75

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=Izolacja  rurociągu otulinami  np: THERMOCOMPACT  fi 42/30	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=32

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=Izolacja  rurociągu otulinami  np: THERMOCOMPACT  fi 50/30	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=24.6

[RMS ZEST 364]
ty=M
na=Rura  wielowarstwowa  Uponor MCL   dn. 28	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=187.92

[RMS ZEST 371]
ty=M
na=Izolacja  rurociągu otulinami  Pianka polietylenowa  fi 28/30	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=174

[RMS ZEST 911]
ty=M
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=101.2

[RMS ZEST 914]
ty=M
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 25 mm'	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=48.6

[RMS ZEST 917]
ty=M
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 32 mm'	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=45.36

[RMS ZEST 920]
ty=M
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 40 mm'	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=65.88

[RMS ZEST 923]
ty=M
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 50 mm'	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=34.56

[RMS ZEST 926]
ty=M
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 63 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=22.68

[RMS ZEST 929]
ty=M
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=126.5

[RMS ZEST 930]
ty=M
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=45.36

[RMS ZEST 931]
ty=M
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 32 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=41.04

[RMS ZEST 932]
ty=M
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=19.44

[RMS ZEST 934]
ty=M
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 50 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=16.2

[RMS ZEST 905]
ty=M
na=kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 40 mm	0
id=5610999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 908]
ty=M
na=kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5610999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 910]
ty=M
na=kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5610999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=24

[RMS ZEST 936]
ty=M
na=kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5610999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 962]
ty=M
na=kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5610999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=72

[RMS ZEST 961]
ty=M
na=kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=216

[RMS ZEST 897]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm'	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=18.6

[RMS ZEST 899]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=105.4

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=kształtki Uponor MLC o śr. zewnętrznej 35 mm	0
id=5629999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=45.75

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=kształtki z Uponor MLC o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=5629999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=15.04

[RMS ZEST 332]
ty=M
na=kształtki z polietylenu o śr. zewn. 20 mm	0
id=5629999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=432

[RMS ZEST 333]
ty=M
na=kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. zewn. 20 mm	0
id=5629999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=144

[RMS ZEST 348]
ty=M
na=kształtki z polietylenu(gwintowane)śr.20 mm	0
id=5629999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.6

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=kształtk  Uponor MLCo  o śr. zewnętrznej 28 mm	0
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=36.96

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu Uponor o śr. zewnętrznej 50 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=11.7

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=kształtki zaciskowe o śr. zewnętrzne28 mm''	0
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=144.42

[RMS ZEST 912]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=120.06

[RMS ZEST 915]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=57.42

[RMS ZEST 918]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=48.8

[RMS ZEST 921]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm'	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=28.67

[RMS ZEST 924]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 50 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=21.15

[RMS ZEST 927]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 63 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=10.5

[RMS ZEST 933]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=8.46

[RMS ZEST 794]
ty=M
na=Przegrody ogniowe dla rur o śr zewn. 50 mm	0
id=5687999	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 813]
ty=M
na=tuleje ogniowe	0
id=5687999	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 795]
ty=M
na=Uszczelnienie przejść rurociągów masą ognioochronną	0
id=5688999	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5634899

[RMS ZEST 350]
ty=M
na=zawory przelotowe mosiężne śr. 15 mm	0
id=5700401	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.144

[RMS ZEST 958]
ty=M
na=Zawory kątowe odcinające do przyborów sanitarnych o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5700999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=54
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5700099

[RMS ZEST 959]
ty=M
na=Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5700999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5700099

[RMS ZEST 960]
ty=M
na=Zawory kątowe odcinające do wc   o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5700999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5700099

[RMS ZEST 346]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm'	0
id=5701002	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.2

[RMS ZEST 815]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm''	0
id=5701002	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.2

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 340]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm'	0
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 341]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 32 mm	0
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 342]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 50 mm	0
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=Zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=24

[RMS ZEST 409]
ty=M
na=Zawory zwrotne  płytkowe o śr. nominalnej 65 mm	0
id=5701999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 410]
ty=M
na=Zawory zwrotne  płytkowe  o śr. nominalnej 40 mm'	0
id=5701999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 904]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 40 mm	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 906]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 32 mm	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 907]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 909]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 935]
ty=M
na=Zawory cyrkulacyjne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 937]
ty=M
na=Termostatyczne zawory mieszające c.w.u.	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 740]
ty=M
na=półśrubunki z nakrętkami mosiężne 1"x 1 1/2"'	0
id=5702404	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=4.2

[RMS ZEST 743]
ty=M
na=półśrubunki z nakrętkami mosiężne 1"x 1 1/2"	0
id=5702404	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2.1

[RMS ZEST 816]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5703800	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5703099

[RMS ZEST 953]
ty=M
na=Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=27
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5711200

[RMS ZEST 954]
ty=M
na=Baterie umywalkowe dla n/s na fotokomórkę stojące o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5711200

[RMS ZEST 955]
ty=M
na=Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - komora gosp	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5711200

[RMS ZEST 956]
ty=M
na=Baterie zmywakowe z wyciąganą wylewką stojące o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5711200

[RMS ZEST 871]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	0
id=5717000	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=27

[RMS ZEST 881]
ty=M
na=syfony umywalkowe	0
id=5717000	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 886]
ty=M
na=złączki spłukujące do pisuarów	0
id=5717630	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 493]
ty=M
na=kurki gazowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5720001	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.02

[RMS ZEST 465]
ty=M
na=Kurki gazowe przelotowe   o śr. 50 mm	0
id=5720099	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=Zawory przelotowy  Efar o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5730023	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=10

[RMS ZEST 343]
ty=M
na=Zawory Stromax 4217 GM o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5730099	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099

[RMS ZEST 344]
ty=M
na=Zawory Stromax 4217 GM  o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5730099	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=Zawory zwrotne  płytkowe  o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5730099	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 405]
ty=M
na=Zawory przelotowe Efar  o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm	0
id=5730099	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 406]
ty=M
na=Zawory przelotowe Efar  o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm	0
id=5730099	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 407]
ty=M
na=Zawory przelotowe Efar  o połączeniach gwintowanych  o śr. nominalnej 32 mm	0
id=5730099	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=6

[RMS ZEST 749]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 50 mm'	0
id=5730099	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099

[RMS ZEST 750]
ty=M
na=Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 65 mm	0
id=5730099	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099

[RMS ZEST 800]
ty=M
na=Zawory przeciwzamrożeniowe o śr. nominalnej 50 mm	0
id=5730099	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099

[RMS ZEST 818]
ty=M
na=Trzydrogowy zawór mieszający o śr. 25 mm	0
id=5730099	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099

[RMS ZEST 404]
ty=M
na=Zawory przelotowe Efar  o połączeniach gwintowanych  o śr. nominalnej 65 mm	0
id=5730499	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=18

[RMS ZEST 347]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm'	0
id=5730899	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.2

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=Zawory  przelotowy  Efar o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5730899	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=129

[RMS ZEST 411]
ty=M
na=Zawory  zwrotne  płytkowe o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5730899	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm''	0
id=5732499	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=24

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm'''	0
id=5732499	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 386]
ty=M
na=Grupa  bezpieczeństwa dla koła  ciśń. otwarcia 3 bar ( odpowietrzni zawór bezoieczeństwa , manometr)	0
id=5733099	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 736]
ty=M
na=Grupa  bezpieczeństwa dla zasonika  ciśń. otwarcia 6 bar ( odpowietrzni zawór bezoieczeństwa , manometr)	0
id=5733099	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=Głowica termostatyczna	0
id=5733100	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=72

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=Zawory grzejnikowe powrotne podwójne	0
id=5733100	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=72

[RMS ZEST 820]
ty=M
na=zawory hydrantowe mosiężne o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5760099	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 821]
ty=M
na=Szafki hydrantowedn 25 z wyposażeniem	0
id=5761199	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 471]
ty=M
na=Szafka gazowa standartowa o wymiarach  600/600/300	0
id=5761199	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 402]
ty=M
na=Seperator powietrza	0
id=5820299	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 746]
ty=M
na=Zawory bezpieczeństwa c.o. membranowe o śr. nominalnej 20 mm, 3,0 bar	0
id=5836299	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5738599

[RMS ZEST 747]
ty=M
na=Zawory bezpieczeństwa c.w.u.. o śr. nominalnej 15 mm, 6,0 bar	0
id=5836299	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5738599

[RMS ZEST 451]
ty=M
na=kurki manometrowe z kielichami gwintowanymi, z kołnierzem kontrolnym, mosiężne	0
id=5856999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=18

[RMS ZEST 752]
ty=M
na=kurki manometrowe gwintowane	0
id=5856999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 727]
ty=M
na=Układ napełniania, uzupełniania zładu oraz zmiękczania wody  1310-  zawór antyskażeniowy  - 1 szt.1310- filtr wstępny  - 1 szt.1310- zmiękczacz  1310- zawór regulacji twardośc1310- wodomierz dn 15 mm	0
id=5882399	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 719]
ty=M
na=Rozdzielacz  MGV 100 z izolacją 4- obwodowy	0
id=5972099	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 711]
ty=M
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe  z wbudowanym zaworem termostatycznym  i kompletem zawieszeń               V33-600X1200	0
id=6011099	1
jm=kpl.	090
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=15

[RMS ZEST 712]
ty=M
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe  z wbudowanym zaworem termostatycznym  i kompletem zawieszeń               V33-600X1000	0
id=6011099	1
jm=kpl.	090
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 713]
ty=M
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe  z wbudowanym zaworem termostatycznym  i kompletem zawieszeń               V33-600X1800	0
id=6011099	1
jm=kpl.	090
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 714]
ty=M
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe  z wbudowanym zaworem termostatycznym  i kompletem zawieszeń               V33-600X1600	0
id=6011099	1
jm=kpl.	090
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=24

[RMS ZEST 715]
ty=M
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe  z wbudowanym zaworem termostatycznym  i kompletem zawieszeń               V33-600X1400	0
id=6011099	1
jm=kpl.	090
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=11

[RMS ZEST 716]
ty=M
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe  z wbudowanym zaworem termostatycznym  i kompletem zawieszeń             V33-600X1300	0
id=6011099	1
jm=kpl.	090
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=15

[RMS ZEST 334]
ty=M
na=złączki mosiężne do grzejników o śr. zewn. 20 mm	0
id=6080199	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=72

[RMS ZEST 335]
ty=M
na=tarczki ochronne'	0
id=6088100	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=72

[RMS ZEST 748]
ty=M
na=Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 750 dm3	0
id=6105199	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 745]
ty=M
na=Bufor ciepła ACU o poj. 1000 dm3	0
id=6108199	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6108199

[RMS ZEST 397]
ty=M
na=Urządzenie neutralizujące	0
id=6108199	2
jm=kpl	090
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 132]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 133]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 737]
ty=M
na=Pompa obiegowa ciepła technologicznego. do 4,5 m3/h i śr. króćców przyłączeniowych 1" (25 mm)	0
id=6130115	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 742]
ty=M
na=Pompa obiegowa ładowania zasobnika	0
id=6130115	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 449]
ty=M
na=Termomanometry  centryczne fi 63	0
id=6142999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=12

[RMS ZEST 754]
ty=M
na=Termometry tarczowe	0
id=6142999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 450]
ty=M
na=manometr M 100-/0-4 bar	0
id=6143999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=16

[RMS ZEST 452]
ty=M
na=manometr M 100-/0-10 bar	0
id=6143999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 751]
ty=M
na=Manometry 0 - 0,6 MPA	0
id=6143999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=Sprzęgło hydrauliczne	0
id=6150200	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 389]
ty=M
na=Odmulacz FOM 65 mm	0
id=6150200	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 753]
ty=M
na=rurki syfonowe	0
id=6154000	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 336]
ty=M
na=Złącze  rur Uponor MLC ( kształtki)	0
id=6210099	2
jm=kpl	090
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=265

[RMS ZEST 458]
ty=M
na=Wodomierz  skrzydełkowy typ JSw, do rur o średnicy  20 mm	0
id=6305002	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 869]
ty=M
na=Umywalka pojedyńcza	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 879]
ty=M
na=umywalka dla osób niepełnosprawnych	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 971]
ty=M
na=Umywalka wpuszczana w blat	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=11

[RMS ZEST 872]
ty=M
na=postumenty porcelanowe do umywalek'	0
id=6320700	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 889]
ty=M
na=Zmywak - komora gospodarcza pom. porządkowe przy salach dzieci	0
id=6321499	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6329099

[RMS ZEST 890]
ty=M
na=Zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej - socjale	0
id=6321499	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6329099

[RMS ZEST 876]
ty=M
na=Geberit Kombifix - element montażowy do miski ustępowej	0
id=6323010	1
jm=kpl.	090
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6323010

[RMS ZEST 888]
ty=M
na=Geberit Kombifix - element montażowy do pisuaru	0
id=6323030	1
jm=kpl.	090
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6323030

[RMS ZEST 873]
ty=M
na=miski ustępowe porcelanowe zawieszane	0
id=6325199	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=9

[RMS ZEST 877]
ty=M
na=miski ustępowe wiszące dla osób niepełnosprawnych	0
id=6325199	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 884]
ty=M
na=Pisuary pojedyncze z płuczką	0
id=6326199	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 885]
ty=M
na=Zawór do pisuarów	0
id=6327400	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 875]
ty=M
na=przyciski do spłuczek podtynkowych	0
id=6327599	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 874]
ty=M
na=sedesy	0
id=6328110	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=9

[RMS ZEST 878]
ty=M
na=sedesy dla osób niepełnosprawnych	0
id=6328110	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 891]
ty=M
na=Syfony zlewozmywakowe podwójny	0
id=6328314	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 870]
ty=M
na=wsporniki do umywalek'	0
id=6328600	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=27
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6328600

[RMS ZEST 880]
ty=M
na=wsporniki do umywalek	0
id=6328600	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6328600

[RMS ZEST 489]
ty=M
na=łączniki redukcyjne do gazomierzy o śr.przyłącza 50 mm	0
id=6341899	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 738]
ty=M
na=kształtki kielichowe miedziane 28 mm'	0
id=6401203	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=6.3

[RMS ZEST 349]
ty=M
na=rury miedziane, stan twardy F-37 śr. 15 mm	0
id=6450102	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2.16

[RMS ZEST 351]
ty=M
na=złączki przejściowe mosiężne śr. 15 mm	0
id=6460702	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.432

[RMS ZEST 739]
ty=M
na=kształtki przejściowe mosiężne 28x1"	0
id=6460705	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=6.3

[RMS ZEST 600]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	0
id=6505699	1
jm=m2	050
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=59.36

[RMS ZEST 604]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	0
id=6505699	1
jm=m2	050
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=46.64

[RMS ZEST 601]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	0
id=6505899	1
jm=m2	050
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=57.12

[RMS ZEST 605]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	0
id=6505899	1
jm=m2	050
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=44.88

[RMS ZEST 608]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.100 mm	0
id=6507499	1
jm=m2	050
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=13.64

[RMS ZEST 612]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.125 mm	0
id=6507499	1
jm=m2	050
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=29.76

[RMS ZEST 618]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.160 mm	0
id=6507499	1
jm=m2	050
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=45.88

[RMS ZEST 624]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm'	0
id=6507499	1
jm=m2	050
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=29.76

[RMS ZEST 626]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.250 mm	0
id=6507499	1
jm=m2	050
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=59.52

[RMS ZEST 630]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 315 mm	0
id=6507499	1
jm=m2	050
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=103.54

[RMS ZEST 633]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 355mm	0
id=6507499	1
jm=m2	050
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=134.54

[RMS ZEST 637]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 400 mm	0
id=6507499	1
jm=m2	050
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=108.5

[RMS ZEST 641]
ty=M
na=Przewody elastyczny izolowany akustycznie o śr.do 100	0
id=6507499	1
jm=m2	050
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=9.92

[RMS ZEST 642]
ty=M
na=Przewody elastyczny izolowany akustycznie o śr.do 160	0
id=6507499	1
jm=m2	050
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=193.626

[RMS ZEST 643]
ty=M
na=Przewody elastyczny izolowany akustycznie o śr.do 200	0
id=6507499	1
jm=m2	050
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=3.72

[RMS ZEST 686]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 630 mm	0
id=6507499	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=133.3

[RMS ZEST 609]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm	0
id=6507599	1
jm=m2	050
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=9.02

[RMS ZEST 613]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 125 mm	0
id=6507599	1
jm=m2	050
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=19.68

[RMS ZEST 619]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 160mm	0
id=6507599	1
jm=m2	050
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=30.34

[RMS ZEST 625]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm'	0
id=6507599	1
jm=m2	050
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=19.68

[RMS ZEST 627]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.250 mm	0
id=6507599	1
jm=m2	050
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=39.36

[RMS ZEST 631]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 315 mm	0
id=6507599	1
jm=m2	050
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=68.47

[RMS ZEST 634]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 355 mm	0
id=6507599	1
jm=m2	050
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=88.97

[RMS ZEST 638]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 400 mm	0
id=6507599	1
jm=m2	050
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=71.75

[RMS ZEST 687]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 630 mm	0
id=6507599	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=88.15

[RMS ZEST 585]
ty=M
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne,  400*250	0
id=6510399	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 586]
ty=M
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne,  350*250	0
id=6510399	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 587]
ty=M
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątn    400*300	0
id=6510399	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 588]
ty=M
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne,  200*200	0
id=6510399	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 576]
ty=M
na=Przepustnice o śr.do 100 mm	0
id=6510499	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 578]
ty=M
na=Przepustnice o śr.do 125 mm	0
id=6510499	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=7

[RMS ZEST 581]
ty=M
na=Przepustnice o śr.do 160 mm	0
id=6510499	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 583]
ty=M
na=Przepustnice o śr.do 200 mm	0
id=6510499	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=7

[RMS ZEST 584]
ty=M
na=Przepustnice o śr.do 250 mm	0
id=6510499	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=11

[RMS ZEST 689]
ty=M
na=Przepustnice o śr.do 315 mm	0
id=6510499	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 690]
ty=M
na=Przepustnice o śr.do 355 mm	0
id=6510499	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=7

[RMS ZEST 590]
ty=M
na=Kalpa przeciwpożarowa typ EI 120   dn 125	0
id=6511699	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 593]
ty=M
na=Kalpa przeciwpożarowa typ EI 120   dn 160'	0
id=6511699	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 594]
ty=M
na=Kalpa przeciwpożarowa typ EI 120   dn 200	0
id=6511699	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 694]
ty=M
na=Kalpa przeciwpożarowa typ EI 120   dn 250	0
id=6511699	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 695]
ty=M
na=Kalpa przeciwpożarowa typ EI 120   dn 315	0
id=6511699	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 696]
ty=M
na=Kalpa przeciwpożarowa typ EI 120   dn 355	0
id=6511699	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 697]
ty=M
na=Kalpa przeciwpożarowa typ EI 120   dn 400	0
id=6511699	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 710]
ty=M
na=Kalpa przeciwpożarowa typ EI 120   dn 160''	0
id=6511699	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 529]
ty=M
na=Kratka wirowa L=240; H=240  z skrzynka  rozpręzną i przepustnicą	0
id=6520399	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=9

[RMS ZEST 454]
ty=M
na=Kanał typu Z 200/300  kratką  z żaluzjami 250/300 mm	0
id=6520499	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 682]
ty=M
na=Czerpnia dachowa typu B + podstawa i cokół dn 560	0
id=6520699	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 683]
ty=M
na=Czerpnia dachowa typu B + podstawa i cokół dn 500	0
id=6520699	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 684]
ty=M
na=Czerpnia dachowa typu B + podstawa i cokół dn 400	0
id=6520699	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 538]
ty=M
na=Zawory wentylacyjne SVZ 125	0
id=6521599	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 542]
ty=M
na=Zawory wentylacyjne SVZ 160	0
id=6521599	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 543]
ty=M
na=Zawory wentylacyjne SVA 125	0
id=6521599	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 544]
ty=M
na=Zawory wentylacyjne SVA 160	0
id=6521599	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 550]
ty=M
na=Żaluzja wylotowa VK-1509D=150	0
id=6521599	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 691]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne 200*100	0
id=6521599	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 692]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne 300*150	0
id=6521599	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 693]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne 325*150	0
id=6521599	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=340

[RMS ZEST 679]
ty=M
na=Wyrzutnia dachowa typu B + podstawa i cokół dn 560	0
id=6523499	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 680]
ty=M
na=Wyrzutnia dachowa typu B + podstawa i cokół dn 550	0
id=6523499	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 681]
ty=M
na=Wyrzutnia dachowa typu B + podstawa i cokół dn400	0
id=6523499	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 551]
ty=M
na=Tłumik kanałowy prostokątn a=500; b=600; L= 1000 mm	0
id=6525299	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 557]
ty=M
na=Tłumik kanałowy prostokąt a=250; b=400 L= 500 mm	0
id=6525299	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 558]
ty=M
na=Tłumik kanałowy prostokąt a=350; b=250 L= 500 mm	0
id=6525299	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 559]
ty=M
na=Tłumik kanałowy prostokąt a=200; b=200 L= 500 mm	0
id=6525299	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 561]
ty=M
na=Tłumik  dn 100 dł. 500	0
id=6525299	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 568]
ty=M
na=Tłumik  dn 160 dł. 500	0
id=6525299	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 570]
ty=M
na=Tłumik  dn 200 dł. 500	0
id=6525299	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 655]
ty=M
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowy	0
id=6580599	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 659]
ty=M
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju 600/1400	0
id=6580599	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 660]
ty=M
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju 400/1000	0
id=6580599	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 552]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obw.do 1800 mm'	0
id=6580999	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 562]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obw.do 1800 mm'''''''''''''	0
id=6580999	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=14

[RMS ZEST 571]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obw.do 1800 mm''''''''''''	0
id=6580999	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 602]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	0
id=6580999	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=14.56

[RMS ZEST 606]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm	0
id=6580999	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=24.64

[RMS ZEST 591]
ty=M
na=podpory kanałow (przewodów) wentylacyjnych kołowych typ C o śr.do 315 mm	0
id=6581199	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=14.28

[RMS ZEST 610]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 200 mm	0
id=6581199	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=48.38

[RMS ZEST 620]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 160 mm	0
id=6581199	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=30.34

[RMS ZEST 628]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.250 mm	0
id=6581199	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=24

[RMS ZEST 632]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 315 mm	0
id=6581199	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=41.75

[RMS ZEST 635]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 355 mm	0
id=6581199	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=43.4

[RMS ZEST 639]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 400 mm	0
id=6581199	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=35

[RMS ZEST 688]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 630 mm	0
id=6581199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=43

[RMS ZEST 699]
ty=M
na=podpory kanałow (przewodów) wentylacyjnych kołowych typ C o śr 400 mm	0
id=6581199	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2.04

[RMS ZEST 701]
ty=M
na=podpory kanałow (przewodów) wentylacyjnych kołowych typ C o śr. 250 mm	0
id=6581199	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=12.24

[RMS ZEST 702]
ty=M
na=podpory kanałow (przewodów) wentylacyjnych kołowych typ C o śr 200  mm	0
id=6581199	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=6.12

[RMS ZEST 704]
ty=M
na=podpory kanałow (przewodów) wentylacyjnych kołowych typ C o śr. 160 mm	0
id=6581199	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1.02

[RMS ZEST 706]
ty=M
na=podpory kanałow (przewodów) wentylacyjnych kołowych typ C o125 mm	0
id=6581199	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=6.12

[RMS ZEST 577]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 100 mm	0
id=6582299	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=12.48

[RMS ZEST 579]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 315 mm	0
id=6582299	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=338.36

[RMS ZEST 611]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 200 mm	0
id=6582299	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=296.18

[RMS ZEST 621]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 160mm	0
id=6582299	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=185.74

[RMS ZEST 629]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr250 mm	0
id=6582299	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=155.28

[RMS ZEST 636]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 355 mm	0
id=6582299	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=214.83

[RMS ZEST 640]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 400 mm	0
id=6582299	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=173.25

[RMS ZEST 656]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 400 mm'	0
id=6582299	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=20.6

[RMS ZEST 676]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 630 mm	0
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=100.9

[RMS ZEST 700]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. 400 mm	0
id=6582299	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=4.12

[RMS ZEST 703]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do200  mm	0
id=6582299	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=12.36

[RMS ZEST 705]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr160 mm	0
id=6582299	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2.06

[RMS ZEST 707]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. 125 mm	0
id=6582299	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=12.36

[RMS ZEST 455]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 2520 mm	0
id=6582699	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.05

[RMS ZEST 526]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 800 mm	0
id=6582699	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=20.8

[RMS ZEST 530]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 1600 mm'	0
id=6582699	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=9.36

[RMS ZEST 539]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 2400 mm	0
id=6582699	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=21.84

[RMS ZEST 546]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 1200 mm	0
id=6582699	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=368.16

[RMS ZEST 553]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 1800 mm'	0
id=6582699	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=8.32

[RMS ZEST 563]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 1800 mm'''''''''''''	0
id=6582699	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=7.28

[RMS ZEST 572]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 1800 mm''''''''''''	0
id=6582699	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2.08

[RMS ZEST 603]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	0
id=6582699	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=85.12

[RMS ZEST 607]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm	0
id=6582699	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=175.12

[RMS ZEST 810]
ty=M
na=haki do rur śr. 10-32 mm	0
id=6600000	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=5.115

[RMS ZEST 741]
ty=M
na=uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych dwudzielne skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym z tworzywa sztucznego''	0
id=6600599	1
jm=kpl.	090
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601699

[RMS ZEST 744]
ty=M
na=uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych dwudzielne skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym z tworzywa sztucznego	0
id=6600599	1
jm=kpl.	090
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601699

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 40 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=5.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 413]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 20 mm'	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=23.12

[RMS ZEST 415]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 25 mm'	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.46

[RMS ZEST 417]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 32 mm''	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=6.24

[RMS ZEST 420]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 50 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=12.96

[RMS ZEST 423]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 65 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=14.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601908

[RMS ZEST 428]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 40 mm''	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=7.05

[RMS ZEST 443]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 25 mm'	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=4.16

[RMS ZEST 462]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nom. 50 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=11.856

[RMS ZEST 464]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nom. 32 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.78

[RMS ZEST 491]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.przyłącza 50 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 723]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 80 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=7.48
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601909

[RMS ZEST 761]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 54 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=8.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601537

[RMS ZEST 764]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 64 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=6.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601538

[RMS ZEST 767]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 108 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=11.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601542

[RMS ZEST 898]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602011

[RMS ZEST 900]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=34
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602006

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm'''	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=70

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=83.25

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=32

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=23.4

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm'''	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=193.14

[RMS ZEST 913]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=368.01
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602902

[RMS ZEST 916]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=108.75
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602903

[RMS ZEST 919]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm'	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=88.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602904

[RMS ZEST 922]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm'	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=79
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602905

[RMS ZEST 925]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm'	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=42.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602906

[RMS ZEST 928]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=12.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602907

[RMS ZEST 647]
ty=M
na=Klej	0
id=6702299	1
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=126.2

[RMS ZEST 646]
ty=M
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych kauczukowymi   gr 80 MM	0
id=6702299	1
jm=m2	050
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=161.7

[RMS ZEST 648]
ty=M
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych kauczukowymi   gr 40 MM	0
id=6702299	1
jm=m2	050
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1163.4

[RMS ZEST 939]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm  śr.20 mm	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=126.5

[RMS ZEST 943]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm  śr.25 mm	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=49.5

[RMS ZEST 944]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm  śr.32 mm	0
id=6750122	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=46.2

[RMS ZEST 945]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm śr.40 mm	0
id=6750122	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=67.1

[RMS ZEST 946]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm  śr.50 mm	0
id=6750122	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=36.8

[RMS ZEST 947]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm  śr.63 mm	0
id=6750122	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=24.15

[RMS ZEST 776]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm śr. 28 mm'	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=6.6

[RMS ZEST 948]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm  śr.20 mm	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=214.5

[RMS ZEST 949]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm  śr.25 mm	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=101.2

[RMS ZEST 950]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm  śr.32 mm	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=41.8

[RMS ZEST 951]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm  śr.42 mm	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=19.8

[RMS ZEST 952]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm  śr.50 mm	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=46.2

[RMS ZEST 780]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 25 mm śr. 35 mm'	0
id=6750124	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=22

[RMS ZEST 429]
ty=M
na=Izolacja  rurociągu otulinami STEINONORM  fi  20/20	0
id=6750399	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=13.2

[RMS ZEST 430]
ty=M
na=Izolacja  rurociągu otulinami STEINONORM  fi  25/30	0
id=6750399	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=15.4

[RMS ZEST 431]
ty=M
na=Izolacja  rurociągu otulinami STEINONORM  fi  32/30	0
id=6750399	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=17.6

[RMS ZEST 432]
ty=M
na=Izolacja  rurociągu otulinami STEINONORM  fi 40/40	0
id=6750399	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=16.5

[RMS ZEST 433]
ty=M
na=Izolacja  rurociągu otulinami STEINONORM  fi 50/50	0
id=6750399	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=22

[RMS ZEST 434]
ty=M
na=Izolacja  rurociągu otulinami STEINONORM  fi  65/65	0
id=6750399	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=46.2

[RMS ZEST 446]
ty=M
na=Izolacja  rurociągu otulinami  STEINONORM  fi 25/20	0
id=6750399	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=8.8

[RMS ZEST 448]
ty=M
na=Izolacja  rurociągu otulinami STEINONORM  fi 20/20	0
id=6750399	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=8.8

[RMS ZEST 726]
ty=M
na=Izolacja  rurociągu otulinami STEINONORM  fi  80/65	0
id=6750399	2
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=24.2

[RMS ZEST 779]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips''''''''''	0
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=156
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6760099

[RMS ZEST 942]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=4153
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6760099

[RMS ZEST 778]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm''''''''''	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=3.8586

[RMS ZEST 941]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=75.4307

[RMS ZEST 777]
ty=M
na=klej Thermaflex 474''''''''''	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.5616
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1551599

[RMS ZEST 940]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=10.2983
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1551599

[RMS ZEST 456]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm''''''''''''''''''	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.57

[RMS ZEST 510]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=32.38
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801502

[RMS ZEST 527]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=391.72

[RMS ZEST 531]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm'	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3.42

[RMS ZEST 555]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm''	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3.52

[RMS ZEST 565]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm''''''''''''''	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3.08

[RMS ZEST 574]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm'''''''''''''	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.88

[RMS ZEST 657]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dlug.do 60 mm'	0
id=6801406	1
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=10.7

[RMS ZEST 651]
ty=M
na=wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem kulistym bez podkładki śr. 4.2 mm'	0
id=6802726	1
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.25

[RMS ZEST 540]
ty=M
na=wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm'	0
id=6802734	1
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.063

[RMS ZEST 547]
ty=M
na=wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm''	0
id=6802734	1
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.708

[RMS ZEST 831]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami	0
id=6804399	1
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1.68
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801599

[RMS ZEST 403]
ty=M
na=uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe'	0
id=6810999	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 520]
ty=M
na=Wentylatory  osiowy d=150; Ventur Decor 300	0
id=6820203	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 827]
ty=M
na=Zestaw połączeniowy do kabli samoregulujących	0
id=7075509	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 376]
ty=S
na=nożyce gilotynowe mechaniczne elektryczne'	0
id=71330	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.38

[RMS ZEST 799]
ty=S
na=nożyce gilotynowe mechaniczne elektryczne	0
id=71330	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1.26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71330

[RMS ZEST 654]
ty=S
na=nożyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do 13 mm'	0
id=71332	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.25

[RMS ZEST 391]
ty=S
na=spawarka	0
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.74
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72100

[RMS ZEST 388]
ty=S
na=Spawarka transforowa o maksymalnym natężeniu prądu do 500 A	0
id=72121	1
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.82

[RMS ZEST 468]
ty=M
na=Dedektor  gazu  Dex-1	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 467]
ty=M
na=Lampa  ostrzegawcza	0
id=7330900	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 469]
ty=M
na=Moduł  MD-1	0
id=7330900	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 470]
ty=M
na=Syrena s-3	0
id=7330900	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 466]
ty=M
na=Mag -1  fi 50	0
id=7350499	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 506]
ty=M
na=kausze stalowe ocynkowane	0
id=7830199	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=75
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7830199

[RMS ZEST 487]
ty=M
na=przewody kabelkowe  2 * 2,5	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=42.64

[RMS ZEST 488]
ty=M
na=Korytko X111-12  U576	0
id=8322202	2
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=41

[RMS ZEST 894]
ty=M
na=poręcz uchylna łukowa dla osób niepełnosprawnych	0
id=8340799	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8340899

[RMS ZEST 895]
ty=M
na=poręcz stała łukowa  dla osób niepełnosprawnych	0
id=8340799	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8340899

[RMS ZEST 896]
ty=M
na=poręcz ścienna WC typu L  dla osób niepełnosprawnych	0
id=8340799	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8340899

[RMS ZEST 824]
ty=M
na=Przewody grzewcze	0
id=8400400	3
jm=metr	000
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=174.72

[RMS ZEST 826]
ty=M
na=Taśma izolacyjna samozlepna	0
id=8462111	3
jm=metr	000
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=184.8

[RMS ZEST 756]
ty=M
na=uchwyty do rur stalowych o Dn 25 mm	0
id=9180271	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 758]
ty=M
na=uchwyty do rur stalowych o Dn 32 mm	0
id=9180271	1
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=20

[RMS ZEST 805]
ty=M
na=uchwyty do rur stalowych o Dn 50 mm	0
id=9180271	1
jm=szt	020
ce=0	1678886673
gr=1
cw=0	PLN
il=11.9

[RMS ZEST 185]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 186]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=403.1187

[RMS ZEST 187]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 822]
ty=R
na=Robotnik budowlany	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=75.7953

[RMS ZEST 288]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=9579.3802

[RMS ZEST 844]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=419.5527

[RMS ZEST 770]
ty=M
na=kształtki jednokielichowe do połączeń zaciskowych Dn 25 mm'	0
id=AT47009	3
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 772]
ty=M
na=kształtki jednokielichowe do połączeń zaciskowych Dn 32 mm'	0
id=AT47011	3
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=20

[RMS ZEST 773]
ty=M
na=kształtki jednokielichowe do połączeń zaciskowych Dn 50 mm'	0
id=AT47015	3
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 804]
ty=M
na=kształtki stal. zacisk. 54'	0
id=AT47016	3
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 774]
ty=M
na=kształtki jednokielichowe do połączeń zaciskowych Dn 60 mm	0
id=AT47017	3
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=18

[RMS ZEST 771]
ty=S
na=zaciskarka elektryczna w zakresie średnic 12÷54 mm	0
id=AT471	3
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1.634

[RMS ZEST 775]
ty=S
na=zaciskarka elektryczna w zakresie średnic 64÷108 mm	0
id=AT472	3
jm=m-g	148
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1.422

[RMS ZEST 781]
ty=M
na=Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej dla rurociągów o śr.54 mm, gr. izolacji 50 mm	0
id=knz1575	3
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=28.28

[RMS ZEST 788]
ty=M
na=Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej dla rurociągów o śr. 65 mm, gr. izolacji 50 mm	0
id=knz1575	3
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=18.18

[RMS ZEST 792]
ty=M
na=Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej dla rurociągów o śr. 90 mm, gr. izolacji 100 mm	0
id=knz1575	3
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=32.32

[RMS ZEST 793]
ty=M
na=Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej dla rurociągów o śr. 100 mm, gr. izolacji 100 mm	0
id=knz1575	3
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=24.24

[RMS ZEST 783]
ty=M
na=taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m	0
id=knz1587	3
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=5.61

[RMS ZEST 785]
ty=M
na=drut ocynkowany 0,7 mm	0
id=knz1589	3
jm=kg	033
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=0.918
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1122303

[RMS ZEST 786]
ty=M
na=nity plastikowe'	0
id=knz1590	3
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=252
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6837999

[RMS ZEST 790]
ty=M
na=nity plastikowe	0
id=knz1590	3
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=666
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6837999

[RMS ZEST 784]
ty=M
na=mankiet 40 mm o dł. 10 m'	0
id=knz1595	3
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2.52

[RMS ZEST 789]
ty=M
na=mankiet 40 mm o dł. 10 m	0
id=knz1595	3
jm=m	040
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=6.66

[RMS ZEST 787]
ty=M
na=kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. 50-80 mm'	0
id=knz1596	3
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=3.92

[RMS ZEST 791]
ty=M
na=kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. 50-80 mm	0
id=knz1596	3
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=10.36

[RMS ZEST 782]
ty=M
na=osłony na zawory i zasuwy z płaszczem z PCV o śr. 50 mm'	0
id=knz1597	3
jm=szt.	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=3.36

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Wywiezienie materiału z rozbiórki	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 393]
ty=M
na=Pompa kotłowa	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=Zawór mieszający 3-drogowy z siłownikiem  dn  25 z siłownikiem	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 400]
ty=M
na=Złącze  samoodcinające SU dn 25	0
id=	3
jm=mb	000
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4

[RMS ZEST 401]
ty=M
na=Ogranicznik poziomu wody	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 459]
ty=M
na=Gaśnica  6kg	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 460]
ty=M
na=Koc gaśniczy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 502]
ty=M
na=Uruchomienie Rozruchu urządzeń oraz podłączenia zasilania, okablowania elementów automatyki zamontowanych poza centralą  i uruchomienia urzadzeń central wentylacyjnych'	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 503]
ty=M
na=Koszty rozładunku  transportu do miejsca montazu ustawienia  i podłączenia'	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 649]
ty=M
na=Badanie skuteczności  wentylowania	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 666]
ty=M
na=CNW3 - wewnętrzna centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VS030-R-FRVHS/VVS030-L-FSVR  o wydajności Vn=3288 m3/h / Vw=2680 m3/h p=300 Pa z nagrzewnicą wodną	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 667]
ty=M
na=CNW2 - wewnętrzna centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VVS021-R-FRVHS/VVS021-L-FSVR  o wydajności Vn=1240m3/h / Vw=1240m3/h p=300 Pa z nagrzewnicą wodną	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 668]
ty=M
na=CNW1 - wewnętrzna centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VVS030-R-FRVHS/VVS030-L-FSVR  o wydajności Vn=2400m3/h / Vw=2080m3/h p=300 Pa z nagrzewnicą wodną	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 669]
ty=M
na=Pompa centrali WPG-25-060-4.0	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 670]
ty=M
na=Pompa centrali   WPG-25-060-2.5	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 717]
ty=M
na=Kocioł gazowy  kondensacyjny  wydajność 69 kW  z regulatorem  pogodowym  oraz komplet czujników czujników + palnik	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 718]
ty=M
na=Pompy ciepła powietrze - woda,-Moc cieplna- 16 kW model F2120 Nibe	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8

[RMS ZEST 720]
ty=M
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe typ  N200	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 728]
ty=M
na=Kanał spalinowy 200 z wylotem wyczystką odgałęzieniem podstawą z czopuchem  dł 15 mb z stali kwasoodpornej	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 729]
ty=M
na=Elektroniczna pompa obiegowa typ grundfos Magna3 40-40F	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 730]
ty=M
na=Pompa instalacji cyrkulacji Star-Z 20/1 Wilo	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 731]
ty=M
na=Elektroniczna pompa obiegowa typ  grundfos ALPHA1 25-80-180	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 732]
ty=M
na=Elektroniczna pompa obiegowa typ  grundfos Magna3 25-100	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 733]
ty=M
na=Elektroniczna pompa obiegowa typ  grundfos Magna3 25-60	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 734]
ty=M
na=Zawór mieszający 3-drogowy z siłownikiem  dn 32 z siłownikiem	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 735]
ty=M
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe typ  DD33	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 801]
ty=M
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe typ  D 80	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 802]
ty=M
na=LEO L3 BMS montaż naścienny1310Q= 11,5 kW (50/40'C, 18/35,8'C, 999 l/h, 4,3 kPa) 1310przy nastawie: 2 bieg wyd. went.1310V= 1200/2100/3400 m3//h1310STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS, komunikacja MODBUS RTU, w standardzie moduł sterujący DRV, w standardzie PT-1000 - lokalny pomiar temp., selektywna praca	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 856]
ty=M
na=Furtka wys.1.8 m szer 1 m z siatki   w ramach stal.	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1678886673
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 188]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 825]
ty=M	1
na=Materiał pomocniczy	0
id=	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Wentylacja mechniczna  KOD CPV:45332200-5
wa=0
kn=0	0	0
id=1225
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=1226
pd=ORGBUD wyd.III 1988	KNR	7-24 0126-08	7-24	0126-08		0
na=CNW1 - wewnętrzna centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VVS030-R-FRVHS/VVS030-L-FSVR  o wydajności Vn=2400m3/h / Vw=2080m3/h p=300 Pa z nagrzewnicą wodną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=66.3	0	66,3 
np=1
wa=0
wb=0
il=63.3165

[RMS 668]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 496]
nz=2.18	0	2,18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.18

[RMS 497]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.31

[RMS 498]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 499]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 500]
nz=0.029	0	0,029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.029

[POZYCJA]
id=1234
pd=ORGBUD wyd.III 1988	KNR	7-24 0126-08	7-24	0126-08		0
na=CNW2 - wewnętrzna centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VVS021-R-FRVHS/VVS021-L-FSVR  o wydajności Vn=1240m3/h / Vw=1240m3/h p=300 Pa z nagrzewnicą wodną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=66.3	0	66,3 
np=1
wa=0
wb=0
il=63.3165

[RMS 667]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 496]
nz=2.18	0	2,18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.18

[RMS 497]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.31

[RMS 498]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 499]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 500]
nz=0.029	0	0,029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.029

[POZYCJA]
id=1854
pd=ORGBUD wyd.III 1988	KNR	7-24 0126-08	7-24	0126-08		0
na=CNW3 - wewnętrzna centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VS030-R-FRVHS/VVS030-L-FSVR  o wydajności Vn=3288 m3/h / Vw=2680 m3/h p=300 Pa z nagrzewnicą wodną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=66.3	0	66,3 
np=1
wa=0
wb=0
il=63.3165

[RMS 666]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 496]
nz=2.18	0	2,18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.18

[RMS 497]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.31

[RMS 498]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 499]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 500]
nz=0.029	0	0,029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.029

[POZYCJA]
id=838
pd=ORGBUD wyd.VI 1993	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		0
na=Pompa centrali WPG-25-060-4.0
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 288]
nz=15.06	0	15,06
np=1
wa=0
wb=0
il=30.12

[RMS 669]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 368]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[POZYCJA]
id=1850
pd=ORGBUD wyd.VI 1993	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		0
na=Pompa centrali   WPG-25-060-2.5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=15.06	0	15,06
np=1
wa=0
wb=0
il=15.06

[RMS 670]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 368]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=1242
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0401-01	7-08	0401-01		1
na=Uruchomienie Rozruchu urządzeń oraz podłączenia zasilania, okablowania elementów automatyki zamontowanych poza centralą  i uruchomienia urzadzeń central wentylacyjnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 502]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1244
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0504-02	7-24	0504-02		1
na=Koszty rozładunku  transportu do miejsca montazu ustawienia  i podłączenia
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 503]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=2399
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0202-04	2-05	0202-04		1
mpn=_1211
na=Konstrukcje wsporcza dla central wentylacyjnych HEB140  oparcie na ścianach nośych dla każdej z central
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2.4
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	2,4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=34.8	0	34,8
np=1
wa=0
wb=0
il=79.7616

[RMS 830]
nz=0.014	0	0,014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0336

[RMS 831]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 832]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 843]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 834]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.456

[RMS 838]
nz=0.9	0	0,9
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 839]
nz=1.9	0	1,9
np=1
wa=0
wb=0
il=4.56

[RMS 840]
nz=1.4	0	1,4
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 841]
nz=1.4	0	1,4
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[POZYCJA]
id=1268
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0145-06	2-17	0145-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wyrzutnia dachowa typu B + podstawa i cokół dn 560
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=11.2	0	11,2
np=1
wa=0
wb=0
il=10.696

[RMS 679]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 676]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 506]
nz=12.5	0	12,5
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5

[RMS 507]
nz=3.12	0	3,12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 508]
nz=1.25	0	1,25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[RMS 509]
nz=6.24	0	6,24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 510]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 677]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=1883
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0145-06	2-17	0145-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wyrzutnia dachowa typu B + podstawa i cokół dn 550
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=11.2	0	11,2
np=1
wa=0
wb=0
il=10.696

[RMS 680]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 676]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 506]
nz=12.5	0	12,5
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5

[RMS 507]
nz=3.12	0	3,12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 508]
nz=1.25	0	1,25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[RMS 509]
nz=6.24	0	6,24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 510]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 677]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=1894
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0145-06	2-17	0145-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wyrzutnia dachowa typu B + podstawa i cokół dn400
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=11.2	0	11,2
np=1
wa=0
wb=0
il=10.696

[RMS 681]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 676]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 506]
nz=12.5	0	12,5
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5

[RMS 507]
nz=3.12	0	3,12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 508]
nz=1.25	0	1,25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[RMS 509]
nz=6.24	0	6,24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 510]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 677]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=1246
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0144-05	2-17	0144-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnia dachowa typu B + podstawa i cokół dn 560
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=3.2	0	3,2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.056

[RMS 682]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 676]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 506]
nz=12.5	0	12,5
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5

[RMS 507]
nz=3.12	0	3,12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 508]
nz=1.25	0	1,25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[RMS 509]
nz=6.24	0	6,24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 510]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[POZYCJA]
id=1915
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0144-05	2-17	0144-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnia dachowa typu B + podstawa i cokół dn 500
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=3.2	0	3,2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.056

[RMS 683]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 676]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 506]
nz=12.5	0	12,5
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5

[RMS 507]
nz=3.12	0	3,12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 508]
nz=1.25	0	1,25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[RMS 509]
nz=6.24	0	6,24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 510]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[POZYCJA]
id=1926
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0144-05	2-17	0144-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnia dachowa typu B + podstawa i cokół dn 400
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=3.2	0	3,2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.056

[RMS 684]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 676]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 506]
nz=12.5	0	12,5
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5

[RMS 507]
nz=3.12	0	3,12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 508]
nz=1.25	0	1,25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[RMS 509]
nz=6.24	0	6,24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 510]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[POZYCJA]
id=1937
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-03	2-17	0139-03		0
na=Zawór powietrzny wywiewny D1=162, H=50, H1=8, D=125 [mm]
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=1.91	0	1,91
np=1
wa=0
wb=0
il=16.4165

[RMS 529]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 530]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=9.36

[RMS 531]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=3.42

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 532]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[POZYCJA]
id=1298
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0201-01	2-17	0201-01		1
na=Wentylatory  osiowy d=150; Ventur Decor 300
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=6.47	0	6,47
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3577

[RMS 520]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 188]
nz=0.8	0	0,8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[POZYCJA]
id=1944
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0201-01	2-17	0201-01		1
na=Wentylatory  osiowy d=100; Ventur Decor 300
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=6.47	0	6,47
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1788

[RMS 520]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 188]
nz=0.8	0	0,8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[POZYCJA]
id=1445
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-02	2-17	0154-02		0
na=Tłumik kanałowy 500 x 160 x 160
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=4.56	0	4,56
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7096

[RMS 558]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 552]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 553]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 554]
nz=2.14	0	2,14
np=1
wa=0
wb=0
il=4.28

[RMS 555]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 556]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[POZYCJA]
id=1454
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-02	2-17	0154-02		0
na=Tłumik kanałowy 500 x 200 x 200
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=4.56	0	4,56
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7096

[RMS 559]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 552]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 553]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 554]
nz=2.14	0	2,14
np=1
wa=0
wb=0
il=4.28

[RMS 555]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 556]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[POZYCJA]
id=1587
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-01	2-17	0130-01		1
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne,  160 x 160 x 160
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.719

[RMS 588]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 526]
nz=2.08	0	2,08
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 527]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=1610
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0136-03	2-17	0136-03		1
na=Kalpa   zwrotna 100 x 125 x 125
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=1.11	0	1,11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 593]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 591]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 579]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 592]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 527]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=1965
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0136-03	2-17	0136-03		1
na=Kalpa   zwrotna 100 x 200 x 200
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=1.11	0	1,11
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1201

[RMS 593]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 591]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 579]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 592]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 527]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=1974
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0136-03	2-17	0136-03		1
na=Kalpa   zwrotna 250 x 100 x 100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=1.11	0	1,11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 593]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 591]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 579]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 592]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 527]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=1601
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0136-03	2-17	0136-03		1
na=Kalpa przeciwpożarowa typ EI 120   dn 125
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=1.11	0	1,11
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3603

[RMS 590]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 706]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 707]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=12.36

[RMS 592]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=6.42

[RMS 527]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=3.42

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=1956
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0136-03	2-17	0136-03		1
na=Kalpa przeciwpożarowa typ EI 120   dn 160
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=1.11	0	1,11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 710]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 704]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 705]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 592]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 527]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=1619
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0136-03	2-17	0136-03		1
na=Kalpa przeciwpożarowa typ EI 120   dn 200
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=1.11	0	1,11
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3603

[RMS 594]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 702]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 703]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=12.36

[RMS 592]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=6.42

[RMS 527]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=3.42

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=2016
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0136-03	2-17	0136-03		1
na=Kalpa przeciwpożarowa typ EI 120   dn 250
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=1.11	0	1,11
np=1
wa=0
wb=0
il=12.7206

[RMS 694]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 701]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 629]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=24.72

[RMS 592]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=12.84

[RMS 527]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=6.84

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[POZYCJA]
id=2025
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0136-03	2-17	0136-03		1
na=Kalpa przeciwpożarowa typ EI 120   dn 315
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=1.11	0	1,11
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1201

[RMS 695]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 591]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 579]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 592]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 527]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=2034
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0136-03	2-17	0136-03		1
na=Kalpa przeciwpożarowa typ EI 120   dn 355
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=1.11	0	1,11
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4804

[RMS 696]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 591]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 579]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=16.48

[RMS 592]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=8.56

[RMS 527]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=4.56

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=2043
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0136-03	2-17	0136-03		1
na=Kalpa przeciwpożarowa typ EI 120   dn 400
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=1.11	0	1,11
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1201

[RMS 697]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 699]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 700]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 592]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 527]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=1638
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0103-05	2-17	0103-05		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 65 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=112
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=112	1	112						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=1.4	0	1,4
np=1
wa=0
wb=0
il=149.744

[RMS 600]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=59.36

[RMS 601]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=57.12

[RMS 602]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=14.56

[RMS 603]
nz=0.76	0	0,76
np=1
wa=0
wb=0
il=85.12

[RMS 592]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=15.68

[RMS 527]
nz=0.23	0	0,23
np=1
wa=0
wb=0
il=25.76

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 541]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=7.84

[POZYCJA]
id=1648
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0103-03	2-17	0103-03		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 65 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=2.42	0	2,42
np=1
wa=0
wb=0
il=203.3768

[RMS 604]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=46.64

[RMS 605]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=44.88

[RMS 606]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=24.64

[RMS 607]
nz=1.99	0	1,99
np=1
wa=0
wb=0
il=175.12

[RMS 592]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=25.52

[RMS 527]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=33.44

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 541]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=7.92

[POZYCJA]
id=1748
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-05	2-17	0123-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 500 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=215
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=215	1	215						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=213.538

[RMS 686]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=133.3

[RMS 687]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=88.15

[RMS 688]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=43

[RMS 676]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=94.6

[RMS 592]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=45.15

[RMS 510]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=30.1

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=19.35

[POZYCJA]
id=1983
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-04	2-17	0123-04		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 400 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=175
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=175	1	175						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=1.21	0	1,21
np=1
wa=0
wb=0
il=202.2213

[RMS 637]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=108.5

[RMS 638]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=71.75

[RMS 639]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=35

[RMS 640]
nz=0.99	0	0,99
np=1
wa=0
wb=0
il=173.25

[RMS 592]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=36.75

[RMS 527]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=47.25

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=24.5

[POZYCJA]
id=1738
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-04	2-17	0123-04		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 355 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=217
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=217	1	217						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=1.21	0	1,21
np=1
wa=0
wb=0
il=250.7544

[RMS 633]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=134.54

[RMS 634]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=88.97

[RMS 635]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=43.4

[RMS 636]
nz=0.99	0	0,99
np=1
wa=0
wb=0
il=214.83

[RMS 592]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=45.57

[RMS 527]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=58.59

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=30.38

[POZYCJA]
id=1728
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-03	2-17	0123-03		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 315 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=167
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=167	1	167						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=1.56	0	1,56
np=1
wa=0
wb=0
il=248.7966

[RMS 630]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=103.54

[RMS 631]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=68.47

[RMS 632]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=41.75

[RMS 579]
nz=1.36	0	1,36
np=1
wa=0
wb=0
il=227.12

[RMS 592]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=45.09

[RMS 527]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=58.45

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=13.36

[POZYCJA]
id=1718
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-03	2-17	0123-03		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.250 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	96						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=1.56	0	1,56
np=1
wa=0
wb=0
il=143.0208

[RMS 626]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=59.52

[RMS 627]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=39.36

[RMS 628]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 629]
nz=1.36	0	1,36
np=1
wa=0
wb=0
il=130.56

[RMS 592]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=25.92

[RMS 527]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=33.6

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 541]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=7.68

[POZYCJA]
id=1708
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-02	2-17	0123-02		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=2.07	0	2,07
np=1
wa=0
wb=0
il=94.8888

[RMS 624]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=29.76

[RMS 625]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=19.68

[RMS 610]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=19.68

[RMS 611]
nz=2.51	0	2,51
np=1
wa=0
wb=0
il=120.48

[RMS 592]
nz=0.43	0	0,43
np=1
wa=0
wb=0
il=20.64

[RMS 527]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=22.08

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 541]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=4.32

[POZYCJA]
id=1688
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-02	2-17	0123-02		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.160mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=74
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=74	1	74						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=2.07	0	2,07
np=1
wa=0
wb=0
il=146.2869

[RMS 618]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=45.88

[RMS 619]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=30.34

[RMS 620]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=30.34

[RMS 621]
nz=2.51	0	2,51
np=1
wa=0
wb=0
il=185.74

[RMS 592]
nz=0.43	0	0,43
np=1
wa=0
wb=0
il=31.82

[RMS 527]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=34.04

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 541]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=6.66

[POZYCJA]
id=1668
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-02	2-17	0123-02		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.125 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=2.07	0	2,07
np=1
wa=0
wb=0
il=94.8888

[RMS 612]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=29.76

[RMS 613]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=19.68

[RMS 610]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=19.68

[RMS 611]
nz=2.51	0	2,51
np=1
wa=0
wb=0
il=120.48

[RMS 592]
nz=0.43	0	0,43
np=1
wa=0
wb=0
il=20.64

[RMS 527]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=22.08

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 541]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=4.32

[POZYCJA]
id=1658
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-02	2-17	0123-02		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.100 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=2.07	0	2,07
np=1
wa=0
wb=0
il=43.4907

[RMS 608]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=13.64

[RMS 609]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=9.02

[RMS 610]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=9.02

[RMS 611]
nz=2.51	0	2,51
np=1
wa=0
wb=0
il=55.22

[RMS 592]
nz=0.43	0	0,43
np=1
wa=0
wb=0
il=9.46

[RMS 527]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=10.12

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 541]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[POZYCJA]
id=1758
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-02	2-17	0123-02		0
na=Przewody elastyczny izolowany akustycznie o śr.do 100
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=2.07	0	2,07
np=1
wa=0
wb=0
il=31.6296

[RMS 641]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=9.92

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 541]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[POZYCJA]
id=1763
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-02	2-17	0123-02		0
na=Przewody elastyczny izolowany akustycznie o śr.do 160
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=312.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=312.3	1	312,3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=2.07	0	2,07
np=1
wa=0
wb=0
il=617.3703

[RMS 642]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=193.626

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 541]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=28.107

[POZYCJA]
id=1768
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-02	2-17	0123-02		0
na=Przewody elastyczny izolowany akustycznie o śr.do 200
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=2.07	0	2,07
np=1
wa=0
wb=0
il=11.8611

[RMS 643]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=3.72

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 541]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[POZYCJA]
id=1783
pd=ORGBUD wyd.IV 1988	KNR	2-16 0308-03	2-16	0308-03		0
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych kauczukowymi   gr 100 MM
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=154
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=154	1	154						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=52.9452

[RMS 646]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=161.7

[RMS 647]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.4

[POZYCJA]
id=1787
pd=ORGBUD wyd.IV 1988	KNR	2-16 0308-03	2-16	0308-03		0
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych kauczukowymi   gr 40MM
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1108
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1108	1	1108						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=380.9304

[RMS 648]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1163.4

[RMS 647]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=110.8

[POZYCJA]
id=1791
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0103-02	7-08	0103-02		1
na=Badanie skuteczności  wentylowania
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=4
jm=ukl.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 288]
nz=72	0	72
np=1
wa=0
wb=0
il=288

[RMS 649]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=1794
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0105-02	7-08	0105-02		1
na=Próba szczelności kanałów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=ukl.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=350	0	350
np=1
wa=0
wb=0
il=350

[POZYCJA]
id=1796
pd=ORGBUD wyd.IV 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0603-01	2-16	0603-01		0
na=Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.55 mm na izolacji powierzchni płaskich
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=12.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12.5	1	12,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0881

[RMS 650]
nz=5.05	0	5,05
np=1
wa=0
wb=0
il=63.125

[RMS 651]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 652]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.375

[RMS 653]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.375

[RMS 654]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=1803
pd=(N.Z.) WACETOB 2000	KNNR-W	3 0307-01	3	0307-01		0
na=Przebicia ręczne w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=2.85
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.85	1	2,85						

[RMS 288]
nz=42.1	0	42,1
np=1
wa=0
wb=0
il=119.985

[POZYCJA]
id=1805
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-03	2-17	0210-03		1
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=1.31	0	1,31
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0042

[RMS 655]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 656]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[RMS 657]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=4.28

[RMS 188]
nz=0.8	0	0,8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 658]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=1812
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-03	2-17	0210-03		1
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju 600/500
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=1.31	0	1,31
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7531

[RMS 659]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 656]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=6.18

[RMS 657]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=3.21

[RMS 188]
nz=0.8	0	0,8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 658]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=1819
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-03	2-17	0210-03		1
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju 400/300
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=1.31	0	1,31
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7531

[RMS 660]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 656]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=6.18

[RMS 657]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=3.21

[RMS 188]
nz=0.8	0	0,8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 658]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=1826
pd=	KNR-W	2-19 0119-01	2-19	0119-01		0
na=Rury ochronne dla przejść inst. Uszczelnione pianką
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=18
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 288]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=0
wb=0
il=23.4

[RMS 382]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1830
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0208-04	4-01	0208-04		1
na=Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.ponad 40 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 288]
nz=2.36	0	2,36
np=1
wa=0
wb=0
il=51.92

[POZYCJA]
id=1832
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0206-02	4-01	0206-02		0
na=Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 288]
nz=1.82	0	1,82
np=1
wa=0
wb=0
il=40.04

[RMS 358]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.132

[RMS 661]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.198

[RMS 662]
nz=0.016	0	0,016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.352

[RMS 663]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0594

[RMS 360]
nz=0.0018	0	0,0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0396

[RMS 664]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 356]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 665]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 362]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=2.42

[POZYCJA]
id=1844
pd=ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1101-02	4-04	1101-02		1
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=4.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,5						

[RMS 288]
nz=1.26	0	1,26
np=1
wa=0
wb=0
il=5.67

[RMS 383]
nz=0.474	0	0,474
np=1
wa=0
wb=0
il=2.133

[POZYCJA]
id=1847
pd=ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1101-05	4-04	1101-05		1
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km ( 15km)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=67.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=67.5	1	4,5 *15						

[RMS 383]
nz=0.037	0	0,037
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4975

[POZYCJA]
id=1378
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-05	2-17	0138-05		0
na=Zawory wentylacyjne SVZ 125
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=1.98	0	1,98
np=1
wa=0
wb=0
il=15.1272

[RMS 538]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 539]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 540]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 541]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[POZYCJA]
id=1385
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-05	2-17	0138-05		0
na=Zawory wentylacyjne SVZ 160
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=1.98	0	1,98
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7818

[RMS 542]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 539]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 540]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 541]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=1392
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-05	2-17	0138-05		0
na=Zawory wentylacyjne SVA 125
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=1.98	0	1,98
np=1
wa=0
wb=0
il=11.3454

[RMS 543]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 539]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 540]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 541]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[POZYCJA]
id=1399
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-05	2-17	0138-05		0
na=Zawory wentylacyjne SVA 160
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=1.98	0	1,98
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7818

[RMS 544]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 539]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 540]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 541]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=1517
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-01	2-17	0131-01		1
na=Przepustnice o śr.do 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0628

[RMS 576]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 577]
nz=2.08	0	2,08
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 527]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=1524
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
na=Przepustnice o śr.do 125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5458

[RMS 578]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 579]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=14.42

[RMS 527]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[POZYCJA]
id=1538
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
na=Przepustnice o śr.do 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5976

[RMS 581]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 579]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[RMS 527]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=1552
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
na=Przepustnice o śr.do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5458

[RMS 583]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 579]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=14.42

[RMS 527]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[POZYCJA]
id=1559
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
na=Przepustnice o śr.do 250 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1434

[RMS 584]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 579]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=22.66

[RMS 527]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=4.95

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[POZYCJA]
id=1531
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
na=Przepustnice o śr.do 315 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5976

[RMS 689]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 579]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[RMS 527]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=1545
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
na=Przepustnice o śr.do 355 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5458

[RMS 690]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 579]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=14.42

[RMS 527]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[POZYCJA]
id=1406
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-02	2-17	0138-02		1
na=Kratki wentylacyjne 200*100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=11.651

[RMS 691]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 546]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 547]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 548]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=2002
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-02	2-17	0138-02		1
na=Kratki wentylacyjne 300*150
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6604

[RMS 692]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 546]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 547]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 548]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=2009
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-02	2-17	0138-02		1
na=Kratki wentylacyjne 325*150
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=340
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=340	1	165+175						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=396.134

[RMS 693]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=340

[RMS 546]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=353.6

[RMS 547]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 548]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[POZYCJA]
id=1472
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-02	2-17	0154-02		0
na=Tłumik  dn 100 dł. 500
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=4.56	0	4,56
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3548

[RMS 561]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 562]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 563]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 564]
nz=2.14	0	2,14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 565]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 566]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.31

[POZYCJA]
id=1490
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-02	2-17	0154-02		0
na=Tłumik  dn 160 dł. 500
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=4.56	0	4,56
np=1
wa=0
wb=0
il=26.1288

[RMS 568]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 562]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 563]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 564]
nz=2.14	0	2,14
np=1
wa=0
wb=0
il=12.84

[RMS 565]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=2.64

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 566]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=1.86

[POZYCJA]
id=1508
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-02	2-17	0154-02		0
na=Tłumik  dn 200 dł. 500
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=4.56	0	4,56
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7096

[RMS 570]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 571]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 572]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 573]
nz=2.14	0	2,14
np=1
wa=0
wb=0
il=4.28

[RMS 574]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 575]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[POZYCJA]
id=1436
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-02	2-17	0154-02		0
na=Tłumik kanałowy prostokąt a=250; b=400 L= 500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=4.56	0	4,56
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7096

[RMS 557]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 552]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 553]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 554]
nz=2.14	0	2,14
np=1
wa=0
wb=0
il=4.28

[RMS 555]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 556]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[POZYCJA]
id=1427
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-02	2-17	0154-02		0
na=Tłumik kanałowy prostokątn a=500; b=600; L= 1000 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=4.56	0	4,56
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7096

[RMS 551]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 552]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 553]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 554]
nz=2.14	0	2,14
np=1
wa=0
wb=0
il=4.28

[RMS 555]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 556]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[POZYCJA]
id=1566
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-01	2-17	0130-01		1
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne,  400*250
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.146

[RMS 585]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 526]
nz=2.08	0	2,08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 527]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=1573
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-01	2-17	0130-01		1
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne,  350*250
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.719

[RMS 586]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 526]
nz=2.08	0	2,08
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 527]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=1580
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-01	2-17	0130-01		1
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątn    400*300
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.146

[RMS 587]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 526]
nz=2.08	0	2,08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 527]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 291]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=1420
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-05	2-17	0138-05		0
na=Żaluzja wylotowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=1.98	0	1,98
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6727

[RMS 550]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 539]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 540]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 541]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[ELEMENT 1]
na=Instalacja c.o. KOD CPV:45332200-5
wa=0
kn=0	0	0
id=567
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=628
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	4 0418-08	4	0418-08		0
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe  z wbudowanym zaworem termostatycznym  i kompletem zawieszeń             V33-600X1300
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	6+9						

[RMS 288]
nz=2.89	0	2,89
np=1
wa=0
wb=0
il=43.35

[RMS 716]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=632
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	4 0418-08	4	0418-08		0
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe  z wbudowanym zaworem termostatycznym  i kompletem zawieszeń               V33-600X1400
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	5+6						

[RMS 288]
nz=2.89	0	2,89
np=1
wa=0
wb=0
il=31.79

[RMS 715]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2053
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	4 0418-08	4	0418-08		0
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe  z wbudowanym zaworem termostatycznym  i kompletem zawieszeń               V33-600X1600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	2+14+8						

[RMS 288]
nz=2.89	0	2,89
np=1
wa=0
wb=0
il=69.36

[RMS 714]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2057
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	4 0418-08	4	0418-08		0
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe  z wbudowanym zaworem termostatycznym  i kompletem zawieszeń               V33-600X1800
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2+1+2						

[RMS 288]
nz=2.89	0	2,89
np=1
wa=0
wb=0
il=14.45

[RMS 713]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2061
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	4 0418-08	4	0418-08		0
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe  z wbudowanym zaworem termostatycznym  i kompletem zawieszeń               V33-600X1200
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	5+5+5						

[RMS 288]
nz=2.89	0	2,89
np=1
wa=0
wb=0
il=43.35

[RMS 711]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2065
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	4 0418-08	4	0418-08		0
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe  z wbudowanym zaworem termostatycznym  i kompletem zawieszeń               V33-600X1000
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 288]
nz=2.89	0	2,89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.78

[RMS 712]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=636
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0402-01	2-15	0402-01		0
na=Rurociągi  z rur  np: Uponor    fi 16
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=395.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=395.8	1	395,8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=0.4572	0	0,4572
np=1
wa=0
wb=0
il=172.8166

[RMS 303]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=403.716

[RMS 304]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=474.96

[RMS 188]
nz=1.2	0	1,2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 305]
nz=0.0081	0	0,0081
np=1
wa=0
wb=0
il=3.206

[POZYCJA]
id=642
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0402-01	2-15	0402-01		0
na=Rurociągi  z rur  np: Uponor    fi 18
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=188.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=188.6	1	188,6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=0.4572	0	0,4572
np=1
wa=0
wb=0
il=82.3477

[RMS 306]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=192.372

[RMS 304]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=226.32

[RMS 188]
nz=1.2	0	1,2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 305]
nz=0.0081	0	0,0081
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5277

[POZYCJA]
id=648
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0402-01	2-15	0402-01		0
na=Rurociągi  z rur  np: Uponor    fi 22
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=84
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=84	1	84						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=0.4572	0	0,4572
np=1
wa=0
wb=0
il=36.6766

[RMS 307]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=85.68

[RMS 304]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=100.8

[RMS 188]
nz=1.2	0	1,2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 305]
nz=0.0081	0	0,0081
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6804

[POZYCJA]
id=654
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-02	4	0404-02		0
na=Rurociągi  z rur np: Uponor   fi  28
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=56
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						

[RMS 288]
nz=0.384	0	0,384
np=1
wa=0
wb=0
il=21.504

[RMS 308]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=60.48

[RMS 309]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=36.96

[RMS 310]
nz=1.25	0	1,25
np=1
wa=0
wb=0
il=70

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=660
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-03	4	0404-03		0
na=Rurociągi  z rur np: Uponor  fi  35
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 288]
nz=0.417	0	0,417
np=1
wa=0
wb=0
il=31.275

[RMS 311]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=81

[RMS 312]
nz=0.61	0	0,61
np=1
wa=0
wb=0
il=45.75

[RMS 313]
nz=1.11	0	1,11
np=1
wa=0
wb=0
il=83.25

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=666
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-04	4	0404-04		1
na=Rurociągi  z rur  np:Uponor  fi 42
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 288]
nz=0.435	0	0,435
np=1
wa=0
wb=0
il=13.92

[RMS 314]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=34.56

[RMS 315]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=15.04

[RMS 316]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=672
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-05	4	0404-05		1
na=Rurociągi  z rur np: Uponor  fi  54
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[RMS 288]
nz=0.487	0	0,487
np=1
wa=0
wb=0
il=12.662

[RMS 317]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=28.08

[RMS 318]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=11.7

[RMS 319]
nz=0.9	0	0,9
np=1
wa=0
wb=0
il=23.4

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=678
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		0
na=Izolacja  rurociągu otulinami np: THERMOCOMPACT   fi 16/20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=395.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=395.8	1	395,8						

[RMS 288]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=71.244

[RMS 320]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=395.8

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 321]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1244

[POZYCJA]
id=683
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		0
na=Izolacja  rurociągu otulinami np: THERMOCOMPACT   fi 18/20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=188.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=188.6	1	188,6						

[RMS 288]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=33.948

[RMS 322]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=188.6

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 321]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3948

[POZYCJA]
id=688
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		0
na=Izolacja  rurociągu otulinami  np: THERMOCOMPACT   fi 22/25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=84
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=84	1	84						

[RMS 288]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=15.12

[RMS 323]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=84

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 321]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=1.512

[POZYCJA]
id=693
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		0
na=Izolacja  rurociągu otulinami  np:THERMOCOMPACT    fi 28/25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=56
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						

[RMS 288]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=10.08

[RMS 324]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=56

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 321]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=1.008

[POZYCJA]
id=698
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		0
na=Izolacja  rurociągu otulinami  np: THERMOCOMPACT  fi 35/30
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 288]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5

[RMS 325]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=75

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 321]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[POZYCJA]
id=703
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		0
na=Izolacja  rurociągu otulinami  np: THERMOCOMPACT  fi 42/30
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 288]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=5.76

[RMS 326]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 321]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.576

[POZYCJA]
id=708
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		0
na=Izolacja  rurociągu otulinami  np: THERMOCOMPACT  fi 50/30
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=24.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24.6	1	24,6						

[RMS 288]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=4.428

[RMS 327]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24.6

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 321]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4428

[POZYCJA]
id=713
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0412-06	4	0412-06		0
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 288]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=7.44

[RMS 328]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 329]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=718
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0412-01	4	0412-01		0
na=Głowica termostatyczna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=72
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72						

[RMS 288]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=19.44

[RMS 330]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=72

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=722
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0412-01	4	0412-01		0
na=Zawory grzejnikowe powrotne podwójne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=72
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72						

[RMS 288]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=19.44

[RMS 331]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=72

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=726
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0429-01	4	0429-01		1
na=Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm do grzejników
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=72
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72						

[RMS 288]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=48.24

[RMS 332]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=432

[RMS 333]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=144

[RMS 334]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=72

[RMS 335]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=72

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=733
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	4 2305-05	4	2305-05		0
na=Złącze  rur np: Uponor MLC ( kształtki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=265
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=265	1	265						

[RMS 288]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=254.4

[RMS 336]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=265

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 337]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=31.8

[POZYCJA]
id=738
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-01	4	0130-01		1
na=Zawory przelotowe kulowe o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 288]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 338]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=742
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-02	4	0130-02		1
na=Zawory przelotowe kulowe o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 288]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 339]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=746
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-03	4	0130-03		0
na=Zawory przelotowe kulowe o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 288]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 340]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=750
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-04	4	0130-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zawory przelotowe kulowe o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 288]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 341]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=754
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-06	4	0130-06		1
na=Zawory przelotowe kuloweo śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 288]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 342]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=758
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-02	4	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory Stromax 4217 GM o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 288]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 343]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=762
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-03	4	0411-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory Stromax 4217 GM  o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 288]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.23

[RMS 344]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=766
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0406-03	4	0406-03		1
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=7.08	0	7,08
np=1
wa=0
wb=0
il=7.08

[RMS 345]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 346]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 347]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 348]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=773
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0406-05	4	0406-05		1
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=855.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=855.9	1	395,8+188,6+84+56+75+32+24,5						

[RMS 288]
nz=0.0906	0	0,0906
np=1
wa=0
wb=0
il=77.5445

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=776
pd=(N.Z.) INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0307-04	INSTAL	0307-04		0
na=Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=72
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72						

[RMS 288]
nz=0.357	0	0,357
np=1
wa=0
wb=0
il=25.704

[RMS 349]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 350]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.144

[RMS 351]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.432

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 352]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0072

[POZYCJA]
id=783
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-10	4-01	0333-10		1
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 288]
nz=0.89	0	0,89
np=1
wa=0
wb=0
il=7.12

[POZYCJA]
id=785
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-01	4-01	0333-01		1
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=26
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[RMS 288]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=7.28

[POZYCJA]
id=787
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0335-03	4-01	0335-03		1
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[RMS 288]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=39.9

[POZYCJA]
id=789
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0324-04	4-01	0324-04		1
na=Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[RMS 288]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=25.84

[RMS 353]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=304

[RMS 354]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=41.8

[RMS 355]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=25.46

[RMS 21]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.228

[RMS 356]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.114

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 357]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.52

[POZYCJA]
id=799
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0208-04	4-01	0208-04		1
na=Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.ponad 40 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 288]
nz=2.36	0	2,36
np=1
wa=0
wb=0
il=33.04

[POZYCJA]
id=801
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0206-02	4-01	0206-02		0
na=Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 288]
nz=1.82	0	1,82
np=1
wa=0
wb=0
il=25.48

[RMS 358]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 20]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.126

[RMS 24]
nz=0.016	0	0,016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.224

[RMS 359]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0378

[RMS 360]
nz=0.0018	0	0,0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0252

[RMS 361]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 356]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 362]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.54

[POZYCJA]
id=813
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0216-01	2-19	0216-01		1
na=Uszczelnienie przejscia przez scianę masą np: Hilti CP 6015 o odporności E 120
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=12
jm=przej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=3.29	0	3,29
np=1
wa=0
wb=0
il=37.7034

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 291]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[POZYCJA]
id=817
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-01	4-01	0212-01		1
mpn=1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	12,5*0,4*0,2						

[RMS 288]
nz=13.81	0	13,81
np=1
wa=0
wb=0
il=13.81

[POZYCJA]
id=819
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0207-01	4-01	0207-01		1
mpn=1211
na=Zabetonowanie   bruzd posadzce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=12.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12.5	1	12,5						

[RMS 288]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=2.125

[RMS 358]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 20]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0875

[RMS 24]
nz=0.012	0	0,012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 356]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 362]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=1.125

[ELEMENT 1]
na=Ciepło technologiczne do nagrzewnic urządzeń wentylacyjnych  KOD CPV:45332200-5
wa=0
kn=0	0	0
id=828
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=829
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0111-03	4	0111-03		0
na=Rura  wielowarstwowa  Uponor MCL   dn. 28
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=174
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=174	1	174						

[RMS 288]
nz=0.378	0	0,378
np=1
wa=0
wb=0
il=65.772

[RMS 364]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=187.92

[RMS 365]
nz=0.83	0	0,83
np=1
wa=0
wb=0
il=144.42

[RMS 366]
nz=1.11	0	1,11
np=1
wa=0
wb=0
il=193.14

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2313
pd=ORGBUD wyd.III 1988	KNR	7-24 0126-08	7-24	0126-08		0
na=LEO L3 BMS montaż naścienny1310Q= 11,5 kW (50/40'C, 18/35,8'C, 999 l/h, 4,3 kPa) 1310przy nastawie: 2 bieg wyd. went.1310V= 1200/2100/3400 m3//h1310STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS, komunikacja MODBUS RTU, w standardzie moduł sterujący DRV, w standardzie PT-1000 - lokalny pomiar temp., selektywna praca
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=66.3	0	66,3 
np=1
wa=0
wb=0
il=63.3165

[RMS 802]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 496]
nz=2.18	0	2,18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.18

[RMS 497]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.31

[RMS 498]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 499]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 500]
nz=0.029	0	0,029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.029

[POZYCJA]
id=2361
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-03	4	0411-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Trzydrogowy zawór mieszający z siłownikiem o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.41

[RMS 818]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=835
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-05	4	0411-05		0
na=Montaż zaworu dn 15-40  regulacyjnego z siłownikiem  dostawa z centralą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 288]
nz=1.59	0	1,59
np=1
wa=0
wb=0
il=4.77

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=842
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-03	4	0411-03		0
na=Zawory  przelotowy  Efar o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=121
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=121	1	121						

[RMS 288]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=49.61

[RMS 369]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=121

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=846
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-03	4	0411-03		1
na=Zawory zwrotne  płytkowe  o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 288]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.23

[RMS 370]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=850
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		0
na=Izolacja  rurociągu otulinami  Pianka polietylenowa  fi 28/30
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=174
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=174	1	174						

[RMS 288]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=31.32

[RMS 371]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=174

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 372]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=3.132

[POZYCJA]
id=855
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0601-02	2-16	0601-02		1
na=Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociągi o śr. zew. 60-191 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 288]
nz=0.85	0	0,85
np=1
wa=0
wb=0
il=16.15

[RMS 373]
nz=5.7	0	5,7
np=1
wa=0
wb=0
il=108.3

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 374]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 375]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 376]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[POZYCJA]
id=862
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-03	4	0130-03		1
na=Zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 288]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 377]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=866
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0529-01	4	0529-01		0
na=Uruchomienie węzłów cieplnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=146	0	146
np=1
wa=0
wb=0
il=146

[RMS 188]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=869
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0412-06	4	0412-06		0
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 288]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=3.72

[RMS 378]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 379]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=874
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0216-01	2-19	0216-01		1
na=Uszczelnienie przejscia przez scianę masą Hilti CP 6015 o odporności E 120
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=8
jm=przej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=3.29	0	3,29
np=1
wa=0
wb=0
il=25.1356

[RMS 380]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 381]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=878
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-10	4-01	0333-10		1
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 288]
nz=0.89	0	0,89
np=1
wa=0
wb=0
il=12.46

[POZYCJA]
id=880
pd=	KNR-W	2-19 0119-01	2-19	0119-01		0
na=Rury ochronne dla przejść inst. Uszczelnione pianką
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 288]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8

[RMS 382]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=884
pd=ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1101-02	4-04	1101-02		1
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=1.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[RMS 288]
nz=1.26	0	1,26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.89

[RMS 383]
nz=0.474	0	0,474
np=1
wa=0
wb=0
il=0.711

[POZYCJA]
id=887
pd=ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1101-05	4-04	1101-05		1
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km ( 15km)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=22.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22.5	1	1,5 *15						

[RMS 383]
nz=0.037	0	0,037
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8325

[ELEMENT 1]
na=Technologia kotłowni  KOD CPV:45332200-5
wa=0
kn=0	0	0
id=889
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=890
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	4 0503-06	4	0503-06		0
na=Kocioł gazowy  kondensacyjny  wydajność 69 kW  z regulatorem  pogodowym  oraz komplet czujników czujników + palnik
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=60.2	0	60,2
np=1
wa=0
wb=0
il=60.2

[RMS 717]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 188]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2069
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	4 0503-06	4	0503-06		0
na=Pompy ciepła powietrze - woda,-Moc cieplna- 16 kW model F2120 Nibe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 288]
nz=60.2	0	60,2
np=1
wa=0
wb=0
il=481.6

[RMS 718]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 188]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=894
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	4 0501-01	4	0501-01		0
na=Montaż palnika kotłowego  -  dostawa z kotłem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=1
jm=kocioł	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 188]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=897
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0102-01	7-08	0102-01		1
mpn=_1211
na=Czujnik temperatury dostawa z kotłem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=3
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 288]
nz=0.91	0	0,91
np=1
wa=0
wb=0
il=2.73

[RMS 291]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=903
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0134-04	4	0134-04		0
na=Grupa  bezpieczeństwa dla koła  ciśń. otwarcia 3 bar ( odpowietrzni zawór bezoieczeństwa , manometr)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 386]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2125
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0134-04	4	0134-04		0
na=Grupa  bezpieczeństwa dla zasonika  ciśń. otwarcia 6 bar ( odpowietrzni zawór bezoieczeństwa , manometr)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 288]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 736]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2129
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-01	0-35	0208-01		1
mpn=_1211
na=Pompa obiegowa ciepła technologicznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 288]
nz=2.38	0	2,38
np=1
wa=0
wb=0
il=4.76

[RMS 737]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 738]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 739]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 740]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 741]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 53]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=2137
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-01	0-35	0208-01		1
mpn=_1211
na=Pompa obiegowa ładowania zasobnika
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=2.38	0	2,38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.38

[RMS 742]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 738]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 739]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 743]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 744]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 53]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=2145
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0143-03	4	0143-03		1
mpn=1211
na=Bufor ciepła ACU o poj. 1000 dm3
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=8.3	0	8,3
np=1
wa=0
wb=0
il=8.3

[RMS 745]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2157
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0143-04	4	0143-04		1
mpn=1211
na=Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 500 dm3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 288]
nz=14.3	0	14,3
np=1
wa=0
wb=0
il=28.6

[RMS 748]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2149
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0524-02	4	0524-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory bezpieczeństwa c.o. membranowe o śr. nominalnej 20 mm, 3,0 bar
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 288]
nz=0.43	0	0,43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.86

[RMS 746]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2153
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0524-01	4	0524-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory bezpieczeństwa c.w.u.. o śr. nominalnej 15 mm, 6,0 bar
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=0.37	0	0,37
np=1
wa=0
wb=0
il=0.37

[RMS 747]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=907
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	4 0527-05	4	0527-05		0
na=Sprzęgło hydrauliczne
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=3.06	0	3,06
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 387]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 388]
nz=0.82	0	0,82
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[POZYCJA]
id=912
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0527-03	4	0527-03		1
mpn=1211
na=Odmulacz FOM 65 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=3.32	0	3,32
np=1
wa=0
wb=0
il=3.32

[RMS 389]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 390]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 391]
nz=0.74	0	0,74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[POZYCJA]
id=918
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0514-05	4	0514-05		0
na=Rozdzielacz  MGV 100 z izolacją 4- obwodowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=2.18	0	2,18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.18

[RMS 719]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=921
pd=ORGBUD wyd.VI 1993	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		0
na=Pompa kotłowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=15.06	0	15,06
np=1
wa=0
wb=0
il=15.06

[RMS 393]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 368]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=2078
pd=ORGBUD wyd.VI 1993	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		0
na=Pompa instalacji cyrkulacji Star-Z 20/1 Wilo
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 288]
nz=15.06	0	15,06
np=1
wa=0
wb=0
il=30.12

[RMS 730]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 368]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[POZYCJA]
id=925
pd=ORGBUD wyd.VI 1993	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		0
na=Elektroniczna pompa obiegowa typ grundfos Magna3 40-40F
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=15.06	0	15,06
np=1
wa=0
wb=0
il=15.06

[RMS 729]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 395]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=929
pd=ORGBUD wyd.VI 1993	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		0
na=Elektroniczna pompa obiegowa typ  grundfos ALPHA1 25-80-180
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 288]
nz=15.06	0	15,06
np=1
wa=0
wb=0
il=30.12

[RMS 731]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 395]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[POZYCJA]
id=2082
pd=ORGBUD wyd.VI 1993	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		0
na=Elektroniczna pompa obiegowa typ  grundfos Magna3 25-100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=15.06	0	15,06
np=1
wa=0
wb=0
il=15.06

[RMS 732]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 395]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=2086
pd=ORGBUD wyd.VI 1993	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		0
na=Elektroniczna pompa obiegowa typ  grundfos Magna3 25-60
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=15.06	0	15,06
np=1
wa=0
wb=0
il=15.06

[RMS 733]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 395]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=933
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0510-03	4	0510-03		0
na=Urządzenie neutralizujące kondensat
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=5.87	0	5,87
np=1
wa=0
wb=0
il=5.87

[RMS 397]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=937
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-05	4	0411-05		0
na=Zawór mieszający 3-drogowy z siłownikiem  dn  25 z siłownikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 288]
nz=1.59	0	1,59
np=1
wa=0
wb=0
il=4.77

[RMS 398]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2073
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-05	4	0411-05		0
na=Zawór mieszający 3-drogowy z siłownikiem  dn  32 z siłownikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 288]
nz=1.59	0	1,59
np=1
wa=0
wb=0
il=3.18

[RMS 734]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=941
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	4 0510-02	4	0510-02		0
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe typ  N200
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=4.16	0	4,16
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 720]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 400]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2120
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	4 0510-02	4	0510-02		0
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe typ  D 80
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=4.16	0	4,16
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 801]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 400]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2308
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	4 0510-02	4	0510-02		0
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe typ  DD33
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 288]
nz=4.16	0	4,16
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 735]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 400]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=946
pd=Energobudowa wyd.III	KNR	7-08 0103-02	7-08	0103-02		0
na=Ogranicznik poziomu wody
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=1
jm=ukl.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=4.27	0	4,27
np=1
wa=0
wb=0
il=4.27

[RMS 401]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 381]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=950
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0520-05	4	0520-05		0
na=Seperator powietrza
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=2.38	0	2,38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.38

[RMS 402]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 403]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=955
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-07	4	0411-07		1
na=Zawory przelotowe Efar  o połączeniach gwintowanych  o śr. nominalnej 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 288]
nz=0.94	0	0,94
np=1
wa=0
wb=0
il=5.64

[RMS 404]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2116
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-07	4	0411-07		1
na=Zawory przelotowe Efar  o połączeniach gwintowanych  o śr. nominalnej 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 288]
nz=0.94	0	0,94
np=1
wa=0
wb=0
il=11.28

[RMS 404]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=959
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-06	4	0411-06		1
na=Zawory przelotowe Efar  o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 288]
nz=0.74	0	0,74
np=1
wa=0
wb=0
il=5.92

[RMS 405]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=963
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-05	4	0411-05		1
na=Zawory przelotowe Efar  o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 288]
nz=0.59	0	0,59
np=1
wa=0
wb=0
il=7.08

[RMS 406]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=967
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-04	4	0411-04		0
na=Zawory przelotowe Efar  o połączeniach gwintowanych  o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 288]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=2.94

[RMS 407]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=971
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-03	4	0411-03		0
na=Zawory  przelotowy  Efar o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 288]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=3.28

[RMS 369]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=975
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-02	4	0411-02		0
na=Zawory przelotowy  Efar o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 288]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 408]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=979
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-06	4	0130-06		1
na=Zawory zwrotne  płytkowe o śr. nominalnej 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 288]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 409]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=983
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-05	4	0130-05		1
na=Zawory zwrotne  płytkowe  o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 288]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.52

[RMS 410]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=987
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-03	4	0130-03		0
na=Zawory  zwrotne  płytkowe o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 288]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 411]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=991
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0403-02	4	0403-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 288]
nz=0.518	0	0,518
np=1
wa=0
wb=0
il=6.216

[RMS 412]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 413]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=4.92

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=996
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0403-03	4	0403-03		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 288]
nz=0.569	0	0,569
np=1
wa=0
wb=0
il=7.966

[RMS 414]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=14.42

[RMS 415]
nz=0.39	0	0,39
np=1
wa=0
wb=0
il=5.46

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1001
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0403-04	4	0403-04		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 288]
nz=0.644	0	0,644
np=1
wa=0
wb=0
il=10.304

[RMS 416]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=16.48

[RMS 417]
nz=0.39	0	0,39
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2101
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0403-05	4	0403-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 288]
nz=0.679	0	0,679
np=1
wa=0
wb=0
il=10.185

[RMS 724]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 725]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=2.55

[RMS 145]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1006
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0403-06	4	0403-06		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[RMS 288]
nz=0.697	0	0,697
np=1
wa=0
wb=0
il=25.092

[RMS 418]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 419]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 420]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=12.96

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1012
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0403-07	4	0403-07		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 288]
nz=0.732	0	0,732
np=1
wa=0
wb=0
il=30.744

[RMS 421]
nz=0.99	0	0,99
np=1
wa=0
wb=0
il=41.58

[RMS 422]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3

[RMS 423]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=14.7

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2090
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0403-08	4	0403-08		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 80 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 288]
nz=0.767	0	0,767
np=1
wa=0
wb=0
il=16.874

[RMS 721]
nz=0.98	0	0,98
np=1
wa=0
wb=0
il=21.56

[RMS 722]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=3.08

[RMS 723]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=7.48

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1018
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0106-02	4	0106-02		1
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 288]
nz=0.359	0	0,359
np=1
wa=0
wb=0
il=6.462

[RMS 424]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=18.54

[RMS 425]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=11.16

[RMS 413]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1024
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0106-05	4	0106-05		1
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 288]
nz=0.522	0	0,522
np=1
wa=0
wb=0
il=7.83

[RMS 426]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 427]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3

[RMS 428]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=7.05

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1030
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		0
na=Izolacja  rurociągu otulinami STEINONORM  fi  20/20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 288]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 429]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 372]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.216

[POZYCJA]
id=1035
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		0
na=Izolacja  rurociągu otulinami STEINONORM  fi  25/30
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 288]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 430]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.4

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 372]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.252

[POZYCJA]
id=1040
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		0
na=Izolacja  rurociągu otulinami STEINONORM  fi  32/30
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 288]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[RMS 431]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=17.6

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 372]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.288

[POZYCJA]
id=1045
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		0
na=Izolacja  rurociągu otulinami STEINONORM  fi 40/40
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 288]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 432]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 372]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[POZYCJA]
id=1050
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		0
na=Izolacja  rurociągu otulinami STEINONORM  fi 50/50
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 288]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 433]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 372]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=1055
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		0
na=Izolacja  rurociągu otulinami STEINONORM  fi  65/65
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 288]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=7.56

[RMS 434]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=46.2

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 372]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.756

[POZYCJA]
id=2111
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		0
na=Izolacja  rurociągu otulinami STEINONORM  fi  80/65
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 288]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=3.96

[RMS 726]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=24.2

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 372]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.396

[POZYCJA]
id=1060
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=18.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18.9	1	18,9						

[RMS 288]
nz=1.0116	0	1,0116
np=1
wa=0
wb=0
il=19.1192

[POZYCJA]
id=1062
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0201-04	7-12	0201-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=18.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18.9	1	18,9						

[RMS 288]
nz=0.276	0	0,276
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2164

[RMS 435]
nz=0.113	0	0,113
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1357

[RMS 436]
nz=0.00565	0	0,00565
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1068

[RMS 188]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 437]
nz=0.0008	0	0,0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0151

[RMS 438]
nz=0.0008	0	0,0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0151

[POZYCJA]
id=1069
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0210-04	7-12	0210-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=18.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18.9	1	18,9						

[RMS 288]
nz=0.1884	0	0,1884
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5608

[RMS 439]
nz=0.108	0	0,108
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0412

[RMS 440]
nz=0.00864	0	0,00864
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1633

[RMS 188]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 437]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0057

[RMS 438]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0057

[POZYCJA]
id=1076
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0108-03	4	0108-03		0
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 288]
nz=0.971	0	0,971
np=1
wa=0
wb=0
il=7.768

[RMS 441]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[RMS 442]
nz=2.02	0	2,02
np=1
wa=0
wb=0
il=16.16

[RMS 443]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1082
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0108-02	4	0108-02		0
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 288]
nz=0.947	0	0,947
np=1
wa=0
wb=0
il=7.576

[RMS 444]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[RMS 445]
nz=2.04	0	2,04
np=1
wa=0
wb=0
il=16.32

[RMS 413]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1088
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		0
na=Izolacja  rurociągu otulinami  STEINONORM  fi 25/20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 288]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 446]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 447]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.144

[POZYCJA]
id=1093
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		0
na=Izolacja  rurociągu otulinami STEINONORM  fi 20/20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 288]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 448]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 447]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.144

[POZYCJA]
id=1098
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	4 2210-01	4	2210-01		0
na=Termomanometry  centryczne fi 63
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 288]
nz=2.45	0	2,45
np=1
wa=0
wb=0
il=29.4

[RMS 449]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 372]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=1103
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	4 2210-03	4	2210-03		0
na=Manometr  100- / 0-4bar
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 288]
nz=1.38	0	1,38
np=1
wa=0
wb=0
il=22.08

[RMS 450]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 451]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 372]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[POZYCJA]
id=1109
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	4 2210-03	4	2210-03		0
na=Manometr  100- / 0-10bar
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 288]
nz=1.38	0	1,38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 452]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 451]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 372]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=1115
pd=						0
na=Kanał spalinowy 200 z wylotem wyczystką odgałęzieniem podstawą z czopuchem  dł 15 mb z stali kwasoodpornej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=40	0	40
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 728]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1118
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0143-03	2-17	0143-03		0
na=Kanał typu Z 200/300  kratką  z żaluzjami 250/300 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=4.76	0	4,76
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5458

[RMS 454]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 455]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 456]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 381]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=1124
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	4 0528-03	4	0528-03		0
na=Próby szczelności kotłowni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=6.4	0	6,4
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4

[RMS 188]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1127
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	4 0529-01	4	0529-01		0
na=Uruchomienie kotłowni  i servis
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=146	0	146
np=1
wa=0
wb=0
il=146

[RMS 188]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1130
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0216-01	2-19	0216-01		1
na=Uszczelnienie przejscia przez scianę masą Hilti CP 6015 o odporności E 120
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=9
jm=przej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=3.29	0	3,29
np=1
wa=0
wb=0
il=28.2776

[RMS 380]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 381]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=1134
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	11 0207-01	11	0207-01		0
na=Układ napełniania, uzupełniania zładu oraz zmiękczania wody  1310-  zawór antyskażeniowy  - 1 szt.1310- filtr wstępny  - 1 szt.1310- zmiękczacz  1310- zawór regulacji twardośc1310- wodomierz dn 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=24.8	0	24,8
np=1
wa=0
wb=0
il=24.8

[RMS 727]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 458]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 188]
nz=6	0	6
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1139
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	3 0303-02	3	0303-02		0
na=Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=0.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5						

[RMS 288]
nz=49.28	0	49,28
np=1
wa=0
wb=0
il=24.64

[POZYCJA]
id=1141
pd=ORGBUD 1989	KNR	4-03 1006-17	4-03	1006-17		0
na=Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 cegły -
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 288]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[POZYCJA]
id=1143
pd=						0
na=Wyposażenie  Ppoż gaśnica + koc
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 459]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 460]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Wewnętrzna instalacja gazu KOD CPV:45332200-5
wa=0
kn=0	0	0
id=1146
nu=5
wn=			

[POZYCJA]
id=1147
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0304-06	4	0304-06		1
na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=216
ob=22.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22.8	1	10,5+12,3						

[RMS 288]
nz=0.635	0	0,635
np=1
wa=0
wb=0
il=14.478

[RMS 461]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=23.484

[RMS 462]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=11.856

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1152
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0304-04	4	0304-04		1
na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=217
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[RMS 288]
nz=0.516	0	0,516
np=1
wa=0
wb=0
il=0.774

[RMS 463]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.545

[RMS 464]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1157
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0312-06	4	0312-06		0
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 50 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=218
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 288]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.94

[RMS 465]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1161
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0205-02	2-19	0205-02		0
na=Zasuwy odcinające typ MAG-1  o śr.nom  50  mm z wyposażeniem1310- Lampa  ostrzegawcza1310- sygnalizator akustyczny1310- moduł MD1310- dedektor gazu Dex szt 2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=219
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=7.67	0	7,67
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3248

[RMS 466]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 467]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 468]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 469]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 470]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1168
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	4 0142-01	4	0142-01		0
na=Szafka gazowa standartowa o wymiarach  600/600/300
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=220
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 288]
nz=1.09	0	1,09
np=1
wa=0
wb=0
il=2.18

[RMS 471]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1172
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0311-01	4-01	0311-01		0
na=Podmurowanie szafki gazowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=221
ob=0.075
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.075	1	0,075						

[RMS 288]
nz=14.28	0	14,28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.071

[RMS 353]
nz=370	0	370
np=1
wa=0
wb=0
il=27.75

[RMS 472]
nz=0.059	0	0,059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0044

[RMS 473]
nz=0.311	0	0,311
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0233

[RMS 474]
nz=0.0334	0	0,0334
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0025

[RMS 356]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0142

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 475]
nz=0.43	0	0,43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0323

[RMS 476]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1575

[POZYCJA]
id=1182
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0203-01	2-02	0203-01		0
na=Stopy fundamentowe betonowe,  dla szafki
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=222
ob=0.42
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.42	1	0,5*2.1*0,4						

[RMS 288]
nz=7.83	0	7,83
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2886

[RMS 477]
nz=1.015	0	1,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4263

[RMS 359]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0025

[RMS 478]
nz=0.023	0	0,023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0097

[RMS 479]
nz=0.013	0	0,013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0055

[RMS 361]
nz=0.61	0	0,61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2562

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 480]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0462

[POZYCJA]
id=1191
pd=ORGBUD wyd.V 1993	KNR	7-12 0101-05	7-12	0101-05		0
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=223
ob=14.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14.5	1	14,5						

[RMS 288]
nz=0.5872	0	0,5872
np=1
wa=0
wb=0
il=8.5144

[POZYCJA]
id=1193
pd=ORGBUD wyd.V 1993	KNR	7-12 0201-05	7-12	0201-05		0
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.58-219 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=224
ob=14.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14.5	1	14,5						

[RMS 288]
nz=0.1688	0	0,1688
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4476

[RMS 481]
nz=0.105	0	0,105
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5225

[RMS 482]
nz=0.00525	0	0,00525
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0761

[RMS 483]
nz=0.0007	0	0,0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0101

[RMS 484]
nz=0.0007	0	0,0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0101

[POZYCJA]
id=1199
pd=ORGBUD wyd.V 1993	KNR	7-12 0210-05	7-12	0210-05		0
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o śr.zewn.58-219 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=225
ob=14.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14.5	1	14,5						

[RMS 288]
nz=0.1148	0	0,1148
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6646

[RMS 485]
nz=0.101	0	0,101
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4645

[RMS 486]
nz=0.00808	0	0,00808
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1172

[RMS 483]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0043

[RMS 484]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0043

[POZYCJA]
id=1205
pd=ORGBUD wyd.III 1986	KNR	5-08 0214-01	5-08	0214-01		0
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=226
ob=41
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=0.0572	0	0,0572
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2397

[RMS 487]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=42.64

[POZYCJA]
id=1208
pd=ORGBUD wyd.III 1986	KNR	5-08 0705-07	5-08	0705-07		0
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szer.100mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=227
ob=41
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=0.165	0	0,165
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4606

[RMS 488]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=41

[POZYCJA]
id=1211
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0308-05	4	0308-05		1
na=Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 50 mm na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=228
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=2.52	0	2,52
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 489]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 490]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 491]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1217
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0307-05	4	0307-05		1
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu ponad 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=229
ob=2
jm=prob.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 288]
nz=15.8	0	15,8
np=1
wa=0
wb=0
il=31.6

[RMS 492]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 493]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 494]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1223
pd=ORGBUD 1989	KNR	4-03 1006-17	4-03	1006-17		0
na=Ręczne przebijanie otworów w scianach - śr.rury do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=230
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 288]
nz=2.394	0	2,394
np=1
wa=0
wb=0
il=7.182

[ELEMENT 1]
na=Instalacja pomp ciepła KOD CPV:45332200-5
wa=0
kn=0	0	0
id=2163
nu=6
wn=			

[POZYCJA]
id=2164
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-06	4	0411-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory przeciwzamrożeniowe o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=231
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 288]
nz=0.74	0	0,74
np=1
wa=0
wb=0
il=5.92

[RMS 800]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2304
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-06	4	0411-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=232
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 288]
nz=0.74	0	0,74
np=1
wa=0
wb=0
il=5.92

[RMS 749]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2168
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-07	4	0411-07		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=233
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 288]
nz=0.94	0	0,94
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 750]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2172
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0531-02	4	0531-02		1
mpn=1211
na=Manometry 0 - 0,6 MPA
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=234
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 288]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 751]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 752]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 753]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2178
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0531-01	4	0531-01		1
mpn=1211
na=Termometry tarczowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=235
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 288]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 754]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2182
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0101-05	AT-47	0101-05		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 28x1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=236
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 288]
nz=0.188	0	0,188
np=1
wa=0
wb=0
il=1.128

[RMS 755]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=6.18

[RMS 756]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[POZYCJA]
id=2188
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0101-06	AT-47	0101-06		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 35x1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=237
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 288]
nz=0.202	0	0,202
np=1
wa=0
wb=0
il=4.04

[RMS 757]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=20.6

[RMS 758]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=2194
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-09	4	0405-09		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 54x1,5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=238
ob=28
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 288]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=30.24

[RMS 759]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=28.84

[RMS 760]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6

[RMS 761]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=8.12

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2200
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-10	4	0405-10		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 67x1,5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=239
ob=26
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[RMS 288]
nz=1.24	0	1,24
np=1
wa=0
wb=0
il=32.24

[RMS 762]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=26.52

[RMS 763]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=11.7

[RMS 764]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2206
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-13	4	0405-13		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 90x1,5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=240
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 288]
nz=1.63	0	1,63
np=1
wa=0
wb=0
il=52.16

[RMS 765]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=32.64

[RMS 766]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=11.52

[RMS 767]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2212
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-13	4	0405-13		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 100x1,5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=241
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 288]
nz=1.63	0	1,63
np=1
wa=0
wb=0
il=39.12

[RMS 768]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=24.48

[RMS 769]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=8.64

[RMS 767]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2218
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0102-05	AT-47	0102-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=242
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 288]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 770]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 188]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 771]
nz=0.035	0	0,035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=2223
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0102-06	AT-47	0102-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=243
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 288]
nz=0.088	0	0,088
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 772]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 188]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 771]
nz=0.044	0	0,044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[POZYCJA]
id=2228
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0102-08	AT-47	0102-08		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=244
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 288]
nz=0.135	0	0,135
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 773]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 188]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 771]
nz=0.068	0	0,068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.544

[POZYCJA]
id=2233
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0102-09	AT-47	0102-09		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy no- minalnej 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=245
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 288]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=2.844

[RMS 774]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 188]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 775]
nz=0.079	0	0,079
np=1
wa=0
wb=0
il=1.422

[POZYCJA]
id=2238
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=246
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 288]
nz=0.2108	0	0,2108
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2648

[RMS 776]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 777]
nz=0.0186	0	0,0186
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1116

[RMS 778]
nz=0.1351	0	0,1351
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8106

[RMS 779]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 51]
nz=0.0047	0	0,0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0282

[POZYCJA]
id=2246
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-15	0-34	0101-15		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=247
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 288]
nz=0.2108	0	0,2108
np=1
wa=0
wb=0
il=4.216

[RMS 780]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 777]
nz=0.0225	0	0,0225
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 778]
nz=0.1524	0	0,1524
np=1
wa=0
wb=0
il=3.048

[RMS 779]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=120

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 51]
nz=0.00585	0	0,00585
np=1
wa=0
wb=0
il=0.117

[POZYCJA]
id=2254
pd=WACETOB 1994	KNZ	-15 30-04	15	30-04		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej dla rurociągów o śr.54 mm, gr. izolacji 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=248
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 288]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=5.32

[RMS 781]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=28.28

[RMS 782]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 783]
nz=0.055	0	0,055
np=1
wa=0
wb=0
il=1.54

[RMS 784]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 785]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.252

[RMS 786]
nz=9	0	9
np=1
wa=0
wb=0
il=252

[RMS 787]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=3.92

[RMS 305]
nz=0.013	0	0,013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.364

[POZYCJA]
id=2264
pd=WACETOB 1994	KNZ	-15 30-04	15	30-04		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej dla rurociągów o śr. 65 mm, gr. izolacji 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=249
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 288]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=3.42

[RMS 788]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=18.18

[RMS 783]
nz=0.055	0	0,055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[RMS 789]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[RMS 785]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.162

[RMS 790]
nz=9	0	9
np=1
wa=0
wb=0
il=162

[RMS 791]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 305]
nz=0.013	0	0,013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.234

[POZYCJA]
id=2273
pd=WACETOB 1994	KNZ	-15 30-04	15	30-04		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej dla rurociągów o śr. 90 mm, gr. izolacji 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=250
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 288]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=6.08

[RMS 792]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=32.32

[RMS 783]
nz=0.055	0	0,055
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 789]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[RMS 785]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.288

[RMS 790]
nz=9	0	9
np=1
wa=0
wb=0
il=288

[RMS 791]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=4.48

[RMS 305]
nz=0.013	0	0,013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.416

[POZYCJA]
id=2282
pd=WACETOB 1994	KNZ	-15 30-04	15	30-04		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej dla rurociągów o śr. 100 mm, gr. izolacji 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=251
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 288]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=4.56

[RMS 793]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=24.24

[RMS 783]
nz=0.055	0	0,055
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 789]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 785]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.216

[RMS 790]
nz=9	0	9
np=1
wa=0
wb=0
il=216

[RMS 791]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 305]
nz=0.013	0	0,013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.312

[POZYCJA]
id=2291
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0317-01	2-15/GEBERIT	0317-01		1
mpn=1211
na=Przegrody ogniowe dla rur o śr zewn. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=252
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 288]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=5.44

[RMS 794]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=2294
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0316-01	2-15/GEBERIT	0316-01		1
mpn=1211
na=Uszczelnienie przejść rurociągów masą ognioochronną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=253
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 288]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[RMS 795]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=2297
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0601-01	2-16	0601-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - rurociągi o śr. zewn. do 55 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=254
ob=42
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 288]
nz=1.16	0	1,16
np=1
wa=0
wb=0
il=48.72

[RMS 796]
nz=5.3	0	5,3
np=1
wa=0
wb=0
il=222.6

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 797]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 798]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 799]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[POZYCJA]
id=2161
pd=ORGBUD 1989	KNR	4-03 1006-17	4-03	1006-17		0
na=Ręczne przebijanie otworów w scianach - śr.rury do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=255
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 288]
nz=2.394	0	2,394
np=1
wa=0
wb=0
il=7.182

[POZYCJA]
id=2375
pd=		KNNR N005-02-13-02-00		KNNR N005-02-13-02-00		0
na=Instalacja termoelektryczna z przewodu mocowanego do siatki - kabel Devi iceguard 18W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=256
ob=168
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=168	1	168						

[RMS 822]
nz=0.219	0	0,219
np=0
wa=0
wb=0
il=36.792

[RMS 823]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 824]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=174.72

[RMS 825]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2380
pd=		WKNR W508-01-14-01-00		WKNR W508-01-14-01-00		0
na=Taśma samoprzylepna AL50x40
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=257
ob=168
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=168	1	168						

[RMS 822]
nz=0.211	0	0,211
np=0
wa=0
wb=0
il=35.448

[RMS 826]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=184.8

[RMS 825]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2384
pd=		KNR 508-02-22-11-00		KNR 508-02-22-11-00		0
na=Zestaw połączeniowy do kabli samoregulujących
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=258
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 822]
nz=0.55	0	0,55
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5252

[RMS 827]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 825]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2388
pd=		KNR 1325-04-06-05-00		KNR 1325-04-06-05-00		0
na=Montaż termostatu Devireg 850 III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=259
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 822]
nz=3.03	0	3,03
np=0
wa=0
wb=0
il=3.03

[RMS 828]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 829]
nz=0.07	0	0,07
np=0
wa=0
wb=0
il=0.07

[ELEMENT 1]
na=BIAŁY MONTAZ KOD CPV:45332300-6
wa=0
kn=0	0	0
id=2465
nu=7
wn=			

[POZYCJA]
id=2466
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Umywalka pojedyńcza z syfonem z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=260
ob=16
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 288]
nz=1.95	0	1,95
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 869]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 870]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 871]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[POZYCJA]
id=2473
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-05	2-15	0230-05		1
mpn=1211
na=Półpostument porcelanowy do umywalek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=261
ob=16
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 288]
nz=0.48	0	0,48
np=1
wa=0
wb=0
il=7.68

[RMS 872]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[POZYCJA]
id=2827
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Umywalka wpuszczana w blat
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=262
ob=11
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 288]
nz=1.95	0	1,95
np=1
wa=0
wb=0
il=21.45

[RMS 971]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 870]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 871]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=1.54

[POZYCJA]
id=2478
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=263
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 288]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=4.86

[RMS 873]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 874]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[POZYCJA]
id=2482
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0105-01	2-15/GEBERIT	0105-01		1
mpn=_1211
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=264
ob=9
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 288]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 875]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[POZYCJA]
id=2485
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0101-01	2-15/GEBERIT	0101-01		1
mpn=_1211
na=Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=265
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 288]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2

[RMS 876]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[POZYCJA]
id=2488
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0101-01	2-15/GEBERIT	0101-01		1
mpn=_1211
na=Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie dla ns
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=266
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 876]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2491
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miski ustępowe wiszące dla osób niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=267
ob=1
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 877]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 878]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2495
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0105-01	2-15/GEBERIT	0105-01		1
mpn=_1211
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych dla osób niepełnosprawnych radiowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=268
ob=1
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 875]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2498
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-02	4	0230-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem podtynkowym - umywalka dla osób niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=269
ob=1
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=1.98	0	1,98
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 879]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 880]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 881]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2510
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0234-01	2-15	0234-01		1
mpn=1211
na=Pisuary pojedyncze wiszące
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=270
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 288]
nz=2.79	0	2,79
np=1
wa=0
wb=0
il=5.58

[RMS 884]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 885]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 886]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 887]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=2518
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0101-02	2-15/GEBERIT	0101-02		1
mpn=_1211
na=Elementy montażowe do pisuaru montowane na ścianie z płuczką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=271
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 288]
nz=0.98	0	0,98
np=1
wa=0
wb=0
il=1.96

[RMS 888]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=2521
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zmywak - komora gospodarcza pom. porządkowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=272
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=1.26	0	1,26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 889]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=2526
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=273
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=1.26	0	1,26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 890]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=2531
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	4 0217-01	4	0217-01		0
na=Syfony zlewozmywakowe podwójny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=274
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 288]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 891]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2535
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0219-01	2-15	0219-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wpust kanalizacyjny fi 50
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=275
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 288]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 892]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=2545
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0701-11	5-08	0701-11		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych - poręcz uchylna łukowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=276
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=0.385	0	0,385
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3677

[RMS 894]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 188]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2549
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0701-11	5-08	0701-11		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych - poręcz stała łukowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=277
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=0.385	0	0,385
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3677

[RMS 895]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 188]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2553
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0701-11	5-08	0701-11		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych - poręcz ścienna WC typu L
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=278
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=0.385	0	0,385
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3677

[RMS 896]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 188]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2557
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=279
ob=6
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 288]
nz=1.27	0	1,27
np=1
wa=0
wb=0
il=7.62

[RMS 897]
nz=3.1	0	3,1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.6

[RMS 898]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.108

[POZYCJA]
id=2563
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=280
ob=34
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						

[RMS 288]
nz=0.561	0	0,561
np=1
wa=0
wb=0
il=19.074

[RMS 899]
nz=3.1	0	3,1
np=1
wa=0
wb=0
il=105.4

[RMS 900]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=34

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.136

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WODOCIĄGOWA KOD CPV:45332300-6
wa=0
kn=0	0	0
id=2569
nu=8
wn=			

[POZYCJA]
id=2576
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-05	4	0132-05		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. no- minalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=281
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 288]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 904]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 905]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2581
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-04	2-15	0130-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=282
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 288]
nz=0.315	0	0,315
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 906]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[POZYCJA]
id=2586
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-03	4	0132-03		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=283
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 288]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 907]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 908]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2591
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-02	4	0132-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=284
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 288]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 909]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 910]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2596
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP, PN16 o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze- niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=285
ob=92
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=92	1	92						

[RMS 288]
nz=0.287	0	0,287
np=1
wa=0
wb=0
il=26.404

[RMS 911]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=101.2

[RMS 912]
nz=0.58	0	0,58
np=1
wa=0
wb=0
il=53.36

[RMS 913]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=131.56

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2602
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-02	4	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP, PN16 o śr. zewnętrznej 25 mm o połącze- niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=286
ob=45
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[RMS 288]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=13.95

[RMS 914]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=48.6

[RMS 915]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=29.7

[RMS 916]
nz=1.25	0	1,25
np=1
wa=0
wb=0
il=56.25

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2608
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-03	4	0112-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP, PN16 o śr. zewnętrznej 32 mm o połącze- niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=287
ob=42
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 288]
nz=0.345	0	0,345
np=1
wa=0
wb=0
il=14.49

[RMS 917]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=45.36

[RMS 918]
nz=0.61	0	0,61
np=1
wa=0
wb=0
il=25.62

[RMS 919]
nz=1.11	0	1,11
np=1
wa=0
wb=0
il=46.62

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2614
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-04	4	0112-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP, PN16 o śr. zewnętrznej 40 mm o połącze- niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=288
ob=61
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	61						

[RMS 288]
nz=0.368	0	0,368
np=1
wa=0
wb=0
il=22.448

[RMS 920]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=65.88

[RMS 921]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=28.67

[RMS 922]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=61

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2620
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-05	4	0112-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP, PN16 o śr. zewnętrznej 50 mm o połącze- niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=289
ob=32
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 288]
nz=0.397	0	0,397
np=1
wa=0
wb=0
il=12.704

[RMS 923]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=34.56

[RMS 924]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4

[RMS 925]
nz=0.9	0	0,9
np=1
wa=0
wb=0
il=28.8

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2626
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-06	4	0112-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP, PN16 o śr. zewnętrznej 63 mm o połącze- niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=290
ob=21
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 288]
nz=0.438	0	0,438
np=1
wa=0
wb=0
il=9.198

[RMS 926]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=22.68

[RMS 927]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 928]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2632
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP, PN20 Stabi o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=291
ob=115
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115						

[RMS 288]
nz=0.287	0	0,287
np=1
wa=0
wb=0
il=33.005

[RMS 929]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=126.5

[RMS 912]
nz=0.58	0	0,58
np=1
wa=0
wb=0
il=66.7

[RMS 913]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=164.45

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2638
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-02	4	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP, PN20 Stabi o śr. zewnętrznej 25 mm o połą- czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=292
ob=42
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 288]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=13.02

[RMS 930]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=45.36

[RMS 915]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=27.72

[RMS 916]
nz=1.25	0	1,25
np=1
wa=0
wb=0
il=52.5

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2644
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-03	4	0112-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP, PN20 Stabi o śr. zewnętrznej 32 mm o połą- czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=293
ob=38
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[RMS 288]
nz=0.345	0	0,345
np=1
wa=0
wb=0
il=13.11

[RMS 931]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=41.04

[RMS 918]
nz=0.61	0	0,61
np=1
wa=0
wb=0
il=23.18

[RMS 919]
nz=1.11	0	1,11
np=1
wa=0
wb=0
il=42.18

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2650
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-04	4	0112-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 Stabi o śr. zewnętrznej 40 mm o połą- czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=294
ob=18
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 288]
nz=0.368	0	0,368
np=1
wa=0
wb=0
il=6.624

[RMS 932]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=19.44

[RMS 933]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=8.46

[RMS 922]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2656
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-05	4	0112-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 Stabi o śr. zewnętrznej 50 mm o połą- czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=295
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 288]
nz=0.397	0	0,397
np=1
wa=0
wb=0
il=5.955

[RMS 934]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=16.2

[RMS 924]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=6.75

[RMS 925]
nz=0.9	0	0,9
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2662
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-01	4	0132-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zawory cyrkulacyjne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=296
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 288]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 935]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 936]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2667
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-01	4	0132-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Termostatyczne zawory mieszające c.w.u.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=297
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 288]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 937]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 936]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2677
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=298
ob=115
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115						

[RMS 288]
nz=0.1553	0	0,1553
np=1
wa=0
wb=0
il=17.8595

[RMS 939]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=126.5

[RMS 940]
nz=0.0082	0	0,0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.943

[RMS 941]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9

[RMS 942]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=690

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 51]
nz=0.0009	0	0,0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1035

[POZYCJA]
id=2685
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=299
ob=45
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[RMS 288]
nz=0.1725	0	0,1725
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7625

[RMS 943]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=49.5

[RMS 940]
nz=0.0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.477

[RMS 941]
nz=0.0972	0	0,0972
np=1
wa=0
wb=0
il=4.374

[RMS 942]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=270

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 51]
nz=0.0021	0	0,0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0945

[POZYCJA]
id=2693
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-07	0-34	0101-07		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=300
ob=42
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 288]
nz=0.1725	0	0,1725
np=1
wa=0
wb=0
il=7.245

[RMS 944]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=46.2

[RMS 940]
nz=0.0135	0	0,0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.567

[RMS 941]
nz=0.111	0	0,111
np=1
wa=0
wb=0
il=4.662

[RMS 942]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=252

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 51]
nz=0.00305	0	0,00305
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1281

[POZYCJA]
id=2701
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-07	0-34	0101-07		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=301
ob=61
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	61						

[RMS 288]
nz=0.1725	0	0,1725
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5225

[RMS 945]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=67.1

[RMS 940]
nz=0.0135	0	0,0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8235

[RMS 941]
nz=0.111	0	0,111
np=1
wa=0
wb=0
il=6.771

[RMS 942]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=366

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 51]
nz=0.00305	0	0,00305
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1861

[POZYCJA]
id=2709
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-08	0-34	0101-08		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=302
ob=32
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 288]
nz=0.2243	0	0,2243
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1776

[RMS 946]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=36.8

[RMS 940]
nz=0.0161	0	0,0161
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5152

[RMS 941]
nz=0.1499	0	0,1499
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7968

[RMS 942]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=160

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 51]
nz=0.00505	0	0,00505
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1616

[POZYCJA]
id=2717
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-08	0-34	0101-08		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 63 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=303
ob=21
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 288]
nz=0.2243	0	0,2243
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7103

[RMS 947]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=24.15

[RMS 940]
nz=0.0161	0	0,0161
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3381

[RMS 941]
nz=0.1499	0	0,1499
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1479

[RMS 942]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=105

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 51]
nz=0.00505	0	0,00505
np=1
wa=0
wb=0
il=0.106

[POZYCJA]
id=2725
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=304
ob=195
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=195	1	195						

[RMS 288]
nz=0.1898	0	0,1898
np=1
wa=0
wb=0
il=37.011

[RMS 948]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=214.5

[RMS 940]
nz=0.0159	0	0,0159
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1005

[RMS 941]
nz=0.098	0	0,098
np=1
wa=0
wb=0
il=19.11

[RMS 942]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=1170

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 51]
nz=0.00205	0	0,00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3998

[POZYCJA]
id=2733
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=305
ob=92
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=92	1	92						

[RMS 288]
nz=0.2108	0	0,2108
np=1
wa=0
wb=0
il=19.3936

[RMS 949]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=101.2

[RMS 940]
nz=0.0186	0	0,0186
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7112

[RMS 941]
nz=0.1351	0	0,1351
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4292

[RMS 942]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=552

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 51]
nz=0.0047	0	0,0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4324

[POZYCJA]
id=2741
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=306
ob=38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[RMS 288]
nz=0.2108	0	0,2108
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0104

[RMS 950]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=41.8

[RMS 940]
nz=0.0186	0	0,0186
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7068

[RMS 941]
nz=0.1351	0	0,1351
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1338

[RMS 942]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=228

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 51]
nz=0.0047	0	0,0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1786

[POZYCJA]
id=2749
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=307
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 288]
nz=0.2108	0	0,2108
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7944

[RMS 951]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=19.8

[RMS 940]
nz=0.0186	0	0,0186
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3348

[RMS 941]
nz=0.1351	0	0,1351
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4318

[RMS 942]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=108

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 51]
nz=0.0047	0	0,0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0846

[POZYCJA]
id=2757
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=308
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 288]
nz=0.2108	0	0,2108
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8536

[RMS 952]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=46.2

[RMS 940]
nz=0.0186	0	0,0186
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7812

[RMS 941]
nz=0.1351	0	0,1351
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6742

[RMS 942]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=252

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 51]
nz=0.0047	0	0,0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1974

[POZYCJA]
id=2765
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=309
ob=27
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[RMS 288]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=25.92

[RMS 953]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=27

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2769
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe dla n/s na fotokomórkę stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=310
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 954]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2773
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - komora gosp
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=311
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 955]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2777
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie zmywakowe z wyciąganą wylewką stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=312
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 956]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2785
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		1
mpn=1211
na=Zawory kątowe odcinające do przyborów sanitarnych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=313
ob=54
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54						

[RMS 288]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=9.18

[RMS 958]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2789
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		1
mpn=1211
na=Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=314
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 288]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.85

[RMS 959]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2793
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		1
mpn=1211
na=Zawory kątowe odcinające do wc  o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=315
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 288]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=1.53

[RMS 960]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2797
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-01	4	0116-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=316
ob=72
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72						

[RMS 288]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=20.88

[RMS 961]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=216

[RMS 962]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=72

[RMS 913]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=72

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2803
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=317
ob=521
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=521	1	521						

[RMS 288]
nz=0.0556	0	0,0556
np=1
wa=0
wb=0
il=28.9676

[POZYCJA]
id=2805
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-04	4	0127-04		1
mpn=1211
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=318
ob=521
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=521	1	521						

[RMS 288]
nz=0.0745	0	0,0745
np=1
wa=0
wb=0
il=38.8145

[POZYCJA]
id=2807
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0335-21	4-01	0335-21		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w stropie ceramicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=319
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 288]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=6.84

[POZYCJA]
id=2809
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0335-09	4-01	0335-09		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo- wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=320
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 288]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=2811
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0341-02	4-01	0341-02		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento- wo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=321
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						

[RMS 288]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=93.5

[POZYCJA]
id=2813
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0328-03	4-01	0328-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=322
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						

[RMS 288]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=45.05

[RMS 963]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=425

[RMS 964]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=68

[RMS 965]
nz=0.43	0	0,43
np=1
wa=0
wb=0
il=36.55

[RMS 966]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 967]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.85

[RMS 968]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.55

[POZYCJA]
id=2822
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0216-01	2-19	0216-01		1
mpn=1211
na=Przejścia - ognioochronne p.poż. przez ściany murowane grub. 1 cegły dla przyłą- czy o śr.nom.50 mm - kołnierze uszczelniające
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=323
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 288]
nz=3.14	0	3,14
np=1
wa=0
wb=0
il=25.12

[RMS 969]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 188]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 970]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[ELEMENT 1]
na=Instalacja hydrantowa KOD CPV:45332300-6
wa=0
kn=0	0	0
id=2321
nu=9
wn=			

[POZYCJA]
id=2322
pd=	KNR	AT-47 0101-10	AT-47	0101-10		1
mpn=1211
na=Montaż rurociągów i kształtek z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 80 mm (76,1x 2 mm)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=324
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=STWiOR INST. SANIT.

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 288]
nz=0.29	0	0,29
np=0
wa=0
wb=0
il=0.58

[RMS 803]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 804]
nz=0.1	0	0,10
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 805]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 806]
nz=0.014	0	0,014
np=0
wa=0
wb=0
il=0.028

[POZYCJA]
id=2329
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0101-08	AT-47	0101-08		1
mpn=1211
na=Montaż rurociągów i kształtek z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 50 mm (54x1,5 mm)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=325
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=STWiOR INST. SANIT.

[PRZEDMIAR]
ko=	PION H1			
wo=11.6	1	<instal. p.poż> 11,60						
ko=	PION H2			
wo=11.6	1	<instal . p.poż> 11,60						
ko=	POZIOMY _PIWNICA			
wo=4.8	1	0,40+1,00+1,90+1,10+0,40						

[RMS 288]
nz=0.26	0	0,26
np=0
wa=0
wb=0
il=7.28

[RMS 807]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=28.56

[RMS 804]
nz=0.1	0	0,10
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 805]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=11.2

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 806]
nz=0.014	0	0,014
np=0
wa=0
wb=0
il=0.392

[POZYCJA]
id=2336
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0103-04	2-15	0103-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 35 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=326
ob=15.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	PION H1			
wo=1.1	1	<instal. p.poż> 1,10						
ko=	PION H2			
wo=1.7	1	<instal. p.poż> 1,70						
ko=	GARAŻ31_poziom 			
wo=3.3	1	<H1> 0,90+2,40						
wo=1.8	1	<HYDRANT 2/3  > 0,90+0,90						
wo=7.6	1	<HYDRANT 4/5/6/7> 1,90+1,90+1,90+1,90 						
ko=				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=0.6127	0	0,6127
np=1
wa=0
wb=0
il=9.0695

[RMS 808]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=15.965

[RMS 809]
nz=0.673	0	0,673
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4315

[RMS 810]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=5.115

[RMS 188]
nz=1.4	0	1,4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 811]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.31

[POZYCJA]
id=2365
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-01	2-15	0142-01		1
mpn=_1211
na=Szafki hydrantowedn 25 z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=327
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 288]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 821]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 806]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=2370
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0138-01	2-15	0138-01		1
mpn=1211
na=Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=328
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 288]
nz=0.338	0	0,338
np=1
wa=0
wb=0
il=0.676

[RMS 820]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 188]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 806]
nz=0.011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.022

[POZYCJA]
id=2348
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0317-02	2-15/GEBERIT	0317-02		1
mpn=1211
na=Przegrody ogniowe Geberit dla rur o śr. zewn. 54*1,5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=329
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 288]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 813]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=2351
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=330
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 288]
nz=0.0645	0	0,0645
np=1
wa=0
wb=0
il=1.806

[POZYCJA]
id=2353
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0126-02	2-15	0126-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=331
ob=28	0	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[RMS 288]
nz=0.107	0	0,107
np=1
wa=0
wb=0
il=2.996

[RMS 814]
nz=0.071429	0		2	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 815]
nz=0.007143	0		2	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 816]
nz=0.007143	0		2	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 817]
nz=0.021429	0		2	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 806]
nz=0.000357	0		2	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[ELEMENT 1]
na=Ogrodzenie  KOD CPV:45332300-6
wa=0
kn=0	0	0
id=2415
nu=10
wn=			

[POZYCJA]
id=2416
pd=	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		0
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=332
ob=8.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.2	1	8,2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 844]
nz=2.41	0	2,41
np=0
wa=0
wb=0
il=18.8727

[POZYCJA]
id=2418
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0201-01	2-02	0201-01		1
na=Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m prefabrykowane
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=333
ob=72
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72						

[RMS 844]
nz=1.2	0	1,2
np=0
wa=0
wb=0
il=86.4

[RMS 845]
nz=1.015	0	1,015
np=1
wa=0
wb=0
il=73.08

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 846]
nz=0.05	0	0,05
np=0
wa=0
wb=0
il=3.6

[POZYCJA]
id=2423
pd=	KNR	2-02 1807-01 analogia	2-02	1807-01 analogia		0
na=Słupki ograodzenia o wys.1.8 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=334
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 844]
nz=11.01	0	11,01
np=0
wa=0
wb=0
il=308.28

[RMS 867]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 848]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 846]
nz=0.15	0	0,15
np=0
wa=0
wb=0
il=4.2

[POZYCJA]
id=2447
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1804-12	2-02	1804-12		1
na=Ogrodzenia z elementów stalowychprefabrykacja wys h= 1,8
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=335
ob=72
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72						

[RMS 288]
nz=2.6242	0	2,6242
np=0
wa=0
wb=0
il=188.9424

[RMS 868]
nz=2.08	0	2,08
np=1
wa=0
wb=0
il=149.76

[RMS 859]
nz=3.12	0	3,12
np=1
wa=0
wb=0
il=224.64

[RMS 860]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=11.52

[RMS 861]
nz=0.0392	0	0,0392
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8224

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 846]
nz=0.0065	0	0,0065
np=0
wa=0
wb=0
il=0.468

[POZYCJA]
id=2440
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1808-03	2-02	1808-03		1
na=Furtka wys.1.8 m szer 1 m z siatki  w ramach stal.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=336
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 844]
nz=6	0	6
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 856]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 854]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 855]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 846]
nz=0.02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.02

[ELEMENT 1]
na=Roboty demontażowe KOD CPV:45332300-6
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=11
wn=			

[ELEMENT 2]
na=demontaz woda
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=11.1
wn=			

[POZYCJA]
id=3
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-01	4-02	0120-01		1
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=337
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 186]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[POZYCJA]
id=4
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-02	4-02	0120-02		1
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=338
ob=119
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=119	1	119						

[RMS 186]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=26.18

[POZYCJA]
id=5
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-03	4-02	0120-03		1
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=339
ob=102
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=102	1	102						

[RMS 186]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=30.6

[POZYCJA]
id=2392
pd=				 		1
mpn=1211
na=Demontaż urządzeń
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=340
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=45	0	45
np=1
wa=0
wb=0
il=45

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty demontażowe  c.o KOD CPV:45332300-6
wa=0
kn=0	0	0
id=46
nu=11.2
wn=			

[POZYCJA]
id=2396
pd=				 		1
mpn=1211
na=Demontaż urządzeń
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=341
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=95	0	95
np=1
wa=0
wb=0
il=95

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=53
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0506-01	4-02	0506-01		1
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=342
ob=348
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=348	1	348						

[RMS 186]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=73.08

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=54
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0506-02	4-02	0506-02		1
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=343
ob=264
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=264	1	264						

[RMS 186]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=63.36

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=55
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0506-03	4-02	0506-03		1
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=344
ob=134
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=134	1	134						

[RMS 186]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=37.52

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=56
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0506-04	4-02	0506-04		1
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=345
ob=77
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=77	1	77						

[RMS 186]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=23.87

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=57
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0506-05	4-02	0506-05		1
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=346
ob=202
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=202	1	202						

[RMS 186]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=70.7

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=58
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0102-02	2-16	0102-02		1
na=Demontaż zolacji R=30%
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=347
ob=46.218
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=46.218	1	46.218						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 186]
nz=0.291	0	0,97*0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=12.8442

[RMS 46]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6974

[RMS 56]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6974

[POZYCJA]
id=59
pd=						0
na=Wywiezienie materiału z rozbiórki
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=348
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=115
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0339-05	4-01	0339-05		1
na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen- towo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=349
ob=252.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=252.1	1	5.5*13+8.6*14+8.6*7						

[RMS 186]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=50.42

[POZYCJA]
id=116
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-02	4-01	0325-02		1
na=Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=350
ob=252.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=252.1	1	#p349						

[RMS 186]
nz=0.045	0	0,045
np=1
wa=0
wb=0
il=11.3445

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=252.1

[RMS 25]
nz=0.39	0	0,39
np=1
wa=0
wb=0
il=98.319

[RMS 29]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=55.462

[RMS 21]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5042

[RMS 47]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2521

[RMS 188]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.521

[RMS 42]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=7.563

[ELEMENT 2]
na=Roboty demontażowe kotłowni KOD CPV:45332300-6
wa=0
kn=0	0	0
id=2871
nu=11.3
wn=			

[POZYCJA]
id=2872
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0409-06	4-02	0409-06		0
na=Demontaż i rozebranie kotła o pow.ogrzewalnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=351
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2875
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0411-03	4-02	0411-03		0
na=Demontaż osprzętu kotła
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=352
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2878
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0411-04	4-02	0411-04		0
na=Demontaż  manometr
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=353
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 288]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2881
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0411-04	4-02	0411-04		0
na=Demontaż  termometru
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=354
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 288]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2884
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0418-08	4-02	0418-08		0
na=Demontaż pompy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=355
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 288]
nz=1.26	0	1,26
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2887
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0506-09	4-02	0506-09		0
na=Demontaż kolektora stalowego z armatura  o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=356
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 288]
nz=0.76	0	0,76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2890
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0417-08	4-02	0417-08		1
na=Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o poj 600 dm3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=357
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=29.1	0	29,1
np=1
wa=0
wb=0
il=29.1

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2893
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0513-06	4-02	0513-06		1
na=Demontaż zaworu o połączeniu kołnierzowym o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=358
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2896
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0513-05	4-02	0513-05		0
na=Demontaż zaworu zaporowego  o połączeniu kołnierzowym o śr.80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=359
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 288]
nz=1.09	0	1,09
np=1
wa=0
wb=0
il=5.45

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2899
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0133-04	4-02	0133-04		1
na=Demontaż zaworu przelotowego o śr. 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=360
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 288]
nz=0.59	0	0,59
np=1
wa=0
wb=0
il=2.95

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2902
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0133-03	4-02	0133-03		1
na=Demontaż zaworu przelotowego o śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=361
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 288]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.94

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2905
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0133-02	4-02	0133-02		1
na=Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=362
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 288]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2908
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0133-02	4-02	0133-02		1
na=Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=363
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 288]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2911
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0133-02	4-02	0133-02		0
na=Demontaż zaworu przelotowego o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=364
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 288]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2914
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0133-01	4-02	0133-01		1
na=Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=365
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2917
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0513-05	4-02	0513-05		0
na=Demontaż przepustnicy z napędem o śr.80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=366
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=1.09	0	1,09
np=1
wa=0
wb=0
il=1.09

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2920
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0513-05	4-02	0513-05		0
na=Demontaż przepustnicy z napędem o śr.65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=367
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=1.09	0	1,09
np=1
wa=0
wb=0
il=1.09

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2923
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0513-06	4-02	0513-06		1
na=Demontaż zaworu tródrogowego z napędem o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=368
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=2.3	0	2,3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2926
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0201-01	9	0201-01		1
na=Demontaż regulatora kaskady
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=369
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=3.76	0	3,76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[POZYCJA]
id=2928
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0519-06	4-02	0519-06		1
na=Demontaż zbiornika wzbiorczego otwarte
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=370
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=6.1	0	6,1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2931
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0411-06	4-02	0411-06		0
na=Demontaż hydrometru
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=371
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=1.11	0	1,11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.11

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2934
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-03	4-02	0235-03		1
na=Demontaż zlewu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=372
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=0.69	0	0,69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 188]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2937
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0234-07	4-02	0234-07		1
na=Demontaż studni chłonnej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=373
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2940
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0131-01	4-02	0131-01		1
na=Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=374
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=0.23	0	0,23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[POZYCJA]
id=2942
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0410-03	4-02	0410-03		0
na=Demontaż czopucha
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=375
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2945
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0510-05	4-02	0510-05		1
na=Demontaż zaworu  bezpieczeństwao śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=376
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 288]
nz=1.96	0	1,96
np=1
wa=0
wb=0
il=1.96

[RMS 188]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2948
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0506-07	4-02	0506-07		1
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=377
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 288]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=8.33

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2951
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0506-06	4-02	0506-06		0
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=378
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	4+12+12+4						

[RMS 288]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=13.44

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2954
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0506-05	4-02	0506-05		0
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanychśr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=379
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 288]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2957
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0506-05	4-02	0506-05		0
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=380
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 288]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2960
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0506-04	4-02	0506-04		1
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=381
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 288]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=4.34

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2963
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0506-03	4-02	0506-03		1
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=382
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 288]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=3.08

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2966
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0506-02	4-02	0506-02		0
na=Demontaż rurociągu stalowego  o połączeniach spawanych śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=383
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 288]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2969
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0506-01	4-02	0506-01		1
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=384
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 288]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2972
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0506-01	4-02	0506-01		1
na=Demontaż rurociągu miedzianego o śr. 10-12 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=385
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	8+6+2						

[RMS 288]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2975
pd=ORGBUD wyd.IV 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0316-06	2-16	0316-06		0
na=Demontaż  izolacji  rury
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=386
ob=19.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19.8	1	19,8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 288]
nz=0.12	0	0,4*0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2691

[POZYCJA]
id=2977
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0236-02	4-02	0236-02		1
na=Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=387
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 288]
nz=1.12	0	1,12
np=1
wa=0
wb=0
il=15.68

[RMS 188]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[SUMA KONTROLNA]
148d6bafdb4f7c19ae7139 77b6bf5ff