Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż dwóch elementów na plac zabaw w miejscowości Drozdowice Wielkie – montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

**1 szt. Huśtawka wahadłowa - montaż w miejscowości Drozdowice Wielkie (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego)**

Urządzenie zabawowe wolnostojące przeznaczone na plac zabaw dla dzieci 3-14 lat. Konstrukcja nośna wykonana elementów stalowych oraz z belek drewnianych, belka pozioma metalowa. Elementy drewniane impregnowane, zabezpieczone farbą podkładową oraz pokryte kolorową lakierobejcą odporną na UV.

Elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej zabezpieczone antykorozyjnie, cynkowane ogniowo lub malowane proszkowo odporne na działanie warunków atmosferycznych oraz promieni UV.

**Dane techniczne:**

- wysokość: minimum 2,28 m

-szerokość: minimum 2,51 m

-długość: minimum 2,35 m

Minimalne wymiary powierzchni zderzenia: (dł. x szer.): 7,50 x 1,80 m

**W skład urządzenia wchodzą**: słupy drewniane o profilu kwadratowym 90x90 mm lub okrągłym fi 100, belka pozioma metalowa. Jedno siedzisko: płaskie

Urządzenie zamontowane na nawierzchni bezpiecznej, trawiastej, piaskowej, lub syntetycznej, betonowane bezpośrednio do gruntu lub na kotwach metalowych.

Normy bezpieczeństwa : PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2

**1 szt. ZESTAW ZABAWOWY - montaż w miejscowości Drozdowice Wielkie (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego)**

**W skład urządzenia wchodzą:** dwie wieże, pomost ruchomy, drabinka pozioma do podciągania oraz ślizg plastikowy montowany na wysokości minimum 1,10 m.

Urządzenie zabawowe wolnostojące przeznaczone na plac zabaw dla dzieci w wieku 7-14 lat. Elementy drewniane klejone lub lite z drewna iglastego, toczone lub kwadratowe impregnowane, zabezpieczone farbą podkładową oraz pokryte kolorową lakierobejcą odporną na UV.

Elementy łącznikowe metalowe wykonane ze stali nierdzewnej zabezpieczone antykorozyjnie, cynkowane ogniowo lub malowane proszkowo odporne na działanie warunków atmosferycznych oraz promieni UV.

**Wymiary urządzenia:**

- wysokość: minimum 2,3 m

- szerokość: minimum 1,0 m

- długość: minimum 7,4 m

**Minimalne wymiary strefy bezpieczeństwa**: 4,2 x 10,4 m.

Urządzenie zamontowane na nawierzchni bezpiecznej, trawiastej, piaskowej, lub syntetycznej, betonowane bezpośrednio do gruntu lub na kotwach metalowych.