ZAŁĄCZNIK NR2

Dostawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej przez uzupełnienie kolumny „Dane techniczne oferowane”, poprzez wpisanie TAK / NIE / NIE DOTYCZY lub wpisanie parametrów oferowanej posypywarki

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pług do zimowego utrzymania dróg przystosowany do pracy z kosiarką ISEKI sxg 323+ | | | **Dane techniczne oferowane** |
| 1 | Osprzęt do zimowego utrzymania: pług odśnieżny | Wymagane |  |
| 2 | Pług odśnieżny przystosowany do bezpośredniego montażu do maszyny ISEKI SXG 323+ | Wymagane |  |
| 3 | Stan: nowy | Wymagane |  |
| 4 | Rok produkcji: nie starszy niż 2021 | Należy wpisać |  |
| 5 | Producent / marka | Należy wpisać |  |
| 6 | Model | Należy  wpisać |  |
| 7 | Mocowanie TUZ. Kat.0 "trójkąt komunalny" | Wymagane |  |
| 8 | Szerokość robocza minimalna 115cm maksymalna 140cm | Należy wpisać |  |
| 9 | Płynne sterowanie położeniem pługa lewo prawo hydrauliczne 1 para wyjść | Wymagane |  |
| 10 | Zabezpieczenie mechaniczne przed przeciążeniem w przypadku zbyt dużego naporu śniegu na pług | Wymagane |  |
| 11 | Płozy lub koła podporowe | Należy wpisać |  |
| 12 | Wymienny lemiesz | Wymagane |  |
| 13 | Lemiesz gumowy lub poliuretanowy | Należy wpisać, 5 pkt. za poliuretanowy |  |
| 14 | Wysokość lemiesza minimalna 50cm maksymalna 60cm | Należy wpisać |  |
| 15 | instrukcja obsługi | Wymagane |  |
| 16 | katalog części | Wymagane |  |
| 17 | Gwarancja 24mc | Wymagane |  |

……………………………… ……………………………………………………………

miejscowość, data (podpis osoby uprawnionej)