Załącznik nr 1 do siwz - RIiGK 271.2.2021

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -wymagania techniczne i użytkowe dla pojazdu w ramach zamówienia pt.**

**„Zakup nowego pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z ograniczoną mobilnością”**

*A/ SAMOCHÓD – SZT. 1 – parametry techniczno-użytkowe*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry techniczne i wyposażenie samochodu** | **Oferowane parametry techniczne i wyposażenie samochodu (wstawić TAK lub NIE)\*** |
|  | **Parametry ogólne** |  |
|  | Samochód fabrycznie nowy |  |
|  | Rok produkcji pojazdu: 2021 |  |
|  | Nadwozie typu BUS |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg |  |
|  | Ilość miejsc:9 miejsc siedzących z kierowcą |  |
|  | Samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich. |  |
|  | **Parametry techniczne jednostki napędowej** |  |
|  | Pojemność silnika min. 1900 cm3 max. 2000 cm 3 |  |
|  | Moc silnika: min 150 KM max. 180 KM, |  |
|  | Rodzaj paliwa: Olej napędowy |  |
|  | Norma emisji spalin Euro 6 |  |
|  | Napęd: 4x4 |  |
|  | 6 -cio biegowa manualna skrzynia biegów |  |
|  | **Podwozie / zawieszenie** |  |
|  | Wymiary:  -wysokość pojazdu maksymalna 2645,  -maksymalnaszerokość 2430,  -maksymalna długość pojazdu 5990, |  |
|  | Hamulce tarczowe wszystkich kół |  |
|  | Opony: 235/65 R16 |  |
|  | Opony: całoroczne, dodatkowy komplet opon zimowych, zoptymalizowanych pod kątem oporu toczenia |  |
|  | **Nadwozie** |  |
|  | Drzwi boczne 4 szt. (w przedziale pasażerskim przesuwanez prawej i lewej strony, minimalne światło po odsunięciu-1300 mm, z blokadą) |  |
|  | Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz |  |
|  | Drzwi tylne dwuskrzydłowe. |  |
|  | Uchwyty ułatwiające wsiadanie pasażerom |  |
|  | Lusterka boczne elektrycznie regulowane i obszarem szerokokątnym |  |
|  | Wycieraczki szyb tylnych ze spryskiwaczami |  |
|  | Światła do jazdy dziennej z przełączaniem automatycznym |  |
|  | Elektryczne szyby przednie |  |
|  | Szyby przyciemniane |  |
|  | Zderzaki i listwy w kolorze czarnym |  |
|  | Lakier w kolorze szarym |  |
|  | Chlapacze: przód, tył |  |
|  | Trzecie światło hamowania |  |
|  | **Wnętrze** |  |
|  | Tapicerka materiałowa |  |
|  | Podłoga przestrzeni pasażerskiej wodoodporna, antypoślizgowa na całej długości pojazdu |  |
|  | Rozstaw foteli 2+2+2+3 z regulacją pochylenia oparć, ze zintegrowanymi zagłówkami, z pasami bezpieczeństwa 3 pkt., możliwość regulacji odstępów pomiędzy rzędami siedzeń na aluminiowym systemie szynowym  (W przestrzeni pasażerskiej 7 foteli pojedynczych przystosowanych do łatwego i szybkiego demontażu w celu zwolnienia miejsca i kotwiczenia dwóch wózków inwalidzkich) |  |
|  | Fotel kierowcy z amortyzacją i dwoma podłokietnikami |  |
|  | Oświetlenie przedziału osobowego LED |  |
|  | **Elektroniczne wyposażenie samochodu** |  |
|  | Czujnik zmierzchu i deszczu |  |
|  | Klimatyzacja |  |
|  | Rozprowadzanie klimatyzacji i ogrzewania z nadmuchem na II i III rząd foteli |  |
|  | Klimatyzacja tylna z dodatkowym wymiennikiem ciepła |  |
|  | Czujniki parkowania tył |  |
|  | Układ ESP z przyciskiem do dezaktywacji |  |
|  | Asystent ruszania pod górę |  |
|  | Radio USB + Blutooth |  |
|  | Głośniki w przestrzeni paażerskiej-min.2 |  |
|  | Kamera cofania |  |
|  | Gniazdo 12V ( przód), min.2 gniazda |  |
|  | Gniazdo ładowania USB 2.0 |  |
|  | Kierownica wielofunkcyjna regulowana w dwóch płaszczyznach. |  |
|  | Wskaźnik okresów serwisowych |  |
|  | **Bezpieczeństwo** |  |
|  | System obserwacji otoczenia i awaryjnego hamowania w mieście |  |
|  | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera |  |
|  | Centralny zamek zdalnie sterowany |  |
|  | Zestaw dwóch kluczyków radiowych |  |
|  | Immobilizer |  |
|  | **Gwarancja / serwis** |  |
|  | Bezwarunkowa gwarancja na perforację blach nadwozia- min.72 miesiace |  |
|  | Bezwarunkowa gwarancja na lakier-min.36 miesięcy |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą do jazdy (felga stalowa) |  |
|  | Gaśnica samochodowa o wadze dostosowanej do oferowanego modelu samochodu ( zamontowana), apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa. |  |
|  | Zestaw kluczy |  |
|  | Obsługa serwisowa przez okres 24 miesięcy bez limitu kilometrów po stronie sprzedającego bezpłatna w autoryzowanej sieci serwisu na terenie całego kraju, w tym w szczególności na terenie województwa małopolskiego |  |
|  | Instrukcja i dokumentacja dot. Pojazdu w języku polskim |  |
|  | Gwarancja mobilności, nieodpłatne zapewnienie zamawiającemu samochodu zastępczego minimum na trzy dni pod warunkiem wykonywania przeglądów serwisowych użytkowanego samochodu w ASO. |  |
|  | **Zabudowa dla osób niepełnosprawnych** |  |
|  | Homologacja na przewóz osób z niepełnosprawnością |  |
|  | Pojazd przystosowany do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich: |  |
|  | Oznakowanie pojazdu symbolem inwalidzkim z przodu i z tyłu  tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej. Tablice te powinny być wykonane z materiału odblaskowego. |  |
|  | Fotele z podłokietnikami i z trzypunktowym mocowaniem pasów bezpieczeństwa |  |
|  | Atestowana rampa aluminiowa antypoślizgowa składana i rozkładana ręcznie wspomagana siłownikiem gazowym, udźwig min 300 kg z funkcją szybkiego montażu i demontażu o szerokości 1m. oraz długości minimum 2,0 m. |  |
|  | Atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przypięcie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zgodne z normą ISO 10542-2 |  |
|  | Punkty mocowania pasów typu Slide’Nclick mocowane w podłodze samochodu |  |
|  | System elektrycznie wysuwanych stopni pomocniczych pod drzwiami przesuwnymi z prawej i lewej strony. (wysuwanie i wsuwanie stopni uruchomiane przez kierowcę) |  |
|  | Minimalna wysokość w przestrzeni pasażerskiej – min. 160cm |  |
|  | Zamontowanie dodatkowych kierunkowskazów w tylnych narożnikach dachu pojazdu |  |
|  | Oznakowanie pojazdu symbolami (transport osób niepełnosprawnych) zgodnie z przepisami |  |
|  | Oznaczenie progów kolorami kontrastowymi |  |
|  | Dwa kompletne zestawy pasów do mocowania dwóch wózków inwalidzkich. |  |

Uwaga:

**\* uzupełnić, a jeżeli dotyczy podać konkretną wielkość lub informację zgodnie z wymaganiami. Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego**

Oferowany pojazd musi:

* Posiadać aktualne świadectwo homologacji, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
* Spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawiewarunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

**Warunki dostarczenia samochodu**

* Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego , wolny od wad fizycznych i prawnych , roszczeń osób trzecich , fabrycznie nowy spełniający wymagania techniczno-użytkowe pokreślone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszajacych się po drogach publicznych ,w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 06 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym , oraz rozporzadzeń wykonawczych do tej ustawy
* Dostarczony samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujący również rynek Unii Europejskiej
* Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży

**Dokumentacja**

Wykonawca wraz z samochodem dostarczy :

* Instrukcje obsługi samochodu w języku polskim
* Książkę gwarancyjna wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu ,
* Książkę przeglądów serwisowych
* Inne dokumenty wymagane prawem ( w języku polskim ) niezbędne m.innymi do zarejestrowania samochodu ( jeżeli pojazd nie został do dnia przekazania zarejestrowany )

*B/ WÓZEK INWALIDZKI TRADYCYJNY –SZT. 1*

**Dane techniczne:**

- rama aluminiowa

- składana konstrukcja ramy (podwójny krzyżak) umożliwiająca wygodny transport i przechowywanie wózka

- dopuszczalne obciążenie wózka do 130 kg;

- szerokość użytkowa siedziska min. 48 cm

- głębokość użytkowa siedziska min. 41 cm.

- wysokość oparcia siedziska od 30 cm do 45 cm

- przednie koła skrętne o średnicy 200 mm, pełne, wykonane z poliuretanu (PU);

- koła tylne pompowane (pneumatyczne) o średnicy 600 mm z aluminiowym ciągiem;

- pompka do kół w zestawie

- funkcja szybkiego demontażu kół tylnych (szybkozłącze);

- miękkie podłokietniki z funkcją uchylania i regulacji w kolorze ciemnym (czarny, granatowy, antracyt)

- tapicerka siedzenia wykonana z materiału odpornego na ścieranie i rozdarcia oraz o podwyższonej odporności na wilgoć, w kolorze ciemnym (czarny, granatowy, antracyt)

- hamulec z karbowaną powierzchnią dociskową

- blokada anty-wywrotowa pomagająca w pewniejszym pokonywaniu przeszkód znajdujących się na drodze użytkownika na wózku

- podnóżki odchylane na zewnątrz z możliwością ich demontażu,

- taśma zabezpieczającą na podnóżkach;

- płyta podnóżka z regulacją wysokości

- regulowane na wysokość rączki do pchania wózka

- uchwyt na kule

- wyposażenie w pasy bezpieczeństwa

- produkt medyczny, atestowany.

*C/ WÓZEK SCHODOWY RĘCZNY - SZT 1*

Wózek schodowy ręczny przeznaczony do transportowania po schodach, szczególnie w miejscach ciasnych i trudno dostępnych, dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, umożliwiający zjazd po schodach ale także wjazd po stopniach w górę.

**Dane techniczne:**

- Długość siedziska min. 55 cm

- Szerokość siedziska min. 60 cm

- wysokość całkowita do 150 cm

- podgłówek

- pasy bezpieczeństwa

- tapicerka wykonana z materiału odpornego na ścieranie i rozdarcia oraz o podwyższonej odporności na wilgoć, w kolorze ciemnym (czarny, granatowy, antracyt)

………………….................................. …………………………………….

Miejscowość, data podpis osoby upełnomocnionej