[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.47
nan=Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4336P i 4175P w m. Suchorzew
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	0	1
own=2	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	podatek VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY	PRZEDMIAR
nfn= 
afn= 
nb=Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4336P i 4175P w m. Suchorzew
ab=Pas drogowy drogi nr 4348P i drogi nr 4175P
ni=Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie
ai=ul Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew
nk= 	
dt= 
pcn= 

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=podatek VAT	VAT
wa=0	1	0	
op=0	0
nr=1
nm=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=kruszywo łamane	0
id=	3
jm=t	000
ce=0
cw=0	PLN
il=102.1702

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=olej napędowy	0
id=1020399	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=119.071

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=emulsja asfaltowa kationowa	0
id=1040099	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=2278.3141

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=lepik asfaltowy stosowany na gorąco	0
id=1040699	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=17.28

[RMS ZEST 4]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.4 m3	0
id=11162	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.0629

[RMS ZEST 5]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.60 m3	0
id=11163	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=12.5637

[RMS ZEST 6]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=26.9424

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=3.4067

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	0
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=9.1221

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny	0
id=12100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=4.6232

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=76.5805

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 15 t	0
id=12115	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=24.607

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny ogumiony	0
id=12160	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.4728

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=walec wibracyjny samojezdny	0
id=12300	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=5.4961

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=92.9097

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h	0
id=12521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.9148

[RMS ZEST 16]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	0
id=12522	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=7.9903

[RMS ZEST 17]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=62.7144

[RMS ZEST 18]
ty=S
na=frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m	0
id=12715	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.6192

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=bariery drogowe stalowe ocynkowane	0
id=1320320	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=1.716

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=słupki z rur stalowych	0
id=1323701	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=339.74

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=szpilki stalowe	0
id=1341700	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=656.3833

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=klamry z prętów stalowych	0
id=1341710	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=414.1587

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=tablice znaków drogowych	0
id=1352899	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=9

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna	0
id=1511699	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=4.402

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa biała	0
id=1511711	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=4.092

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa czerwona	0
id=1511712	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=4.092

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	0
id=1530599	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=1.922

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5	0
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=592.4242

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=piasek	0
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=15.3138

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Piasek	0
id=1601799	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=615.0495

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=kruszywo	0
id=1609999	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=57.0605

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=gruz	0
id=1690099	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=2.4338

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	0
id=1700310	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=18.4188

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm	0
id=2200400	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=67.6559

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=bloczki betonowe o wym 25x12x14 cm	0
id=2200410	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=43.2887

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=prefabrykaty ściekowe 60x50x20 cm	0
id=2220702	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=115.36

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=obrzeża betonowe 30x8 cm	0
id=2220802	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=595.884

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=płyty betonowe chodnikowe 50x50x7 cm	0
id=2221403	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=114.24

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=kostka brukowa 8 cm	0
id=2222130	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=1209.3975

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=krawężnik drogowy betonowy 20x30 cm	0
id=2223099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=573.75

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=mieszanka betonowa C1/2	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=136.4629

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=mieszanka betonowa C2/3	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=115.9231

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=mieszanka betonowa C12/15	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=73.311

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=zaprawa	0
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.1661

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=1.5738

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=krawędziaki iglaste kl.II	0
id=2600999	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=1.0517

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych - Lipa drobnolistna	0
id=2_21001	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=19.95

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Beton Asfaltowy AC 16 W	0
id=2_31004	3
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=237.9428

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Beton Asfaltowy AC 11 S	0
id=2_31005	3
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=416.8298

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=geowłókniny wzmocnione	0
id=3900770	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=316.134

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=geokraty	0
id=3904360	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=478.8909

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=ciągnik kołowy	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=142.0848

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=40.3518

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=94.9096

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=18.4851

[RMS ZEST 56]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.3089

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=4.905

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm	0
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.068

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.8356

[RMS ZEST 60]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa	0
id=39610	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=284.1696

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=nasiona traw	0
id=3970500	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=4.5084

[RMS ZEST 62]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=113.4767

[RMS ZEST 63]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 10-15 t	0
id=39813	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=5.888

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=ziemia urodzajna (humus)	0
id=3990400	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=1.919

[RMS ZEST 65]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy	0
id=45100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=153.387

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=rury stalowe bez szwu śr. 38.0 mm	0
id=5022203	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=321.78

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=rury stalowe bez szwu śr. 60.3 mm	0
id=5022304	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=322.4

[RMS ZEST 68]
ty=S
na=skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 250-500 dm3	0
id=52271	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=40.3518

[RMS ZEST 69]
ty=S
na=rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	0
id=52314	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=32.7928

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=pierścienie odciążające żelbetowe'	0
id=5470500	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=pierścienie podtrzymujące wpust	0
id=5470510	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm l=1,0m	0
id=5470622	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=osadniki betonowe śr. 500 mm	0
id=5471001	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=30.294

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ ciężki 650x450 mm	0
id=6331001	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 76]
ty=S
na=piła do cięcia kostki	0
id=75200	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=29.4975

[RMS ZEST 77]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=4258.2812

[RMS ZEST 78]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty pomiarowe i przygotowawcze
je=0.654	km
wa=0
kn=0	0	0
id=52
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=1
pd=		D-01.01.01		D-01.01.01		0
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.654
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.654	1	0,567+0,058+0,0292						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 77]
nz=117	0	117
np=1
wa=0
wb=0
il=73.0747

[RMS 58]
nz=0.104	0	0,104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.068

[RMS 57]
nz=7.5	0	7,5
np=1
wa=0
wb=0
il=4.905

[POZYCJA]
id=2
pd=		D-01.02.01		D-01.02.01		0
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr. 20-150 cm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 77]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=10.314

[RMS 7]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=1.422

[POZYCJA]
id=3
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001		D.01.02.01		D.01.02.01		0
na=Wywożenie dłużyc,karpiny i konarów na odległość do 4km.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=396
jm=mp	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=396	1	396						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.3		1,3
wm=1.3		1,3
ws=1.3		1,3

[RMS 77]
nz=0.496	0	0,496
np=1
wa=0
wb=0
il=255.3408

[RMS 52]
nz=0.276	0	0,276
np=1
wa=0
wb=0
il=142.0848

[RMS 60]
nz=0.552	0	0,552
np=1
wa=0
wb=0
il=284.1696

[ELEMENT 1]
na=Roboty rozbiórkowe
je=0.654	km
wa=0
kn=0	0	0
id=53
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=4
pd=		D- 5.03.11		D- 5.03.11		0
na=Frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 2-6 cm z rozplantowaniem destruktu na poboczach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=184
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=184	1	<wyrównanie>2,30*80						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=2		2

[RMS 77]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=3.312

[RMS 63]
nz=0.016	0	0,016
np=1
wa=0
wb=0
il=5.888

[RMS 18]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6192

[POZYCJA]
id=5
pd=		D- 1.02.04		D- 1.02.04		0
na=Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20,00						

[RMS 77]
nz=0.2689	0	0,2689
np=1
wa=0
wb=0
il=5.378

[POZYCJA]
id=6
pd=		D- 1.02.04		D- 1.02.04		0
na=Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowo - cementowej, trylinki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=24.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24.65	1	<kostka betonowa>24,65						

[RMS 77]
nz=0.2982	0	0,2982
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3506

[ELEMENT 1]
na=Roboty ziemne
je=0.654	km
wa=0
kn=0	0	0
id=54
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996		D-02.01.01		D-02.01.01		0
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 6 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=326.33
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=281.25	1	281,245						
wo=45.08	1	<pod utwardzenie poboczy>0,75*0,10*601						

[RMS 77]
nz=0.1361	0	0,1361
np=1
wa=0
wb=0
il=44.4135

[RMS 5]
nz=0.0385	0	0,0385
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5637

[RMS 62]
nz=0.3042	0	0,1592+0,029*5
np=1
wa=0
wb=0
il=99.2696

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996		D-02.03.01		D-02.03.01		0
na=Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II ( z uwzględnieniem ceny materiału 1,23m3/m3)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=388.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=388.36	1	388,36						

[RMS 77]
nz=0.0725	0	0,0725
np=1
wa=0
wb=0
il=28.1561

[RMS 30]
nz=1.23	0	1,23
np=1
wa=0
wb=0
il=477.6828

[RMS 6]
nz=0.0433	0	0,0433
np=1
wa=0
wb=0
il=16.816

[POZYCJA]
id=9
pd=		D-02.03.01		D-02.03.01		0
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=235.751
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=235.751	1	235,751						

[RMS 77]
nz=0.1022	0	0,1022
np=1
wa=0
wb=0
il=24.0938

[RMS 16]
nz=0.031	0	0,031
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3083

[POZYCJA]
id=10
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005		D-02.01.01J		D-02.01.01J		0
na=Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=301.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=301.08	1	301,080						

[RMS 77]
nz=0.1288	0	0,1288
np=0
wa=0
wb=0
il=38.7791

[RMS 50]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=316.134

[RMS 21]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=21.0756

[RMS 78]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.002	0	0,002
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6022

[RMS 17]
nz=0.083	0	0,083
np=0
wa=0
wb=0
il=24.9896

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005		D-02.01.01J		D-02.01.01J		0
na=Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=301.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=301.08	1	2,60*57,90*2						

[RMS 77]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=60.216

[RMS 51]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=310.1124

[RMS 21]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=75.27

[RMS 22]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0216

[RMS 31]
nz=0.162	0	0,162
np=1
wa=0
wb=0
il=48.775

[RMS 78]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6022

[RMS 17]
nz=0.083	0	0,083
np=1
wa=0
wb=0
il=24.9896

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005		D-02.01.01J		D-02.01.01J		0
na=Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokości 5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=153.435
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=153.435	1	2,65*57,90						

[RMS 77]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=23.0152

[RMS 51]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=168.7785

[RMS 21]
nz=3.65	0	3,65
np=1
wa=0
wb=0
il=560.0377

[RMS 22]
nz=2.66	0	2,66
np=1
wa=0
wb=0
il=408.1371

[RMS 31]
nz=0.054	0	0,054
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2855

[RMS 78]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1534

[RMS 17]
nz=0.083	0	0,083
np=1
wa=0
wb=0
il=12.7351

[ELEMENT 1]
na=Jezdnia
je=0.654	km
wa=0
kn=0	0	0
id=55
nu=4
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Elementy ulic
wa=0
kn=0	0	0
id=56
nu=4.1
wn=		

[POZYCJA]
id=13
pd=		D-08.01.01B		D-08.01.01B		0
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=562.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=562.5	1	562,50<krawężniki>						

[RMS 77]
nz=0.2249	0	0,2249
np=1
wa=0
wb=0
il=126.5062

[POZYCJA]
id=14
pd=ORGBUD wyd.III 1993		D-08.01.01B		D-08.01.01B		0
na=Rowki pod obrzeża i ławy o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=584.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=584.2	1	584,20<obrzeża>						

[RMS 77]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=99.314

[POZYCJA]
id=15
pd=		D-08.01.01B		D-08.01.01B		0
na=Ława pod obrzeża i ściek betonowa z oporem z betonu C12/15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=24.638
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.526	1	584,20*0,03<obrzeża>						
wo=7.112	1	56,00*0,127<ściek>						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1		0,1
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 77]
nz=9.02	0	9,02
np=1
wa=0
wb=0
il=22.2235

[RMS 45]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9855

[RMS 30]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6523

[RMS 54]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=11.5799

[RMS 78]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=25.6235

[POZYCJA]
id=16
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001		D-08.01.01B		D-08.01.01B		0
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych (0,083m3/m) na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=562.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=562.5	1	562,50<krawężniki>						

[RMS 77]
nz=0.755	0	0,755
np=1
wa=0
wb=0
il=424.6875

[RMS 43]
nz=0.083	0	0,083
np=1
wa=0
wb=0
il=46.6875

[RMS 45]
nz=0.0009	0	0,0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5062

[RMS 40]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=573.75

[RMS 29]
nz=0.026	0	0,026
np=1
wa=0
wb=0
il=14.625

[RMS 33]
nz=0.0049	0	0,0049
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7563

[RMS 55]
nz=0.0219	0	0,0219
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3188

[RMS 78]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=17
pd=		D - 08.03.01		D - 08.03.01		0
na=Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=584.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=584.2	1	584,20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.3		1,3
wm=1		1
ws=1.1		1,1

[RMS 77]
nz=0.2771	0	0,2771
np=1
wa=0
wb=0
il=210.4464

[RMS 37]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=595.884

[RMS 30]
nz=0.0055	0	0,0055
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2131

[RMS 33]
nz=0.0016	0	0,0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9347

[RMS 54]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8179

[RMS 78]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Podbudowa jezdni
wa=0
kn=0	0	0
id=57
nu=4.2
wn=		

[POZYCJA]
id=18
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		0
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1145.485
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=752.04	1	<poszerzenie lewe>752,04						
wo=178.32	1	<poszerzenie prawe>178,32						
wo=215.125	1	<łącznik>204,25+72,5*0,15						

[RMS 77]
nz=0.0028	0	0,0028
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2074

[RMS 54]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7274

[RMS 14]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9256

[RMS 6]
nz=0.0039	0	0,0039
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4674

[POZYCJA]
id=19
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001		D-04.04.02		D-04.04.02		0
na=Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=7.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.68	1	7,68						

[RMS 77]
nz=1.99	0	1,99
np=1
wa=0
wb=0
il=15.2832

[RMS 28]
nz=2.47	0	0,18+0,3+1,99
np=1
wa=0
wb=0
il=18.9696

[RMS 54]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 78]
nz=0.2	0	0,2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1504

[POZYCJA]
id=20
pd=		D-04.05.01		D-04.05.01		0
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o C1,5/2 - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1145.485
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=752.04	1	<poszerzenie lewe>752,04						
wo=178.32	1	<poszerzenie prawe>178,32						
wo=215.125	1	<łącznik>204,25+72,5*0,15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.666667		0,666667
wm=0.666667		0,666667
ws=0.666667		0,666667

[RMS 77]
nz=0.2385	0	0,2385
np=1
wa=0
wb=0
il=182.1321

[RMS 46]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3814

[RMS 54]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6369

[RMS 78]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=0.1518	0	0,1518
np=0
wa=0
wb=0
il=115.9231

[RMS 14]
nz=0.0402	0	0,0402
np=1
wa=0
wb=0
il=30.699

[POZYCJA]
id=21
pd=		D-04.04.02		D-04.04.02		0
na=Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1145.485
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=752.04	1	<poszerzenie lewe>752,04						
wo=178.32	1	<poszerzenie prawe>178,32						
wo=215.125	1	<łącznik>204,25+72,5*0,15						

[RMS 77]
nz=0.0333	0	0,0333
np=1
wa=0
wb=0
il=38.1447

[RMS 28]
nz=0.427	0	0,427
np=1
wa=0
wb=0
il=489.1221

[RMS 54]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=17.1823

[RMS 78]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0928

[RMS 10]
nz=0.0387	0	0,0387
np=1
wa=0
wb=0
il=44.3303

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia jezdni
wa=0
kn=0	0	0
id=58
nu=4.3
wn=		

[POZYCJA]
id=22
pd=		D - 04.02.01A		D - 04.02.01A		0
na=Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1138.235
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=752.04	1	<poszerzenie lewe>752,04						
wo=178.32	1	<poszerzenie lprawe>178,32						
wo=207.875	1	<łącznik>204,25+72,5*0,05						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 77]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4066

[RMS 2]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=580.4998

[RMS 1]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4882

[RMS 78]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 68]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9432

[RMS 53]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9432

[POZYCJA]
id=23
pd=		D - 04.02.01A		D - 04.02.01A		0
na=Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2162.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2879.14	1	<ciąg główny>2879,14						
wo=-752.04	1	<poszerzenie lewe>-752,04						
wo=-178.32	1	<poszerzenie prawe>-178,32						
wo=213.3	1	<droga nr 4175P>213,30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 77]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2699

[RMS 2]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=670.2448

[RMS 1]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=38.9174

[RMS 78]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 68]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1887

[RMS 53]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1887

[POZYCJA]
id=24
pd=		D - 05.03.05B		D - 05.03.05B		0
na=Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm (układana razem z warstwą wyrównawczą)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=204.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=204.3	1	<łącznik>204,30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.75		1,75
wm=1		1
ws=1.78		1,78

[RMS 77]
nz=0.0312	0	0,0312
np=1
wa=0
wb=0
il=11.1548

[RMS 48]
nz=0.151	0	0,151
np=1
wa=0
wb=0
il=30.8493

[RMS 78]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 69]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4728

[RMS 9]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4728

[RMS 12]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4728

[RMS 62]
nz=0.0239	0	0,0239
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6913

[POZYCJA]
id=25
pd=		D - 05.03.05B		D - 05.03.05B		0
na=Wyrównanie istniejącej podbudowy Betonem Asfaltowym AC 16 W z wbudowaniem mechanicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=204.033
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=170.62	1	<ciąg główny>170,62						
wo=26.663	1	<droga nr 4175P>213,30*0,125						
wo=6.75	1	<remont po przykanalikach>0,15*1,50*30,00						

[RMS 77]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=212.1943

[RMS 48]
nz=1.015	0	1,015
np=1
wa=0
wb=0
il=207.0935

[RMS 10]
nz=0.028	0	0,028
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7129

[RMS 11]
nz=0.028	0	0,028
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7129

[RMS 69]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=11.4258

[POZYCJA]
id=26
pd=		D - 04.02.01A		D - 04.02.01A		0
na=Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=3314.74
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2897.15	1	<ciąg główny>2897,15						
wo=213.29	1	<droga nr 4175P>213,29						
wo=204.3	1	<łącznik>204,30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 77]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=15.745

[RMS 2]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=1027.5694

[RMS 1]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=59.6653

[RMS 78]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 68]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=20.2199

[RMS 53]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=20.2199

[POZYCJA]
id=27
pd=		D - 05.03.05A		D - 05.03.05A		0
na=Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=3314.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2897.15	1	<ciąg główny>2897,15						
wo=213.3	1	<droga nr 4175P>213,30						
wo=204.3	1	<łącznik>204,30						

[RMS 77]
nz=0.0323	0	0,0323
np=1
wa=0
wb=0
il=107.0664

[RMS 49]
nz=0.12575	0	0,12575
np=1
wa=0
wb=0
il=416.8298

[RMS 69]
nz=0.0057	0	0,0057
np=1
wa=0
wb=0
il=18.8941

[RMS 10]
nz=0.0057	0	0,0057
np=1
wa=0
wb=0
il=18.8941

[RMS 11]
nz=0.0057	0	0,0057
np=1
wa=0
wb=0
il=18.8941

[ELEMENT 1]
na=Chodniki  i zjazdy
je=0.654	km
wa=0
kn=0	0	0
id=59
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=28
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		0
na=Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=197.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=197.5	1	197,50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=2		2

[RMS 77]
nz=0.0376	0	0,0376
np=1
wa=0
wb=0
il=14.852

[RMS 7]
nz=0.0035	0	0,0035
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3825

[RMS 14]
nz=0.0086	0	0,0086
np=1
wa=0
wb=0
il=3.397

[POZYCJA]
id=29
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001		D-04.01.01		D-04.01.01		0
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1340.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=1179.9	1	<chodnik i zjazdy lewa strona>1179,90						
wo=160.6	1	<zjazdy prawa strona>160,60						

[RMS 77]
nz=0.0022	0	0,0022
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9491

[RMS 55]
nz=0.0046	0	0,0046
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1663

[RMS 78]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.0041	0	0,0041
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4961

[RMS 13]
nz=0.0041	0	0,0041
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4961

[RMS 6]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=5.362

[POZYCJA]
id=30
pd=		D-04.05.01		D-04.05.01		0
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1340.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1179.9	1	<chodnik i zjazdy lewa strona>1179,90						
wo=160.6	1	<zjazdy prawa strona>160,60						

[RMS 77]
nz=0.2385	0	0,2385
np=1
wa=0
wb=0
il=319.7093

[RMS 46]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6703

[RMS 54]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=13.405

[RMS 78]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 41]
nz=0.1018	0	0,1018
np=0
wa=0
wb=0
il=136.4629

[RMS 14]
nz=0.0402	0	0,0402
np=1
wa=0
wb=0
il=53.8881

[POZYCJA]
id=31
pd=		D-04.04.02		D-04.04.02		0
na=Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=197.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=197.5	1	<zjazdy prawa strona>197,50						

[RMS 77]
nz=0.0333	0	0,0333
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5768

[RMS 28]
nz=0.427	0	0,427
np=1
wa=0
wb=0
il=84.3325

[RMS 54]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9625

[RMS 78]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5333

[RMS 10]
nz=0.0387	0	0,0387
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6433

[POZYCJA]
id=32
pd=		D-08.02.02		D-08.02.02		0
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej  grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1179.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1179.9	1	<chodnik i zjazdy lewa strona>1179,90						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8		0,8
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 77]
nz=1.3032	0	1,3032
np=1
wa=0
wb=0
il=1230.1165

[RMS 39]
nz=1.025	0	1,025
np=1
wa=0
wb=0
il=1209.3975

[RMS 30]
nz=0.0818	0	0,0818
np=1
wa=0
wb=0
il=96.5158

[RMS 33]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=13.8048

[RMS 54]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=31.8573

[RMS 78]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 65]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=153.387

[RMS 76]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=29.4975

[ELEMENT 1]
na=Pobocza
je=0.654	km
wa=0
kn=0	0	0
id=60
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=33
pd=		D- 6.03.01		D- 6.03.01		0
na=Plantowanie poboczy materiałem kłsm (grubośc 10cm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=450.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=450.75	1	601,00*0,75						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.666667		0,666667
wm=0.666667		0,666667
ws=0.666667		0,666667

[RMS 77]
nz=0.104	0	0,104
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2518

[RMS 79]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=102.1702

[ELEMENT 1]
na=Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
je=0.654	km
wa=0
kn=0	0	0
id=61
nu=7
wn=		

[POZYCJA]
id=34
pd=		D- 7.02.01		D- 7.02.01		0
na=Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,00						

[RMS 77]
nz=0.7528	0	0,7528
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5168

[RMS 20]
nz=19.63	0	19,63
np=1
wa=0
wb=0
il=117.78

[RMS 32]
nz=0.045	0	0,045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 54]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 78]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=35
pd=		D- 7.02.01		D- 7.02.01		0
na=Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	<A-7  średnie>2,00						
wo=1	1	<B-2  średnie>1,00						
wo=2	1	<D-1  małe>2,00						
wo=1	1	<D-3  średnie>1,00						
wo=3	1	<T-6a2  małe>3,00						

[RMS 77]
nz=1.0981	0	1,0981
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8829

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 78]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=36
pd=		D- 7.06.02		D- 7.06.02		0
na=Bariery wygrodzeniowe drogowe U-11a typ 2 o średnicy rury 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=62
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1.5		1,5

[RMS 77]
nz=1.2341	0	1,2341
np=1
wa=0
wb=0
il=153.0284

[RMS 66]
nz=5.19	0	5,19
np=1
wa=0
wb=0
il=321.78

[RMS 67]
nz=5.2	0	5,2
np=1
wa=0
wb=0
il=322.4

[RMS 20]
nz=3.58	0	3,58
np=1
wa=0
wb=0
il=221.96

[RMS 32]
nz=0.0349	0	0,0349
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1638

[RMS 30]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.279

[RMS 33]
nz=0.0017	0	0,0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1054

[RMS 24]
nz=0.071	0	0,071
np=1
wa=0
wb=0
il=4.402

[RMS 25]
nz=0.066	0	0,066
np=1
wa=0
wb=0
il=4.092

[RMS 26]
nz=0.066	0	0,066
np=1
wa=0
wb=0
il=4.092

[RMS 27]
nz=0.031	0	0,031
np=1
wa=0
wb=0
il=1.922

[RMS 54]
nz=0.0018	0	0,0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1116

[RMS 78]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=37
pd=		D- 7.05.01		D- 7.05.01		0
na=Bariery ochronne stalowe jednostronne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=44
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	<N2W2>44,00						

[RMS 77]
nz=3.19	0	3,19
np=1
wa=0
wb=0
il=140.36

[RMS 19]
nz=0.039	0	0,039
np=1
wa=0
wb=0
il=1.716

[RMS 78]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=ODWODNIENIE DROGI
je=0.654	km
wa=0
kn=0	0	0
id=62
nu=8
wn=		

[POZYCJA]
id=38
pd=		D-02.01.01		D-02.01.01		0
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=27.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=23.76	1	<przykanaliki>29,70*0,80*1,0						
wo=3.6	1	<studnie ściekowe>1,0*1,0*1,80*2						

[RMS 77]
nz=0.203	0	0,203
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5541

[RMS 4]
nz=0.0754	0	0,0754
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0629

[RMS 62]
nz=0.2016	0	0,2016
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5158

[POZYCJA]
id=39
pd=		D-02.01.01		D-02.01.01		0
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=22
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=19.01	1	<przykanaliki>29,7*0,80*0,8						
wo=2.99	1	<studnie ściekowe>(1,0*1,0*1,80-0,785*0.8^2*1,6)*3						

[RMS 30]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=26.84

[RMS 6]
nz=0.0135	0	0,0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.297

[POZYCJA]
id=40
pd=		D-02.03.01		D-02.03.01		0
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=22
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=19.01	1	<przykanaliki>29,7*0,80*0,8						
wo=2.99	1	<studnie ściekowe>(1,0*1,0*1,80-0,785*0.8^2*1,6)*3						

[RMS 77]
nz=0.1022	0	0,1022
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2484

[RMS 16]
nz=0.031	0	0,031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.682

[POZYCJA]
id=41
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997		D-03.02.01		D-03.02.01		0
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1.188
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.188	1	29,70*0,4*0,10						

[RMS 77]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4948

[RMS 30]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4494

[RMS 78]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0.77	0	0,77
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9148

[POZYCJA]
id=42
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		0
na=Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk średnica 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=29.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=29.7	1	29,70						

[RMS 77]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=14.85

[RMS 74]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=30.294

[RMS 78]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 56]
nz=0.0104	0	0,0104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3089

[POZYCJA]
id=43
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		0
na=Przykanaliki do rowu - ścianki czołowe - obrukowanie wylotów kamieniem polnym dla rur o śr. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=ściank.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[RMS 77]
nz=19.87	0	19,87
np=1
wa=0
wb=0
il=39.74

[RMS 45]
nz=0.041	0	0,041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.082

[RMS 3]
nz=8.64	0	8,64
np=1
wa=0
wb=0
il=17.28

[RMS 54]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 78]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 43]
nz=0.5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=44
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		0
na=Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem deszczowym D400
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[RMS 77]
nz=9.27	0	9,27
np=1
wa=0
wb=0
il=18.54

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 33]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[RMS 30]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 78]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[POZYCJA]
id=45
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001		D-08.05.01		D-08.05.01		0
na=Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=56
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56,00						

[RMS 77]
nz=0.419	0	0,419
np=1
wa=0
wb=0
il=23.464

[RMS 36]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=115.36

[RMS 29]
nz=0.0123	0	0,0123
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6888

[RMS 33]
nz=0.0051	0	0,0051
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2856

[RMS 54]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.448

[RMS 78]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=46
pd=ORGBUD wyd.III 1993		D-08.05.01		D-08.05.01		0
na=Umocnienie skarpy z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	56,00*0,5						

[RMS 77]
nz=0.5985	0	0,5985
np=1
wa=0
wb=0
il=16.758

[RMS 38]
nz=4.08	0	4,08
np=1
wa=0
wb=0
il=114.24

[RMS 30]
nz=0.0849	0	0,0849
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3772

[RMS 33]
nz=0.0185	0	0,0185
np=1
wa=0
wb=0
il=0.518

[RMS 54]
nz=0.0286	0	0,0286
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8008

[RMS 78]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=47
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997		D-03.02.01		D-03.02.01		0
na=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowe j-   ścianka czołowa przepustu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=0.923
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.923	1	0,25*4,10*0,9						

[RMS 77]
nz=5.57	0	5,57
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1411

[RMS 34]
nz=73.3	0	73,3
np=1
wa=0
wb=0
il=67.6559

[RMS 35]
nz=46.9	0	46,9
np=1
wa=0
wb=0
il=43.2887

[RMS 44]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1661

[RMS 78]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=48
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001		D-02.01.01		D-02.01.01		0
na=Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. do 30cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=250.23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=250.23	1	250,23<strona lewa>						

[RMS 77]
nz=0.213	0	0,213
np=1
wa=0
wb=0
il=53.299

[ELEMENT 1]
na=Zieleń
je=0.654	km
wa=0
kn=0	0	0
id=63
nu=9
wn=		

[POZYCJA]
id=49
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001		D-09.01.01		D-09.01.01		0
na=Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=375.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=191.1	1	2,73*70,00						
wo=184.6	1	2,60*71,00						

[RMS 77]
nz=0.105	0	0,105
np=1
wa=0
wb=0
il=39.4485

[POZYCJA]
id=50
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001		D-09.01.01		D-09.01.01		0
na=Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=375.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=191.1	1	2,73*70,00						
wo=184.6	1	2,60*71,00						

[RMS 77]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=52.598

[RMS 61]
nz=0.012	0	0,012
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5084

[POZYCJA]
id=51
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996		D-09.01.01		D-09.01.01		0
na=Sadzenie drzew liściastych form naturalnych- lipa drobnolistna, obwód pnia 18-22cm,materiał kl.I, bryła korzeniowazabezpieczona jutą i siatką drucianą, symetryczna korona, min. 8 pędów szkieletowych, korona na wysokości 2,2-2,5m, 3 paliki o wysokości 2,0m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 77]
nz=0.7537	0	0,7537
np=1
wa=0
wb=0
il=13.6759

[RMS 64]
nz=0.101	0	0,101
np=1
wa=0
wb=0
il=1.919

[RMS 47]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=19.95

[RMS 54]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19
