[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=4
pr=System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2023.20)	
nan=Ogólnobudowlane
pe=0
op=0
opn=0	0	0	1	1	0	0

prn=2	2	3	3	4	0
wan=PLN
wk=

[STRONA TYT]
na=Żłobek bud 22.08 (1)
afn=Nowa Korzeniówka 15c, 09-530 Gąbin,  
nb=Projekt  budowy  budynku  Żłobka w Łącku   gm. Łąck  powiat płocki
ab=,,  
ni=Gmina Łąck
ai=Ul Gostynińska 2, 09-520 Łąck
nw=
aw=,,,  
nk=Rafał Macek
npn=
dt=2023-08-28
cpv=	
[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Kosztorys sporządzono w programie: NORMA	4.03




[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od R	KpR
wa=68.20	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od S	KpS
wa=68.20	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od R	
wa=11.20	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od S	
wa=11.20	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KR	ZK0
wa=11.20	1	0
op=0	0
nr=12

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KS	ZK1
wa=11.20	1	0
op=0	0
ns=13

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty z narz. w rozbiciu	
wa=0.00	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty z narzutami (netto)	
wa=	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Stawka VAT	
wa=23.00	1	0
op=0	0
nc=1


[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000


[RMS ZEST 2]
ty=R
na=betoniarze gr.II
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
il=11.1577

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=blacharze gr.II
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
il=3.3690

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=cieśle gr.II
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
il=62.1875

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=dekarze gr.II
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
il=93.6135

[RMS ZEST 19]
ty=R
na=Malarz grupa II
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
il=3.8928

[RMS ZEST 126]
ty=R
na=monterzy gr.II
id=242	1
jm=r-g	149
ce=0
il=26.3736

[RMS ZEST 149]
ty=R
na=Murarz II
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
il=13.7664

[RMS ZEST 150]
ty=R
na=murarze gr.II
id=342(1)	1
jm=r-g	149
ce=0
il=50.9712

[RMS ZEST 152]
ty=R
na=Murarz III
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
il=103.9277

[RMS ZEST 153]
ty=R
na=murarze gr.III
id=343(1)	1
jm=r-g	149
ce=0
il=77.7000

[RMS ZEST 167]
ty=R
na=robotnicy
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=2.1634

[RMS ZEST 168]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391(1)	1
jm=r-g	149
ce=0
il=101.1150

[RMS ZEST 169]
ty=R
na=Robotnik budowlany I
id=391(2)	1
jm=r-g	149
ce=0
il=22.5564

[RMS ZEST 170]
ty=R
na=Robotnik budowlany I'
id=391(3)	1
jm=r-g	149
ce=0
il=1.0971

[RMS ZEST 171]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391(1)(1)	1
jm=r-g	149
ce=0
il=56.2394

[RMS ZEST 172]
ty=R
na=Robotnik budowlany I'
id=391(2)(1)	1
jm=r-g	149
ce=0
il=94.1232

[RMS ZEST 180]
ty=R
na=Cieśla II'
id=42(1)	1
jm=r-g	149
ce=0
il=21.5699

[RMS ZEST 182]
ty=R
na=tynkarze gr.II
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
il=13.4168

[RMS ZEST 184]
ty=R
na=tynkarze gr.III
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
il=13.4168

[RMS ZEST 185]
ty=R
na=Dekarz II
id=52	1
jm=r-g	149
ce=0
il=154.7436

[RMS ZEST 204]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=4461.4155

[RMS ZEST 205]
ty=R
na=robotnicy
id=999(2)	1
jm=r-g	149
ce=0
il=273.1467

[RMS ZEST 212]
ty=R
na=Robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=84.8411


[RMS ZEST 6]
ty=M
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
id=1040600	1
jm=kg	33
ce=0
il=714.9072

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
id=1040600(1)	1
jm=kg	33
ce=0
il=313.6236

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=pręty gładkie śr.do 7 mm
id=1102199	1
jm=kg	33
ce=0
il=532.5537

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=pręty żebrowane 8-14 mm
id=1102399	1
jm=kg	33
ce=0
il=2168.5200

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Utylizacja gruntu
id=111	1
jm=m3	60
ce=0
il=181.5500

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Płaskownik 2x30
id=1111099	1
jm=kg	33
ce=0
il=94.9200

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=drut stalowy okrągły 3 mm
id=1120604	1
jm=kg	33
ce=0
il=3.0988

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
id=1200299	1
jm=kg	33
ce=0
il=0.6383

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=kątownik aluminiowy
id=1220200	1
jm=m	40
ce=0
il=44.4528

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Tynk silikonowy CERESIT WHITE
id=12350061	1
jm=kg	33
ce=0
il=662.3144

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=dachówki ze wspornikiem (przeciwśniegowe)
id=1316733	1
jm=szt	20
ce=0
il=9.7680

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=płotki przeciwśniegowe
id=1316739	1
jm=m	40
ce=0
il=22.4400

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=klamry do łączenia płotków
id=1316740	1
jm=szt	20
ce=0
il=14.9600

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=drzwi stalowe p-poż
id=13206699	1
jm=szt	20
ce=0
il=3.0000

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=drzwi  przeszklone 140x230
id=13206991	1
jm=szt	20
ce=0
il=2.0000

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=drzwi  przeszklone 120x200
id=13206992	1
jm=szt	20
ce=0
il=2.0000

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Ościeżnice drzwiowe opaskowe drewniane
id=1324699	1
jm=szt	20
ce=0
il=10.0000

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=łączniki krzyżowe lk 60/60
id=1324999	1
jm=szt	20
ce=0
il=305.8270

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=łączniki wzdłużne lw 60/110
id=1324999(1)	1
jm=szt	20
ce=0
il=76.4568

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27
id=1324999(1)(1)	1
jm=m	40
ce=0
il=382.2838

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane UD-28/27
id=1324999(2)	1
jm=m	40
ce=0
il=80.4808

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1330400	1
jm=kg	33
ce=0
il=6.3328

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1330400(1)	1
jm=kg	33
ce=0
il=38.5851

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=gwoździe stalowe galwanizowane
id=1330500	1
jm=kg	33
ce=0
il=0.5012

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1332099	1
jm=kg	33
ce=0
il=34.9033

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=siatka tkana Rabitza
id=1336499	1
jm=m2	50
ce=0
il=173.8692

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=haki do muru
id=1340399	1
jm=kg	33
ce=0
il=4.1317

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=uchwyty do rur spustowych ocynkowane
id=1342999	1
jm=kpl	90
ce=0
il=2.1714

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
id=1343099	1
jm=kpl	90
ce=0
il=48.8800

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=śruby,podkładki,nakrętki
id=1343599	1
jm=kg	33
ce=0
il=24.3976

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=blachowkręty
id=1343799(1)	1
jm=szt	20
ce=0
il=3722.2370

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=kotwy stalowe
id=1344499	1
jm=szt	20
ce=0
il=40.5648

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=kotwy stalowe
id=1344499(1)	1
jm=szt	20
ce=0
il=98.2080

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=narożniki stalowe ze stali kątowej
id=1360499	1
jm=szt	20
ce=0
il=23.8748

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=xylamit popularny
id=1412206	1
jm=kg	33
ce=0
il=8.0744

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=pianka poliuretanowa
id=1470999	1
jm=dm3	66
ce=0
il=2.2032

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=pianka poliuretanowa
id=1470999(1)	1
jm=dm3	66
ce=0
il=6.7518

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=silikon
id=1478101	1
jm=dm3	66
ce=0
il=0.4536

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=silikon
id=1478101(1)	1
jm=dm3	66
ce=0
il=1.2276

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=farba emulsyjna Polinit
id=1510899	1
jm=dm3	66
ce=0
il=44.4332

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=farba emulsyjna Polinit - kolor
id=15108991	1
jm=dm3	66
ce=0
il=118.9223

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=pasta podłogowa bezbarwna
id=1534101	1
jm=kg	33
ce=0
il=11.5750

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=zaprawa klejąca
id=1550599	1
jm=kg	33
ce=0
il=1237.2825

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=zaprawa spoinująca
id=1550599(1)	1
jm=kg	33
ce=0
il=68.3925

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=klej Pronivin
id=1551305	1
jm=kg	33
ce=0
il=0.4059

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=klej winylowy
id=1551310	1
jm=kg	33
ce=0
il=69.4500

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=farba gruntująca CT 16
id=1552320	1
jm=dm3	66
ce=0
il=63.8058

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85)
id=1554100	1
jm=kg	33
ce=0
il=506.6400

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85)'
id=1554100(1)	1
jm=kg	33
ce=0
il=803.5800

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85)''
id=1554100(2)	1
jm=kg	33
ce=0
il=669.6500

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85)'''
id=1554100(3)	1
jm=kg	33
ce=0
il=34.0200

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego
id=1560399	1
jm=m2	50
ce=0
il=507.9588

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Folia kalandrowana z PCW uplast.gr.0,20 mm
id=15604102	1
jm=m2	50
ce=0
il=579.5640

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=płyty styropianowe styrodur
id=1562600	1
jm=m2	50
ce=0
il=72.8860

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=płyty styropianowe 5 cm
id=1562600	1
jm=m3	60
ce=0
il=0.9726

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=płyty styropianowe 20 cm
id=156260012	1
jm=m3	60
ce=0
il=21.7636

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=płyty styropianowe gr 20 cm
id=156269912	1
jm=m2	50
ce=0
il=169.0395

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej
id=1563099	1
jm=m2	50
ce=0
il=126.1675

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną
id=1563199	1
jm=m2	50
ce=0
il=126.1675

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=okna i drzwi balkonowe z tworzyw
id=1564999	1
jm=m2	50
ce=0
il=6.4800

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=okna i drzwi balkonowe z tworzyw
id=1564999(1)	1
jm=m2	50
ce=0
il=20.4600

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=panele winylowe elewacyjne
id=1565701	1
jm=m2	50
ce=0
il=1.5856

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Panele elewacyjne metalowe
id=15657021	1
jm=m2	50
ce=0
il=50.8858

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=listwy przyścienne z polichlorku winylu
id=1567000	1
jm=m	40
ce=0
il=108.5836

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=piasek
id=1601799	1
jm=m3	60
ce=0
il=13.6468

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=piasek uszlachetniony
id=1601870	1
jm=m3	60
ce=0
il=3.6384

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=pospółka
id=1602299	1
jm=m3	60
ce=0
il=50.2475

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=parapet z konglomeratu
id=1632999	1
jm=m	40
ce=0
il=20.1960

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
id=1700310	1
jm=t	34
ce=0
il=0.6212

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=gips szpachlowy
id=1740100	1
jm=kg	33
ce=0
il=17.4960

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=gips budowlany zwykły
id=1740100	1
jm=t	34
ce=0
il=0.8328

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=gips szpachlowy
id=1740100(1)	1
jm=t	34
ce=0
il=0.0479

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
id=1740103(1)	1
jm=t	34
ce=0
il=1.7905

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=gips szpachlowy
id=1740103(1)(1)	1
jm=t	34
ce=0
il=0.0604

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe
id=1750803	1
jm=m2	50
ce=0
il=422.5242

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=bloki SILKA M12
id=1811020	1
jm=szt	20
ce=0
il=1162.7700

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Bloki SILKA M24 34x24x19 cm
id=1811050	1
jm=szt	20
ce=0
il=1755.1800

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Blok ścien. SILKA pełny E24S kl. 20
id=1811095	1
jm=szt	20
ce=0
il=1607.9380

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=płytki elewacyjne 25x6
id=1840202	1
jm=m2	50
ce=0
il=63.4032

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=nadproża prefabrykowane
id=1900299	1
jm=m	40
ce=0
il=10.7100

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"
id=202x051	1
jm=dm3	66
ce=0
il=165.4585

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=siatka
id=202x088	1
jm=m2	50
ce=0
il=48.3757

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm
id=2200400	1
jm=szt	20
ce=0
il=1165.6166

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=bloczki betonowe 25x12x14 cm
id=2200410	1
jm=szt	20
ce=0
il=745.8038

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm
id=2221410	1
jm=szt	20
ce=0
il=728.1000

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara
id=2222001	1
jm=m2	50
ce=0
il=47.0954

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=obrzeża betonowe 20x8
id=22235201	1
jm=m	40
ce=0
il=113.1792

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=folia kubełkowa
id=23010099	1
jm=m2	50
ce=0
il=97.8742

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=papa smołowa izolacyjna
id=2301399	1
jm=m2	50
ce=0
il=587.2452

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=papa smołowa izolacyjna
id=2301399(1)	1
jm=m2	50
ce=0
il=173.7949

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania
id=2301499	1
jm=kg	33
ce=0
il=120.5431

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Pasta emulsyjna asfalt.przeciwwilgociowa
id=2302300	1
jm=kg	33
ce=0
il=1690.3950

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=papa asfaltowa izolacyjna
id=2304199	1
jm=m2	50
ce=0
il=3.4588

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Płyty z wełny mineralnej gr 50 cm
id=2312003	1
jm=m2	50
ce=0
il=211.2621

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mine
id=2350099	1
jm=kg	33
ce=0
il=9493.4354

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
id=2350400	1
jm=kg	33
ce=0
il=31.4928

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
id=2350400(1)	1
jm=kg	33
ce=0
il=85.9320

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego
id=2370699	1
jm=m3	60
ce=0
il=15.3042

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=mieszanka betonowa
id=2370699(1)	1
jm=m3	60
ce=0
il=13.8215

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego
id=2370699(1)(1)	1
jm=m3	60
ce=0
il=12.4134

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego B25
id=2370699(6)	1
jm=m3	60
ce=0
il=16.5820

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Mieszanka krusz. związ. cementem C5/6
id=2370813	1
jm=m3	60
ce=0
il=49.7459

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=zaprawa cementowo wapienna M 15
id=2380802	1
jm=m3	60
ce=0
il=1.6019

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M  4
id=2380806	1
jm=m3	60
ce=0
il=4.3140

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12
id=2380807	1
jm=m3	60
ce=0
il=5.2241

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80
id=2380807(1)(1)	1
jm=m3	60
ce=0
il=0.2307

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80
id=2380807(1)(2)	1
jm=m3	60
ce=0
il=0.0050

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna
id=2380810	1
jm=m3	60
ce=0
il=0.4746

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=zaprawa Sika FX 10
id=23808100	1
jm=m3	60
ce=0
il=1.4328

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12
id=2380824	1
jm=m3	60
ce=0
il=1.1591

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=zaprawa
id=2380899	1
jm=m3	60
ce=0
il=2.8624

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=zaprawa
id=2380899(1)	1
jm=m3	60
ce=0
il=2.9837

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=płytki ceramiczne lub terakotowe
id=2520199	1
jm=m2	50
ce=0
il=126.8370

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
id=2600105	1
jm=m3	60
ce=0
il=0.0069

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
id=2600618	1
jm=m3	60
ce=0
il=0.0620

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
id=2600619	1
jm=m3	60
ce=0
il=0.0069

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
id=2600622	1
jm=m3	60
ce=0
il=0.0603

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
id=2600622(1)(1)	1
jm=m3	60
ce=0
il=0.4600

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
id=2600699	1
jm=m3	60
ce=0
il=0.0754

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
id=2600699(1)	1
jm=m3	60
ce=0
il=0.3847

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=krawędziaki iglaste kl. II
id=2600810	1
jm=m3	60
ce=0
il=0.0626

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=listewki iglaste kl.III 10x15 mm
id=2601202	1
jm=m	40
ce=0
il=310.8000

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II
id=2641805	1
jm=m3	60
ce=0
il=10.6672

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=łaty iglaste nasycone kl. II
id=2642002	1
jm=m3	60
ce=0
il=0.3250

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=łaty iglaste nasycone 24x48 kl.II
id=2642012	1
jm=m3	60
ce=0
il=4.4446

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe
id=2720099	1
jm=m2	50
ce=0
il=14.4000

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe łazienkowe
id=27200991	1
jm=m2	50
ce=0
il=10.8000

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=płyty komunikacyjne długie
id=2791299	1
jm=m2	50
ce=0
il=0.1377

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=płyty komunikacyjne krótkie
id=2791299(1)	1
jm=m2	50
ce=0
il=0.0689

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=płyty pomostowe robocze
id=2791399	1
jm=m2	50
ce=0
il=5.1647

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=siatka z włókna szklanego
id=3900600	1
jm=m2	50
ce=0
il=152.0106

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=taśma zbrojąca
id=3901000(1)	1
jm=m	40
ce=0
il=201.2020

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=woda
id=3930000(1)	1
jm=m3	60
ce=0
il=2.7330

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=woda
id=3930099	1
jm=m3	60
ce=0
il=19.7403

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane
id=3950001	1
jm=m3	60
ce=0
il=0.1456

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=drewno opałowe
id=3950101	1
jm=kg	33
ce=0
il=1123.4256

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm
id=3951300	1
jm=m3	60
ce=0
il=0.0030

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=kołki rozporowe
id=8990411	1
jm=kpl	90
ce=0
il=219.4259

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=dyble plastikowe "z grzybkami"
id=8990499	1
jm=szt	20
ce=0
il=696.4360

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=dyble plastikowe "z grzybkami"
id=8990499(1)	1
jm=szt	20
ce=0
il=275.6416

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=wkręty samogwintujące typu SW do blach
id=9_00004	1
jm=szt	20
ce=0
il=176.4720

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=wkręty samogwintujące typu SW do blach
id=9_00004(1)	1
jm=szt	20
ce=0
il=85.1400

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=blacha powlekana płaska
id=9_00011	1
jm=m2	50
ce=0
il=12.6198

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=blacha powlekana płaska
id=9_00011(1)	1
jm=m2	50
ce=0
il=6.0885

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=płytki kamionkowe GRES
id=9_00017	1
jm=m2	50
ce=0
il=46.1448

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
id=9_00018	1
jm=kg	33
ce=0
il=326.6328

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
id=9_00020	1
jm=kg	33
ce=0
il=12.2148

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=Nawiewnik higrosterowny z możliwością ograniczenia przeplywu
id=AW0001	1
jm=szt	20
ce=0
il=24.0000

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=Ościeżnice opaskowe metalowe
id=AW0005	1
jm=szt	20
ce=0
il=2.0000

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=leje spustowe
id=BRAK(2)	1
jm=szt	20
ce=0
il=3.9398

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.50 mm
id=elpref7	1
jm=kg	33
ce=0
il=10.0016

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.50 mm rynna
id=elpref7(1)	1
jm=m	40
ce=0
il=0.4815

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=Blachodachówka
id=13526	1
jm=m2	50
ce=0
il=248.7486

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=Wkręty stalowe samogwintujące 3,5x38 mm
id=1346303	1
jm=szt	20
ce=0
il=1221.5335


[RMS ZEST 1]
ty=S
na=środek transportu
id=00000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.25 m3
id=11161	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.60 m3
id=11163	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 100 KM'
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 16]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 18]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny
id=12100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 21]
ty=S
na=walec wibracyjny samojezdny
id=12300	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 23]
ty=S
na=walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t
id=12411	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 145]
ty=S
na=środek transportowy
id=2x002	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 146]
ty=S
na=Środek transportowy
id=30000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 147]
ty=S
na=wyciąg
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 148]
ty=S
na=wyciąg'
id=34000(1)	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 151]
ty=S
na=wyciąg szybowy
id=34212	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 154]
ty=S
na=wyciąg
id=34300	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 155]
ty=S
na=wyciąg
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 156]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
id=34312(1)	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 157]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny 0,15 t
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 158]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny 0,15 t
id=35111(2)	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 159]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny 0,15 t'
id=35111(2)(1)	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 160]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny 0,15 t''
id=35111(2)(2)	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 161]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny 0,15 t'''
id=35111(2)(3)	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 162]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny 0,15 t''''
id=35111(2)(4)	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 163]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 164]
ty=S
na=Środek transportowy (1)
id=39000(1)	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 178]
ty=S
na=środek transportowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 179]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 181]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy
id=45110	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 183]
ty=S
na=Mieszarka do zapraw
id=46110	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 186]
ty=S
na=giętarka do prętów
id=71212	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 187]
ty=S
na=nożyce do prętów
id=71231	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 188]
ty=S
na=prościarka do prętów
id=71251	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 199]
ty=S
na=środek transportowy
id=95100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 200]
ty=S
na=środek transportowy'
id=95100(1)	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 201]
ty=S
na=środek transportowy''
id=95100(2)	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 202]
ty=S
na=środek transportowy'''
id=95100(3)	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 203]
ty=S
na=środek transportowy''''
id=95100(4)	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 211]
ty=S
na=Rusztowanie
id=RUSZTOWANIE	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 215]
ty=S
na=Wyciąg
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 216]
ty=S
na=Środek transportowy (1)
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]


[RMS ZEST 10000]
ty=R	1
na=Robocizna pomocnicza
id=000	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10001]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=88888888	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10002]
ty=S	1
na=Sprzęt pomocniczy
id=00000	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10003]
ty=S	1
na=Rusztowanie
id=RUSZTOWANIE	1
jm=m-g	148
ce=1
il=0

[RMS ZEST 10004]
ty=S	1
na=Transport
id=TRANSPORT	1
jm=m-g	148
ce=1
il=0

[RMS ZEST 20000]
ty=R	1
na=Robocizna Razem
id=999	1
jm=r-g	149
il=0


[ELEMENT 1]
na=ROBOTY  ZIEMNE
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=1
pd=	KNR	2-01 2010-12
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=207.000
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 170]
nz=0.0053	0	0.0053*1.000
np=0
wa=


[RMS 15]
nz=0.0025	0	0.0025*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=2
pd=		KNR-W  2-01 0203-08
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=150.500
jm=m3	60
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.1320	0	0.1320*1.000
np=0
wa=


[RMS 13]
nz=0.0461	0	0.0461*1.000
np=0
wa=


[RMS 179]
nz=0.1681	0	0.1681*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=3
pd=		KNR-W  2-01 0210-02
na=Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV DO 5 km
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=150.500
jm=m3	60
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=4.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.0050	0	0.0050*1.000
np=0
wa=


[RMS 179]
nz=0.0274	0	0.0274*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=4
pd=		Kalkulacja własna
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją grunt.kat. III na koszt wykonawcy (odległość wywozu do decyzji wykonawcy)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=181.550
jm=m3	60
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.1728	0	0.1728*1.000
np=0
wa=


[RMS 10]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 12]
nz=0.0638	0	0.0638*1.000
np=0
wa=


[RMS 179]
nz=0.1887	0	0.1887*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=5
pd=	KNR	2-01 0122-01
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=150.500
jm=m3	60
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.0559	0	0.0559*1.000
np=0
wa=


[RMS 177]
nz=0.00002	0	0.00002*1.000
np=0
wa=


[ELEMENT 1]
na=FUNDAMENTY
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podł.gruntowym beton B 10
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.770
jm=m3	60
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=5.2600	0	5.2600*1.000
np=0
wa=


[RMS 113]
nz=1.0300	0	1.0300*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNR	2-02 0202-02
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.8m
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=15.078
jm=m3	60
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 2]
nz=0.7400	0	0.7400*1.000
np=0
wa=


[RMS 4]
nz=1.5900	0	1.5900*1.000
np=0
wa=


[RMS 168]
nz=3.0800	0	3.0800*1.000
np=0
wa=


[RMS 111]
nz=1.0150	0	1.0150*1.000
np=3
wa=


[RMS 175]
nz=0.0030	0	0.0030*1.000
np=3
wa=


[RMS 133]
nz=0.0050	0	0.0050*1.000
np=3
wa=


[RMS 131]
nz=0.0040	0	0.0040*1.000
np=3
wa=


[RMS 35]
nz=0.4200	0	0.4200*1.000
np=3
wa=


[RMS 178]
nz=0.0300	0	0.0300*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNR	2-02 0290-02
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli -Ława
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.206
jm=t	34
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=51.8100	0	51.8100*1.000
np=0
wa=


[RMS 9]
nz=1020.0000	0	1020.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 8]
nz=250.5000	0	250.5000*1.000
np=3
wa=


[RMS 188]
nz=5.2000	0	5.2000*1.000
np=0
wa=


[RMS 187]
nz=6.9875	0	6.9875*1.000
np=0
wa=


[RMS 186]
nz=5.8075	0	5.8075*1.000
np=0
wa=


[RMS 147]
nz=0.9800	0	0.9800*1.000
np=0
wa=


[RMS 178]
nz=1.9250	0	1.9250*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[ELEMENT 1]
na=ŚCIANY  FUNDAMENTOWE
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNR-W	 2-02 0101-05
na=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=15.902
jm=m3	60
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 205]
nz=5.0300	0	5.0300*1.000
np=0
wa=


[RMS 96]
nz=73.3000	0	73.3000*1.000
np=3
wa=


[RMS 97]
nz=46.9000	0	46.9000*1.000
np=3
wa=


[RMS 124]
nz=0.1800	0	0.1800*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNR	2-02 0210-01
na=Belki i podciągi,  stos.desk.obw.do przekr.do 8 wience, podciągi, wieńce-  wieniec
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=6.589
jm=m3	60
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=15.6800	0	15.6800*1.000
np=0
wa=


[RMS 113]
nz=1.0200	0	1.0200*1.000
np=0
wa=


[RMS 175]
nz=0.0120	0	0.0120*1.000
np=0
wa=


[RMS 134]
nz=0.0460	0	0.0460*1.000
np=0
wa=


[RMS 132]
nz=0.0550	0	0.0550*1.000
np=0
wa=


[RMS 36]
nz=2.7000	0	2.7000*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=2.5800	0	2.5800*1.000
np=0
wa=


[RMS 178]
nz=0.1200	0	0.1200*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNR	2-02 0290-02
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - Wieniec
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=0.725
jm=t	34
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=51.8100	0	51.8100*1.000
np=0
wa=


[RMS 9]
nz=1020.0000	0	1020.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 8]
nz=250.5000	0	250.5000*1.000
np=3
wa=


[RMS 188]
nz=5.2000	0	5.2000*1.000
np=0
wa=


[RMS 187]
nz=6.9875	0	6.9875*1.000
np=0
wa=


[RMS 186]
nz=5.8075	0	5.8075*1.000
np=0
wa=


[RMS 147]
nz=0.9800	0	0.9800*1.000
np=0
wa=


[RMS 178]
nz=1.9250	0	1.9250*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNR	2-02 0604-01
na=Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.murowanych z wyrownaniem zaprawą - izolacja pionowa
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=53.598
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.6662	0	0.6662*1.000
np=0
wa=


[RMS 104]
nz=0.3000	0	0.3000*1.000
np=0
wa=


[RMS 7]
nz=3.0000	0	3.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 103]
nz=2.3000	0	2.3000*1.000
np=0
wa=


[RMS 116]
nz=0.0212	0	0.0212*1.000
np=3
wa=


[RMS 178]
nz=0.0136	0	0.0136*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNR	2-02 0604-03
na=Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=170.216
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 5]
nz=0.1289	0	0.1289*1.000
np=0
wa=


[RMS 171]
nz=0.1662	0	0.1662*1.000
np=0
wa=


[RMS 104]
nz=0.3000	0	0.3000*1.000
np=0
wa=


[RMS 6]
nz=1.6000	0	1.6000*1.000
np=0
wa=


[RMS 102]
nz=1.1500	0	1.1500*1.000
np=0
wa=


[RMS 176]
nz=2.6000	0	2.6000*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=0.0098	0	0.0098*1.000
np=0
wa=


[RMS 178]
nz=0.0077	0	0.0077*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNR	2-02 0604-04
na=Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa - 2 warstwy
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=170.216
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=2.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 5]
nz=0.0525	0	0.0525*1.000
np=0
wa=


[RMS 171]
nz=0.0821	0	0.0821*1.000
np=0
wa=


[RMS 6]
nz=1.3000	0	1.3000*1.000
np=0
wa=


[RMS 102]
nz=1.1500	0	1.1500*1.000
np=0
wa=


[RMS 176]
nz=2.0000	0	2.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=0.0067	0	0.0067*1.000
np=0
wa=


[RMS 178]
nz=0.0059	0	0.0059*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNR	00-17 2609-01
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian styrodur - ocieplenie ścian fundamentowych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=66.260
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=1.3290	0	1.3290*1.000
np=0
wa=


[RMS 67]
nz=1.1000	0	1.1000*1.000
np=0
wa=


[RMS 61]
nz=6.0000	0	6.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 158]
nz=0.0135	0	0.0135*1.000
np=0
wa=


[RMS 199]
nz=0.0100	0	0.0100*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNR	00-17 2609-05
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=265.040
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.0809	0	0.0809*1.000
np=0
wa=


[RMS 191]
nz=1.0400	0	1.0400*1.000
np=3
wa=


[RMS 158]
nz=0.0002	0	0.0002*1.000
np=0
wa=


[RMS 199]
nz=0.0002	0	0.0002*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNR	2-02 0605-07
na=Izolacje przeciwwodne z papy pow.pionowych na gorąco - pierwsza warstwa folia kubełkowa
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=85.108
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.4602	0	0.4602*1.000
np=0
wa=


[RMS 104]
nz=0.5500	0	0.5500*1.000
np=0
wa=


[RMS 101]
nz=1.1500	0	1.1500*1.000
np=3
wa=


[RMS 178]
nz=0.0084	0	0.0084*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[ELEMENT 1]
na=ŚCIANY  NADZIEMNIA
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNR	2-02 2020-11
na=Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego,o grubości 24 cm. - ściany zewnętrzne
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=196.090
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 180]
nz=0.1100	0	0.1100*1.000
np=0
wa=


[RMS 152]
nz=0.5300	0	0.5300*1.000
np=0
wa=


[RMS 172]
nz=0.4800	0	0.4800*1.000
np=0
wa=


[RMS 91]
nz=8.2000	0	8.2000*1.000
np=0
wa=


[RMS 117]
nz=0.0220	0	0.0220*1.000
np=3
wa=


[RMS 148]
nz=0.1600	0	0.1600*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNR	9-01 0104-04
na=Ściany wewnętrzne z bloków SILKA M o wysokości ponad 4,5 m, przy zastosowaniu bloków: M24
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=119.400
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=1.3400	0	1.3400*1.000
np=0
wa=


[RMS 90]
nz=14.7000	0	14.7000*1.000
np=0
wa=


[RMS 122]
nz=0.0120	0	0.0120*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=0.2400	0	0.2400*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNR	2-02 0126-01
na=Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków na okna bez nadproży
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=18.000
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=1.5500	0	1.5500*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=21
pd=	KNR	2-02 0126-01
na=Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków na drzwi bez nadproży
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=11.000
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=1.5500	0	1.5500*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=22
pd=	KNR	2-02 0210-01
na=Belki i podciągi,  stos.desk.obw.do przekr.do 8 wience, podciągi, wieńce - nadproża monolityczne w ścianach gr 24
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.774
jm=m3	60
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=15.6800	0	15.6800*1.000
np=0
wa=


[RMS 113]
nz=1.0200	0	1.0200*1.000
np=0
wa=


[RMS 175]
nz=0.0120	0	0.0120*1.000
np=0
wa=


[RMS 134]
nz=0.0460	0	0.0460*1.000
np=0
wa=


[RMS 132]
nz=0.0550	0	0.0550*1.000
np=0
wa=


[RMS 36]
nz=2.7000	0	2.7000*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=2.5800	0	2.5800*1.000
np=0
wa=


[RMS 178]
nz=0.1200	0	0.1200*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNR	2-02 0290-02
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - Nadproża
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=0.195
jm=t	34
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=51.808299	0	51.808299*1.000
np=0
wa=


[RMS 9]
nz=1020.0000	0	1020.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 8]
nz=250.452277	0	250.452277*1.000
np=3
wa=


[RMS 188]
nz=5.199829	0	5.199829*1.000
np=0
wa=


[RMS 187]
nz=6.987274	0	6.987274*1.000
np=0
wa=


[RMS 186]
nz=5.807308	0	5.807308*1.000
np=0
wa=


[RMS 147]
nz=0.979966	0	0.979966*1.000
np=0
wa=


[RMS 178]
nz=1.924938	0	1.924938*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[ELEMENT 1]
na=ŚCIANKI  DZIAŁOWE
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=24
pd=	KNR	9-01 0105-02
na=Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=79.100
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.9500	0	0.9500*1.000
np=0
wa=


[RMS 89]
nz=14.7000	0	14.7000*1.000
np=3
wa=


[RMS 121]
nz=0.0060	0	0.0060*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=25
pd=		KNR-W  2-02 0126-09
na=Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=79.100
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.1600	0	0.1600*1.000
np=0
wa=


[RMS 11]
nz=1.2000	0	1.2000*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNR	2-02 0126-01
na=Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków na drzwi bez nadproży
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=10.000
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=1.5500	0	1.5500*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=27
pd=	KNR	2-02 0126-05
na=Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. w ścianach gr 12 cm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=10.500
jm=m	40
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.2000	0	0.2000*1.000
np=0
wa=


[RMS 93]
nz=1.0200	0	1.0200*1.000
np=3
wa=


[RMS 156]
nz=0.0200	0	0.0200*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[ELEMENT 1]
na=KONSTRUKCJA DACHU , POKRYCIE
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=28
pd=	KNR AT-09	KNR AT-09
na=Łacenie - rozstaw łat 15 cm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=222.097
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.2500	0	0.2500*1.000
np=0
wa=


[RMS 139]
nz=0.0081	0	0.0081*1.000
np=0
wa=


[RMS 38]
nz=0.0700	0	0.0700*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=0.0110	0	0.0110*1.000
np=0
wa=


[RMS 164]
nz=0.0070	0	0.0070*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNR AT-09	KNR AT-09
na=Łacenie - rozstaw łat 15 cm kontrłaty
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=222.097
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.2500	0	0.2500*1.000
np=0
wa=


[RMS 139]
nz=0.0081	0	0.0081*1.000
np=0
wa=


[RMS 38]
nz=0.0700	0	0.0700*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=0.0110	0	0.0110*1.000
np=0
wa=


[RMS 164]
nz=0.0070	0	0.0070*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=30
pd=	KNR AT-09	KNR AT-09
na=Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=222.097
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.5600	0	0.5600*1.000
np=0
wa=


[RMS 65]
nz=1.2000	0	1.2000*1.000
np=0
wa=


[RMS 139]
nz=0.0020	0	0.0020*1.000
np=0
wa=


[RMS 38]
nz=0.0090	0	0.0090*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=0.0040	0	0.0040*1.000
np=0
wa=


[RMS 164]
nz=0.0030	0	0.0030*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=31
pd=	KNR	2-02 0408-05
na=Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.- Krokwie 8x18
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=4.850
jm=m3	60
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=14.0100	0	14.0100*1.000
np=0
wa=


[RMS 137]
nz=1.0400	0	1.0400*1.000
np=0
wa=


[RMS 48]
nz=0.4000	0	0.4000*1.000
np=0
wa=


[RMS 36]
nz=3.3000	0	3.3000*1.000
np=0
wa=


[RMS 43]
nz=1.9000	0	1.9000*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=0.8400	0	0.8400*1.000
np=0
wa=


[RMS 178]
nz=1.0300	0	1.0300*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNR	2-02 0406-06
na=Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. - Płatwie 18x18
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.555
jm=m3	60
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=16.5800	0	16.5800*1.000
np=0
wa=


[RMS 137]
nz=1.1000	0	1.1000*1.000
np=0
wa=


[RMS 48]
nz=1.2000	0	1.2000*1.000
np=0
wa=


[RMS 43]
nz=2.9700	0	2.9700*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=0.8900	0	0.8900*1.000
np=0
wa=


[RMS 178]
nz=1.1000	0	1.1000*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNR	2-02 0406-06
na=Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. - Słupy 8x18
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.557
jm=m3	60
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=16.5800	0	16.5800*1.000
np=0
wa=


[RMS 137]
nz=1.1000	0	1.1000*1.000
np=0
wa=


[RMS 48]
nz=1.2000	0	1.2000*1.000
np=0
wa=


[RMS 43]
nz=2.9700	0	2.9700*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=0.8900	0	0.8900*1.000
np=0
wa=


[RMS 178]
nz=1.1000	0	1.1000*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNR-W	 2-02 0511-01
na=Pokrycie dachów blachą dachówko podobną montaż płyt dachowych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=222.097
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 212]
nz=0.3820	0	0.3820*1.000
np=0
wa=


[RMS 213]
nz=1.1200	0	1.1200*1.000
np=3
wa=


[RMS 214]
nz=5.5000	0	5.5000*1.000
np=3
wa=


[RMS 215]
nz=0.0144	0	0.0144*1.000
np=0
wa=


[RMS 216]
nz=0.0025	0	0.0025*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNR	2-02 0613-03
na=Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa; 50cm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=201.202
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.0907	0	0.0907*1.000
np=0
wa=


[RMS 107]
nz=1.0500	0	1.0500*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=0.0077	0	0.0077*1.000
np=0
wa=


[RMS 178]
nz=0.0089	0	0.0089*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNR AT-09	KNR AT-09
na=Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=201.202
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.5600	0	0.5600*1.000
np=0
wa=


[RMS 65]
nz=1.2000	0	1.2000*1.000
np=0
wa=


[RMS 139]
nz=0.0020	0	0.0020*1.000
np=0
wa=


[RMS 38]
nz=0.0090	0	0.0090*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=0.0040	0	0.0040*1.000
np=0
wa=


[RMS 164]
nz=0.0030	0	0.0030*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNR	00-14 2012-02
na=Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD - płyty  1,5cm -  płyta gipsowa  2x12,5mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=201.202
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=1.9262	0	1.9262*1.000
np=0
wa=


[RMS 88]
nz=2.1000	0	2.1000*1.000
np=0
wa=


[RMS 33]
nz=1.9000	0	1.9000*1.000
np=0
wa=


[RMS 34]
nz=0.4000	0	0.4000*1.000
np=0
wa=


[RMS 32]
nz=0.3800	0	0.3800*1.000
np=0
wa=


[RMS 31]
nz=1.5200	0	1.5200*1.000
np=0
wa=


[RMS 44]
nz=18.5000	0	18.5000*1.000
np=0
wa=


[RMS 87]
nz=0.0003	0	0.0003*1.000
np=0
wa=


[RMS 166]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 173]
nz=0.00064	0	0.00064*1.000
np=3
wa=


[RMS 155]
nz=0.0450	0	0.0450*1.000
np=0
wa=


[RMS 1]
nz=0.0176	0	0.0176*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=38
pd=	KNR	2-02 0604-01
na=Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.murowanych z wyrownaniem zaprawą - izolacja elementów drewnianych od elementów konstrukcji
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=21.965
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=analogia

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.6662	0	0.6662*1.000
np=0
wa=


[RMS 104]
nz=0.3000	0	0.3000*1.000
np=0
wa=


[RMS 7]
nz=3.0000	0	3.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 103]
nz=2.3000	0	2.3000*1.000
np=0
wa=


[RMS 116]
nz=0.0212	0	0.0212*1.000
np=3
wa=


[RMS 178]
nz=0.0136	0	0.0136*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=39
pd=	KNR AT-09	KNR AT-09
na=Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=22.000
jm=m	40
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.1900	0	0.1900*1.000
np=0
wa=


[RMS 24]
nz=0.4440	0	0.4440*1.000
np=0
wa=


[RMS 25]
nz=1.0200	0	1.0200*1.000
np=0
wa=


[RMS 26]
nz=0.6800	0	0.6800*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=40
pd=	NNRNKB	202 0541-02
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=10.260
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=1.3500	0	1.3500*1.000
np=0
wa=


[RMS 194]
nz=1.2300	0	1.2300*1.000
np=0
wa=


[RMS 192]
nz=17.2000	0	17.2000*1.000
np=0
wa=


[RMS 119]
nz=0.0010	0	0.0010*1.000
np=3
wa=


[RMS 178]
nz=0.0080	0	0.0080*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=41
pd=	NNRNKB	202 0517-04
na=(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm powlekanej
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=24.440
jm=m	40
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.4879	0	0.4879*1.000
np=0
wa=


[RMS 210]
nz=0.019703	0	0.019703*1.000
np=0
wa=


[RMS 17]
nz=0.0210	0	0.0210*1.000
np=0
wa=


[RMS 42]
nz=2.0000	0	2.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 208]
nz=0.161204	0	0.161204*1.000
np=3
wa=


[RMS 178]
nz=0.0035	0	0.0035*1.000
np=0
wa=


[RMS 147]
nz=0.0019	0	0.0019*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=42
pd=	NNRNKB	202 0519-02
na=(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=6.580
jm=m	40
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 3]
nz=0.5120	0	0.5120*1.000
np=0
wa=


[RMS 168]
nz=0.0736	0	0.0736*1.000
np=0
wa=


[RMS 209]
nz=1.5200	0	1.5200*1.000
np=3
wa=


[RMS 17]
nz=0.0190	0	0.0190*1.000
np=3
wa=


[RMS 41]
nz=0.3300	0	0.3300*1.000
np=3
wa=


[RMS 178]
nz=0.0023	0	0.0023*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[ELEMENT 1]
na=STOLARKA
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[ELEMENT 2]
na=Stolarka drzwiowa
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=43
pd=	KNR	2-02 1016-01
na=Ościeżnice drzwiowe opaskowe
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=21.000
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=1.4500	0	1.4500*1.000
np=0
wa=


[RMS 207]
nz=2.0000	1	2.0000*1
np=0
wa=


[RMS 30]
nz=10.0000	1	10.0000*1
np=0
wa=


[RMS 156]
nz=0.0300	0	0.0300*1.000
np=0
wa=


[RMS 178]
nz=0.0200	0	0.0200*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=44
pd=	KNR	2-02 1017-01
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne do pom. sanitarnych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=10.800
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.4700	0	0.4700*1.000
np=0
wa=


[RMS 141]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 156]
nz=0.0200	0	0.0200*1.000
np=0
wa=


[RMS 178]
nz=0.0300	0	0.0300*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=45
pd=	KNR	2-02 1215-01
na=Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach,o powierzchni elementów do 0,10 m2. Analogia montaż nawiewników higrosterownych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=6.000
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 19]
nz=0.1622	0	0.1622*1.000
np=0
wa=


[RMS 149]
nz=0.5736	0	0.5736*1.000
np=0
wa=


[RMS 169]
nz=0.1510	0	0.1510*1.000
np=0
wa=


[RMS 206]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 146]
nz=0.0015	0	0.0015*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=46
pd=	KNR	2-02 1017-01
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=14.400
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.4700	0	0.4700*1.000
np=0
wa=


[RMS 140]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 156]
nz=0.0200	0	0.0200*1.000
np=0
wa=


[RMS 178]
nz=0.0300	0	0.0300*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=47
pd=	KNR	2-02 1204-03
na=Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o pow.do 2 m2;  Drzwi EI30 90x200
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=5.400
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=4.5100	0	4.5100*1.000
np=0
wa=


[RMS 27]
nz=3.0000	1	3.0000*1
np=0
wa=


[RMS 119]
nz=0.0200	0	0.0200*1.000
np=3
wa=


[RMS 178]
nz=0.0700	0	0.0700*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=48
pd=	KNR	2-02 1203-04
na=Drzwi stalowe do oszklenia o pow.ponad 2 m2 - wewnętrzne szklone 120x200
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=4.800
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=analogia

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=3.2500	0	3.2500*1.000
np=0
wa=


[RMS 28]
nz=2.0000	1	2.0000*1
np=0
wa=


[RMS 119]
nz=0.0100	0	0.0100*1.000
np=3
wa=


[RMS 178]
nz=0.0300	0	0.0300*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=49
pd=	KNR	2-02 1203-04
na=Drzwi stalowe do oszklenia o pow.ponad 2 m2 - wejściowe 140x230
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=6.440
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=analogia

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=3.2500	0	3.2500*1.000
np=0
wa=


[RMS 29]
nz=2.0000	1	2.0000*1
np=0
wa=


[RMS 119]
nz=0.0100	0	0.0100*1.000
np=3
wa=


[RMS 178]
nz=0.0300	0	0.0300*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[ELEMENT 2]
na=Stolarka okienna
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=50
pd=	KNR	00-19 1023-06
na=Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=6.480
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 126]
nz=4.0700	0	4.0700*1.000
np=0
wa=


[RMS 45]
nz=6.2600	0	6.2600*1.000
np=3
wa=


[RMS 49]
nz=0.3400	0	0.3400*1.000
np=3
wa=


[RMS 51]
nz=0.0700	0	0.0700*1.000
np=3
wa=


[RMS 83]
nz=2.7000	0	2.7000*1.000
np=3
wa=


[RMS 109]
nz=4.8600	0	4.8600*1.000
np=3
wa=


[RMS 73]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 147]
nz=0.0500	0	0.0500*1.000
np=0
wa=


[RMS 163]
nz=0.0600	0	0.0600*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=51
pd=	KNR	00-19 1023-07
na=Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=20.460
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=3.6300	0	3.6300*1.000
np=0
wa=


[RMS 46]
nz=4.8000	0	4.8000*1.000
np=0
wa=


[RMS 50]
nz=0.3300	0	0.3300*1.000
np=0
wa=


[RMS 52]
nz=0.0600	0	0.0600*1.000
np=0
wa=


[RMS 85]
nz=0.00234	0	0.00234*1.000
np=0
wa=


[RMS 110]
nz=4.2000	0	4.2000*1.000
np=0
wa=


[RMS 74]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=0.0500	0	0.0500*1.000
np=0
wa=


[RMS 164]
nz=0.0600	0	0.0600*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=52
pd=	KNR	2-02 1215-01
na=Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach,o powierzchni elementów do 0,10 m2. Analogia montaż nawiewników higrosterownych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=18.000
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 19]
nz=0.1622	0	0.1622*1.000
np=0
wa=


[RMS 149]
nz=0.5736	0	0.5736*1.000
np=0
wa=


[RMS 169]
nz=0.1510	0	0.1510*1.000
np=0
wa=


[RMS 206]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 146]
nz=0.0015	0	0.0015*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=53
pd=	KNR	2-02 2103-02
na=Podokienniki,półki,lady i nakrywy - elem.gr.4 cm i szer.do 30 cm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=19.800
jm=m	40
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=2.3700	0	2.3700*1.000
np=0
wa=


[RMS 81]
nz=1.0200	0	1.0200*1.000
np=0
wa=


[RMS 151]
nz=0.2700	0	0.2700*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=54
pd=	NNRNKB	202 0541-02
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=4.950
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=1.3500	0	1.3500*1.000
np=0
wa=


[RMS 195]
nz=1.2300	0	1.2300*1.000
np=0
wa=


[RMS 193]
nz=17.2000	0	17.2000*1.000
np=0
wa=


[RMS 120]
nz=0.0010	0	0.0010*1.000
np=3
wa=


[RMS 178]
nz=0.0080	0	0.0080*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[ELEMENT 1]
na=PODŁOŻA I POSADZKI
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=55
pd=	KNR	2-02 2021-10
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym -  piasek stabilizowany cementem 50kg/m3 - gr. 30cm - podsypka zagęszczona; podłoże na gruncie
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=48.297
jm=m3	60
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=4.3200	0	4.3200*1.000
np=0
wa=


[RMS 115]
nz=1.0300	0	1.0300*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=56
pd=	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton B25 gr 10cm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=16.099
jm=m3	60
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=5.2600	0	5.2600*1.000
np=0
wa=


[RMS 114]
nz=1.0300	0	1.0300*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=57
pd=	KNR 2-02I	202I-202I-202I060701
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa; podłoże na gruncie - pierwsza warstwa
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=160.990
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 185]
nz=0.3204	0	0.3204*1.000
np=0
wa=


[RMS 169]
nz=0.0392	0	0.0392*1.000
np=0
wa=


[RMS 7]
nz=0.1800	0	0.1800*1.000
np=0
wa=


[RMS 66]
nz=1.2000	0	1.2000*1.000
np=0
wa=


[RMS 105]
nz=3.5000	0	3.5000*1.000
np=3
wa=


[RMS 146]
nz=0.0068	0	0.0068*1.000
np=0
wa=


[RMS 147]
nz=0.0112	0	0.0112*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=58
pd=	KNR 2-02I	202I-202I-202I060701
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa; podłoże na gruncie - druga warstwa
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=160.990
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 185]
nz=0.3204	0	0.3204*1.000
np=0
wa=


[RMS 169]
nz=0.0392	0	0.0392*1.000
np=0
wa=


[RMS 7]
nz=0.1800	0	0.1800*1.000
np=0
wa=


[RMS 66]
nz=1.2000	0	1.2000*1.000
np=0
wa=


[RMS 105]
nz=3.5000	0	3.5000*1.000
np=3
wa=


[RMS 146]
nz=0.0068	0	0.0068*1.000
np=0
wa=


[RMS 147]
nz=0.0112	0	0.0112*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=59
pd=	KNR	2-02 0609-03
na=Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - styropian EPS  gr. 20 cm; podłoże na gruncie
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=160.990
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.0891	0	0.0891*1.000
np=0
wa=


[RMS 70]
nz=1.0500	0	1.0500*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=0.0032	0	0.0032*1.000
np=0
wa=


[RMS 178]
nz=0.0047	0	0.0047*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=60
pd=	KNR 2-02I	202I-202I-202I060701
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa; podłoże na gruncie
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=160.990
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 185]
nz=0.3204	0	0.3204*1.000
np=0
wa=


[RMS 169]
nz=0.0392	0	0.0392*1.000
np=0
wa=


[RMS 7]
nz=0.1800	0	0.1800*1.000
np=0
wa=


[RMS 66]
nz=1.2000	0	1.2000*1.000
np=0
wa=


[RMS 105]
nz=3.5000	0	3.5000*1.000
np=3
wa=


[RMS 146]
nz=0.0068	0	0.0068*1.000
np=0
wa=


[RMS 147]
nz=0.0112	0	0.0112*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=61
pd=	KNR	2-02 1106-01
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm ; gładź cementowa M12 - 3cm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=160.990
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.7592	0	0.7592*1.000
np=0
wa=


[RMS 118]
nz=0.0272	0	0.0272*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=0.0387	0	0.0387*1.000
np=0
wa=


[RMS 178]
nz=0.0003	0	0.0003*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=62
pd=	KNR	2-02 1106-03
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 0,5 cm do 3 cm;  gładź cementowa M12
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=160.990
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=0.500
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.0602	0	0.0602*1.000
np=0
wa=


[RMS 118]
nz=0.0105	0	0.0105*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=0.0149	0	0.0149*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=63
pd=	NNRNKB	202 1134-01
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome pod gres - parter
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=45.240
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.0600	0	0.0600*1.000
np=0
wa=


[RMS 94]
nz=0.2100	0	0.2100*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=0.0002	0	0.0002*1.000
np=0
wa=


[RMS 145]
nz=0.0003	0	0.0003*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=64
pd=	NNRNKB	202 2806-05
na=(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - gres - parter
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=45.240
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=1.7100	0	1.7100*1.000
np=0
wa=


[RMS 196]
nz=1.0200	0	1.0200*1.000
np=0
wa=


[RMS 197]
nz=7.2200	0	7.2200*1.000
np=0
wa=


[RMS 198]
nz=0.2700	0	0.2700*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=0.0300	0	0.0300*1.000
np=0
wa=


[RMS 178]
nz=0.0400	0	0.0400*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=65
pd=	KNR-W	 2-02 1123-01
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina PCV
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=115.750
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 205]
nz=0.4290	0	0.4290*1.000
np=0
wa=


[RMS 72]
nz=1.0900	0	1.0900*1.000
np=3
wa=


[RMS 71]
nz=1.0900	0	1.0900*1.000
np=3
wa=


[RMS 59]
nz=0.6000	0	0.6000*1.000
np=3
wa=


[RMS 55]
nz=0.1000	0	0.1000*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=0.0044	0	0.0044*1.000
np=0
wa=


[RMS 163]
nz=0.0033	0	0.0033*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=66
pd=	KNR-W	 2-02 1124-04
na=Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone - wykładzina pcv - listwy
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=101.480
jm=m	40
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 205]
nz=0.1640	0	0.1640*1.000
np=0
wa=


[RMS 77]
nz=1.0700	0	1.0700*1.000
np=3
wa=


[RMS 58]
nz=0.0040	0	0.0040*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=0.0002	0	0.0002*1.000
np=0
wa=


[RMS 163]
nz=0.0003	0	0.0003*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[ELEMENT 1]
na=TYNKI , GŁADZIE  I  OBLICOWANIA  WEWNĘTRZNE
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=67
pd=	KNNR	2 0902-04
na=Tynki cienkowarstwowe grub.10 mm, dwuwarstwowe, na stropach wykonane na mokro z gotowych mieszanek, maszynowo
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=160.990
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.4180	0	0.4180*1.000
np=0
wa=


[RMS 108]
nz=12.6000	0	12.6000*1.000
np=0
wa=


[RMS 173]
nz=0.0011	0	0.0011*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=0.0294	0	0.0294*1.000
np=0
wa=


[RMS 183]
nz=0.0060	0	0.0060*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=68
pd=	KNNR	2 0804-01
na=Siatkowanie powierzchni wewnętrznych ścian i stropów - strop - siatka z włókna szklanego
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=160.990
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 205]
nz=0.7880	0	0.7880*1.000
np=0
wa=


[RMS 39]
nz=1.0800	0	1.0800*1.000
np=3
wa=


[RMS 123]
nz=0.0072	0	0.0072*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=0.0109	0	0.0109*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=9.00	0	9.00*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=69
pd=	KNNR	2 0902-01
na=Tynki cienkowarstwowe grub.10 mm, dwuwarstwowe, na ścianach wykonane na mokro z gotowych mieszanek maszynowogrubości 1,5cm współczynnik do R, M i S 1,5
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=430.878
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.500	
wm=1.500	
ws=1.500	



[RMS 204]
nz=0.3190	0	0.3190*1.000
np=0
wa=


[RMS 108]
nz=11.5500	0	11.5500*1.000
np=0
wa=


[RMS 173]
nz=0.0010	0	0.0010*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=0.0269	0	0.0269*1.000
np=0
wa=


[RMS 183]
nz=0.0065	0	0.0065*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=70
pd=	NNRNKB	202 1134-01
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=160.990
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.0600	0	0.0600*1.000
np=0
wa=


[RMS 94]
nz=0.2100	0	0.2100*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=0.0002	0	0.0002*1.000
np=0
wa=


[RMS 145]
nz=0.0003	0	0.0003*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=71
pd=	NNRNKB	202 1134-02
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=430.878
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.0800	0	0.0800*1.000
np=0
wa=


[RMS 94]
nz=0.2200	0	0.2200*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=0.0002	0	0.0002*1.000
np=0
wa=


[RMS 145]
nz=0.0003	0	0.0003*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=72
pd=	KNR	2-02 0815-05
na=Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=160.990
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.4375	0	0.4375*1.000
np=0
wa=


[RMS 86]
nz=0.0025	0	0.0025*1.000
np=0
wa=


[RMS 173]
nz=0.00175	0	0.00175*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=0.0018	0	0.0018*1.000
np=0
wa=


[RMS 178]
nz=0.0024	0	0.0024*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=73
pd=	KNR	2-02 0815-04
na=Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=555.228
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.5093	0	0.5093*1.000
np=0
wa=


[RMS 86]
nz=0.0025	0	0.0025*1.000
np=0
wa=


[RMS 84]
nz=0.0015	0	0.0015*1.000
np=0
wa=


[RMS 47]
nz=0.0430	0	0.0430*1.000
np=0
wa=


[RMS 173]
nz=0.0027	0	0.0027*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=0.0029	0	0.0029*1.000
np=0
wa=


[RMS 178]
nz=0.0043	0	0.0043*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=74
pd=	NNRNKB	202 1134-02
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod glazure
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=124.350
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.0800	0	0.0800*1.000
np=0
wa=


[RMS 94]
nz=0.2200	0	0.2200*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=0.0002	0	0.0002*1.000
np=0
wa=


[RMS 145]
nz=0.0003	0	0.0003*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=75
pd=	KNR	2-02 0829-01
na=Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=124.350
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.3033	0	0.3033*1.000
np=0
wa=


[RMS 56]
nz=4.7500	0	4.7500*1.000
np=3
wa=


[RMS 147]
nz=0.0072	0	0.0072*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=76
pd=	KNR	00-12 0829-03
na=Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=124.350
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=1.8580	0	1.8580*1.000
np=0
wa=


[RMS 127]
nz=1.0200	0	1.0200*1.000
np=0
wa=


[RMS 56]
nz=5.2000	0	5.2000*1.000
np=0
wa=


[RMS 57]
nz=0.5500	0	0.5500*1.000
np=3
wa=


[RMS 155]
nz=0.0370	0	0.0370*1.000
np=0
wa=


[RMS 199]
nz=0.0240	0	0.0240*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[ELEMENT 1]
na=MALOWANIE  WEWNĘTRZNE
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=77
pd=	KNR	2-02 1505-03
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnie pionowe - kolor pastelowy
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=430.878
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.1756	0	0.1756*1.000
np=0
wa=


[RMS 54]
nz=0.2760	0	0.2760*1.000
np=3
wa=


[RMS 178]
nz=0.0003	0	0.0003*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=78
pd=	KNR	2-02 1505-03
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnie poziome - kolor biały
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=160.990
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.1756	0	0.1756*1.000
np=0
wa=


[RMS 53]
nz=0.2760	0	0.2760*1.000
np=3
wa=


[RMS 178]
nz=0.0003	0	0.0003*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[ELEMENT 1]
na=ELEWACJA
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=79
pd=	KNR	00-17 2608-01
na=Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=214.270
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.2720	0	0.2720*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=80
pd=	KNR	00-17 2609-02
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=18.180
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 184]
nz=0.7380	0	0.7380*1.000
np=0
wa=


[RMS 182]
nz=0.7380	0	0.7380*1.000
np=0
wa=


[RMS 167]
nz=0.1190	0	0.1190*1.000
np=0
wa=


[RMS 68]
nz=0.0535	0	0.0535*1.000
np=3
wa=


[RMS 61]
nz=6.0000	0	6.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 157]
nz=0.0135	0	0.0135*1.000
np=0
wa=


[RMS 199]
nz=0.0100	0	0.0100*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=81
pd=	KNR	00-17 2609-01
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian 20 cm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=133.930
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=1.3290	0	1.3290*1.000
np=0
wa=


[RMS 69]
nz=0.1625	0	0.1625*1.000
np=3
wa=


[RMS 62]
nz=6.0000	0	6.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 159]
nz=0.0135	0	0.0135*1.000
np=0
wa=


[RMS 200]
nz=0.0100	0	0.0100*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=82
pd=	KNR	00-17 2609-03
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=669.650
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.0347	0	0.0347*1.000
np=0
wa=


[RMS 190]
nz=1.0400	0	1.0400*1.000
np=3
wa=


[RMS 160]
nz=0.0002	0	0.0002*1.000
np=0
wa=


[RMS 201]
nz=0.0002	0	0.0002*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=83
pd=	KNR	00-17 2609-06
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=133.930
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.6112	0	0.6112*1.000
np=0
wa=


[RMS 63]
nz=5.0000	0	5.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 165]
nz=1.1350	0	1.1350*1.000
np=3
wa=


[RMS 161]
nz=0.0070	0	0.0070*1.000
np=0
wa=


[RMS 202]
nz=0.0052	0	0.0052*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=84
pd=	KNR	00-17 2609-08
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=37.800
jm=m	40
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.2200	0	0.2200*1.000
np=0
wa=


[RMS 64]
nz=0.9000	0	0.9000*1.000
np=3
wa=


[RMS 20]
nz=1.1760	0	1.1760*1.000
np=3
wa=


[RMS 162]
nz=0.0007	0	0.0007*1.000
np=0
wa=


[RMS 203]
nz=0.0005	0	0.0005*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=85
pd=	KNR	00-17 0926-01
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=212.686
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.1050	0	0.1050*1.000
np=0
wa=


[RMS 60]
nz=0.3000	0	0.3000*1.000
np=3
wa=


[RMS 199]
nz=0.0004	0	0.0004*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=86
pd=	KNR	00-17 0926-03
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - Tynk silikonowy CERESIT WHITE
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=132.346
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.5126	0	0.5126*1.000
np=0
wa=


[RMS 22]
nz=4.4000	0	4.4000*1.000
np=3
wa=


[RMS 158]
nz=0.0080	0	0.0080*1.000
np=0
wa=


[RMS 199]
nz=0.0111	0	0.0111*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=87
pd=	KNR	00-17 0926-04
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 15 cm- Tynk silikonowy CERESIT WHITE
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=18.180
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=2.1915	0	2.1915*1.000
np=0
wa=


[RMS 22]
nz=4.4000	0	4.4000*1.000
np=3
wa=


[RMS 158]
nz=0.0080	0	0.0080*1.000
np=0
wa=


[RMS 199]
nz=0.0111	0	0.0111*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=88
pd=	KNR	2-02 0117-13
na=Licowanie ścian budynków równocz.ze wznoszeniem ścian w budynkach jednokond. - analogia - Płytki klinkierowe cokołowe mrozoodporne
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=62.160
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 150]
nz=0.8200	0	0.8200*1.000
np=0
wa=


[RMS 153]
nz=1.2500	0	1.2500*1.000
np=0
wa=


[RMS 168]
nz=0.6800	0	0.6800*1.000
np=0
wa=


[RMS 92]
nz=1.0200	0	1.0200*1.000
np=3
wa=


[RMS 125]
nz=0.0480	0	0.0480*1.000
np=3
wa=


[RMS 136]
nz=5.0000	0	5.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=89
pd=	KNR	00-18 2611-01
na=Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu pod panele metalowe attyki
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=50.835
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=analogia

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 4]
nz=0.7290	0	0.7290*1.000
np=0
wa=


[RMS 168]
nz=0.2091	0	0.2091*1.000
np=0
wa=


[RMS 138]
nz=0.0062	0	0.0062*1.000
np=3
wa=


[RMS 189]
nz=4.1860	0	4.1860*1.000
np=3
wa=


[RMS 154]
nz=0.0032	0	0.0032*1.000
np=0
wa=


[RMS 199]
nz=0.0023	0	0.0023*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=90
pd=	KNR	00-18 2613-03
na=Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach - analogia - montaż paneli metalowych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=50.835
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=analogia

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 5]
nz=1.0199	0	1.0199*1.000
np=0
wa=


[RMS 168]
nz=0.0214	0	0.0214*1.000
np=0
wa=


[RMS 76]
nz=1.0010	0	1.0010*1.000
np=3
wa=


[RMS 37]
nz=0.0096	0	0.0096*1.000
np=3
wa=


[RMS 154]
nz=0.0042	0	0.0042*1.000
np=0
wa=


[RMS 199]
nz=0.0031	0	0.0031*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=91
pd=	KNR	00-18 2611-05
na=Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na podłożu gazobetonowym i gipsowym na ścianach
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.584
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 4]
nz=0.7290	0	0.7290*1.000
np=0
wa=


[RMS 168]
nz=0.1075	0	0.1075*1.000
np=0
wa=


[RMS 138]
nz=0.0062	0	0.0062*1.000
np=3
wa=


[RMS 189]
nz=4.1860	0	4.1860*1.000
np=3
wa=


[RMS 154]
nz=0.0032	0	0.0032*1.000
np=0
wa=


[RMS 199]
nz=0.0023	0	0.0023*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=92
pd=	KNR	00-18 2613-04
na=Układanie pionowych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach - panele ozdobne na elewacji
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.584
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 5]
nz=1.2332	0	1.2332*1.000
np=0
wa=


[RMS 168]
nz=0.0214	0	0.0214*1.000
np=0
wa=


[RMS 75]
nz=1.0010	0	1.0010*1.000
np=3
wa=


[RMS 37]
nz=0.0083	0	0.0083*1.000
np=3
wa=


[RMS 154]
nz=0.0042	0	0.0042*1.000
np=0
wa=


[RMS 199]
nz=0.0031	0	0.0031*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=93
pd=	KNR	2-02 1604-02
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=344.311
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.5787	0	0.5787*1.000
np=0
wa=


[RMS 144]
nz=0.0150	0	0.0150*1.000
np=0
wa=


[RMS 142]
nz=0.0004	0	0.0004*1.000
np=0
wa=


[RMS 143]
nz=0.0002	0	0.0002*1.000
np=0
wa=


[RMS 128]
nz=0.00002	0	0.00002*1.000
np=0
wa=


[RMS 129]
nz=0.00018	0	0.00018*1.000
np=0
wa=


[RMS 130]
nz=0.00002	0	0.00002*1.000
np=0
wa=


[RMS 40]
nz=0.0120	0	0.0120*1.000
np=0
wa=


[RMS 14]
nz=0.0090	0	0.0090*1.000
np=3
wa=


[RMS 10003]
nz=0	1	0*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=94
pd=	KNR	2-02U 2-02U-1622a-01
na=(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=344.311
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.0319	0	0.0319*1.000
np=0
wa=


[RMS 95]
nz=0.1405	0	0.1405*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=
op=

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY ZEWNĘTRZNE
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=95
pd=	KNNR	6 0101-03
na=Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=22.192
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.0336	0	0.0336*1.000
np=0
wa=


[RMS 16]
nz=0.0057	0	0.0057*1.000
np=0
wa=


[RMS 21]
nz=0.0082	0	0.0082*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=96
pd=	KNNR	6 0404-02
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8x100 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=110.960
jm=m	40
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.2040	0	0.2040*1.000
np=0
wa=


[RMS 100]
nz=1.0200	0	1.0200*1.000
np=3
wa=


[RMS 78]
nz=0.0047	0	0.0047*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=0.20	0	0.20*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=97
pd=	KNNR	6 0103-01
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=136.172
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.1450	0	0.1450*1.000
np=0
wa=


[RMS 174]
nz=0.0050	0	0.0050*1.000
np=3
wa=


[RMS 23]
nz=0.0040	0	0.0040*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=0.20	0	0.20*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=98
pd=	KNNR	6 0112-03
na=Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=136.172
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.0174	0	0.0174*1.000
np=0
wa=


[RMS 80]
nz=0.3690	0	0.3690*1.000
np=3
wa=


[RMS 174]
nz=0.0300	0	0.0300*1.000
np=3
wa=


[RMS 16]
nz=0.0036	0	0.0036*1.000
np=0
wa=


[RMS 18]
nz=0.0222	0	0.0222*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=0.20	0	0.20*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=99
pd=	KNNR	6 0109-01
na=Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=136.172
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.2300	0	0.2300*1.000
np=0
wa=


[RMS 112]
nz=0.1015	0	0.1015*1.000
np=3
wa=


[RMS 135]
nz=0.00046	0	0.00046*1.000
np=3
wa=


[RMS 78]
nz=0.0412	0	0.0412*1.000
np=3
wa=


[RMS 106]
nz=0.0254	0	0.0254*1.000
np=3
wa=


[RMS 174]
nz=0.0800	0	0.0800*1.000
np=3
wa=


[RMS 21]
nz=0.0334	0	0.0334*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=0.20	0	0.20*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=100
pd=	KNNR	6 0502-02
na=Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska wokół budynku
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=46.172
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=1.1700	0	1.1700*1.000
np=0
wa=


[RMS 99]
nz=1.0200	0	1.0200*1.000
np=3
wa=


[RMS 79]
nz=0.0788	0	0.0788*1.000
np=3
wa=


[RMS 82]
nz=0.0117	0	0.0117*1.000
np=3
wa=


[RMS 174]
nz=0.0260	0	0.0260*1.000
np=3
wa=


[RMS 181]
nz=0.1300	0	0.1300*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=0.20	0	0.20*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=101
pd=	KNNR	6 0503-02
na=Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - dodatkowe utwardzenie terenu
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=90.000
jm=m2	50
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=0.5620	0	0.5620*1.000
np=0
wa=


[RMS 98]
nz=8.0900	0	8.0900*1.000
np=3
wa=


[RMS 78]
nz=0.0835	0	0.0835*1.000
np=3
wa=


[RMS 82]
nz=0.0009	0	0.0009*1.000
np=3
wa=


[RMS 174]
nz=0.0320	0	0.0320*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=0.20	0	0.20*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=102
pd=	KNR	2-21 0101-01
na=Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=5.000
jm=m3	60
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=3.1600	0	3.1600*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=103
pd=	KNR	2-21 0101-04
na=Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=5.000
jm=m3	60
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 204]
nz=1.3300	0	1.3300*1.000
np=3
wa=


[RMS 179]
nz=0.2940	0	0.2940*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=2.00	0	2.00*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=104
pd=	KNR	2-21 0101-05
na=Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=5.000
jm=m3	60
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=4.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 179]
nz=0.0170	0	0.0170*1.000
np=0
wa=


