[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=4
pr=System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2023.20)	
nan=ELEKTRYCZNE
pe=0
op=0
opn=0	0	0	1	1	0	0

prn=2	2	2	3	4	0
wan=PLN
wk=

[STRONA TYT]
na=Żłobek Łąck elektryka
afn=Nowa Korzeniówka 15c, 09-530 Gąbin
nb=Projekt  budowy  budynku  Żłobka w Łącku   gm. Łąck  powiat płocki
ab=,  
ni=Gmina Łąck
ai=ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck
nw=
aw=,  
nk=Rafał Macek
npn=
dt=2023-03-26
cpv=	
[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	




[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od R	KpR
wa=67.50	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od S	KpS
wa=67.50	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od R	
wa=11.40	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od S	
wa=11.40	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KR	ZK0
wa=11.40	1	0
op=0	0
nr=12

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KS	ZK1
wa=11.40	1	0
op=0	0
ns=13

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty z narz. w rozbiciu	
wa=0.00	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty z narzutami (netto)	
wa=	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Stawka VAT	
wa=23.00	1	0
op=0	0
nc=1


[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000


[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=429.1060

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=robotnicy
id=999(1)	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0.6300

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=Elektromonter linii i urz.elektr.
id=72	1
jm=r-g	149
ce=0
il=3.0880

[RMS ZEST 31]
ty=R
na=Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I
id=064	1
jm=r-g	149
ce=0
il=66.1500

[RMS ZEST 32]
ty=R
na=Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I
id=063	1
jm=r-g	149
ce=0
il=17.6400


[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Bednarka ocynkowana
id=1120099	1
jm=m	40
ce=0
il=83.2000

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Kabel YKY 5x16 mm2
id=809	1
jm=m	40
ce=0
il=34.3600

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Wazelina techniczna
id=1030499	1
jm=kg	33
ce=0
il=0.0630

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Opaski kablowe typu OKi
id=7640100	1
jm=szt	20
ce=0
il=2.4500

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Końcówki kablowe
id=7629999	1
jm=szt	20
ce=0
il=10.0000

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Uchwyty kablowe UKU
id=7660001	1
jm=szt	20
ce=0
il=2.0000

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Kołki kotwiące
id=8321699	1
jm=szt	20
ce=0
il=96.0000

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Rozdzielnica RG
id=03	1
jm=kpl	90
ce=0
il=1.0000

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Przycisk P-poż
id=1212	1
jm=szt	20
ce=0
il=1.0000

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Główny wyłacznik prądu z cewką wybijakową  w obudowie IP 65
id=0025	1
jm=kpl	90
ce=0
il=1.0000

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Przewody YDY-750 V,3x1,5 mm2
id=7950806	1
jm=m	40
ce=0
il=665.6000

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Przewody YDY-750 V,3x2,5 mm2
id=17950806	1
jm=m	40
ce=0
il=603.2000

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Przewody NKGs 5x1,5
id=2211(1)	1
jm=m	40
ce=0
il=12.4800

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Puszki instal.uniwersalne podtynkowe PU-60
id=7540001	1
jm=szt	20
ce=0
il=56.1000

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Puszki p/t okrągłe uniwers.PO-80 z pokrywą
id=7540013	1
jm=szt	20
ce=0
il=40.8000

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Pierścienie rozgałęźne
id=7560799	1
jm=szt	20
ce=0
il=40.8000

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Zaciski izolacyjne skrętne
id=7462899	1
jm=szt	20
ce=0
il=208.0000

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Gniazdo podtynkowe 16A /230V
id=11	1
jm=szt	20
ce=0
il=21.4200

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe
id=753000299	1
jm=szt	20
ce=0
il=10.2000

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Wyłącznik 1-bieg p.t.
id=20	1
jm=szt	20
ce=0
il=13.2600

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Łączniki instalacyjne świecznikowe
id=22	1
jm=szt	20
ce=0
il=4.0800

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Łączniki instalacyjne schodowy
id=26	1
jm=szt	20
ce=0
il=6.1200

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Łączniki instalacyjne krzyżowy
id=21	1
jm=szt	20
ce=0
il=1.0200

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=OPR. STRICTA OPAL LED 22W1310
id=z1	1
jm=szt	20
ce=0
il=9.0000

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=OPR. HIT ALU LED 600 18W OPAL z czujnikiem STEP DIM13101310
id=z4	1
jm=szt	20
ce=0
il=8.0000

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=HIT ALU LED 860 22W
id=z5	1
jm=szt	20
ce=0
il=15.0000

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Oprawy ewakuacyjne
id=73029	1
jm=szt	20
ce=0
il=8.0000

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Oprawy awaryjne
id=73kk029	1
jm=szt	20
ce=0
il=7.0000

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Drut stalowy fi 8 mm do instalacji odgromowej
id=001	1
jm=m	40
ce=0
il=93.6000

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Zaciski inst.odgrom.d/poł.rynny z przewod.
id=7590640	1
jm=szt	20
ce=0
il=3.4200

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Wsporniki naciągowe
id=7591219	1
jm=szt	20
ce=0
il=7.2720

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Wsporniki przelotowe
id=7591229	1
jm=szt	20
ce=0
il=8.1810

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Złączki przelotowe naprężające K-426
id=7590752	1
jm=szt	20
ce=0
il=10.9080

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Złączki instalacji odgromowej
id=7590799	1
jm=szt	20
ce=0
il=12.0000

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Złącza kontrolne ze skrzyneczką
id=02145,	1
jm=szt	20
ce=0
il=6.0000

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Pręty stalowe ocynkowane
id=1101099	1
jm=m	40
ce=0
il=24.9600

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Wsporniki instalacji odgromowej dachowe
id=7590499	1
jm=szt	20
ce=0
il=24.2400

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Piasek
id=1601799	1
jm=m3	60
ce=0
il=2.8000

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=opaski kablowe typu Oki
id=7648099	1
jm=szt	20
ce=0
il=6.0000

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Wazelina techniczna
id=1034799	1
jm=kg	33
ce=0
il=0.2750

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
id=1560199	1
jm=m2	50
ce=0
il=10.5000

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Przewody YDY-750 V,4x1,5 mm2
id=795m0806	1
jm=m	40
ce=0
il=61.3600

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=OPR. GAMMA LED 10W
id=22z5	1
jm=szt	20
ce=0
il=2.0000


[RMS ZEST 3]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli
id=39970	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=Ciągnik kołowy
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=Żuraw samochodowy
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=samochód samowyładowczy
id=39800	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]


[RMS ZEST 10000]
ty=R	1
na=Robocizna pomocnicza
id=000	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10001]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=88888888	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10002]
ty=S	1
na=Sprzęt pomocniczy
id=00000	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10003]
ty=S	1
na=Rusztowanie
id=RUSZTOWANIE	1
jm=m-g	148
ce=1
il=0

[RMS ZEST 10004]
ty=S	1
na=Transport
id=TRANSPORT	1
jm=m-g	148
ce=1
il=0

[RMS ZEST 20000]
ty=R	1
na=Robocizna Razem
id=999	1
jm=r-g	149
il=0


[ELEMENT 1]
na=Wykonanie otoku z bednarki Fe Zn 30x4
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=1
pd=	KNNR	5 0907-02
na=Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=80.000
jm=m	40
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.9500	0	0.9500*1.000
np=0
wa=


[RMS 2]
nz=1.0400	0	1.0400*1.000
np=3
wa=


[RMS 3]
nz=0.0600	0	0.0600*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=
op=

[ELEMENT 1]
na=Zasilanie rozdzielni RG od głownego wyłacznika prądu kablem YKY 5x16
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=2
pd=	KNNR	5 1209-07
na=Przebijanie otworów o średnicy 100 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 2 cegieł
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=1.7300	0	1.7300*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=3
pd=	KNNR	5 0701-02
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=8.000
jm=m3	60
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]
wo=8.000	1	25*0,8*0,4

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=2.2400	0	2.2400*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=4
pd=	KNNR	5 0706-01
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=25.000
jm=m	40
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=2.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.0126	0	0.0126*1.000
np=0
wa=


[RMS 47]
nz=0.0560	0	0.0560*1.000
np=3
wa=


[RMS 48]
nz=0.0080	0	0.0080*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNNR	5 0707-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=25.000
jm=m	40
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.0646	0	0.0646*1.000
np=0
wa=


[RMS 4]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 49]
nz=6.0000	1	6.0000*1
np=0
wa=


[RMS 50]
nz=0.0110	0	0.0110*1.000
np=0
wa=


[RMS 51]
nz=0.4200	0	0.4200*1.000
np=3
wa=


[RMS 3]
nz=0.0149	0	0.0149*1.000
np=0
wa=


[RMS 52]
nz=0.0045	0	0.0045*1.000
np=0
wa=


[RMS 8]
nz=0.0045	0	0.0045*1.000
np=0
wa=


[RMS 9]
nz=0.0045	0	0.0045*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNNR	5 0715-02
na=Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=9.000
jm=m	40
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.1550	0	0.1550*1.000
np=0
wa=


[RMS 4]
nz=1.0400	0	1.0400*1.000
np=3
wa=


[RMS 5]
nz=0.0070	0	0.0070*1.000
np=3
wa=


[RMS 6]
nz=0.0500	0	0.0500*1.000
np=3
wa=


[RMS 3]
nz=0.0067	0	0.0067*1.000
np=0
wa=


[RMS 7]
nz=0.0044	0	0.0044*1.000
np=0
wa=


[RMS 8]
nz=0.0044	0	0.0044*1.000
np=0
wa=


[RMS 9]
nz=0.0044	0	0.0044*1.000
np=0
wa=


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNNR	5 0726-10
na=Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm2
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=2.5200	0	2.5200*1.000
np=0
wa=


[RMS 10]
nz=5.0000	0	5.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 11]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 6]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNNR	5 0702-02
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=6.000
jm=m3	60
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]
wo=6.000	1	25*0,6*0,4

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=1.2100	0	1.2100*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=9
pd=		KNNRN005N005130204
na=Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 5
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=odcinek	101
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=1.9800	0	1.9800*1.000
np=0
wa=


[ELEMENT 1]
na=Montaż rozdzielnic eklektrycznych 
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNR	5-08 0802-07
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o objętości do 1,00 dm3 w cegle
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=20.000
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 20]
nz=0.1544	0	0.1544*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=11
pd=	KNNR	5 1201-04
na=Osadzanie w podłożu kołków kotwiących M10 na ścianie
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=4.000
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.0173	0	0.0173*1.000
np=0
wa=


[RMS 12]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=12
pd=		AWAW
na=Montaż rozdzielnicy RG w przygotowanej wnęce
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=30.0000	0	30.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 13]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=13
pd=		KNNR5040601
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Montaż przycisku głownego wyłacznika prądu
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 14]
nz=0.6300	0	0.6300*1.000
np=0
wa=


[RMS 15]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=14
pd=		AWAW
na=Montaż głownego wyłacznika prądu przy złączu
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=10.0000	0	10.0000*1.000
np=0
wa=


[RMS 16]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=15
pd=		AW AW
na=Badania i pomiary
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=40.0000	0	40.0000*1.000
np=0
wa=


[ELEMENT 1]
na=Układanie przewodów elektrycznych 
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=16
pd=		N00512091002
na=Przebijanie otworów o średnicy 60 mm w ścianach lub stropach, w podłożu betonowym, długość przebicia do 20 cm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=15.000
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.8140	0	0.8140*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=17
pd=		N005020501
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton Przewody YDYżo 3x1,5
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=640.000
jm=m	40
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.0546	0	0.0546*1.000
np=0
wa=


[RMS 17]
nz=1.0400	0	1.0400*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=18
pd=		N005020501
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton Przewody YDYżo 4x1,5
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=59.000
jm=m	40
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.0546	0	0.0546*1.000
np=0
wa=


[RMS 53]
nz=1.0400	0	1.0400*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=19
pd=		N005020501
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton Przewody YDYżo 3x2,5
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=580.000
jm=m	40
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.0546	0	0.0546*1.000
np=0
wa=


[RMS 18]
nz=1.0400	0	1.0400*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=20
pd=	KNNR	5 0205-02
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton Przewody NKGs 5x1,5
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=12.000
jm=m	40
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.0704	0	0.0704*1.000
np=0
wa=


[RMS 19]
nz=1.0400	0	1.0400*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=
op=

[ELEMENT 1]
na=Montaż gniazd i włączników
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=21
pd=		N005030110
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu z gazobetonu
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=55.000
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.0462	0	0.0462*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=22
pd=		N005030201
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyńcze
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=55.000
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.0840	0	0.0840*1.000
np=0
wa=


[RMS 21]
nz=1.0200	0	1.0200*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=23
pd=		N00503020601
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 80 mm o 4 wylotach z zaciskami izolacyjnymi skrętnymi
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=40.000
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.4950	0	0.4950*1.000
np=0
wa=


[RMS 22]
nz=1.0200	0	1.0200*1.000
np=0
wa=


[RMS 23]
nz=1.0200	0	1.0200*1.000
np=0
wa=


[RMS 24]
nz=5.2000	0	5.2000*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=24
pd=		N005030803
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=21.000
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.3410	0	0.3410*1.000
np=0
wa=


[RMS 25]
nz=1.0200	0	1.0200*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=25
pd=	KNNR	5 0308-05
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=10.000
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.2630	0	0.2630*1.000
np=0
wa=


[RMS 26]
nz=1.0200	0	1.0200*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=26
pd=		N005030602
na=Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=13.000
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.1580	0	0.1580*1.000
np=0
wa=


[RMS 27]
nz=1.0200	0	1.0200*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=27
pd=		KNNRN005N005030603
na=Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, świecznikowe
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=4.000
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.1890	0	0.1890*1.000
np=0
wa=


[RMS 28]
nz=1.0200	0	1.0200*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=28
pd=		KNNRN005N005030603
na=Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, schodowe
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=6.000
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.1890	0	0.1890*1.000
np=0
wa=


[RMS 29]
nz=1.0200	0	1.0200*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=29
pd=		KNNRN005N005030603
na=Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, schodowe krzyżówe
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.1890	0	0.1890*1.000
np=0
wa=


[RMS 30]
nz=1.0200	0	1.0200*1.000
np=0
wa=


[ELEMENT 1]
na=Montaż opraw oświetleniowych
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=30
pd=		KNNRN005N005120105
na=Osadzanie w podłożu kołków kotwiących M10 na stropie
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=92.000
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.0238	0	0.0238*1.000
np=0
wa=


[RMS 12]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=31
pd=	KNNR	5 0502-04
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 4x40 W
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=9.000
jm=kpl	90
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.9200	0	0.9200*1.000
np=0
wa=


[RMS 33]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNNR	5 0502-04
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 4x40 W
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=8.000
jm=kpl	90
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.9200	0	0.9200*1.000
np=0
wa=


[RMS 34]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNNR	5 0502-04
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 4x40 W
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=15.000
jm=kpl	90
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.9200	0	0.9200*1.000
np=0
wa=


[RMS 35]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNNR	5 0502-04
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 4x40 W
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=kpl	90
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.9200	0	0.9200*1.000
np=0
wa=


[RMS 54]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNNR	5 0502-03
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 2x40 W
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=8.000
jm=kpl	90
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.7400	0	0.7400*1.000
np=0
wa=


[RMS 36]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNNR	5 0502-03
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 2x40 W
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=7.000
jm=kpl	90
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.7400	0	0.7400*1.000
np=0
wa=


[RMS 37]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=37
pd=		KNR1321030103
na=Pomiar natężenia oświetlenia - pierwszy kpl.5 pomiarów dokonywany na stanowisku
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=49.000
jm=kpl	90
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 31]
nz=1.3500	0	1.3500*1.000
np=0
wa=


[RMS 32]
nz=0.3600	0	0.3600*1.000
np=0
wa=


[ELEMENT 1]
na=Instalacja odgromowa
cpv=
kn=		
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=38
pd=	KNNR	5 0601-03
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe z prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach obsadzanych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=24.000
jm=m	40
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.3850	0	0.3850*1.000
np=0
wa=


[RMS 45]
nz=1.0400	0	1.0400*1.000
np=3
wa=


[RMS 46]
nz=1.0100	0	1.0100*1.000
np=3
wa=


[RMS 39]
nz=0.0300	0	0.0300*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=39
pd=		N005060106
na=Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe z prętów stalowych ocynkowanych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=90.000
jm=m	40
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.4180	0	0.4180*1.000
np=0
wa=


[RMS 38]
nz=1.0400	0	1.0400*1.000
np=0
wa=


[RMS 40]
nz=0.0808	0	0.0808*1.000
np=0
wa=


[RMS 41]
nz=0.0909	0	0.0909*1.000
np=0
wa=


[RMS 42]
nz=0.1212	0	0.1212*1.000
np=0
wa=


[RMS 39]
nz=0.0300	0	0.0300*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=40
pd=		N005061201
na=Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, montowane na dachu
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=12.000
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.1400	0	0.1400*1.000
np=0
wa=


[RMS 43]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=41
pd=		N005061206
na=Złącza kontrolne, połączenie pręt-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=6.000
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.4490	0	0.4490*1.000
np=0
wa=


[RMS 44]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=
op=

[POZYCJA]
id=42
pd=		N005130401
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=6.000
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=1.2400	0	1.2400*1.000
np=0
wa=


[POZYCJA]
id=43
pd=		N005130402
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=12.000
jm=szt	20
kj=0	0	0
cj=0
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.5600	0	0.5600*1.000
np=0
wa=


