**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa kwasu octowego o parametrach określonych poniżej. Szacuje się, że w okresie trwania umowy zapotrzebowanie będzie wynosić
90000 kg. Transport do siedziby zamawiającego w partiach nie większych niż **9000** kg wraz z przetłoczeniem do dedykowanego zbiornika. Konieczność dostawy kwasu będzie każdorazowo sygnalizowana poprzez kontakt mailowy.

Parametry kwasu:

• nr CAS: 64-19-7;

• ciecz bezbarwna lub lekko żółtawa o ostrym octowym zapachu;

• wymagane stężenie 50% ± 1,0%

• gęstość 1,057 g/cm3 (25°C)

• zawartość żelaza < 0,005 %

Inne kryteria:

Dostawa kwasu ma być realizowana w dni robocze w godzinach 7-15.

Dostawa kwasu ma być zrealizowana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.

Pojazd dostarczający kwas musi być wyposażony w euro złącze DIN28450, EN ISO 14420-6; rozmiar VK502”.

Jakość kwasu powinna być potwierdzona każdorazowo certyfikatem jakości.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości dostarczanego kwasu. W przypadku stwierdzenia innej niż deklarowana jakości kwasu, zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego kwasu na koszt i ryzyko wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zrealizowania całości zamówienia w przypadku niższego niż przewidywane zużycie.