**Załącznik nr 2A do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia - zestawienie wymaganych parametrów**

**Dostawa tapczanów, materacy i szafek przyłóżkowych na wyposażenie
Oddziału Terapii Uzależnień Alkoholowych (OTUA) Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego
im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku**

Dostawa obejmuje 35 zestawów mebli medycznych złożonych z tapczanu, materaca i szafki przyłóżkowej o poniższych parametrach i cechach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis wymaganych parametrów - wymogi graniczne** | **Czy produkt oferowany spełnia wymaganie? TAK/NIE** | **Parametr oferowany (podać)**  |
| **TAPCZAN JEDNOOSOBOWY Z SZUFLADĄ (35 sztuk)**Producent: …………………………………………………….Typ:……………………………………………………………….. |
| 1 | Konstrukcja solidna, metalowa, malowana farbą o dużej odporności chemicznej, znacznej odporności na zarysowania, antybakteryjnej - potwierdzone raportem sanitarnym (przedstawionym wraz z dostawą na żądanie Zamawiającego) |  |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne tapczanu:* Długość 2080 mm (± 20 mm)
* Szerokość 940 mm (± 10 mm)
* Wysokość leża od posadzki 460 mm (± 20 mm)
* Wysokość od posadzki szczyt wysoki 650 mm (± 20 mm)
* Wysokość od posadzki szczyt niski 465 mm (± 20 mm)
 |  |  |
| 3 | Wymiary leża 900x2000 mm  |  |  |
| 4 | Po obu stronach leża ograniczniki materaca po 3 oraz 2 od strony nóg |  |  |
| 5 | Segment pleców podnoszony o wymiarach dł. x szer.: 580 mm (± 20 mm) x 900 mm  |  |  |
| 6 | Segment pleców regulowany za pomocą Rastomatu 5-pozycyjnego1 kąt oparcia 20°skok co 5° - do 40° |  |  |
| 7 | Segment nóg nieruchomy o wymiarach dł. x szer.: 1400 mm (± 20 mm) x 900 mm  |  |  |
| 8 | Leże wypełnione siatką z drutu stalowego 30x30 mm spawaną na stałe do ramy, leże wzmocnione pięcioma profilami 30x20 mm |  |  |
| 9 | Szczyty tapczanu z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18-20 mm |  |  |
| 10 | Cztery nogi tapczanu z profili stalowych o wymiarach wys. x szer. x gr.: 450 mm (± 20 mm) x 40 mm x 40 mm Nogi łóżka stanowiące jedną całość z ramą łóżka |  |  |
| 11 | Pod leżem szuflada na pościel z płyty HPL o grubości 12-15 mm. Szuflada łóżka z możliwością przekładania prawa, lewa strona Dno szuflady z otworami. Podcięcie lub uchwyt wpuszczany bezpieczny. |  |  |
| 12 | Szuflada wysuwana na wytrzymałych prowadnicach 76 mm z funkcją blokady. Nośność prowadnic min 100 kg.Blokada ślizgowa z grubego materiału ze stali walcowanej na zimno. Łożyska kulkowe wewnątrz sprawiają, że ślizga się płynnie i cicho. |  |  |
| 13 | Wysuwanie szuflady wspomagane kołem o średnicy 100 mm metalowo-gumowe w stałej obudowie na spodzie szuflady |  |  |
| 14 | Wymiary szuflady dł. x szer. x wys.: 870 x 800 x 250 mm (± 20 mm) |  |  |
| 15 | Wysokość szuflady od podłogi 50 mm (+/- 10 mm) |  |  |
| 16 | Wszystkie elementy zabezpieczone są lakierem poliuretanowym o wysokiej odporności na zarysowania. |  |  |
| 17 | Udźwig tapczanu min 200 kg |  |  |
| 18 | Udźwig szuflady min 30 kg |  |  |
| 19 | Możliwość wyboru koloru szczytów spośród minimum 20 kolorów. |  |  |
| 20 | Deklaracja zgodności CE oraz wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych |  |  |
| 21 | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |  |
| **MATERAC DOPASOWANY DO RAMY LEŻA TAPCZANU (35 sztuk)**Producent: …………………………………………………….Typ:……………………………………………………………….. |
| 22 | Materac dopasowany do ramy leża tapczanu, z pianki poliuretanowej, w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwym dla cieczy, z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość 18 cm, odporny na dezynfekcję, Pokrowiec posiada atest trudnopalności PN EN 1021-1, PN EN 1021-2Deklaracja zgodności lub certyfikat posiadania znaku CEZgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych |  |  |
| 23 | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis wymaganych parametrów - wymogi graniczne** | **Czy produkt oferowany spełnia wymaganie? TAK/NIE** | **Parametr oferowany (opisać i podać zakresy)**  |
| **SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA (35 sztuk)**Producent: …………………………………………………….Typ:……………………………………………………………….. |
| 24 | Konstrukcja szafki z blachy stalowej malowanej proszkowo o wymiarach: 420 x 420 mm, h-800 mm (± 10 mm) |  |  |
| 25 | Szafka wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych, oraz komorę. Szuflada oraz drzwiczki zamykane zatrzaskiem magnetycznym. Pomiędzy szufladą a komorą wolna przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta o wysokości min. 75-80 mm. |  |  |
| 26 | Szuflada zabezpieczona przed całkowitym wyjęciem. Komora z półką wewnątrz. |  |  |
| 27 | Metalowe uchwyty |  |  |
| 28 | Blat szafki z płyty o grubości min. 18mm |  |  |
| 29 | Szafka wyposażona w cztery kółka niebrudzące powierzchni o średnicy 40-50 mm, z czego dwa z hamulcami |  |  |
| 30 | Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatów szafek do uzgodnienia |  |  |
| 31 | Deklaracja zgodności CE oraz wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych |  |  |
| 32 | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |  |

 ............................., dnia .................. ..............................................................

 podpis(y) osób upoważnionych

*Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem*

*elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*