**RG.271.12.2024 Załącznik nr 6 do SWZ**

Przedmiar robót (do sporządzenia kosztorysu ofertowego na etapie podpisywania umowy)

**Roboty remontowe dróg gminnych na terenie gminy Gorlice**

**Część 1:** **Remont drogi gminnej nr 270546K „Przez Wieś” w Klęczanach w km 0+402 – 0+675**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej grub. 6 cm, poboczy oraz warstwy górnej podbudowy grub. 20 cm (do ponownego wbudowania) | 1092 m2 |  |  |
| 2 | korytowanie istniejącej podbudowy warstwa dolna grub. 20 cm z odwozem urobku do 6 km | 1092 m2 |  |  |
| 3 | ponowne wbudowanie frezowanej podbudowy i nawierzchni bitumicznej | 1092 m2 |  |  |
| 4 | wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej frakcji 0 - 63 mm grub. warstwy 20 cm po uwałowaniu | 1092 m2 |  |  |
| 5 | wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. warstwy 6 cm po uwałowaniu | 1092 m2 |  |  |
| 6 | zabezpieczenie krawędzi nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową | 546 mb |  |  |
| 7 | wykonanie poboczy z mieszanki tłuczniowej frakcji 0-31,5 mm grub. 6 cm po uwałowaniu | 273 m2 |  |  |
| **RAZEM brutto** | | | |  |

**2 część:** **Remont drogi gminnej nr 270625K „Wiatrówki” w Szymbarku w km 2+385 – 2+825**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej grub. 6 cm, poboczy oraz warstwy górnej podbudowy grub. 20 cm (do ponownego wbudowania) | 1760 m2 |  |  |
| 2 | korytowanie istniejącej podbudowy warstwa dolna grub. 30 cm z odwozem urobku do 6 km | 1760 m2 |  |  |
| 3 | wykonanie sączków kamiennych 2 szt. | 24 mb |  |  |
| 4 | ponowne wbudowanie frezowanej podbudowy i nawierzchni bitumicznej | 1760 m2 |  |  |
| 5 | wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej frakcji 0 - 63 mm grub. warstwy 30 cm | 1760 m2 |  |  |
| 6 | wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. warstwy 6 cm po uwałowaniu | 1980 m2 |  |  |
| 7 | zabezpieczenie krawędzi nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową | 880 mb |  |  |
| 8 | wykonanie poboczy z mieszanki tłuczniowej frakcji 0-31,5 mm grub. 6 cm po uwałowaniu | 440 m2 |  |  |
| **RAZEM brutto** | | | |  |

**3 część:** **Remont drogi gminnej nr 270643K Zagórzany – Kwiatonowice w Zagórzanach w km 0+010 – 0+568 i 0+670 – 0+992**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej grub. 6 cm (do ponownego wbudowania) | 2640 m2 |  |  |
| 2 | wyrównanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej | 4400 m2 |  |  |
| 3 | ponowne wbudowanie frezowanej nawierzchni | 2640 m2 |  |  |
| 4 | wykonanie podbudowy z mieszanki klińcowej frakcji 0-31 mm grub. warstwy 10 cm | 4400 m2 |  |  |
| 5 | wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. warstwy 6 cm po uwałowaniu | 3520 m2 |  |  |
| 6 | zabezpieczenie krawędzi nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową | 1760 mb |  |  |
| 7 | wykonanie poboczy z mieszanki tłuczniowej frakcji 0-31,5 mm grub. 6 cm po uwałowaniu | 880 m2 |  |  |
| **RAZEM brutto** | | | |  |

**4 część: Remont drogi gminnej „Dół” w Szymbarku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | korytowanie istniejącej nawierzchni mineralno- bitumicznej grub. warstwy 4 cm oraz istniejącej podbudowy grub. warstwy 10 cm (materiał do odzysku) | 353 m2 |  |  |
| 2 | korytowanie drogi na całej szerokości na głębokość 30 cm z odwozem urobku do 5 km | 353,8 m2 |  |  |
| 3 | korytowanie drogi na poszerzeniach na głębokość 40 cm | 177 m2 |  |  |
| 4 | montaż przepustu pod drogą z rury karbowanej K-2 średnicy 400 mm | 6 mb |  |  |
| 5 | wykonanie dolnej warstwy podbudowy z materiału z odzysku grub. warstwy po uwałowaniu 9 cm | 540 m2 |  |  |
| 6 | wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej frakcji 0 – 63 mm grub. warstwy po uwałowaniu 31 cm | 540 m2 |  |  |
| 7 | wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. warstwy 5 cm po uwałowaniu | 477 m2 |  |  |
| 8 | zabezpieczenie krawędzi nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową | 252 mb |  |  |
| 9 | wykonanie poboczy z mieszanki tłuczniowej frakcji 0-31,5 mm grub. 5 cm po uwałowaniu | 126 m2 |  |  |
| **RAZEM brutto** | | | |  |

**5 część:** **Remont drogi gminnej „Stary Gościniec” na dz. w Szymbarku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | profilowanie i dogęszczanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej | 155 m2 |  |  |
| 2 | wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej frakcji 0 – 31,5 mm grub. warstwy 10 cm | 155 m2 |  |  |
| 3 | wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. warstwy 5 cm po uwałowaniu | 124 m2 |  |  |
| 4 | zabezpieczenie krawędzi nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową | 62 mb |  |  |
| 5 | wykonanie poboczy z mieszanki tłuczniowej frakcji 0-31,5 mm grub. 5 cm po uwałowaniu | 31 m2 |  |  |
| **RAZEM brutto** | | | |  |