**Załącznik nr 3.1 do SWZ**

**PAKIET 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA** | **PUNKTACJA** |
| **I.** | **Zamrażarka niskotemperaturowa** | | | |
|  | Drzwi wewnętrzne:   1. możliwość demontażu bez użycia narzędzi | TAK / NIE |  | TAK – 3 pkt  NIE – 0 pkt |
|  | Panel kontrolny:   1. awaryjne zasilanie bateryjne z czasem pracy co najmniej 72 godziny | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt  NIE – 0 pkt |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny informujący o:   1. zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperaturze z regulowanym opóźnieniem czasowym | TAK / NIE |  | TAK – 2 pkt  NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość demontażu filtra powietrza bez użycia narzędzi | TAK / NIE |  | TAK – 2 pkt  NIE – 0 pkt |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym wyłączeniem głównego wyłącznika zasilania | TAK / NIE |  | TAK – 3 pkt  NIE – 0 pkt |
| **II.** | **Termomikser** | | | |
|  | Przyciski szybkiego wyboru wcześniej zdefiniowanych programów | TAK / NIE |  | TAK – 2 pkt  NIE – 0 pkt |
|  | Wymiana bloku grzejnego bez potrzeby użycia narzędzi | TAK / NIE |  | TAK – 2 pkt  NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość doposażenia w:   1. blok grzejny na co najmniej 24 probówek o pojemności 0,5 ml | TAK / NIE |  | TAK – 1 pkt  NIE – 0 pkt |
| 1. blok grzejny na co najmniej 8 probówek stożkowych o pojemności 15 ml | TAK / NIE |  | TAK – 1 pkt  NIE – 0 pkt |
| 1. blok grzejny na co najmniej 4 probówki stożkowe o pojemności 50 ml | TAK / NIE |  | TAK – 1 pkt  NIE – 0 pkt |
| 1. blok grzejny na mikropłytki i płytki głębokodołkowe | TAK / NIE |  | TAK – 1 pkt  NIE – 0 pkt |
| 1. pokrywę grzejną, antykondesacyjną | TAK / NIE |  | TAK – 2 pkt  NIE – 0 pkt |