SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
Wycinka GAŁĘZI NA TERNIE DZIAŁANIA REJONU DROGOWEGO  
Wołomin-nowy Dwór Mazowiecki

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wycinką gałęzi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wycinką gałęzi  
przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie  
na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczĄce robót

Roboty należy rozpocząć po protokolarnym przekazaniu odcinka drogi przez Kierownika Obwodu Drogowego odpowiedniego dla zakresu Umowy.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją przetargową, ST oraz z zaleceniami Zamawiającego.

Zabiegi związane z wycinką gałęzi należy przeprowadzić respektując przepisy art. 51 ustawy  
z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody w stosunku do dziko występujących roślin i grzybów objętych ochrona gatunkową na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin oraz z dn. 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów oraz art. 52 tej ustawy w stosunku  
do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dn. 16.12.2016 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczĄce sprzĘtu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i środków transportowych, który nie spowoduje ujemnego wpływu na jakość prowadzonych prac. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.

3.2. SprzĘt do WYCINKI GAŁĘZI

Do wykonywania robót związanych z wycinką gałęzi należy stosować:

- piły mechaniczne,

- sekatory

- podnośniki (przynajmniej jeden podnośnik o wysokości roboczej 22m lub wyższy)

- maszyny przeznaczone do rozdrabniania gałęzi (tzw. rębak),

- samochody ciężarowe z możliwością załadunku materiału.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczĄce transportu

Gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.

Wywóz materiału i pozostałości po wycince gałęzi z miejsca wykonywania usług nastąpi transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Przed rozpoczęciem usług szczegółową lokalizację gałęzi, oraz do jakiej wysokości będzie wykonana pielęgnacja drzew, należy uzgodnić z osobą wskazaną do nadzoru ze strony Zleceniodawcy.

W przypadku prac nie wymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych miejsce prac należy oznakować wg dynamicznej organizacji ruchu udostępnionej przez zarządcę drogi. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu należy zgłosić na 48 godzin przed rozpoczęciem prac do organu zarządzającego ruchem.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe podczas wykonywanych przez niego prac.

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany  
przez odpowiednie władze.

Wykonawca wskaże osobę (Kierownika) odpowiedzialną za wykonywanie usług, z telefonem kontaktowym komórkowym.

Wykonawca winien codziennie (lub w przeddzień dnia wolnego) w godz. 7.00 – 8.00 powiadamiać telefonicznie osobę wskazaną do nadzoru ze strony Zleceniodawcy o lokalizacji wykonywanej usługi w danym dniu.

5.2. Wycinka GAŁĘZI

Roboty związane z wycinką gałęzi obejmują:

- oznakowanie miejsca pracy zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych,

- utrzymanie uformowanego kształtu korony drzewa,

- niezwłoczne uprzątnięcie miejsca wycinki.

5.3. USUNIĘCIE pozostaŁoŚci

Dopuszcza się rozdrobnienie gałęzi na miejscu wycinki. Powinno się to odbywać za pomocą specjalistycznego sprzętu, sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości  
po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu pasa drogowego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności i uprzątnięcia miejsc pracy.

7. OBMIAR Usług

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową usług, odpowiadającą pozycjom z przedmiarów i kosztorysów, jest – 1 szt.

8. ODBIÓR ROBÓT

Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem zadania Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zakończeniu prac. Po potwierdzeniu wykonania przez osobę wskazaną do nadzoru ze strony Zleceniodawcy nastąpią czynności odbiorowe, które wykona Komisja powołana przez Zamawiającego. Odbiór odbędzie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt  
w ustalonym terminie.

W wyniku czynność odbiorowych zostanie spisany Protokół odbioru końcowego, który podlega zatwierdzeniu  
przez Dyrektora Rejonu Drogowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności – zgodnie z umową.

Płatność należy przyjmować na podstawie wykonanych jednostek obmiarowych według pkt 7. Należność zostanie wyliczona z faktycznie zleconych, wykonanych i odebranych pozycji z przedmiaru.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

W koszty wykonywania usług należy wliczyć robociznę, materiały, sprzęt i transport. Cena wykonania usług obejmuje wszelkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. W szczególności:

- oznakowanie miejsca prac,

- usunięcie gałęzi,

- wywóz usuniętych gałęzi i pozostałości,

- uprzątnięcie miejsca usługi,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić  
w czasie realizacji usług.