**Załącznik nr 18**

Wykaz

parametrów wykonania odwiertów geologicznych dla zadania:

**„Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu drogi wojewódzkiej   
nr 411 w m. Nowy Świętów km 16+912 wraz z dojazdami”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Umiejscowienie odwiertu | Minimalna ilość odwiertów \* | Minimalna głębokość odwiertu \*\* |
| 1 | w obrębie obiektu mostowego | 8 | 15,00 m |
| 4 | w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej przy lewej krawędzi jezdni | 2 | 2,5 m |
| 5 | w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej przy prawej krawędzi jezdni | 2 | 2,5 m |
| **Łącznie sztuk:** | | **12** | - |

\* ostateczną ilość odwiertów ustala projektant stosowanie do potrzeb projektu i właściwości gruntu

\*\* ostateczną głębokość ustala projektant stosownie do potrzeb projektu i właściwości gruntu