[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.27
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=43298.21
na=Koszty pośrednie	Zysk	Koszty zakupu	VAT
wn=			8096.41

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
nfn=ProEM Piotr Majda
afn=ul. Bydgoska 45b, 89-200 Zamość
nb=Przebudowa drogi gminnej 090286C w Śmielinie- usunięcie kolizji z kablem nN 0,4 kV
ab=Śmielin
ni=Gmina Sadki
ai=ul. Strażacka 11, Sadki
br=elektryczna
nk=Piotr Majda
dt=2023-12-11

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Sokole Kuźnica1310- linia oświetleniowa YAKY 4x35 mm2,1310- przebudowa SOU,1310- 44 latarnie  drogowe131013101310Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień13101310Nazwy i kody CPV (roboty budowlane)131045231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych131045232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych131045312310-3 Roboty w zakresie oświetlenia131045314300-4 Układanie kabli131045316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego131045316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego131045311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych131045310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych131045317300-5– Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych1310131013101310Założenia do kosztoroysowania:1310- KNR 2-01,1310- KNR 4-03,1310- KNR 5-04, 1310- KNR 5-10,1310- KNNR 5,1310oraz kalkulacje własne (wycena obsługi geodezyjnej i opłat związanych z zajęciem pasa drogowego).

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=5	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[RMS ZEST 83]
ty=S
na=koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=75
cw=75	PLN
il=1.8

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	0
id=1560416	1
jm=m2	050
ce=4
cw=4	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.02

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=piasek do betonów zwykłych	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=30
cw=30	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.808

[RMS ZEST 80]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=150
cw=150	PLN
il=4.1

[RMS ZEST 85]
ty=S
na=żuraw samochodowy'	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=150
cw=150	PLN
il=5.7

[RMS ZEST 28]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=120
cw=120	PLN
il=0.1496

[RMS ZEST 91]
ty=S
na=żuraw samochodowy 5-6 t	0
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=150
cw=150	PLN
il=0.767

[RMS ZEST 79]
ty=S
na=środek transportowy z dłużycą	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=150
cw=150	PLN
il=5.08

[RMS ZEST 82]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=150
cw=150	PLN
il=9.32

[RMS ZEST 92]
ty=S
na=ciągnik kołowy 40-50 KM	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=50
cw=50	PLN
il=11.328

[RMS ZEST 27]
ty=S
na=ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=50
cw=50	PLN
il=0.1496

[RMS ZEST 24]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=50
cw=50	PLN
il=0.2404

[RMS ZEST 25]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=60
cw=60	PLN
il=13.8307

[RMS ZEST 88]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 4.5 t	0
id=39612	1
jm=m-g	148
ce=50
cw=50	PLN
il=11.328

[RMS ZEST 81]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa	0
id=39650	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.1

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=60
cw=60	PLN
il=0.544

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=30
cw=30	PLN
il=0.1496

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=rury fi 110	0
id=5631290	1
jm=m	040
ce=14
cw=14	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.12

[RMS ZEST 53]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 51]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 52]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=opaski kablowe OKi	0
id=7640100	1
jm=szt.	020
ce=4
cw=4	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.34

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=konstrukcje poprzecznka	0
id=8340703	2
jm=szt	020
ce=500
cw=500	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=27
cw=27	PLN
il=190.3497

[RMS ZEST 76]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=25
cw=25	PLN
il=0

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=słup wirowany E 10,5/4,3 wraz z konstrukcją i fundamentem	0
id=	3
jm=szt	000
ce=6500
cw=6500	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 8]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=341.9672

[ELEMENT 1]
na=przełożenie lini kablowej
wa=3339.26
kn=1585.76	227.82	91.55
id=36
nu=1
wn=1090.46	332.24	11.43	

[POZYCJA]
id=80
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0701-0201	2-01	0701-0201		1
mpn=1211
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=68
jm=m	000
kj=15.0894	0	0
cj=27.89
wn=666.95	203.16		

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	34*2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.5852	0	0.5852
np=1
wa=1026.08
wb=2332.3184
il=38.0029

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0704-0201	2-01	0704-0201		1
mpn=1211
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=68
jm=m	000
kj=5.5592	0	0
cj=10.27
wn=245.72	74.85		

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	34*2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2156	0	0.2156
np=1
wa=378.03
wb=859.2684
il=14.0011

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0301-01	5-10	0301-01		1
mpn=1211
na=Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=68
jm=m	000
kj=0.3404	1.7136	0.48
cj=3.32
wn=36.26	11.04	5.83	

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	2*34					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0132	0	0.0132
np=1
wa=23.15
wb=52.6184
il=0.8572

[RMS 14]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=114.24
wb=147.5396
il=3.808

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=2.28
wb=2.9512
il=2.2848

[RMS 15]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=32.64
wb=74.188
il=0.544

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0303-03	5-10	0303-03		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych fi 110 w wykopie
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=m	000
kj=3.4603	14.8512	0.78
cj=23.43
wn=8.27	2.52	2.23	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=10.38
wb=23.5962
il=0.3845

[RMS 78]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=43.68
wb=56.4126
il=3.12

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0.87
wb=1.1283
il=0.8736

[RMS 24]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0.63
wb=1.4322
il=0.0126

[RMS 25]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=1.71
wb=3.8871
il=0.0285

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0103-03	5-10	0103-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli YAKY 4x120 mm^2 w rowach kablowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=31
jm=m	000
kj=2.8776	2.1216	1.707
cj=10.7
wn=92.38	28.14	3.29	

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1116	0	0.1116
np=1
wa=89.21
wb=202.7679
il=3.3039

[RMS 20]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=12.4
wb=16.0146
il=3.1

[RMS 21]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=52.08
wb=67.2607
il=13.02

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=1.29
wb=1.6678
il=1.2896

[RMS 24]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=10.39
wb=23.6065
il=0.2077

[RMS 25]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=15.25
wb=34.6673
il=0.2542

[RMS 26]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=4.09
wb=9.3
il=0.1364

[RMS 27]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=6.82
wb=15.5031
il=0.1364

[RMS 28]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=16.37
wb=37.2031
il=0.1364

[POZYCJA]
id=27
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0114-02	5-10	0114-02		1
mpn=1211
na=Układanie kabli YAKY 4x120 mm w rurach ochronnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3
jm=m	000
kj=3.4372	0.3264	1.215
cj=8.94
wn=9.07	2.76	0.05	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1333	0	0.1333
np=1
wa=10.31
wb=23.439
il=0.3819

[RMS 20]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0.96
wb=1.2399
il=0.24

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0.02
wb=0.0246
il=0.0192

[RMS 24]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=1.01
wb=2.2845
il=0.0201

[RMS 26]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0.4
wb=0.9
il=0.0132

[RMS 27]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0.66
wb=1.5003
il=0.0132

[RMS 28]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=1.58
wb=3.6003
il=0.0132

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1203-01	4-03	1203-01		1
mpn=_1211
na=Badanie linii kablowej o ilości żył do 4
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=odc.	101
kj=48.6	0	0
cj=89.81
wn=31.59	9.62		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=48.6
wb=110.4697
il=1.8

[ELEMENT 1]
na=Demontaż linii napowietrznej
wa=3079.58
kn=289.44	0	1377
id=81
nu=2
wn=1083.18	329.96		

[POZYCJA]
id=82
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1304-01	9	1304-01		1
mpn=1211
na=Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedyńczychsprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - żerdzie ŻN dł. 10 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=szt.	020
kj=144.72	0	688.5
cj=1539.79
wn=1083.19	329.96		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=5.36	0	5.36
np=1
wa=289.44
wb=657.9088
il=10.72

[RMS 79]
nz=2.54	0	2.54
np=1
wa=762
wb=1732.0564
il=5.08

[RMS 80]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=615
wb=1397.9196
il=4.1

[RMS 81]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[ELEMENT 1]
na=Odtworzenie linii napowietrznej nn 0,4kV
wa=28782.96
kn=3264.25	13837.5	4448.73
id=83
nu=3
wn=5013.43	1527.17	691.88	

[POZYCJA]
id=84
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1402-02	5	1402-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10,5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=stanow.	000
kj=35.1	0	231
cj=491.75
wn=345.93	105.38		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=70.2
wb=159.5674
il=2.6

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 82]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=327
wb=743.284
il=2.18

[RMS 83]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=135
wb=306.8604
il=1.8

[POZYCJA]
id=87
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1405-02	5	1405-02		1
mpn=1211
na=Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 10,5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=słup	291
kj=550.8	6662.5	963
cj=9793.13
wn=1967.94	599.46	666.25	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=20.4	0	20.4
np=1
wa=1101.6
wb=2503.9808
il=40.8

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=13000
wb=16789.5
il=2

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=325
wb=419.7376
il=325

[RMS 82]
nz=3.57	0	3.57
np=1
wa=1071
wb=2434.4258
il=7.14

[RMS 85]
nz=2.85	0	2.85
np=1
wa=855
wb=1943.4492
il=5.7

[POZYCJA]
id=91
pd=ELBUD 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	5-12 0406-02	5-12	0406-02		1
mpn=_1211
na=Montaż poprzecznika krańcowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=342.9405	512.5	133.2
cj=1418.03
wn=309.49	94.28	25.63	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=13.3	0	13.3
np=1
wa=342.94
wb=779.5174
il=12.7015

[RMS 90]
nz=1	0	1
np=1
wa=500
wb=645.75
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=12.5
wb=16.1438
il=12.5

[RMS 25]
nz=2.22	0	2.22
np=1
wa=133.2
wb=302.7689
il=2.22

[POZYCJA]
id=92
pd=ELBUD 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	5-12 0501-01	5-12	0501-01		1
mpn=_1211
na=Montaż i zawieszenie przewodów roboczych
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=0.59
jm=km	043
kj=2965.275	0	3267
cj=11517.24
wn=2390.08	728.05		

[PRZEDMIAR]
wo=0.59	1	5*0,118					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=115	0	115
np=1
wa=1749.51
wb=3976.711392
il=64.7968

[RMS 25]
nz=19.2	0	19.2
np=1
wa=679.68
wb=1544.939839
il=11.328

[RMS 91]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=115.05
wb=261.513252
il=0.767

[RMS 88]
nz=19.2	0	19.2
np=1
wa=566.4
wb=1287.449856
il=11.328

[RMS 92]
nz=19.2	0	19.2
np=1
wa=566.4
wb=1287.449856
il=11.328

