[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.15.100.26
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1	2	0	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1	0
own=2	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
ir=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI	PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=STAROSTWO POWIATOWE\nW POZNANIU
afn=ul.Jackowskiego 18\n60-509 Poznań
nb=Remont dach, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach
ab=Plac Przemysława 9, Owińska
ni=Starostwo Powiatowe W Poznaniu
ai=Ul. Jackowskiego 18; 60-509 Poznań
br=Budowlana
nk=Marcin Kierstan	
dt=7.06.2024	0	0
cpv=45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
pcn=1 kwartał 2024 [Intercenbud]	0
kl5={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}{\f4\fcharset238 Microsoft Sans Serif;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs24}{\*\defpap \widctlpar}{\stylesheet {\ql\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Normal;}{\*\cs1\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Default Paragraph Font;}{\*\cs2\sbasedon1\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Line Number;}{\*\cs3\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts4\tsrowd\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts5\tsrowd\sbasedon4\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\*\generator Riched20/10.0.22621}{\info{\creatim\yr2024\mo4\dy9\hr6\min54}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\sectd\pard\plain\ql\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs17\lang1045\langnp1045\par{\*\themedata [encoded data, 5656 characters]}{\*\colorschememapping 3c3f786d6c2076657273696f6e3d22312e1310302220656e636f64696e673d227574662d38223f3e3c613a636c724d617020786d6c6e733a613d22687474703a2f2f736368656d61732e6f70656e786d6c666f726d6174732e6f72672f64726177696e676d6c2f323030362f6d61696e22206267313d2213106c743122207478313d22646b3122206267323d226c743222207478323d22646b322220616363656e74313d22616363656e74312220616363656e74323d22616363656e74322220616363656e74333d22616363656e74332220616363656e74343d226163131063656e74342220616363656e74353d22616363656e74352220616363656e74363d22616363656e74362220686c696e6b3d22686c696e6b2220666f6c486c696e6b3d22666f6c486c696e6b22202f3e}}

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	
rtf={\rtf1\ansi\ansicpg1250 }

[ELEMENT 1]
na=ETAP A
wa=0
kn=0	0	0
id=43
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Tynki cokołu
wa=0
kn=0	0	0
id=45
nu=1.1

[POZYCJA]
id=2
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0703-01	19-01	0703-01		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0703-01	
mpn=1211	1211
na=Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=107,592	107,592		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=107,592
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	107,592	1,20*[7,28+5,12+30,83+0,54+28,02-1,95*2-1,40+9,44+10,37+3,36]				0

[PRZEDMIAR]
wo=107,592	1	1,20*[7,28+5,12+30,83+0,54+28,02-1,95*2-1,40+9,44+10,37+3,36]						

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=3,228	3,228		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,228
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	3,228	#p2*0,03				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,228	1	#p1*0,03						

[POZYCJA]
id=9
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórek
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3,228	3,228		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,228
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	3,228	#p4				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,228	1	#p2						

[POZYCJA]
id=10
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0641-01	19-01	0641-01		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0641-01	
mpn=1211	1211
na=Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 2 cm w miejscach łatwodostępnych - pow. do 2,0 m2 - założono 30% powierzchni
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=32,278	32,278		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=32,278
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	32,278	#p2*30%				0

[PRZEDMIAR]
wo=32,278	1	#p1*30%						

[POZYCJA]
id=291
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VIII 05-135	VIII	05-135		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK VIII 05-135	
na=Spoinowanie murów gładkich z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=3,228	3,228		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,228
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3,228	#p9				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,228	1	#p3						

[POZYCJA]
id=12
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0202-02	BC-02	0202-02		0
pd5=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KATSRC_UNDEF	KNR BC-02 0202-02	
mpn=1211	1211
na=Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni ceglanych pionowych niemalowanych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=107,592	107,592		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=107,592
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	107,592	#p2				0

[PRZEDMIAR]
wo=107,592	1	#p1						

[POZYCJA]
id=20
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0639-03	19-01	0639-03		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0639-03	
mpn=1211	1211
na=Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=107,592	107,592		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=107,592
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	107,592	#p12				0

[PRZEDMIAR]
wo=107,592	1	#p6						

[POZYCJA]
id=22
pd=PPKZ 1982	TZKNC	11 d	11	d		0
pd5=PPKZ 1982	KATSRC_UNDEF	TZKNC 11 d	
na=Usuwanie z powierzchni cegły zabrudzeń biologicznych preparatem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=107,592	107,592		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=107,592
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	107,592	#p2				0

[PRZEDMIAR]
wo=107,592	1	#p1						

[POZYCJA]
id=26
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984		TZKNBK 251		TZKNBK 251		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK 251	
na=Odsolenie ścian preparatem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=107,592	107,592		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=107,592
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	107,592	#p2				0

[PRZEDMIAR]
wo=107,592	1	#p1						

[POZYCJA]
id=30
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0601-07	AT-32	0601-07		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR AT-32 0601-07	
mpn=1211	1211
na=Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 15+15=30 mm, pierwsza warstwa z tyku podkładowego, druga z tynku wykończeniowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=107,592	107,592		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=107,592
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	107,592	#p26				0

[PRZEDMIAR]
wo=107,592	1	#p9						

[POZYCJA]
id=39
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	XV 0106-01	XV	0106-01		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK XV 0106-01	
na=Malowanie tynków zewnętrznych dwukrotnie farbą
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=107,592	107,592		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=107,592
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	107,592	#p30				0

[PRZEDMIAR]
wo=107,592	1	#p10						

[POZYCJA]
id=1018
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0807-03	2-31	0807-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0807-03	
mpn=_1211	_1211
na=Rozebranie istniejących nawierzchni
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=12	12		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	12	3,30+2,70*2+1,90+1,40				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	3,30+2,70*2+1,90+1,40						

[POZYCJA]
id=1020
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=16,139	16,139		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16,139
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	16,139	#p2*0,15				0

[PRZEDMIAR]
wo=16,139	1	#p1*0,15						

[POZYCJA]
id=1023
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórek
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=16,139	16,139		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16,139
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	16,139	#p1020				0

[PRZEDMIAR]
wo=16,139	1	#p13						

[POZYCJA]
id=1031
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-01	2-31	0104-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0104-01	
mpn=_1211	_1211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=12	12		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	12	#p1018				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	#p12						

[POZYCJA]
id=1025
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1103-02	2-31	1103-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 1103-02	
mpn=_1211	_1211
na=Remont nawierzchni - odtworzenie chodnika i podestu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=12	12		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	12	#p1018				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	#p12						

[ELEMENT 2]
na=Wymiana opaski
wa=0
kn=0	0	0
id=70
nu=1.2

[POZYCJA]
id=74
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0102-05	2-31	0102-05	 0102-06	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0102-05	 0102-06
mpn=20:0:400966,101211	20:0:400966,101211
na=Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 40 cm głębokości koryta
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=83,836	83,836		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=83,836
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	83,836	0,85*[7,28+5,12+30,83+8,97+0,54+28,02-1,95*2-1,40+9,44+10,37+3,36]				0

[PRZEDMIAR]
wo=83,836	1	0,85*[7,28+5,12+30,83+8,97+0,54+28,02-1,95*2-1,40+9,44+10,37+3,36]						

[POZYCJA]
id=77
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0814-02	2-31	0814-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0814-02	
mpn=_1211	_1211
na=Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=97,38	97,38		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=97,38
jm=m	040
pm=-1
wo=0	97,38	7,21+0,99+1,13+29,34+10,24+2,89+1,16+2,60+16,98+10,26+11,22+3,36				0

[PRZEDMIAR]
wo=97,38	1	7,21+0,99+1,13+29,34+10,24+2,89+1,16+2,60+16,98+10,26+11,22+3,36						

[POZYCJA]
id=5348
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie materiałów z rozbiórki, gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=34,703	34,703		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=34,703
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	34,703	#p74*0,40+#p77*0,20*0,06				0

[PRZEDMIAR]
wo=34,703	1	#p17*0,40+#p18*0,20*0,06						

[POZYCJA]
id=82
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórki
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=34,703	34,703		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=34,703
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	34,703	34,703				0

[PRZEDMIAR]
wo=34,703	1	34,703						

[POZYCJA]
id=664
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-07	2-02	0603-07		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0603-07	
mpn=1211	1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=39,452	39,452		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=39,452
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	39,452	0,40*[7,28+5,12+30,83+8,97+0,54+28,02-1,95*2-1,40+9,44+10,37+3,36]				0

[PRZEDMIAR]
wo=39,452	1	0,40*[7,28+5,12+30,83+8,97+0,54+28,02-1,95*2-1,40+9,44+10,37+3,36]						

[POZYCJA]
id=671
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-08	2-02	0603-08		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0603-08	
mpn=1211	1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=39,452	39,452		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=39,452
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	39,452	#p664				0

[PRZEDMIAR]
wo=39,452	1	#p21						

[POZYCJA]
id=3201
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0207-01	3	0207-01		0
pd5=WACETOB 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 3 0207-01	
mpn=1211	1211
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=39,452	39,452		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=39,452
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	39,452	#p671				0

[PRZEDMIAR]
wo=39,452	1	#p22						

[POZYCJA]
id=336
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-01	2-31	0104-01	 0104-02	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0104-01	 0104-02
mpn=22:0:200968,101211	22:0:200968,101211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=83,836	83,836		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=83,836
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	83,836	#p74				0

[PRZEDMIAR]
wo=83,836	1	#p17						

[POZYCJA]
id=84
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-01	AT-04	0101-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR AT-04 0101-01	
mpn=_1211	_1211
na=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=83,836	83,836		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=83,836
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	83,836	#p74				0

[PRZEDMIAR]
wo=83,836	1	#p17						

[POZYCJA]
id=91
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0407-05	
mpn=_1211	_1211
na=Obrzeża trawnikowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=97,38	97,38		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=97,38
jm=m	040
pm=-1
wo=0	97,38	#p77				0

[PRZEDMIAR]
wo=97,38	1	#p18						

[POZYCJA]
id=98
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0202-05	2-31	0202-05	 0202-06	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0202-05	 0202-06
mpn=65:0:2009113,101211	65:0:2009113,101211
na=Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=83,836	83,836		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=83,836
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	83,836	#p74				0

[PRZEDMIAR]
wo=83,836	1	#p17						

[POZYCJA]
id=3178
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0510-01	2-01	0510-01		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0510-01	
mpn=_1211	_1211
na=Humusowanie terenu przy opasce z obsianiem przy grubości warstwy humusu do 5 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=97,38	97,38		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=97,38
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	97,38	#p91*1,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=97,38	1	#p26*1,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[ELEMENT 2]
na=Pozostałe roboty
wa=0
kn=0	0	0
id=109
nu=1.3

[POZYCJA]
id=1036
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0530-01	4-01	0530-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0530-01	
mpn=_1211	_1211
na=Uzupełnienie obróbek blacharskich
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1,66	1,66		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,66
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1,66	1,66				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,66	1	1,66						

[POZYCJA]
id=1044
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0524-01	4-01	0524-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0524-01	
mpn=_1211	_1211
na=Uzupełnienie blachą z cynku rynien wiszących półokrągłych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2	2,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[POZYCJA]
id=1053
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0527-01	4-01	0527-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0527-01	
mpn=_1211	_1211
na=Uzupełnienie rur spustowych okrągłych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=3,5	3,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	3,5	3,50				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,5	1	3,50						

[POZYCJA]
id=3170
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0322-02	
mpn=_1211	_1211
na=Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=16	16		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	16	16,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16,0						

[ELEMENT 2]
na=Remont studzienek
wa=0
kn=0	0	0
id=230
nu=1.4

[POZYCJA]
id=233
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0428-01	4-01	0428-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0428-01	
mpn=1211	1211
na=Rozebranie przekrycia z płyt OSB
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=3,815	3,815		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,815
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,165	1,64*1,32				0
wo=0	1,65	1,25*1,32				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,165	1	1,64*1,32						
wo=1,65	1	1,25*1,32						

[POZYCJA]
id=231
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0102-02	4-01	0102-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0102-02	
mpn=_1211	_1211
na=Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=0,607	0,607		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,607
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,241	0,30*1,07*0,75				0
wo=0	0,366	0,30*1,14*1,07				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,241	1	0,30*1,07*0,75						
wo=0,366	1	0,30*1,14*1,07						

[POZYCJA]
id=235
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0701-02	
mpn=1211	1211
na=Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=15,369	15,369		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,369
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	4,477	1,23*[1,07*2+0,75*2]				0
wo=0	5,083	1,15*[1,14*2+1,07*2]				0
wo=0	1,712	[0,25+0,15]*[1,64+1,32*2]				0
wo=0	1,436	[0,25+0,15]*[1,25+1,17*2]				0
wo=0	1,482	1,14*1,30				0
wo=0	0,765	0,75*0,66+0,75*0,36				0
ko=0		
wo=0	0,282	0,32*0,44*2				0
wo=0	0,132	0,15*0,44*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,477	1	1,23*[1,07*2+0,75*2]						
wo=5,083	1	1,15*[1,14*2+1,07*2]						
wo=1,712	1	[0,25+0,15]*[1,64+1,32*2]						
wo=1,436	1	[0,25+0,15]*[1,25+1,17*2]						
wo=1,482	1	1,14*1,30						
wo=0,765	1	0,75*0,66+0,75*0,36						
ko=				
wo=0,282	1	0,32*0,44*2						
wo=0,132	1	0,15*0,44*2						

[POZYCJA]
id=319
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-06	4-01	0354-06		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0354-06	
mpn=1211	1211
na=Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[POZYCJA]
id=5351
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie materiałów z rozbiórki, gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1,183	1,183		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,183
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,183	#p233*0,03+#p231+#p235*0,03				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,183	1	#p33*0,03+#p34+#p35*0,03						

[POZYCJA]
id=240
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórki
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1,183	1,183		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,183
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,183	1,183				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,183	1	1,183						

[POZYCJA]
id=350
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-07	2-02	0603-07		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0603-07	
mpn=1211	1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=0,6	0,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,6
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,6	0,30*1,0*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,6	1	0,30*1,0*2						

[POZYCJA]
id=357
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-08	2-02	0603-08		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0603-08	
mpn=1211	1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=0,6	0,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,6
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,6	#p350				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,6	1	#p39						

[POZYCJA]
id=242
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0307-02	4-01	0307-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0307-02	
mpn=_1211	_1211
na=Przemurowanie ścian o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=6,87	6,87		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,87
jm=m	040
pm=-1
wo=0	6,87	1,17*2+0,75+1,32*2+1,14				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,87	1	1,17*2+0,75+1,32*2+1,14						

[POZYCJA]
id=341
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0307-01	4-01	0307-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0307-01	
mpn=_1211	_1211
na=Przemurowanie ścian o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=0,132	0,132		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,132
jm=m	040
pm=-1
wo=0	0,132	0,15*0,44*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,132	1	0,15*0,44*2						

[POZYCJA]
id=251
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0702-03	C-2	0702-03		0
pd5=HENKEL wyd.I 2008	KATSRC_UNDEF	ZKNR C-2 0702-03	
mpn=_1211	_1211
na=Wykonanie podlewek o gr. 50 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=0,576	0,576		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=6		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,576
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,288	0,25*0,40+0,25*0,25*3				0
wo=0	0,288	0,25*0,40+0,25*0,25*3				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,288	1	0,25*0,40+0,25*0,25*3						
wo=0,288	1	0,25*0,40+0,25*0,25*3						

[POZYCJA]
id=258
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0641-01	19-01	0641-01		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0641-01	
mpn=1211	1211
na=Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 2 cm w miejscach łatwodostępnych - pow. do 2,0 m2 - założono 30% powierzchni
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=15,369	15,369		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,369
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	15,369	#p235				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,369	1	#p35						

[POZYCJA]
id=297
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VIII 05-135	VIII	05-135		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK VIII 05-135	
na=Spoinowanie murów gładkich z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=15,369	15,369		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,369
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	15,369	#p258				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,369	1	#p44						

[POZYCJA]
id=260
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0202-02	BC-02	0202-02		0
pd5=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KATSRC_UNDEF	KNR BC-02 0202-02	
mpn=1211	1211
na=Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni ceglanych pionowych niemalowanych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=15,369	15,369		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,369
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	15,369	#p297				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,369	1	#p45						

[POZYCJA]
id=268
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0639-03	19-01	0639-03		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0639-03	
mpn=1211	1211
na=Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=15,369	15,369		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,369
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	15,369	#p260				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,369	1	#p46						

[POZYCJA]
id=270
pd=PPKZ 1982	TZKNC	11 d	11	d		0
pd5=PPKZ 1982	KATSRC_UNDEF	TZKNC 11 d	
na=Usuwanie z powierzchni cegły zabrudzeń biologicznych preparatem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=15,369	15,369		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,369
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	15,369	#p268				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,369	1	#p47						

[POZYCJA]
id=274
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984		TZKNBK 251		TZKNBK 251		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK 251	
na=Odsolenie ścian preparatem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=15,369	15,369		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,369
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	15,369	#p270				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,369	1	#p48						

[POZYCJA]
id=278
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0601-07	AT-32	0601-07		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR AT-32 0601-07	
mpn=1211	1211
na=Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 15+15=30 mm, pierwsza warstwa z tyku podkładowego, druga z tynku wykończeniowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=15,369	15,369		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,369
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	15,369	#p274				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,369	1	#p49						

[POZYCJA]
id=287
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	XV 0106-01	XV	0106-01		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK XV 0106-01	
na=Malowanie tynków zewnętrznych dwukrotnie farbą
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=15,369	15,369		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,369
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	15,369	#p278				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,369	1	#p50						

[POZYCJA]
id=303
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1101-07	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - kruszywo
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=0,303	0,303		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,303
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,12	0,15*1,07*0,75				0
wo=0	0,183	0,15*1,14*1,07				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,12	1	0,15*1,07*0,75						
wo=0,183	1	0,15*1,14*1,07						

[POZYCJA]
id=307
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-02	2-02	1102-02	 1102-03 	0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1102-02	 1102-03 
mpn=135:0:10009171,101211	135:0:10009171,101211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 100 mm zatarte na gładko
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=2,022	2,022		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,022
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,022	1,07*0,75+1,14*1,07				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,022	1	1,07*0,75+1,14*1,07						

[POZYCJA]
id=3437
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1217-03	2-02	1217-03		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1217-03	
mpn=1211	1211
na=Narożniki z kątownika 40x40x3 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=2,8	2,8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,8
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2,05	1,15+0,45*2				0
wo=0	0,75	0,75				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,05	1	1,15+0,45*2						
wo=0,75	1	0,75						

[POZYCJA]
id=3430
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1403-05	2-02	1403-05		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1403-05	
mpn=_1211	_1211
na=Szklenie na kit podwójny ram metalowych szkłem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=0,518	0,518		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,518
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,518	0,45*1,15				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,518	1	0,45*1,15						

[POZYCJA]
id=3423
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0507-01	2-02	0507-01		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0507-01	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy tyt-cynk
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=0,173	0,173		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,173
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,173	0,15*1,15				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,173	1	0,15*1,15						

[POZYCJA]
id=3416
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0507-02	2-02	0507-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0507-02	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tyt-cynk
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=2,655	2,655		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,655
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1,155	0,66*1,75				0
wo=0	0,225	0,30*0,75				0
wo=0	0,945	0,70*1,35				0
wo=0	0,33	0,33*[0,58+0,42]				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,155	1	0,66*1,75						
wo=0,225	1	0,30*0,75						
wo=0,945	1	0,70*1,35						
wo=0,33	1	0,33*[0,58+0,42]						

[POZYCJA]
id=316
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Pokrywa stalowa z blachy  rozwieralna na podkonstrukcji wykonana i montowana zgodnie z dokumentacją projektową
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=2,38	2,38		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,38
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,38	1,0+1,38				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,38	1	1,0+1,38						

[POZYCJA]
id=321
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1210-01	2-02	1210-01		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1210-01	
mpn=1211	1211
na=Wypełnienie otworu siatką w ramce stalowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1,53	1,53		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,53
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,587	1,14*0,515				0
wo=0	0,322	0,42*0,215+0,58*0,40				0
wo=0	0,621	0,85*0,73				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,587	1	1,14*0,515						
wo=0,322	1	0,42*0,215+0,58*0,40						
wo=0,621	1	0,85*0,73						

[ELEMENT 2]
na=Rury spustowe
wa=0
kn=0	0	0
id=46
nu=1.5

[POZYCJA]
id=53
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-06	4-01	0535-06		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0535-06	
mpn=1211	1211
na=Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=17,328	17,328		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17,328
jm=m	040
pm=-1
wo=0	17,328	10,83*8*20%				0

[PRZEDMIAR]
wo=17,328	1	10,83*8*20%						

[POZYCJA]
id=71
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1107-01	4-04	1107-01	 1107-04 	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-04 1107-01	 1107-04 
mpn=15:0:150915,10121,0:0,0911	15:0:150915,10121,0:0,0911
na=Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km wraz z utylizacją
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=0,026	0,026		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,026
jm=t	034
pm=-1
wo=0	0,026	#p53*1,5/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,026	1	#p60*1,5/1000						

[POZYCJA]
id=55
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0527-02	4-01	0527-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0527-02	
mpn=_1211	_1211
na=Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=17,328	17,328		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17,328
jm=m	040
pm=-1
wo=0	17,328	#p53				0

[PRZEDMIAR]
wo=17,328	1	#p60						

[POZYCJA]
id=47
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP	S.A.-039 0201-01	S.A.-039	0201-01		0
pd5=Licencja bezpC582atna TP S.A. 1997	KATSRC_UNDEF	ZN-97/TP S.A.-039 0201-01	
mpn=1211	1211
na=Ręczne sprawdzenie drożności przewodów kanalizacyjnych wraz z udrożnieniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=69,312	69,312		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=69,312
jm=m	040
pm=-1
wo=0	69,312	10,83*8-#p53				0

[PRZEDMIAR]
wo=69,312	1	10,83*8-#p60						

[POZYCJA]
id=62
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Koszty podnośnika koszowego
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[POZYCJA]
id=64
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0101-03	8	0101-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 8 0101-03	
mpn=_1211	_1211
na=Wymiana przykanalików w wykopie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=8	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=m	040
pm=-1
wo=0	8	8*5*20%				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8*5*20%						

[POZYCJA]
id=221
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0215-03	2-15	0215-03		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-15 0215-03	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż nowych pokryw czyszczaków
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[ELEMENT 2]
na=Instalacja odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=363
nu=1.6

[POZYCJA]
id=364
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zabezpieczenie instalacji odgromowej oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń instalacji
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[ELEMENT 1]
na=ETAP B
wa=0
kn=0	0	0
id=367
nu=2

[ELEMENT 2]
na=Tynki cokołu
wa=0
kn=0	0	0
id=368
nu=2.1

[POZYCJA]
id=369
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0703-01	19-01	0703-01		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0703-01	
mpn=1211	1211
na=Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=83,232	83,232		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=83,232
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	83,232	1,20*69,36				0

[PRZEDMIAR]
wo=83,232	1	1,20*69,36						

[POZYCJA]
id=371
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=2,497	2,497		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,497
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	2,497	#p369*0,03				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,497	1	#p68*0,03						

[POZYCJA]
id=374
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórek
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=2,497	2,497		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,497
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	2,497	#p371				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,497	1	#p69						

[POZYCJA]
id=376
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0641-01	19-01	0641-01		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0641-01	
mpn=1211	1211
na=Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 2 cm w miejscach łatwodostępnych - pow. do 2,0 m2 - założono 30% powierzchni
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=24,97	24,97		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24,97
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	24,97	#p369*30%				0

[PRZEDMIAR]
wo=24,97	1	#p68*30%						

[POZYCJA]
id=378
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VIII 05-135	VIII	05-135		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK VIII 05-135	
na=Spoinowanie murów gładkich z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=2,497	2,497		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,497
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,497	#p374				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,497	1	#p70						

[POZYCJA]
id=384
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0202-02	BC-02	0202-02		0
pd5=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KATSRC_UNDEF	KNR BC-02 0202-02	
mpn=1211	1211
na=Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni ceglanych pionowych niemalowanych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=83,232	83,232		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=83,232
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	83,232	#p369				0

[PRZEDMIAR]
wo=83,232	1	#p68						

[POZYCJA]
id=392
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0639-03	19-01	0639-03		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0639-03	
mpn=1211	1211
na=Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=83,232	83,232		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=83,232
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	83,232	#p384				0

[PRZEDMIAR]
wo=83,232	1	#p73						

[POZYCJA]
id=394
pd=PPKZ 1982	TZKNC	11 d	11	d		0
pd5=PPKZ 1982	KATSRC_UNDEF	TZKNC 11 d	
na=Usuwanie z powierzchni cegły zabrudzeń biologicznych preparatem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=83,232	83,232		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=83,232
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	83,232	#p369				0

[PRZEDMIAR]
wo=83,232	1	#p68						

[POZYCJA]
id=398
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984		TZKNBK 251		TZKNBK 251		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK 251	
na=Odsolenie ścian preparatem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=83,232	83,232		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=83,232
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	83,232	#p369				0

[PRZEDMIAR]
wo=83,232	1	#p68						

[POZYCJA]
id=402
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0601-07	AT-32	0601-07		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR AT-32 0601-07	
mpn=1211	1211
na=Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 15+15=30 mm, pierwsza warstwa z tyku podkładowego, druga z tynku wykończeniowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=83,232	83,232		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=83,232
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	83,232	#p398				0

[PRZEDMIAR]
wo=83,232	1	#p76						

[POZYCJA]
id=411
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	XV 0106-01	XV	0106-01		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK XV 0106-01	
na=Malowanie tynków zewnętrznych dwukrotnie farbą
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=83,232	83,232		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=83,232
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	83,232	#p402				0

[PRZEDMIAR]
wo=83,232	1	#p77						

[POZYCJA]
id=3400
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0322-02	
mpn=_1211	_1211
na=Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[ELEMENT 2]
na=Wymiana opaski
wa=0
kn=0	0	0
id=3218
nu=2.2

[POZYCJA]
id=3219
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0102-05	2-31	0102-05	 0102-06	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0102-05	 0102-06
mpn=20:0:400966,101211	20:0:400966,101211
na=Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 40 cm głębokości koryta
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=55,488	55,488		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=55,488
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	55,488	0,80*69,36				0

[PRZEDMIAR]
wo=55,488	1	0,80*69,36						

[POZYCJA]
id=3222
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0814-02	2-31	0814-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0814-02	
mpn=_1211	_1211
na=Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=74,5	74,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=74,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	74,5	74,50				0

[PRZEDMIAR]
wo=74,5	1	74,50						

[POZYCJA]
id=5354
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie materiałów z rozbiórki, gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=23,089	23,089		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=23,089
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	23,089	#p3219*0,40+#p3222*0,20*0,06				0

[PRZEDMIAR]
wo=23,089	1	#p80*0,40+#p81*0,20*0,06						

[POZYCJA]
id=3227
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórki
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=23,089	23,089		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=23,089
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	23,089	23,089				0

[PRZEDMIAR]
wo=23,089	1	23,089						

[POZYCJA]
id=3229
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-07	2-02	0603-07		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0603-07	
mpn=1211	1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=27,744	27,744		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=27,744
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	27,744	0,40*69,36				0

[PRZEDMIAR]
wo=27,744	1	0,40*69,36						

[POZYCJA]
id=3236
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-08	2-02	0603-08		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0603-08	
mpn=1211	1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=27,744	27,744		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=27,744
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	27,744	#p3229				0

[PRZEDMIAR]
wo=27,744	1	#p84						

[POZYCJA]
id=3242
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0207-01	3	0207-01		0
pd5=WACETOB 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 3 0207-01	
mpn=1211	1211
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=27,744	27,744		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=27,744
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	27,744	#p3236				0

[PRZEDMIAR]
wo=27,744	1	#p85						

[POZYCJA]
id=3246
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-01	2-31	0104-01	 0104-02	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0104-01	 0104-02
mpn=22:0:200968,101211	22:0:200968,101211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=55,488	55,488		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=55,488
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	55,488	#p3219				0

[PRZEDMIAR]
wo=55,488	1	#p80						

[POZYCJA]
id=3251
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-01	AT-04	0101-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR AT-04 0101-01	
mpn=_1211	_1211
na=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=55,488	55,488		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=55,488
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	55,488	#p3219				0

[PRZEDMIAR]
wo=55,488	1	#p80						

[POZYCJA]
id=3258
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0407-05	
mpn=_1211	_1211
na=Obrzeża trawnikowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=74,5	74,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=74,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	74,5	#p3222				0

[PRZEDMIAR]
wo=74,5	1	#p81						

[POZYCJA]
id=3262
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0202-05	2-31	0202-05	 0202-06	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0202-05	 0202-06
mpn=65:0:2009113,101211	65:0:2009113,101211
na=Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=55,488	55,488		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=55,488
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	55,488	#p3219				0

[PRZEDMIAR]
wo=55,488	1	#p80						

[POZYCJA]
id=3272
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0510-01	2-01	0510-01		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0510-01	
mpn=_1211	_1211
na=Humusowanie terenu przy opasce z obsianiem przy grubości warstwy humusu do 5 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=74,5	74,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=74,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	74,5	#p3258*1,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=74,5	1	#p89*1,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[ELEMENT 2]
na=Przypory
wa=0
kn=0	0	0
id=457
nu=2.3

[POZYCJA]
id=458
pd=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VIII 06-09	VIII	06-09		0
pd5=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK VIII 06-09	
mpn=1211	1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=3,996	3,996		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,996
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,106	0,60*[1,07*2+1,37]				0
wo=0	1,89	0,63*[0,86*2+1,28]				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,106	1	0,60*[1,07*2+1,37]						
wo=1,89	1	0,63*[0,86*2+1,28]						

[POZYCJA]
id=461
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=0,12	0,12		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,12
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,12	#p458*0,03				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,12	1	#p92*0,03						

[POZYCJA]
id=464
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórek
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=2,497	2,497		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,497
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	2,497	#p371				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,497	1	#p69						

[POZYCJA]
id=690
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Oczyszczenie powierzchni ceglanej: metodą sturmieniowo-ścierną
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=3,996	3,996		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=3		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,996
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3,996	#p458				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,996	1	#p92						

[POZYCJA]
id=692
pd=PPKZ 1982	TZKNC	11 d	11	d		0
pd5=PPKZ 1982	KATSRC_UNDEF	TZKNC 11 d	
na=Usuwanie z powierzchni cegły zabrudzeń biologicznych preparatem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=3,996	3,996		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,996
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3,996	#p690				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,996	1	#p95						

[POZYCJA]
id=696
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0621-05	4-01	0621-05		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0621-05	
na=Zmycie stref murów elewacji zasolonych, zabrudzonych wykwitami wapiennymi i siarczanymi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=3,996	3,996		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,996
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3,996	#p690				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,996	1	#p95						

[POZYCJA]
id=700
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984		TZKNBK 251		TZKNBK 251		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK 251	
na=Odsolenie ścian preparatem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=3,996	3,996		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,996
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3,996	#p696				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,996	1	#p97						

[POZYCJA]
id=704
pd=PPKZ 1982	TZKNC	13 d	13	d		0
pd5=PPKZ 1982	KATSRC_UNDEF	TZKNC 13 d	
na=Dezynfekcja powierzchni ceglanej wodnym roztworem biocydów - środkiem bakterio/glono/grzybobójczym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=3,996	3,996		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,996
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3,996	#p696				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,996	1	#p97						

[POZYCJA]
id=708
pd=PPKZ 1982	TZKNC	3 a	3	a		0
pd5=PPKZ 1982	KATSRC_UNDEF	TZKNC 3 a	
na=Wykonanie impregancji wzmacniającej strukturę ścian preparatem krzemioorganicznymi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1,598	1,598		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,598
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1,598	#p690*0,40				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,598	1	#p95*0,40						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,1		1*0.1
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=712
pd=PPPKZ 1983, Zmiany i uzupełnienia 1984		TZKNBK 107		TZKNBK 107		0
pd5=PPPKZ 1983, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK 107	
na=Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - 1 cegła w jed.miejscu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=4	4		1
jm=msc	123
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=msc	123
pm=-1
wo=0	4	4,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0						

[POZYCJA]
id=719
pd=PPPKZ 1983, Zmiany i uzupełnienia 1984		TZKNBK 108		TZKNBK 108		0
pd5=PPPKZ 1983, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK 108	
na=Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - 2-3 cegły w jed.miejscu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=4	4		1
jm=msc	123
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=msc	123
pm=-1
wo=0	4	4,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0						

[POZYCJA]
id=726
pd=PPPKZ 1983, Zmiany i uzupełnienia 1984		TZKNBK 109		TZKNBK 109		0
pd5=PPPKZ 1983, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK 109	
na=Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegły w jed.miejscu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=2	2		1
jm=msc	123
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=msc	123
pm=-1
wo=0	2	2,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[POZYCJA]
id=733
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	5 141	5	141		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK 5 141	
na=Wykucie starych spoin murów głdkich z cegły pełnej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=3,996	3,996		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,996
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3,996	#p690				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,996	1	#p95						

[POZYCJA]
id=735
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	5 135	5	135		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK 5 135	
na=Spoinowanie murów głdkich z cegły pełnej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=3,996	3,996		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,996
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3,996	#p733				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,996	1	#p104						

[POZYCJA]
id=741
pd=PPKZ 1982	TZKNC	7 a	7	a		0
pd5=PPKZ 1982	KATSRC_UNDEF	TZKNC 7 a	
na=Lokalne patynowanie i koloryzowanie kitów (R=20%) - założono 5% powierzchni
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=0,2	0,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,2
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,2	#p735*5%				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,2	1	#p105*5%						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,2		1*0.20
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=745
pd=PPKZ 1982	TZKNC	7 a	7	a		0
pd5=PPKZ 1982	KATSRC_UNDEF	TZKNC 7 a	
na=Scalanie kolorystyczne lica cegły (R=20%)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=3,996	3,996		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,996
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3,996	#p735				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,996	1	#p105						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,2		1*0.20
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=749
pd=PPKZ 1982	TZKNC	3 a	3	a		0
pd5=PPKZ 1982	KATSRC_UNDEF	TZKNC 3 a	
na=Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni ceglanych roztworem reaktywnym silikonów w bezwonnym rozpuszczalniku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=3,996	3,996		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,996
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3,996	#p745				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,996	1	#p107						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,1		1*0.1
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=753
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0302-05	7-12	0302-05		0
pd5=WACETOB wyd.II 2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 7-12 0302-05	
na=Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni pionowych sprężonym powietrzem lub wodą pod ciśnieniem
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=17,4	17,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17,4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	17,4	2,25*2+3,50+2,90*2+3,60				0

[PRZEDMIAR]
wo=17,4	1	2,25*2+3,50+2,90*2+3,60						

[POZYCJA]
id=760
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0603-01	AT-32	0603-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR AT-32 0603-01	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=17,4	17,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17,4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	17,4	#p753				0

[PRZEDMIAR]
wo=17,4	1	#p109						

[POZYCJA]
id=768
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0603-03	AT-32	0603-03		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR AT-32 0603-03	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad wykonywane sposobem ręcznym - dodatek za zwiększenie grubości o 1 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=17,4	17,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17,4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	17,4	#p753				0

[PRZEDMIAR]
wo=17,4	1	#p109						

[POZYCJA]
id=776
pd=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VIII 06-23	VIII	06-23		0
pd5=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK VIII 06-23	
mpn=1211	1211
na=Zagruntowanie ścian preparatem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=17,4	17,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17,4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	17,4	#p753				0

[PRZEDMIAR]
wo=17,4	1	#p109						

[POZYCJA]
id=781
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	XV 0106-01	XV	0106-01		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK XV 0106-01	
na=Malowanie tynków zewnętrznych dwukrotnie farbą
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=17,4	17,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17,4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	17,4	#p776				0

[PRZEDMIAR]
wo=17,4	1	#p112						

[ELEMENT 2]
na=Rury spustowe
wa=0
kn=0	0	0
id=628
nu=2.4

[POZYCJA]
id=629
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-06	4-01	0535-06		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0535-06	
mpn=1211	1211
na=Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=8,664	8,664		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,664
jm=m	040
pm=-1
wo=0	8,664	10,83*4*20%				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,664	1	10,83*4*20%						

[POZYCJA]
id=631
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1107-01	4-04	1107-01	 1107-04 	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-04 1107-01	 1107-04 
mpn=15:0:150915,10121,0:0,0911	15:0:150915,10121,0:0,0911
na=Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km wraz z utylizacją
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=0,013	0,013		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,013
jm=t	034
pm=-1
wo=0	0,013	#p629*1,5/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,013	1	#p114*1,5/1000						

[POZYCJA]
id=634
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0527-02	4-01	0527-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0527-02	
mpn=_1211	_1211
na=Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=8,664	8,664		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,664
jm=m	040
pm=-1
wo=0	8,664	#p629				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,664	1	#p114						

[POZYCJA]
id=641
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP	S.A.-039 0201-01	S.A.-039	0201-01		0
pd5=Licencja bezpC582atna TP S.A. 1997	KATSRC_UNDEF	ZN-97/TP S.A.-039 0201-01	
mpn=1211	1211
na=Ręczne sprawdzenie drożności przewodów kanalizacyjnych wraz z udrożnieniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=34,656	34,656		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=34,656
jm=m	040
pm=-1
wo=0	34,656	10,83*4-#p629				0

[PRZEDMIAR]
wo=34,656	1	10,83*4-#p114						

[POZYCJA]
id=647
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Koszty podnośnika koszowego
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[POZYCJA]
id=649
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0101-03	8	0101-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 8 0101-03	
mpn=_1211	_1211
na=Wymiana przykanalików w wykopie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=4	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4	4*5*20%				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4*5*20%						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=660
nu=2.5

[POZYCJA]
id=661
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zabezpieczenie instalacji odgromowej oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń instalacji
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[ELEMENT 1]
na=ETAP C
wa=0
kn=0	0	0
id=1060
nu=3

[ELEMENT 2]
na=Tynki cokołu
wa=0
kn=0	0	0
id=1061
nu=3.1

[POZYCJA]
id=1062
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0703-01	19-01	0703-01		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0703-01	
mpn=1211	1211
na=Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=28,512	28,512		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28,512
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	28,512	1,20*[4,76+19,0]				0

[PRZEDMIAR]
wo=28,512	1	1,20*[4,76+19,0]						

[POZYCJA]
id=1064
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=0,855	0,855		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,855
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,855	#p1062*0,03				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,855	1	#p121*0,03						

[POZYCJA]
id=1067
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórek
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=0,855	0,855		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,855
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,855	#p1064				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,855	1	#p122						

[POZYCJA]
id=1069
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0641-01	19-01	0641-01		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0641-01	
mpn=1211	1211
na=Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 2 cm w miejscach łatwodostępnych - pow. do 2,0 m2 - założono 30% powierzchni
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=8,554	8,554		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,554
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	8,554	#p1062*30%				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,554	1	#p121*30%						

[POZYCJA]
id=1071
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VIII 05-135	VIII	05-135		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK VIII 05-135	
na=Spoinowanie murów gładkich z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=0,855	0,855		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,855
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,855	#p1067				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,855	1	#p123						

[POZYCJA]
id=1077
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0202-02	BC-02	0202-02		0
pd5=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KATSRC_UNDEF	KNR BC-02 0202-02	
mpn=1211	1211
na=Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni ceglanych pionowych niemalowanych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=28,512	28,512		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28,512
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	28,512	#p1062				0

[PRZEDMIAR]
wo=28,512	1	#p121						

[POZYCJA]
id=1085
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0639-03	19-01	0639-03		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0639-03	
mpn=1211	1211
na=Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=28,512	28,512		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28,512
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	28,512	#p1077				0

[PRZEDMIAR]
wo=28,512	1	#p126						

[POZYCJA]
id=1087
pd=PPKZ 1982	TZKNC	11 d	11	d		0
pd5=PPKZ 1982	KATSRC_UNDEF	TZKNC 11 d	
na=Usuwanie z powierzchni cegły zabrudzeń biologicznych preparatem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=28,512	28,512		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28,512
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	28,512	#p1062				0

[PRZEDMIAR]
wo=28,512	1	#p121						

[POZYCJA]
id=1091
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984		TZKNBK 251		TZKNBK 251		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK 251	
na=Odsolenie ścian preparatem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=28,512	28,512		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28,512
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	28,512	#p1062				0

[PRZEDMIAR]
wo=28,512	1	#p121						

[POZYCJA]
id=1095
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0601-07	AT-32	0601-07		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR AT-32 0601-07	
mpn=1211	1211
na=Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 15+15=30 mm, pierwsza warstwa z tyku podkładowego, druga z tynku wykończeniowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=28,512	28,512		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28,512
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	28,512	#p1091				0

[PRZEDMIAR]
wo=28,512	1	#p129						

[POZYCJA]
id=1104
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	XV 0106-01	XV	0106-01		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK XV 0106-01	
na=Malowanie tynków zewnętrznych dwukrotnie farbą
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=28,512	28,512		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28,512
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	28,512	#p1095				0

[PRZEDMIAR]
wo=28,512	1	#p130						

[POZYCJA]
id=1108
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0807-03	2-31	0807-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0807-03	
mpn=_1211	_1211
na=Rozebranie istniejących nawierzchni
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=2,8	2,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,8
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,8	2,80				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,8	1	2,80						

[POZYCJA]
id=1110
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=4,277	4,277		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,277
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	4,277	#p1062*0,15				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,277	1	#p121*0,15						

[POZYCJA]
id=1113
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórek
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=4,277	4,277		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,277
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	4,277	#p1110				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,277	1	#p133						

[POZYCJA]
id=1115
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-01	2-31	0104-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0104-01	
mpn=_1211	_1211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=2,8	2,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,8
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,8	#p1108				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,8	1	#p132						

[POZYCJA]
id=1120
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1103-02	2-31	1103-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 1103-02	
mpn=_1211	_1211
na=Remont nawierzchni - odtworzenie chodnika i podestu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=2,8	2,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,8
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,8	#p1108				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,8	1	#p132						

[ELEMENT 2]
na=Wymiana opaski
wa=0
kn=0	0	0
id=3276
nu=3.2

[POZYCJA]
id=3277
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0102-05	2-31	0102-05	 0102-06	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0102-05	 0102-06
mpn=20:0:400966,101211	20:0:400966,101211
na=Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 40 cm głębokości koryta
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=31,022	31,022		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=31,022
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	5,15	1,16*4,44				0
wo=0	1,107	0,51*2,17				0
wo=0	24,765	1,50*16,51				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,15	1	1,16*4,44						
wo=1,107	1	0,51*2,17						
wo=24,765	1	1,50*16,51						

[POZYCJA]
id=3280
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0814-02	2-31	0814-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0814-02	
mpn=_1211	_1211
na=Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=26,92	26,92		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=26,92
jm=m	040
pm=-1
wo=0	26,92	16,51+3,41+4,43+0,99+1,58				0

[PRZEDMIAR]
wo=26,92	1	16,51+3,41+4,43+0,99+1,58						

[POZYCJA]
id=5357
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie materiału z rozbiórki, gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=12,732	12,732		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12,732
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	12,732	#p3277*0,40+#p3280*0,20*0,06				0

[PRZEDMIAR]
wo=12,732	1	#p137*0,40+#p138*0,20*0,06						

[POZYCJA]
id=3285
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórki
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=12,732	12,732		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12,732
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	12,732	12,732				0

[PRZEDMIAR]
wo=12,732	1	12,732						

[POZYCJA]
id=3287
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-07	2-02	0603-07		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0603-07	
mpn=1211	1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=8,968	8,968		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,968
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	8,968	0,40*[4,44+2,17+15,81]				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,968	1	0,40*[4,44+2,17+15,81]						

[POZYCJA]
id=3294
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-08	2-02	0603-08		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0603-08	
mpn=1211	1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=8,968	8,968		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,968
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	8,968	#p3287				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,968	1	#p141						

[POZYCJA]
id=3300
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0207-01	3	0207-01		0
pd5=WACETOB 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 3 0207-01	
mpn=1211	1211
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=8,968	8,968		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,968
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	8,968	#p3294				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,968	1	#p142						

[POZYCJA]
id=3304
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-01	2-31	0104-01	 0104-02	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0104-01	 0104-02
mpn=22:0:200968,101211	22:0:200968,101211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=31,022	31,022		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=31,022
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	31,022	#p3277				0

[PRZEDMIAR]
wo=31,022	1	#p137						

[POZYCJA]
id=3309
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-01	AT-04	0101-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR AT-04 0101-01	
mpn=_1211	_1211
na=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=31,022	31,022		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=31,022
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	31,022	#p3277				0

[PRZEDMIAR]
wo=31,022	1	#p137						

[POZYCJA]
id=3316
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0407-05	
mpn=_1211	_1211
na=Obrzeża trawnikowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=26,92	26,92		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=26,92
jm=m	040
pm=-1
wo=0	26,92	#p3280				0

[PRZEDMIAR]
wo=26,92	1	#p138						

[POZYCJA]
id=3320
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0202-05	2-31	0202-05	 0202-06	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0202-05	 0202-06
mpn=65:0:2009113,101211	65:0:2009113,101211
na=Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=31,022	31,022		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=31,022
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	31,022	#p3277				0

[PRZEDMIAR]
wo=31,022	1	#p137						

[POZYCJA]
id=3330
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0510-01	2-01	0510-01		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0510-01	
mpn=_1211	_1211
na=Humusowanie terenu przy opasce z obsianiem przy grubości warstwy humusu do 5 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=26,92	26,92		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=26,92
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	26,92	#p3316*1,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=26,92	1	#p146*1,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[ELEMENT 2]
na=Rury spustowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1371
nu=3.3

[POZYCJA]
id=1372
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-06	4-01	0535-06		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0535-06	
mpn=1211	1211
na=Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=10,83	10,83		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10,83
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10,83	10,83*5*20%				0

[PRZEDMIAR]
wo=10,83	1	10,83*5*20%						

[POZYCJA]
id=1374
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1107-01	4-04	1107-01	 1107-04 	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-04 1107-01	 1107-04 
mpn=15:0:150915,10121,0:0,0911	15:0:150915,10121,0:0,0911
na=Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km wraz z utylizacją
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=0,016	0,016		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,016
jm=t	034
pm=-1
wo=0	0,016	#p1372*1,5/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,016	1	#p149*1,5/1000						

[POZYCJA]
id=1377
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0527-02	4-01	0527-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0527-02	
mpn=_1211	_1211
na=Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=10,83	10,83		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10,83
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10,83	#p1372				0

[PRZEDMIAR]
wo=10,83	1	#p149						

[POZYCJA]
id=1384
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP	S.A.-039 0201-01	S.A.-039	0201-01		0
pd5=Licencja bezpC582atna TP S.A. 1997	KATSRC_UNDEF	ZN-97/TP S.A.-039 0201-01	
mpn=1211	1211
na=Ręczne sprawdzenie drożności przewodów kanalizacyjnych wraz z udrożnieniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=43,32	43,32		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=43,32
jm=m	040
pm=-1
wo=0	43,32	10,83*5-#p1372				0

[PRZEDMIAR]
wo=43,32	1	10,83*5-#p149						

[POZYCJA]
id=1390
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Koszty podnośnika koszowego
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[POZYCJA]
id=1392
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0101-03	8	0101-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 8 0101-03	
mpn=_1211	_1211
na=Wymiana przykanalików w wykopie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5	5*5*20%				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5*5*20%						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=1403
nu=3.4

[POZYCJA]
id=1404
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zabezpieczenie instalacji odgromowej oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń instalacji
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[ELEMENT 1]
na=ETAP D
wa=0
kn=0	0	0
id=1407
nu=4

[ELEMENT 2]
na=Naprawa tarasu
wa=0
kn=0	0	0
id=1554
nu=4.1

[POZYCJA]
id=1560
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0504-03	4-04	0504-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-04 0504-03	
mpn=_1211	_1211
na=Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=73,5	73,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=73,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	73,5	73,50				0

[PRZEDMIAR]
wo=73,5	1	73,50						

[POZYCJA]
id=1564
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0211-03	4-01	0211-03		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0211-03	
mpn=1211	1211
na=Skucie nawierzchni betonowej wraz z skuciem stopni
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=73,5	73,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=73,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	73,5	#p1560				0

[PRZEDMIAR]
wo=73,5	1	#p156						

[POZYCJA]
id=1555
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=1,47	1,47		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,47
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,47	#p1560*0,02				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,47	1	#p156*0,02						

[POZYCJA]
id=1558
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórek
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=1,47	1,47		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,47
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,47	#p1555				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,47	1	#p158						

[POZYCJA]
id=1572
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0804-01	4-04	0804-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-04 0804-01	
mpn=1211	1211
na=Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=28,15	28,15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28,15
jm=m	040
pm=-1
wo=0	28,15	7,10*2+13,95				0

[PRZEDMIAR]
wo=28,15	1	7,10*2+13,95						

[POZYCJA]
id=1941
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Remont, dostosowanie i montaż balustrad istniejących (elementy balustrad oczyścić z powłok malarskich i rdzy, zabezpieczyć antykorozyjnie i wykonać malowanie  proszkowe w kolorze szarym)
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=28,15	28,15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28,15
jm=m	040
pm=-1
wo=0	28,15	#p1572				0

[PRZEDMIAR]
wo=28,15	1	#p160						

[POZYCJA]
id=1566
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0201-05	4-01	0201-05		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0201-05	
mpn=1211	1211
na=Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=15,498	15,498		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,498
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	15,498	0,41*2*[7,40*2+2,05*2]				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,498	1	0,41*2*[7,40*2+2,05*2]						

[POZYCJA]
id=1578
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0203-07	4-01	0203-07		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0203-07	
mpn=_1211	_1211
na=Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=2,486	2,486		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,486
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,881	0,41*0,31*7,40*2				0
wo=0	0,605	0,41*0,36*2,05*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,881	1	0,41*0,31*7,40*2						
wo=0,605	1	0,41*0,36*2,05*2						

[POZYCJA]
id=1583
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0202-03	4-01	0202-03		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0202-03	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=149,16	149,16		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=149,16
jm=kg	033
pm=-1
wo=0	149,16	#p1578*60				0

[PRZEDMIAR]
wo=149,16	1	#p163*60						

[POZYCJA]
id=1629
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0530-01	4-01	0530-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0530-01	
mpn=_1211	_1211
na=Uzupełnienie obróbek blacharskich
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=13,02	13,02		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13,02
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	9,45	0,50*[7,40*2+2,05*2]				0
wo=0	3,57	0,35*10,20				0

[PRZEDMIAR]
wo=9,45	1	0,50*[7,40*2+2,05*2]						
wo=3,57	1	0,35*10,20						

[POZYCJA]
id=3571
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Montaż profilu okapowego
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=10,2	10,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10,2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10,2	10,20				0

[PRZEDMIAR]
wo=10,2	1	10,20						

[POZYCJA]
id=1598
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-02	2-02	0607-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0607-02	
mpn=1211	1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=63,64	63,64		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=63,64
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	63,64	61,20+1,22*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=63,64	1	61,20+1,22*2						

[POZYCJA]
id=3562
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-01	2-02	0609-01		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0609-01	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - kliny styropianiowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=63,64	63,64		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=63,64
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	63,64	#p1598				0

[PRZEDMIAR]
wo=63,64	1	#p167						

[POZYCJA]
id=1588
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-02	2-02	1102-02	 1102-03 	0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1102-02	 1102-03 
mpn=135:0:9009171,101211	135:0:9009171,101211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 90 mm zatarte na gładko
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=73,5	73,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=73,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	73,5	#p1560				0

[PRZEDMIAR]
wo=73,5	1	#p156						

[POZYCJA]
id=1604
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0618-03	202	0618-03		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 0618-03	
mpn=1211	1211
na=(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=63,64	63,64		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=63,64
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	63,64	#p1598				0

[PRZEDMIAR]
wo=63,64	1	#p167						

[POZYCJA]
id=1611
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Posadzka z płytek 60x60 na dystansach
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=63,64	63,64		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=63,64
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	63,64	#p1604				0

[PRZEDMIAR]
wo=63,64	1	#p170						

[POZYCJA]
id=1616
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-33 0307-03	AT-33	0307-03	 0307-02	0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2009	KATSRC_UNDEF	KNR AT-33 0307-03	 0307-02
mpn=13:0:20913,10121,0:0,0911	13:0:20913,10121,0:0,0911
na=Powłoki z żywicy Harz EP TE z dodatkiem piasku kwarcowego o grubości 2 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=6,262	6,262		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,262
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	6,262	1,65*2+0,23*0,92*7*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,262	1	1,65*2+0,23*0,92*7*2						

[POZYCJA]
id=3574
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0509-02	2-02	0509-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0509-02	
mpn=_121,0:1,0911	_121,0:1,0911
na=Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm z blachy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=10,2	10,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10,2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10,2	10,20				0

[PRZEDMIAR]
wo=10,2	1	10,20						

[POZYCJA]
id=3582
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0511-02	2-02	0511-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0511-02	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=1,2	1,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1,2	1,20				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,2	1	1,20						

[ELEMENT 2]
na=Tynki cokołu
wa=0
kn=0	0	0
id=1408
nu=4.2

[POZYCJA]
id=1409
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0703-01	19-01	0703-01		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0703-01	
mpn=1211	1211
na=Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=43,579	43,579		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=43,579
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	4,911	1,15*[2,50+1,77]				0
wo=0	38,668	1,40*27,62				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,911	1	1,15*[2,50+1,77]						
wo=38,668	1	1,40*27,62						

[POZYCJA]
id=1411
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=1,307	1,307		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,307
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,307	#p1409*0,03				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,307	1	#p175*0,03						

[POZYCJA]
id=1414
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórek
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=1,307	1,307		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,307
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,307	#p1411				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,307	1	#p176						

[POZYCJA]
id=1416
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0641-01	19-01	0641-01		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0641-01	
mpn=1211	1211
na=Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 2 cm w miejscach łatwodostępnych - pow. do 2,0 m2 - założono 30% powierzchni
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=13,074	13,074		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13,074
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	13,074	#p1409*30%				0

[PRZEDMIAR]
wo=13,074	1	#p175*30%						

[POZYCJA]
id=1418
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VIII 05-135	VIII	05-135		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK VIII 05-135	
na=Spoinowanie murów gładkich z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=1,307	1,307		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,307
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1,307	#p1414				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,307	1	#p177						

[POZYCJA]
id=1424
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0202-02	BC-02	0202-02		0
pd5=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KATSRC_UNDEF	KNR BC-02 0202-02	
mpn=1211	1211
na=Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni ceglanych pionowych niemalowanych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=43,579	43,579		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=43,579
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	43,579	#p1409				0

[PRZEDMIAR]
wo=43,579	1	#p175						

[POZYCJA]
id=1432
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0639-03	19-01	0639-03		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0639-03	
mpn=1211	1211
na=Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=43,579	43,579		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=43,579
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	43,579	#p1424				0

[PRZEDMIAR]
wo=43,579	1	#p180						

[POZYCJA]
id=1434
pd=PPKZ 1982	TZKNC	11 d	11	d		0
pd5=PPKZ 1982	KATSRC_UNDEF	TZKNC 11 d	
na=Usuwanie z powierzchni cegły zabrudzeń biologicznych preparatem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=43,579	43,579		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=43,579
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	43,579	#p1409				0

[PRZEDMIAR]
wo=43,579	1	#p175						

[POZYCJA]
id=1438
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984		TZKNBK 251		TZKNBK 251		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK 251	
na=Odsolenie ścian preparatem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=43,579	43,579		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=43,579
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	43,579	#p1409				0

[PRZEDMIAR]
wo=43,579	1	#p175						

[POZYCJA]
id=1442
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0601-07	AT-32	0601-07		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR AT-32 0601-07	
mpn=1211	1211
na=Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 15+15=30 mm, pierwsza warstwa z tyku podkładowego, druga z tynku wykończeniowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=43,579	43,579		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=43,579
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	43,579	#p1438				0

[PRZEDMIAR]
wo=43,579	1	#p183						

[POZYCJA]
id=1451
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	XV 0106-01	XV	0106-01		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK XV 0106-01	
na=Malowanie tynków zewnętrznych dwukrotnie farbą
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=43,579	43,579		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=43,579
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	43,579	#p1442				0

[PRZEDMIAR]
wo=43,579	1	#p184						

[POZYCJA]
id=3392
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0322-02	
mpn=_1211	_1211
na=Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[POZYCJA]
id=3408
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0322-02	
mpn=_1211	_1211
na=Wymiana żaluzji wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[ELEMENT 2]
na=Wymiana opaski
wa=0
kn=0	0	0
id=3334
nu=4.3

[POZYCJA]
id=3335
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0102-05	2-31	0102-05	 0102-06	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0102-05	 0102-06
mpn=20:0:400966,101211	20:0:400966,101211
na=Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 40 cm głębokości koryta
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=20,5	20,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	20,5	20,50				0

[PRZEDMIAR]
wo=20,5	1	20,50						

[POZYCJA]
id=3338
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0814-02	2-31	0814-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0814-02	
mpn=_1211	_1211
na=Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=26,5	26,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=26,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	26,5	26,50				0

[PRZEDMIAR]
wo=26,5	1	26,50						

[POZYCJA]
id=5360
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie  materiału z rozbiórki, gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=8,518	8,518		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,518
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	8,518	#p3335*0,40+#p3338*0,20*0,06				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,518	1	#p188*0,40+#p189*0,20*0,06						

[POZYCJA]
id=3343
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórki
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=8,518	8,518		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,518
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	8,518	8,518				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,518	1	8,518						

[POZYCJA]
id=3345
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-07	2-02	0603-07		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0603-07	
mpn=1211	1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=8,968	8,968		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,968
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	8,968	0,40*[4,44+2,17+15,81]				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,968	1	0,40*[4,44+2,17+15,81]						

[POZYCJA]
id=3352
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-08	2-02	0603-08		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0603-08	
mpn=1211	1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=8,968	8,968		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,968
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	8,968	#p3345				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,968	1	#p192						

[POZYCJA]
id=3358
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0207-01	3	0207-01		0
pd5=WACETOB 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 3 0207-01	
mpn=1211	1211
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=8,968	8,968		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,968
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	8,968	#p3352				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,968	1	#p193						

[POZYCJA]
id=3362
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-01	2-31	0104-01	 0104-02	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0104-01	 0104-02
mpn=22:0:200968,101211	22:0:200968,101211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=20,5	20,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	20,5	#p3335				0

[PRZEDMIAR]
wo=20,5	1	#p188						

[POZYCJA]
id=3367
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-01	AT-04	0101-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR AT-04 0101-01	
mpn=_1211	_1211
na=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=20,5	20,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	20,5	#p3335				0

[PRZEDMIAR]
wo=20,5	1	#p188						

[POZYCJA]
id=3374
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0407-05	
mpn=_1211	_1211
na=Obrzeża trawnikowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=26,5	26,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=26,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	26,5	#p3338				0

[PRZEDMIAR]
wo=26,5	1	#p189						

[POZYCJA]
id=3378
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0202-05	2-31	0202-05	 0202-06	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0202-05	 0202-06
mpn=65:0:2009113,101211	65:0:2009113,101211
na=Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=20,5	20,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	20,5	#p3335				0

[PRZEDMIAR]
wo=20,5	1	#p188						

[POZYCJA]
id=3388
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0510-01	2-01	0510-01		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0510-01	
mpn=_1211	_1211
na=Humusowanie terenu przy opasce z obsianiem przy grubości warstwy humusu do 5 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=26,5	26,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=26,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	26,5	#p3374*1,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=26,5	1	#p197*1,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[ELEMENT 2]
na=Rury spustowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1523
nu=4.4

[POZYCJA]
id=1524
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-06	4-01	0535-06		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0535-06	
mpn=1211	1211
na=Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=2,166	2,166		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,166
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2,166	10,83*1*20%				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,166	1	10,83*1*20%						

[POZYCJA]
id=1526
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1107-01	4-04	1107-01	 1107-04 	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-04 1107-01	 1107-04 
mpn=15:0:150915,10121,0:0,0911	15:0:150915,10121,0:0,0911
na=Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km z utylizacją
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=0,003	0,003		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,003
jm=t	034
pm=-1
wo=0	0,003	#p1524*1,5/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,003	1	#p200*1,5/1000						

[POZYCJA]
id=1529
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0527-02	4-01	0527-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0527-02	
mpn=_1211	_1211
na=Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=2,166	2,166		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,166
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2,166	#p1524				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,166	1	#p200						

[POZYCJA]
id=1536
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP	S.A.-039 0201-01	S.A.-039	0201-01		0
pd5=Licencja bezpC582atna TP S.A. 1997	KATSRC_UNDEF	ZN-97/TP S.A.-039 0201-01	
mpn=1211	1211
na=Ręczne sprawdzenie drożności przewodów kanalizacyjnych wraz z udrożnieniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=8,664	8,664		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,664
jm=m	040
pm=-1
wo=0	8,664	10,83*1-#p1524				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,664	1	10,83*1-#p200						

[POZYCJA]
id=1542
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Koszty podnośnika koszowego
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[POZYCJA]
id=1544
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0101-03	8	0101-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 8 0101-03	
mpn=_1211	_1211
na=Wymiana przykanalików w wykopie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=1	1		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1	1*5*20%				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1*5*20%						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=1550
nu=4.5

[POZYCJA]
id=1551
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zabezpieczenie instalacji odgromowej oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń instalacji
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[ELEMENT 2]
na=Izolacja pom. pod tarasem
wa=0
kn=0	0	0
id=3198
nu=4.6

[POZYCJA]
id=3445
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0104-04	AT-17	0104-04		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2004	KATSRC_UNDEF	KNR AT-17 0104-04	
mpn=1211	1211
na=Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - posadzka
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=6,7	6,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,7
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	6,7	0,20*[18,80+14,70]				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,7	1	0,20*[18,80+14,70]						

[POZYCJA]
id=3451
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-02	4-01	0212-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0212-02	
mpn=1211	1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=2,01	2,01		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,01
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	2,01	0,20*0,30*[18,80+14,70]				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,01	1	0,20*0,30*[18,80+14,70]						

[POZYCJA]
id=3458
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-05	4-01	0701-05		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0701-05	
mpn=1211	1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=67,15	67,15		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=67,15
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	67,15	2,10*[18,80+14,70]-0,80*2,0*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=67,15	1	2,10*[18,80+14,70]-0,80*2,0*2						

[POZYCJA]
id=3471
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0402-03	C-2	0402-03		0
pd5=HENKEL wyd.I 2008	KATSRC_UNDEF	ZKNR C-2 0402-03	
mpn=_1211	_1211
na=Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=67,15	67,15		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=67,15
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	67,15	#p3458				0

[PRZEDMIAR]
wo=67,15	1	#p209						

[POZYCJA]
id=3473
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0336-01	
mpn=1211	1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=33,5	33,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=33,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	33,5	18,80+14,70				0

[PRZEDMIAR]
wo=33,5	1	18,80+14,70						

[POZYCJA]
id=3453
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=4,108	4,108		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,108
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	4,108	#p3451+#p3458*0,03+#p3473*0,05*0,05				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,108	1	#p208+#p209*0,03+#p211*0,05*0,05						

[POZYCJA]
id=3456
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórek
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=4,108	4,108		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,108
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	4,108	#p3453				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,108	1	#p212						

[POZYCJA]
id=3460
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-25 0104-02	AT-25	0104-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_UNDEF	KNR AT-25 0104-02	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości do 38 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=39,8	39,8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=39,8
jm=m	040
pm=-1
wo=0	39,8	18,80+14,70+2,10*3				0

[PRZEDMIAR]
wo=39,8	1	18,80+14,70+2,10*3						

[POZYCJA]
id=3510
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0501-01	AT-27	0501-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_UNDEF	KNR AT-27 0501-01	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Wykonanie fasety - wstępne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie warstwy sczepnej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=33,5	33,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=33,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	33,5	#p3473				0

[PRZEDMIAR]
wo=33,5	1	#p211						

[POZYCJA]
id=3515
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0501-02	AT-27	0501-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_UNDEF	KNR AT-27 0501-02	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Wykonanie fasety z zaprawy cementowej uszczelniajacej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=216
ob=33,5	33,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=33,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	33,5	#p3473				0

[PRZEDMIAR]
wo=33,5	1	#p211						

[POZYCJA]
id=3549
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0304-03	AT-26	0304-03		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_UNDEF	KNR AT-26 0304-03	
mpn=1211	1211
na=Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=217
ob=67,15	67,15		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=67,15
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	67,15	#p3458				0

[PRZEDMIAR]
wo=67,15	1	#p209						

[POZYCJA]
id=3475
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0103-05	AT-27	0103-05		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_UNDEF	KNR AT-27 0103-05	
mpn=1211	1211
na=Gruntowanie ręczne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=218
ob=47,85	47,85		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=47,85
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	47,85	1,50*[18,80+14,70]-0,80*1,50*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=47,85	1	1,50*[18,80+14,70]-0,80*1,50*2						

[POZYCJA]
id=3484
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0201-02	AT-27	0201-02	 uwaga pod tablicą. 	0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_UNDEF	KNR AT-27 0201-02	 uwaga pod tablicC485. 
mpn=2:0:092,10121,0:1,0911	2:0:092,10121,0:1,0911
na=Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu Powierzchnia nieotynkowana.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=219
ob=47,85	47,85		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=47,85
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	47,85	#p3475				0

[PRZEDMIAR]
wo=47,85	1	#p218						

[POZYCJA]
id=3479
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0204-01	AT-27	0204-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_UNDEF	KNR AT-27 0204-01	
mpn=1211	1211
na=Ręczne nałożenie warstwy szpachlówki uszczelniającej - powierzchnie pionowe, warstwa gr. 2 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=220
ob=47,85	47,85		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=47,85
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	47,85	#p3484				0

[PRZEDMIAR]
wo=47,85	1	#p219						

[POZYCJA]
id=3489
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0204-02	AT-27	0204-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_UNDEF	KNR AT-27 0204-02	
mpn=1211	1211
na=Ręczne nałożenie warstwy szpachlówki uszczelniającej - powierzchnie pionowe, dodatek za pogrubienie o 1 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=221
ob=47,85	47,85		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=8		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=47,85
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	47,85	#p3484				0

[PRZEDMIAR]
wo=47,85	1	#p219						

[POZYCJA]
id=3493
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0201-01	AT-27	0201-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_UNDEF	KNR AT-27 0201-01	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=222
ob=47,85	47,85		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=47,85
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	47,85	#p3489				0

[PRZEDMIAR]
wo=47,85	1	#p221						

[POZYCJA]
id=3498
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0201-02	AT-26	0201-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_UNDEF	KNR AT-26 0201-02	
mpn=_1211	_1211
na=Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=223
ob=67,15	67,15		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=67,15
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	67,15	2,10*[18,80+14,70]-0,80*2,0*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=67,15	1	2,10*[18,80+14,70]-0,80*2,0*2						

[POZYCJA]
id=3504
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0201-04	AT-26	0201-04		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_UNDEF	KNR AT-26 0201-04	
mpn=_1211	_1211
na=Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=224
ob=67,15	67,15		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=67,15
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	67,15	#p3498				0

[PRZEDMIAR]
wo=67,15	1	#p223						

[POZYCJA]
id=3543
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0301-02	AT-26	0301-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_UNDEF	KNR AT-26 0301-02	
mpn=_1211	_1211
na=Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=225
ob=67,15	67,15		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=67,15
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	67,15	#p3504				0

[PRZEDMIAR]
wo=67,15	1	#p224						

[POZYCJA]
id=3520
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0202-02	AT-27	0202-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_UNDEF	KNR AT-27 0202-02	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=226
ob=10,05	10,05		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10,05
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	10,05	0,30*[18,80+14,70]				0

[PRZEDMIAR]
wo=10,05	1	0,30*[18,80+14,70]						

[POZYCJA]
id=3525
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0202-01	AT-27	0202-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_UNDEF	KNR AT-27 0202-01	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=227
ob=10,05	10,05		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10,05
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	10,05	#p3520				0

[PRZEDMIAR]
wo=10,05	1	#p226						

[POZYCJA]
id=3538
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0803-02	4-01	0803-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0803-02	
mpn=1211	1211
na=Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=228
ob=10,05	10,05		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10,05
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	10,05	#p3525				0

[PRZEDMIAR]
wo=10,05	1	#p227						

[ELEMENT 1]
na=ETAP E
wa=0
kn=0	0	0
id=1637
nu=5

[ELEMENT 2]
na=Sufit podwieszany
wa=0
kn=0	0	0
id=1638
nu=5.1

[POZYCJA]
id=1639
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0702-02	7	0702-02	 z.o.3.4. 	0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 7 0702-02	 z.o.3.4. 
mpn=1:0:091,101211	1:0:091,101211
na=Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=229
ob=7,2	7,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,2
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	7,2	0,60*0,60*20				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,2	1	0,60*0,60*20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,3		0.3
wm=1		1
ws=0,3		0.3
wo=1		1

[POZYCJA]
id=1643
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0702-02	7	0702-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 7 0702-02	
mpn=_1211	_1211
na=Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - uzupełnienie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=230
ob=7,2	7,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,2
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	7,2	#p1639				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,2	1	#p229						

[ELEMENT 2]
na=Roboty malarskie
wa=0
kn=0	0	0
id=1653
nu=5.2

[POZYCJA]
id=1654
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0703-01	4-01	0703-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0703-01	
mpn=_1211	_1211
na=Umocowanie siatki na pęknięciu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=231
ob=3	3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3	0,50*3,0*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	0,50*3,0*2						

[POZYCJA]
id=1660
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-04	2-02	0815-04		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0815-04	
mpn=_1211	_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=232
ob=3	3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3	#p1654				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p231						

[POZYCJA]
id=1669
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 1204-08	
mpn=_1211	_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=233
ob=251,64	251,64		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=251,64
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	214,48	3,0*[9,96+33,38+33,64]-[0,90*2,0*4+1,63*2,0+1,0*2,0*3]				0
wo=0	37,16	31,39+5,77				0

[PRZEDMIAR]
wo=214,48	1	3,0*[9,96+33,38+33,64]-[0,90*2,0*4+1,63*2,0+1,0*2,0*3]						
wo=37,16	1	31,39+5,77						

[POZYCJA]
id=1673
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1505-03	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=234
ob=251,64	251,64		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=251,64
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	251,64	#p1669				0

[PRZEDMIAR]
wo=251,64	1	#p233						

[ELEMENT 1]
na=ETAP F
wa=0
kn=0	0	0
id=1678
nu=6

[ELEMENT 2]
na=Wymiana warstw przegrody
wa=0
kn=0	0	0
id=1679
nu=6.1

[POZYCJA]
id=1680
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2015	KNR	9-29 0108-05	9-29	0108-05		0
pd5=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2015	KATSRC_UNDEF	KNR 9-29 0108-05	
mpn=1211	1211
na=Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina podwójna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=235
ob=19,662	19,662		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,662
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	19,662	17,40*1,13				0

[PRZEDMIAR]
wo=19,662	1	17,40*1,13						

[POZYCJA]
id=1683
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0609-03	4-01	0609-03		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0609-03	
mpn=1211	1211
na=Rozebranie warstw izolacyjnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=236
ob=19,662	19,662		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,662
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	19,662	#p1680				0

[PRZEDMIAR]
wo=19,662	1	#p235						

[POZYCJA]
id=5363
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0106-04	
mpn=1211	1211
na=Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=237
ob=3,924	3,924		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,924
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	3,924	19,62*0,20				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,924	1	19,62*0,20						

[POZYCJA]
id=5365
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=238
ob=3,924	3,924		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,924
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	3,924	#p5363				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,924	1	#p237						

[POZYCJA]
id=5368
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórek
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=239
ob=3,924	3,924		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,924
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	3,924	#p5363				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,924	1	#p237						

[POZYCJA]
id=1685
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0517-01	0-15II	0517-01		0
pd5=IGM wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR 0-15II 0517-01	
mpn=_1211	_1211
na=Uzupełnienie folii dachowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=240
ob=25,561	25,561		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25,561
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	25,561	#p1683*1,30				0

[PRZEDMIAR]
wo=25,561	1	#p236*1,30						

[POZYCJA]
id=1691
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-12 0301-07	9-12	0301-07		0
pd5=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR 9-12 0301-07	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej 25cm wraz z paroizolacją układanymi w połaci dachu krokwiowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=241
ob=19,662	19,662		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,662
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	19,662	#p1683				0

[PRZEDMIAR]
wo=19,662	1	#p236						

[POZYCJA]
id=1697
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0203-02	AT-43	0203-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KATSRC_UNDEF	KNR AT-43 0203-02	
mpn=_121,0:3,092,0:0,093,0:0,094,0:0,0911	_121,0:3,092,0:0,093,0:0,094,0:0,0911
na=Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych GKF i wieszakach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=242
ob=19,662	19,662		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,662
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	19,662	#p1683				0

[PRZEDMIAR]
wo=19,662	1	#p236						

[POZYCJA]
id=1716
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-06	2-02	0815-06		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0815-06	
mpn=_1211	_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=243
ob=19,662	19,662		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,662
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	19,662	#p1697				0

[PRZEDMIAR]
wo=19,662	1	#p242						

[POZYCJA]
id=1725
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1505-03	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=244
ob=19,662	19,662		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,662
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	19,662	#p1716				0

[PRZEDMIAR]
wo=19,662	1	#p243						

[ELEMENT 2]
na=Zniszczone elementy więźby dachowej 
wa=0
kn=0	0	0
id=1737
nu=6.2

[POZYCJA]
id=1738
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0412-03	4-01	0412-03		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0412-03	
mpn=_1211	_1211
na=Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=245
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=m	040
pm=-1
wo=0	15	7,50*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	7,50*2						

[POZYCJA]
id=1780
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0106-04	
mpn=1211	1211
na=Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=246
ob=0,188	0,188		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,188
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,188	7,50*0,25*0,05*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,188	1	7,50*0,25*0,05*2						

[POZYCJA]
id=1782
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=247
ob=0,188	0,188		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,188
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,188	#p1780				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,188	1	#p246						

[POZYCJA]
id=1785
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórek
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=248
ob=0,188	0,188		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,188
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,188	#p1782				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,188	1	#p247						

[POZYCJA]
id=1759
pd=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	V -370	V	-370		0
pd5=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK V -370	
mpn=1211	1211
na=Ociosanie drewna okrągłego jednostronnie po wyznaczonej linii przy grubości ciosu 5-10 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=249
ob=2	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2	2,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[POZYCJA]
id=1767
pd=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	V -329	V	-329		0
pd5=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK V -329	
mpn=1211	1211
na=Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia łukowa do 0.50 m2, głębokość wycięcia 10 cm żywice termoplastyczne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=250
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[POZYCJA]
id=1747
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0629-08	4-01	0629-08		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0629-08	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania z przerwami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=251
ob=13	13		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	7,5	7,50*1,0				0
wo=0	5,5	5,50				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,5	1	7,50*1,0						
wo=5,5	1	5,50						

[POZYCJA]
id=1754
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0631-01	4-01	0631-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0631-01	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=252
ob=13	13		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	13	#p1747				0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	#p251						

[ELEMENT 2]
na=Kominy poniżej połaci dachu
wa=0
kn=0	0	0
id=1772
nu=6.3

[POZYCJA]
id=1773
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0703-01	19-01	0703-01		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0703-01	
mpn=1211	1211
na=Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=253
ob=398,502	398,502		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=398,502
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	398,502	3,90*[3,07+1,64*2+4,19+4,46+2,31+4,46+4,56+3,26+2,31+2,11+3,04+4,10+4,30+3,34+2,47+4,36+5,92+3,39+4,70+4,70+3,50+1,80+5,40+3,50+2,90+5,88+2,12+2,75]				0

[PRZEDMIAR]
wo=398,502	1	3,90*[3,07+1,64*2+4,19+4,46+2,31+4,46+4,56+3,26+2,31+2,11+3,04+4,10+4,30+3,34+2,47+4,36+5,92+3,39+4,70+4,70+3,50+1,80+5,40+3,50+2,90+5,88+2,12+2,75]						

[POZYCJA]
id=1787
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0106-04	
mpn=1211	1211
na=Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=254
ob=11,955	11,955		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,955
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	11,955	#p1773*0,03				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,955	1	#p253*0,03						

[POZYCJA]
id=1775
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=255
ob=11,955	11,955		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,955
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	11,955	#p1787				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,955	1	#p254						

[POZYCJA]
id=1778
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórek
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=256
ob=11,955	11,955		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,955
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	11,955	#p1775				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,955	1	#p255						

[POZYCJA]
id=1804
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 1134-02	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=257
ob=398,502	398,502		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=398,502
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	398,502	#p1773				0

[PRZEDMIAR]
wo=398,502	1	#p253						

[POZYCJA]
id=1789
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0725-02	4-01	0725-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0725-02	
mpn=_121,0:1,0911	_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=258
ob=398,502	398,502		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=398,502
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	398,502	#p1773				0

[PRZEDMIAR]
wo=398,502	1	#p253						

[POZYCJA]
id=1798
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 1134-02	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=259
ob=398,502	398,502		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=398,502
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	398,502	#p1789				0

[PRZEDMIAR]
wo=398,502	1	#p258						

[POZYCJA]
id=1810
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-33 0128-01	0-33	0128-01		0
pd5=IGM wyd.I 2001	KATSRC_UNDEF	KNR 0-33 0128-01	
mpn=121,0:4,0911	121,0:4,0911
na=Malowanie kominów farbą paroprzepuszczaną
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=260
ob=398,502	398,502		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=398,502
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	398,502	#p1798				0

[PRZEDMIAR]
wo=398,502	1	#p259						

[ELEMENT 1]
na=ETAP G
wa=0
kn=0	0	0
id=1815
nu=7

[ELEMENT 2]
na=Zniszczone przekrycie i opierzenia w koszach oraz wokół kominów 
wa=0
kn=0	0	0
id=1816
nu=7.1

[POZYCJA]
id=1825
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0508-02	4-01	0508-02	 z.sz. 2.3. 9909-01 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0508-02	 z.sz. 2.3. 9909-01 
mpn=9:0:0918,101211	9:0:0918,101211
na=Rozbiórka pokrycia z dachówki - do ponownego ułożenia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=261
ob=90,875	90,875		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=90,875
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	90,875	1,13*[9,30+7,80+8,0+8,0+47,32]				0

[PRZEDMIAR]
wo=90,875	1	1,13*[9,30+7,80+8,0+8,0+47,32]						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,6		1.6
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=1830
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0430-04	4-01	0430-04		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0430-04	
mpn=1211	1211
na=Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=262
ob=90,875	90,875		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=90,875
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	90,875	#p1825				0

[PRZEDMIAR]
wo=90,875	1	#p261						

[POZYCJA]
id=1865
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-08	4-01	0535-08		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0535-08	
mpn=1211	1211
na=Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=263
ob=14,604	14,604		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14,604
jm=m2	050
pm=-1
scn=0	A	6,69	1	3				0	0
wo=1	6,69	0,50*[6,52+5,32]*1,13				0
scn=0	B	7,914	1	3				0	0
wo=1	7,914	0,30*[4,37+5,76+3,40*3+3,45+2,60]				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,69	0	0,50*[6,52+5,32]*1,13						
scn=6,69	1						
wo=7,914	0	0,30*[4,37+5,76+3,40*3+3,45+2,60]						
scn=7,914	1						

[POZYCJA]
id=1832
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0106-04	
mpn=1211	1211
na=Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=264
ob=1,114	1,114		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,114
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,114	#p1830*2*0,05*0,025+#p1830*4*0,06*0,04+#p1865*0,001				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,114	1	#p262*2*0,05*0,025+#p262*4*0,06*0,04+#p263*0,001						

[POZYCJA]
id=1834
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=265
ob=1,114	1,114		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,114
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,114	#p1832				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,114	1	#p264						

[POZYCJA]
id=1837
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórek
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=266
ob=1,114	1,114		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,114
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,114	#p1834				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,114	1	#p265						

[POZYCJA]
id=1828
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0610-03	4-01	0610-03		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0610-03	
mpn=1211	1211
na=Oczyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=267
ob=90,875	90,875		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=90,875
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	90,875	#p1825				0

[PRZEDMIAR]
wo=90,875	1	#p261						

[POZYCJA]
id=1817
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0629-08	4-01	0629-08		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0629-08	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania z przerwami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=268
ob=90,875	90,875		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=90,875
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	90,875	#p1828				0

[PRZEDMIAR]
wo=90,875	1	#p267						

[POZYCJA]
id=1821
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0631-01	4-01	0631-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0631-01	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=269
ob=90,875	90,875		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=90,875
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	90,875	#p1817				0

[PRZEDMIAR]
wo=90,875	1	#p268						

[POZYCJA]
id=1839
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0517-01	0-15II	0517-01		0
pd5=IGM wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR 0-15II 0517-01	
mpn=_1211	_1211
na=Uzupełnienie folii dachowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=270
ob=118,138	118,138		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=118,138
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	118,138	#p1821*1,30				0

[PRZEDMIAR]
wo=118,138	1	#p269*1,30						

[POZYCJA]
id=1845
pd=KOPRIN wyd.III 2012	KNR	K-05 0104-04	K-05	0104-04		0
pd5=KOPRIN wyd.III 2012	KATSRC_UNDEF	KNR K-05 0104-04	
mpn=1211	1211
na=Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=271
ob=90,875	90,875		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=90,875
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	90,875	#p1821				0

[PRZEDMIAR]
wo=90,875	1	#p269						

[POZYCJA]
id=1852
pd=KOPRIN wyd.III 2012	KNR	K-05 0105-02	K-05	0105-02		0
pd5=KOPRIN wyd.III 2012	KATSRC_UNDEF	KNR K-05 0105-02	
mpn=1211	1211
na=Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=272
ob=90,875	90,875		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=90,875
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	90,875	#p1845				0

[PRZEDMIAR]
wo=90,875	1	#p271						

[POZYCJA]
id=1859
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0502-02	4-01	0502-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0502-02	
mpn=_1211	_1211
na=Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej z odzysku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=273
ob=90,875	90,875		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=90,875
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	90,875	#p1852				0

[PRZEDMIAR]
wo=90,875	1	#p272						

[POZYCJA]
id=1867
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0531-01	4-01	0531-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0531-01	
mpn=_1211	_1211
na=Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=274
ob=14,604	14,604		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14,604
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	14,604	#p1865				0

[PRZEDMIAR]
wo=14,604	1	#p263						

[POZYCJA]
id=1875
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1604-01	2-02	1604-01	/02	0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1604-01	/02
mpn=121112.4	121112.4
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12.4 m - interpolacja wraz z czasem pracy rusztowania
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=275
ob=778,968	778,968		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=778,968
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	778,968	12,40*[33,0+29,82]				0

[PRZEDMIAR]
wo=778,968	1	12,40*[33,0+29,82]						

[ELEMENT 2]
na=Kominy powyżej połaci dachu
wa=0
kn=0	0	0
id=1888
nu=7.2

[POZYCJA]
id=1889
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0703-01	19-01	0703-01		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0703-01	
mpn=1211	1211
na=Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=276
ob=39,57	39,57		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=39,57
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	39,57	1,50*#p1865B/0,30				0

[PRZEDMIAR]
wo=39,57	1	1,50*#p263B/0,30						

[POZYCJA]
id=1891
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0106-04	
mpn=1211	1211
na=Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=277
ob=1,187	1,187		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,187
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,187	#p1889*0,03				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,187	1	#p276*0,03						

[POZYCJA]
id=1893
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=278
ob=1,187	1,187		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,187
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,187	#p1891				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,187	1	#p277						

[POZYCJA]
id=1896
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórek
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=279
ob=1,187	1,187		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,187
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,187	#p1893				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,187	1	#p278						

[POZYCJA]
id=1898
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 1134-02	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=280
ob=39,57	39,57		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=39,57
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	39,57	#p1889				0

[PRZEDMIAR]
wo=39,57	1	#p276						

[POZYCJA]
id=1904
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0725-02	4-01	0725-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0725-02	
mpn=_121,0:1,0911	_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=281
ob=39,57	39,57		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=39,57
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	39,57	#p1889				0

[PRZEDMIAR]
wo=39,57	1	#p276						

[POZYCJA]
id=1913
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 1134-02	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=282
ob=39,57	39,57		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=39,57
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	39,57	#p1904				0

[PRZEDMIAR]
wo=39,57	1	#p281						

[POZYCJA]
id=1919
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-33 0128-01	0-33	0128-01		0
pd5=IGM wyd.I 2001	KATSRC_UNDEF	KNR 0-33 0128-01	
mpn=121,0:4,0911	121,0:4,0911
na=Malowanie kominów farbą paroprzepuszczaną
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=283
ob=39,57	39,57		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=39,57
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	39,57	#p1913				0

[PRZEDMIAR]
wo=39,57	1	#p282						

[ELEMENT 2]
na=Uzupełnienie dachówek 
wa=0
kn=0	0	0
id=1929
nu=7.3

[POZYCJA]
id=1930
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0507-02	4-01	0507-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0507-02	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Wymiana pojedynczych dachówek
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=284
ob=40	40		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=40
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	40	40,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40,0						

[ELEMENT 2]
na=Winda znajdująca się przy szczycie południowej Budynku nr 8 
wa=0
kn=0	0	0
id=1946
nu=7.4

[POZYCJA]
id=1947
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-23 0101-01	9-23	0101-01		0
pd5=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KATSRC_UNDEF	KNR 9-23 0101-01	
mpn=1211	1211
na=Ręczne oczyszczenie podłoża pod izolację bitumiczną - powierzchnie gładkie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=285
ob=4,7	4,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,7
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	4,7	4,70				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,7	1	4,70						

[POZYCJA]
id=1950
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0533-01	4-01	0533-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0533-01	
mpn=_1211	_1211
na=Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=286
ob=0,88	0,88		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,88
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,88	0,40*2,20				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,88	1	0,40*2,20						

[POZYCJA]
id=1965
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-22 0528-01	0-22	0528-01		0
pd5=IGM wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 0-22 0528-01	
mpn=_1211	_1211
na=Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=287
ob=4,7	4,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,7
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	4,7	#p1947				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,7	1	#p285						

[POZYCJA]
id=1970
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-22 0528-02	0-22	0528-02		0
pd5=IGM wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 0-22 0528-02	
mpn=_1211	_1211
na=Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=288
ob=4,7	4,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,7
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	4,7	#p1965				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,7	1	#p287						

[POZYCJA]
id=1979
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1604-01	2-02	1604-01	/02	0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1604-01	/02
mpn=121112.4	121112.4
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12.4 m - interpolacja wraz z czasem pracy rusztowania
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=289
ob=80,6	80,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=80,6
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	80,6	12,40*[2,20+2,15*2]				0

[PRZEDMIAR]
wo=80,6	1	12,40*[2,20+2,15*2]						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=2019
nu=7.5

[POZYCJA]
id=2020
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zabezpieczenie instalacji odgromowej oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń instalacji
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=290
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[ELEMENT 1]
na=ETAP H
wa=0
kn=0	0	0
id=2023
nu=8

[ELEMENT 2]
na=Naprawa gzymsów od strony południowej 
wa=0
kn=0	0	0
id=2179
nu=8.1

[POZYCJA]
id=2180
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-04	4-01	0535-04		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0535-04	
mpn=1211	1211
na=Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=291
ob=38	38		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=38
jm=m	040
pm=-1
wo=0	38	38,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38,0						

[POZYCJA]
id=2182
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-08	4-01	0535-08		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0535-08	
mpn=1211	1211
na=Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=292
ob=11,4	11,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	11,4	0,30*38,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,4	1	0,30*38,0						

[POZYCJA]
id=2184
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0106-04	
mpn=1211	1211
na=Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=293
ob=0,201	0,201		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,201
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,201	#p2180*0,10*0,05+#p2182*0,001				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,201	1	#p291*0,10*0,05+#p292*0,001						

[POZYCJA]
id=2186
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=294
ob=0,201	0,201		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,201
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,201	#p2184				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,201	1	#p293						

[POZYCJA]
id=2189
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórek
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=295
ob=0,201	0,201		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,201
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,201	#p2186				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,201	1	#p294						

[POZYCJA]
id=2213
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0307-03	4-01	0307-03		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0307-03	
mpn=_1211	_1211
na=Przemurowanie gzymsu ceglanego o głębokości 1 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=296
ob=38	38		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=38
jm=m	040
pm=-1
wo=0	38	38,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38,0						

[POZYCJA]
id=2230
pd=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VIII 06-09	VIII	06-09		0
pd5=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK VIII 06-09	
mpn=1211	1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=297
ob=30,4	30,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=30,4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	30,4	0,80*38,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=30,4	1	0,80*38,0						

[POZYCJA]
id=2233
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=298
ob=0,912	0,912		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,912
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,912	#p2230*0,03				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,912	1	#p297*0,03						

[POZYCJA]
id=2236
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórek
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=299
ob=3,228	3,228		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,228
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	3,228	#p4				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,228	1	#p2						

[POZYCJA]
id=2290
pd=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VIII 06-23	VIII	06-23		0
pd5=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK VIII 06-23	
mpn=1211	1211
na=Zagruntowanie ścian preparatem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=300
ob=30,4	30,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=30,4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	30,4	#p2230				0

[PRZEDMIAR]
wo=30,4	1	#p297						

[POZYCJA]
id=2238
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0302-05	7-12	0302-05		0
pd5=WACETOB wyd.II 2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 7-12 0302-05	
na=Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni pionowych sprężonym powietrzem lub wodą pod ciśnieniem
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=301
ob=30,4	30,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=30,4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	30,4	#p2230				0

[PRZEDMIAR]
wo=30,4	1	#p297						

[POZYCJA]
id=2245
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0601-01	AT-32	0601-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR AT-32 0601-01	
mpn=1211	1211
na=Wyprawy tynkarskie renowacyjne wykonywane na ścianach sposobem ręcznym; tynk jednowarstwowy grubości 20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=302
ob=30,4	30,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=30,4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	30,4	#p2230				0

[PRZEDMIAR]
wo=30,4	1	#p297						

[POZYCJA]
id=2800
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0819-07	19-01	0819-07		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0819-07	
mpn=1211	1211
na=Profile ciągnione zwykłe - profilowanie gzymsu zaprawą sztukatorską
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=303
ob=38	38		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=38
jm=m	040
pm=-1
wo=0	38	38,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38,0						

[POZYCJA]
id=2805
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0819-08	19-01	0819-08		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0819-08	
mpn=1211	1211
na=Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=304
ob=38	38		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=8		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=38
jm=m	040
pm=-1
wo=0	38	#p2800				0

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	#p303						

[POZYCJA]
id=2252
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0603-01	AT-32	0603-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR AT-32 0603-01	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=305
ob=30,4	30,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=30,4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	30,4	#p2238				0

[PRZEDMIAR]
wo=30,4	1	#p301						

[POZYCJA]
id=2260
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0603-03	AT-32	0603-03		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR AT-32 0603-03	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad wykonywane sposobem ręcznym - dodatek za zwiększenie grubości o 1 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=306
ob=30,4	30,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=30,4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	30,4	#p2238				0

[PRZEDMIAR]
wo=30,4	1	#p301						

[POZYCJA]
id=2268
pd=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VIII 06-23	VIII	06-23		0
pd5=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK VIII 06-23	
mpn=1211	1211
na=Zagruntowanie ścian preparatem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=307
ob=30,4	30,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=30,4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	30,4	#p2238				0

[PRZEDMIAR]
wo=30,4	1	#p301						

[POZYCJA]
id=2273
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VIII 05-141	VIII	05-141		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK VIII 05-141	
na=Wykucie starych spoin murów gładkich z cegły pełnej - założono 20%
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=308
ob=6,08	6,08		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,08
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	6,08	#p2268*20%				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,08	1	#p307*20%						

[POZYCJA]
id=2275
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VIII 05-135	VIII	05-135		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK VIII 05-135	
na=Spoinowanie murów gładkich z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=309
ob=6,08	6,08		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,08
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	6,08	#p2273				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,08	1	#p308						

[POZYCJA]
id=2281
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	XV 0106-01	XV	0106-01		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK XV 0106-01	
na=Malowanie tynków zewnętrznych dwukrotnie farbą
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=310
ob=30,4	30,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=30,4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	30,4	#p2268				0

[PRZEDMIAR]
wo=30,4	1	#p307						

[POZYCJA]
id=2295
pd=KOPRIN wyd.III 2012	KNR	K-05 0102-05	K-05	0102-05		0
pd5=KOPRIN wyd.III 2012	KATSRC_UNDEF	KNR K-05 0102-05	
mpn=1211	1211
na=Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=311
ob=38	38		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=38
jm=m	040
pm=-1
wo=0	38	38,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38,0						

[POZYCJA]
id=2302
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-03	2-02	0604-03		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0604-03	
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911	_121,0:0,092,0:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=312
ob=45,6	45,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=45,6
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	45,6	1,20*38,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=45,6	1	1,20*38,0						

[POZYCJA]
id=2311
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-04	2-02	0604-04		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0604-04	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=313
ob=45,6	45,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=45,6
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	45,6	#p2302				0

[PRZEDMIAR]
wo=45,6	1	#p312						

[POZYCJA]
id=2319
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0530-01	4-01	0530-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0530-01	
mpn=_1211	_1211
na=Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=314
ob=11,4	11,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	11,4	#p2182				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,4	1	#p292						

[POZYCJA]
id=2327
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0524-02	4-01	0524-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0524-02	
mpn=_1211	_1211
na=Uzupełnienie blachą z cynku rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=315
ob=38	38		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=38
jm=m	040
pm=-1
wo=0	38	#p2180				0

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	#p291						

[ELEMENT 2]
na=Zniszczone przekrycie i opierzenia w koszach oraz wokół kominów 
wa=0
kn=0	0	0
id=2024
nu=8.2

[POZYCJA]
id=2025
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0508-02	4-01	0508-02	 z.sz. 2.3. 9909-01 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0508-02	 z.sz. 2.3. 9909-01 
mpn=9:0:0918,101211	9:0:0918,101211
na=Rozbiórka pokrycia z dachówki - do ponownego ułożenia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=316
ob=199,242	199,242		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=199,242
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	199,242	1,13*[65,60+10,02+8,90+6,60+10,70+74,50]				0

[PRZEDMIAR]
wo=199,242	1	1,13*[65,60+10,02+8,90+6,60+10,70+74,50]						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,6		1.6
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=2028
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0430-04	4-01	0430-04		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0430-04	
mpn=1211	1211
na=Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=317
ob=199,242	199,242		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=199,242
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	199,242	#p2025				0

[PRZEDMIAR]
wo=199,242	1	#p316						

[POZYCJA]
id=2030
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-08	4-01	0535-08		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0535-08	
mpn=1211	1211
na=Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=318
ob=25,163	25,163		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25,163
jm=m2	050
pm=-1
scn=0	A	14,549	1	3				0	0
wo=1	14,549	0,50*[10,75+9,15+5,85]*1,13				0
scn=0	B	10,614	1	3				0	0
wo=1	10,614	0,30*[2,96+3,90+3,33+3,68+4,75+4,95+4,01+2,30+5,50]				0

[PRZEDMIAR]
wo=14,549	0	0,50*[10,75+9,15+5,85]*1,13						
scn=14,549	1						
wo=10,614	0	0,30*[2,96+3,90+3,33+3,68+4,75+4,95+4,01+2,30+5,50]						
scn=10,614	1						

[POZYCJA]
id=2032
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0106-04	
mpn=1211	1211
na=Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=319
ob=2,436	2,436		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,436
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	2,436	#p2028*2*0,05*0,025+#p2028*4*0,06*0,04+#p2030*0,001				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,436	1	#p317*2*0,05*0,025+#p317*4*0,06*0,04+#p318*0,001						

[POZYCJA]
id=2034
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=320
ob=2,436	2,436		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,436
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	2,436	#p2032				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,436	1	#p319						

[POZYCJA]
id=2037
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórek
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=321
ob=2,436	2,436		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,436
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	2,436	#p2034				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,436	1	#p320						

[POZYCJA]
id=2039
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0610-03	4-01	0610-03		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0610-03	
mpn=1211	1211
na=Oczyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=322
ob=199,242	199,242		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=199,242
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	199,242	#p2025				0

[PRZEDMIAR]
wo=199,242	1	#p316						

[POZYCJA]
id=2041
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0629-08	4-01	0629-08		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0629-08	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania z przerwami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=323
ob=199,242	199,242		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=199,242
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	199,242	#p2039				0

[PRZEDMIAR]
wo=199,242	1	#p322						

[POZYCJA]
id=2045
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0631-01	4-01	0631-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0631-01	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=324
ob=199,242	199,242		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=199,242
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	199,242	#p2041				0

[PRZEDMIAR]
wo=199,242	1	#p323						

[POZYCJA]
id=2049
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0517-01	0-15II	0517-01		0
pd5=IGM wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR 0-15II 0517-01	
mpn=_1211	_1211
na=Uzupełnienie folii dachowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=325
ob=259,015	259,015		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=259,015
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	259,015	#p2045*1,30				0

[PRZEDMIAR]
wo=259,015	1	#p324*1,30						

[POZYCJA]
id=2055
pd=KOPRIN wyd.III 2012	KNR	K-05 0104-04	K-05	0104-04		0
pd5=KOPRIN wyd.III 2012	KATSRC_UNDEF	KNR K-05 0104-04	
mpn=1211	1211
na=Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=326
ob=199,242	199,242		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=199,242
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	199,242	#p2045				0

[PRZEDMIAR]
wo=199,242	1	#p324						

[POZYCJA]
id=2062
pd=KOPRIN wyd.III 2012	KNR	K-05 0105-02	K-05	0105-02		0
pd5=KOPRIN wyd.III 2012	KATSRC_UNDEF	KNR K-05 0105-02	
mpn=1211	1211
na=Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=327
ob=199,242	199,242		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=199,242
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	199,242	#p2055				0

[PRZEDMIAR]
wo=199,242	1	#p326						

[POZYCJA]
id=2069
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0502-02	4-01	0502-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0502-02	
mpn=_1211	_1211
na=Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej z odzysku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=328
ob=199,242	199,242		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=199,242
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	199,242	#p2062				0

[PRZEDMIAR]
wo=199,242	1	#p327						

[POZYCJA]
id=2073
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0531-01	4-01	0531-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0531-01	
mpn=_1211	_1211
na=Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=329
ob=25,163	25,163		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25,163
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	25,163	#p2030				0

[PRZEDMIAR]
wo=25,163	1	#p318						

[POZYCJA]
id=2081
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1604-01	2-02	1604-01	/02	0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1604-01	/02
mpn=121112.4	121112.4
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12.4 m - interpolacja wraz z czasem pracy rusztowania
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=330
ob=620	620		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=620
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	620	12,40*[38,0+12,0]				0

[PRZEDMIAR]
wo=620	1	12,40*[38,0+12,0]						

[ELEMENT 2]
na=Kominy powyżej połaci dachu
wa=0
kn=0	0	0
id=2094
nu=8.3

[POZYCJA]
id=2095
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0703-01	19-01	0703-01		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0703-01	
mpn=1211	1211
na=Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=331
ob=53,07	53,07		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=53,07
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	53,07	1,50*#p2030B/0,30				0

[PRZEDMIAR]
wo=53,07	1	1,50*#p318B/0,30						

[POZYCJA]
id=2097
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0106-04	
mpn=1211	1211
na=Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=332
ob=1,592	1,592		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,592
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,592	#p2095*0,03				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,592	1	#p331*0,03						

[POZYCJA]
id=2099
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=333
ob=1,592	1,592		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,592
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,592	#p2097				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,592	1	#p332						

[POZYCJA]
id=2102
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórek
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=334
ob=1,592	1,592		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,592
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,592	#p2099				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,592	1	#p333						

[POZYCJA]
id=2104
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 1134-02	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=335
ob=53,07	53,07		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=53,07
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	53,07	#p2095				0

[PRZEDMIAR]
wo=53,07	1	#p331						

[POZYCJA]
id=2110
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0725-02	4-01	0725-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0725-02	
mpn=_121,0:1,0911	_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=336
ob=53,07	53,07		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=53,07
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	53,07	#p2095				0

[PRZEDMIAR]
wo=53,07	1	#p331						

[POZYCJA]
id=2119
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 1134-02	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=337
ob=53,07	53,07		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=53,07
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	53,07	#p2110				0

[PRZEDMIAR]
wo=53,07	1	#p336						

[POZYCJA]
id=2125
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-33 0128-01	0-33	0128-01		0
pd5=IGM wyd.I 2001	KATSRC_UNDEF	KNR 0-33 0128-01	
mpn=121,0:4,0911	121,0:4,0911
na=Malowanie kominów farbą paroprzepuszczaną
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=338
ob=53,07	53,07		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=53,07
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	53,07	#p2119				0

[PRZEDMIAR]
wo=53,07	1	#p337						

[ELEMENT 2]
na=Uzupełnienie dachówek 
wa=0
kn=0	0	0
id=2130
nu=8.4

[POZYCJA]
id=2131
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0507-02	4-01	0507-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0507-02	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Wymiana pojedynczych dachówek
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=339
ob=85	85		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=85
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	85	85,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85,0						

[ELEMENT 2]
na=Winda znajdująca się przy szczycie południowej Budynku nr 8 
wa=0
kn=0	0	0
id=2137
nu=8.5

[POZYCJA]
id=2350
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Rozbiórka istniejącego zadaszenia
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=340
ob=5,7	5,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,7
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	5,7	5,70				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,7	1	5,70						

[POZYCJA]
id=2357
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0106-04	
mpn=1211	1211
na=Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=341
ob=1,14	1,14		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,14
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,14	#p2350*0,20				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,14	1	#p340*0,20						

[POZYCJA]
id=2359
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=342
ob=1,14	1,14		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,14
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,14	#p2357				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,14	1	#p341						

[POZYCJA]
id=2362
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórek
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=343
ob=1,14	1,14		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,14
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,14	#p2359				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,14	1	#p342						

[POZYCJA]
id=2138
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0530-01	4-01	0530-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0530-01	
mpn=_1211	_1211
na=Uzupełnienie obróbek blacharskich - montaż blachy tyt-cynk na istniejące ceowniki
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=344
ob=3,8	3,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,8
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3,8	1,90*2,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,8	1	1,90*2,0						

[POZYCJA]
id=2431
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-02	2-02	0607-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0607-02	
mpn=1211	1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroszczelnej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=345
ob=3,8	3,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,8
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3,8	#p2138				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,8	1	#p344						

[POZYCJA]
id=2371
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2008	KNR	9-15 0401-01	9-15	0401-01		0
pd5=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2008	KATSRC_UNDEF	KNR 9-15 0401-01	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Izolacje cieplne z płyt PIR - pionowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=346
ob=0,942	0,942		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,942
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,942	0,20*[2,52+2,19]				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,942	1	0,20*[2,52+2,19]						

[POZYCJA]
id=2377
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-12 0301-01	9-12	0301-01		0
pd5=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR 9-12 0301-01	
mpn=_1211	_1211
na=Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej 25cm układanymi bezpośrednio na stropach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=347
ob=5,7	5,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,7
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	5,7	5,70				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,7	1	5,70						

[POZYCJA]
id=2383
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0208-04	2-05	0208-04		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-05 0208-04	
mpn=_1211	_1211
na=Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg - kołnierze stalowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=348
ob=0,091	0,091		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,091
jm=t	034
pm=-1
wo=0	0,091	0,091				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,091	1	0,091						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=3589
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0208-04	2-05	0208-04		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-05 0208-04	
mpn=_1211	_1211
na=Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg - belki stalowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=349
ob=0,084	0,084		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,084
jm=t	034
pm=-1
wo=0	0,084	1,90*2*22/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,084	1	1,90*2*22/1000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=2394
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0410-01	2-02	0410-01		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0410-01	
mpn=_1211	_1211
na=Deskowanie połaci dachowych z OSB
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=350
ob=8,616	8,616		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,616
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	8,616	5,70+2,66*0,60+2,20*0,60				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,616	1	5,70+2,66*0,60+2,20*0,60						

[POZYCJA]
id=2401
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0507-02	2-02	0507-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0507-02	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=351
ob=5,138	5,138		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,138
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1,1	0,50*2,20				0
wo=0	2,85	0,60*[2,55+2,20]				0
wo=0	1,188	0,25*[2,55+2,20]				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,1	1	0,50*2,20						
wo=2,85	1	0,60*[2,55+2,20]						
wo=1,188	1	0,25*[2,55+2,20]						

[POZYCJA]
id=2149
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-22 0528-01	0-22	0528-01		0
pd5=IGM wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 0-22 0528-01	
mpn=_1211	_1211
na=Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=352
ob=8,616	8,616		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,616
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	8,616	#p2394				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,616	1	#p350						

[POZYCJA]
id=2154
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-22 0528-02	0-22	0528-02		0
pd5=IGM wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 0-22 0528-02	
mpn=_1211	_1211
na=Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie wraz z kominkiem wentylacyjnym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=353
ob=8,616	8,616		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,616
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	8,616	#p2149				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,616	1	#p352						

[POZYCJA]
id=2416
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0509-02	2-02	0509-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0509-02	
mpn=_121,0:1,0911	_121,0:1,0911
na=Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm z blachy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=354
ob=4,93	4,93		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,93
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4,93	2,70+2,23				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,93	1	2,70+2,23						

[POZYCJA]
id=2424
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0511-02	2-02	0511-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0511-02	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=355
ob=24	24		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24
jm=m	040
pm=-1
wo=0	24	12,0*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	12,0*2						

[POZYCJA]
id=2162
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1604-01	2-02	1604-01	/02	0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1604-01	/02
mpn=121112.4	121112.4
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12.4 m - interpolacja wraz z czasem pracy rusztowania
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=356
ob=58,652	58,652		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=58,652
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	58,652	12,40*[2,13+2,60]				0

[PRZEDMIAR]
wo=58,652	1	12,40*[2,13+2,60]						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=2175
nu=8.6

[POZYCJA]
id=2176
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zabezpieczenie instalacji odgromowej oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń instalacji
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=357
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[ELEMENT 1]
na=ETAP I
wa=0
kn=0	0	0
id=2437
nu=9

[ELEMENT 2]
na=Naprawa gzymsu ściany szczytowej od strony kościoła zakończony dachówką - ubytki tynkarskie
wa=0
kn=0	0	0
id=2438
nu=9.1

[POZYCJA]
id=2441
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-08	4-01	0535-08		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0535-08	
mpn=1211	1211
na=Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=358
ob=12,288	12,288		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12,288
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	10,872	0,60*[9,06*2]				0
wo=0	1,416	0,30*2,36*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=10,872	1	0,60*[9,06*2]						
wo=1,416	1	0,30*2,36*2						

[POZYCJA]
id=2443
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0106-04	
mpn=1211	1211
na=Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=359
ob=0,012	0,012		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,012
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,012	#p2441*0,001				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,012	1	#p358*0,001						

[POZYCJA]
id=2445
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=360
ob=0,012	0,012		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,012
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,012	#p2443				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,012	1	#p359						

[POZYCJA]
id=2448
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórek
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=361
ob=0,012	0,012		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,012
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,012	#p2445				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,012	1	#p360						

[POZYCJA]
id=2450
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0307-03	4-01	0307-03		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0307-03	
mpn=_1211	_1211
na=Przemurowanie gzymsu ceglanego o głębokości 1 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=362
ob=22,84	22,84		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22,84
jm=m	040
pm=-1
wo=0	22,84	9,06*2+2,36*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=22,84	1	9,06*2+2,36*2						

[POZYCJA]
id=2459
pd=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VIII 06-09	VIII	06-09		0
pd5=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK VIII 06-09	
mpn=1211	1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=363
ob=11,42	11,42		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,42
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	11,42	0,50*#p2450				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,42	1	0,50*#p362						

[POZYCJA]
id=2462
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=364
ob=0,343	0,343		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,343
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,343	#p2459*0,03				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,343	1	#p363*0,03						

[POZYCJA]
id=2465
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórek
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=365
ob=3,228	3,228		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,228
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	3,228	#p4				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,228	1	#p2						

[POZYCJA]
id=2467
pd=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VIII 06-23	VIII	06-23		0
pd5=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK VIII 06-23	
mpn=1211	1211
na=Zagruntowanie ścian preparatem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=366
ob=11,42	11,42		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,42
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	11,42	#p2459				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,42	1	#p363						

[POZYCJA]
id=2472
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0302-05	7-12	0302-05		0
pd5=WACETOB wyd.II 2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 7-12 0302-05	
na=Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni pionowych sprężonym powietrzem lub wodą pod ciśnieniem
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=367
ob=11,42	11,42		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,42
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	11,42	#p2459				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,42	1	#p363						

[POZYCJA]
id=2479
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0601-01	AT-32	0601-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR AT-32 0601-01	
mpn=1211	1211
na=Wyprawy tynkarskie renowacyjne wykonywane na ścianach sposobem ręcznym; tynk jednowarstwowy grubości 20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=368
ob=11,42	11,42		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,42
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	11,42	#p2459				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,42	1	#p363						

[POZYCJA]
id=2486
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0819-07	19-01	0819-07		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0819-07	
mpn=1211	1211
na=Profile ciągnione zwykłe - profilowanie gzymsu zaprawą sztukatorską
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=369
ob=22,84	22,84		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22,84
jm=m	040
pm=-1
wo=0	22,84	#p2450				0

[PRZEDMIAR]
wo=22,84	1	#p362						

[POZYCJA]
id=2792
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0819-08	19-01	0819-08		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0819-08	
mpn=1211	1211
na=Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=370
ob=22,84	22,84		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22,84
jm=m	040
pm=-1
wo=0	22,84	#p2486				0

[PRZEDMIAR]
wo=22,84	1	#p369						

[POZYCJA]
id=2491
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0603-01	AT-32	0603-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR AT-32 0603-01	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=371
ob=11,42	11,42		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,42
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	11,42	#p2472				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,42	1	#p367						

[POZYCJA]
id=2499
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0603-03	AT-32	0603-03		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR AT-32 0603-03	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad wykonywane sposobem ręcznym - dodatek za zwiększenie grubości o 1 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=372
ob=11,42	11,42		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,42
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	11,42	#p2472				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,42	1	#p367						

[POZYCJA]
id=2507
pd=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VIII 06-23	VIII	06-23		0
pd5=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK VIII 06-23	
mpn=1211	1211
na=Zagruntowanie ścian preparatem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=373
ob=11,42	11,42		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,42
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	11,42	#p2472				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,42	1	#p367						

[POZYCJA]
id=2512
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VIII 05-141	VIII	05-141		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK VIII 05-141	
na=Wykucie starych spoin murów gładkich z cegły pełnej - założono 20%
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=374
ob=2,284	2,284		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,284
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,284	#p2507*20%				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,284	1	#p373*20%						

[POZYCJA]
id=2514
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VIII 05-135	VIII	05-135		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK VIII 05-135	
na=Spoinowanie murów gładkich z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=375
ob=2,284	2,284		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,284
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,284	#p2512				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,284	1	#p374						

[POZYCJA]
id=2520
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	XV 0106-01	XV	0106-01		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK XV 0106-01	
na=Malowanie tynków zewnętrznych dwukrotnie farbą
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=376
ob=11,42	11,42		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,42
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	11,42	#p2507				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,42	1	#p373						

[POZYCJA]
id=2531
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-03	2-02	0604-03		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0604-03	
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911	_121,0:0,092,0:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=377
ob=21,744	21,744		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21,744
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	21,744	1,20*9,06*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=21,744	1	1,20*9,06*2						

[POZYCJA]
id=2540
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-04	2-02	0604-04		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0604-04	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=378
ob=21,744	21,744		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21,744
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	21,744	#p2531				0

[PRZEDMIAR]
wo=21,744	1	#p377						

[POZYCJA]
id=2548
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0530-01	4-01	0530-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0530-01	
mpn=_1211	_1211
na=Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=379
ob=12,288	12,288		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12,288
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	12,288	#p2441				0

[PRZEDMIAR]
wo=12,288	1	#p358						

[ELEMENT 2]
na=Zniszczone przekrycie i opierzenia w koszach oraz wokół kominów 
wa=0
kn=0	0	0
id=2565
nu=9.2

[POZYCJA]
id=2810
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0925-02	2-02	0925-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0925-02	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zabezpieczenie dachu płaskiego płytami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=380
ob=44	44		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=44
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	44	16,0*2,0+3,0*4,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	16,0*2,0+3,0*4,0						

[POZYCJA]
id=2566
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0508-02	4-01	0508-02	 z.sz. 2.3. 9909-01 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0508-02	 z.sz. 2.3. 9909-01 
mpn=9:0:0918,101211	9:0:0918,101211
na=Rozbiórka pokrycia z dachówki - do ponownego ułożenia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=381
ob=70,306	70,306		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70,306
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	9,06	0,50*9,06*2				0
wo=0	61,246	1,13*[8,70+19,0+26,50]				0

[PRZEDMIAR]
wo=9,06	1	0,50*9,06*2						
wo=61,246	1	1,13*[8,70+19,0+26,50]						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,6		1.6
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=2569
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0430-04	4-01	0430-04		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0430-04	
mpn=1211	1211
na=Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=382
ob=70,306	70,306		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70,306
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	70,306	#p2566				0

[PRZEDMIAR]
wo=70,306	1	#p381						

[POZYCJA]
id=2571
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-08	4-01	0535-08		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0535-08	
mpn=1211	1211
na=Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=383
ob=16,749	16,749		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16,749
jm=m2	050
pm=-1
scn=0	A	7,248	1	3				0	0
wo=1	7,248	0,40*9,06*2				0
scn=0	B	9,501	1	3				0	0
wo=1	9,501	0,30*[2,27*2+5,10*2+5,10+4,01*2,95]				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,248	0	0,40*9,06*2						
scn=7,248	1						
wo=9,501	0	0,30*[2,27*2+5,10*2+5,10+4,01*2,95]						
scn=9,501	1						

[POZYCJA]
id=2573
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0106-04	
mpn=1211	1211
na=Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=384
ob=0,867	0,867		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,867
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,867	#p2569*2*0,05*0,025+#p2569*4*0,06*0,04+#p2571*0,001				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,867	1	#p382*2*0,05*0,025+#p382*4*0,06*0,04+#p383*0,001						

[POZYCJA]
id=2575
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=385
ob=0,867	0,867		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,867
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,867	#p2573				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,867	1	#p384						

[POZYCJA]
id=2578
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórek
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=386
ob=0,867	0,867		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,867
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,867	#p2575				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,867	1	#p385						

[POZYCJA]
id=2580
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0610-03	4-01	0610-03		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0610-03	
mpn=1211	1211
na=Oczyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=387
ob=70,306	70,306		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70,306
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	70,306	#p2566				0

[PRZEDMIAR]
wo=70,306	1	#p381						

[POZYCJA]
id=2582
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0629-08	4-01	0629-08		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0629-08	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania z przerwami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=388
ob=70,306	70,306		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70,306
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	70,306	#p2580				0

[PRZEDMIAR]
wo=70,306	1	#p387						

[POZYCJA]
id=2586
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0631-01	4-01	0631-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0631-01	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=389
ob=70,306	70,306		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70,306
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	70,306	#p2582				0

[PRZEDMIAR]
wo=70,306	1	#p388						

[POZYCJA]
id=2590
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0517-01	0-15II	0517-01		0
pd5=IGM wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR 0-15II 0517-01	
mpn=_1211	_1211
na=Uzupełnienie folii dachowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=390
ob=91,398	91,398		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=91,398
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	91,398	#p2586*1,30				0

[PRZEDMIAR]
wo=91,398	1	#p389*1,30						

[POZYCJA]
id=2596
pd=KOPRIN wyd.III 2012	KNR	K-05 0104-04	K-05	0104-04		0
pd5=KOPRIN wyd.III 2012	KATSRC_UNDEF	KNR K-05 0104-04	
mpn=1211	1211
na=Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=391
ob=70,306	70,306		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70,306
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	70,306	#p2586				0

[PRZEDMIAR]
wo=70,306	1	#p389						

[POZYCJA]
id=2603
pd=KOPRIN wyd.III 2012	KNR	K-05 0105-02	K-05	0105-02		0
pd5=KOPRIN wyd.III 2012	KATSRC_UNDEF	KNR K-05 0105-02	
mpn=1211	1211
na=Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=392
ob=70,306	70,306		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70,306
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	70,306	#p2596				0

[PRZEDMIAR]
wo=70,306	1	#p391						

[POZYCJA]
id=2610
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0502-02	4-01	0502-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0502-02	
mpn=_1211	_1211
na=Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej z odzysku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=393
ob=70,306	70,306		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70,306
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	70,306	#p2603				0

[PRZEDMIAR]
wo=70,306	1	#p392						

[POZYCJA]
id=2614
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0531-01	4-01	0531-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0531-01	
mpn=_1211	_1211
na=Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=394
ob=16,749	16,749		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16,749
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	16,749	#p2571				0

[PRZEDMIAR]
wo=16,749	1	#p383						

[POZYCJA]
id=2622
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1604-01	2-02	1604-01	/02	0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1604-01	/02
mpn=121112.4	121112.4
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 12.0 m - interpolacja wraz z czasem pracy rusztowania
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=395
ob=551,4	551,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=551,4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	456	12,0*19,0*2				0
wo=0	95,4	6,0*15,90				0

[PRZEDMIAR]
wo=456	1	12,0*19,0*2						
wo=95,4	1	6,0*15,90						

[ELEMENT 2]
na=Kominy powyżej połaci dachu
wa=0
kn=0	0	0
id=2635
nu=9.3

[POZYCJA]
id=2636
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0703-01	19-01	0703-01		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0703-01	
mpn=1211	1211
na=Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=396
ob=47,505	47,505		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=47,505
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	47,505	1,50*#p2571B/0,30				0

[PRZEDMIAR]
wo=47,505	1	1,50*#p383B/0,30						

[POZYCJA]
id=2638
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0106-04	
mpn=1211	1211
na=Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=397
ob=1,425	1,425		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,425
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,425	#p2636*0,03				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,425	1	#p396*0,03						

[POZYCJA]
id=2640
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=398
ob=1,425	1,425		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,425
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,425	#p2638				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,425	1	#p397						

[POZYCJA]
id=2643
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórek
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=399
ob=1,425	1,425		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,425
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,425	#p2640				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,425	1	#p398						

[POZYCJA]
id=2645
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 1134-02	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=400
ob=47,505	47,505		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=47,505
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	47,505	#p2636				0

[PRZEDMIAR]
wo=47,505	1	#p396						

[POZYCJA]
id=2651
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0725-02	4-01	0725-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0725-02	
mpn=_121,0:1,0911	_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=401
ob=47,505	47,505		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=47,505
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	47,505	#p2636				0

[PRZEDMIAR]
wo=47,505	1	#p396						

[POZYCJA]
id=2660
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 1134-02	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=402
ob=47,505	47,505		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=47,505
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	47,505	#p2651				0

[PRZEDMIAR]
wo=47,505	1	#p401						

[POZYCJA]
id=2666
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-33 0128-01	0-33	0128-01		0
pd5=IGM wyd.I 2001	KATSRC_UNDEF	KNR 0-33 0128-01	
mpn=121,0:4,0911	121,0:4,0911
na=Malowanie kominów farbą paroprzepuszczaną
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=403
ob=47,505	47,505		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=47,505
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	47,505	#p2660				0

[PRZEDMIAR]
wo=47,505	1	#p402						

[ELEMENT 2]
na=Uzupełnienie dachówek 
wa=0
kn=0	0	0
id=2671
nu=9.4

[POZYCJA]
id=2672
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0507-02	4-01	0507-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0507-02	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Wymiana pojedynczych dachówek
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=404
ob=35	35		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=35
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	35	35,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35,0						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=2781
nu=9.5

[POZYCJA]
id=2782
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zabezpieczenie instalacji odgromowej oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń instalacji
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=405
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[ELEMENT 1]
na=ETAP J
wa=0
kn=0	0	0
id=2817
nu=10

[ELEMENT 2]
na=Naprawa gzymsu nad wejściem głównym do budynku A od strony północnej
wa=0
kn=0	0	0
id=2818
nu=10.1

[POZYCJA]
id=2819
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-04	4-01	0535-04		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0535-04	
mpn=1211	1211
na=Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=406
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=m	040
pm=-1
wo=0	3	3,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						

[POZYCJA]
id=2821
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-08	4-01	0535-08		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0535-08	
mpn=1211	1211
na=Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=407
ob=11,042	11,042		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,042
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,002	0,35*[4,47+1,25]				0
wo=0	2,288	0,40*[4,47+1,25]				0
wo=0	3,192	0,60*5,32				0
wo=0	3,56	0,50*6,30*1,13				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,002	1	0,35*[4,47+1,25]						
wo=2,288	1	0,40*[4,47+1,25]						
wo=3,192	1	0,60*5,32						
wo=3,56	1	0,50*6,30*1,13						

[POZYCJA]
id=2823
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0106-04	
mpn=1211	1211
na=Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=408
ob=0,026	0,026		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,026
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,026	#p2819*0,10*0,05+#p2821*0,001				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,026	1	#p406*0,10*0,05+#p407*0,001						

[POZYCJA]
id=2825
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=409
ob=0,026	0,026		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,026
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,026	#p2823				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,026	1	#p408						

[POZYCJA]
id=2828
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórek
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=410
ob=0,026	0,026		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,026
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,026	#p2825				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,026	1	#p409						

[POZYCJA]
id=2830
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0307-03	4-01	0307-03		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0307-03	
mpn=_1211	_1211
na=Przemurowanie gzymsu ceglanego o głębokości 1 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=411
ob=5,31	5,31		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,31
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5,31	5,31				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,31	1	5,31						

[POZYCJA]
id=2839
pd=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VIII 06-09	VIII	06-09		0
pd5=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK VIII 06-09	
mpn=1211	1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=412
ob=2,655	2,655		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,655
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,655	0,50*5,31				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,655	1	0,50*5,31						

[POZYCJA]
id=2842
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=413
ob=0,08	0,08		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,08
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,08	#p2839*0,03				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,08	1	#p412*0,03						

[POZYCJA]
id=2845
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórek
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=414
ob=3,228	3,228		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,228
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	3,228	#p4				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,228	1	#p2						

[POZYCJA]
id=2847
pd=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VIII 06-23	VIII	06-23		0
pd5=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK VIII 06-23	
mpn=1211	1211
na=Zagruntowanie ścian preparatem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=415
ob=2,655	2,655		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,655
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,655	#p2839				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,655	1	#p412						

[POZYCJA]
id=2852
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0302-05	7-12	0302-05		0
pd5=WACETOB wyd.II 2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 7-12 0302-05	
na=Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni pionowych sprężonym powietrzem lub wodą pod ciśnieniem
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=416
ob=2,655	2,655		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,655
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,655	#p2839				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,655	1	#p412						

[POZYCJA]
id=2859
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0601-01	AT-32	0601-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR AT-32 0601-01	
mpn=1211	1211
na=Wyprawy tynkarskie renowacyjne wykonywane na ścianach sposobem ręcznym; tynk jednowarstwowy grubości 20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=417
ob=2,655	2,655		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,655
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,655	#p2839				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,655	1	#p412						

[POZYCJA]
id=2866
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0819-07	19-01	0819-07		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0819-07	
mpn=1211	1211
na=Profile ciągnione zwykłe - profilowanie gzymsu zaprawą sztukatorską
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=418
ob=5,31	5,31		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,31
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5,31	5,31				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,31	1	5,31						

[POZYCJA]
id=2871
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0819-08	19-01	0819-08		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0819-08	
mpn=1211	1211
na=Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=419
ob=5,31	5,31		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,31
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5,31	#p2866				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,31	1	#p418						

[POZYCJA]
id=2876
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0603-01	AT-32	0603-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR AT-32 0603-01	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=420
ob=2,655	2,655		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,655
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,655	#p2852				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,655	1	#p416						

[POZYCJA]
id=2884
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0603-03	AT-32	0603-03		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR AT-32 0603-03	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad wykonywane sposobem ręcznym - dodatek za zwiększenie grubości o 1 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=421
ob=2,655	2,655		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,655
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,655	#p2852				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,655	1	#p416						

[POZYCJA]
id=2892
pd=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VIII 06-23	VIII	06-23		0
pd5=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK VIII 06-23	
mpn=1211	1211
na=Zagruntowanie ścian preparatem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=422
ob=2,655	2,655		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,655
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,655	#p2852				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,655	1	#p416						

[POZYCJA]
id=2897
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VIII 05-141	VIII	05-141		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK VIII 05-141	
na=Wykucie starych spoin murów gładkich z cegły pełnej - założono 20%
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=423
ob=0,531	0,531		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,531
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,531	#p2892*20%				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,531	1	#p422*20%						

[POZYCJA]
id=2899
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VIII 05-135	VIII	05-135		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK VIII 05-135	
na=Spoinowanie murów gładkich z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=424
ob=0,531	0,531		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,531
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,531	#p2897				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,531	1	#p423						

[POZYCJA]
id=2905
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	XV 0106-01	XV	0106-01		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK XV 0106-01	
na=Malowanie tynków zewnętrznych dwukrotnie farbą
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=425
ob=2,655	2,655		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,655
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,655	#p2892				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,655	1	#p422						

[POZYCJA]
id=2916
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-03	2-02	0604-03		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0604-03	
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911	_121,0:0,092,0:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=426
ob=6,372	6,372		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,372
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	6,372	1,20*5,31				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,372	1	1,20*5,31						

[POZYCJA]
id=2925
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-04	2-02	0604-04		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0604-04	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=427
ob=6,372	6,372		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,372
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	6,372	#p2916				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,372	1	#p426						

[POZYCJA]
id=2933
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0530-01	4-01	0530-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0530-01	
mpn=_1211	_1211
na=Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=428
ob=11,042	11,042		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,042
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	11,042	#p2821				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,042	1	#p407						

[POZYCJA]
id=2941
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0524-02	4-01	0524-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0524-02	
mpn=_1211	_1211
na=Uzupełnienie blachą z cynku rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=429
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=m	040
pm=-1
wo=0	3	#p2819				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p406						

[ELEMENT 2]
na=Zniszczone przekrycie i opierzenia w koszach oraz wokół kominów 
wa=0
kn=0	0	0
id=2950
nu=10.2

[POZYCJA]
id=2951
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0508-02	4-01	0508-02	 z.sz. 2.3. 9909-01 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0508-02	 z.sz. 2.3. 9909-01 
mpn=9:0:0918,101211	9:0:0918,101211
na=Rozbiórka pokrycia z dachówki - do ponownego ułożenia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=430
ob=123,023	123,023		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=123,023
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	123,023	1,13*[23,0+7,80+10,05+51,0+8,02+9,0]				0

[PRZEDMIAR]
wo=123,023	1	1,13*[23,0+7,80+10,05+51,0+8,02+9,0]						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,6		1.6
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=2954
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0430-04	4-01	0430-04		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0430-04	
mpn=1211	1211
na=Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=431
ob=123,023	123,023		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=123,023
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	123,023	#p2951				0

[PRZEDMIAR]
wo=123,023	1	#p430						

[POZYCJA]
id=2956
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-08	4-01	0535-08		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0535-08	
mpn=1211	1211
na=Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=432
ob=18,14	18,14		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18,14
jm=m2	050
pm=-1
scn=0	A	11,237	1	3				0	0
wo=1	9,113	0,50*[8,12+8,01]*1,13				0
wo=1	2,124	0,40*5,31				0
scn=0	B	6,903	1	3				0	0
wo=1	6,903	0,30*[4,80+3,15+3,38+4,15+3,33+4,20]				0

[PRZEDMIAR]
wo=9,113	0	0,50*[8,12+8,01]*1,13						
wo=2,124	0	0,40*5,31						
scn=11,237	1						
wo=6,903	0	0,30*[4,80+3,15+3,38+4,15+3,33+4,20]						
scn=6,903	1						

[POZYCJA]
id=2958
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0106-04	
mpn=1211	1211
na=Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=433
ob=1,507	1,507		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,507
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,507	#p2954*2*0,05*0,025+#p2954*4*0,06*0,04+#p2956*0,001				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,507	1	#p431*2*0,05*0,025+#p431*4*0,06*0,04+#p432*0,001						

[POZYCJA]
id=2960
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=434
ob=1,507	1,507		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,507
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,507	#p2958				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,507	1	#p433						

[POZYCJA]
id=2963
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórek
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=435
ob=1,507	1,507		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,507
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,507	#p2960				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,507	1	#p434						

[POZYCJA]
id=2965
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0610-03	4-01	0610-03		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0610-03	
mpn=1211	1211
na=Oczyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=436
ob=123,023	123,023		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=123,023
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	123,023	#p2951				0

[PRZEDMIAR]
wo=123,023	1	#p430						

[POZYCJA]
id=2967
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0629-08	4-01	0629-08		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0629-08	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania z przerwami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=437
ob=123,023	123,023		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=123,023
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	123,023	#p2965				0

[PRZEDMIAR]
wo=123,023	1	#p436						

[POZYCJA]
id=2971
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0631-01	4-01	0631-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0631-01	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=438
ob=123,023	123,023		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=123,023
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	123,023	#p2967				0

[PRZEDMIAR]
wo=123,023	1	#p437						

[POZYCJA]
id=2975
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0517-01	0-15II	0517-01		0
pd5=IGM wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR 0-15II 0517-01	
mpn=_1211	_1211
na=Uzupełnienie folii dachowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=439
ob=159,93	159,93		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=159,93
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	159,93	#p2971*1,30				0

[PRZEDMIAR]
wo=159,93	1	#p438*1,30						

[POZYCJA]
id=2981
pd=KOPRIN wyd.III 2012	KNR	K-05 0104-04	K-05	0104-04		0
pd5=KOPRIN wyd.III 2012	KATSRC_UNDEF	KNR K-05 0104-04	
mpn=1211	1211
na=Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=440
ob=123,023	123,023		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=123,023
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	123,023	#p2971				0

[PRZEDMIAR]
wo=123,023	1	#p438						

[POZYCJA]
id=2988
pd=KOPRIN wyd.III 2012	KNR	K-05 0105-02	K-05	0105-02		0
pd5=KOPRIN wyd.III 2012	KATSRC_UNDEF	KNR K-05 0105-02	
mpn=1211	1211
na=Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=441
ob=123,023	123,023		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=123,023
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	123,023	#p2981				0

[PRZEDMIAR]
wo=123,023	1	#p440						

[POZYCJA]
id=2995
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0502-02	4-01	0502-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0502-02	
mpn=_1211	_1211
na=Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej z odzysku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=442
ob=123,023	123,023		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=123,023
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	123,023	#p2988				0

[PRZEDMIAR]
wo=123,023	1	#p441						

[POZYCJA]
id=2999
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0531-01	4-01	0531-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0531-01	
mpn=_1211	_1211
na=Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=443
ob=18,14	18,14		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18,14
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	18,14	#p2956				0

[PRZEDMIAR]
wo=18,14	1	#p432						

[POZYCJA]
id=3007
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1604-01	2-02	1604-01	/02	0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1604-01	/02
mpn=121112.4	121112.4
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12.4 m - interpolacja wraz z czasem pracy rusztowania
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=444
ob=786,16	786,16		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=786,16
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	786,16	12,40*[42,0+18,40+3,0]				0

[PRZEDMIAR]
wo=786,16	1	12,40*[42,0+18,40+3,0]						

[ELEMENT 2]
na=Kominy powyżej połaci dachu
wa=0
kn=0	0	0
id=3020
nu=10.3

[POZYCJA]
id=3021
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0703-01	19-01	0703-01		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0703-01	
mpn=1211	1211
na=Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=445
ob=34,515	34,515		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=34,515
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	34,515	1,50*#p2956B/0,30				0

[PRZEDMIAR]
wo=34,515	1	1,50*#p432B/0,30						

[POZYCJA]
id=3023
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0106-04	
mpn=1211	1211
na=Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=446
ob=1,035	1,035		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,035
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,035	#p3021*0,03				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,035	1	#p445*0,03						

[POZYCJA]
id=3025
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-11	 0108-12 
mpn=38:0:150967,101211	38:0:150967,101211
na=Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=447
ob=1,035	1,035		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,035
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,035	#p3023				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,035	1	#p446						

[POZYCJA]
id=3028
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórek
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=448
ob=1,035	1,035		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,035
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,035	#p3025				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,035	1	#p447						

[POZYCJA]
id=3030
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 1134-02	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=449
ob=34,515	34,515		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=34,515
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	34,515	#p3021				0

[PRZEDMIAR]
wo=34,515	1	#p445						

[POZYCJA]
id=3036
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0725-02	4-01	0725-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0725-02	
mpn=_121,0:1,0911	_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=450
ob=34,515	34,515		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=34,515
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	34,515	#p3021				0

[PRZEDMIAR]
wo=34,515	1	#p445						

[POZYCJA]
id=3045
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 1134-02	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=451
ob=34,515	34,515		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=34,515
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	34,515	#p3036				0

[PRZEDMIAR]
wo=34,515	1	#p450						

[POZYCJA]
id=3051
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-33 0128-01	0-33	0128-01		0
pd5=IGM wyd.I 2001	KATSRC_UNDEF	KNR 0-33 0128-01	
mpn=121,0:4,0911	121,0:4,0911
na=Malowanie kominów farbą paroprzepuszczaną
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=452
ob=34,515	34,515		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=34,515
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	34,515	#p3045				0

[PRZEDMIAR]
wo=34,515	1	#p451						

[ELEMENT 2]
na=Uzupełnienie dachówek 
wa=0
kn=0	0	0
id=3056
nu=10.4

[POZYCJA]
id=3057
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0507-02	4-01	0507-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0507-02	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Wymiana pojedynczych dachówek
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=453
ob=70	70		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	70	70,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70,0						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=3166
nu=10.5

[POZYCJA]
id=3167
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zabezpieczenie instalacji odgromowej oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń instalacji
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=454
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STB 01.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[ELEMENT 1]
na=BADANIA ARCHEOLOGICZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=5343
nu=11

[POZYCJA]
id=5347
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF		
na=Prowadzenie badań archeologicznych zgodnie z Pozwoleniem nr 36/C/2024 z dnia 20.02.2024 r.
uw=wycena indywidualna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=455
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
396102A597F12D8B86BA17EAD23562F0
