PRZEDMIAR ROBÓT

1. Likwidacja przecieku w grobli ziemnej pomiędzy zbiornikami
Kod CPV: 45240000-1 
	
1	 AW-090
Obsługa geodezyjna na etapie wykonywania prac
krotność= 1,00
	1,00 kpl	
2	KNNR 1 0209-010-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II. Wykop rowka  0,50 m x 0,50 m po trasie wbijania projektowanej ścianki szczelnej.. Dno rowka na poziomie 107,00 m n.p.m.
krotność= 1,00
	5,00 m3	
1.	0,50*0,50*20,0	5,00				
3	 AW-050
Wbijanie ścianek szczelnych PCV h = 4,0 m L = 20,0 m
krotność= 1,00
	80,00 m2	
1.	20,0*4,0	80,00				
4	 AW-050
Zakup ścianek szczelnych PCV = 4,0 m
krotność= 1,00
	80,00 m2	
5	KNNR 1 0209-010-060
Zasypanie rowka  po wbiciu ścianki szczelnej koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II.
krotność= 1,00
	5,00 m3	
1.	0,50*0,50*20,0	5,00				
6	KNNR 1 0408-030-060
Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II. Zagęszczenie gruntu j.w.
krotność= 1,00
	5,00 m3	
1.	0,50*0,50*20,0	5,00				
7	KNR 2-01 0125-04-050
Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Grubość warstwy do 15 cm. Zdjęcie warstwy wierzchnicy w miejscu istniejącego zaniżenia korony grobli (punkt badawczy nr 1 sondowania)
krotność= 1,00
	9,00 m2	
1.	3,0*3,0	9,00				
8	KNNR 1 0408-030-060
Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II. Dogęszczenie korpusu grobli do głębokości 1,0 m, w miejscu istniejącego zaniżenia korony grobli (punkt badawczy nr 1 sondowania)
krotność= 1,00
	9,00 m3	
1.	3,0*3,0*1,0	9,00				
9	KNNR 1 0311-010-060
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczanej samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii I-II. Zakup gruntu (piasku) wraz z dowozem. Uzupełnienie gruntem mineralnym  korpusu grobli w miejscu istniejącego zaniżenia.
krotność= 1,00
	3,00 m3	
10	KNNR 1 0408-030-060
Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II. Zagęszczenie gruntu j.w.
krotność= 1,00
	3,00 m3	
11	KNNR 1 0503-050-050
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni korony nasypów. Grunt kategorii I-III. Plantowanie po trasie wbicia ścianki i w miejscu zasypania i zagęszczenia lokalnego zaniżenia korony grobli.
krotność= 1,00
	14,00 m2	
1.	(0,50*0,5*20,0)+3,0*3,0	14,00				
12	KNNR 1 0507-010-050
Humusowanie terenu j.w. z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm
krotność= 1,00
	14,00 m2	
13	KNNR 1 0507-020-050
Humusowanie terenu j.w. z obsianiem. Dodatek za każdy następny 1 cm humusu [dalsze 10 cm]
krotność= 10,00
	14,00 m2