[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.49
pe=2
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	19	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	4	0	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY	PRZEDMIAR ROBÓT
nb=BUDOWA SKATEPARKU W PARKU 600-LECIA W WĄGROWCU10OŚWIETLENIE I MONITORING
ab=ul. Lipowa, Park 600-lecia w Wągrowcu
ni=Gmina Miejska Wągrowiec
ai=ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec
br=elektryczna -
nk=Tomasz Hibner	
dt=07.2021	0
cpv=45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
cpv=32323500-8	Urządzenia do nadzoru wideo

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Zakres projektu obejmuje:1310"09szafę zasilająco-oświetleniową SO,1310"09montaż 2 masztów o wys. 9m z 2 oprawami LED 190W do oświetlenia skateparku,1310"09ułożenie ok. 102m kabla zasilającego YAKY 4x25,1310"09ułożenie ok. 5m kabla zasilającego YKY 5x6,1310"09szafę multimedialną SM2,1310"09ułożenie ok 60m kabla typu UTP 4x2x0,5mm kat 5e,1310"09ułożenie ok 170m kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsd 4J,1310

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 467]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 204]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 155]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 184]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 211]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 193]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 199]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 205]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 517]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 482]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 483]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 156]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 186]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 265]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 272]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 331]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 355]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 450]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 481]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 185]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 200]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 385]
ty=R
na=robotnik budowlany (ładowacz) gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 468]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 357]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 504]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 536]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 449]
ty=R
na=wiertacze gr.III	0
id=723	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 153]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 152]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II	0
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 264]
ty=R
na=ogrodnicy gr.III	0
id=763	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 109]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 253]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
il=0
pr=	0	0	0	 

[RMS ZEST 270]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 488]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 415]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Oświetlenie
wa=0
kn=0	0	0
id=170
nu=1
cpv=45316110-9
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Układanie kabla oświetleniowego
wa=0
kn=0	0	0
id=172
nu=1.1
cpv=45316110-9
wn=	

[POZYCJA]
id=453
pd=		Plan syt.		Plan syt.		0
na=Wykonanie wykopów ziemnych dla ułożenia rur i kabli z wykonaniem obsypki, zasypaniem wykopów i wywozem nadmiaru ziemi
op=0	0	0	1	0	1	0	0
nu=1
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						

[POZYCJA 1]
id=454
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0702-0202	2-01	0702-0202		1
mpn=1211
na=Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1.1
ob=85	1	
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA 1]
id=457
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1.2
ob=170	2	
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA 1]
id=460
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0705-0202	2-01	0705-0202		1
mpn=1211
na=Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1.3
ob=85	1	
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA 1]
id=461
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1.4
ob=7.055	0.083	
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=0.083	1	0,083						

[POZYCJA]
id=568
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0608-07	5-08	0608-07		1
mpn=1211
na=Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka Fe/Zn 25x4
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=86
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=86	1	86						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=569
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY 4x35
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=63
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	63						

[POZYCJA]
id=594
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY 4x25
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=39
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39						

[ELEMENT 2]
na=Montaż słupów oświetleniowych
wa=0
kn=0	0	0
id=252
nu=1.2
cpv=45316110-9
wn=	

[POZYCJA]
id=634
pd=		Plan syt.		Plan syt.		0
na=Montaż słupów oświetleniowych wysokości 9m z oprawą LED 150W na fundamencie prefabrykowanym z wykonaniem wykopu, pomalowaniem i posadowieniem fundamentu, posadowieniem słupa, wprowadzeniem i zarobieniem kabla, montażem tabliczki bezpiecznikowej, wciągnięciem przewodów i montażem oprawy
op=0	0	0	1	0	1	0	0
nu=5
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA 1]
id=635
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - Słupy 10m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5.1
ob=2	1	
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA 1]
id=636
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0603-07	5-10	0603-07		1
mpn=1211
na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - kable YAKY 4x25
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5.2
ob=4	2	
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA 1]
id=637
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-03	5	1003-03		1
mpn=1211
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5.3
ob=2	1	
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA 1]
id=638
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-01	5	1004-01		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa parkowa LED 250W
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5.4
ob=2	1	
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=394
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0907-05	5	0907-05		1
mpn=1211
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III - uziemienie wskazanych słupów oświetleniowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[ELEMENT 2]
na=Montaż szaf oświetleniowych
wa=0
kn=0	0	0
id=595
nu=1.3
cpv=45316110-9
wn=	

[POZYCJA]
id=596
pd=		Plan syt.		Plan syt.		0
na=Montaż szafy oświetleniowo-pomiarowej z wykonaniem wykopu i posadowieniem szafy i wpięciem kabla zasilającego - szafa SO
op=0	0	0	1	0	1	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA 1]
id=597
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0706-01	2-01	0706-01		1
mpn=1211
na=Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych długości do 3 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7.1
ob=0.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=1
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	0,3						

[POZYCJA 1]
id=598
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1106-01	5-10	1106-01		1
mpn=1211
na=Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7.2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA 1]
id=599
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0603-07	5-10	0603-07		1
mpn=1211
na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 5-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - kable YAKY 4x35
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7.3
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=600
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0907-05	5	0907-05		1
mpn=1211
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III - uziom szafy oświetleniowej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	2*9						

[ELEMENT 2]
na=Badania pomontażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=315
nu=1.4
cpv=45316110-9
wn=	

[POZYCJA]
id=587
pd=		Spec. techn.		Spec. techn.		0
na=Badania i próby pomontażowe
op=0	0	0	1	0	1	0	0
nu=9
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA 1]
id=591
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9.1
ob=2
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA 1]
id=589
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9.2
ob=2
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA 1]
id=590
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9.3
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 1]
na=Monitoring
wa=0
kn=0	0	0
id=606
nu=2
cpv=32323500-8
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Układanie kabli
wa=0
kn=0	0	0
id=617
nu=2.1
cpv=32323500-8
wn=	

[POZYCJA]
id=677
pd=		Plan syt.		Plan syt.		0
na=Wykonanie wykopów ziemnych dla ułożenia rur i kabli z wykonaniem obsypki, zasypaniem wykopów i wywozem nadmiaru ziemi
op=0	0	0	1	0	1	0	0
nu=10
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[POZYCJA 1]
id=678
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0702-0202	2-01	0702-0202		1
mpn=1211
na=Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=10.1
ob=150	1	
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA 1]
id=679
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=10.2
ob=300	2	
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA 1]
id=680
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0705-0202	2-01	0705-0202		1
mpn=1211
na=Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=10.3
ob=150	1	
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA 1]
id=681
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=10.4
ob=12.45	0.083	
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=0.083	1	0,083						

[POZYCJA]
id=682
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr. 32mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=207
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=207	1	207						

[POZYCJA]
id=618
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 5x6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=651
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel światłowodowy Z-ZOTKtsd 4J
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=170
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170						

[POZYCJA]
id=619
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Skrętka żelowana do układania na zewnątrz UTP 4x2x0.5 kat. 5e
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=53
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=53	1	53						

[POZYCJA]
id=652
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-02	5	1003-02		1
mpn=1211
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m - wciągnięcie przewodów do słupów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=626
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0105-01	AT-14	0105-01		1
mpn=_1211
na=Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=656
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0107-01	AT-10	0107-01		1
mpn=_1211
na=Montaż złączy światłowodowych - spawanie włókna światłowodowego z pigtailem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[ELEMENT 2]
na=Montaż szaf monitoringu
wa=0
kn=0	0	0
id=620
nu=2.2
cpv=32323500-8
wn=	

[POZYCJA]
id=621
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0706-01	2-01	0706-01		1
mpn=1211
na=Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych długości do 3 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	0,6						

[POZYCJA]
id=622
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1106-01	5-10	1106-01		1
mpn=1211
na=Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie - SM2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=658
pd=						1
mpn=1211
na=Montaż wkładki SFP
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=624
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0604-06	5-10	0604-06		1
mpn=1211
na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 5-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Montaż i uruchomienie kamer
wa=0
kn=0	0	0
id=625
nu=2.3
cpv=32323500-8
wn=	

[POZYCJA]
id=628
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02 z.sz. 3.3	AL-01	0501-02	 z.sz. 3.3	1
mpn=2:0:093,101211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej. - Uchwyt do montażu kamery na słupie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1		0,1
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=629
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna, tubowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[SUMA KONTROLNA]
68adbf4f134a15b6 4938c898a22e8 8