[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.49
pe=2
op=1
opn=2	1	2	1	1	0	19	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	4	0	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY	PRZEDMIAR ROBÓT
nb=BUDOWA SKATEPARKU W PARKU 600-LECIA W WĄGROWCU10OŚWIETLENIE I MONITORING
ab=ul. Lipowa, Park 600-lecia w Wągrowcu
ni=Gmina Miejska Wągrowiec
ai=ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec
br=elektryczna -
nk=Tomasz Hibner	
dt=07.2021	0
cpv=45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
cpv=32323500-8	Urządzenia do nadzoru wideo

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Zakres projektu obejmuje:1310"09szafę zasilająco-oświetleniową SO,1310"09montaż 2 masztów o wys. 9m z 2 oprawami LED 190W do oświetlenia skateparku,1310"09ułożenie ok. 102m kabla zasilającego YAKY 4x25,1310"09ułożenie ok. 5m kabla zasilającego YKY 5x6,1310"09szafę multimedialną SM2,1310"09ułożenie ok 60m kabla typu UTP 4x2x0,5mm kat 5e,1310"09ułożenie ok 170m kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsd 4J,1310

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=70.5	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 467]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 204]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 155]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 184]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 211]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 193]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 199]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 205]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 541]
ty=M
na=wazelina techniczna	0
id=1030499	1
jm=kg	033
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.8273
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	1034700

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=benzyna do ekstrakcji	0
id=1050099	1
jm=dm3	066
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.4
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	1050099

[RMS ZEST 106]
ty=S
na=koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	0
id=11111	3
jm=m-g	148
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
il=21.525
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11111

[RMS ZEST 358]
ty=M
na=bednarka ocynkowana 25x4mm	0
id=1120099	1
jm=m	040
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=89.44

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=pręty stalowe ocynkowane fi 20 mm	0
id=1121399	2
jm=m	040
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.08

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	0
id=1560199	2
jm=m	040
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=112.35
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	7647999

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.364
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	1601800

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=żwir do betonów	0
id=1602599	2
jm=m3	060
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.088
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	1602599

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=cement "35"	0
id=1700310	2
jm=kg	033
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36

[RMS ZEST 132]
ty=S
na=wibromłot  SPU-3	0
id=28810	1
jm=m-g	148
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
il=5.67
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	21813

[RMS ZEST 102]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4 t (1)	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
il=3.0094
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31112 

[RMS ZEST 517]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 482]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 483]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 462]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
il=2.9725
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 156]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 186]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 265]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 272]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 331]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 355]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 450]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 481]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 393]
ty=S
na=ciągnik kołowy	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
il=1.4404
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39100

[RMS ZEST 185]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 200]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 385]
ty=R
na=robotnik budowlany (ładowacz) gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 468]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 443]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
il=5.0198
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 418]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
il=1.4941
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39521

[RMS ZEST 99]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy z żurawiem przeładunkowym (HDS) 10-15 t (1)	0
id=39541	1
jm=m-g	148
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39541 

[RMS ZEST 419]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
il=16.0482
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39811

[RMS ZEST 120]
ty=S
na=podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	0
id=39912	1
jm=m-g	148
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
il=4.34
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39912

[RMS ZEST 392]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
il=1.4404
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39970

[RMS ZEST 529]
ty=M
na=Rura osłonowa do kabli optotelekomunikacyjnych HDPE, z wewnętrzną ścianką pokrytą warstwą poślizgową, z linką do wciągania kabla - 32/2,9 mm	0
id=5604699	2
jm=m	040
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=215.28
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	5604699

[RMS ZEST 357]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 504]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 536]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 480]
ty=M
na=Szafa oświetleniowa SO	0
id=7029999	1
jm=szt.	020
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7029999

[RMS ZEST 544]
ty=M
na=Szafa monitoringu SM2, kompletna, z wyposażeniem	0
id=7029999	1
jm=szt.	020
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7029999

[RMS ZEST 359]
ty=S
na=Spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A	0
id=72121	1
jm=m-g	148
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
il=4.6612
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72121 

[RMS ZEST 449]
ty=R
na=wiertacze gr.III	0
id=723	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 478]
ty=M
na=Oprawa LED 150W, 4000K, optyka symetryczna	0
id=7301999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7331399

[RMS ZEST 446]
ty=M
na=złącze RJ45	0
id=7551999	2
jm=szt.	020
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7551299

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=Złącza bezpiecznikowe oświetlenia zewnętrznego, słupowe, typu IZK 1-bezpiecznikowe	0
id=7593401	2
jm=szt	020
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	7593499

[RMS ZEST 153]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 152]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II	0
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 537]
ty=M
na=końcówki kablowe typu K do zaprasowania na żyłach miedzianych	0
id=7620999	1
jm=szt.	020
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	7056599

[RMS ZEST 264]
ty=R
na=ogrodnicy gr.III	0
id=763	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 439]
ty=M
na=opaski kablowe typu Oki	0
id=7648099	2
jm=szt.	020
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36.54
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7648099

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU	0
id=7660099	1
jm=szt	020
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 477]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5 mm2, 750 V	0
id=7951007	2
jm=m	040
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.8
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	7951007

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=Kabel elektroenergetyczny aluminiowy, typu YAKY 4x  25 mm2, 0,6/1 kV	0
id=7960155	2
jm=m	040
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40.56
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	7960199

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=Kabel elektroenergetyczny aluminiowy, typu YAKY 4x  35 mm2, 0,6/1 kV	0
id=7960156	2
jm=m	040
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=65.52
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	7960199

[RMS ZEST 535]
ty=M
na=Kabel elektroenergetyczny miedziany, typu YKY 5x  6 mm2, 0,6/1 kV	0
id=7970191	2
jm=m	040
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.2
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	7970199

[RMS ZEST 502]
ty=M
na=Optotelekomunikacyjny kabel tubowy, kanałowy, typu Z-XOTKtsd 4J	0
id=8071001	2
jm=m	040
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=176.8
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	8071099

[RMS ZEST 520]
ty=M
na=Pigtail SM 9/125, SC/APC	0
id=8079130	2
jm=szt	020
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	8079199

[RMS ZEST 441]
ty=M
na=Kabel UTP 4x2x0.5 kat.5e zewnętrzny, żelowany	0
id=8081999	2
jm=m	040
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=55.12
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	8081999

[RMS ZEST 472]
ty=M
na=Fundament betonowy do montażu słupa 10m, z elementami montażowymi, abizolowany	0
id=8110121	2
jm=szt	020
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 474]
ty=M
na=Słup oświetleniowy stalowy, okrągły, zbieżny, malowany, wys. 10m, do montażu na fundamencie	0
id=8110121	2
jm=szt	020
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
il=184.4549
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 109]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 253]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
il=0
pr=	0	0	0	 

[RMS ZEST 270]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 488]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 415]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 519]
ty=S
na=spawarka światłowodowa	0
id=AT102	3
jm=m-g	148
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
il=0.64
pr=	0	0	0	72121

[RMS ZEST 447]
ty=M
na=Uchwyt kamery do montażu na słupie	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 514]
ty=M
na=Kamera IP, tubowa, zgodna z opisem	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 522]
ty=M
na=wkładka SFP	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1627368991
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 4]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Oświetlenie
wa=0
kn=0	0	0
id=170
nu=1
cpv=45316110-9
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Układanie kabla oświetleniowego
wa=0
kn=0	0	0
id=172
nu=1.1
cpv=45316110-9
wn=	

[POZYCJA]
id=453
pd=		Plan syt.		Plan syt.		0
na=Wykonanie wykopów ziemnych dla ułożenia rur i kabli z wykonaniem obsypki, zasypaniem wykopów i wywozem nadmiaru ziemi
op=0	0	0	1	0	1	0	0
nu=1
ob=85
jm=m	040
kj=12.31	38.5	13
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						

[POZYCJA 1]
id=454
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0702-0202	2-01	0702-0202		1
mpn=1211
na=Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1.1
ob=85	1	
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0321	0	0,0321
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6058

[RMS 106]
nz=0.0746	0	0,0746
np=1
wa=0
wb=0
il=6.341

[POZYCJA 1]
id=457
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1.2
ob=170	2	
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.0126	0	0,0126
np=1
wa=0
wb=0
il=2.142

[RMS 299]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=9.52

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 419]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[POZYCJA 1]
id=460
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0705-0202	2-01	0705-0202		1
mpn=1211
na=Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1.3
ob=85	1	
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 106]
nz=0.0164	0	0,0164
np=1
wa=0
wb=0
il=1.394

[POZYCJA 1]
id=461
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1.4
ob=7.055	0.083	
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=0.083	1	0,083						

[RMS 1]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1961

[RMS 419]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4447

[POZYCJA]
id=568
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0608-07	5-08	0608-07		1
mpn=1211
na=Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka Fe/Zn 25x4
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=86
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=86	1	86						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1085	0	0,1085
np=1
wa=0
wb=0
il=8.9111

[RMS 358]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=89.44

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 359]
nz=0.0542	0	0,0542
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6612

[POZYCJA]
id=569
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY 4x35
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=63
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	63						

[RMS 1]
nz=0.0646	0	0,0646
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0698

[RMS 395]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=65.52

[RMS 541]
nz=0.011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.693

[RMS 439]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3

[RMS 339]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=66.15

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 443]
nz=0.0149	0	0,0149
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9387

[RMS 392]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2835

[RMS 393]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2835

[RMS 102]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2835

[POZYCJA]
id=594
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY 4x25
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=39
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39						

[RMS 1]
nz=0.0646	0	0,0646
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5194

[RMS 396]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=40.56

[RMS 541]
nz=0.011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.429

[RMS 439]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9

[RMS 339]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=40.95

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 443]
nz=0.0149	0	0,0149
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5811

[RMS 392]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1755

[RMS 393]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1755

[RMS 102]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1755

[ELEMENT 2]
na=Montaż słupów oświetleniowych
wa=0
kn=0	0	0
id=252
nu=1.2
cpv=45316110-9
wn=	

[POZYCJA]
id=634
pd=		Plan syt.		Plan syt.		0
na=Montaż słupów oświetleniowych wysokości 9m z oprawą LED 150W na fundamencie prefabrykowanym z wykonaniem wykopu, pomalowaniem i posadowieniem fundamentu, posadowieniem słupa, wprowadzeniem i zarobieniem kabla, montażem tabliczki bezpiecznikowej, wciągnięciem przewodów i montażem oprawy
op=0	0	0	1	0	1	0	0
nu=5
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA 1]
id=635
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - Słupy 10m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5.1
ob=2	1	
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4.54	0	4,54
np=1
wa=0
wb=0
il=9.08

[RMS 474]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 472]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 226]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 114]
nz=0.044	0	0,044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.088

[RMS 299]
nz=0.022	0	0,022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.044

[RMS 276]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 106]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 102]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 99]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA 1]
id=636
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0603-07	5-10	0603-07		1
mpn=1211
na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - kable YAKY 4x25
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5.2
ob=4	2	
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.16	0	2,16
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2512

[RMS 172]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 439]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 541]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 177]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA 1]
id=637
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-03	5	1003-03		1
mpn=1211
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5.3
ob=2	1	
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.76	0	1,76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.52

[RMS 477]
nz=10.4	0	1,04*10
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 120]
nz=0.85	0	0,85
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[POZYCJA 1]
id=638
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-01	5	1004-01		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa parkowa LED 250W
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5.4
ob=2	1	
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.34

[RMS 478]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 443]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=394
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0907-05	5	0907-05		1
mpn=1211
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III - uziemienie wskazanych słupów oświetleniowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 1]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=4.14

[RMS 130]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=9.36

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 99]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 132]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.89

[ELEMENT 2]
na=Montaż szaf oświetleniowych
wa=0
kn=0	0	0
id=595
nu=1.3
cpv=45316110-9
wn=	

[POZYCJA]
id=596
pd=		Plan syt.		Plan syt.		0
na=Montaż szafy oświetleniowo-pomiarowej z wykonaniem wykopu i posadowieniem szafy i wpięciem kabla zasilającego - szafa SO
op=0	0	0	1	0	1	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA 1]
id=597
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0706-01	2-01	0706-01		1
mpn=1211
na=Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych długości do 3 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7.1
ob=0.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=1
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	0,3						

[RMS 1]
nz=8.6	0	8,6
np=1
wa=0
wb=0
il=2.58

[POZYCJA 1]
id=598
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1106-01	5-10	1106-01		1
mpn=1211
na=Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7.2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.4	0	3,4
np=1
wa=0
wb=0
il=3.247

[RMS 480]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 443]
nz=0.79	0	0,79
np=1
wa=0
wb=0
il=0.79

[POZYCJA 1]
id=599
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0603-07	5-10	0603-07		1
mpn=1211
na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 5-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - kable YAKY 4x35
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7.3
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.16	0	2,16
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1256

[RMS 439]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 541]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 177]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=600
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0907-05	5	0907-05		1
mpn=1211
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III - uziom szafy oświetleniowej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	2*9						

[RMS 1]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=8.28

[RMS 130]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 443]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 132]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=3.78

[ELEMENT 2]
na=Badania pomontażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=315
nu=1.4
cpv=45316110-9
wn=	

[POZYCJA]
id=587
pd=		Spec. techn.		Spec. techn.		0
na=Badania i próby pomontażowe
op=0	0	0	1	0	1	0	0
nu=9
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA 1]
id=591
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9.1
ob=2
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.8	0	1,8
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[POZYCJA 1]
id=589
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9.2
ob=2
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[POZYCJA 1]
id=590
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9.3
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.24	0	1,24
np=1
wa=0
wb=0
il=2.48

[ELEMENT 1]
na=Monitoring
wa=0
kn=0	0	0
id=606
nu=2
cpv=32323500-8
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Układanie kabli
wa=0
kn=0	0	0
id=617
nu=2.1
wn=	

[POZYCJA]
id=677
pd=		Plan syt.		Plan syt.		0
na=Wykonanie wykopów ziemnych dla ułożenia rur i kabli z wykonaniem obsypki, zasypaniem wykopów i wywozem nadmiaru ziemi
op=0	0	0	1	0	1	0	0
nu=10
ob=150
jm=m	040
kj=12.31	38.5	13
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[POZYCJA 1]
id=678
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0702-0202	2-01	0702-0202		1
mpn=1211
na=Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=10.1
ob=150	1	
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0321	0	0,0321
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5984

[RMS 106]
nz=0.0746	0	0,0746
np=1
wa=0
wb=0
il=11.19

[POZYCJA 1]
id=679
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=10.2
ob=300	2	
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.0126	0	0,0126
np=1
wa=0
wb=0
il=3.78

[RMS 299]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 419]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[POZYCJA 1]
id=680
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0705-0202	2-01	0705-0202		1
mpn=1211
na=Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=10.3
ob=150	1	
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 106]
nz=0.0164	0	0,0164
np=1
wa=0
wb=0
il=2.46

[POZYCJA 1]
id=681
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=10.4
ob=12.45	0.083	
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=0.083	1	0,083						

[RMS 1]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.699

[RMS 419]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8435

[POZYCJA]
id=682
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr. 32mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=207
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=207	1	207						

[RMS 1]
nz=0.128	0	0,128
np=1
wa=0
wb=0
il=26.496

[RMS 529]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=215.28

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 462]
nz=0.014	0	0,014
np=1
wa=0
wb=0
il=2.898

[RMS 102]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=1.449

[POZYCJA]
id=618
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 5x6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.0646	0	0,0646
np=1
wa=0
wb=0
il=0.323

[RMS 535]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 541]
nz=0.011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.055

[RMS 439]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 339]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=5.25

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 462]
nz=0.0149	0	0,0149
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0745

[RMS 392]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0225

[RMS 393]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0225

[RMS 102]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0225

[POZYCJA]
id=651
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel światłowodowy Z-ZOTKtsd 4J
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=170
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170						

[RMS 1]
nz=0.0947	0	0,0947
np=1
wa=0
wb=0
il=16.099

[RMS 502]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=176.8

[RMS 541]
nz=0.0361	0	0,0361
np=1
wa=0
wb=0
il=6.137

[RMS 439]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=13.6

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 418]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.139

[RMS 392]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.731

[RMS 393]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.731

[RMS 102]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.731

[POZYCJA]
id=619
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Skrętka żelowana do układania na zewnątrz UTP 4x2x0.5 kat. 5e
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=53
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=53	1	53						

[RMS 1]
nz=0.0947	0	0,0947
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0191

[RMS 441]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=55.12

[RMS 541]
nz=0.0361	0	0,0361
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9133

[RMS 439]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.24

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 418]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3551

[RMS 392]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2279

[RMS 393]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2279

[RMS 102]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2279

[POZYCJA]
id=652
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-02	5	1003-02		1
mpn=1211
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m - wciągnięcie przewodów do słupów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1,38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 120]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[POZYCJA]
id=626
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0105-01	AT-14	0105-01		1
mpn=_1211
na=Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.336

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 446]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=656
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0107-01	AT-10	0107-01		1
mpn=_1211
na=Montaż złączy światłowodowych - spawanie włókna światłowodowego z pigtailem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 520]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 519]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[ELEMENT 2]
na=Montaż szaf monitoringu
wa=0
kn=0	0	0
id=620
nu=2.2
wn=	

[POZYCJA]
id=621
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0706-01	2-01	0706-01		1
mpn=1211
na=Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych długości do 3 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	0,6						

[RMS 1]
nz=8.6	0	8,6
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6

[POZYCJA]
id=622
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1106-01	5-10	1106-01		1
mpn=1211
na=Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie - SM2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.4	0	3,4
np=1
wa=0
wb=0
il=3.247

[RMS 544]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 443]
nz=0.79	0	0,79
np=1
wa=0
wb=0
il=0.79

[POZYCJA]
id=658
pd=						1
mpn=1211
na=Montaż wkładki SFP
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 522]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=624
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0604-06	5-10	0604-06		1
mpn=1211
na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 5-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.34	0	1,34
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5594

[RMS 537]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 172]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 439]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 541]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 177]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Montaż i uruchomienie kamer
wa=0
kn=0	0	0
id=625
nu=2.3
wn=	

[POZYCJA]
id=628
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02 z.sz. 3.3	AL-01	0501-02	 z.sz. 3.3	1
mpn=2:0:093,101211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej. - Uchwyt do montażu kamery na słupie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1		0,1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 447]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=629
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna, tubowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=9.25	0	9,25
np=1
wa=0
wb=0
il=18.5

[RMS 514]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 120]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[SUMA KONTROLNA]
 2e521516739ca1cda7f48 b39f66ae0