***Załącznik nr 4b***

*do Specyfikacji*

*Warunków Zamówienia*

**SPECYFIKACJA DOSTAWY DLA CZĘŚCI 3**

**Meble specjalistyczne (do psychiatrii)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa** | **Wymagane parametry** | **Parametry oferowane**  **(podać)** | **Producent,**  **model**  **(nazwa lub oznaczenie)** | **Cena jednostkowa netto** | **Liczba**  **(szt)** | **Wartość netto** |
| I | Opis ogólny modułów | Meble modułowe, siedziska tapicerowane  korpus wykonany z mieszanki płyty wiórowej i sklejki  stopki z forniru drewnianego wzmocnione sklejką  wypełnienie piankowe  wszystkie wyściełane obszary muszą być są przymocowane do podstawy  wzmocniona drewniana podstawa  zamknięta podstawa uniemożliwiająca ukrycie przedmiotów  szczelina między meblem i podłogą umożliwiająca przeglądy i czyszczenie  możliwość stosowania pojedynczo lub łączenia w zestawy  zgodna z PN-EN 15373 lub równoważną normą określającą wytrzymałość i stabilność mebli  tkanina trudnopalna, wodoodporna i odporna na ścieranie - winyl skóropodobny  dwie nogi pod bokami siedziska wdłuż siedziska w kształcie płóz  kolorystyka: min. 6 kolorów do wyboru  gwarancja na konstrukcję (nie obejmuje tkanin) |  |  |  |  |  |
| 1 | Moduł 1 | Fotel prosty  Wymiary:  wysokość:850mm  szerokość: 580 mm  długość: 860 mm  wysokość siedziska 480 mm |  |  |  | 4 |  |
| 2 | Moduł 2 | Fotel z węższym przodem i szerszym oparciem  wymiary:  wysokość: 860 mm  szerokość: 1030 mm  długość: 860 mm  wysokość siedziska 480 mm |  |  |  | 4 |  |
| 3 | Moduł 3 | Fotel z szerszym przodem i węższym oparciem  wymiary:  wysokość: 860 mm  szerokość: 1030 mm  długość: 860 mm  wysokość siedziska 480 mm |  |  |  | 2 |  |
| 4 | Fotel w kształcie tuby | * konstrukcja jednoczęściowa ze wzmocnionego polietylenu * bez części odkręcanych i demontowanych * zapobiegająca ukryciu drobnych elementów * brak elementów umożliwiających powieszenie lub zawiązanie np. sznurówek, ubrań itp. * brak ostrych krawędzi powodujących obrażenia -krawędzie zaokrąglone * materiał antybakteryjny * odporny na promieniowanie UV i konstrukcja wodoodporna * certyfikat potwierdzający wytrzymałość i stabilność * certyfikat potwierdzający niepalność * meble do użytku w miejscach publicznych * wgłębienie na nogi * łatwa do czyszczenia powierzchnia o odporności chemicznej * obciążenie statyczne do 450 kg   wymiary:  wysokość: 80,5 cm  szerokość: 67 cm  głębokość: 68 cm  wysokość siedziska: 43 cm  certyfikat potwierdzający spełnianie normy ognioodpornej dla palności tworzyw sztucznych  certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 16139:2013 lub równoważnej określającej wytrzymałość, trwałość oraz bezpieczeństwo wszystkich typów siedzisk użytkowanych poza mieszkaniem, przeznaczonych do użytkowania przez osoby dorosłe o wadze do 110 kg |  |  |  | 2 |  |
| 5 | Suma netto | | | | | |  |
| 6 | Podatek VAT | | | | | | 23% |
| 7 | Brutto | | | | | |  |

Podane w tabeli wymiary – z tolerancją +-50mm

Obrazki w tabeli są poglądowe – wymagany jak najbardziej zbliżony kształt

*Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.*