[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.68
nan=WYMIANA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. TARNOGÓRSKIEJ 120 W GLIWICACH\n\n
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	1	7.9	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	2	4	0	4	0	1
own=1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI NR 8/IL/201010	PRZEDMIAR ROBÓT NR 8/IL/201010
nb=WYMIANA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO BUDYNKU MIESZKALNEGO10WIELORODZINNEGO PRZY UL. TARNOGÓRSKIEJ 120 W GLIWICACH1010
ni=ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO10SP. Z O.O. 
ai=44-100 GLIWICE, UL. WARSZAWSKA 35B
br=INŻYNIERYJNA
dt=LUTY 2020	0
pcn=1 kw. 20 [SEKOCENBUD]

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 362]
ty=S
na=agregat prądotwórczy	0
id=81100	1
jm=m-g	148
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=1.04

[RMS ZEST 468]
ty=M
na=bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III	0
id=2640003	1
jm=m3	060
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=0
pr=	0	0	0	2640020

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycane kl.III	0
id=2640020	3
jm=m3	060
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=0.0125

[RMS ZEST 471]
ty=M
na=Beton zwykły C20/25 (B-25)	0
id=2370606	1
jm=m3	060
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=0.12

[RMS ZEST 319]
ty=R
na=bitumiarze gr.II	0
id=012	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 318]
ty=R
na=bitumiarze gr.III	0
id=013	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 233]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=0.0138

[RMS ZEST 132]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 135]
ty=R
na=darniarze gr.II	0
id=712	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=drewno na stemple iglaste nasycone	0
id=2640900	0
jm=m3	060
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=0.013

[RMS ZEST 426]
ty=S
na=dźwignik hydrauliczny 20-30 t	0
id=35453	1
jm=m-g	148
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=4.41

[RMS ZEST 418]
ty=M
na=Elektrokolano 90° z zaciskami montażowymi PE fi 40 mm	0
id=5646599	2
jm=szt.	020
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=Elektrokolano 90° z zaciskami montażowymi PE fi 50 mm	0
id=5646599	2
jm=szt.	020
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 203]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 444]
ty=M
na=Elektromufa - przejście PE fi 40/mosiądz z gwintwem zewn. 1 1/4"	0
id=5646599	2
jm=szt.	020
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 363]
ty=M
na=Elektromufa - przejście PE fi 50/mosiądz z gwintwem zewn. 1 1/2"	0
id=5646599	2
jm=szt.	020
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330499	0
jm=kg	033
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.1087

[RMS ZEST 469]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=0.0033
pr=	0	0	0	1332000

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=1.3892

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr. zewnętrznej 50 mm	0
id=5682699	2
jm=szt.	020
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 251]
ty=S
na=koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3	0
id=11133	0
jm=m-g	148
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=0.1416

[RMS ZEST 463]
ty=M
na=kostka kamienna rzędowa 14 cm	0
id=1630801	1
jm=t	034
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=0.0872

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=Koszty składowania gruzu na wysypisku	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=0.99

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 32 mm	0
id=5629999	2
jm=szt.	020
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 454]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=1.44

[RMS ZEST 443]
ty=M
na=Manszeta uszczelniająca dn 32/80	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=miał kamienny	0
id=1600600	0
jm=t	034
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=0.0072

[RMS ZEST 151]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 148]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 131]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 458]
ty=M
na=obrzeża betonowe 30x8 cm	0
id=2220802	1
jm=m	040
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=2.04
pr=	0	0	0	2223540

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Obudowa teleskopowa do zasuwy	0
id=5891099	2
jm=szt.	020
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 472]
ty=M
na=Opaska do nawiercania rur żeliwnych dn 200 z odejściem kołnierzowym dn 40	0
id=5840699	1
jm=szt.	020
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=Opłata za składowisko ziemi	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=0.87

[RMS ZEST 467]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe (wypraski)	0
id=1121199	1
jm=kg	033
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=0.234

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno	0
id=1121199	1
jm=kg	033
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3.396

[RMS ZEST 297]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=0.0797

[RMS ZEST 371]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany	0
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=0.7686

[RMS ZEST 462]
ty=S
na=piła do cięcia kostki	0
id=75200	1
jm=m-g	148
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=0.0125

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Płyta podkładowa	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 76]
ty=S
na=prościarka do rur PE	0
id=71270	0
jm=m-g	148
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=0.1605

[RMS ZEST 29]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	0
jm=r-g	149
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=111.6248

[RMS ZEST 125]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 234]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 386]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 74kW (1)	0
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=0.0019

[RMS ZEST 409]
ty=M
na=Rura ciśnieniowa do wody PE100-RC SDR11 fi 40x3,7	0
id=5632999	2
jm=m	040
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=7.21

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=Rura ciśnieniowa do wody PE100-RC SDR11 fi 50x4,6	0
id=5632999	2
jm=m	040
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=2.06

[RMS ZEST 456]
ty=M
na=Rura PP-R PN10 SDR11 do wody zimnej, fi 40 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=2.16

[RMS ZEST 427]
ty=M
na=Rury ochronne (osłonowe) PE100 SDR17 fi 63x3,8	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=4.725

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=2.0788

[RMS ZEST 368]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=1.0387

[RMS ZEST 36]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=1.136

[RMS ZEST 423]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t	0
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=0.09

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Skrzynka uliczna do zasuwy	0
id=5891199	2
jm=szt.	020
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,5 m	0
id=3951301	1
jm=m3	060
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0011

[RMS ZEST 284]
ty=S
na=sprężarka	0
id=83100	1
jm=m-g	148
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=0.3843

[RMS ZEST 379]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 55kW  (1)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=0.0019

[RMS ZEST 457]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=0.004
pr=	0	0	0	11334

[RMS ZEST 473]
ty=M
na=Studzienka wodomierzowa fi 800 tworzywowa, mrozoodporna	0
id=6333499	2
jm=szt.	020
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 283]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=0.3195

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14	0
id=6801206	2
jm=kg	033
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=1.57
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801206

[RMS ZEST 414]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-16	0
id=6804005	1
jm=kg	033
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=3.96
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801207

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami M-16 ocynk.	0
id=6802507	2
jm=kg	033
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=2.14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6802505

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=tabliczki do oznakowania armatury wodociągowej	0
id=6321900	1
jm=szt.	020
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=Taśma PVC szer. 20cm koloru zielonego z wkładką metalową	0
id=1561420	2
jm=m	040
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=3.21

[RMS ZEST 385]
ty=M
na=tłuczeń kamienny niesortowany	0
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=0.1591

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 dz 50/DN40	0
id=5623599	2
jm=szt.	020
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 373]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=0.4085

[RMS ZEST 455]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602905

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 40 mm	0
id=6832002	1
jm=szt	020
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=4.2

[RMS ZEST 380]
ty=S
na=Walec statycz.samoj.10t (1)	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=0.0174

[RMS ZEST 378]
ty=S
na=Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=0.0022

[RMS ZEST 434]
ty=S
na=wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 1.6-3.2 t	0
id=35622	1
jm=m-g	148
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=1.395

[RMS ZEST 461]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy	0
id=45100	1
jm=m-g	148
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=0.065

[RMS ZEST 425]
ty=S
na=wyciąg do urobku ziemi - spalinowy 0.18 t	0
id=34511	1
jm=m-g	148
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=4.41

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=Zasuwa żeliwna kołnierzowa typ E DN40	0
id=5891099	2
jm=szt.	020
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 32 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701405;5701425

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 32 mm z kurkiem spustowym	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 406]
ty=M
na=Zawór antyskażeniowy typ EA; DN32	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701405;5701425

[RMS ZEST 424]
ty=S
na=zestaw wiertniczy ręczny do wierceń poziomych	0
id=15100	1
jm=m-g	148
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=4.41

[RMS ZEST 361]
ty=S
na=zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE	0
id=72560	1
jm=m-g	148
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=1.04

[RMS ZEST 344]
ty=S
na=zrywarka przyczepna	0
id=11711	1
jm=m-g	148
ce=0	1587716295
cw=0	PLN
il=0.004
pr=	0	0	0	11711

[RMS ZEST 54]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 
wa=0
kn=0	0	0
id=124
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY ZIEMNE
wa=0
kn=0	0	0
id=125
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=1361
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0120-03	2-01	0120-03		0
na=Wytyczenie trasy przyłącza
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.007
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.007	1	6,90*0,001						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 29]
nz=78.6	0	78.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5254

[RMS 171]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0011

[RMS 34]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0315

[POZYCJA]
id=2538
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-0501	2-01	0317-0501		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=5.19
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.62	1	<W1>1,0*0,90*1,80						
wo=-0.63	1	<potrącenie kubatury wodociągu z obsypką> -1,0*0,90*0,70						
wo=4.88	1	<PE>1,00*1,52*0,90+1,30*1,80*1,50						
wo=-0.24	1	<potrącenie kubatury studni wodomierzowej>-1,20*3,14*0,25*0,25						
wo=-0.15	1	<potrącenie kubatury chodnika z kostki> -1,0*0,50*0,29						
wo=-0.29	1	<potrącenie kubatury ziemi urodzajnej> -(1,00*0,90+1,30*1,50)*0,10						

[RMS 29]
nz=3.2948	0	3.2948
np=1
wa=0
wb=0
il=17.1

[POZYCJA]
id=2615
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0301-02	2-01	0301-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=0.87
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.87	1	0,63+0,24						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 29]
nz=2.69	0	2.69
np=1
wa=0
wb=0
il=2.235

[RMS 368]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2958

[POZYCJA]
id=2620
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=0.87
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
krn=18	

[PRZEDMIAR]
wo=0.87	1	#p3						

[RMS 368]
nz=0.0152	0	0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=0.238

[POZYCJA]
id=2622
pd=						0
na=Opłata za składowisko ziemi
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.87
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.87	1	#p4						

[RMS 369]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[POZYCJA]
id=1370
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-02	2-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=11.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	<W1>1,0*1,80*2						
wo=7.72	1	<PE>1,00*1,52*2+1,30*1,80*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 29]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3512

[RMS 174]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=3.396

[RMS 2]
nz=0.0011	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0125

[RMS 8]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0102

[RMS 10]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3471

[RMS 176]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1087

[POZYCJA]
id=2944
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-08	2-01	0322-08		1
mpn=1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką(dodatek za dalszy 1 m szerokości)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=4.68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
krn=0.5	

[PRZEDMIAR]
wo=4.68	1	<PE>1,30*1,80*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 29]
nz=0.1861	0	0.1861
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4161

[RMS 467]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.234

[RMS 468]
nz=0	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0028

[RMS 10]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0421

[RMS 469]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0033

[POZYCJA]
id=2624
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-03	2-18	0501-03		1
mpn=_1211
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm, piasek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=0.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.9	1	1,00*0,90						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 29]
nz=0.469	0	0.469
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4031

[RMS 371]
nz=0.244	0	0.244
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2196

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2628
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obsypanie rury 30 cm ponad wierzch rury
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=0.45
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.45	1	1,00*0,90*0,50						

[RMS 29]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[RMS 371]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.549

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1377
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0501	2-01	0320-0501		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=5.19
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.19	1	#p2						

[RMS 29]
nz=1.3561	0	1.3561
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0382

[POZYCJA]
id=2632
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-02	2-01	0236-02		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV - dodatkowe zagęszczenie ziemi w wykopach zasypanych ręcznie do wskaźnika 0,97
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=5.19
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.19	1	#p10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.57		1*0.57
wm=1		1
ws=0.57		1*0.57

[RMS 29]
nz=0.2273	0	0.2273
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6726

[RMS 373]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4085

[POZYCJA]
id=2955
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-01	4-01	0212-01		1
mpn=1211
na=Rozbiórka posadzki betonowej gr. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=0.07
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.07	1	(1,00*1,00-0,70*0,50)*0,10						

[RMS 29]
nz=13.81	0	13.81
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9667

[POZYCJA]
id=2951
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-01	4-01	0106-01		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=0.92
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	1,00*1,00*1,20						
wo=-0.21	1	<potrącenie kubatury istniejącej studzienki>-0,70*0,50*0,60						
wo=-0.07	1	<potrącenie kubatury istniejącej posadzki>-(1,00*1,00-0,70*0,50)*0,10						

[RMS 29]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=0
wb=0
il=4.278

[POZYCJA]
id=2953
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-03	4-01	0106-03		1
mpn=1211
na=Zasypanie ziemią z ukopów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1.13
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.92	1	#p13						
wo=0.21	1	<kubatura istniejącej studzienki>0,70*0,50*0,60						

[RMS 29]
nz=1.99	0	1.99
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2487

[POZYCJA]
id=2957
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0302-01	7-28	0302-01		1
mpn=1211
na=Odtowrzenie posadzki betonowej gr. 10 cm z betonu B25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0*1,0						

[RMS 29]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 471]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY MONTAŻOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=127
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=2942
pd=						0
na=Likwiadacja istniejącej studzienki wodomierzowej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 29]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1405
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0301-05	2-19	0301-05		1
mpn=_1211
na=Rura ciśnieniowa do wody PE100-RC SDR11 fi 50x4,6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[RMS 29]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 328]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 283]
nz=0.0125	0	0.0125
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[RMS 284]
nz=0.0427	0	0.0427
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0854

[RMS 76]
nz=0.0225	0	0.0225
np=1
wa=0
wb=0
il=0.045

[POZYCJA]
id=2769
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0301-04	2-19	0301-04		1
mpn=_1211
na=Rura ciśnieniowa do wody PE100-RC SDR11 fi 40x3,7
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7.0						

[RMS 29]
nz=0.146	0	0.146
np=1
wa=0
wb=0
il=1.022

[RMS 409]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=7.21

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 283]
nz=0.0125	0	0.0125
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0875

[RMS 284]
nz=0.0427	0	0.0427
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2989

[RMS 76]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1155

[POZYCJA]
id=94
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0212-01	2-18	0212-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasuwa żeliwna kołnierzowa typ E DN401310Obudowa teleskopowa do zasuwy1310Skrzynka uliczna do zasuwy1310Płyta podkładowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 29]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32

[RMS 325]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 67]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 69]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.57

[RMS 54]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 34]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=36
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0902-04	2-18	0902-04		1
mpn=_1211
na=Opaska do nawiercania rur żeliwnych dn 200 z odejściem kołnierzowym dn 40
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 29]
nz=6.92	0	6.92
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6086

[RMS 472]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 414]
nz=3.96	0	3.96
np=1
wa=0
wb=0
il=3.96

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 34]
nz=1.75	0	1.75
np=1
wa=0
wb=0
il=1.75

[POZYCJA]
id=317
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-01	2-18	0112-01		1
mpn=_1211
na=Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 dz50/DN40 + kołnierz
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 29]
nz=0.569	0	0.569
np=1
wa=0
wb=0
il=1.138

[RMS 329]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 330]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 67]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 82]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 54]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0
il=0.336

[POZYCJA]
id=2601
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0303-05	2-19	0303-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Elektrokolano 90° z zaciskami montażowymi PE fi 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 29]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 365]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 283]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 361]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 362]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=2784
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0303-04	2-19	0303-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Elektrokolano 90° z zaciskami montażowymi PE fi 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 29]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 418]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 283]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 361]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 362]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[POZYCJA]
id=2926
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0404-02	2-28	0404-02		1
mpn=1211
na=Przewierty ręczne dł. do 7 m rurami o śr. nominalnej 100 mm w gruntach kat. III-IV1310Rury ochronne (osłonowe) PE100 SDR17 fi 63x3,8
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=4.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,5						

[RMS 29]
nz=3.9	0	3.9
np=1
wa=0
wb=0
il=17.55

[RMS 427]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=4.725

[RMS 54]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 423]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 424]
nz=0.98	0	0.98
np=1
wa=0
wb=0
il=4.41

[RMS 425]
nz=0.98	0	0.98
np=1
wa=0
wb=0
il=4.41

[RMS 426]
nz=0.98	0	0.98
np=1
wa=0
wb=0
il=4.41

[POZYCJA]
id=2935
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0412-01	2-18	0412-01		1
mpn=1211
na=Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nom. 100-300 mm w rurach ochronnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=4.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 29]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2862

[RMS 54]
nz=3.5	0	3.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 434]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=1.395

[POZYCJA]
id=2816
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0122-01	2-19	0122-01		1
mpn=_1211
na=Manszeta uszczelniająca dn 32/801310R,S=0,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4775		0.955*0.5
wm=1		1
ws=0.5		0.5

[RMS 29]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.127

[RMS 443]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 34]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[POZYCJA]
id=2587
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0303-05	2-19	0303-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Elektromufa - przejście PE fi 50/mosiądz z gwintwem zewn. 1 1/2"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 29]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 283]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 361]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 362]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=2827
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0303-04	2-19	0303-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Elektromufa - przejście PE fi 40/mosiądz z gwintwem zewn. 1 1/4"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 29]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 444]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 283]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 361]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 362]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[POZYCJA]
id=2834
pd=ORGBUD-SERWIS wyd.I 2010	KNR	9-20 0308-01	9-20	0308-01		1
mpn=1211
na=Studzienka wodomierzowa fi 800 tworzywowa, mrozoodporna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 29]
nz=10.4	0	10.4
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 473]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 54]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[POZYCJA]
id=2856
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-04	2-15	0132-04		1
mpn=121,0:1,092,0:2,0911
na=Zawór kulowy DN32
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 29]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 160]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 161]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 54]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 34]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.022

[POZYCJA]
id=2862
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-04	2-15	0132-04		1
mpn=121,0:1,092,0:2,0911
na=Zawór kulowy DN32 z kurkiem spustowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 29]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 162]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 161]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 54]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 34]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.011

[POZYCJA]
id=2868
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-04	2-15	0132-04		1
mpn=121,0:1,092,0:2,0911
na=Zawór antyskażeniowy typ EA; DN32
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 29]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 406]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 161]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 54]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 34]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.011

[POZYCJA]
id=2754
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-04	2-15	0111-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura PP-R PN10 SDR11 do wody zimnej, fi 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[RMS 29]
nz=0.369	0	0.369
np=1
wa=0
wb=0
il=0.738

[RMS 456]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 454]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 455]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 54]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 283]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[POZYCJA]
id=106
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		0
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 29]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0
il=8.74

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=107
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 9909c-01	2-18	9909c-01		0
na=Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD o śr. 50-65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=-19
jm=10m różn.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=-19	1	-19						

[RMS 29]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=-0
il=-1.14

[POZYCJA]
id=108
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01	2-18	0708-01		0
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 29]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=110
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01	2-18	0707-01		0
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 29]
nz=4.09	0	4.09
np=1
wa=0
wb=0
il=4.09

[POZYCJA]
id=111
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 9910-01	2-18	9910-01		0
na=Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr. 50-65
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=-19
jm=10m różn.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=-19	1	-19						

[RMS 29]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.38

[POZYCJA]
id=95
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		0
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą PVC szer. 20cm koloru zielonego z wkładką metalową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 29]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0225

[RMS 291]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=3.21

[RMS 54]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 34]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0033

[POZYCJA]
id=96
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0134-01	2-19	0134-01		0
na=Oznakowanie armatury wodociągowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 29]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5826

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2913
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0302-01	2-31	0302-01		1
mpn=_1211
na=Obrukowanie skrzynki zasuwy z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=0.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.25	1	0,5*0,5						

[RMS 29]
nz=1.3947	0	1.3947
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3487

[RMS 463]
nz=0.349	0	0.349
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0872

[RMS 297]
nz=0.1131	0	0.1131
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0283

[RMS 384]
nz=0.0318	0	0.0318
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 54]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=RENOWACJA NAWIERZCHNI
wa=0
kn=0	0	0
id=2177
nu=1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=2909
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0217-02	2-21	0217-02		1
mpn=1211
na=Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=0.29
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.29	1	(1,00*0,90+1,30*1,50)*0,10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 29]
nz=2.94	0	2.94
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8142

[POZYCJA]
id=2635
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0810-01	2-31	0810-01		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	1,0*0,50						

[RMS 29]
nz=0.2089	0	0.2089
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1045

[POZYCJA]
id=2543
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-07	2-31	0802-07		1
mpn=131:0:1509180,101211
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	#p43						

[RMS 29]
nz=0.2132	0	0.2132
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1066

[RMS 457]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 344]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=2644
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0814-02	2-31	0814-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 29]
nz=0.0795	0	0.0795
np=1
wa=0
wb=0
il=0.159

[POZYCJA]
id=2219
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-01	4-04	1103-01		0
na=Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=0.99
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.99	1	6,25*0,15+2,0*0,08*0,30						

[RMS 251]
nz=0.143	0	0.143
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1416

[POZYCJA]
id=2221
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04		0
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=0.99
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.99	1	#p46						

[RMS 368]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1752

[POZYCJA]
id=2223
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-05	4-04	1103-05		0
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km - dalsze 9 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=0.99
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
krn=9	

[PRZEDMIAR]
wo=0.99	1	#p46						

[RMS 368]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3297

[POZYCJA]
id=2225
pd=						0
na=Koszty składowania gruzu na wysypisku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=0.99
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.99	1	#p46						

[RMS 252]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[POZYCJA]
id=2229
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	#p43						

[RMS 29]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0014

[RMS 378]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0022

[RMS 379]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0019

[POZYCJA]
id=2888
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-03	2-31	0407-03		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 29]
nz=0.2404	0	0.2404
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4808

[RMS 458]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 297]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 54]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2367
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07 0114-08	2-31	0114-07	 0114-08	1
mpn=50:0:150998,101211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	#p50						

[RMS 29]
nz=0.0381	0	0.0381
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0191

[RMS 385]
nz=0.3181	0	0.1697+7*0.0212
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1591

[RMS 262]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0072

[RMS 54]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 386]
nz=0.0039	0	0.0025+7*0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0019

[RMS 380]
nz=0.0347	0	0.0256+7*0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0174

[POZYCJA]
id=2900
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-02	2-31	0511-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	#p52						

[RMS 29]
nz=1.2342	0	1.2342
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6171

[RMS 297]
nz=0.0788	0	0.0788
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0394

[RMS 384]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0059

[RMS 54]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 461]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.065

[RMS 462]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0125

[POZYCJA]
id=2911
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-01	2-21	0218-01		1
mpn=1211
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=0.29
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.29	1	#p42						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 29]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2936

[SUMA KONTROLNA]
928c70b2ffc887b8aa82c6a32db93cac