[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.68
nan=elektryczne H-123. mat x 1,051 + cennik z kz 
pe=1
op=1
opn=1	0	0	1	1	0	0	8	1	6.1	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	2	4	0	4	2	1
own=2	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI NR 2/ST/201010	PRZEDMIAR ROBÓT NR 2/ST/201010
nb=Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
ab=ul. Tarnogórska 120,  Gliwice
ni=ZBM II TBS Sp. z o.o.
ai=ul. Warszawska 35B, 44-100 Gliwice
br=ELEKTYCZNA
dt=MARZEC 2020	0
kln=13101310Kod CPV131045310000 – 3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 131045311100 – 0 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych1310                        oraz opraw  elektrycznych131045315700 – 5 – Instalowanie rozdzielni elektrycznych131045315600 – 4 – Instalacje niskiego napięcia 131045312310 – 3 – Ochrona odgromowa131045314320 – 0 – Instalowanie infrastruktury okablowania
pcn=1 kw. 20 + z [SEKOCENBUD]

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły b/dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=0.0191

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Drut stalowy ocynkowany fi 8 mm	0
id=1101099	1
jm=m	040
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=36.4

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=Elektromonter linii i urz.elektr.	0
id=72	1
jm=r-g	149
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Elektromonter linii i urz.elektr.	0
id=73	1
jm=r-g	149
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Elektromonter linii i urz.elektr.	0
id=74	1
jm=r-g	149
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Gniazda wtyczkowe p/t	0
id=7530399	1
jm=szt	020
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=11.22

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Iglica kominowa 1,5 m	0
id=7591199	1
jm=szt	020
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Instalacja antenowa komplet	0
id=03	1
jm=kpl	090
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Instalacja domofonowa komplet	0
id=02	1
jm=kpl	090
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Konstrukcja wsporcza pod nlk	0
id=8300699	1
jm=szt	020
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Łączniki p/t 1-bieg.	0
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=2.04

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Łączniki p/t 2-bieg.	0
id=7519998	1
jm=szt	020
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=1.02

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Materiał drobny kompl.	0
id=04	1
jm=kpl	090
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Obudowa 1x6 komplet	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Obudowa 2x12 komplet	0
id=7099998	1
jm=szt	020
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Obudowa z kluczem.	0
id=7099997	1
jm=szt	020
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Ogranicznik przepięć 3P B+C/4.	0
id=7081297	1
jm=szt	020
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Ogranicznik przepięć USM-A.	0
id=7081296	1
jm=szt	020
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Oprawa LED ozn. cr komplet.	0
id=7308497	1
jm=szt	020
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Oprawa LED ozn. Cr+z komplet.	0
id=7308496	1
jm=szt	020
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Oprawa LED ozn. O1 komplet.	0
id=7308499	1
jm=szt	020
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Oprawa LED ozn. O2 komplet.	0
id=7308498	1
jm=szt	020
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Osłony przewodów uziemiających	0
id=7590199	1
jm=szt	020
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=0.11

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=Podnośnik montaż.PHM samochod.	0
id=39912	1
jm=m-g	148
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=0.67

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Przewody typu LgY 1x6 mm2.	0
id=7922299	1
jm=m	040
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=3.12

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Przewody YDYżo 3x1,5 mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=104

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Przewody YDYżo 3x2,5 mm2	0
id=7959998	1
jm=m	040
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=41.6

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Przyciski klawiszowe p/t.	0
id=7520599	1
jm=szt	020
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=4.08

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Puszki bakelitowe p/t fi 60 mm	0
id=7540499	1
jm=szt	020
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=26.52

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Puszki bakelitowe p/t fi 80 mm	0
id=7540498	1
jm=szt	020
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=12.24

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=331.7509

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Rury winidurowe fi 25 mm	0
id=7580099	1
jm=m	040
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=21.84

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Rury winidurowe fi 50 mm	0
id=7580098	1
jm=m	040
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=46.8

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Rury winidurowe karbowane fi 16	0
id=7580039	1
jm=m	040
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=52

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Rury winidurowe karbowane fi 32	0
id=7580038	1
jm=m	040
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=5.2

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Rury winidurowe karbowane fi 50	0
id=7580037	1
jm=m	040
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=8.32

[RMS ZEST 6]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=0.11

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=0.0003

[RMS ZEST 47]
ty=S
na=Spawarka elektr.transfor.500A	0
id=72121	1
jm=m-g	148
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=0.318

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Szyna PEN.	0
id=01	1
jm=szt	020
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Śruby i kołki kotwiące	0
id=8321799	1
jm=szt	020
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=20

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Śruby z nakrętkami i podkładkami	0
id=1343599	1
jm=kg	033
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=1.2

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Uchwyty pod rury winidurowe	0
id=7599999	1
jm=szt	020
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=138.6

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Uziom pionowy prętowy kompl.	0
id=1101098	1
jm=m	040
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=2.08

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Wapno gaszone (ciasto)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=0.016

[RMS ZEST 46]
ty=S
na=Wibromłot el/spal.do 3 kW(4KM)	0
id=21811	1
jm=m-g	148
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=0.318

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Wsporniki instal. odgrom. dachowe	0
id=7590499	1
jm=szt	020
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=35.35

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Wyłączenie i załączenie zasilania.	0
id=01	1
jm=kpl	090
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy S301 B6.	0
id=7081298	1
jm=szt	020
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy S314 C25.	0
id=7081299	1
jm=szt	020
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Złącza kontrolne	0
id=7590799	1
jm=szt	020
ce=0	1584423618
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 10000]
ty=R	1
na=Robocizna pomocnicza	0
id=000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 10001]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=88888888	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Główna linia zasilająca nlk.
wa=0
kn=0	0	0
id=63
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=1
pd=		Opłata		Opłata		0
na=Wyłączenie i załączenie zasilania.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 1]
nz=1	0	1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2
pd=		KNR 510-0807-04		KNR 510-0807-04		0
na=Montaż przy użyciu podnośnika samochodowego konstrukcji wsporczej pod nlk.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 16]
nz=1.62	0	1.620
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[RMS 5]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10001]
nz=2	0	2.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.11	0	0.110
np=0
wa=0
wb=0
il=0.11

[RMS 7]
nz=0.67	0	0.670
np=0
wa=0
wb=0
il=0.67

[ELEMENT 1]
na=Istniejąca rozdzielnica główna - Parter - doposażenie.
wa=0
kn=0	0	0
id=64
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=3
pd=		KNR 514-0515-05		KNR 514-0515-05		0
na=Montaż wyłącznika nadprądowego S314 C25.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 16]
nz=1.34	0	1.34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.273

[RMS 9]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4
pd=		KNR 514-0515-05		KNR 514-0515-05		0
na=Montaż wyłącznika nadprądowego S301 B6.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3.00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 16]
nz=1.34	0	1.34
np=1
wa=0
wb=0
il=3.819

[RMS 10]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5
pd=		KNR 514-0515-05		KNR 514-0515-05		0
na=Montaż ogranicznika przepięć 3P B+C/4.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 16]
nz=1.34	0	1.34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.273

[RMS 11]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6
pd=		KNR 514-0515-02		KNR 514-0515-02		0
na=Montaż szyny PEN.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 16]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4465

[RMS 13]
nz=1	0	1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=7
pd=		KNR 514-0517-0408		KNR 514-0517-0408		0
na=Układanie przewodów miedzianych typu LgY-750 V o przekroju 6,0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3.00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 16]
nz=0.4523	0	0.4523
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2891

[RMS 14]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0003

[POZYCJA]
id=8
pd=		KNP 1813-1306-0102		KNP 1813-1306-0102		0
na=Sprawdzenie aparatów.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5.00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 16]
nz=0.8	0	0.800
np=0
wa=0
wb=0
il=5.6

[ELEMENT 1]
na=Tablice mieszkaniowe (M1 - M4).
wa=0
kn=0	0	0
id=65
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=9
pd=		KNR 508-0401-06		KNR 508-0401-06		0
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania obudów tablic mieszkaniowych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4.00						

[RMS 16]
nz=2.8457	0	2.8457
np=1
wa=0
wb=0
il=11.3828

[RMS 17]
nz=0.24	0	0.240
np=0
wa=0
wb=0
il=0.96

[POZYCJA]
id=10
pd=		KNR 508-0403-04		KNR 508-0403-04		0
na=Mocowanie na gotowym podłożu obudowy 1x6 komplet z wyposażeniem.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3.00						

[RMS 16]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0
il=0.888

[RMS 19]
nz=1	0	1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=11
pd=		KNR 508-0403-06		KNR 508-0403-06		0
na=Mocowanie na gotowym podłożu obudowy 2x12 komplet z wyposażeniem.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 16]
nz=0.4393	0	0.4393
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4393

[RMS 21]
nz=1	0	1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=12
pd=		KNP 1813-1301-0101		KNP 1813-1301-0101		0
na=Sprawdzenie tablic mieszkaniowych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4.00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 16]
nz=6.62	0	6.620
np=0
wa=0
wb=0
il=37.072

[ELEMENT 1]
na=Instalacje elektryczne.
wa=0
kn=0	0	0
id=66
nu=4
wn=	

[POZYCJA]
id=13
pd=		KNR 508-0502-09		KNR 508-0502-09		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=10
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10.00						

[RMS 16]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0
il=1.337

[RMS 22]
nz=2	0	2.000
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=14
pd=		KNR 508-0512-05		KNR 508-0512-05		0
na=Montaż na gotowym podłożu oprawy LED ozn. O1 komplet.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 16]
nz=0.6112	0	0.6112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6112

[RMS 23]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15
pd=		KNR 508-0512-05		KNR 508-0512-05		0
na=Montaż na gotowym podłożu oprawy LED ozn. O2 komplet.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.00						

[RMS 16]
nz=0.6112	0	0.6112
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2224

[RMS 27]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16
pd=		KNR 508-0512-05		KNR 508-0512-05		0
na=Montaż na gotowym podłożu oprawy LED ozn. cr komplet.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4.00						

[RMS 16]
nz=0.6112	0	0.6112
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4448

[RMS 28]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=17
pd=		KNR 508-0512-05		KNR 508-0512-05		0
na=Montaż na gotowym podłożu oprawy LED ozn. Cr+z komplet.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 16]
nz=0.6112	0	0.6112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6112

[RMS 29]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=18
pd=		KNR 508-0301-24		KNR 508-0301-24		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny p/t.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=28
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28.00						

[RMS 16]
nz=0.5641	0	0.5641
np=1
wa=0
wb=0
il=15.7948

[POZYCJA]
id=19
pd=		KNR 508-0302-01		KNR 508-0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm pod osprzęt.1310Puszki bakelitowe p/t fi 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=18
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18.00						

[RMS 16]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=1.512

[RMS 30]
nz=1.02	0	1.020
np=1
wa=0
wb=0
il=18.36

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20
pd=		KNR 508-0302-03		KNR 508-0302-03		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80 mm rozgałęźnych.1310Puszki bakelitowe p/t fi 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10.00						

[RMS 16]
nz=0.4306	0	0.4306
np=1
wa=0
wb=0
il=4.306

[RMS 31]
nz=1.02	0	1.020
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=21
pd=		KNR 508-0307-02		KNR 508-0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej.1310Łączniki p/t 1-bieg.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.00						

[RMS 16]
nz=0.1575	0	0.1575
np=1
wa=0
wb=0
il=0.315

[RMS 32]
nz=1.02	0	1.020
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=22
pd=		KNR 508-0307-03		KNR 508-0307-03		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych 2-bieg. w puszce instalacyjnej.1310Łączniki p/t 2-bieg.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 16]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=0
wb=0
il=0.189

[RMS 33]
nz=1.02	0	1.020
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=23
pd=		KNR 508-0307-0201		KNR 508-0307-0201		0
na=Montaż na gotowym podłożu przycisków instalacyjnych podtynkowych z podłączeniem.1310Przyciski klawiszowe p/t.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4.00						

[RMS 16]
nz=0.1575	0	0.1575
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 34]
nz=1.02	0	1.020
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=24
pd=		KNR 508-0309-03		KNR 508-0309-03		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach, podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem.1310Gniazda wtyczkowe p/t
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=11
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11.00						

[RMS 16]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9635

[RMS 35]
nz=1.02	0	1.020
np=1
wa=0
wb=0
il=11.22

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=25
pd=		KNR 514-0515-05		KNR 514-0515-05		0
na=Montaż ogranicznika przepięć USM-A.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4.00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 16]
nz=1.34	0	1.34
np=1
wa=0
wb=0
il=5.092

[RMS 36]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=26
pd=		KNR 508-0101-10		KNR 508-0101-10		0
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=21
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21.00						

[RMS 16]
nz=0.5476	0	0.5476
np=1
wa=0
wb=0
il=11.4996

[RMS 37]
nz=2.1	0	2.100
np=1
wa=0
wb=0
il=44.1

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=27
pd=		KNR 508-0110-02		KNR 508-0110-02		0
na=Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane na gotowych uchwytach.1310Rury winidurowe fi 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=21
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21.00						

[RMS 16]
nz=0.1039	0	0.1039
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1819

[RMS 38]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=21.84

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=28
pd=		KNR 508-0207-01		KNR 508-0207-01		0
na=Przewody YDYżo 3x1,5 mm2 wciągane do rur.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20.00						

[RMS 16]
nz=0.0346	0	0.0346
np=1
wa=0
wb=0
il=0.692

[RMS 39]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=29
pd=		KNR 508-0210-04		KNR 508-0210-04		0
na=Przewody YDYżo 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80.00						

[RMS 16]
nz=0.0693	0	0.0693
np=1
wa=0
wb=0
il=5.544

[RMS 39]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=83.2

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30
pd=		KNR 508-0210-05		KNR 508-0210-05		0
na=Przewody YDYżo 3x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40.00						

[RMS 16]
nz=0.0787	0	0.0787
np=1
wa=0
wb=0
il=3.148

[RMS 40]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=31
pd=		KNNR N009-1201-010		KNNR N009-1201-010		0
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8.00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 16]
nz=0.3	0	0.300
np=0
wa=0
wb=0
il=3.36

[POZYCJA]
id=32
pd=		KNP 1813-1306-0103		KNP 1813-1306-0103		0
na=Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=11
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11.00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 16]
nz=1.6	0	1.600
np=0
wa=0
wb=0
il=24.64

[POZYCJA]
id=33
pd=		KNP 1813-1346-0104		KNP 1813-1346-0104		0
na=Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 16]
nz=1.47	0	1.470
np=0
wa=0
wb=0
il=12.348

[POZYCJA]
id=34
pd=		KNP 1813-1346-0105		KNP 1813-1346-0105		0
na=Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za każdy następny pomiar z tego samego obwodu.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5.00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 16]
nz=0.32	0	0.320
np=0
wa=0
wb=0
il=2.24

[ELEMENT 1]
na=Instalacja odgromowa.
wa=0
kn=0	0	0
id=67
nu=5
wn=	

[POZYCJA]
id=35
pd=		KNR 508-0604-03		KNR 508-0604-03		0
na=Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na dachu płaskim pokrytym papą na betonie.1310Drut stalowy ocynkowany fi 8 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35.00						

[RMS 16]
nz=0.2803	0	0.2803
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8105

[RMS 41]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4

[RMS 42]
nz=1.01	0	1.010
np=1
wa=0
wb=0
il=35.35

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=36
pd=		KNR 508-0619-06		KNR 508-0619-06		0
na=Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.00						

[RMS 16]
nz=0.4485	0	0.4485
np=1
wa=0
wb=0
il=0.897

[RMS 43]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=37
pd=		KNR 508-0621-03		KNR 508-0621-03		0
na=Montaż osłon przewodów uziemiających o długości do 2 m.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.00						

[RMS 16]
nz=0.6628	0	0.6628
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3256

[RMS 44]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=38
pd=		KNR 508-0622-05		KNR 508-0622-05		0
na=Montaż typowych iglic kominowych 1,5 m.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.00						

[RMS 16]
nz=2.1582	0	2.1582
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3164

[RMS 45]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=39
pd=		KNR 508-0614-02		KNR 508-0614-02		0
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kategorii III.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.00						

[RMS 16]
nz=0.3035	0	0.3035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.607

[RMS 48]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.159	0	0.159
np=0
wa=0
wb=0
il=0.318

[RMS 47]
nz=0.159	0	0.159
np=0
wa=0
wb=0
il=0.318

[POZYCJA]
id=40
pd=		KNP 1813-1346-0101		KNP 1813-1346-0101		0
na=Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za pierwsze złącze kontrolne.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 16]
nz=1.6	0	1.600
np=0
wa=0
wb=0
il=2.24

[POZYCJA]
id=41
pd=		KNP 1813-1346-0102		KNP 1813-1346-0102		0
na=Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego - za każde następne złącze kontrolne badania uziemienia.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 16]
nz=0.56	0	0.560
np=0
wa=0
wb=0
il=0.784

[ELEMENT 1]
na=Instalacje słaboprądowe.
wa=0
kn=0	0	0
id=68
nu=6
wn=	

[POZYCJA]
id=42
pd=		KNR 508-0301-24		KNR 508-0301-24		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny p/t.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10.00						

[RMS 16]
nz=0.5641	0	0.5641
np=1
wa=0
wb=0
il=5.641

[POZYCJA]
id=43
pd=		KNR 508-0302-01		KNR 508-0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm pod osprzęt.1310Puszki bakelitowe p/t fi 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8.00						

[RMS 16]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.672

[RMS 30]
nz=1.02	0	1.020
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=44
pd=		KNR 508-0302-03		KNR 508-0302-03		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80 mm rozgałęźnych.1310Puszki bakelitowe p/t fi 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.00						

[RMS 16]
nz=0.4306	0	0.4306
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8612

[RMS 31]
nz=1.02	0	1.020
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=45
pd=		KNR 508-0101-10		KNR 508-0101-10		0
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45.00						

[RMS 16]
nz=0.5476	0	0.5476
np=1
wa=0
wb=0
il=24.642

[RMS 37]
nz=2.1	0	2.100
np=1
wa=0
wb=0
il=94.5

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=46
pd=		KNR 508-0110-04		KNR 508-0110-04		0
na=Rury winidurowe o średnicy do 50 mm układane na gotowych uchwytach.1310Rury winidurowe fi 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45.00						

[RMS 16]
nz=0.1355	0	0.1355
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0975

[RMS 49]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=46.8

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=47
pd=		KNR 508-0109-01		KNR 508-0109-01		0
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd.1310Rury winidurowe karbowane fi 16
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50.00						

[RMS 16]
nz=0.0861	0	0.0861
np=1
wa=0
wb=0
il=4.305

[RMS 50]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=48
pd=		KNR 508-0109-04		KNR 508-0109-04		0
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 36 mm układane p.t.w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd.1310Rury winidurowe karbowane fi 32
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5.00						

[RMS 16]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.525

[RMS 51]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=49
pd=		KNR 508-0109-04		KNR 508-0109-04		0
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 50 mm układane p.t.w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd.1310Rury winidurowe karbowane fi 50
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8.00						

[RMS 16]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 53]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=50
pd=		KNR 508-0401-06		KNR 508-0401-06		0
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania obudowy z kluczem.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 16]
nz=2.8457	0	2.8457
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8457

[RMS 17]
nz=0.24	0	0.240
np=0
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=51
pd=		KNR 508-0403-06		KNR 508-0403-06		0
na=Mocowanie na gotowym podłożu obudowy z kluczem.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 16]
nz=0.4393	0	0.4393
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4393

[RMS 52]
nz=1	0	1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=52
pd=		AW		AW		0
na=Instalacja domofonowa komplet wg proj.- oferta.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 54]
nz=1	0	1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=53
pd=		AW		AW		0
na=Instalacja antenowa komplet wg proj.- oferta.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 55]
nz=1	0	1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Demontaże i inne.
wa=0
kn=0	0	0
id=69
nu=7
wn=	

[POZYCJA]
id=54
pd=		AW		AW		0
na=Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 16]
nz=40	0	40.000
np=0
wa=0
wb=0
il=40

[POZYCJA]
id=55
pd=		KNP 1813-1360-0104		KNP 1813-1360-0104		0
na=Badania i próby pomontażowe funkcjonalne.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 16]
nz=0	0	0.000
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=56
pd=		AW		AW		0
na=Materiał drobny - dostawa i montaż.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 56]
nz=1	0	1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=57
pd=		KNR 403-1001-03		KNR 403-1001-03		0
na=Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70.00						

[RMS 16]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0
il=7.133

[POZYCJA]
id=58
pd=		KNR 403-1001-30		KNR 403-1001-30		0
na=Wykucie mechanicznie bruzd dla rur instalacyjnych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60.00						

[RMS 16]
nz=0.4704	0	0.4704
np=1
wa=0
wb=0
il=28.224

[POZYCJA]
id=59
pd=		KNR 403-1012-01		KNR 403-1012-01		0
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70.00						

[RMS 16]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=2.205

[POZYCJA]
id=60
pd=		KNR 403-1012-02		KNR 403-1012-02		0
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60.00						

[RMS 16]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[POZYCJA]
id=61
pd=		KNR 403-1014-01		KNR 403-1014-01		0
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0.10						

[RMS 16]
nz=4.03	0	4.030
np=1
wa=0
wb=0
il=0.403

[RMS 57]
nz=1.1	0	1.100
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[RMS 58]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0191

[RMS 59]
nz=0.16	0	0.160
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 10001]
nz=4	0	4.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=62
pd=		KNR 403-1004-11		KNR 403-1004-11		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3
nsn=ST- E - 01

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16.00						

[RMS 16]
nz=1.0626	0	1.0626
np=1
wa=0
wb=0
il=17.0016

[SUMA KONTROLNA]
fb41 979e3671568d8ac905d624c b f