[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.68
nan=wewnętrzna instalacja gazowa i uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych w bud. przy ul.Tarnogórskiej 120
pe=3
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	1	5.8	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	2	4	0	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI NR 4/IL/201010	PRZEDMIAR ROBÓT NR 4/IL/201010
nb=BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, UPORZĄDKOWANIE I DOBUDOWA10PRZEWODÓW KOMINOWYCH, PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŁAZIENEK10W MIESZKANIACH NR 1 i 4,PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD.-KAN.
ab=GLIWICE UL.TARNOGÓRSKA 120
ni=ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II TBS SP. Z O.O. 
ai=44-100 GLIWICE UL. WARSZAWSKA 35b1010
br=BUDOWLANA I INSTALACYJNA
dt=MARZEC  2020	0
pcn=1 kw. 20 [SEKOCENBUD]

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1954]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony	0
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.366
pr=	0	0	0	1540001

[RMS ZEST 2208]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	0
id=2600104	1
jm=m3	060
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.0056
pr=	0	0	0	2600110

[RMS ZEST 2092]
ty=M
na=Bateria prysznicowa	0
id=5711700	1
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1860]
ty=M
na=Bateria umywalkowa stojąca	0
id=5714400	1
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1861]
ty=M
na=Bateria zlewozmywakowa stojąca	0
id=5714400	1
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1721]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	0
jm=m-g	148
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.572

[RMS ZEST 760]
ty=R
na=Betoniarze grupa II	0
id=2017851283	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1061]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 640]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 391]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2104]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=160.7
pr=	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 1801]
ty=M
na=Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work	0
id=1701106	1
jm=t	034
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.0188

[RMS ZEST 2105]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.0622

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Ciasto wapienne	0
id=1720301	1
jm=m3	060
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.0198

[RMS ZEST 590]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 746]
ty=R
na=Cieśle grupa II	0
id=846752104	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2065]
ty=M
na=dachówka ceramiczna	0
id=1820099	0
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=39.2

[RMS ZEST 2069]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1648]
ty=M
na=Demontaż pieca kaflowego węglowego	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 2209]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	0
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.0117
pr=	0	0	0	2600622

[RMS ZEST 1715]
ty=M
na=Dostawa i montaż przewodu powietrzno-spalinowego koncentrycznego fi 60/100	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 2207]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane	0
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.0081
pr=	0	0	0	3950010

[RMS ZEST 1953]
ty=M
na=drut stalowy nie pokryty do spawania	0
id=1120599	0
jm=kg	033
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.506

[RMS ZEST 2066]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki śr. 1.1-1.8 mm	0
id=1120603	0
jm=kg	033
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.075

[RMS ZEST 2232]
ty=M
na=Drzwi łazienkowe 80/200 z ościeżnicą stałą	0
id=2720099	1
jm=kpl.	090
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 2215]
ty=M
na=Dwuteowniki stal. IPE 100	0
id=1100320	1
jm=kg	033
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=42.12

[RMS ZEST 1756]
ty=M
na=Farba lateksowa	0
id=1510899	0
jm=dm3	066
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=15.456

[RMS ZEST 1688]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.31

[RMS ZEST 1689]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.286

[RMS ZEST 1983]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe'	0
id=1510899	0
jm=dm3	066
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=4.302

[RMS ZEST 1746]
ty=M
na=folia płynna	0
id=k400070	3
jm=kg	033
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=9.2

[RMS ZEST 407]
ty=M
na=Gips budowlany szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.0398

[RMS ZEST 1755]
ty=M
na=gips budowlany zwykły	0
id=1740100	0
jm=t	034
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.0165

[RMS ZEST 2013]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1332000	0
jm=kg	033
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.268

[RMS ZEST 1483]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	0
id=1330500	0
jm=kg	033
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1.5

[RMS ZEST 1941]
ty=M
na=haki do rur śr. 25 mm'	0
id=6600000	0
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=17.9

[RMS ZEST 1935]
ty=M
na=haki do rur śr. 32 mm	0
id=6600000	0
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1.98

[RMS ZEST 1985]
ty=M
na=haki do rur śr. 40 mm	0
id=6600001	0
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=2.6

[RMS ZEST 1581]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2086]
ty=M
na=Kabina prysznicowa półokrągła z brodzikiem 120x80 cm	0
id=6361806	1
jm=kpl.	090
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6324699

[RMS ZEST 2211]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.469
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1341299

[RMS ZEST 1868]
ty=M
na=klej	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.4195

[RMS ZEST 1768]
ty=M
na=klej winylowy osakrylowy	0
id=1551000	0
jm=kg	033
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 1870]
ty=M
na=klipsy montażowe	0
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=210

[RMS ZEST 1161]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania	0
id=899	0
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=28.42

[RMS ZEST 1945]
ty=M
na=kołki rozporowe	0
id=899	0
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=50.54

[RMS ZEST 2100]
ty=M
na=Kominek wywiewny z PP-HT o śr. 110 mm	0
id=6328710	2
jm=szt.	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 2079]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5102701	1
jm=szt.	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1
pr=	0	0	0	5115103

[RMS ZEST 2081]
ty=M
na=korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	0
id=5330499	0
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 2072]
ty=M
na=Kotły grzewcze gazowe kondensacyjne dwufunkcyjne wiszące o mocy 24,0 kW z wbudowanym adapterem do przewodu powietrzno-spalinowego	0
id=5932023	1
jm=kpl.	090
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 1877]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne PP-HT 110 mm	0
id=5644809	1
jm=szt.	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=5.1

[RMS ZEST 2056]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne PP-HT fi 32 mm	0
id=5644899	1
jm=szt.	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=5.88

[RMS ZEST 1882]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne PP-HT fi 50 mm	0
id=5644805	1
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=17.88

[RMS ZEST 2094]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 40 mm	0
id=5644899	1
jm=szt.	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=5.88

[RMS ZEST 1667]
ty=M
na=kształtki miedziane zaciskowe o śr. zewn. 18 mm	0
id=5309999	2
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=15.4

[RMS ZEST 1664]
ty=M
na=kształtki miedziane zaciskowe o śr. zewn. 22 mm	0
id=5309999	2
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=26.4

[RMS ZEST 1855]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5649999	2
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=14

[RMS ZEST 1853]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=11

[RMS ZEST 1849]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=84.68

[RMS ZEST 1846]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=5649999	2
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=9

[RMS ZEST 1843]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm	0
id=5649999	2
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=2.49

[RMS ZEST 1840]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=5649999	2
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=5.04

[RMS ZEST 2198]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	0
id=1324999	1
jm=kg	033
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=10.56
pr=	0	0	0	1323322

[RMS ZEST 1478]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	0
id=1324999	0
jm=kg	033
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=7.92

[RMS ZEST 2197]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U 100x075	0
id=1324999	0
jm=kg	033
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=2.88

[RMS ZEST 1477]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	0
id=1324999	0
jm=kg	033
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=2.16

[RMS ZEST 1992]
ty=M
na=Kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem gazowym z pokrywą , o wymiarach wys/szer./gł. 85/50/60 cm	0
id=6312699	0
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 1669]
ty=M
na=Kurek kulowy do gazu dn 15	0
id=0	3
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=3.016

[RMS ZEST 1949]
ty=M
na=Kurek kulowy do gazu dn 25	0
id=582	0
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 1757]
ty=M
na=Listwa progowa aluminiowa	0
id=2631199	2
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=3.712
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2631199

[RMS ZEST 1961]
ty=M
na=Listwa przyłączeniowa do kotła dwufunkcyjnego z zaworami kątowymi i filtrem siatkowym'	0
id=5720001	1
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 1770]
ty=M
na=Listwy przyścienne podłogowe PVC	0
id=1567099	2
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=10.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1567000

[RMS ZEST 1967]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego czarny 15 mm	0
id=5100401	0
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.264

[RMS ZEST 1960]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne'	0
id=5100499	0
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=24.6

[RMS ZEST 442]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 754]
ty=R
na=Malarze grupa II	0
id=1133439356	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2068]
ty=S
na=mieszarka do zapraw 150 dm3	0
id=46111	0
jm=m-g	148
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.015

[RMS ZEST 1758]
ty=M
na=Miska ustępowa z sedesem	0
id=6354999	1
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1990]
ty=M
na=Monoblok izolacyjny Dn 40	0
id=5829999	1
jm=szt.	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5830499

[RMS ZEST 2187]
ty=M
na=Montaż rur koncentrycznych fi 60/100 w szachtach kominowych - 12 m	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 815]
ty=R
na=Montażyści grupa II	0
id=9502222	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 814]
ty=R
na=Montażyści grupa III	0
id=1145217421	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 807]
ty=R
na=Monter grupa II	0
id=1763198445	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 781]
ty=R
na=Monter płyt gipsowych II	0
id=85409564	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 782]
ty=R
na=Monter płyt gipsowych III	0
id=60992751	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 160]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=242	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 662]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1526]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1988]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.II	0
id=212	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 732]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 725]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 770]
ty=R
na=Murarze grupa II	0
id=1732500062	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 747]
ty=R
na=Murarze grupa III	0
id=581759933	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2228]
ty=M
na=narożniki stalowe ze stali kątowej	0
id=1360499	1
jm=szt.	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.258
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1360000

[RMS ZEST 1699]
ty=M
na=Odbiór instalacji przez Zakład Gazowniczy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1700]
ty=M
na=Odbiór instalacji przez Zakład Kominiarski	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 2243]
ty=M
na=otuliny PE do montażu natynkowego gr. 9 mm fi 20	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=22

[RMS ZEST 1872]
ty=M
na=otuliny PE do montażu natynkowego gr. 9 mm fi 25	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=5.5

[RMS ZEST 1871]
ty=M
na=otuliny PE do montażu natynkowego gr. 9 mm fi 32	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=3.3

[RMS ZEST 1867]
ty=M
na=otuliny PE do montażu natynkowego gr. 9 mm fi 40	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=7.7

[RMS ZEST 1875]
ty=M
na=otuliny PE do montażu podtynkowego gr. 6 mm fi 20	0
id=6750175	1
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=11

[RMS ZEST 2246]
ty=M
na=otuliny PE do montażu podtynkowego gr. 6 mm fi 25	0
id=6750175	1
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=5.5

[RMS ZEST 2071]
ty=M
na=Papier ścierny w ark.	0
id=3920000	1
jm=ark	116
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.7326

[RMS ZEST 1769]
ty=M
na=Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna	0
id=1530200	0
jm=kg	033
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.8

[RMS ZEST 2107]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	0
jm=m3	060
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.1261

[RMS ZEST 1891]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany	0
id=1601801	0
jm=m3	060
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.2211

[RMS ZEST 2217]
ty=S
na=piła tarczowa z prowadnicą	0
id=at173	0
jm=m-g	148
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1.128

[RMS ZEST 1969]
ty=M
na=Plombowanie liczników	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 2224]
ty=M
na=Płyta Fermacell 2E31'	0
id=2660312	1
jm=m2	050
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=5.5

[RMS ZEST 2196]
ty=M
na=Płyta ognioochronna typu GFK gr. 12,5 mm	0
id=1750803	0
jm=m2	050
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=8.4

[RMS ZEST 1765]
ty=M
na=Płyta OSB/S SF-B (NRO) gr. 22mm	0
id=2660312	1
jm=m2	050
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=11
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2660323

[RMS ZEST 2260]
ty=M
na=płytki podłogowe ceramiczne 40x40	0
id=252	3
jm=m2	050
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=5.2

[RMS ZEST 2255]
ty=M
na=płytki ścienne'	0
id=2530099	0
jm=m2	050
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=19.95

[RMS ZEST 2040]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm	0
id=175	0
jm=m2	050
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=3.15

[RMS ZEST 764]
ty=R
na=Posadzkarz-płytkarz II	0
id=2085410668	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 779]
ty=R
na=Posadzkarz-płytkarz III	0
id=1587395999	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1007]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2254]
ty=M
na=preparat gruntujący	0
id=238	3
jm=dm3	066
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=13.17
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385099

[RMS ZEST 1859]
ty=M
na=Przył.elast.do armat.w opl.stal. dł.500mm	0
id=5716204	0
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 33]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=421.7598

[RMS ZEST 686]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 802]
ty=R
na=Robocizna	0
id=2030509440	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 756]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=1830489822	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 63]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 736]
ty=R
na=Robotnicy grupa I	0
id=499477044	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 776]
ty=R
na=Robotnicy grupa II	0
id=415869863	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1963]
ty=M
na=rozcieńczalnik'	0
id=1530599	0
jm=dm3	066
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.1342

[RMS ZEST 2185]
ty=M
na=Rura elastyczna PVC fi 18 do odprowadzenia skroplin	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 1876]
ty=M
na=Rura PP-HT fi 110mm	0
id=5630405	1
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=2.418

[RMS ZEST 2055]
ty=M
na=Rura PP-HT fi 32mm	0
id=5630401	1
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=5.852

[RMS ZEST 2099]
ty=M
na=Rura PP-HT fi 40mm	0
id=5630401	1
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=5.852

[RMS ZEST 1881]
ty=M
na=Rura PP-HT fi 50mm	0
id=5632806	1
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=5.852

[RMS ZEST 1848]
ty=M
na=Rura PP-R dz 20x1,9 (woda zimna)	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=33

[RMS ZEST 1851]
ty=M
na=Rura PP-R dz 20x2,8 (woda ciepła)	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=33

[RMS ZEST 1845]
ty=M
na=Rura PP-R dz 25x2,3 (woda zimna)	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=10.8

[RMS ZEST 1842]
ty=M
na=Rura PP-R dz 32x2,9 (woda zimna)	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=3.24

[RMS ZEST 1839]
ty=M
na=Rura PP-R dz 40x3,7 (woda zimna)	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=7.56

[RMS ZEST 1878]
ty=M
na=Rura przepustowa z tw.szt. fi 140mm	0
id=5631202	1
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.459

[RMS ZEST 1883]
ty=M
na=Rura przepustowa z tw.szt. fi 75mm	0
id=5631200	1
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=2.142

[RMS ZEST 1940]
ty=M
na=Rura stalowa czarna bez szwu dn 25'	0
id=502	0
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=15.45

[RMS ZEST 1934]
ty=M
na=Rura stalowa czarna bez szwu dn 32	0
id=502	0
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=3.09

[RMS ZEST 1987]
ty=M
na=Rura stalowa czarna bez szwu DN 40	0
id=502	0
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=4.12

[RMS ZEST 1971]
ty=M
na=Rura stalowa czarna ze szwem (tuleja ochronna) dn 40'	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1970]
ty=M
na=Rura stalowa czarna ze szwem (tuleja ochronna) dn 50	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.4

[RMS ZEST 1993]
ty=M
na=Rura stalowa czarna ze szwem (tuleja ochronna) dn 65	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.6

[RMS ZEST 2251]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm	0
id=5630405	1
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1.1

[RMS ZEST 2247]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm	0
id=5630402	1
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1.1

[RMS ZEST 1666]
ty=M
na=rury miedziane o śr. zewn. 18 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=14.42

[RMS ZEST 1663]
ty=M
na=rury miedziane o śr. zewn. 22 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=24.72

[RMS ZEST 1968]
ty=M
na=rury miedziane śr.15 mm'	0
id=5300060	2
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.04

[RMS ZEST 2057]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW fi 50	0
id=56312	0
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1.071

[RMS ZEST 1965]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem gwintowane typ S czarne śr.15 mm'	0
id=5062901	0
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.88

[RMS ZEST 1857]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.42

[RMS ZEST 1864]
ty=M
na=rury z polipropylenu śr.20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1.6

[RMS ZEST 1743]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=3.4076

[RMS ZEST 2259]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.9011

[RMS ZEST 1939]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.4266

[RMS ZEST 2084]
ty=M
na=silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych	0
id=1478102	0
jm=kg	066
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.78

[RMS ZEST 1991]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1962]
ty=S
na=Spawarka elektr.wirująca 300A	0
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.8

[RMS ZEST 1956]
ty=S
na=Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1)	0
id=83121	1
jm=m-g	148
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.08

[RMS ZEST 693]
ty=R
na=stolarze gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 743]
ty=R
na=Stolarze grupa II	0
id=43416964	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1761]
ty=M
na=Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego	0
id=5715900	0
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 2231]
ty=M
na=syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego podwójne o śr. 50 mm	0
id=6328314	2
jm=szt.	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1958]
ty=M
na=Szafka stalowa wentylowana do gazomierza G4	0
id=5760799	1
jm=szt.	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 2048]
ty=M
na=Szafka zlewozmywakowa	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 2080]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.09

[RMS ZEST 2216]
ty=M
na=tarcza diamentowa śr.800 mm	0
id=at17003	3
jm=szt.	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.0408
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3921040

[RMS ZEST 1869]
ty=M
na=taśma	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=2.658

[RMS ZEST 1874]
ty=M
na=taśma (czerwona) 25 mm x 9 m	0
id=6761126	1
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.8715

[RMS ZEST 1798]
ty=M
na=Taśma dylatacyjna brzegowa'	0
id=39	3
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=10.5

[RMS ZEST 1378]
ty=M
na=taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	0
id=3901000	0
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=6.792

[RMS ZEST 2191]
ty=M
na=Taśma spoinowa papierowa perforowana	0
id=3903099	2
jm=m	040
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=9.056

[RMS ZEST 1652]
ty=M
na=tlen techniczny sprężony	0
id=1540899	0
jm=m3	060
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.4

[RMS ZEST 2252]
ty=M
na=trójnik kanalizacyjny z PCW śr. 110 mm	0
id=5641203	1
jm=szt.	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 2248]
ty=M
na=trójnik kanalizacyjny z PCW śr. 50 mm	0
id=5641201	1
jm=szt.	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1685]
ty=M
na=Tygodniowy programator temperatury pomieszczeń, kablowy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 1119]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1118]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2226]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 750]
ty=R
na=Tynkarze grupa III	0
id=1319222207	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1957]
ty=M
na=Uchwyt do podłączenia gazomierza - rozstaw króćców 130	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 1884]
ty=M
na=Uchwyt do rur PVC fi 50mm	0
id=5651302	0
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 1879]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm	0
id=5651699	0
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 2058]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 32 mm	0
id=5651699	0
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=7

[RMS ZEST 2096]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 40 mm	0
id=5651699	1
jm=szt.	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602005

[RMS ZEST 1858]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1850]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=565	0
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=89.8

[RMS ZEST 1847]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=565	0
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=12.5

[RMS ZEST 1844]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=3.33

[RMS ZEST 1841]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=7

[RMS ZEST 1948]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewn. 18 mm'	0
id=6609999	2
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=18.62

[RMS ZEST 1947]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewn. 22 mm'	0
id=6609999	2
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=31.92

[RMS ZEST 2019]
ty=M
na=umywalki 50/40	0
id=6351699	1
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1880]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm	0
id=6810504	0
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=10.75

[RMS ZEST 2061]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 32 mm	0
id=6810500	0
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=9.8

[RMS ZEST 1885]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	0
id=6810502	0
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=28.8

[RMS ZEST 2097]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW o śr. 40 mm	0
id=6810599	0
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=9.8

[RMS ZEST 1890]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane	0
id=1720202	0
jm=t	034
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.0166

[RMS ZEST 2181]
ty=M
na=Wąż elastyczny do gazu Dn 15	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 1479]
ty=M
na=wkręty do płyt gipsowych	0
id=1343799	0
jm=kg	033
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.3305

[RMS ZEST 1043]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	0
jm=m3	060
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.575

[RMS ZEST 1760]
ty=M
na=wsporniki do umywalek porcelanowych	0
id=6361799	0
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 2229]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=2.7534
pr=	0	0	0	34000

[RMS ZEST 2258]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	0
id=34312	0
jm=m-g	148
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.9765

[RMS ZEST 1767]
ty=M
na=Wykładzina podłogowa PCV antypoślizgowa	0
id=1563299	0
jm=m2	050
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=10.9

[RMS ZEST 2257]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka'	0
id=2380699	0
jm=kg	033
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=3.572

[RMS ZEST 2262]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	0
id=9_00020	3
jm=kg	033
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380699

[RMS ZEST 2256]
ty=M
na=zaprawa klejąca (sucha mieszanka)'	0
id=1554299	0
jm=kg	033
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=53.96

[RMS ZEST 2261]
ty=M
na=zaprawa klejowa  - sucha mieszanka	0
id=9_00018	3
jm=kg	033
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=36.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554299

[RMS ZEST 1852]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1865]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	0
id=5701002	2
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.1644

[RMS ZEST 2091]
ty=M
na=Zawór kulowy kątowy dn 15	0
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 1854]
ty=M
na=Zawór kulowy kątowy do spłuczki/pralki dn 15	0
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 2103]
ty=M
na=Zawór napowietrzający PP-HT fi 110	0
id=6328710	2
jm=szt.	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 2047]
ty=M
na=Zlewozmywak kuchenny stalowy	0
id=6345199	0
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 2253]
ty=M
na=złącza dwukielichowe z PCW o śr. 110 mm	0
id=5643799	0
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 2237]
ty=M
na=złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5708399	0
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 2249]
ty=M
na=złączki z PCW śr. 50 mm	0
id=5643705	0
jm=szt	020
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 2067]
ty=S
na=Żuraw okienny do 0,50t	0
id=35212	1
jm=m-g	148
ce=0	1584344194
cw=0	PLN
il=0.3

[RMS ZEST 58]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=UPORZĄDKOWANIE I PRZEBUDOWA PRZEWODÓW KOMINOWYCH
wa=0
kn=0	0	0
id=7629
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=10170
pd=						0
na=Demontaż pieca kotła c.o. węglowego
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 33]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=7630
pd=						0
na=Demontaż pieca kaflowego węglowego z uzupełnieniem posadzki,tynków,wywiezieniem na składowisko odpadów i opłata za składowisko
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1648]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=14272
pd=						0
na=Odłączenie kominka od przewodu dymowego
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=7649
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0310-04	4-01	0310-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie otworów - po kotle c.o,piecu węglowym i kominku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 33]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 2104]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 2105]
nz=0.00099	0	0.00099
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 1891]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 1890]
nz=0.00056	0	0.00056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0017

[RMS 1043]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1721]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 2229]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=10175
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0310-06	4-01	0310-06		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przewodu kominowego dymowego fi 150
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 33]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=2.82

[RMS 2229]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=14274
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0310-06	4-01	0310-06		1
mpn=_1211
na=Przeczyszczenie przewodu kominowego dymowego 25/40 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 33]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7

[RMS 2229]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[ELEMENT 1]
na=BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=12721
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=12941
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0303-02	2-15	0303-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych1310Rura stalowa czarna bez szwu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=1.1596	0	1.1596
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4297

[RMS 1987]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 1985]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[RMS 1652]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.088

[RMS 1954]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[RMS 1953]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 58]
nz=1.1	0	1.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1939]
nz=0.0216	0	0.0216
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0864

[POZYCJA]
id=12722
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0303-01	2-15	0303-01		0
na=Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych1310Rura stalowa czarna bez szwu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=1.0317	0	1.0317
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9558

[RMS 1934]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.09

[RMS 1935]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 1652]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[RMS 1954]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.039

[RMS 1953]
nz=0.019	0	0.019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.057

[RMS 58]
nz=1.1	0	1.1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1939]
nz=0.0189	0	0.0189
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0567

[POZYCJA]
id=12731
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0303-01	2-15	0303-01		0
na=Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - rura bez szwu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=1.0317	0	1.0317
np=1
wa=0
wb=0
il=14.7791

[RMS 1940]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=15.45

[RMS 1941]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9

[RMS 1652]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 1954]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.195

[RMS 1953]
nz=0.019	0	0.019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.285

[RMS 58]
nz=1.1	0	1.1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1939]
nz=0.0189	0	0.0189
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2835

[POZYCJA]
id=12748
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		1
mpn=_1211
na=Rury miedziane o śr. zewn. 22 mm + kształtki miedziane zaciskowe o śr. zewn. 22 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 33]
nz=0.1941	0	0.1941
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6584

[RMS 1663]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=24.72

[RMS 1664]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=26.4

[RMS 1947]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=31.92

[RMS 1945]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=31.92

[RMS 58]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0192

[POZYCJA]
id=12756
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		1
mpn=_1211
na=Rury miedziane o śr. zewn. 18 mm + kształtki miedziane zaciskowe o śr. zewn. 18 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 33]
nz=0.1941	0	0.1941
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7174

[RMS 1666]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=14.42

[RMS 1667]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.4

[RMS 1948]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=18.62

[RMS 1945]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=18.62

[RMS 58]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0112

[POZYCJA]
id=12764
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-01	2-15	0310-01		0
na=Kurek kulowy do gazu dn 15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6876

[RMS 1669]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 58]
nz=0.6	0	0.6
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=12768
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		0
na=Kurek kulowy do gazu dn 25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1842

[RMS 1949]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 58]
nz=0.6	0	0.6
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=12782
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0107-07	2-15	0107-07		0
na=Wąż elastyczny do gazu Dn 15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0887

[RMS 2181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 58]
nz=1.4	0	1.4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=12786
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 2501-06	7-09	2501-06		1
mpn=1211
na=Monoblok izolacyjny Dn 40
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4775

[RMS 1990]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=12789
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 0101-05	7-09	0101-05		1
mpn=1211
na=Spawanie monobloku izolacyjnego dn 40
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3943

[RMS 1953]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 1652]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 1954]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 1688]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 1956]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=12796
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0306-02	2-15	0306-02		0
na=Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach1310Uchwyt do podłączenia gazomierza - rozstaw króćców 130
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1952

[RMS 1957]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1941]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 58]
nz=1.4	0	1.4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=12802
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0120-01	2-15	0120-01		1
mpn=_1211
na=Szafka stalowa wentylowana do gazomierza G4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2784

[RMS 1958]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 58]
nz=0.7	0	0.7
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=12807
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0311-03	2-15	0311-03		1
mpn=_1211
na=Kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem gazowym z pokrywą , o wymiarach wys/szer./gł. 85/50/60 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5868

[RMS 1992]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1960]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0
il=24.6

[RMS 58]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[POZYCJA]
id=12813
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0313-05	4-02	0313-05		0
na=Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 33]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=2.07

[RMS 58]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=12816
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0223-04	0-35	0223-04		0
na=Kotły grzewcze gazowe kondensacyjny dwufunkcyjne wiszące o mocy 24,0 kW z wbudowanym adapterem do przewodu powietrzno-spalinowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 33]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0
il=17.6

[RMS 2072]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1743]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[POZYCJA]
id=14284
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0313-01	4-02	0313-01		1
mpn=_1211
na=Wyregulowanie kotła gazowego dwufunkcyjnego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 33]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0
il=3.88

[RMS 58]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=12820
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0306-02	2-15	0306-02		0
na=Listwa przyłączeniowa do kotła dwufunkcyjnego z zaworami kątowymi i filtrem siatkowym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1952

[RMS 1961]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 58]
nz=1.4	0	1.4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=12825
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0205-02	7-08	0205-02		0
na=Tygodniowy programator temepratury pomieszczeń, kablowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=4
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 33]
nz=7.16	0	7.16
np=1
wa=0
wb=0
il=28.64

[RMS 1685]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 58]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1962]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 1743]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=14277
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0110-01	2-15	0110-01		1
mpn=_1211
na=Rura elastyczna PVC fi 18 do odprowadzenia skroplin
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 33]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 2185]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 58]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[POZYCJA]
id=12841
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0305-02	2-15	0305-02		0
na=Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm1310Rx2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955*2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=0.1379	0	0.1379
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7946

[RMS 1965]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 1865]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0044

[RMS 1967]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.264

[RMS 58]
nz=0.6	0	0.6
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0066

[POZYCJA]
id=12848
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		0
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych1310Rx2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=4
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		1*2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=18.88

[RMS 1968]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 1669]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 58]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0008

[POZYCJA]
id=12833
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1512-01	2-02	1512-01		0
na=Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	4+3+15						

[RMS 33]
nz=0.1841	0	0.1841
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0502

[RMS 1688]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.308

[RMS 1689]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.286

[RMS 1963]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1342

[RMS 2071]
nz=0.0333	0	0.0333
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7326

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0022

[POZYCJA]
id=12855
pd=						0
na=Plombowanie liczników
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1969]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=12857
pd=						0
na=Odbiór instalacji przez Zakład Gazowniczy
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1699]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=12859
pd=						0
na=Odbiór instalacji przez Zakład Kominiarski
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1700]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=14287
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0424-03	4-01	0424-03		1
mpn=1211
na=Wycięcie otworów w stropie drewnianym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=miejsc.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 33]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[POZYCJA]
id=12867
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-11	4-01	0333-11		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 33]
nz=1.47	0	1.47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.47

[POZYCJA]
id=12869
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-09	4-01	0333-09		0
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 33]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=12873
pd=						0
na=Materiał na tuleje ochronne 1310Rura stalowa czarna ze szwem (tuleja ochronna) Dn 65 - 0,6 m ; Dn 50 - 0,4 m ; Dn 40 - 2,0 m;
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1993]
nz=0.6	1	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 1970]
nz=0.4	1	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 1971]
nz=2	1	2.0
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=12877
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-04	4-01	0323-04		0
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 33]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 2104]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2105]
nz=0.00199	0	0.00199
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 1890]
nz=0.00111	0	0.00111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0011

[RMS 1891]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 1043]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1721]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 2229]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=12887
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-03	4-01	0323-03		0
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 33]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=3.78

[RMS 2104]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 2105]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0072

[RMS 1890]
nz=0.00067	0	0.00067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 1891]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[RMS 1043]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1721]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 2229]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=12917
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0706-01	4-01	0706-01		0
na=Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 33]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3

[RMS 1801]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 117]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 1891]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0378

[RMS 1043]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0098

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2229]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=12925
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0706-03	4-01	0706-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 33]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=0.67

[RMS 1801]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[RMS 1890]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[RMS 1891]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0027

[RMS 1043]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2229]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=12933
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 33]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=0.119

[RMS 1983]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=0.298

[RMS 58]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=12937
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 33]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=1.666

[RMS 1983]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=4.004

[RMS 58]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=14289
pd=						0
na=Obniżenie szafki kuchennej wiszącej w kuchni mieszkania nr 2
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 33]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[ELEMENT 1]
na=PRZEWODY POWIETRZNO-SPALINOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=10513
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=10517
pd=						0
na=Dostawa i montaż przewodu powietrzno-spalinowego koncentrycznego fi 60/1001310- wyczystka przyłączeniowa do adaptera - 1 szt1310- trójnik 90° z rewizją - 3 szt,1310- kolano 90° ze wspornikiem - 3 szt,1310- kolano 90° - 1 szt,1310- kolano 45° - 2 szt,1310- rura L=1000 mm - 18 szt,1310- rura L=500 mm - 4 szt,1310- rura L=250 mm - 4 szt,1310- ustnik pionowy - 4 szt1310- płyta dachowa prosta + kołnierz przeciwdeszczowy - 2 szt1310- płyta dachowa kątowa 0-25° - 2 szt1310- rozeta - 4 szt1310- obejma stabilizująca fi 100 - 8 szt1310- obejma konstrukcyjna fi 100 - 4 szt
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1715]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=13537
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-09	4-01	0333-09		1
mpn=1211
na=Przebicie otworu do szachtu kominowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 33]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=10522
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0310-04	4-01	0310-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie otworów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 33]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 2104]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 2105]
nz=0.00099	0	0.00099
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 1891]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 1890]
nz=0.00056	0	0.00056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0011

[RMS 1043]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1721]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 2229]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=14293
pd=						0
na=Montaż rur koncentrycznych fi 60/100 w szachtach kominowych - 12 m
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2187]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=14295
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-11	4-01	0333-11		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 33]
nz=1.47	0	1.47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.47

[POZYCJA]
id=14297
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0424-03	4-01	0424-03		1
mpn=1211
na=Wycięcie otworów w stropie drewnianym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=miejsc.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 33]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[POZYCJA]
id=14299
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0504-04	4-01	0504-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki - 70 % dachówki z odzysku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=m2 przel.pokr.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	0,5*2						

[RMS 33]
nz=1.56	0	1.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[RMS 2065]
nz=14.7	0	49*0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=14.7

[RMS 1890]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 2107]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 2066]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 58]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2067]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 2068]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=14318
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2004-03	2-02	2004-03		1
mpn=_1211
na=Obudowa przewodów powietrzno-spalinowego płytą g-k na konstrukcji stalowej1310Płyta ognioochronna typu GKF gr. 12,5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 33]
nz=2.5422	0	2.5422
np=1
wa=0
wb=0
il=10.1688

[RMS 2196]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 2197]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[RMS 2198]
nz=2.64	0	2.64
np=1
wa=0
wb=0
il=10.56

[RMS 1161]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=16.24

[RMS 1479]
nz=0.0566	0	0.0566
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2264

[RMS 407]
nz=0.00209	0	0.00209
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0084

[RMS 2191]
nz=2.264	0	2.264
np=1
wa=0
wb=0
il=9.056

[RMS 1043]
nz=0.00136	0	0.00136
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0054

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2229]
nz=0.035	0	0.035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 1743]
nz=0.0293	0	0.0293
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1172

[ELEMENT 1]
na=PRZEBUDOWA ŁAZIENEK W MIESZKANIACH NR 1 i 4
wa=0
kn=0	0	0
id=10651
nu=4
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Mieszkanie nr 1
wa=0
kn=0	0	0
id=10652
nu=4.1
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Ł a z i e n k a
wa=0
kn=0	0	0
id=13038
nu=4.1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=13555
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-08	4-02	0235-08		1
mpn=1211
na=Demontaż ustępu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 33]
nz=3.44	0	3.44
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[RMS 2079]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2080]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 2081]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 58]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13561
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		1
mpn=1211
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 33]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=16.56

[POZYCJA]
id=13563
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 33]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6

[POZYCJA]
id=10684
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi łazienkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 33]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[POZYCJA]
id=14344
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-02	4-01	0313-02		1
mpn=_1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=0.05
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.05	1	1,3*0,25*0,15						

[RMS 33]
nz=21.3	0	21.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.065

[RMS 2104]
nz=401	0	401
np=1
wa=0
wb=0
il=20.05

[RMS 2105]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0054

[RMS 2107]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[RMS 2207]
nz=0.081	0	0.081
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0041

[RMS 2208]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0028

[RMS 2209]
nz=0.117	0	0.117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0059

[RMS 2013]
nz=2.68	0	2.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.134

[RMS 2211]
nz=4.69	0	4.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2345

[RMS 1043]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1721]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.023

[RMS 2229]
nz=3.48	0	3.48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.174

[POZYCJA]
id=14358
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-04	4-01	0313-04		1
mpn=_1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 100 mm - nadproże stalowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=2.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	2,6						

[RMS 33]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0
il=4.212

[RMS 2215]
nz=8.1	0	8.1
np=1
wa=0
wb=0
il=21.06

[RMS 2104]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 2105]
nz=0.00518	0	0.00518
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0135

[RMS 2107]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0468

[RMS 1043]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0156

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1721]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.078

[RMS 2229]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.182

[POZYCJA]
id=14370
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0106-03	AT-17	0106-03		1
mpn=_1211
na=Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm1310Poszerzenie otworu pod drzwi łazienkowe z 80/205 cm na 90/205 cm w ścianie ceglanej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=0.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	2,0*0,3						

[RMS 33]
nz=8.89	0	8.89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.334

[RMS 2216]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0204

[RMS 1043]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.204

[RMS 58]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2217]
nz=0.94	0	0.94
np=1
wa=0
wb=0
il=0.564

[POZYCJA]
id=10686
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1017-01	2-02	1017-01		0
na=Drzwi łazienkowe 80/200 z ościeżnicą stałą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	0,8*2,0						

[RMS 33]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.752

[RMS 2232]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2229]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.032

[RMS 1743]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[POZYCJA]
id=14389
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4007-03	0-21	4007-03		0
na=Wykonanie podkładu podłogowego z elementów jastrychowych: 2x10 mm płyta gipsowo-włóknowa + 10 mm płyta pilśniowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 33]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[RMS 2224]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 1483]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2229]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 1743]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[POZYCJA]
id=11268
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0502-01	AT-27	0502-01		0
na=Taśma dylatacyjna brzegowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 33]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 1798]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 58]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10691
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Gruntowanie podłoży pod powłoki hydroizolacyjne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 33]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 2254]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2229]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 1743]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=10697
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-01	K-04	0602-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 33]
nz=0.086	0	0.086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.86

[RMS 1746]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=9.2

[RMS 58]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=14609
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0840-07	2-02	0840-07		1
mpn=_1211
na=Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 40x60 cm na zaprawie klejowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19,00						

[RMS 33]
nz=0.668	0	0.668
np=1
wa=0
wb=0
il=12.692

[RMS 2255]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=19.95

[RMS 2256]
nz=2.84	0	2.84
np=1
wa=0
wb=0
il=53.96

[RMS 2257]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=0
wb=0
il=3.572

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2258]
nz=0.0435	0	0.0435
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8265

[RMS 2259]
nz=0.0369	0	0.0369
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7011

[POZYCJA]
id=14617
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2805-06	202	2805-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 33]
nz=1.34	0	1.34
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7

[RMS 2260]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 2261]
nz=7.22	0	7.22
np=1
wa=0
wb=0
il=36.1

[RMS 2262]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2258]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 2259]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=13570
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Gruntowanie ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 33]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 2254]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2229]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[RMS 1743]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0018

[POZYCJA]
id=10724
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Gruntowanie sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 33]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 2254]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2229]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 1743]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0015

[POZYCJA]
id=10752
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-04	2-02	0815-04		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 33]
nz=0.5093	0	0.5093
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0558

[RMS 407]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 1755]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 2228]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.258

[RMS 1043]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0162

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2229]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0174

[RMS 1743]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0258

[POZYCJA]
id=14412
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-06	2-02	0815-06		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 33]
nz=0.5417	0	0.5417
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7085

[RMS 407]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0125

[RMS 1755]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0075

[RMS 1043]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0135

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2229]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0145

[RMS 1743]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0195

[POZYCJA]
id=10760
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		0
na=Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	5+6						

[RMS 33]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9316

[RMS 1756]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0
il=3.036

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0033

[POZYCJA]
id=10771
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0224-03	2-15	0224-03		0
na=Miska ustępowa z sedesem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=3.86	0	3.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6863

[RMS 1758]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 58]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=10776
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0221-02	2-15	0221-02		0
na=Montaż umywalek 50/40 z syfonem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=1.96	0	1.96
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8718

[RMS 2019]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1760]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1761]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 58]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=10783
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0123-07	0-35	0123-07		1
mpn=_1211
na=Kabina prysznicowa półokrągła z brodzikiem 120x80 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 33]
nz=4.47	0	4.47
np=1
wa=0
wb=0
il=4.47

[RMS 2086]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2084]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 1743]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[ELEMENT 3]
na=K u c h n i a 
wa=0
kn=0	0	0
id=11272
nu=4.1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=14420
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0816-06	4-01	0816-06		1
mpn=_1211
na=Usunięcie panali podłogowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 33]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5

[POZYCJA]
id=13069
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0428-01	4-01	0428-01		1
mpn=1211
na=Rozebranie podłóg z płyt wiórowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 33]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[POZYCJA]
id=11337
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Gruntowanie ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=30
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 33]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 2254]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2229]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 1743]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=11343
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Gruntowanie sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 33]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 2254]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2229]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 1743]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=11379
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		0
na=Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=40
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	30+10						

[RMS 33]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=7.024

[RMS 1756]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0
il=11.04

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=11492
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4007-03	0-21	4007-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie podłogi z płyt OSB/S SF-B (NRO) gr. 22mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 33]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 1765]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 1483]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2229]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 1743]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=11499
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-04	2-02	1112-04		0
na=Posadzki z wykładziny PCV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 33]
nz=0.3893	0	0.3893
np=1
wa=0
wb=0
il=3.893

[RMS 1767]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=10.9

[RMS 1768]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1769]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2229]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.045

[RMS 1743]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.039

[POZYCJA]
id=11513
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1124-06	2-02	1124-06		1
mpn=_1211
na=Listwy przyścienne podłogowe PVC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 33]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0
il=1.47

[RMS 1770]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=10.7

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2229]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 1743]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=11507
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1124-07	2-02	1124-07		1
mpn=_1211
na=Listwa progowa aluminiowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=2.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	3*0,8						

[RMS 33]
nz=0.0826	0	0.0826
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1982

[RMS 1757]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.784

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2229]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 1743]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[POZYCJA]
id=11519
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0220-05	2-15	0220-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż zlewozmywaka kuchennego stalowego na szafce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=1.337

[RMS 2047]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2048]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1801]
nz=0.00006	0	0.00006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 58]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=13096
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-03	2-15	0218-03		1
mpn=1211
na=Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 33]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 2231]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[ELEMENT 2]
na=Mieszkanie nr 4
wa=0
kn=0	0	0
id=13101
nu=4.2
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Ł a z i e n k a
wa=0
kn=0	0	0
id=13102
nu=4.2.1
wn=	

[POZYCJA]
id=13393
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=1211
na=Demontaż kabiny prysznicowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 33]
nz=2.61	0	2.61
np=1
wa=0
wb=0
il=2.61

[RMS 58]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=14434
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi łazienkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 33]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[POZYCJA]
id=14436
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-02	4-01	0313-02		1
mpn=_1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=0.05
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.05	1	1,3*0,25*0,15						

[RMS 33]
nz=21.3	0	21.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.065

[RMS 2104]
nz=401	0	401
np=1
wa=0
wb=0
il=20.05

[RMS 2105]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0054

[RMS 2107]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[RMS 2207]
nz=0.081	0	0.081
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0041

[RMS 2208]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0028

[RMS 2209]
nz=0.117	0	0.117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0059

[RMS 2013]
nz=2.68	0	2.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.134

[RMS 2211]
nz=4.69	0	4.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2345

[RMS 1043]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1721]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.023

[RMS 2229]
nz=3.48	0	3.48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.174

[POZYCJA]
id=14450
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-04	4-01	0313-04		1
mpn=_1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 100 mm - nadproże stalowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=2.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	2,6						

[RMS 33]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0
il=4.212

[RMS 2215]
nz=8.1	0	8.1
np=1
wa=0
wb=0
il=21.06

[RMS 2104]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 2105]
nz=0.00518	0	0.00518
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0135

[RMS 2107]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0468

[RMS 1043]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0156

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1721]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.078

[RMS 2229]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.182

[POZYCJA]
id=14460
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0106-03	AT-17	0106-03		1
mpn=_1211
na=Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm1310Poszerzenie otworu pod drzwi łazienkowe z 80/205 cm na 90/205 cm w ścianie ceglanej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=0.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	2,0*0,3						

[RMS 33]
nz=8.89	0	8.89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.334

[RMS 2216]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0204

[RMS 1043]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.204

[RMS 58]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2217]
nz=0.94	0	0.94
np=1
wa=0
wb=0
il=0.564

[POZYCJA]
id=14466
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1017-01	2-02	1017-01		0
na=Drzwi łazienkowe 80/200 z ościeżnicą stałą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	0,8*2,0						

[RMS 33]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.752

[RMS 2232]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2229]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.032

[RMS 1743]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[POZYCJA]
id=14538
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		0
na=Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 33]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=0.878

[RMS 1756]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0015

[POZYCJA]
id=13415
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1124-07	2-02	1124-07		1
mpn=_1211
na=Listwa progowa aluminiowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=0.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8						

[RMS 33]
nz=0.0826	0	0.0826
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0661

[RMS 1757]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.928

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2229]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0003

[RMS 1743]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0003

[POZYCJA]
id=14543
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0123-07	0-35	0123-07		1
mpn=_1211
na=Kabina prysznicowa półokrągła z brodzikiem 120x80 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 33]
nz=4.47	0	4.47
np=1
wa=0
wb=0
il=4.47

[RMS 2086]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2084]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 1743]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[ELEMENT 1]
na=PRZEBUDOWA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ 
wa=0
kn=0	0	0
id=12290
nu=5
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wodociągowa - demontaże
wa=0
kn=0	0	0
id=12291
nu=5.1
wn=	

[POZYCJA]
id=12292
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0121-03	4-02	0121-03		0
na=Demontaż rurociągu z PP o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 33]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[POZYCJA]
id=12294
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0114-01	4-02	0114-01		0
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 33]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 58]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=12297
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0133-01	4-02	0133-01		0
na=Demontaż zaworu kulowego o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 33]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 58]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=12300
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0133-02	4-02	0133-02		0
na=Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 33]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 58]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13583
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0144-06	4-02	0144-06		1
mpn=_1211
na=Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 33]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=12697
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0152-01	4-02	0152-01		1
mpn=1211
na=Demontaż elektrycznego pojemnościowego podgrzewacza wody 60 l
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 33]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0
il=6.81

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wodociągowa - montaże
wa=0
kn=0	0	0
id=12306
nu=5.2
wn=	

[POZYCJA]
id=12307
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-04	2-15	0111-04		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych1310Rura PP-R dz 40x3,7 (woda zimna)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 33]
nz=0.369	0	0.369
np=1
wa=0
wb=0
il=2.583

[RMS 1839]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=7.56

[RMS 1840]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[RMS 1841]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0245

[POZYCJA]
id=12314
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-03	2-15	0111-03		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych1310Rura PP-R dz 32x2,9 (woda zimna)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 33]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=0
wb=0
il=1.032

[RMS 1842]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[RMS 1843]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=2.49

[RMS 1844]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=3.33

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0075

[POZYCJA]
id=12321
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-02	2-15	0111-02		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych1310Rura PP-R dz 25x2,3 (woda zimna)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 33]
nz=0.314	0	0.314
np=1
wa=0
wb=0
il=3.14

[RMS 1845]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[RMS 1846]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 1847]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.019

[POZYCJA]
id=12328
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych1310Rura PP-R dz 20x1,9 (woda zimna)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 33]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=8.58

[RMS 1848]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=33

[RMS 1849]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=33.6

[RMS 1850]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=42.9

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.051

[POZYCJA]
id=12335
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych1310Rura PP-R dz 20x2,8 (woda ciepła)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 33]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=8.58

[RMS 1851]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=33

[RMS 1849]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=33.6

[RMS 1850]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=42.9

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.051

[POZYCJA]
id=12342
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		0
na=Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 33]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.337

[RMS 1852]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1853]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 58]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=12348
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		0
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm1310Zawór kulowy kątowy do spłuczki/pralki dn 15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1						

[RMS 33]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0
il=0.554

[RMS 1854]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1855]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 58]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[POZYCJA]
id=12354
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		0
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm1310Zawór kulowy kątowy dn 15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 33]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0
il=1.108

[RMS 2091]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1855]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 58]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=12360
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0123-01	2-15	0123-01		0
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 33]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=0.91

[RMS 1857]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 1855]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1858]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=12366
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		0
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 33]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0
il=1.156

[RMS 1849]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 1853]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1850]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=12373
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		0
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii  o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm1310Złącza elastyczne wydano przy montażu baterii
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 33]
nz=0.682	0	0.682
np=1
wa=0
wb=0
il=2.728

[RMS 1849]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1853]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=14549
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 33]
nz=0.682	0	0.682
np=1
wa=0
wb=0
il=0.682

[RMS 1849]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1853]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2237]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[POZYCJA]
id=12386
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		0
na=Bateria umywalkowa stojąca
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.955

[RMS 1860]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1859]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 58]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=12392
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		0
na=Bateria zlewozmywakowa stojąca
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.955

[RMS 1861]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1859]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 58]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=12398
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		1
mpn=1211
na=Bateria prysznicowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 33]
nz=0.877	0	0.877
np=1
wa=0
wb=0
il=0.877

[RMS 2092]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 58]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=12408
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01	2-15	0127-01		0
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63  mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	7+3+10+30+30						

[RMS 33]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=9.04

[RMS 1864]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 1865]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 1849]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=12416
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		0
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[RMS 33]
nz=0.0645	0	0.0645
np=1
wa=0
wb=0
il=5.16

[POZYCJA]
id=12418
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		0
na=Izolacja rurociągów fi 40 mm otulinami PE do montażu natynkowego - jednowarstwowymi gr.9 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 33]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2075

[RMS 1867]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7

[RMS 1868]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0742

[RMS 1869]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6804

[RMS 1870]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 58]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0147

[POZYCJA]
id=12426
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		0
na=Izolacja rurociągów fi 32 mm otulinami PE do montażu natynkowego - jednowarstwowymi gr.9 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 33]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5175

[RMS 1871]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 1868]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0318

[RMS 1869]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2916

[RMS 1870]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 58]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0063

[POZYCJA]
id=12434
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		0
na=Izolacja rurociągów fi 25 mm otulinami PE do montażu natynkowego - jednowarstwowymi gr.9 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 33]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8625

[RMS 1872]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 1868]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.053

[RMS 1869]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0
il=0.486

[RMS 1870]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 58]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0105

[POZYCJA]
id=14556
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów fi 20 mm otulinami PE do montażu natynkowego - jednowarstwowymi gr.9 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 33]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=3.106

[RMS 2243]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 1868]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.164

[RMS 1869]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 1870]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=120

[RMS 58]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[POZYCJA]
id=14564
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-02	0-34	0107-02		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów fi 25 mm otulinami PE do montażu podtynkowego gr.6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 33]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8625

[RMS 2246]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 1868]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0375

[RMS 1874]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3755

[RMS 58]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0057

[POZYCJA]
id=12449
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-01	0-34	0107-01		0
na=Izolacja rurociągów fi 20 mm otulinami PE do montażu podtynkowego gr.6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 33]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=1.553

[RMS 1875]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 1868]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.059

[RMS 1874]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.496

[RMS 58]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja sanitarna - demontaże 
wa=0
kn=0	0	0
id=12456
nu=5.3
wn=	

[POZYCJA]
id=12460
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0230-08	4-02	0230-08		0
na=Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[RMS 33]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 58]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=12463
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0230-04	4-02	0230-04		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[RMS 33]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.65

[RMS 58]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja sanitarna - montaże
wa=0
kn=0	0	0
id=12466
nu=5.4
wn=	

[POZYCJA]
id=12467
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-04	2-15	0205-04		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PP-HT o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=0.299	0	0.299
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8566

[RMS 1876]
nz=0.806	0	0.806
np=1
wa=0
wb=0
il=2.418

[RMS 1877]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1878]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=0.459

[RMS 1879]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1880]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=3.75

[RMS 58]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[POZYCJA]
id=12476
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-02	2-15	0205-02		0
na=Montaż rurociągów z PP-HT o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=0.216	0	0.216
np=1
wa=0
wb=0
il=1.444

[RMS 1881]
nz=0.836	0	0.836
np=1
wa=0
wb=0
il=5.852

[RMS 1882]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=5.88

[RMS 1883]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=1.071

[RMS 1884]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 1885]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8

[RMS 58]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[POZYCJA]
id=13585
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-01	2-15	0205-01		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=0.207	0	0.207
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3838

[RMS 2099]
nz=0.836	0	0.836
np=1
wa=0
wb=0
il=5.852

[RMS 2094]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=5.88

[RMS 1883]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=1.071

[RMS 2096]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 2097]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8

[RMS 58]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[POZYCJA]
id=13468
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-01	2-15	0205-01		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PP-HT o śr. 32 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=0.207	0	0.207
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3838

[RMS 2055]
nz=0.836	0	0.836
np=1
wa=0
wb=0
il=5.852

[RMS 2056]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=5.88

[RMS 2057]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=1.071

[RMS 2058]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 2061]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8

[RMS 58]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[POZYCJA]
id=14571
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0211-04	4-02	0211-04		1
mpn=_1211
na=Wstawienie trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 33]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 2247]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 2248]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2249]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1885]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1884]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 58]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=14579
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0211-06	4-02	0211-06		1
mpn=_1211
na=Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 33]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 2251]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 2252]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2253]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1880]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1879]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 58]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13594
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
mpn=1211
na=Zawór napowietrzający PP-HT fi 110
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 33]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 2103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=13549
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
mpn=1211
na=Kominek wywiewny z PP-HT o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 33]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 2100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=14587
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PP-HT o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4448

[RMS 1882]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 1884]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1885]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 58]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=14594
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-05	2-15	0208-05		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PP-HT o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3657

[RMS 1877]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1879]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1880]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 58]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[ELEMENT 2]
na=Drobne roboty budowlane 
wa=0
kn=0	0	0
id=12510
nu=5.5
wn=	

[POZYCJA]
id=12628
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-09	4-01	0333-09		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 33]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[POZYCJA]
id=14270
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0424-03	4-01	0424-03		1
mpn=1211
na=Wycięcie otworów w stropie drewnianym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=2
jm=miejsc.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 33]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[POZYCJA]
id=12513
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		0
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod rury wodne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 33]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[POZYCJA]
id=12515
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		0
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod rury PVC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 33]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[POZYCJA]
id=12640
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-03	4-01	0323-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 33]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=1.89

[RMS 2104]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 2105]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0036

[RMS 1890]
nz=0.00067	0	0.00067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 1891]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[RMS 1043]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1721]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 2229]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=12517
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0326-01	4-01	0326-01		0
na=Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg.  z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 33]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=3.99

[RMS 2104]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 2105]
nz=0.00039	0	0.00039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0027

[RMS 1890]
nz=0.00022	0	0.00022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0015

[RMS 1891]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[RMS 1043]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1721]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 2229]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=12660
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0706-01	4-01	0706-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 33]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 2105]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 117]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 1891]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0162

[RMS 1043]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0042

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2229]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=12668
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0706-03	4-01	0706-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 33]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.34

[RMS 2105]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 1890]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0014

[RMS 1891]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0054

[RMS 1043]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0014

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2229]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=12527
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-02	4-01	0705-02		0
na=Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 33]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=3.08

[RMS 1801]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0112

[RMS 117]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0098

[RMS 1891]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.056

[RMS 1043]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2229]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 1721]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=13494
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2004-01	2-02	2004-01		1
mpn=_1211
na=Obudowa pionu wod-kan płytą g-k na konstrukcji stalowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 33]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 2040]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 1477]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 1478]
nz=2.64	0	2.64
np=1
wa=0
wb=0
il=7.92

[RMS 1161]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=12.18

[RMS 1479]
nz=0.0347	0	0.0347
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1041

[RMS 407]
nz=0.00132	0	0.00132
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 1378]
nz=2.264	0	2.264
np=1
wa=0
wb=0
il=6.792

[RMS 1043]
nz=0.00086	0	0.00086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0026

[RMS 58]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2229]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[RMS 1743]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0495

[POZYCJA]
id=13508
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0504-04	4-01	0504-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=0.5
jm=m2 przel.pokr.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5						

[RMS 33]
nz=1.56	0	1.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 2065]
nz=49	0	49
np=1
wa=0
wb=0
il=24.5

[RMS 1890]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 2107]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0015

[RMS 2066]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[RMS 58]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2067]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 2068]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[SUMA KONTROLNA]
77a09857e2c4a437fcd21f8fe743dfc3